G01J1/00	測光，　例．写真の露出計（分光度測定Ｇ０１Ｊ３／００；放射温度測定に特に適合するものＧ０１Ｊ５／００）　｛露出計内臓カメラＧ０３Ｂ１７／０６｝
G01J1/02	細部
G01J1/0204	
G01J1/0209	
G01J1/0214	
G01J1/0219	
G01J1/0223	
G01J1/0228	
G01J1/0233	
G01J1/0238	
G01J1/0242	
G01J1/0247	機械的なもの
G01J1/0252	
G01J2001/0257	携帯用
G01J2001/0261	ポケットサイズのもの；カードサイズのもの
G01J1/0266	
G01J1/0271	
G01J2001/0276	保護用
G01J2001/028	液体に対するもの
G01J2001/0285	レーザ損傷に対するもの
G01J1/029	サーモスタットのもの
G01J1/0295	
G01J1/04	光学部分または機械部分　｛補助的調節できる部品｝
G01J1/0403	
G01J1/0407	光線案内器を持つもの
G01J1/0411	
G01J1/0414	時間通りの照明光光ファイバーを持つもの
G01J1/0418	遠隔伝達，例．ファイバー
G01J1/0422	
G01J1/0425	
G01J1/0429	
G01J1/0433	
G01J1/0437	
G01J1/044	
G01J1/0444	
G01J1/0448	
G01J1/0451	
G01J1/0455	
G01J1/0459	
G01J1/0462	
G01J1/0466	
G01J1/047	
G01J1/0474	
G01J1/0477	
G01J2001/0481	あらかじめセットする積分球または中空体
G01J2001/0485	コサインの修正をするもの
G01J1/0488	スペクトルフィルタリングを持つもの
G01J1/0492	２つのタイプのフィルターを持つもの
G01J2001/0496	
G01J1/06	入射角の限定　｛臨時にＧ０１Ｊ１／０４にある資料；　Ｇ０３Ｂ１７／０６参照｝
G01J2001/061	バッフル
G01J2001/062	光ファイバーを充填されたバンドルによるもの
G01J2001/063	視野の選択可能分野を持つもの
G01J2001/065	素子を変えることによるもの
G01J2001/066	照準合わせ光学装置を持つもの
G01J2001/067	角度スキャン用のもの
G01J2001/068	ダイヤフラムまたは同様のものによるもの
G01J1/08	特に測光に適用される光源の構成　｛標準線源，また発光式あるいは放射性材料を使用するもの｝
G01J2001/083	検出器の反応をテストするもの
G01J2001/086	目盛の較正ずれの修正
G01J1/10	参照光，または電気値との比較によるもの　｛暫定的にボイド｝
G01J1/12	全体的視覚手段によるもの（Ｇ０１Ｊ１／２０が優先）
G01J1/122	｛写真記録または再生における照射時間を決定するためのビジュアル露出計（内臓カメラＧ０３Ｂ１７／０６におけるもの｝
G01J1/124	｛測定された光の強度と，比較源または比較照明される表面との比較に基づくもの｝
G01J1/126	｛拡大装置のためのもの｝
G01J1/128	｛複写または焼付け装置のためのもの｝
G01J1/14	段階的輝度の表面との比較によるもの　｛例．視点を取るためのもの；　分析的応用のためのもの　Ｇ０１Ｎ２１／２９３｝
G01J1/16	電気的な放射線検出器によるもの（Ｇ０１Ｊ１／２０が優先）
G01J2001/1605	零位法
G01J2001/161	比率法，すなわちＩｍ／Ｉｒ
G01J2001/1615	相違点または合計率を計算するもの，すなわち（Ｉｍ−Ｉｒ）／（Ｉｍ＋Ｉｒ）
G01J2001/1621	パルスのデューティ比の比較によるもの
G01J1/1626	｛２台の受光器を用いた構成，その信号が比較されるもの｝
G01J2001/1631	ブリッジ回路
G01J2001/1636	光源を直接モニターする１台の検出器，例．またインパルス時間を制御するもの
G01J2001/1642	および検出回路上で働くもの
G01J2001/1647	一定に保たれる１つの信号
G01J2001/1652	もう１台の前に透明である１台の検出器
G01J2001/1657	スペクトル的に変更される１つの信号，例．紫外線のためのもの
G01J2001/1663	異なる感度の２台の検出器
G01J2001/1668	時間が異なる測定信号それ自体，例．周期的なもの，例えば血液脈動
G01J2001/1673	参照試料を使用するもの
G01J2001/1678	切り離された時間の信号を比較するもの，すなわち切り離されたもの
G01J2001/1684	およびまたその信号から直流レベルを選択するもの
G01J2001/1689	異なって処理されている１つの分離信号
G01J2001/1694	オンオフ切り替えされた光源からの信号を持つもの
G01J1/18	参照電気値との比較によるもの
G01J2001/182	ＳＨ基サンプルホールド回路を持つもの
G01J2001/184	信号の連続上のもの
G01J2001/186	処理回路内の電源からの比較または修正によるもの
G01J2001/188	パルス列上のもの
G01J1/20	測定値または参照値の強度が検出器における効果と等しくなるように変えられるもの，例．入射角の変化によるもの
G01J1/22	光路中に可変素子を使用するもの，例．フィルター，偏光手段（Ｇ０１Ｊ１／３４が優先）
G01J1/24	電気的な放射線検出器によるもの
G01J2001/242	フィルターホイール，すなわち目盛付の吸光フィルタシリーズ
G01J2001/245	２つ以上の別々の減衰段階を持つもの
G01J2001/247	スペクトルくさび形タイプのもの
G01J1/26	測定値または参照値の自動変化に適用されるもの（光の強度の制御Ｇ０５Ｄ２５／００）　｛暫定的にＧ０１Ｊ１／２４に置かれた資料｝
G01J1/28	光源の強度または距離の変化によるもの（Ｇ０１Ｊ１／３４が優先）　｛暫定的にボイド｝
G01J1/30	電気的な放射線検出器によるもの
G01J1/32	測定値または参照値の自動変化に適用されるもの（光の強度の制御Ｇ０５Ｄ２５／００）　｛暫定的にＧ０１Ｊ１／３０に置かれた資料｝
G01J1/34	交互にまたは連続的に使用された分離光路によるもの，例．フリッカー
G01J1/36	電気的な放射線検出器によるもの
G01J2001/363	チョッパ安定化によるもの
G01J2001/366	２つの経路のバランスをとるもの
G01J1/38	全体的視覚手段によるもの（Ｇ０１Ｊ１／１０が優先）
G01J1/40	限界または可視または吸光効果によるもの
G01J1/42	電気的な放射線検出器によるもの（光学および機械部分Ｇ０１Ｊ１／０４；参照光または電気値との比較によるものＧ０１Ｊ１／１０）．｛注．．このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する。．‐ここに分類されている資料は以前は写真および映画写真スタジオのための装置および付属部品に関するＩＤＴグループにおいて分類された．　−管理上，これらは該ＩＤＴーグループからこのグループに再分類された｝
G01J1/4204	
G01J1/4209	｛記録あるいは再生における照射時間を決定するための光電子露出計｝
G01J1/4214	｛特に視点を取る装置に適合するもの｝
G01J1/4219	｛特に引伸機に適合するもの｝
G01J1/4223	｛特に複写または焼付装置に適合するもの｝
G01J1/4228	｛二台以上の検出器を持つ構成，例．感度補償のためのもの（Ｇ０１Ｊ１／１６２６，Ｇ０１Ｊ５／６０参照）｝
G01J2001/4233	検出器の選択を持つもの
G01J2001/4238	パルス照明
G01J2001/4242	互光灯をモニターするもの
G01J2001/4247	ランプまたは他の光源をテストするためのもの
G01J2001/4252	ＬＥＤをテストするためのもの
G01J1/4257	｛ビームの特徴をモニターするのに適用されるもの，例．レーザー光，ヘッドライトビーム（レーザー放射線一般をモニターするものＨ０１Ｓ３／００１４）｝
G01J2001/4261	ビームを通じた走査
G01J2001/4266	太陽光の測定のためのもの
G01J2001/4271	パイルヘリオメーター
G01J2001/4276	時間経過に伴う太陽エネルギー積分器
G01J2001/428	大気による太陽光拡散のためのもの
G01J2001/4285	日射計，すなわち空間にわたる積分によるもの
G01J1/429	｛紫外線の計量に適用されるもの（計数管を用いるもの　Ｇ０１Ｔ）｝
G01J2001/4295	Ｇ０１Ｊ１／４２の他のサブグループに包括されない物理的効果を用いるもの
G01J1/44	電気回路　｛露出箇所のコマンドのためのものＧ０３Ｂ７／０２｝
G01J2001/4406	雑装置
G01J2001/4413	タイプ
G01J2001/442	量子化された信号の獲得
G01J2001/4426	強度周波数コンバータを持つもの（ＩＦＣまたはＶＦＣ）
G01J2001/4433	ピークを感知するもの
G01J2001/444	補償するもの；調整するもの
G01J2001/4446	検出器のタイプ
G01J2001/4453	ＰＭＴ
G01J2001/446	フォトダイオード
G01J2001/4466	雪崩
G01J2001/4473	光導電セル
G01J2001/448	アレー（ＣＣＤ）
G01J2001/4486	ストリーク管
G01J2001/4493	イメージ増強チューブを持つもの（ＩＩＴ）
G01J1/46	コンデンサーによるもの
G01J1/48	化学的効果によるもの
G01J1/50	指示器の色が変化するもの，例．化学光量計
G01J1/52	写真効果によるもの　｛暫定的にＧ０１Ｊ１／４８にある資料｝
G01J1/54	ガスの光反応を観察することによるもの
G01J1/56	放射圧またはラジオメーターの効果によるもの　｛暫定的にＧ０１Ｊ１／００にある資料；Ｇ０１Ｊ１／００参照｝
G01J1/58	光により発生したルミネッセンスによるもの
G01J1/60	目のひとみを測定することによるもの
G01J3/00	分光測定；分光光度測定；モノクロメータ；色の測定
G01J2003/003	２つの光源のスペクトルを比較するもの
G01J2003/006	
G01J3/02	細部
G01J3/0202	
G01J3/0205	レンズを用いるもの，例．色消しされたもの
G01J3/0208	
G01J3/021	
G01J3/0213	
G01J3/0216	
G01J3/0218	
G01J3/0221	
G01J3/0224	
G01J3/0227	
G01J3/0229	
G01J3/0232	
G01J3/0235	
G01J3/0237	
G01J3/024	
G01J3/0243	
G01J3/0245	
G01J3/0248	
G01J3/0251	
G01J3/0254	
G01J3/0256	コンパクト構造
G01J3/0259	
G01J3/0262	調整可能なもの，例．焦点を合わせるもの
G01J3/0264	
G01J3/0267	繊維
G01J3/027	
G01J3/0272	
G01J3/0275	
G01J3/0278	
G01J2003/0281	スリットのないもの
G01J3/0283	
G01J3/0286	
G01J3/0289	
G01J3/0291	
G01J3/0294	
G01J3/0297	
G01J3/04	スリットの構成　｛スリットの調整｝
G01J2003/042	スリットホイール
G01J2003/045	連続するスリット；複数のスリット
G01J2003/047	所定のデルタラムダのための２つ以上の入出スリットの配置関係
G01J3/06	走査装置の構成　｛オーダーピッキングのための構成｝
G01J2003/061	機構，例．サインバー
G01J2003/062	モーター駆動されるもの
G01J2003/063	ステップモータ
G01J2003/064	走査のための他の要素の利用，例．反射鏡，固定された回折格子
G01J2003/065	分光走査のための繊維走査の利用
G01J2003/066	機能のマイクロプロセッサコントロール，例．スリット，走査，走査の間の帯域幅
G01J2003/067	平面平行板の使用，例．小型走査，揺動
G01J2003/068	前選択された波長光への調整
G01J2003/069	複合運動，例．回折格子の回転およびほん訳の修正
G01J3/08	光線切換装置の構成
G01J3/10	特に分光測定または比色測定に適用される光源の構成
G01J2003/102	複数の源
G01J2003/104	単色の複数の源
G01J2003/106	交替するまたは選択可能な２つの源，例．２つの範囲または線にあるもの:連続体
G01J3/108	｛赤外線範囲における測定｝
G01J3/12	スペクトルの発生；モノクロメータ
G01J2003/1204	回折格子およびフィルター
G01J2003/1208	プリズムおよび回折格子
G01J2003/1213	フィルタ一般，例．二色性，帯域
G01J2003/1217	インデックスされた離散フィルターまたはチョッパ
G01J2003/1221	取り付けるもの；調整
G01J2003/1226	干渉フィルター
G01J2003/123	インデックスされた離散フィルター
G01J2003/1234	連続的に可変のＩＦ；くさび型タイプ（ＣＶＩＦ）
G01J2003/1239	および分離検出器
G01J2003/1243	軸支されたＩＦまたは他の所定位置の変化
G01J2003/1247	調律するもの
G01J2003/1252	共鳴音セルを用いるもの，例．Ｎａ蒸気
G01J3/1256	｛音響光学型波長可変フィルタによるもの；　（音響光学素子または系Ｇ０２Ｆ１／１１，　Ｇ０２Ｆ１／３３）｝
G01J2003/126	焦点分離タイプのもの
G01J2003/1265	時間内に切り離される波長光，例．光学ファイバアレーを通じてのもの
G01J2003/1269	電気光学フィルタ
G01J2003/1273	命令選択
G01J2003/1278	分光選択を持つマスク
G01J2003/1282	スペクトルを合わせるもの
G01J2003/1286	ポリクロメータ一般
G01J2003/1291	分極されたもの，複屈折のもの
G01J2003/1295	複数の入りスリット，例．異なる入射のためのもの
G01J3/14	屈折素子，例．プリズム，によるもの（Ｇ０１Ｊ３／１８，　Ｇ０１Ｊ３／２６が優先）　｛プリズムそれ自体　Ｇ０２Ｂ５／０４｝
G01J2003/145	真っ直ぐな視点のためのプリズム系
G01J3/16	自動視準装置をもつもの
G01J3/18	回折素子，例．回折格子，によるもの（回折格子それ自体Ｇ０２Ｂ）
G01J3/1804	｛平面格子｝
G01J3/1809	｛エシェル格子｝
G01J2003/1814	ダブルモノクロメータ
G01J2003/1819	複光路モノクロメータ
G01J2003/1823	減色法
G01J2003/1828	命令分類器またはプレフィルターを持つもの
G01J3/1833	｛斜入射｝
G01J3/1838	｛ホログラフィック格子｝
G01J2003/1842	回折格子のタイプ
G01J2003/1847	可変間隔
G01J2003/1852	円筒状表面のもの
G01J2003/1857	トロイド状のもの
G01J2003/1861	透過格子
G01J2003/1866	３つ以上の波長光用のモノクロメータ
G01J2003/1871	デュオクロメータ
G01J2003/1876	ポリクロメータ
G01J2003/188	一定の偏移
G01J2003/1885	交換可能な回折格子用ホルダー，例．波長光の異なる段階におけるもの
G01J3/189	
G01J3/1895	
G01J3/20	ローランド円分光計
G01J3/22	リトロミラー分光計　｛暫定的にＧ０１Ｊ３／１８にある資料｝
G01J3/24	特定次数のために設計された回折格子によるもの　｛暫定的にＧ０１Ｊ３／１８にある資料；　４２ＨＡ２６｝
G01J3/26	多重反射によるもの，例．ファブリーペロー干渉計，可変干渉フィルター
G01J2003/262	複光路；複数光路
G01J2003/265	読み取り，例．ポリクロメータ
G01J2003/267	ＳＩＳＡＭタイプのもの
G01J3/28	スペクトルの調査（色フィルターを用いるものＧ０１Ｊ３／５１）
G01J3/2803	｛光電子アレイ検出装置によるもの｝
G01J2003/2806	アレーおよびフィルターアレー
G01J2003/2809	アレーおよび修正フィルター
G01J2003/2813	二次元アレー
G01J2003/2816	半導体ラミネート層
G01J2003/282	変更された方解石補償深度または同様のもの
G01J3/2823	｛画像分光計｝
G01J2003/2826	マルチスペクトル画像，例．フィルター画像
G01J2003/283	コンピューターインターフェースされたもの
G01J2003/2833	および記憶されたスペクトル収集
G01J2003/2836	プログラミングユニット，すなわち源と日付処理
G01J2003/284	スペクトル構造
G01J2003/2843	干渉スペクトルを排除するための処理をするもの
G01J3/2846	｛変調方式グリッドによるもの；グリッド分光計
G01J2003/285	アダマール変換
G01J2003/2853	連続する走査または読み取りの平均となるもの
G01J2003/2856	および標準偏差の計算
G01J2003/2859	スペクトルにおけるピークを検出するもの
G01J2003/2863	およびピーク面積を計算するもの
G01J2003/2866	マーカー；走査の較正
G01J2003/2869	バックグラウンド修正するもの
G01J2003/2873	参照スペクトルを格納するもの
G01J2003/2876	信号の線形性を修正するもの
G01J2003/2879	走査を較正するもの，例．ファブリペロー干渉計
G01J2003/2883	重複の修正をするもの
G01J2003/2886	周期的スペクトルを調査するもの
G01J3/2889	｛高速走査スペクトロメーター；　時間分解発光法｝
G01J2003/2893	回転する格子を持つもの
G01J2003/2896	ビディコン，イメージ増強管
G01J3/30	スペクトル上で直接スペクトル線強度を測定するもの（Ｇ０１Ｊ３／４２，　Ｇ０１Ｊ３／４４が優先）
G01J3/32	単一検出器によるスペクトルバンドの順次調査
G01J2003/323	線を比較するもの:バックグラウンド
G01J2003/326	走査マスク，板，チョッパ，例．小さなスペクトル間隔
G01J3/36	別々の検出器によるスペクトル中の２以上のバンドの調査
G01J3/40	スペクトルの写真濃度の測定によるスペクトル線強度の測定；分光写真（Ｇ０１Ｊ３／４２，　Ｇ０１Ｊ３／４４が優先）
G01J3/42	吸収分光測定；二光束分光測定；フリッカー分光測定；反射分光測定（光線切換装置の構成Ｇ０１Ｊ３／０８）
G01J2003/421	単一ビーム
G01J2003/423	レーザーを使ったスペクトル装置，例．同調型
G01J2003/425	反射率
G01J3/427	二波長分光測定
G01J2003/4275	偏光された二重波長分光測定
G01J3/433	変調分光測定；微分分光測定
G01J2003/4332	周波数変調されたもの
G01J2003/4334	源の変調によるもの，例．電流変調
G01J2003/4336	磁気変調によるもの，例．ゼーマン効果
G01J3/4338	｛周波数変調発光法｝
G01J3/44	ラマン分光測定；散乱分光測定　｛蛍光分析法｝
G01J3/4406	｛蛍光分析法｝
G01J3/4412	｛散乱分光測定　（光散乱による粒度測定　Ｇ０１Ｎ１５／０２０５；　粒子の光学速度　Ｇ０１Ｐ５／００Ｄ(ＥＣＬＡ)）｝
G01J2003/4418	パワースペクトル
G01J2003/4424	ラマン分光測定用蛍光補正
G01J3/443	発光分光測定
G01J2003/4435	二本の線の率を測定するもの，例．内部標準
G01J3/447	偏光分光測定
G01J3/45	干渉分光測定
G01J2003/451	分散的干渉形分光測定
G01J2003/452	スペクトル変換のイメージの記録を持つもの，例．ホログラム
G01J3/453	振幅の相互干渉によるもの
G01J3/4531	｛可動部分を持たない装置｝　
G01J3/4532	｛コンパクトあるいは左右対称な構造の装置　（Ｇ０１Ｊ３／４５３１が優先）｝　
G01J2003/4534	干渉計または照明側部
G01J3/4535	｛可動鏡を有する装置　（Ｇ０１Ｊ３／４５３２が優先）｝
G01J3/4537	｛屈折率走査を有する装置｝
G01J2003/4538	特殊処理
G01J3/457	相関分光測定，例．スペクトル強度の相関（Ｇ０１Ｊ３／４５３が優先）
G01J3/46	色の測定；色測定装置，例．比色計（色温度の測定　Ｇ０１Ｊ５／６０）
G01J3/461	｛色スピナーを有するもの｝
G01J3/462	
G01J3/463	染料のもの，例．染料レシピ
G01J3/465	
G01J2003/466	コード化された色；所定の色の認識；所定の色との近接を決定するもの
G01J2003/467	色計算するもの
G01J2003/468	蛍光剤を含む対象物のもの
G01J3/50	電気的な放射線検出器によるもの
G01J3/501	連続する選択的発光物，例．ＬＥＤ
G01J3/502	
G01J2003/503	
G01J3/504	
G01J3/505	
G01J3/506	
G01J2003/507	物理的に選択的である検出器
G01J3/508	
G01J3/51	色フィルターを用いるもの
G01J3/513	
G01J2003/516	
G01J3/52	色標によるもの
G01J3/522	｛回覧カラーチャート｝
G01J3/524	
G01J3/526	｛色の調和の評価｝
G01J3/528	
G01J4/00	偏光の測定（偏光面の回転の測定による材料の調査または分析Ｇ０１Ｎ２１／２１）
G01J4/02	視野分離形偏光計；半影形偏光計
G01J4/04	電気的検出手段を利用する偏光計（Ｇ０１Ｊ４／０２が優先）
G01J5/00	放射温度計（光度測定一般　Ｇ０１Ｊ１／００；　分光測定一般　Ｇ０１Ｊ３／００）　｛温度測定一般，　すなわち接触するセンサーを有するものＧ０１Ｋ；　放射線ビームの熱量測定Ｇ０１Ｋ１７／００；　放射源用方位測定器　Ｇ０１Ｓ；　放射線による侵入検知Ｇ０８Ｂ｝
G01J5/0003	｛試料の放射伝熱を感知するためのもの，　例．放射力メーター｝
G01J5/0007	
G01J5/0011	
G01J5/0014	｛ガス，炎光からの放射線を感知するためのもの｝
G01J5/0018	
G01J5/0022	｛動体の放射線を感知するためのもの｝
G01J5/0025	
G01J2005/0029	シート
G01J2005/0033	ホイール
G01J5/0037	
G01J5/004	
G01J5/0044	炉内のもの
G01J5/0066	
G01J5/007	
G01J2005/0074	放射率の分離検知を有するもの
G01J2005/0077	イメージング
G01J5/0088	
G01J2005/0092	平均による温度，例．走査によるもの（空間分解された決定を意図する走査Ｇ０１Ｊ２００５／００８１）
G01J5/0096	
G01J5/02	細部
G01J5/0205	
G01J5/021	
G01J5/0215	
G01J5/022	
G01J5/0225	
G01J5/023	
G01J5/0235	
G01J5/024	
G01J5/0245	
G01J5/025	
G01J5/0255	
G01J5/026	
G01J5/0265	
G01J5/027	
G01J5/0275	
G01J5/028	
G01J5/0295	
G01J5/03	
G01J5/04	ケース　｛マウント｝
G01J5/041	｛被包体におけるまたは特定の環境におけるマウント｝
G01J5/042	保護的部品
G01J5/044	真空被包体
G01J5/045	
G01J5/046	材料；熱的材料選定
G01J5/047	可動取り付けするもの
G01J5/048	
G01J5/049	
G01J5/05	
G01J5/051	
G01J5/06	妨害放射線の影響を除去するための構成
G01J5/061	｛装置の部品の冷却あるいはサーモスタットによるもの（冷却技術一般　Ｆ１７Ｃ，　Ｆ２５Ｊ）｝
G01J2005/062	ペルチェ
G01J2005/063	加熱するもの；サーモスタットによるもの
G01J5/064	
G01J2005/065	遮へいによるもの
G01J2005/066	差動装置，すなわち敏感であるものまたは敏感でないもの
G01J5/068	
G01J5/07	
G01J5/08	光学的特徴　｛光学‐機械的走査　Ｈ０４Ｎ５／３３，　Ｇ０２Ｂ２６／１０｝
G01J5/0801	
G01J5/0802	
G01J5/08021	
G01J5/0803	レンズ
G01J5/0804	
G01J5/0805	
G01J5/0806	
G01J5/0808	
G01J5/0813	
G01J5/0814	
G01J5/0815	
G01J5/0816	
G01J5/0818	
G01J5/0821	
G01J5/0831	
G01J5/0837	
G01J5/084	
G01J5/0843	
G01J5/0846	
G01J5/085	
G01J5/0853	
G01J5/0856	
G01J5/0859	
G01J5/0865	
G01J5/0868	
G01J5/0871	
G01J5/0875	
G01J5/0878	
G01J5/0879	
G01J5/0881	反射鏡
G01J5/0884	
G01J5/0887	
G01J5/0893	
G01J5/0896	
G01J5/10	電気的な放射線検出器によるもの
G01J2005/103	加熱平板またはフィルムを吸収するものおよび測温体
G01J2005/106	アレー
G01J5/12	熱電素子によるもの，例．熱電対（熱電素子それ自体Ｈ０１Ｌ３５／００，Ｈ０１Ｌ３７／００）
G01J2005/123	熱電式アレー
G01J2005/126	熱電式黒板および熱電対
G01J5/14	電気的特徴
G01J5/16	冷接点についての構成；周囲温度または他の変化の影響の補償
G01J5/20	放射線に感ずる抵抗，サーミスタ，半導体によるもの
G01J2005/202	アレー
G01J2005/204	半導体処理により準備されたもの，例．ＶＬＳＩ
G01J2005/206	ホイル上のもの
G01J2005/208	超伝導性のもの
G01J5/22	電気的特徴
G01J5/24	特に適用された回路，例．ブリッジ回路，の使用
G01J5/28	光電子放射セル，光電導セル，または光起電力セルによるもの
G01J2005/283	アレー
G01J2005/286	そのための導体の装置
G01J5/30	電気的特徴
G01J5/34	コンデンサーによるもの　｛例．焦電素子｝
G01J2005/345	アレー
G01J5/35	
G01J5/36	ガスの電離によるもの
G01J5/38	固体または流体の伸長または膨張
G01J5/40	バイメタル素子によるもの
G01J5/42	ゴレイセルによるもの
G01J2005/425	ミクロアレイ
G01J5/44	共振周波数の変化によるもの，例．圧電結晶の
G01J5/46	放射圧またはラジオメータの効果によるもの
G01J5/48	全体的視覚手段によるもの
G01J5/485	
G01J5/52	参照値との比較によるもの，例．繊条消失型高温計
G01J2005/526	放射表面の周期的挿入
G01J2005/528	周期的比較
G01J5/53	
G01J5/532	
G01J5/54	光学的特徴
G01J5/56	電気的特徴
G01J5/58	吸収によるもの；偏光によるもの；減光効果によるもの
G01J2005/583	干渉，すなわち温度に伴うフリンジ変化
G01J5/59	
G01J5/60	色温度の測定によるもの　｛二波長フィルターにかけることによる高温測定；　選択的，モノクロまたは帯域通過をフィルターにかけることによるもの；　スペクトルスキャンによるもの｝
G01J5/601	｛スペクトルスキャンによるもの｝
G01J5/602	｛選択的，モノクロまたは帯域通過をフィルターにかけることによるもの｝
G01J2005/604	フィルターにかけられた帯域通過
G01J5/605	｛ビジュアル測定によるもの｝
G01J2005/607	２つの分離検出器上のもの
G01J2005/608	電球，源または同様のものの色温度
G01J5/70	
G01J5/80	
G01J5/802	
G01J5/804	
G01J5/806	
G01J5/808	
G01J5/90	
G01J7/00	光速度の測定
G01J9/00	光学的位相差の測定（光ビームの位相を制御するための装置または配置Ｇ０２Ｆ１／０１）；コヒーレンス度の決定；光学的波長の測定（分光測定Ｇ０１Ｊ３／００）
G01J2009/002	波面位相分布
G01J2009/004	モードパターン
G01J2009/006	物理的測定のためにパルスを用いるもの
G01J2009/008	中空体の減衰時間によるもの
G01J9/02	干渉法によるもの（物体の直線寸法を光学的に測定するために干渉計を用いるものＧ０１Ｂ９／０２）
G01J2009/0203	ビームのフェイズドアレー
G01J2009/0207	二重周波，例．ゼーマン
G01J2009/0211	コヒーレンス測定のためのもの
G01J9/0215	｛剪断干渉法によるもの｝
G01J2009/0219	２つ以上の回析格子によるもの
G01J2009/0223	共通路干渉法；点回析干渉法
G01J2009/0226	繊維
G01J2009/023	集積光タイプ
G01J2009/0234	フリンジパターンの測定
G01J2009/0238	光学的に処理されているパターン，例．フーリエ変換
G01J2009/0242	補整器
G01J9/0246	｛光学的波長の測定｝
G01J2009/0249	変調を有するもの
G01J2009/0253	波長光の
G01J2009/0257	複数，例．ファブリペロー干渉計
G01J2009/0261	偏光されたもの
G01J2009/0265	位相変調を有するもの
G01J2009/0269	顕微鏡タイプ
G01J2009/0273	リング干渉計
G01J2009/0276	恒星干渉計，例．サニャク
G01J2009/028	タイプ
G01J2009/0284	マイケルソン
G01J2009/0288	マッハゼンダー
G01J2009/0292	フィゾー；くさび
G01J2009/0296	不染色性
G01J9/04	同一光源ではあるが異った周波数の２つの波のうなりおよび得られた低周波の位相の測定によるもの
G01J11/00	個々の光パルスまたは光パルス列の特性の測定
G01J2011/005	高速度カメラ
