G04B1/00	駆動機構　｛トルコ時間用駆動機構Ｇ０４Ｂ１９／２２；針における駆動機構Ｇ０４Ｂ４５／０４３；蓄音機の装置用駆動機構Ｇ１１Ｂ１９／００；バネ，駆動重錘エンジンＦ０３Ｇ；　映写用駆動機構Ｇ０３Ｂ１／００；駆動機構；ミサイル用タイムヒューズ用駆動機構Ｆ４２Ｃ；おもちゃ用駆動機構Ａ６３Ｈ１１／２３(ＥＣＬＡ)｝
G04B1/02	駆動重錘をもつもの
G04B1/04	時計仕掛けが駆動重錘の役をする機構
G04B1/06	数個の重錘をもつもの　｛数個の重錘の同時巻上げＧ０４Ｂ３／００｝
G04B1/08	駆動重錘；鎖；鎖車；鎖車用軸　｛輪体および紡錘一般Ｆ１６Ｆ｝
G04B1/10	ゼンマイをもつもの　｛（電力蓄積同期電動機Ｇ０４Ｃ１５／００５４；ばね一般Ｆ１６Ｆ）｝
G04B1/105	｛つる巻線以外の形態を持つもの（Ｇ０４Ｂ１／１２およびＧ０４Ｂ１／１４が優先）
G04B1/12	数個のゼンマイをもつもの　｛ゼンマイおよび補助ばねによるに固定設置Ｇ０４Ｂ１／２２５；数個のゼンマイの同時巻き上げＧ０４Ｂ３／００８｝
G04B1/14	ゼンマイ；ゼンマイ用そえ板（そえ板をもつゼンマイＧ０４Ｂ１／１８；合金Ｃ２２Ｃ；ばね一般Ｆ１６Ｆ）　｛ゼンマイ動力の変動の補正用構造Ｇ０４Ｂ１／２２；ひげゼンマイの構造Ｇ０４Ｂ１７／０６６；ゼンマイの取り外しを容易にする装置Ｇ０４Ｂ３３／１４｝
G04B1/145	｛バネの構成および製造（構成部品，輪体，紡錘，旋回軸等の構成および製造Ｇ０４Ｂ１３／０２６；構成部品脱進機の構成Ｇ０４Ｂ１５／１４；構成および製造またはひげゼンマイＧ０４Ｂ１７／０６６；合金使用のバネおける温度変動効果の補償，特にひげゼンマイ用のものＧ０４Ｂ１７／２２７；時計仕掛けの軸受け用材料Ｇ０４Ｂ３１／００；鉄および鋼合金Ｃ２２Ｃ；構造を制御する熱処理および化学的または機械的処理Ｃ２１Ｄ８／００；非鉄合金Ｃ２２ＣおよびＢ２２Ｆ｝
G04B1/16	香箱；軸；香箱軸（ゼンマイの取り外しを容易にする装置Ｇ０４Ｂ３３／１４）
G04B1/165	｛伝動装置に対する摩擦伝動装置を備えたバネシリンダー（特にＲｏｓｋｏｐｆ時計仕掛け用のもの）；バネおよびバネシリンダ間の摩擦クラッチＧ０４Ｂ１／１８５｝
G04B1/18	香箱または軸とゼンマイ端を結合する構造　｛そのためのゼンマイおよびそえ板Ｇ０４Ｂ１／１４；調整機上のひげゼンマイの固定Ｇ０４Ｂ１７／１４Ｆ(ＥＣＬＡ)；軸上のひげゼンマイの固定Ｇ０４Ｂ１７／３２｝
G04B1/185	｛バネおよびバネシリンダ間の摩擦クラッチ（バネシリンダおよび伝動装置間の摩擦伝達Ｇ０４Ｂ１／１６５；破断または巻き過ぎに対する他の保護装置Ｇ０４Ｂ１／２０）｝
G04B1/20	香箱中に設置されたまたは香箱に取り付けられたゼンマイの破断または巻き過ぎに対する保護装置（巻きかぎもしくは同種のものに結合しているものＧ０４Ｂ３／０６，Ｇ０４Ｂ３／１０；自動巻き装置に結合しているものＧ０４Ｂ５／２４；　｛バネとバネシリンダを摩擦により結合した保護装置Ｇ０４Ｂ１／１８５；保護装置Ｇ０４Ｂ９／０２；ゼンマイの破断による破損に対して時計仕掛けを保護する装置を備えたキャリバーＧ０４Ｂ３３／１６；機械的時計仕掛けの巻き過ぎを防止する電気巻上げ装置Ｇ０４Ｃ１／１０；蓄音機用駆動機構Ｇ１１Ｂ１９／２２，Ｇ１１Ｂ１９／２８｝
G04B1/205	｛停止機構｝
G04B1/22	ゼンマイ動力の変動の補正（ゼンマイの機械的な形状によるものＧ０４Ｂ１／１４）　｛振子の自動調整Ｇ０４Ｂ１７／１２Ｂ(ＥＣＬＡ)；調整器に関するものＧ０４Ｂ１９／２８｝
G04B1/225	｛常時張力をかけられている挿入された動力蓄電器（二次バネ）によるもの（数個のゼンマイまたは駆動重錘の同時巻上げＧ０４Ｂ３／００８｝
G04B1/24	ゼンマイと駆動重錘の両方をもつもの　｛数個のゼンマイまたは駆動重錘の同時巻上げＧ０４Ｂ３／００８｝
G04B1/26	液体または気体により駆動されるもの；機械的に制御される子時計用の液体もしくは気体状のものによる駆動　｛気圧による巻上げＧ０４Ｂ３／１２；空気力による自動的巻上げＧ０４Ｂ５／２０３；熱電または電気―空気式装置による巻上げＧ０４Ｃ１／００３；電熱式または熱―空気式駆動機構Ｇ０４Ｃ３／１８｝
G04B1/265	｛それと共に作動する時計仕掛けシステム（電気または機械時計の巻上げＧ０４Ｃ１／００６；電気時計仕掛けの設置Ｇ０４Ｃ１３／００｝
G04B3/00	手または機械による時計仕掛けの通常の巻上げ；数個のゼンマイもしくは駆動重錘を同時に巻き上げるもの　｛自動巻上げＧ０４Ｂ５／００；通常巻上げと自動巻上げを組み合わせたものＧ０４Ｂ７／００；クリック装置Ｇ０４Ｂ１１／００；時計仕掛けによる打鈴機構の巻上げおよびその逆Ｇ０４Ｂ２１／１４；巻上げ手法を用いて時間表示設定を設定する機械装置Ｇ０４Ｂ２７／０２，Ｇ０４Ｂ２７／０８３；ゼンマイを簡単に取り外せるキャリバーＧ０４Ｂ３３／１４；機械時計を電気的に巻き上げるものＧ０４Ｃ１／００；バネ設定用具Ｇ０４Ｄ１／０４；蓄音機用駆動機構Ｇ１１Ｂ１９／００；映写機用駆動機構Ｇ０３Ｂ１／００｝
G04B3/001	｛押しボタンによるもの（押しボタンを組み合わせたリューズＧ０４Ｂ３／０４６；押しボタンの構造Ｇ０４Ｂ３／０４８；防水押しボタンＧ０４Ｂ３７／１０６）｝
G04B3/003	｛レバー機構によるもの｝
G04B3/005	｛牽引機構によるもの｝
G04B3/006	｛機械的巻上げ；特装による巻上げ（着脱自在に取り付けてあるまき鍵Ｇ０４Ｂ３／０２；自動巻上げ装置の付いた時計体用巻上げ装置Ｇ０４Ｂ５／００）｝
G04B3/008	｛数個のゼンマイまたは駆動重錘を同時に巻き上げるもの（数個の重錘の付いた駆動装置Ｇ０４Ｂ１／０６；数個のゼンマイの付いた駆動機構Ｇ０４Ｂ１／１２；ゼンマイおよび二次バネの付いた駆動機構Ｇ０４Ｂ１／２２５；ゼンマイおよび駆動重錘付き駆動機構Ｇ０４Ｂ１／２４；時計仕掛け付き打鈴機構の巻上げおよびその逆Ｇ０４Ｂ２１／１４）｝
G04B3/02	着脱自在に取り付けられた巻きかぎまたは同様のもの　｛難しい入構を備えた時計仕掛け用特殊工具，小リューズ付き携帯時計用万能電けんＧ０４Ｂ３／００６；巻きすぎ防止手段つき電けんＧ０４Ｂ３／０６；巻きすぎ防止保護手段Ｇ０４Ｂ３／１０｝
G04B3/04	強固に取り付けられた巻き鍵，ツマミまたはリューズ　｛継ぎ合わされた巻芯Ｇ０４Ｂ３７／０６｝
G04B3/041	｛回転運動用リューズの構造；巻芯との連結；巻芯｝
G04B3/043	｛操作機素のゆるみ止め，隠された場所への取り付けによるものも同様｝
G04B3/045	｛操作機素の収納，収納外への操作機素持ち出しも同様｝
G04B3/046	｛操作機素の軸方向シフトの特殊機能による回転および軸方向移動による操作，例．押しボタンを組み合わせたリューズ（押しボタンによる巻上げＧ０４Ｂ３／００１）｝
G04B3/048	｛押しボタンの軸方向移動による専用操作，例．クロノグラフ用のもの（押しボタンによる巻上げＧ０４Ｂ３／００１；気密密閉された押しボタンＧ０４Ｂ３７／１０６）｝
G04B3/06	巻き過ぎ防止手段をもつ巻きかぎ（香箱内に配置されたまたは香箱に取り付けられた保護装置Ｇ０４Ｂ１／２０；自動巻き装置に結合しているものＧ０４Ｂ１／２４）　｛着脱自在に取り付けられた巻きかぎの構造Ｇ０４Ｂ３／０２；巻き過ぎ防止手段，ケース面へ取り付けられたものを包含，Ｇ０４Ｂ３／１０；保護手段Ｇ０４Ｂ９／０２；機械時計用電気式巻上げ装置のための巻き過ぎ保護Ｇ０４Ｃ１／１０｝
G04B3/08	ケースの部分によるもの　｛ケースの部分による時間表示手段の設定Ｇ０４Ｂ２７／００｝
G04B3/10	巻き過ぎ防止保護手段（香箱内に配置されたもしくは香箱に取付けられたものＧ０４Ｂ１／２０；巻きかぎに結合しているものＧ０４Ｂ３／０６；自動巻き装置に結合しているものＧ０４Ｂ５／２４；　｛保護用Ｇ０４Ｂ９／０２；機械的時計用電気的巻上げ装置用Ｇ０４Ｃ１／１０｝
G04B3/12	機械的手段によるもの　例．空気圧モータ（電気的または電気機械的手段による巻上げＧ０４Ｃ）　｛液体または気体駆動機構Ｇ０４Ｂ１／２６；空気力による自動巻上げＧ０４Ｂ５／０５Ｄ(ＥＣＬＡ)｝
G04B5/00	自動巻上げ　｛手動によるまたは機械的に行う通常巻上げＧ０４Ｂ３／００；手動巻上げと組み合わされた自動巻上げＧ０４Ｂ７／００；機械的時計仕掛けの電気的巻上げＧ０４Ｃ１／００；陸上車の振動または衝撃を利用した広告Ｇ０９Ｆ２１／０４５｝
G04B5/002	｛巻上げにとって最も重要でない時計仕掛けの部品の移動によるもの｝
G04B5/005	｛時計バンド間の相対移動によるもの，ケースまたはケースの部品｝
G04B5/007	｛時計仕掛け，機能を駆動させて巻上げるもの　例．永久運動（Ｆ０３Ｇ７／１０も参照）｝
G04B5/02	携帯時計の動きに因をなす自動巻きによるもの　｛軸受け，振動重錘用の懸架装置Ｇ０４Ｂ５／１８；一方向のみにおける回転運動へ揺動運動を変換する機構Ｇ０４Ｂ１１／００｝
G04B5/04	動きが制限されている振動重錘によるもの　｛ロッキングバーによる時間表示手段の設定Ｇ０４Ｂ２７／００｝
G04B5/06	一方向にのみ作動するもの
G04B5/08	両方向に作動するもの
G04B5/10	動きが制限されることのない振動重錘によるもの
G04B5/12	一方向にのみ作動するもの
G04B5/14	両方向に作動するもの
G04B5/16	重錘の構造
G04B5/165	｛数個の部品から成る重錘（２つ以上の平面で移動可能な種々の重錘Ｇ０４Ｂ５／１８５）｝
G04B5/18	振動重錘の支持，懸垂，または案内装置　｛巻上げ重錘の運動のゼンマイへの伝達Ｇ０４Ｂ５／０４，Ｇ０４Ｂ５／１０；巻き過ぎ防止保護手段による駆動重錘の支持　例．グライドクラッチの挿入によるものＧ０４Ｂ５／２４；軸受け一般Ｇ０４Ｂ３３／００｝
G04B5/181	｛ロッキングバーの軸受けは支持または案内装置と組み合わされる回転の中心にある｝
G04B5/182	｛直行針路における移動重錘の案内装置｝
G04B5/184	｛円形針路における移動重錘の案内装置｝
G04B5/185	｛弾性手段による移動重錘の懸架装置（Ｇ０４Ｂ５／１８７が優先）｝
G04B5/187	｛２つ以上の平面における運動を可能にする軸受け，案内装置または懸架装置，例．２つ以上の移動重錘，または重錘が移動する２つ以上の平面があるもの，および重錘が時計仕掛けに比例して場所を変え得るもの｝
G04B5/188	｛運動機構形成振動重錘の軸受け，案内装置，懸架装置｝
G04B5/19	振動重錘の回転中心における懸垂
G04B5/195	｛回転中心が時計仕掛けの中心でないもの｝
G04B5/20	他の物体の動きによるもの，例．ハンドバックの開放によるもの，ケースの開放によるもの，戸の開放によるもの；風力による巻上げ
G04B5/203	｛液体または気体によるもの（液体または気体で駆動するものＧ０４Ｂ１／２６；空気圧モータによる巻上げＧ０４Ｂ３／１２；熱電式または電気―空気式駆動手段による巻上げＧ０４Ｃ１／００３；そのような手段による時計仕掛けの駆動Ｇ０４Ｃ３／１８）｝
G04B5/206	｛回転軸　例．回転速度計（時計仕掛けの直接駆動，例．回転軸によるバネまたは類似物の巻上げなしのものＧ０４Ｂ７／００；測定器具との組み合わせ一般Ｇ０４Ｂ４７／０６）｝
G04B5/22	温度，気圧，または同様な効果および変化によるもの　｛熱電式または電気―空気式駆動手段によるものＧ０４Ｃ１／００３；そのような手段による時計仕掛けの駆動Ｇ０４Ｃ３／１８｝
G04B5/24	巻き過ぎ防止保護手段（巻きかぎまたは同種のものに結合しているものＧ０４Ｂ３／０６；ケースの部分に結合しているものＧ０４Ｂ３／１０；香箱内に配置されまたは香箱に取り付けられているものＧ０４Ｂ１／２０）　｛移動重錘の支持体Ｇ０４Ｂ５／１８；保護手段Ｇ０４Ｂ９／０２；機械的時計仕掛け用電気駆動手段Ｇ０４Ｃ１／１０｝
G04B5/245	｛移動重錘の固定によるもの｝
G04B7/00	通常の巻上げと自動巻上げとが結合されたもの　｛手動または機械的に行う通常の巻上げＧ０４Ｂ３／００；自動巻上げＧ０４Ｂ５／００；機械的時計仕掛けの電気巻上げＧ０４Ｃ１／００３｝
G04B9/00	巻き状態の管理，例．巻上げ量の指示
G04B9/005	｛巻上げ量の光学的表示によるもの｝
G04B9/02	巻き状態により制御される装置，例．巻き過ぎに対し保護する装置（香箱内またはその上に装着された巻き過ぎ防止の保護手段Ｇ０４Ｂ１／２０；巻きかぎまたは同種のものに結合された保護手段Ｇ０４Ｂ３／０６；ケースの部分に結合されたものＧ０４Ｂ３／１０；自動巻き装置に結合されたものＧ０４Ｂ５／２４）　｛機械的時計仕掛けの電気巻上げＧ０４Ｃ１／１０｝
G04B9/025	｛音響または電気的表示手段｝
G04B11/00	爪装置；停止爪；クラッチ　｛手動による巻上げ用機構Ｇ０４Ｂ３／００；自動巻上げＧ０４Ｂ５／００；クラッチ一般，クラス１１１｝
G04B11/001	｛両方向における運動移動を持つ２つの回転部材間のクラッチ機構，可能な限り力の移動制限を持つもの｝
G04B11/003	｛摩擦部材を備えたもの，例．バネ作用を持つもの｝
G04B11/005	｛磁気素子を持つもの｝
G04B11/006	｛一方向のみにおける運動移動を持つ２つの回転部材間のクラッチ，（自由作動装置）｝
G04B11/008	｛摩擦部材をもつもの，例．歯止めバネまたはジャンパー｝
G04B11/02	回転部分の動きを一方向のみに許す装置
G04B11/022	｛歯により回転部材と接触するラチェットをもつもの｝
G04B11/024	｛バネ作用により固定軸の回りに回転可能であるもの｝
G04B11/026	｛クランプ部材をもつもの｝　
G04B11/028	｛摩擦部材をもつもの，例．歯止めバネ｝
G04B11/04	そのための爪の構造，例．ラチェットを作動させる揺動部材に固定された爪
G04B13/00	歯車機構　｛指針を駆動する歯車機構Ｇ０４Ｂ１９／０２；キャリバーＧ０４Ｂ３３／００；伝達用の配置および構成部品一般Ｆ１６Ｈ｝
G04B13/001	｛調整可能なまたは可変の伝達比の選択を有するもの｝
G04B13/002	｛一方向における回転が一歩進運動へ変更される場合｝
G04B13/003	｛完全回転毎のステップを持つもの（計数器一般Ｈ０３Ｋ）｝
G04B13/005	｛両方向における回転が一方向における回転へ変更される場合｝
G04B13/006	｛２つのフリーホイール所定位置を持つもの｝
G04B13/007	｛異なる働きを有するもの｝
G04B13/008	｛差動｝
G04B13/02	歯車；カナ；真；ホゾ；（軸受けＧ０４Ｂ３１／００）　｛鎖車用軸，鎖車用のための紡錘，鎖および駆動重錘もＧ０４Ｂ１／０８｝
G04B13/021	
G04B13/022	
G04B13/023	
G04B13/025	
G04B13/027	
G04B13/028	
G04B15/00	脱進機　｛磁性体Ｇ０４Ｃ５／００５；打鈴機構内のものＧ０４Ｂ２１／０６；警報時計内のものＧ０４Ｂ２３／０６Ｄ(ＥＣＬＡ)｝
G04B15/02	調速機構に常時接触しているもの
G04B15/04	シリンダー脱進機
G04B15/06	自由脱進機
G04B15/08	レバー脱進機
G04B15/10	調速機構に一定の衝撃を与えるもの　｛機械的パルス送信および一定のパルスにより電気的に駆動される振子Ｇ０４Ｃ３／０２２；機械的パルス送信および一定のパルスにより電気的に駆動される振子Ｇ０４Ｃ３／０４５｝
G04B15/12	調整（調整用工具Ｇ０４Ｄ１／０２）；レバーもしくは同種のものの振れ角を制限するもの　｛輪列の調整Ｇ０４Ｂ３５／００｝
G04B15/14	構成部品もしくは構造の細部，例．レバーもしくはガンギ車の構造　｛（バネの組み立ておよび製造Ｇ０４Ｂ１／１４５；構成部分の組み立ておよび製造，例．ピニオン，紡錘Ｇ０４Ｂ１３／０２６；時計仕掛け軸受け用油一般Ｇ０４Ｂ３１／００Ｔ(ＥＣＬＡ)；時計仕掛け軸受けの潤滑一般Ｇ０４Ｂ３１／００８）｝
G04B17/00	振動数安定化機構｛（振動数設定用Ｇ０４Ｂ１８／００；磁気的Ｇ０４Ｃ５／００５；打鈴機構におけるものＧ０４Ｂ２１／０６；運転の中止および調整Ｇ０４Ｂ２３／０２３；電気的に駆動される機械的調整Ｇ０４Ｂ３／１６(ＥＣＬＡ)；電気式および熱電式調速機Ｇ０４Ｃ５／００）｝
G04B17/005	｛空気式手段により運動が維持される調速機（空気的手段による振動発生Ｇ０４Ｆ５／１２）｝
G04B17/02	重力により動く振動体，例．一平面内で振れる振子　｛必要な長さへの振り子の設定Ｇ０４Ｂ１７／１２Ｂ(ＥＣＬＡ)；振子用温度補償Ｇ０４Ｂ１７／２２５；軸受け一般，例．ナイフの刃Ｇ０４Ｂ３１／００；振子に取り付けられた時計体Ｇ０４Ｂ４５／０４３；時計機構で駆動するイミテーション振子Ｇ０４Ｂ４５／００４６，Ｇ０４Ｂ４５／００５３；振子装飾Ｇ０４Ｂ４５／００６１；振子で作動する接点Ｇ０４Ｃ１３／０６５；振子による力計測Ｇ０１Ｖ７／１２｝
G04B17/025	｛合成および複数振子；機械的振子の連動，例．電気的連動Ｇ０３Ｃ３／０２Ｋ(ＥＣＬＡ)；振子システムＧ０４Ｃ１３／０２８｝
G04B17/04	バネ張力により動く振動体
G04B17/045	｛振動刃バネを備えたもの（電磁式手段により維持される機械的振動　例．音叉Ｇ０４Ｃ３／１０｝
G04B17/06	ひげゼンマイをもつ振動体，例．テンプ　｛電気的に駆動されるテンプＧ０４Ｃ３／０４；テンプにより作動される接点Ｇ０４Ｃ１３／０６５｝
G04B17/063	｛テンプの構造（振動数調整ネジのあるテンプＧ０４Ｂ１７／１２Ｃ(ＥＣＬＡ)；温度補償付きテンプＧ０４Ｂ１７／２２２；バランス装置Ｇ０４Ｂ１７／２８｝
G04B17/066	｛ゼンマイバネの製造（調整レバーによるゼンマイバネの固定Ｇ０４Ｂ１７／１４Ｆ(ＥＣＬＡ)；温度補償付きゼンマイバネＧ０４Ｂ１７／２２７；ひげ玉上のゼンマイバネの固設Ｇ０４Ｂ１７／３２；ゼンマイＧ０４Ｂ１／１４｝
G04B17/08	軸方向に伸び縮みするコイルバネをもつ振動体
G04B17/10	捩れ薄板または捩れ薄板と同じような動きをするバネをもつ振動体，例．水平面上を振動する重錘　｛電気的に駆動されるねじり振り子Ｇ０４Ｃ３／０３３｝
G04B17/20	振動数安定化機構の補償
G04B17/22	温度変化の影響に対するもの　｛小さい膨張率の合金Ｃ２１Ｃ，Ｃ２２Ｃ；指針の調整に依存する調整機の調整Ｇ０４Ｂ１７／１４Ｋ(ＥＣＬＡ)；比較時計仕掛けによる時間内の差に依存するものＧ０４Ｃ１１／００７｝
G04B17/222	｛テンプを有するもの（テンプの構造Ｇ０４Ｂ１７／０６３）｝
G04B17/225	｛振り子を有するもの（振り子の構造Ｇ０４Ｂ１７／０２；振り子上の振動数の設定Ｇ０４Ｂ１７／１２Ｂ(ＥＣＬＡ)）｝
G04B17/227	｛使用材料の構造および製造（ひげゼンマイの構造および製造Ｇ０４Ｂ１７／０６６；バネのものＧ０４Ｂ１／１４５；耐磁性合金Ｇ０４Ｂ４３／００７；鉄合金Ｃ２２Ｃ；非鉄合金Ｃ２２Ｃ，Ｂ２２Ｆ）｝
G04B17/24	気圧変化の影響に対するもの
G04B17/26	衝撃変化の影響に対するもの
G04B17/28	重量の不均衡の影響に対するもの，例．渦巻き　｛テンプの構造Ｇ０４Ｂ１７／０６３；テンプ上に固定された装置の調整による振動数の設定Ｇ０４Ｂ１７／１２Ｃ(ＥＣＬＡ)｝
G04B17/285	｛渦巻きまたはカルーセル｝
G04B17/30	回転式調速機，例．遠心調速機，羽根車式調速機（打鈴機構用Ｇ０４Ｂ２１／０６）　｛電気的に駆動されるものＧ０４Ｃ３／０３３５｝
G04B17/32	構成部品または構造の細部，例．ヒゲ玉，ヒゲ持ち｛ヴィロルまたはピトン｝
G04B17/325	｛静止位置にひげゼンマイを固定する手段，例．ブロックの使用｝
G04B17/34	ひげゼンマイをテンプへ固定するためのもの
G04B17/345	｛ゼンマイ・ロールの細部
G04B18/00	振動数設定機構｛（振動数安定化用Ｇ０４Ｂ１７／００）｝
G04B18/003	｛振子により運ばれる装置の変位によるものまたは振子長の調節によるもの（振子および懸架装置Ｇ０４Ｂ１７／０２；調速レバーの自己調節Ｇ０４Ｂ１７／１４Ｋ(ＥＣＬＡ)，Ｇ０４Ｂ１７／２２，Ｇ０４Ｃ１１／００７；振子の行程を調節するものＧ０４Ｂ１７／１６(ＥＣＬＡ)；音響手段による時刻表示Ｇ０４Ｂ２１／００；標準時計との同期Ｇ０４Ｃ１１／００７；可変長をもつメトロノームＧ０４Ｆ５／０２７）｝
G04B18/006	｛テンプ上に固定される装置の調節によるもの（振子の構造Ｇ０４Ｂ１７／０６３；バランスＧ０４Ｂ１７／２８）｝
G04B18/02	調整｛または調節｝装置；緩急針装置，｛例．ラケット｝
G04B18/021	｛外部から緩急針装置を調節するもの｝
G04B18/023	｛緩急針装置を微調節するための手段をもつもの｝
G04B18/025	｛緩急針装置の固定｝
G04B18/026	｛緩急針装置におけるひげゼンマイの固定，例．ラケットの合ピン（ひげゼンマイＧ０４Ｂ１７／０６６；ゼンマイの軸上固定　Ｇ０４Ｂ１／１８）｝
G04B18/028	｛他の装置に結合または依存する手段による調整装置の設定，例．時刻表示設定機構によるもの（振子長の自動調節Ｇ０４Ｂ１７／２２５，Ｇ０４Ｂ１８／００３，Ｇ０４Ｃ１１／００７；温度補償のための調整装置の自動調節；Ｇ０４Ｂ１７／２２；ゼンマイ張力に依存する調整装置の自動調節Ｇ０４Ｂ１／２２）｝
G04B18/04	振子，テンプまたは類似のもの，例．ビートを起こすもの，のビートの調節
G04B18/06	ヒゲゼンマイのヒゲ玉またはヒゲ持ちの設定によるもの
G04B18/08	構成部分または構造の細部｛（現在この分類は使用してしない；グループＧ０４Ｂ１７／３２を参照）｝
G04B19/00	視覚手段による｛時刻｝表示（｛電気的手段を包含することによる光学的時刻表示Ｇ０４Ｃ１７／００，例．｝電球によるものＧ０４Ｃ１７／０２；表示装置一般Ｇ０９Ｆ）
G04B19/02	輪列と指針間の歯車装置　｛伝動装置一般Ｇ０４Ｂ１３／００｝
G04B19/025	｛数個の文字板上に同時に表示するためのもの（同時表示を可能にする表示手段Ｇ０４Ｂ１９／０４８；数個の個別文字板を備えるものＧ０４Ｂ１９／０８｝；異なる地方真時を示す特別指針Ｇ０４Ｂ１９／２２Ｂ(ＥＣＬＡ)；数個の時計仕掛けをもつものＧ０４Ｂ３７／００８３）｝
G04B19/04	指針；一つの印または同様のものをもつ円板　｛静止指針を備えた目盛りまたは数字を持つ表示装置または読み取り手段移動Ｇ０４Ｂ１９／２０；指針の位置の光学的投影手段Ｇ０４Ｂ１９／３４｝
G04B19/042	｛指針の構造および製造；読み取り精度を上げる装置（照明付き指針Ｇ０４Ｂ１９／３０５；特別に形成された指針　例．図形または画像Ｇ０４Ｂ４５／００６１；指針内の時計仕掛けＧ０４Ｂ４５／０４３；指針の目に見えない駆動部Ｇ０４Ｂ４５／０４６）｝
G04B19/044	｛指針の軸上への取り付けおよび設定｝
G04B19/046	｛印または窓を持つディスクによる表示（同時表示用Ｇ０４Ｂ１９／０４８）｝
G04B19/048	｛２つ以上の目盛板上での表示の可能性を持つもの，例．異なる目盛板上で働く可変長指針（数個の文字板上での同時表示Ｇ０４Ｂ１９／０２５；指針として使われるディスクによる表示Ｇ０４Ｂ１９／６４Ｄ(ＥＣＬＡ)；移動目盛板として使われるものＧ０４Ｂ１９／２０２；数個の目盛版または文字板上の異なる表示　例．異なる地方真時用のものＧ０４Ｂ１９／２２Ｂ(ＥＣＬＡ)）｝
G04B19/06	文字板　（｛移動ディスクＧ０４Ｂ１９／２０；照明された文字板または指針Ｇ０４Ｂ１９／３０；｝時計仕掛けのない時計用のものＧ０４Ｂ４９／０４；　｛文字板または指針の製造用機械および装置Ｇ０４Ｄ３／００Ｆ(ＥＣＬＡ)｝）
G04B19/065	｛数個の部品を備えたもの｝
G04B19/08	目盛の幾何学的配置
G04B19/082	｛正常に閉じられた目盛板からの変化｝
G04B19/085	｛正常の１２時間装置からの変化｝
G04B19/087	｛数個の別々の目盛板を備えたもの（時計仕掛けの同一または異なる時間表示用のもの；いくつかの同時表示を可能にする表示装置Ｇ０４Ｂ１９／０４８）｝
G04B19/10	目盛または文字板面の装飾的形状；文字板への目盛の取付け　｛（特殊目的用のケース，例．輪状またはボタンの携帯時計Ｇ０４Ｂ３７／１２；特殊効果付き表示手段Ｇ０４Ｂ４５／００）｝
G04B19/103	｛付けられたまたははめ込まれた数字（宝石または装飾品の取り付けＧ０４Ｂ４７／０４２；軸受石取り付け用装置，または類似品Ｇ０４Ｄ３／０４）｝
G04B19/106	特殊数字マーキング
G04B19/12	文字板または目盛用材料の選択　｛マーキング｝
G04B19/14	時計の地板への文字板締付け　｛（時計の地板を製造するための工具，装置および機械Ｇ０４Ｄ３／００Ｆ(ＥＣＬＡ)）｝
G04B19/16	可動文字板，例．１から１２と１３から２４へ交互に指示するもの　｛（通常の１２時間目盛板以外の目盛板付き文字板Ｇ０４Ｂ１９／０８５）｝
G04B19/163	｛同一文字板上で交互に目に見える１―１２および１３―２４の数字Ｇ０４Ｂ１９／０８５｝
G04B19/166	｛回転目盛板を備えたもの｝
G04B19/18	ガラス，ガラス縁または胴上の目盛
G04B19/20	数を附された帯，円筒，円板または板による指示　｛数字または指針なしの表示手段一般Ｇ０４Ｂ１９／０４；照明されたものＧ０４Ｂ１９／３０；光学的投影手段を持つものＧ０４Ｂ１９／３４；歯車仕掛けおよび連結装置一般Ｇ０４Ｂ１３／００；電気的に駆動されるものＧ０４Ｃ１９／０４；計数器機構Ｇ０６Ｍ｝
G04B19/202	｛ディスクの回転によるもの（参照マークまたは窓を供えたディスク状表示装置Ｇ０４Ｂ１９／０４６；時計仕掛けによりおよび光学的特殊効果を作り出すことにより駆動されるディスクＧ０４Ｂ４５／０００７；時計仕掛けにより駆動される銘刻または線描を持つものＧ０４Ｂ４５／００２３；時計仕掛けにより駆動される図形または図形の部分Ｇ０４Ｂ４５／００３８）｝
G04B19/205	｛シートによるもの｝
G04B19/207	｛バンド部によるもの（参照マークまたは窓を持つ時間表示手段としてのバンド部Ｇ０４Ｂ１９／０４）｝
G04B19/21	円筒｛（円筒状または空間的表示装置Ｇ０４Ｂ１９／０４；固定目盛板または文字板Ｇ０４Ｂ１９／０６；異なる場所の地方時を指示するための地球儀上に配置される目盛板Ｇ０４Ｂ１９／２２；機能的に関係がないランプと組み合わされる時計仕掛けＧ０４Ｂ４７／０２）｝
G04B19/22	異なる地方視時を指示するための装置；世界時計　｛（移動装置上に配置された数字または符号による表示Ｇ０４Ｂ１９／２０；文字板および指針の照明Ｇ０４Ｂ１９／３０；地球儀との組み合わせ一般Ｇ０４Ｂ４７／０２；電子時間帯時計Ｇ０４Ｇ９／００７６）｝
G04B19/221	
G04B19/223	
G04B19/225	
G04B19/226	｛文字板としての三次元の地理的表示，例．地球儀，を備えたもの｝
G04B19/228	
G04B19/23	付加的な指針または付加的な指針対によるもの　｛（数個の文字板上の同時表示Ｇ０４Ｂ１９／０２５；数個の異なる表示を与える表示装置Ｇ０４Ｂ１９／０４８）｝
G04B19/235	
G04B19/24	日付け｛または曜日｝表示時計，｛すなわちカレンダー時計体または携帯時計｝；時計仕掛けカレンダー[Ｎ:（独立設定可能なカレンダー付き時計仕掛けの組み合わせＧ０４Ｂ４７／００）]
G04B19/241	｛１つ以上の指針により日付が表示される｝
G04B19/243	日付け表示体の形状によって特徴づけられたもの
G04B19/24306	｛異なる形状の組み合わせ，例．バンドと円板，円板と円筒（電気駆動時計用Ｇ０４Ｃ１７／００４１）｝
G04B19/24313	｛指針または時計仕掛けにより作動する独立日付け表示装置｝
G04B19/2432	｛時計仕掛けの運動により日付け表示体が機械的に駆動または解除される駆動または解除機構｝
G04B19/24326	｛時計仕掛けの運動により段階的に駆動または解除されるもの｝
G04B19/24333	｛時計仕掛けの運動により所定の瞬間に解放されるエネルギー源により段階的に駆動または解除されるもの｝
G04B19/2434	｛定時の時間間隔で解放される自身のエネルギー源により駆動または解除されるもの｝
G04B19/24346	｛バンド型（Ｇ０４Ｂ１９／２４３０６が優先；電気駆動時計用Ｇ０４Ｃ１７／００１６）｝
G04B19/24353	｛指針または時計仕掛けにより作動する独立日付け表示装置｝
G04B19/2436	｛時計仕掛けの運動により日付け表示体が機械的に駆動または解除される駆動または解除機構｝
G04B19/24366	｛時計仕掛けの運動により段階的に駆動または解除されるもの｝
G04B19/24373	｛時計仕掛けの運動により所定の瞬間に解放されるエネルギー源により段階的に駆動または解除されるもの｝
G04B19/2438	｛定時の時間間隔で解放される自身のエネルギー源により駆動または解除されるもの｝
G04B19/24386	｛シート型（Ｇ０４Ｂ１９／２４３０６が優先；電気駆動時計用フラップ状Ｇ０４Ｃ１７／００３３）｝
G04B19/24393	｛時計仕掛けの運動により日付け表示体が機械的に駆動または解除される駆動または解除機構｝
G04B19/247	円板型｛（Ｇ０４Ｂ１９／２４３０６が優先；電気駆動時計用Ｇ０４Ｃ１７／００５８）｝
G04B19/25	日付け表示体を手動で設定する装置
G04B19/253	駆動または解除機構
G04B19/25306	｛指針または時計仕掛けにより作動する独立日付け表示装置，例．カレンダー時計｝
G04B19/25313	｛定常的運動により駆動または解除されるもの｝
G04B19/2532	｛３１日未満の月末に自動的に補正されるもの｝
G04B19/25326	｛３１日未満の月末に手動で補正されるもの｝
G04B19/25333	｛日付け表示体が時計仕掛けの運動により機械的に駆動または解除されるもの｝
G04B19/2534	｛時計仕掛けの運動により連続的に駆動または解除されるもの｝
G04B19/25346	｛３１日未満の月末に手動で補正されるもの｝
G04B19/25353	｛時計仕掛けの運動により段階的に駆動または解除されるもの｝
G04B19/2536	｛３１日未満の月末に自動的に補正されるもの｝
G04B19/25366	｛３１日未満の月末に手動で補正されるもの｝
G04B19/25373	｛時計仕掛けの運動により所定の瞬間に解放されるエネルギー源により段階的に駆動または解除されるもの｝
G04B19/2538	｛３１日未満の月末に自動的に補正されるもの｝
G04B19/25386	｛３１日未満の月末に手動で補正されるもの｝
G04B19/25393	｛定時の時間間隔で解放される自身のエネルギー源により駆動または解除されるもの｝
G04B19/257	円筒型｛または３次元型（Ｇ０４Ｂ１９／２４３０６が優先；電気駆動時計用Ｇ０４Ｃ１７／００８３）｝
G04B19/2571	｛指針または時計仕掛けにより作動する独立日付け表示体｝
G04B19/2573	｛日付け表示体が時計仕掛けの運動により機械的に駆動または解除される駆動または解除機構｝
G04B19/2575	｛時計仕掛けの運動により段階的に駆動または解除されるもの｝
G04B19/2576	｛時計仕掛けの運動により所定の瞬間に解放されるエネルギー源により段階的に駆動または解除されるもの｝
G04B19/2578	｛定時の時間間隔で解放される自身のエネルギー源により駆動または解除されるもの｝
G04B19/26	潮汐用，月令用または同種のもののための指示計をもつ時計　｛遊星儀Ｇ０９Ｂ２７／００―Ｇ０９Ｂ２７／０６；表参照用配置　例．月経表Ｇ０６Ｃ３／００｝
G04B19/262	｛占星情報用表示体を備えたもの｝
G04B19/264	｛生物循環用表示体を備えたもの｝
G04B19/266	｛潮汐用表示体を備えたもの｝
G04B19/268	｛月令用表示体を備えたもの｝
G04B19/28	決められた時刻を指示するための調節可能な指標または指針　｛指針により移動される銘刻または画像Ｇ０４Ｂ４５／００３；調整可能な指針による未知時間間隔の計測，目盛板またはマークＧ０４Ｆ７／００Ｂ(ＥＣＬＡ)｝
G04B19/283	｛回転可能な輪状のもの，すなわち縁（縁上の目盛用Ｇ０４Ｂ１９／１８）｝
G04B19/286	
G04B19/30	文字板または指針の照明　｛文字板一般Ｇ０４Ｂ１９／９６(ＥＣＬＡ)；数字または指針付き表示手段の移動，一般Ｇ０４Ｂ１９／２９(ＥＣＬＡ)；内側から照明される地球儀により異なる地方真時を表示する装置Ｇ０４Ｂ１９／２２；非電気的光源による時間の連続表示Ｇ０４Ｂ２５／００；例．電灯によるものＧ０４Ｂ１７／０２；固定時間でまたは定期的に機能する電灯による照明Ｇ０４Ｃ１９／０２；照明されたパネルＧ０９Ｆ１３／００，Ｇ０４Ｂ１３／２２(ＥＣＬＡ)｝
G04B19/305	｛光源を運ぶ指針（指針およびその製造Ｇ０４Ｂ１９／０４２；指針または文字板の投影Ｇ０４Ｂ１９／３４；移動目盛板上の目盛板および／または指針の照明Ｈ０３Ｊ１／０２；コンパス上のものＧ０１Ｃ１７／２４；重量測定装置上のものＧ０１Ｇ２３／１８；計測器具上のものＧ０１Ｄ１１／２８）｝
G04B19/32	発光性物質によるもの　｛（マークまたは窓付きのディスクまたはドラム形状の表示手段Ｇ０４Ｂ１９／０４；数字または数字マーク付きのものＧ０４Ｂ１９／２０；文字板または指針の照明，または類似物Ｇ０４Ｂ１９／３０；電気部品収納用ケースＧ０４Ｂ３７／００Ｈ(ＥＣＬＡ)；重量測定装置上の指針および／または目盛板の投影Ｇ０１Ｇ１９／００；測定器具上のものＧ０１Ｄ５／２６２；広告用のものＧ０９Ｆ１９／１８）｝
G04B19/34	光学的に投影された指針の位置　｛広告用のものＧ０９Ｆ１９／１８；マークまたは窓付きディスクまたはドラムによる表示Ｇ０４Ｂ１９／０４，数字または符号付きのものＧ０４Ｂ１９／２０；文字板および指針の照明Ｇ０４Ｂ１９／３０，電気部品用ケースＧ０４Ｃ３／００８；重量測定装置用指針および／または目盛板の光学的投影Ｇ０１Ｇ２３／３２；測定器具用のものＧ０１Ｄ５／２６２｝
G04B21/00	音響手段による｛時間｝表示（選定時刻におけるものＧ０４Ｂ２３／００；電子ー音響手段によるものＧ０４Ｃ２１／０４　｛音響的なもの以外の手段による時間表示，または組み合わされた手段によるものＧ０４Ｂ２５／００；視覚的手段による時間表示Ｇ０４Ｂ１９／００；Ｇ０４Ｃ１７／００；電子―音響的時間表示Ｇ０４Ｃ２１／０４；音響信号発生装置Ｇ０８Ｂ３／００｝
G04B21/005	｛定期的な音響信号発生装置（Ｇ０４Ｂ２１／０２が優先）；（振り子の長さ設定による振動数の調整Ｇ０４Ｂ１７／１２Ｂ(ＥＣＬＡ)；メトロノームＧ０４Ｆ５／６２(ＥＣＬＡ)）｝
G04B21/02	６０分，３０分または１５分に発する定時の打鈴機構　｛レパートリーの選択付き打鈴機構の電気的な動作Ｇ０４Ｃ２１／０２Ｄ(ＥＣＬＡ)｝
G04B21/022	｛のこぎり機構を備えたもの（電気的駆動によるものＧ０４Ｃ２１／６２Ｂ(ＥＣＬＡ)）｝
G04B21/025	｛静かなのこぎり動作｝
G04B21/027	｛連動針車付きのもの（電気的に駆動されるものＧ０４Ｃ２１／６２Ｃ(ＥＣＬＡ)）｝
G04B21/04	時針車；ラックまたは数取カム；数取カムもしくは同様の制御機構
G04B21/06	打鈴機構の部品，例．ハンマー，羽根車式調速機　｛脱進機一般Ｇ０４Ｂ１５／００；振動数を安定する機構Ｇ０４Ｂ１７／００；抵抗調整器Ｇ０５Ｄ１３／００；機械的おもちゃＡ６３Ｈ｝
G04B21/08	音響体；笛；演奏機構（電気的可聴発振器Ｇ０４Ｃ２１／００　｛Ｇ０４Ｂ２３／０８｝｛警報時計ないの音響装置Ｇ０４Ｂ２３／０２８；音響発生を高める装置付きケースＧ０４Ｂ３７／００７５；カリヨンおよび音響板Ｇ１０Ｆ１／０８，Ｇ０４Ｂ１／１０，Ｇ１０Ｄ１３／０８｝
G04B21/10	定時の打鈴を解除または制止するもの，例．夜間休止用
G04B21/12	繰返し時計
G04B21/14	時計仕掛けによる打鈴機構の巻上げ；打鈴機構による時計仕掛けの巻上げ　｛指針によるまたは機械的な巻上げＧ０４Ｂ３／００｝
G04B23/00	あらかじめ選定された時刻に聴覚的信号を発生する装置　｛光学的時間表示Ｇ０４Ｂ１９／００，Ｇ０４Ｃ１７／００，Ｇ０４Ｂ１９／００；音響手段による表示Ｇ０４Ｂ２１／００；音響的または光学的以外の手段によるまたは手段の組み合わせによる時間の表示Ｇ０４Ｂ２５／００；電気的に発生される音響的時間信号Ｇ０４Ｃ２１／００；コイン解放警報時計Ｇ０７Ｆ１７／０００７；音響信号装置Ｇ０８Ｂ３／００｝
G04B23/005	｛オルゴールまたは他の音楽録音機器の起動によるもの（時計仕掛け装置による蓄音機の起動および停止Ｇ１１Ｂ３３／０６）｝
G04B23/02	目覚し時計（目覚し信号を電気的に解除するものＧ０４Ｃ２１／００）　｛電灯による目覚めＧ０４Ｃ１９／０２；他の手段によるものＧ０４Ｂ２５／００５；電気接点を持つ目覚まし時計Ｇ０４Ｃ２３／０６｝
G04B23/021	｛制御するもの（警報器の巻上げ；起床時刻の調整および表示）｝
G04B23/023	｛駆動，例．バネまたは時計仕掛け付きの共通駆動部によるもの；歯車；脱進機（脱進機一般Ｇ０４Ｂ１５／００；時計仕掛け用調整手段一般Ｇ０４Ｂ１７／００）｝
G04B23/025	｛信号トリガー（非音響的信号もまたは非聴覚的信号のみを送出する目覚まし時計におけるものＧ０４Ｂ２５／００５）｝
G04B23/026	｛ハンマー駆動；ハンマー；数個のハンマーまたは音響体を備えた装置；バイブレータ｝
G04B23/028	｛音響体；音響ケースとして使われる箱；ケース上またはケース内における固設（音響体Ｇ０４Ｂ２１／０８；音の伝送を高めるケースＧ０４Ｂ３７／００７５）｝
G04B23/03	目覚し信号停止装置
G04B23/04	あらかじめ選定された時刻の精粗設定機構をもつもの
G04B23/06	信号自動停止機構をもちいくつかの選定時刻に調節可能なもの
G04B23/08	再設定することなく連日作動するもの；２４時間毎に唯一度作動するもの
G04B23/10	予鈴つき；反復信号つき；音量可変つき
G04B23/12	目覚付懐中時計または腕時計（皮膚への刺激により信号を伝えるものＧ０４Ｂ２５／０４）
G04B25/00	他の手段または結合された手段により時刻を指示するもの（電気的もしくは電気機械的指示Ｇ０４Ｃ）　｛文字板および指針の照明Ｇ０４Ｂ１９／３０；音響的手段による表示Ｇ０４Ｂ２１／００；選定時刻で音響信号を発生する装置Ｇ０４Ｂ２３／００；電気的手段による時間の光学的連続表示Ｇ０４Ｃ１９／００；電気的手段による音響時間信号の生成Ｇ０４Ｃ２１／００；時計仕掛けによるガス灯調整４Ｄ１７（＝Ｇ０４Ｂ２５／００）；卵を調理する装置Ａ４７Ｊ２９／００｝
G04B25/005	｛警報時計内のもの（Ｇ０４Ｂ２５／０４が優先）｝
G04B25/02	触覚によるもの；盲人用時計
G04B25/04	皮膚への刺激装置をもつ時計　｛通常の懐中または腕警報時計Ｇ０４Ｂ２３／１２｝
G04B25/06	動画によるもの，例．鳩時計，トランペット時計　｛時計仕掛けおよび光学的特殊効果の作成により運動内に設定された図形または図形の部分Ｇ０４Ｂ４５／０００７；時刻を表示するために使われない図形または図形の部分Ｇ０４Ｂ４５／００３８；時計仕掛駆動銘刻または数字Ｇ０４Ｂ４５／００２３；電気的に駆動される地板およびバンド部による時刻表示Ｇ０４Ｃ１９／０４｝
G04B27/00	時刻表示手段を設定する機械的な装置
G04B27/001	｛そのための内歯歯車，例．秒針の設定用のものまたは数個の時計仕掛けを設定するためのもの｝
G04B27/002	｛リューズ形状の設定装置（Ｇ０４Ｂ２７／０２が優先）｝
G04B27/004	｛数個の同時機能を持つもの，例．時計仕掛けまたは指針の停止または始動（Ｇ０４Ｂ２７／０２が優先）｝
G04B27/005	｛段階的または決定値時（Ｇ０４Ｂ２７／０２が優先）｝
G04B27/007	｛手動以外のもの（Ｇ０４Ｂ２７／０２が優先）（振動体重錘一般Ｇ０４Ｂ５／０４）｝
G04B27/008	｛巻上げ部材と共に構成されるが，それらから機能的に分離する部品を持つもの｝
G04B27/02	巻上げ手段の利用によるもの　｛手または機械的による巻上げＧ０４Ｂ３／００｝
G04B27/023	｛巻上げ位置から設定位置への変更またはその逆が巻上げまたは設定機構の独立部分により行われる（Ｇ０４Ｂ２７／０４５およびＧ０４Ｂ２７／０６５が優先）（ケースの部分によるものＧ０４Ｂ２７／０８６）｝
G04B27/026	｛数個の時計仕掛けまたは指針対および／または補助的機能のためのもの｝
G04B27/04	クラッチ車をもつもの　｛ケースを通しての巻芯の支承および位置変化，芯が遠くに行き過ぎるのを防ぐための手段，固設Ｇ０４Ｂ３７／０６｝
G04B27/045	｛巻上げ位置から設定位置への変更またはその逆が巻上げまたは設定機構の独立部分により行われる｝
G04B27/06	ロッキングバーをもつもの　｛ケースを通しての巻芯の支承および位置変化，芯が遠くに行き過ぎるのを防ぐための手段，固設Ｇ０４Ｂ３７／０６｝
G04B27/065	｛巻上げ位置から設定位置への変更またはその逆が巻上げまたは設定機構の独立部分により行われる｝
G04B27/08	ケース部材の使用によるもの　｛ケースの部分の使用による巻上げＧ０４Ｂ３／０８｝
G04B27/083	｛通常位置から変更時巻上げ用に使用される可能性のあるもの｝
G04B27/086	｛補助的部品置き換え後，巻上げのために使用される可能性のあるもの（類似装置Ｇ０４Ｂ２７／０２３；結合ピニオンを備えた機構内のものＧ０４Ｂ２７／０４５；揺動機構内のものＧ０４Ｂ２７／０６５）｝
G04B29/00	枠組み
G04B29/02	地板；受板；テンプ受け
G04B29/022	｛受板｝
G04B29/025	｛テンプ受け｝
G04B29/027	｛材料および製造（合金，一般Ｃ２２Ｃ）｝
G04B29/04	連結または支持部材
G04B31/00	軸受け；点懸垂または対向点懸垂；ピポット軸受け；軸受け用単部材（軸受け一般Ｆ１６Ｃ；　｛バネの製造および構成Ｇ０４Ｂ１／１４５；振動重錘の懸架装置Ｇ０４Ｂ５／１８Ｂ(ＥＣＬＡ)；振り子の懸架装置Ｇ０４Ｂ１７／０２；電気的測定装置用軸受けＧ０１Ｒ１／１０，Ｇ０１Ｒ１／１２，Ｇ０１Ｒ１１／１２，Ｇ０１Ｒ１１／１４；宝石の挿入Ａ４４Ｃ１７／０４；カットしてあるダイアモンドの挿入Ｂ２３Ｐ５／００；軸受け石，軸受け枠，または類似物の固設用装置Ｇ０４Ｄ３／０４｝）
G04B31/004	使用される材料によって特徴づけられたもの
G04B31/008	宝石軸受け（Ｇ０４Ｂ３１／０４が優先）
G04B31/0082	｛穴石および受石を有するもの（穴石および受石をもつ耐震軸受けＧ０４Ｂ３１／０４）｝
G04B31/0085	｛受石のみを有するもの｝
G04B31/0087	｛穴石のみを有するもの｝
G04B31/012	金属軸受け
G04B31/0123	｛金属玉軸受けおよび金属ローラ軸受を有するもの｝
G04B31/0126	｛金属ステップ軸受け｝
G04B31/016	プラスチック軸受け
G04B31/02	耐震軸受け｛（ケース内の耐震Ｇ０４Ｂ３７／０４Ｂ２(ＥＣＬＡ)，Ｇ０４Ｂ３７／０４Ｂ３(ＥＣＬＡ)，Ｇ０４Ｂ３７／０４１８）｝
G04B31/04	穴石と受石を有するもの｛（穴石および受石を有する宝石軸受Ｇ０４Ｂ３１／００８２；宝石軸受を挿入するための工具Ｇ０４Ｄ３／０４２）｝
G04B31/06	製造または組立てプロセス
G04B31/08	潤滑｛（自己潤滑プラスチック軸受Ｇ０４Ｂ３１／０１６；ガンギ車の潤滑Ｇ０４Ｂ１５／１４；同期時計仕掛けの潤滑Ｇ０４Ｃ１５／００９；潤滑装置および潤滑容器ｌＧ０４Ｄ５／００）｝
G04B33/00	キャリバー　｛時計仕掛けに関連する自動巻上げ機構の部品の配置Ｇ０４Ｂ５／１８｝
G04B33/02	円形キャリバー
G04B33/04	非円形キャリバー
G04B33/06	極めて薄い形状のもの
G04B33/08	輪列が異なる面内に組み込まれるもの，例．相互に平行または傾斜したもの（Ｇ０４Ｂ３３／１０が優先）　｛特殊目的用ケース，例．ボタンおよび指輪状時計仕掛けＧ０４Ｂ３７／１２｝
G04B33/10	文字板中央に秒針をもつもの
G04B33/12	極長時間作動用のもの
G04B33/14	ゼンマイまたは香箱を簡単に取り外せるキャリバー（ゼンマイＧ０４Ｂ１／１４；香箱，軸Ｇ０４Ｂ１／１６）　｛通常または機械的巻上げＧ０４Ｂ３／００｝
G04B33/16	ゼンマイを破断した時破壊から時計仕掛けを保護する装置をもつもの　｛ゼンマイの破断またはその引っ張り過ぎに対する防御装置，ゼンマイを巻きすぎた場合の破断に対してバネ―ドラム内に置かれたまたはその上に固設されるものＧ０４Ｂ１／２０｝
G04B35/00	輪列，例．軸のガタ，歯車の噛み合い深さ，を調節するもの　｛脱進機の調整Ｇ０４Ｂ１５／１２｝
G04B37/00	ケース　｛特殊形状のケースＧ０４Ｂ４５／００６９；ケースの装飾Ｇ０４Ｂ４７／０４；カートリッジＡ４５Ｃ１１／００からＡ４５Ｃ１１／３８まで｝
G04B37/0008	｛懐中時計および腕時計用｝
G04B37/0016	｛折り畳みカバーまたは折り畳み底部を持つもの（バネなし丁番）｝
G04B37/0025	｛カバーまたはバネ（サボネット）ベンチ付き底部を備えたもの　バネ作用により開閉する携帯時計Ｇ０４Ｂ３７／０４６３｝
G04B37/0033	｛滑走または回転可能なカバーまたは底部を備えたもの（バネ作用なし）｝
G04B37/0041	｛バネ作用により滑走または回転可能なカバーまたは底部｝
G04B37/005	｛完全に取り外せるカバーまたは保護装置を備えたもの，持ち上げまたは滑らせることのいずれかによるもの，または回転によるもの（保護カバー，湿気にも対する保護ケース）｝
G04B37/0058	｛形付けられた携帯時計用のもの｝
G04B37/0066	｛掛時計およびテンプ（時計体用脚部およびスタンドＧ０４Ｂ３７／１４７３）｝
G04B37/0075	｛音伝達を高める手段を備えたもの（チャイム用音響手段Ｇ０４Ｂ２１／０８；警報時計用Ｇ０４Ｂ２３／０２８；音楽装置と組み合わされた時計仕掛けＧ０４Ｂ４７／０２５）｝
G04B37/0083	｛２つ以上の時計仕掛け用のもの｝
G04B37/0091	｛時計部品用のもの，例．脱進機または電動機用のもの（保護ケースおよび時計仕掛け部品用気密真空手段Ｇ０４Ｂ３７／０８８）｝
G04B37/02	真空のケース；気体または液体を満たしたケース；湿気もしくはほこりを吸収しまたは固まらせる材料を封入したケース
G04B37/04	ケース内への時計仕掛けの組込み；緩衝組込み
G04B37/0409	｛掛時計および振り子に関連する固定取り付け｝
G04B37/0418	｛耐震手段を備えたもの（耐震軸受けＧ０４Ｂ３１／０２；遮蔽体による衝撃に対する保護Ｇ０４Ｂ４３／００２）｝
G04B37/0427	｛丁番または他の運動機構の周りの揺動運動を可能にする懐中および腕時計に関連する取り付け（直接取り外しまたは滑らせることまたは回転させることのいずれかにより完全に取り外しできるカバーおよび保護ケースＧ０４Ｂ３７／００５；装飾およびケースの互換性部品，時計仕掛けの概観の変更Ｇ０４Ｂ４７／０４６）｝
G04B37/0436	｛時刻読み取りまたは巻上げを可能にするために現れる時計仕掛けの運動機構（バネ付きのもの）｝
G04B37/0445	｛時刻読み取りおよび巻上げのためのバネ作用により現れる時計仕掛け運動機構｝
G04B37/0454	｛自立携帯時計（ｍｏｎｔｒｅ　ｃｈｅｖａｌｅｔ）
G04B37/0463	｛時計仕掛けが，ケース開閉時，バネ作用により排出または戻される自立携帯時計，あるいはケース開閉用バネの付いている可能性のあるもの（バネ作用カバー付きケースＧ０４Ｂ３７／００２５；ケースのある部分の助けにより自立携帯時計として使用可能な腕時計または懐中時計Ｇ０４Ｂ３７／１４８）｝
G04B37/0472	｛時計仕掛けの揺動取り付け｝
G04B37/0481	｛壁時計仕掛けおよびある運動機構を可能にする振り子に関連する取り付け｝
G04B37/049	｛防音用取り付け｝
G04B37/05	懐中または腕時計の固定組込み
G04B37/052	｛巻芯に関連しない耐震手段を有するもの（耐震軸受けＧ０４Ｂ３１／０２；衝撃保護Ｇ０４Ｂ４３／００２）｝
G04B37/055	｛巻芯を含む耐震手段を有するもの（耐震軸受けＧ０４Ｂ３１／０２；衝撃保護Ｇ０４Ｂ４３／００２）｝
G04B37/057	｛形成された携帯時計用｝
G04B37/06	ケースを貫通して巻芯の通路を設けたもの；分割巻芯　｛巻芯用防水保護手段Ｇ０４Ｂ３７／１０；ケースへのつまみの取り付けＧ０４Ｂ３７／１４６６；クラッチ車付き巻芯を持つ指針の巻上げおよび設定Ｇ０４Ｂ２７／０４，揺動バーを持つものＧ０４Ｂ２７／０６｝
G04B37/062	｛巻芯の引き出し過ぎを防ぐ手段｝
G04B37/064	｛ティレットによるもの｝
G04B37/066	｛分割された巻芯（ＴＩＧＥ　ＢＲＩＳＥＥ）（通常の巻芯Ｇ０４Ｂ３／０４１）｝
G04B37/068	｛時計仕掛けの配置の一部分ではない巻芯通路｝
G04B37/08	穴部，接目，通路またはすきまの密封　｛直接取り外しできるカバーまたは保護装置，または滑らせることによるかまたは回転させることによるものＧ０４Ｂ３７／００５；特別な部品を持つ携帯時計または時計カバーの密封または特別部片を持つ結晶Ｇ０４Ｂ３９／００Ｋ(ＥＣＬＡ)；密封された電気スイッチＨ０１Ｈ２３／０６｝
G04B37/081	｛巻芯およびリューズの密封用手段も構成する腕時計および懐中時計用の完全な容器入れ（巻芯またはリューズの密封Ｇ０４Ｂ３７／１０）｝
G04B37/082	｛特別な密封部片を持たないもの｝
G04B37/083	｛形成された携帯時計用のもの｝
G04B37/084	｛巻芯およびリューズの密封用手段なしの携帯時計および懐中時計用の完全な容器入れ｝
G04B37/085	｛特別な密封用部片を持たないもの｝
G04B37/086	｛形付けられた携帯時計用のもの｝
G04B37/087	｛腕時計または懐中時計の埃からの保護｝
G04B37/088	｛ケース内部に密封状態をもたらす手段，例．埃に対する時計仕掛け用保護ケース，密封されたケース内の脱進機（携帯時計部片用ケースＧ０４Ｂ３７／００９１；同期電動機注油Ｇ０４Ｃ１５／００９）｝
G04B37/10	巻芯のもの　｛リューズの構造Ｇ０４Ｂ３／０４１；密封状態との組み合わせにおけるものＧ０４Ｂ３７／０８１｝
G04B37/103	｛リューズのケース上へのネジ止めによるもの｝
G04B37/106	｛押しボタンのもの（押しボタンによる巻上げＧ０４Ｂ３／００１；押しボタン状のリューズＧ０４Ｂ３／０４６；押しボタンの構造Ｇ０４Ｂ３／０４８）｝
G04B37/11	懐中または腕時計の裏蓋についてのもの
G04B37/113	｛特殊気密密閉片をもたないもの｝
G04B37/116	｛形成された携帯時計用｝
G04B37/12	特殊目的用ケース，例．指輪つき時計，ボタンつき時計（時計防護物または保護物Ａ４５Ｃ１１／１０，Ａ４５Ｃ１１／１２；化粧粉入れつき時計Ａ４５Ｄ３３／３０）　｛半球形の文字板Ｇ０４Ｂ１９／１０；時計仕掛けが異なる面上に配列されたキャリバーＧ０４Ｂ３３／０８；衣服の品目上に携帯時計を固設するための手段Ｇ０４Ｂ３７／１４３３；通常のブレスレット上へ固設するための手段を持つケースＧ０４Ｂ３７／１４８６；特殊な形状のために特別な影響を与えるケースＧ０４Ｂ４５／００６９；さまざまな物を備えた携帯時計および特別に形成されたケースを備えたそのためのものＧ０４Ｂ４７／００｝
G04B37/122	｛鏡として使われるもの｝
G04B37/125	｛書きとめ可能なもの（便箋の用紙を保持するための手段を備えたケースＧ０４Ｂ３７／１２７；時間の決められた点を表示するための調整可能な案内標識またはポインタＧ０４Ｂ１９／２８；交換可能な表示体Ｇ０４Ｂ４５／００９２）｝
G04B37/127	｛容器またはカートリッジとして使われるもの（バッテリーをケースに内蔵する手段Ｇ０４Ｂ３７／００Ｈ(ＥＣＬＡ)）｝
G04B37/14	ケースの一部としての範囲内での時計用懸垂装置，支持体またはスタンド（腕時計バンドまたは腕時計バンド用取付手段Ａ４４Ｃ５／００）　｛陳列台５４Ｇ１４Ｋ｝
G04B37/1406	｛時計仕掛けの部片を他のもの（おそらく壁上）上に固設する手段｝
G04B37/1413	｛取り外しできる手段｝
G04B37/142	｛時計仕掛け部片の機能として調節可能な手段｝
G04B37/1426	｛時計仕掛け部片がその懸架装置に関して移動する可能性のある｝
G04B37/1433	｛衣服の品目上への固設　例．クリップによるもの（ボタン携帯時計Ｇ０４Ｂ３７／１２；ブローチ，または類似品Ａ４４Ｃ１／００；他の類似する固設手段，一般Ａ４５Ｆ５／０２）｝
G04B37/144	｛平坦な支持体上への固設，例．ダッシュボード上へのもの｝
G04B37/1446	｛懐中，または他のタイプの携帯時計を懸架するための手段，例．小さな鎖部上のもの（ブレスレット付属品Ｇ０４Ｂ３７／１４８６）｝
G04B37/1453	｛ケースリューズおよびクリップの構造および製造｝
G04B37/146	｛ケースリューズおよびクリップを持つもの｝
G04B37/1466	｛ケース上へのケースリューズの固設｝
G04B37/1473	｛時計仕掛けを支持するための支持体および脚部（据付時計仕掛け用ケース一般Ｇ０４Ｂ３７／００６６）｝
G04B37/148	｛ケースの部品により形成されるもの（ケースまたは財布外への部品の持ち出しによる携帯時計の据付Ｇ０４Ｂ３７／０４Ｄ４Ｂ(ＥＣＬＡ)，Ｇ０４Ｂ３７／０４６３）｝
G04B37/1486	｛ブレスレットへ固設するための配置（携帯時計のブレスレットへの内蔵（ＭＯＮＴＲＥ　ＭＡＲＱＵＩＳＥ）Ｇ０４Ｂ３７／１２，懐中または他の携帯時計を鎖部上に吊るすための配置Ｇ０４Ｂ３７／１４４６）｝
G04B37/1493	｛羽根バネによるもの（バネヘアクリップ）｝
G04B37/16	ケースの腕輪への装着　｛現在この分類は使用していない；臨時に参照Ｇ０４Ｂ３７／００｝
G04B37/18	懐中または腕時計のためのもの（Ｇ０４Ｂ３７／０２―Ｇ０４Ｂ３７／１６が優先）　｛現在この分類は使用していない；臨時に参照Ｇ０４Ｂ３７／００｝
G04B37/20	ちょうつがい式カバーまたはちょうつがい式裏蓋を有するもの　｛現在この分類は使用していない；臨時に参照Ｇ０４Ｂ３７／００｝
G04B37/22	懐中または腕時計ケース材料または製造プロセス　｛時計仕掛けケースの製造のための機械または工具Ｇ０４Ｄ３／００６４，Ｇ０４Ｄ３／００９７，Ｇ０４Ｄ３／０２９；そのための装飾または工具Ｇ０４Ｂ４５／００７６｝
G04B37/223	
G04B37/225	｛非金属ケース（Ｇ０４Ｂ３７／２２１が優先）｝
G04B37/226	｛金属層によりコーティングされたもの｝
G04B37/228	｛木箱｝
G04B39/00	携帯時計のガラス；ガラスの締付けまたは密封；置掛時計のガラス
G04B39/002	｛ガラス製のもの｝
G04B39/004	｛ガラス以外の材料からのもの｝
G04B39/006	｛耐磨耗材料からのもの，例．サファイア｝
G04B39/008	｛拡大読み取り用手段を備えたもの（拡大鏡の付いたもの一般Ｇ０４Ｂ４７／００）｝
G04B39/02	クリスタルまたはガラスの密封｛（ケースおよび巻芯の密封Ｇ０４Ｂ３７／０８）｝
G04B39/025	｛特殊密封部をもたないもの｝
G04B41/00	運送中に使用するための振子，チャイムまたは類似のものを固定または保持する装置
G04B41/005	｛振り子のみの保持および固定｝
G04B43/00	外部的影響，例．磁界，に対する遮蔽または他の手段による時計仕掛けの保護　｛減磁装置Ｇ０４Ｄ９／００｝
G04B43/002	｛部品衝撃保護装置（耐震軸受けＧ０４Ｂ３１／０２；ケース内の耐震Ｇ０４Ｂ３７／０４；運送中の振り子または鎖部の保護Ｇ０４Ｂ４１／００）｝
G04B43/005	｛温度による影響に対する保護｝
G04B43/007	｛耐磁性合金（温度補償を持つ耐磁性合金Ｇ０４Ｂ１７／２２７；耐磁性用装置Ｇ０４Ｄ９／００；合金一般Ｃ２２Ｃ）｝
G04B45/00	指示手段またはケースが特殊な効果，例．美的効果，を発揮する時計（文字板の装飾形状Ｇ０４Ｂ１９／１０）｛（時計仕掛け軸受けの潤滑Ｇ０４Ｂ３１／００８；特殊効果および画像一般Ｂ４４Ｆ）｝
G04B45/0007	｛時計仕掛けで動く部分または画像により引き起こされる光―，色―，線―，または点―効果（ディスク状の表示部分Ｇ０４Ｂ１９／０４６，Ｇ０４Ｂ１９／２０２；時刻を表示するためのその形または部分，時計仕掛けにより動かされるものＧ０４Ｂ２５／０６）｝
G04B45/0015	｛静止部分によりまたは静止部分上で引き起こされる光―，色―，線―，または点―効果（交換可能なケース部分による外観の変化Ｇ０４Ｂ４７／０４６）｝
G04B45/0023	｛時計仕掛けで動く銘刻または映像，例．広告用のもの（不意の時刻表示を備えた時計体Ｇ０４Ｂ１３／００；ディスク状表示素子Ｇ０４Ｂ１９／０４６，Ｇ０４Ｂ１９／２０２:広告一般Ｇ０９Ｆ）｝
G04B45/003	｛手で動く銘刻または映像（不意の時刻表示を備えた時計体Ｇ０４Ｂ１３／００；調節可能な指針または機構Ｇ０４Ｂ１９／２８；計数器と時計体との組み合わせ，例．スポーツ結果のためのものＧ０４Ｂ４７／００；可動装飾物および装飾Ｇ０４Ｂ４７／０４４）｝
G04B45/0038	｛時計体により動かされる図形またはその部分（ディスク状の表示手段Ｇ０４Ｂ１９／０４６．Ｇ０４Ｂ１９／２０２；動画による時刻表示Ｇ０４Ｂ２５／０６；窓を通して見える時計体の正常な可動部分，例．脱進機Ｇ０４Ｂ４５／０２）｝
G04B45/0046	｛振動運動を持つもの，懐中―または腕時計におけるもの｝
G04B45/0053	｛懸架装置または実振り子の模造品のような据付時計体内で振動運動を持つもの｝
G04B45/0061	｛時計体の可動部分，例．振り子，特殊形態の指針，概観として主に組み立てられたもの（ケースおよびさまざまな携帯の時計体の非可動部分Ｇ０４Ｂ４５／００６９；装飾物およびそのための製造方法，可動部分のためのものもＧ０４Ｂ４５／００７６；通常振り子の組み立てＧ０４Ｂ１７／０２；通常指針の組み立てＧ０４Ｂ１９／０４２）｝
G04B45/0069	｛特殊形状を持つケースおよび可動部分（特殊形状を持つ可動部分Ｇ０４Ｂ４５／００６１；装飾物一般，およびその製造方法Ｇ０４Ｂ４５／００７６；ケース一般Ｇ０４Ｂ３７／００；純正用具との組み合わせまたはそこにおける取り付けＧ０４Ｂ４７／００）｝
G04B45/0076	｛ケースの装飾およびその部分の装飾　例．その製造方法としてのもの（特別に形成されたものＧ０４Ｂ４５／００６１，Ｇ０４Ｂ４５／００６９；銘刻および映像を有する装飾Ｇ０４Ｂ４５／００８４；指針の構造Ｇ０４Ｂ１９／０４２；時計体に余分な部片を加えることによる装飾Ｇ０４Ｂ４７／０４；表面の処理による着色　例．酸化によるものＣ２５Ｄ）｝
G04B45/0084	｛ケース上またはその部分上の画像または銘刻，完全な画像の添付（装飾物およびその製造Ｇ０４Ｂ４５／００７６；ケースまたは他の部分へ付けられた特殊な装飾部分Ｇ０４Ｂ４７／０４）｝
G04B45/0092	｛交換可能な部分（ケースまたはホルダー付きのまたはホルダーとしての時計仕掛けＧ０４Ｂ３７／１２７）｝
G04B45/02	時計仕掛けの一部または全部が見える時計　｛外観または時計仕掛けにより動かされるその部分Ｇ０４Ｂ４５／００７６｝
G04B45/04	駆動部の見えない時計，例．回転ガラス円板に取付けられた指針をもつもの　｛広告用のものＧ０９Ｆ２３／００；マークまたは切り欠きを持つディスク状の指針Ｇ０４Ｂ１９／０４６｝
G04B45/043	｛指針または振り子内に置かれた時計仕掛け（歯車機構Ｇ０４Ｂ１／００；振り子Ｇ０４Ｂ１７／０２；指針の構造Ｇ０４Ｂ１９／０４２）｝
G04B45/046	｛特殊な遮蔽のために目に見えない指針の駆動機構（指針の構造Ｇ０４Ｂ１９／０４２）｝
G04B47/00	時計の作動または等時性を妨げることのない他の部品と結合された時計　｛（特別な目的のための時計仕掛けケースＧ０４Ｂ３７／１２；正面に内蔵された拡大鏡を持つ時計体Ｇ０４Ｂ３９／００；部分またはケースが特殊効果を作り出す時計　例．美的効果，Ｇ０４Ｂ４５／００，特に手によって動かされる銘刻および画像を持つものＧ０４Ｂ４５／００３，特殊形状のケースまたは部分を持つものＧ０４Ｂ４５／００６９；時刻表示用装置と執筆および描画のための道具の｝組み合わせＢ４３Ｋ２９／０８７；カメラ，映写機，または写真印刷装置が組み合わされたものＧ０３Ｂ２９／００）
G04B47/001	｛車両の操向車輪への取り付けまたは固定｝
G04B47/003	｛調節可能な表示手段における取り付けおよび調整可能な表示手段と組み合わされたもの，例．手で調節できる日付表示手段，マークまたは計数器（カレンダー時計Ｇ０４Ｂ１９／２４）｝
G04B47/005	｛まき鍵と組み合わされたもの｝
G04B47/006	｛ライターと組み合わされたもの｝
G04B47/008	｛温度計と組み合わされたもの｝
G04B47/02	鏡，絵，家具またはその他の家財道具の内部への装着　｛時計体灯，固定された文字板を持つ球時計体，Ｇ０４Ｂ１９／０４；その上に取り付けられた文字板付きランプ形状の時計体，時計仕掛けにより動かされるものＧ０４Ｂ１９／２０Ｃ(ＥＣＬＡ)；異なる地方真時を表示する地球儀状の時計体Ｇ０４Ｂ１９／２２；文字板および指針の照明Ｇ０４Ｂ１９／３０；時計体機構によってオンおよびオフに切り替わるランプ付き時計体灯Ｇ０４Ｃ１９／０２，まき鍵内のものＧ０４Ｂ４７／００５，ライター内のものＧ０４Ｂ４７／００６，ペン内のものＧ０４Ｂ４７／００Ｉ(ＥＣＬＡ)｝
G04B47/025	｛楽器またはスピーカ内のもの（チャイムの付いた音響体Ｇ０４Ｂ２１／０８；警報時計内のものＧ０４Ｂ２３／０２８；音響発生を高めるための装置付きケースＧ０４Ｂ３７／００７５）｝
G04B47/04	装身具または娯楽具に取り付けられたもの　｛装飾されたケース　Ｇ０４Ｂ４５／００参照｝
G04B47/042	｛宝石および類似物の止め（数字上または数字内へ設定されたものＧ０４Ｂ１９／１０３；宝石軸受Ｇ０４Ｂ３１／００Ｂ(ＥＣＬＡ)；宝石の設定およびそのための工具Ａ４４Ｃ；宝石軸受け設定用装置Ｇ０４Ｄ３／０４）｝
G04B47/044	｛可動装飾品およびその部分（手で動く銘刻および画像Ｇ０４Ｂ４５／００３）｝
G04B47/046	｛交換可能な装飾品およびその部分，時計仕掛けの外観を変えるケース用装飾品（クリップで留める―，ずらす―または傾ける保護蓋またはカバーＧ０４Ｂ３７／００５；その外形を変えるための異なるケース上に取り付け可能な時計仕掛けを備えたものＧ０４Ｂ３７／０４２７；それらの目的を変更するための異なるケース内に取り付け可能な時計仕掛けＧ０４Ｂ３７／１４；ケースの装飾およびその部分Ｇ０４Ｂ４５／００７６；交換可能な画像または銘刻Ｇ０４Ｂ４５／００９２）｝
G04B47/048	｛おもちゃと組み合わされた時計仕掛け（時計体の読み取りを教えるための装置Ｇ０９Ｂ１９／１２；遊び時間の表示Ｇ０７Ｃ１／２８；ゲームを教えること７７Ｄ９）｝
G04B47/06	測定器具に取り付けられたもの，例．歩度計，気圧計，温度計，またはら針盤　｛時計仕掛けを巻上げる回転速度計との組み合わせにおけるものＧ０４Ｂ５／２０６｝
G04B47/061	｛測定機器または量と時間との間の関係を示す計算目盛板を備えたもの（平均速度を測定するメーター，クロノグラフによる速度の測定Ｇ０１Ｐ；計算尺および計算輪体Ｇ０６Ｇ；量―時間比の表示または記録Ｇ０１Ｄ）｝
G04B47/063	
G04B47/065	｛羅針盤を備えたもの（羅針盤Ｇ０１Ｃ１７／００）｝
G04B47/066	
G04B47/068	
G04B49/00	太陽，月または星の位置を利用する時計　｛天測により場所と時間を定めるための装置Ｇ０１Ｃ２１／００｝
G04B49/02	日時計　｛通常の文字板Ｇ０４Ｂ１９／０６｝
G04B49/04	文字板の目盛または形状
G04B99/00	このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項
