F16C   1/00		たわみ軸（穿孔または切削用歯科機械のたわみ軸Ａ６１Ｃ１／１８）；たわみ被覆の中で運動を伝達するための機械的な手段	Flexible shafts(flexible shafts in dental machines for boring or cutting <b>A61C1/18</b>);Mechanical means for transmitting movement in a flexible sheathing	651
F16C   1/02	・	回転運動伝達用	for conveying rotary movements	871
F16C   1/04	・・	関節軸	Articulated shafts	395
F16C   1/06	・・	案内用の被覆，管，または箱をもつもの（Ｆ１６Ｃ１／０４が優先；案内用の被覆Ｆ１６Ｃ１／２６）	with guiding-sheathing, tube, or box(<b>F16C1/04</b> takes precedence; guiding-sheathings <b>F16C1/26</b>)	614
F16C   1/08	・・	端連結	End connections	745
F16C   1/10	・	たわみ被覆の中で直線運動を伝達するための手段，例．”ボーデン機構”（案内用の被覆Ｆ１６Ｃ１／２６）	Means for transmitting linear movement in a flexible sheathing, e.g. "Bowden mechanisms"(guiding-sheathings <b>F16C1/26</b>)	3913
F16C   1/12	・・	たわみ部材へ，またはたわみ部材から運動を伝達するための配列	Arrangements for transmitting movement to or from the flexible member	1333
F16C   1/14	・・・	たわみ部材の端部の構造；たわみ部材への付属品	Construction of the end-piece of the flexible member; Attachment thereof to the flexible member	2269
F16C   1/16	・・・	端部が直線で案内されているもの	in which the end-piece is guided rectilinearly	565
F16C   1/18	・・・	たわみ部材の端部が枢着部材の曲った表面に沿っているもの	in which the end portion of the flexible member is laid along a curved surface of a pivoted member	409
F16C   1/20	・・	被覆の中であちこちへ運動するたわみ部材の構造	Construction of flexible members moved to and fro in the sheathing	1076
F16C   1/22	・・	調節；長さの補充	Adjusting; Compensating length	1735
F16C   1/24	・	潤滑；潤滑装置	Lubrication; Lubricating equipment	523
F16C   1/26	・	案内用の被覆または案内用の管の構造	Construction of guiding-sheathings or guiding-tubes	3188
F16C   1/28	・・	作りつけの軸受をもつもの	with built-in bearings	262
F16C   3/00		軸（たわみ軸Ｆ１６Ｃ１／００；船舶のプロペラ軸，外車軸Ｂ６３Ｈ２３／３４）；車軸；クランク，偏心輪	Shafts(flexible shafts <b>F16C1/00</b>; marine propeller shafts, paddle wheel shafts <b>B63H23/34</b>);Axles; Cranks; Eccentrics	1061
F16C   3/02	・	軸；車軸	Shafts; Axles	13295
F16C   3/03	・・	入れ子式のもの	telescopic	1259
F16C   3/035	・・・	作りつけの軸受をもつもの	with built-in bearings	473
F16C   3/04	・	クランク軸，偏心軸；クランク，偏心輪	Crankshafts, eccentric-shafts; Cranks, eccentrics	426
F16C   3/06	・・	クランク軸	Crankshafts	2676
F16C   3/08	・・・	１部品で作られたもの（潤滑に関する特徴Ｆ１６Ｃ３／１４，冷却に関する特徴Ｆ１６Ｃ３／１６）	made in one piece(features relating to lubrication <b>F16C3/14</b>, to cooling <b>F16C3/16</b>)	938
F16C   3/10	・・・	数個の部品で組み立てられたもの，例．溶接によるもの	assembled of several parts, e.g. by welding	1244
F16C   3/12	・・・・	はずせるように連結されたもの	releasably connected	859
F16C   3/14	・・・	潤滑に関する特徴	Features relating to lubrication	2208
F16C   3/16	・・・	冷却に関する特徴	Features relating to cooling	164
F16C   3/18	・・	偏心軸	Eccentric-shafts	680
F16C   3/20	・・	平衡に関するクランク軸または偏心軸の形	Shape of crankshafts or eccentric-shafts having regard to balancing	1031
F16C   3/22	・・	クランク；偏心輪（クランクピンの構造上の特徴Ｆ１６Ｃ１１／０２）	Cranks; Eccentrics(constructional features of crank-pins <b>F16C11/02</b>)	806
F16C   3/24	・・・	帰りクランク，すなわちクランクピンでささえられ第２のクランクをもつもの	with return cranks, i.e. a second crank carried by the crank-pin	34
F16C   3/26	・・・	弾性的クランクウェブ；弾性的に取り付けられたクランクピン	Elastic crank-webs; Resiliently-mounted crank-pins	60
F16C   3/28	・・・	調節できるクランクまたは偏心輪	Adjustable cranks or eccentrics	843
F16C   3/30	・・・	死点に打ち勝つ配列をもつもの	with arrangements for overcoming dead-centres	41
F16C   5/00		クロスヘッド；クロスヘッドに堅くついた連接棒ヘッドまたはピストン棒連結の構造（ピストン棒，すなわち．ピストンに堅固に連結されている棒Ｆ１６Ｊ７／００）	Crossheads; Constructions of connecting-rod heads or piston-rod connections rigid with crossheads(piston-rods, i.e. rods rigidly connected to the piston, <b>F16J7/00</b>)	925
F16C   7/00		両端で枢着された連接棒または類似のリンク（機関車の駆動輪用の連結棒Ｂ６１Ｃ１７／１０）；連接棒ヘッドの構造（クロスヘッドに堅くついたヘッドＦ１６Ｃ５／００）	Connecting-rods or like links pivoted at both ends(coupling-rods for locomotive driving-wheels <b>B61C17/10</b>);Construction of connecting-rod heads(heads rigid with crossheads <b>F16C5/00</b>)	2244
F16C   7/02	・	一定長をもつ連接棒の構造	Constructions of connecting-rods with constant length	4089
F16C   7/04	・	弾力ある中間部分または流体クッションをもつもの	with elastic intermediate part or fluid cushion	528
F16C   7/06	・	調節できる連接棒	Adjustable connecting-rods	1281
F16C   7/08	・	薄板金から作られたもの	made from sheet metal	252
F16C   9/00		クランク軸受または連接棒軸受；連接棒の付属品（クロスヘッドへの連結Ｆ１６Ｃ５／００，ピストンへの連結Ｆ１６Ｊ１／１４；クランク軸に関連した連接棒の潤滑Ｆ１６Ｃ３／１４）	Bearings for crankshafts or connecting-rods; Attachment of connecting-rods(lubrication of connecting-rods in connection with crankshafts <b>F16C3/14</b>; connections to crossheads <b>F16C5/00</b>, to pistons <b>F16J1/14</b>)	855
F16C   9/02	・	クランク軸受	Crankshaft bearings	3651
F16C   9/03	・・	遊びを調節するための配列	Arrangements for adjusting play	158
F16C   9/04	・	連接棒軸受；それの付属品	Connecting-rod bearings; Attachment thereof	3441
F16C   9/06	・・	軸受の遊びを自動的にまたは非自動的に調節する装置	Arrangements for adjusting play in bearings, operating either automatically or not	151
F16C  11/00		ピボット；枢着（操向リンク機構の配置Ｂ６２Ｄ７／１６）	Pivots; Pivotal connections(arrangements of steering linkage connections <b>B62D7/16</b>)	2023
F16C  11/02	・	トラニオン；クランクピン（ウェブにクランクピンを，クランクに必要なクランクピンを，固着するものＦ１６Ｃ３／０６，Ｆ１６Ｃ３／２２）	Trunnions; Crank-pins(fastening crank-pins to webs, crank-pins integral with cranks <b>F16C3/06</b>, <b>F16C3/22</b>)	638
F16C  11/04	・	枢着（窓用，扉用またはウイング用ヒンジＥ０５Ｄ）	Pivotal connections(hinges for doors, windows or wings <b>E05D</b>)	23704
F16C  11/06	・・	玉継手；１°以上の角自由度をもつ他の継手，すなわち自在継手（屈曲性が枢着またはすべりまたはころがり連結部材により生じる自在継ぎ手Ｆ１６Ｄ３／１６）	Ball-joints; Other joints having more than one degree of angular freedom, i.e. universal joints(universal joints in which flexibility is produced by means of pivots or sliding or rolling connecting parts <b>F16D3/16</b>)	15689
F16C  11/08	・・・	弾性軸受をもつもの	with resilient bearings	1959
F16C  11/10	・・	ゆるみ止め用の配列	Arrangements for locking	10643
F16C  11/12	・・	一体的なたわみ連結，例．板ばね	incorporating flexible connections, e.g. leaf springs	3564
F16C  13/00		ロール，ドラム，円板等（ウエブ送給の案内ローラＢ６５Ｈ２７／００；カレンダ用ロール，軸受Ｄ２１Ｇ１／０２；熱交換または熱伝達装置の回転ドラムまたはローラＦ２８Ｆ５／０２）；そのための軸受けはまた取り付け具［２００６．０１］	Rolls, drums, discs, or the like(guide rollers in feeding webs <b>B65H27/00</b>; calender rolls, bearings therefor <b>D21G1/02</b>; rotary drums or rollers for heat-exchange or heat-transfer apparatus <b>F28F5/02</b>);Bearings or mountings therefor	21656
F16C  13/02	・	軸受	Bearings	4147
F16C  13/04	・・	ささえられる部材が部分的に取り囲まれている軸受；２点またはそれ以上で支持された軸受	Bearings with only partial enclosure of the member to be borne; Bearings with local support at two or more points	807
F16C  13/06	・・	自己調節のできるもの	self-adjusting	309
F16C  15/00		遠心力に対抗する回転体の構造（はずみ車，重量修正Ｆ１６Ｆ１５／３０，Ｆ１６Ｆ１５／３２）	Construction of rotary bodies to resist centrifugal force(flywheels, correction weights <b>F16F15/30</b>, <b>F16F15/32</b>)	301
F16C  17/00		専ら回転運動のためのすべり軸受（Ｆ１６Ｃ３２／０６が優先；調節できる軸受Ｆ１６Ｃ２３／００，Ｆ１６Ｃ２５／００）［２］	Sliding-contact bearings for exclusively rotary movement(<b>F16C32/06</b> takes precedence; adjustable bearings <b>F16C23/00</b>, <b>F16C25/00</b>)	2232
F16C  17/02	・	ラジアル荷重のみ用	for radial load only	8839
F16C  17/03	・・	傾斜支持された分割片をもつもの，例．ミッチェル軸受	with tiltably-supported segments, e.g. Michell bearings	1789
F16C  17/04	・	アキシァル荷重のみ用	for axial load only	4649
F16C  17/06	・・	傾斜支持された分割片をもつもの，例．ミッチェル軸受	with tiltably-supported segments, e.g. Michell bearings	1769
F16C  17/08	・・	軸または他の部材の端部を支持するもの，例．ピボット軸受	for supporting the end face of a shaft or other member, e.g. footstep bearings	2457
F16C  17/10	・	ラジアル荷重およびアキシァル荷重用	for both radial and axial load	6771
F16C  17/12	・	荷重方向に関係しないで特徴づけられるもの	characterised by features not related to the direction of the load	1050
F16C  17/14	・・	特に水中作動用として採用されるもの	specially adapted for operating in water	722
F16C  17/18	・・	低速で回転できる浮動軸受金または浮動ブッシュをもつもの	with floating brasses or bushes, rotatable at a reduced speed	728
F16C  17/20	・・	非常時の支持または軸受をもつもの	with emergency supports or bearings	267
F16C  17/22	・・	熱膨張を補充する配列をもつもの	with arrangements compensating for thermal expansion	380
F16C  17/24	・・	異常なまたは望ましくない条件に影響される装置をもつもの，例．過熱防止用，安全用	with devices affected by abnormal or undesired conditions, e.g. for preventing overheating, for safety	1854
F16C  17/26	・	複数のすべり軸受からなる方式	Systems consisting of a plurality of sliding-contact bearings	882
F16C  19/00		専ら回転運動のためのころがり軸受（調節できる軸受Ｆ１６Ｃ２３／００，Ｆ１６Ｃ２５／００）	Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement(adjustable bearings <b>F16C23/00</b>, <b>F16C25/00</b>)	2845
F16C  19/02	・	１列またはそれ以上の列の中に実質的に同じ大きさの玉をもつもの	with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows	2926
F16C  19/04	・・	おもにラジアル荷重用	for radial load mainly	676
F16C  19/06	・・・	単列の玉をもつもの	with a single row of balls	5755
F16C  19/08	・・・	２列または多列の玉をもつもの	with two or more rows of balls	1106
F16C  19/10	・・	おもにアキシァル荷重用	for axial load mainly	1764
F16C  19/12	・・・	軸または他の部材の端面を支持するもの，例．ピボット軸受	for supporting the end face of a shaft or other member, e.g. footstep bearings	850
F16C  19/14	・・	ラジアル荷重およびアキシァル荷重用	for both radial and axial load	581
F16C  19/16	・・・	単列の玉をもつもの	with a single row of balls	6866
F16C  19/18	・・・	複列または多列の玉をもつもの	with two or more rows of balls	8899
F16C  19/20	・・	軸受の玉の間に間隔体，例．玉をもつもの	with loose spacing bodies, e.g. balls, between the bearing balls	457
F16C  19/22	・	１列またはそれ以上の列の中に実質的に同じ大きさのころをもつもの，例．針状ころ軸受	with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings	2027
F16C  19/24	・・	おもにラジアル荷重用	for radial load mainly	527
F16C  19/26	・・・	単列のころをもつもの	with a single row of rollers	3152
F16C  19/28	・・・	複列または多列のころをもつもの	with two or more rows of rollers	1171
F16C  19/30	・・	おもにアキシァル荷重用	for axial load mainly	2079
F16C  19/32	・・・	軸または他の部材の端面を支持するもの，例．ピボット軸受	for supporting the end face of a shaft or other member, e.g. footstep bearings	425
F16C  19/34	・・	ラジアル荷重およびアキシァル荷重用	for both radial and axial load	922
F16C  19/36	・・・	単列のころをもつもの	with a single row of rollers	4801
F16C  19/38	・・・	複列または多列のころをもつもの	with two or more rows of rollers	5157
F16C  19/40	・・	ころの間に間隔体をもつもの	with loose spacing bodies between the rollers	507
F16C  19/44	・・	針状ころ軸受	Needle bearings	573
F16C  19/46	・・・	単列の針状ころをもつもの	with one row of needles	2101
F16C  19/48	・・・	複列または多列の針状ころをもつもの	with two or more rows of needles	290
F16C  19/49	・	玉およびころをもつ軸受	Bearings with both balls and rollers	1273
F16C  19/50	・	他の形の玉軸受またはころ軸受	Other types of ball or roller bearings	1862
F16C  19/52	・	異常なまたは望ましくない条件によって影響される装置をもつもの	with devices affected by abnormal or undesired conditions	5729
F16C  19/54	・	ころがり摩擦をもつ複数の軸受からなる方式（スピンドル軸受Ｆ１６Ｃ３５／０８）	Systems consisting of a plurality of bearings with rolling friction(spindle bearings <b>F16C35/08</b>)	4381
F16C  19/55	・・	低速で回転する中間浮動輪をもつもの	with intermediate floating rings rotating at reduced speed	466
F16C  19/56	・・	軸受の転動体が他の軸受のそれとは異なった直径であるもの	in which the rolling bodies of one bearing differ in diameter from those of another	681
F16C  21/00		専ら回転運動のための玉軸受またはころ軸受とすべり軸受との組み合わせ（Ｆ１６Ｃ１７／２４，Ｆ１６Ｃ１９／５２が優先）［２］	Combinations of sliding-contact bearings with ball or roller bearings, for exclusively rotary movement(<b>F16C17/24</b>, <b>F16C19/52</b>take precedence)	1642
F16C  23/00		専ら回転運動のための、調心または位置調節のできる軸受（Ｆ１６Ｃ２７／００が優先）	Bearings for exclusively rotary movement adjustable for aligning or positioning(<b>F16C27/00</b> takes precedence)	734
F16C  23/02	・	すべり軸受	Sliding-contact bearings	931
F16C  23/04	・・	自己調節のできるもの	self-adjusting	4064
F16C  23/06	・	玉軸受またはころ軸受	Ball or roller bearings	1316
F16C  23/08	・・	自己調節のできるもの	self-adjusting	3804
F16C  23/10	・	軸受，互いに関して偏心して調節できる部品	Bearings, parts of which are eccentrically adjustable with respect to each other	502
F16C  25/00		専ら回転運動のための摩損または遊びに対して調節のできる軸受（Ｆ１６Ｃ２７／００が優先）	Bearings for exclusively rotary movement adjustable for wear or play(<b>F16C27/00</b> takes precedence)	268
F16C  25/02	・	すべり軸受	Sliding-contact bearings	778
F16C  25/04	・・	自己調節のできるもの	self-adjusting	726
F16C  25/06	・	玉軸受またはころ軸受	Ball or roller bearings	2352
F16C  25/08	・・	自己調節のできるもの	self-adjusting	3383
F16C  27/00		専ら回転運動のための弾性または変形できる軸受または軸受支持（携帯時計または時計の耐震軸受Ｇ０４Ｂ３１／０２）	Elastic or yielding bearings or bearing supports, for exclusively rotary movement(shock-damping bearings for watches or clocks <b>G04B31/02</b>)	2156
F16C  27/02	・	すべり軸受	Sliding-contact bearings	3158
F16C  27/04	・	玉軸受またはころ軸受，例．弾性の転動体をもつもの	Ball or roller bearings, e.g. with resilient rolling bodies	2568
F16C  27/06	・	ゴムまたは同様な材料の部品によるもの（Ｆ１６Ｃ２７／０８が優先；ゴムまたは合成ゴムのすべり面をもつものＦ１６Ｃ３３／２２）	by means of parts of rubber or like materials(<b>F16C27/08</b> takes precedence; with sliding surfaces of rubber or synthetic rubber <b>F16C33/22</b>)	4423
F16C  27/08	・	おもにアキシァル荷重用，例．垂直に配置された軸用	primarily for axial load, e.g. for vertically-arranged shafts	1145
F16C  29/00		直線運動だけをする部品用の軸受（Ｆ１６Ｃ３２／０６が優先；たわみ軸の中に入れられたものＦ１６Ｃ１／２８）［２］	Bearings for parts moving only linearly(<b>F16C32/06</b> takes precedence; incorporated in flexible shafts <b>F16C1/28</b>)	5964
F16C  29/02	・	すべり軸受	Sliding-contact bearings	6357
F16C  29/04	・	玉軸受またはころ軸受	Ball or roller bearings	8426
F16C  29/06	・・	部分的に荷重をささえないで転動体が循環するもの	in which the rolling bodies circulate partly without carrying load	6632
F16C  29/08	・	軌道をおおったりまたは保護するための配列	Arrangements for covering or protecting the ways	1962
F16C  29/10	・	軸受のゆるみ止め用の配列	Arrangements for locking the bearings	1245
F16C  29/12	・	遊びを調節するための配列	Arrangements for adjusting play	1221
F16C  31/00		回転運動および直線運動をする部品用の軸受	Bearings for parts which both rotate and move linearly	269
F16C  31/02	・	すべり軸受	Sliding-contact bearings	274
F16C  31/04	・	玉軸受またはころ軸受	Ball or roller bearings	488
F16C  31/06	・・	部分的に荷重をささえないで転動体が循環するもの	in which the rolling bodies circulate partly without carrying load	240
F16C  32/00		その他の軸受	Bearings not otherwise provided for	1850
F16C  32/02	・	ナイフエッジ軸受	Knife-edge bearings	155
F16C  32/04	・	磁気的または電気的な支持手段を用いるもの（磁気浮上装置Ｈ０２Ｎ１５／００）［２］	using magnetic or electric supporting means	9061
F16C  32/06	・	軸の運動以外に，少なくとも広区域にわたって形成された流体クッションにより支持された運動部材をもつもの，例．静圧空気軸受［２］	with moving member supported by a fluid cushion formed, at least to a large extent, otherwise than by movement of the shaft, e.g. hydrostatic air-cushion bearings	11331
F16C  33/00		軸受部品；軸受または軸受部品の特別な製造方法［２００６．０１］	Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof	3919
F16C  33/02	・	すべり軸受の部品	Parts of sliding-contact bearings	1981
F16C  33/04	・・	軸受金；ブッシュ；ライニング	Brasses; Bushes; Linings	8207
F16C  33/06	・・・	おもに金属で作られたすべり面（Ｆ１６Ｃ３３／２４〜Ｆ１６Ｃ３３／２８が優先）	Sliding surface mainly made of metal(<b>F16C33/24 to F16C33/28</b>  take precedence)	1985
F16C  33/08	・・・・	軸受ハウジングへ軸受金，ブッシユ，ライニングを取り付け	Attachment of brasses, bushes, or linings to the bearing housing	1610
F16C  33/10	・・・・	潤滑に関する構造	Construction relative to lubrication	17080
F16C  33/12	・・・・	構造上の組成；特別な材料または表面処理の使用，例．さび止め用	Structural composition; Use of special materials or surface treatments, e.g. for rust-proofing	8623
F16C  33/14	・・・・	特別な製造方法；なじみ運転	Special methods of manufacture; Running-in	4923
F16C  33/16	・・・	おもに黒鉛からなるすべり面	Sliding surface consisting mainly of graphite	885
F16C  33/18	・・・	おもに木または繊維状材料からなるすべり面	Sliding surface consisting mainly of wood or fibrous material	419
F16C  33/20	・・・	おもにプラスチックからなるすべり面（Ｆ１６Ｃ３３／２２〜Ｆ１６Ｃ３３／２８が優先）	Sliding surface consisting mainly of plastics(<b>F16C33/22 to F16C33/28</b>  take precedence)	6907
F16C  33/22	・・・	おもにゴムまたは合成ゴムからなるすべり面（Ｆ１６Ｃ３３／２４〜Ｆ１６Ｃ３３／２８が優先）	Sliding surface consisting mainly of rubber or synthetic rubber(<b>F16C33/24 to F16C33/28</b>  take precedence)	559
F16C  33/24	・・・	種々の材料からなる種々の範囲のすべり面をもつもの	with different areas of the sliding surface consisting of different materials	2529
F16C  33/26	・・・	針金コイルから作られたもの；いくつかの円板，輪，棒または他の部品から作られたもの	made from wire coils; made from a number of discs, rings, rods, or other members	482
F16C  33/28	・・・	フレームとして形成された，または材料を網の目にした補強材を埋め込んだもの	with embedded reinforcements shaped as frames or meshed materials	487
F16C  33/30	・	玉軸受またはころ軸受の部品	Parts of ball or roller bearings	3333
F16C  33/32	・・	玉	Balls	4139
F16C  33/34	・・	ころ；針状ころ	Rollers; Needles	3540
F16C  33/36	・・・	円筒状以外の転動面をもつもの，例．円すい状；転動面にみぞをもつもの	with bearing-surfaces other than cylindrical, e.g. tapered; with grooves in the bearing surfaces	2092
F16C  33/37	・・	間隔体	Loose spacing bodies	1068
F16C  33/372	・・・	中実のもの	rigid	280
F16C  33/374	・・・	弾性のあるもの	resilient	189
F16C  33/38	・・	玉保持器	Ball cages	7124
F16C  33/40	・・・	多列玉用	for multiple rows of balls	921
F16C  33/41	・・・	くし状のもの	comb-shaped	1727
F16C  33/42	・・・	針金または薄板金片から作られたもの（Ｆ１６Ｃ３３／４０，Ｆ１６Ｃ３３／４１が優先）	made from wire or sheet-metal strips(<b>F16C33/40</b>, <b>F16C33/41</b> take precedence)	1080
F16C  33/44	・・・	材料の選択（Ｆ１６Ｃ３３／４０，Ｆ１６Ｃ３３／４１が優先）	Selection of substances(<b>F16C33/40</b>, <b>F16C33/41</b> take precedence)	2642
F16C  33/46	・・	ころ用または針状ころ用保持器	Cages for rollers or needles	7897
F16C  33/48	・・・	多列のころまたは針状ころ用	for multiple rows of rollers or needles	1644
F16C  33/49	・・・	くし状のもの	comb-shaped	608
F16C  33/50	・・・	中間連結部材，例．鎖，で形成されたもの	formed of interconnected members, e.g. chains	895
F16C  33/51	・・・	非連結部材で形成されたもの	formed of unconnected members	454
F16C  33/52	・・・	ころ転動面の間に入り込んだ部分またはころ転動面に接触する部分をもたないもの（Ｆ１６Ｃ３３／５０が優先）	with no part entering between, or touching, the bearing surfaces of the rollers(<b>F16C33/50</b> takes precedence)	426
F16C  33/54	・・・	針金，ストリップ，または薄板金で作られたもの（Ｆ１６Ｃ３３／４８，Ｆ１６Ｃ３３／４９が優先）	made from wire, strips, or sheet metal(<b>F16C33/48</b>, <b>F16C33/49</b> take precedence)	2156
F16C  33/56	・・・	材料の選択（Ｆ１６Ｃ３３／４８，Ｆ１６Ｃ３３／４９が優先）	Selection of substances(<b>F16C33/48</b>, <b>F16C33/49</b> take precedence)	2058
F16C  33/58	・・	軌道；軌道輪	Raceways; Race rings	26035
F16C  33/60	・・・	分割されたもの	divided	4365
F16C  33/61	・・・・	針金で形成されたもの	formed by wires	348
F16C  33/62	・・・	材料の選択	Selection of substances	5264
F16C  33/64	・・・	特別な製造方法	Special methods of manufacture	5305
F16C  33/66	・・	潤滑からみた特別な部品または細部	Special parts or details in view of lubrication	25699
F16C  33/72	・	密封装置	Sealings	4188
F16C  33/74	・・	すべり軸受の密封装置	of sliding-contact bearings	4976
F16C  33/76	・・	玉軸受またはころ軸受の密封装置	of ball or roller bearings	7258
F16C  33/78	・・・	ダイヤフラム，円板または輪をもつもの，弾性部材をもつもの，または弾性部材をもたないもの	with a diaphragm, disc, or ring, with or without resilient members	20641
F16C  33/80	・・・	ラビリンスシール	Labyrinth sealings	3443
F16C  33/82	・・・	ちりまたは他の粒子を防ぐ静電気作用，または磁気作用のための装置	Arrangements for electrostatic or magnetic action against dust or other particles	925
F16C  35/00		軸受ユニットの固定的支持；ハウジング，例．キャップ，カバー（Ｆ１６Ｃ２３／００が優先）	Rigid support of bearing units; Housings, e.g. caps, covers(<b>F16C23/00</b>  takes precedence)	8671
F16C  35/02	・	すべり軸受の場合	in the case of sliding-contact bearings	6598
F16C  35/04	・	玉軸受またはころ軸受の場合	in the case of ball or roller bearings	4640
F16C  35/06	・・	玉軸受またはころ軸受のすえ付け；軸またはハウジングへのそれらの固定	Mounting of ball or roller bearings; Fixing them onto shaft or in housing	6512
F16C  35/063	・・・	それらの軸への固定（一つの要素の介在によるＦ１６Ｃ３５／０７）［３］	Fixing them on the shaft(with interposition of an element <b>F16C35/07</b>)	4305
F16C  35/067	・・・	それらのハウジングへの固定（一つの要素の介在によるＦ１６Ｃ３５／０７）［３］	Fixing them in a housing(with interposition of an element <b>F16C35/07</b>)	4323
F16C  35/07	・・・	一つの要素の介在によるそれらの軸またはハウジングへの固定［３］	Fixing them on the shaft or housing with interposition of an element	1440
F16C  35/073	・・・・	軸と軌道輪内側の間［３］	between shaft and inner race ring	2027
F16C  35/077	・・・・	ハウジングと軌道輪外側の間［３］	between housing and outer race ring	3794
F16C  35/078	・・・	すえ付け補助のための流体圧の使用［３］	using pressure fluid as mounting aid	131
F16C  35/08	・	スピンドル用	for spindles	1008
F16C  35/10	・・	すべり軸受をもつもの	with sliding-contact bearings	658
F16C  35/12	・・	玉軸受またはころ軸受をもつもの	with ball or roller bearings	1764
F16C  37/00		軸受の冷却	Cooling of bearings	8960
F16C  39/00		軸受の荷重軽減，例．磁気手段によるもの	Relieving load on bearings	192
F16C  39/02	・	機械的手段を使用するもの	using mechanical means	719
F16C  39/04	・	水力または空気手段を使用するもの	using hydraulic or pneumatic means	453
F16C  39/06	・	磁気手段を使用するもの（磁気浮上装置Ｈ０２Ｎ１５／００）	using magnetic means	2703
F16C  41/00		軸受の他の付属品	Other accessories for bearings	8640
F16C  41/02	・	複数の軸受または軸受要素上の荷重を平等にするための装置	Arrangements for equalising the load on a plurality of bearings or their elements	434
F16C  41/04	・	貯蔵中もしくは輸送中または不使用時における軸受の損傷防止	Preventing damage to bearings during storage or transport thereof or when otherwise out of use	832
F16C  43/00		軸受の組み立て	Assembling bearings	863
F16C  43/02	・	すべり軸受の組み立て	Assembling sliding-contact bearings	1175
F16C  43/04	・	ころがり軸受の組み立て	Assembling rolling contact bearings	4530
F16C  43/06	・・	保持器または軸受に対する転動体のはめこみ	Placing rolling bodies in cages or bearings	3354
F16C  43/08	・・・	保持器または軌道輪を変形することによるもの	by deforming the cages or the races	417
