C10H   1/00		滴下式，重力式，非自動式の給水器をもつアセチレンガス発生器	Acetylene gas generators with dropwise, gravity, non-automatic water feed	324
C10H   1/02	・	弁	Valves	6
C10H   1/04	・・	スクリュー弁	Screw valves	4
C10H   1/06	・・	コック	Cocks	4
C10H   1/08	・	給水を調節する他の方法	Other means for controlling the water feed	10
C10H   1/10	・	中央のまたは側部のパイプを通して上から給水するもの	Water feed from above through a central or lateral pipe	12
C10H   1/12	・	多孔性材質を通して上から給水するもの	Water feed from above through porous materials	26
C10H   3/00		ガス容器とは無関係の方法で自動的な給水調節装置をもつアチレンガス発生器	Acetylene gas generators with automatic water feed regulation by means independent of the gas-holder	16
C10H   3/02	・	膜をもつもの	with membranes	5
C10H   3/04	・	浮子をもつもの	with floats	7
C10H   3/06	・	ピストンをもつもの	with pistons	4
C10H   5/00		ガス容器による自動的な給水調節装置をもつアセチレンガス発生器	Acetylene gas generators with automatic water feed regulation by the gas-holder	365
C10H   5/02	・	水の溢（いつ）流口をもつもの	with overflow for the water	4
C10H   5/04	・	ガス容器に連結した滴下水弁によるもの	by drop-by-drop water valves connected with the gas-holder	
C10H   5/06	・・	ガス容器に連結した滴下水コックによるもの	by drop-by-drop water cocks connected with the gas-holder	2
C10H   5/08	・	浸液法にしたがったガス容器連結の給水弁またはコックをもつもの	with gas-holder-connected water valves or cocks according to the submersion system	3
C10H   7/00		キップの原理による給水器をもつアセチレンガス発生器	Acetylene gas generators with water feed by Kipp's principle	7
C10H   7/02	・	下から給水するもの	with water feed from below	21
C10H   7/04	・	上から給水するもの	with water feed from above	1
C10H   9/00		ドベライナーの原理による固定炭化カルシウムかごをもつアセチレンガス発生器	Acetylene gas generators according to Dobereiner's principle with fixed carbide bell	432
C10H   9/02	・	多孔性材質を通じ下から給水するもの（毛管給水による）	with water feed from below through porous materials (by capillary feed)	2
C10H   9/04	・	ガス容器により作用するガスコックをもつもの	with gas cock actuated by the gas-holder	
C10H   9/06	・	ガス洩（えい）出パイプの深さをガス容器により調節されたもの	with the depth of the gas outlet pipe regulated by the gas-holder	1
C10H   9/08	・	可動なガス容器をもつもの	with movable gas-holder	4
C10H   9/10	・	底部でのみ炭化カルシウムを湿らせることによるもの	by wetting the carbide only at the bottom	2
C10H  11/00		炭化カルシウムを水中に浸すことによるアセチレンガス発生器	Acetylene gas generators with submersion of the carbide in water	74
C10H  11/02	・	ガス容器の内部で行なうもの	inside the gas-holder	11
C10H  11/04	・	シール水および反応水を別々に分離したもの	with sealing and reaction water separated from each other	3
C10H  13/00		浸液および滴下装置を結合したアセチレンガス発生器	Acetylene gas generators with combined dipping and drop-by-drop system	136
C10H  15/00		炭化カルシウム供給器をもちガス圧により調節されるかまたは調節されない方式のアセチレンガス発生器	Acetylene gas generators with carbide feed, with or without regulation by the gas pressure	55
C10H  15/02	・	非自動式に炭化カルシウムを供給するもの	with non-automatic carbide feed	97
C10H  15/04	・・	充てんホッパの部分で閉鎖する方法	Closure means at the filling-hopper	3
C10H  15/06	・	弁により自動的に炭化カルシウムを供給するもの	with automatic carbide feed by valves	248
C10H  15/08	・・	フラップまたはスライド弁によるもの	by flap or slide valves	2
C10H  15/10	・・	浮子弁によるもの	by float valves	7
C10H  15/12	・・	ポケットフィールをも含めた計量弁によるもの	by measuring valves, including pocket-wheels	131
C10H  15/14	・	供給ウォームまたは供給コンベヤをもつもの	with feed worm or feed conveyors	21
C10H  15/16	・	供給ドラムをもつもの	with feed drums	2
C10H  15/18	・	可動供給円盤および固定炭化カルシウム容器をもつもの	with movable feed disc and fixed carbide-receptacle	2
C10H  15/20	・	薬筒または他の包装により炭化カルシウムを供給するもの	with carbide feed by cartridges or other packets	3
C10H  15/22	・	容器からまたはガス容器を通して粉状の炭化カルシウムを供給するもの	with carbide feed of pulverous carbide from receptacles or through the gas-holder	8
C10H  15/24	・	ピストンにより炭化カルシウムを供給するもの	with carbide feed by pistons	2
C10H  17/00		高圧アセチレンガス発生器	High-pressure acetylene gas generators	21
C10H  19/00		他のアセチレンガス発生器	Other acetylene gas generators	110
C10H  19/02	・	回転式炭化カルシウム容器	Rotary carbide receptacles	4
C10H  21/00		アセチレン発生器の細部；アセチレンの湿式製造法のための付属設備または湿式製造法の特徴	Details of acetylene generators; Accessory equipment for, or features of, the wet production of acetylene	710
C10H  21/02	・	発生器において使用する炭化カルシウムの包装，例．薬筒	Packages of carbide for use in generators, e.g. cartridges	79
C10H  21/04	・・	発生器内に包装を置くことによるもの	Placing packages in the generator	4
C10H  21/06	・・・	発生器内で包装を開く装置によるもの	Opening devices for packages in the generator	1
C10H  21/08	・	アセチレン発生器の安全装置	Safety devices for acetylene generators	192
C10H  21/10	・	炭化カルシウム組成物	Carbide compositions	18
C10H  21/12	・	ガスの漏れない密閉方法，例．発生器内での液体密閉	Gas-tight sealing means, e.g. liquid seals in generators	38
C10H  21/14	・	換気方法；冷却装置	Ventilation means; Cooling devices	27
C10H  21/16	・	発生器よりスラッジを除くこと	Removing sludge from generators	218
