D03C   1/00		ドビー	Dobbies	510
D03C   1/02	・	単動式ドビー，すなわちナイフまたは同様の物がピックごとに作動するドビー（Ｄ０３Ｃ１／１０が優先）	Single-lift dobbies, i.e. dobbies in which the same draw-knife or equivalent operates for every pick(<b>D03C1/10</b> takes precedence)	51
D03C   1/04	・・	全開口単動式ドビー	Open-shed single-lift dobbies	61
D03C   1/06	・	複動式ドビー，すなわち分離ナイフまたは同様の物が１ピックおきに交互に作動するドビー	Double-lift dobbies, i.e. dobbies in which separate draw-knives or equivalent operate on alternate picks	308
D03C   1/08	・・	逆転可能なもの，すなわち織機が逆転するとき開口を自動的に修正するもの	reversible, i.e. correct sheds open automatically when the loom is driven backwards	71
D03C   1/10	・	中口開口ドビー，すなわち中口閉口位置からの糸条の上下運動による開口	Centre-shed dobbies, i.e. shed formed by lifting some threads and lowering the others from central shed-closed position	43
D03C   1/12	・	ナイフのかわりにのこ歯状の歯車を使用したドビー	Dobbies employing toothed gearing instead of draw-knifes	105
D03C   1/14	・	種々の形のドビーに共通した事項（開口機構の不完全作動による停止機構Ｄ０３Ｄ５１／４６）	Features common to dobbies of different types(stop motions acting on defective operation of shedding mechanisms <b>D03D51/46</b>)	1401
D03C   1/16	・・	織機におけるドビーの配置	Arrangements of dobby in relation to loom	262
D03C   1/18	・・	ナイフ；ナイフ枠	Knives; Knife frames	52
D03C   1/20	・・	フック；リフタ	Hooks; Lifters	57
D03C   1/22	・・	ニードル；ニードル箱；ニードル板	Needles; Needle boxes; Needle boards	182
D03C   1/24	・・	シリンダ；シリンダバッタン	Cylinders; Cylinder battens	14
D03C   1/26	・・	ナイフと昇降フックとのかみ合いの助成	Facilitating engagement of lifting-hooks with draw-knives	105
D03C   1/28	・・・	フックとナイフの間にバックラッシを生ぜしめ，次にこれを排除することによるもの	by creating and then eliminating back-lash between hooks and knives	8
D03C   1/30	・・・	全フックがナイフから離され，そして次に選択されたフックが再びからみ合うもの	wherein all the hooks are disengaged from the knives, and selected hooks then re-engaged	4
D03C   1/32	・・・	全フックがナイフとかみ合い，そして次に選択されないフックがはずれるもの	wherein all the hooks are engaged with the knives, and unselected hooks then disengaged	1
D03C   1/34	・・	からまりを避けるため種々の高さからたて糸が互いに通過するための装置	Arrangements wherein warp threads pass one another at different heights to avoid congestion	41
D03C   1/36	・・	紋紙またはチェーンの節約装置，例．クロスボーダードビー	Card- or chain-saving arrangements, e.g. cross-border dobbies	193
D03C   3/00		ジャカード（模様を走査することによりジャカードを制御するものＤ０３Ｃ１７／０６；グリッパーアキスミンスター織機用Ｄ０３Ｄ３９／０８）	Jacquards(controlling jacquard by scanning design <b>D03C17/06</b>; for gripper Axminster looms <b>D03D39/08</b>)	350
D03C   3/02	・	単動式ジャカード	Single-lift jacquards	72
D03C   3/04	・・	全開口形のもの	of open-shed type	4
D03C   3/06	・	複動式ジャカード	Double-lift jacquards	137
D03C   3/08	・・	全開口形のもの	of open-shed type	59
D03C   3/10	・	中口開口ジャカード	Centre-shed jacquards	13
D03C   3/12	・	多開口ジャカード，すなわちたて糸を種々の高さに移動するジャカード，例．パイル織物を織成するためのもの	Multiple-shed jacquards, i.e. jacquards which move warp threads to several different heights, e.g. for weaving pile fabrics	140
D03C   3/14	・	昇降フックを用いないジャカード，例．キイホールスロットに関連して節付き通糸を使用するもの	Jacquards not employing lifting-hooks, e.g. employing knotted cords in conjunction with keyhole slots	7
D03C   3/16	・	ニードルと昇降フック間に作動ニードルを介したベルドール式ジャカードまたはその他のジャカード	Verdol or other jacquards having intermediate power-operated needles between reading needles and lifting-hooks	77
D03C   3/18	・	耳織成ジャカード	Selvedge jacquards	32
D03C   3/20	・	電気的作動によるジャカード	Electrically-operated jacquards	1199
D03C   3/22	・	流体作動によるジャカード	Fluid-operated jacquards	39
D03C   3/24	・	種々の形式のジャカードの共通事項	Features common to jacquards of different types	1634
D03C   3/26	・・	ジャカードの一般的配置，すなわち機械における位置決め	General arrangements of jacquards, or disposition in relation to loom	406
D03C   3/28	・・	口出し装置；織機の停止中に次の開口が開かれるのを防止する装置	Pick-finding arrangements; Arrangements for preventing next shed from being opened during stopping of loom	77
D03C   3/30	・・	フックが積極的に閉口を作動する装置	Arrangements wherein hooks are positively operated to close shed	18
D03C   3/32	・・	ジャカード駆動機構	Jacquard driving mechanisms	735
D03C   3/34	・・・	シリンダ作動機構	Cylinder operating mechanisms	79
D03C   3/36	・・・	グリッフ作動機構	Griffe operating mechanisms	389
D03C   3/38	・・	目板	Comber boards	120
D03C   3/40	・・	通糸の構成	Constructions of lifting-cords	426
D03C   3/42	・・	通糸の配置	Arrangements of lifting-cords	141
D03C   3/44	・・	矢金	Lingoes	85
D03C   5/00		カムまたはその他の直接開口機構，すなわち動力供給装置を介在することなくそうこう枠を作動するもの	Cam or other direct-acting shedding mechanisms, i.e. operating heald frames without intervening power-supplying devices	861
D03C   5/02	・	回転するカムによるもの	operated by rotating cams	565
D03C   5/04	・・	カムの構造または形状（カム一般Ｆ１６Ｈ５３／００）	Construction or shape of cams(cams in general <b>F16H53/00</b>)	71
D03C   5/06	・	回転するカムとは別のカム装置によるもの	operated by cam devices other than rotating cams	76
D03C   7/00		レノ式または類似の開口機構	Leno or similar shedding mechanisms	694
D03C   7/02	・	もじりそうこう	Gauze healds	135
D03C   7/04	・	よこ糸方向の軸の回りを振動し，かつたて糸を通す孔をもっている円板を有する機構	Mechanisms having discs oscillating about a weftwise axis and having apertures for warp threads	169
D03C   7/06	・	たて糸を他のたて糸に対して左右に移動させるための糸穴付きニードルを有する機構	Mechanisms having eyed needles for moving warp threads from side to side of other warp threads	276
D03C   7/08	・	たて糸を同方向に繰り返しよるための装置	Devices for twisting warp threads repeatedly in the same direction	213
D03C   9/00		そうこう；そうこう枠（レノ式開口用Ｄ０３Ｃ７／００）	Healds; Heald frames(for leno shedding <b>D03C7/00</b>)	416
D03C   9/02	・	そうこう	Healds	848
D03C   9/04	・・	金属製そうこう	Metal healds	243
D03C   9/06	・	そうこう枠	Heald frames	2031
D03C  11/00		主開口機構と別個の耳織成開口機構（耳織成用ジャカードＤ０３Ｃ３／１８；レノ式耳織成機構Ｄ０３Ｃ７／００）	Selvedge shedding mechanisms not forming part of main shedding mechanism(selvedge jacquards <b>D03C3/18</b>; leno selvedge mechanism <b>D03C7/00</b>)	146
D03C  13/00		他に分類されない開口機構	Shedding mechanisms not otherwise provided for	2047
D03C  15/00		紋紙または紋織用チェーン	Pattern cards or chains	158
D03C  15/02	・	突出した紋織用部材をもつ金属，木材または類似の材料のチェーン	Chains of metal, wood, or similar material with projecting pattern-indicating elements	52
D03C  15/04	・	模様を指示すべくせん孔されたカードまたは紙	Cards or paper perforated to indicate pattern	88
D03C  15/06	・	紋紙にペッグを植え込み，または取り除く装置	Apparatus for setting pegs in, or removing pegs from, pattern cards	17
D03C  15/08	・	紋紙の相互連結，例．紐の結び付け，または紋紙の脱離のための装置	Apparatus for interconnecting, e.g. by lacing, or disconnecting pattern cards	68
D03C  17/00		紋せん機（データの記録器への記録付けＧ０６Ｋ）	Card-punching apparatus(marking record carriers in digital fashion <b>G06K</b>)	330
D03C  17/02	・	手動の制御によるもの，すなわちせん孔する穴がオペレータにより決定されるもの	manually-controlled, i.e. holes to be punched determined by the operator	26
D03C  17/04	・・	動力による作動	power-operated	63
D03C  17/06	・	自動式によるもの，すなわち模様を光学的手段またはその他の手段により探り，せん孔機またはジャカードを直接制御するもの	automatic, i.e. design scanned optically or otherwise to control punching apparatus or to control loom jacquard directly	286
D03C  19/00		このサブクラスの他のグループに分類されない，模様の設計あるいは作成に関する方法または装置	Methods or devices concerned with designing or making patterns, not provided for in other groups of this subclass	790
