B66C   1/00		クレーンの持ち上げ，下げ，または牽引装置に取り付けられているかまたはこれと連結されていて物品または物品のグループに持ち上げ力を伝える荷物の係合要素または装置（ケーブルまたはロープの結合手段Ｆ１６Ｇ１１／００）	Load-engaging elements or devices attached to lifting, lowering, or hauling gear of cranes, or adapted for connection therewith for transmitting forces to articles or groups of articles(fastening to cables or ropes <b>F16G11/00</b>)	6656
B66C   1/02	・	真空吸着装置によるもの	by suction means	6105
B66C   1/04	・	磁石装置によるもの	by magnetic means	1802
B66C   1/06	・・	電磁石装置によるもの	electromagnetic	3807
B66C   1/08	・・・	電磁石のための回路（一般的な電磁石についてＨ０１Ｆ７／１８）	Circuits therefor(for electromagnets in general <b>H01F7/18</b>)	887
B66C   1/10	・	機械的装置によるもの	by mechanical means	24367
B66C   1/12	・・	チェーン，ワイヤ，ロープ，または帯体からなるスリング；ネット（クレーンのフックからロープまたはチェーンによって吊り下げられる，物品側面把持器Ｂ６６Ｃ１／４２）	Slings comprising chains, wires, ropes, or bands; Nets(article side grippers suspended by ropes or chains from crane hooks <b>B66C1/42</b>)	19032
B66C   1/14	・・・	フックを有するスリング	Slings with hooks	8430
B66C   1/16	・・・	荷物係合用のプラットホームまたは枠組を有するスリング	Slings with load-engaging platforms or frameworks	5721
B66C   1/18	・・・	帯状スリング	Band-type slings	3612
B66C   1/20	・・・	車を取り扱うために特に適合するもの	specially adapted for handling vehicles	407
B66C   1/22	・・	荷物の下面と係合する部分を有する剛直な部材，例．Ｌ形状の部材；クレーンフック	Rigid members, e.g. L-shaped members, with parts engaging the under surface of the loads; Crane hooks	13766
B66C   1/24	・・・	１つの側面のみから荷物を係合する１個の部材	Single members engaging the loads from one side only	2151
B66C   1/26	・・・・	荷物を解放する手段をもつもの	with means for releasing the loads	251
B66C   1/28	・・・	２つの側面から荷物に係合する一対の部材，例．枢着された部材	Duplicate, e.g. pivoted, members engaging the loads from two sides	7144
B66C   1/30	・・・・	かつ，荷物の側面を把持するために配置したもの	and also arranged to grip the sides of the loads	2780
B66C   1/32	・・・・・	積み重ねた物品の側面を把持するために配置したもの	of piled or stacked articles	542
B66C   1/34	・・・	クレーンのフック	Crane hooks	9772
B66C   1/36	・・・・	荷物が不注意に外れる事を防ぐための装置をもつもの，例．バネで付勢された戻り止め装置	with means, e.g. spring-biased detents, for preventing inadvertent disengagement of loads	7166
B66C   1/38	・・・・	ケーブルの緊張がなくなると荷物から自動的に解放するように適合させたもの（パラシュート用のものＢ６４Ｄ）	adapted for automatic disengagement from loads on release of cable tensions(for parachutes <b>B64D</b>)	1264
B66C   1/40	・・・・	荷物の測定または表示の装置を有する構成または取付けをしたもの	formed or fitted with load-measuring or indicating devices	1080
B66C   1/42	・・	物品の外側面または内側面のみと係合するつかみ部材（製造中に鋳物またはインゴットを取り扱うまたは取り除くためのものＢ２２Ｄ２９／００）	Gripping members engaging only the external or internal surface of the articles(for handling or stripping castings or ingots during manufacture <b>B22D29/00</b>)	14150
B66C   1/44	・・・	および，摩擦力を応用したもの	and applying frictional forces	9821
B66C   1/46	・・・・	膨張要素によるもの	by inflatable elements	454
B66C   1/48	・・・・	シートまたはパイプ等の薄肉の物品または薄肉壁で囲まれた物品の垂直端部に用いるもの（内部拡張式の把持器Ｂ６６Ｃ１／５４）	to vertical edge portions of sheets, tubes, or like thin or thin-walled articles(internally-expanding grippers <b>B66C1/54</b>)	2048
B66C   1/54	・・・・	中空物品の取扱い用内部拡張式把持器（Ｂ６６Ｃ１／４６が優先）［２］	Internally-expanding grippers for handling hollow articles(<b>B66C1/46</b> takes precedence)	2042
B66C   1/56	・・・・・	チューブ取り扱い用のもの	for handling tubes	775
B66C   1/58	・・・	および物品を変形させるもの，例．トングまたはグラップルのような掴み部材を用いるもの	and deforming the articles, e.g. by using gripping members such as tongs or grapples	912
B66C   1/59	・・・・	袋用のトング［３］	Tongs for sacks	194
B66C   1/62	・・	取り扱おうとする物品の形状に合うようにした形状の物品係合部材	comprising article-engaging members of a shape complementary to that of the articles to be handled	7832
B66C   1/64	・・・	ＴまたはＩ断面のビームもしくはガーダー用のもの	for T- or I-section beams or girders	1320
B66C   1/66	・・・	物品の取り扱いを容易にするためにその物品に特別に用意された係合の孔，くぼみ，または突出部もしくは受部，またはそのための係合部材	for engaging holes, recesses, or abutments on articles specially provided for facilitating handling thereof	9277
B66C   1/68	・	ジブに取り付けられたものまたはこれにより案内されるもの（ジブＢ６６Ｃ２３／６４）	mounted on, or guided by, jibs(jibs <b>B66C23/64</b>)	2169
B66C   3/00		クレーンのもち上げ，下げの装置に取付けられているかまたはこれとの連結に適合されていて，主としてばら物に持ち上げる力を伝えることを意図するところの荷物係合要素または装置；グラブ（バケットまたはその他の容器Ｂ６５Ｄ，例．パレットＢ６５Ｄ１９／００，グラブを備えた掘削機，浚渫機Ｅ０２Ｆ）［２００６．０１］	Load-engaging elements or devices attached to lifting or lowering gear of cranes or adapted for connection therewith and intended primarily for transmitting lifting forces to loose materials; Grabs(buckets or other containers <b>B65D</b>, e.g. pallets <b>B65D19/00</b>; dredges equipped with grabs <b>E02F</b>)	1835
B66C   3/02	・	バケットグラブ	Bucket grabs	2309
B66C   3/04	・	クシ歯グラブ	Tine grabs	1135
B66C   3/06	・	単索または単鎖により作動するグラブ	Grabs actuated by a single rope or chain	494
B66C   3/08	・・	および傾動環を有するもの	and having tipping rings	184
B66C   3/10	・・	およびグラブが品物の山の上へ降下すると自動的に開くバケットを有するもの	and having buckets opening automatically upon the grab being lowered on to the dump of material	178
B66C   3/12	・	２本またはそれ以上のロープにより作動するグラブ	Grabs actuated by two or more ropes	1393
B66C   3/14	・	グラブ上のモータで開閉するグラブ	Grabs opened or closed by driving motors thereon	348
B66C   3/16	・・	流体モータによるもの	by fluid motors	1958
B66C   3/18	・・	電動機によるもの	by electric motors	523
B66C   3/20	・	ジブに取り付けられたものまたはこれにより案内されるもの（ジブＢ６６Ｃ２３／６４）	mounted on, or guided by, jibs(jibs <b>B66C23/64</b>)	351
B66C   5/00		脚を有する基部支持構造	Base-supporting structures with legs	2737
B66C   5/02	・	固定または走行式のブリッジまたはガントリー，すなわち逆Ｌまたは逆Ｕ型の細長い構造のもの	Fixed or travelling bridges or gantries, i.e. elongated structures of inverted-L- or of inverted-U-shape	12436
B66C   5/04	・・	ブリッジまたはガントリーに対して相対移動するように支持された走行路または軌道をもつもの	with runways or tracks supported for movements relative to bridge or gantry	1296
B66C   5/06	・・	横へ揺動するように支持された走行路またはトラックを有するもの	with runways or tracks supported for lateral swinging movements	337
B66C   5/08	・・	垂直に傾けられる走行路または軌道をもつもの	with vertically-inclinable runways or tracks	212
B66C   5/10	・	門，すなわち旋回ジブクレーンを支持するために特に適合させ，３本またはそれ以上の脚をもった円形または四角形のプラットホームを必須とするもの	Portals, i.e. essentially circular or square platforms with three or more legs specially adapted for supporting slewing jib cranes	279
B66C   6/00		特にクレーンに適合させたガーダーまたは軌道支持の構造（脚を有する基部支持構造Ｂ６６Ｃ５／００；けた一般Ｅ０４Ｃ３／０２）	Girders, or track-supporting structures, specially adapted for cranes(base-supporting structures with legs <b>B66C5/00</b>; girders in general <b>E04C3/02</b>)	4008
B66C   7/00		トロリーまたはクレーン用の走行路，軌道，トラックウエイ	Runways, tracks, or trackways for trolleys or cranes	2706
B66C   7/02	・	トロリーまたはクレーンを吊り下げるもの	for underhung trolleys or cranes	772
B66C   7/04	・・	トラックウエイの支持構造	Trackway suspension	536
B66C   7/06	・・・	簡単な組立で建造した支柱によるもの，例．輸送可能なもの	on supports constructed for easy erection, e.g. transportable	159
B66C   7/08	・	走行路のレールまたはレールの支持についての構造上の特徴（一般の適用Ｅ０１Ｂ）	Constructional features of runway rails or rail mountings(of general application <b>E01B</b>)	4302
B66C   7/10	・	張り出し走行路または軌道についての装置	Arrangements or devices for extending runways or tracks	413
B66C   7/12	・	走行方向を変更させる装置，または一つの走行路から他へ移動させる装置；クロッシング；軌間の異なった軌道の結合装置（一般に適用する移動装置Ｅ０１Ｂ）	Devices for changing direction of travel or for transferring from one runway to another; Crossings; Combinations of tracks of different gauges(transfer devices of general application <b>E01B</b>)	952
B66C   7/14	・・	走行路をつなぎ合わせる装置	Runway interlocking devices	424
B66C   7/16	・	トロリーまたはクレーンの走行を制限するために特に適合した装置；緩衝停止装置（この適用とは別の重要な緩衝停止装置Ｂ６１Ｋ７／１８；リミットスイッチ配列，リミット回路Ｂ６６Ｄ１／５６）	Devices specially adapted for limiting trolley or crane travel; Arrangements of buffer-stops(buffer-stops of interest apart from this application <b>B61K7/18</b>; limit-switch arrangements, limit circuits <b>B66D1/56</b>)	2023
B66C   9/00		トロリーまたはクレーンに組み込まれ，または取付けられた走行装置（浚渫船用Ｅ０２Ｆ）	Travelling gear incorporated in, or fitted to, trolleys or cranes(for dredgers <b>E02F</b>)	1824
B66C   9/02	・	トロリーまたはクレーンを吊り下げるもの	for underhung trolleys or cranes	1408
B66C   9/04	・	カーブの通過を容易にするためのもの	to facilitate negotiation of curves	532
B66C   9/06	・	二つ以上の軌間のためのもの	for more than one rail gauge	148
B66C   9/08	・	走行部；走行部の軸受（軌条車両用の車輪Ｂ６０Ｂ）	Runners; Runner bearings(wheels for railbound vehicles <b>B60B</b>)	6612
B66C   9/10	・	車台またはボギー，例．端部台架，端部ボギー	Undercarriages or bogies, e.g. end carriages, end bogies	3097
B66C   9/12	・・	車輪の負荷を平等にするための荷重分配装置をもつもの	with load-distributing means for equalising wheel pressure	308
B66C   9/14	・	トロリーまたはクレーンの走行駆動装置（荷物またはトロリー用のロープ装置，ケーブル装置，チェーン装置Ｂ６６Ｃ１１／１６；制御装置Ｂ６６Ｃ１３／１８）	Trolley or crane travel drives(rope, cable, or chain drives for loads or trolleys <b>B66C11/16</b>; control <b>B66C13/18</b>)	8140
B66C   9/16	・	車輪と軌道との間の整合を維持するための装置をもつもの	with means for maintaining alignment between wheels and track	2510
B66C   9/18	・	トロリーまたはクレーンが不注意に動かないよう防止するために走行路または軌道に対してロックする装置をもつもの	with means for locking trolleys or cranes to runways or tracks to prevent inadvertent movements	2619
B66C  11/00		トロリーまたはクラブ，例．走行路の上で作動するもの（トロリーまたはクラブ用の走行路，軌道またはトラックウェイＢ６６Ｃ７／００；ウインチ機構Ｂ６６Ｄ）	Trolleys or crabs, e.g. operating above runways(runways, tracks, or trackways therefor <b>B66C7/00</b>; winch mechanisms <b>B66D</b>)	4683
B66C  11/02	・	走行路，軌道から吊り下げまたはズラせたところの運転装置または運転室をもつもの	with operating gear or operator's cabin suspended, or laterally offset, from runway or track	1107
B66C  11/04	・・	吊り下がりトロリー（共通のハウジング中に含まれる駆動モータおよびドラムまたはバレルを有する動力作動ホイストＢ６６Ｄ３／２０）	Underhung trolleys(power-operated hoists with driving motor and drum or barrel contained in a common housing <b>B66D3/20</b>)	3722
B66C  11/06	・・・	モノレール上を走行するもの（天井走行軌道方式Ｂ６１Ｂ）	running on monorails(overhead railway systems <b>B61B</b>)	2453
B66C  11/08	・	ターンテーブルをもつもの	with turntables	465
B66C  11/10	・・	ジブを備えているもの（ジブクレーンＢ６６Ｃ２３／００）	equipped with jibs(jib cranes <b>B66C23/00</b>)	417
B66C  11/12	・	特別な荷物係合装置に適合したホイスト装置であってその他の分類に属さないもの	having hoisting gear adapted to special load-engaging elements and not otherwise provided for	658
B66C  11/14	・	特別の形態のクレーンまたはブリッジ構造の上で作動するために適合せしめたもの，例．長方形断面の補強されたコンクリートガーダーの上で	adapted to operate on crane or bridge structure of particular configuration, e.g. on reinforced concrete girders of rectangular cross-section	578
B66C  11/16	・	トロリー用のロープ駆動，ケーブル駆動またはチェーン駆動；ホイスト装置を有するそれら駆動の組み合せ	Rope, cable, or chain drives for trolleys; Combinations of such drives with hoisting gear	3736
B66C  11/18	・・	エンドレスロープまたはケーブルを含むもの	comprising endless ropes or cables	499
B66C  11/20	・・	走行装置およびホイスト装置の同時運転または選択運転を可能にする装置，例．差動歯車を含む装置；走行およびホイストの両方に同じロープまたはケーブルを使用した装置，例．テンパリークレーン中のもの（駆動モータおよびウインチドラム間の動力伝達Ｂ６６Ｄ１／１４）	Arrangements, e.g. comprising differential gears, enabling simultaneous or selective operation of travelling and hoisting gear; Arrangements using the same rope or cable for both travelling and hoisting, e.g. in Temperley cranes(power transmissions between driving motors and winch drums <b>B66D1/14</b>)	555
B66C  11/22	・・	空気圧または液圧で作動するもの	actuated pneumatically or hydraulically	247
B66C  11/24	・・	あらかじめ決められた位置に荷物またはトロリを置くためまたは保持するための装置をもつもの；ヘイホイスト	with means for locating or sustaining the loads or trolleys in predetermined positions; Hay hoists	246
B66C  11/26	・・・	当り面；停止ブロック；端部止め具	Abutments; Stop blocks; End stops	222
B66C  13/00		他の構造上の特徴または細部	Other constructional features or details	11592
B66C  13/02	・	浮いている物体の回収を容易にする装置，例．水面から船舶を回収するためのもの（救命艇を取扱うものＢ６３Ｂ２３／００；船舶上の装置を用いて浮いている貨物を積込または積卸しするものＢ６３Ｂ２７／３６；水上浮揚構造物の引上げまたは船台上への牽引による運搬Ｂ６３Ｃ；巻取り機構の制御Ｂ６６Ｄ１／５２）	Devices for facilitating retrieval of floating objects, e.g. for recovering craft from water(equipment for handling lifeboats or the like <b>B63B23/00</b>; loading or unloading floating cargo using ship-based equipment <b>B63B27/36</b>; salvaging, or hauling-out on slipways, waterborne vessels <b>B63C</b>; winding mechanism controls <b>B66D1/52</b>)	736
B66C  13/04	・	吊り下げた荷物の移動を制御するため，またはケーブルのゆるみを防止するための補助装置	Auxiliary devices for controlling movements of suspended loads, or for preventing cable slack	3032
B66C  13/06	・・	荷物の縦，横の揺動を最小にするためまたは防止するためのもの	for minimising or preventing longitudinal or transverse swinging of loads	18094
B66C  13/08	・・	要求された姿勢または位置に荷物を置くためのもの	for depositing loads in desired attitudes or positions	20862
B66C  13/10	・・	ケーブルのゆるみを防止するためのもの（ロープ，ケーブルもしくはチェーンの巻き取り機構用の制御装置，例．張力の制御Ｂ６６Ｄ１／４０）	for preventing cable slack(control devices for rope, cable, or chain winding mechanisms, e.g. for controlling tension, <b>B66D1/40</b>)	780
B66C  13/12	・	作動部分，装置に空気圧，液圧または電力を送るための装置の配列（長尺物の貯蔵，繰返し繰出し，および再貯蔵に特に適するまたはそのために取付けられる一般的な分野で用いられる装置Ｂ６５Ｈ７５／３４）	Arrangements of means for transmitting pneumatic, hydraulic, or electric power to movable parts or devices(devices of general interest specially adapted or mounted for storing and repeatedly paying-out and re-storing lengths of material <b>B65H75/34</b>)	6999
B66C  13/14	・・	荷物係合装置または荷物係合モータに空気圧，液圧もしくは電力を送るためそれらと組合わせた装置の配列	to load-engaging elements or motors associated therewith	1275
B66C  13/16	・	表示装置，記録装置または重量測定装置の適用（クレーンフツクの中にあるものＢ６６Ｃ１／４０；安全装置の中にあるものＢ６６Ｃ１５／００；重量測定装置Ｇ０１Ｇ；遠隔指示一般Ｇ０８）	Applications of indicating, registering, or weighing devices(in crane hooks <b>B66C1/40</b>; in safety gear <b>B66C15/00</b>; weighing-apparatus <b>G01G</b>; remote indicating in general <b>G08</b>)	16783
B66C  13/18	・	制御方式または制御装置（特にロープ，ケーブルもしくはチェーンの巻き取り機構用Ｂ６６Ｄ１／４０）	Control systems or devices(exclusively for rope, cable, or chain winding mechanisms <b>B66D1/40</b>)	5758
B66C  13/20	・・	非電気駆動用のもの（制御パルスを送るものＢ６６Ｃ１３／４０）	for non-electric drives(transmitting control pulses <b>B66C13/40</b>)	3352
B66C  13/22	・・	電気駆動用のもの（制御パルスを送るものＢ６６Ｃ１３／４０；一般的に適用する方式もしくは装置Ｈ０２Ｐ）	for electric drives(transmitting control pulses <b>B66C13/40</b>; systems or devices of general application <b>H02P</b>)	7968
B66C  13/23	・・・	荷物の降下制御用の回路	Circuits for controlling the lowering of the load	602
B66C  13/24	・・・・	直流モータによるもの	by DC motors	294
B66C  13/26	・・・・	交流モータによるもの	by AC motors	507
B66C  13/28	・・・・・	重い荷物の降下制御用に回生ブレーキを利用するものおよび，荷物を解放した時もち上げ方向へのモータの回転を防止するための装置を有するもの	utilising regenerative braking for controlling descent of heavy loads and having means for preventing rotation of motor in the hoisting direction when load is released	116
B66C  13/30	・・・	ブレーキ用モータ，横行用モータまたは旋回用モータのための回路	Circuits for braking, traversing, or slewing motors	594
B66C  13/32	・・・	荷物のもち上げ，下げ用およびバケツトあごの開閉用の両方に使用するところの１個またはそれ以上の電動機装置によりグラブバケツトのもち上げ操作をするためのもの（特にグラブバケット作動用に適合せしめたところのロープ，ケーブルもしくはチェーンの巻き取り機構以外の形態Ｂ６６Ｄ１／６２）	for operating grab-bucket hoists by means of one or more electric motors used both for hoisting and lowering the loads and for opening and closing the bucket jaws(other aspects of rope, cable, or chain winding mechanisms specially adapted for actuating grab buckets <b>B66D1/62</b>)	523
B66C  13/34	・・・・	差動歯車または遊星歯車を経るもの	through differential or planetary gearing	10
B66C  13/36	・・・・	１個のモータによる駆動の制御方式	Single-motor-drive control systems	9
B66C  13/38	・・・・	独立したモータを制御する方式	Systems controlling independent motors	42
B66C  13/40	・・	制御パルス伝達用装置の適用；遠隔制御装置の適用（一般的な制御Ｇ０５）	Applications of devices for transmitting control pulses; Applications of remote control devices(control in general <b>G05</b>)	3404
B66C  13/42	・・・	液圧の伝達装置	Hydraulic transmitters	346
B66C  13/44	・・・	電気の伝達装置	Electrical transmitters	1877
B66C  13/46	・・	吊り下げた荷物またはクレーン要素の位置表示器	Position indicators for suspended loads or for crane elements	5624
B66C  13/48	・・	単一または反復の作動サイクルを生じさせるクレーン駆動の自動制御；プログラム制御［２００６．０１］	Automatic control of crane drives for producing a single or repeated working cycle; Program control	6493
B66C  13/50	・・	リミット回路またはリミットスイッチ配列の適用（巻き取り機構についてのものＢ６６Ｄ１／５６）	Applications of limit circuits or of limit-switch arrangements(for winding mechanisms <b>B66D1/56</b>)	1786
B66C  13/52	・	駆動エンジンまたはモータのための部品の細部または運転者の台または運転室の細部	Details of compartments for driving engines or motors or of operator's stands or cabins	1147
B66C  13/54	・・	運転者用の台または運転室	Operator's stands or cabins	3162
B66C  13/56	・・・	ハンドル装置またはペダル装置の配置	Arrangements of handles or pedals	1476
B66C  15/00		安全装置（ロープ，ケーブルもしくはチェーンの巻き取り機構用のものＢ６６Ｄ１／５４）	Safety gear(for rope, cable, or chain winding mechanisms <b>B66D1/54</b>)	19534
B66C  15/02	・	ロープまたはケーブルが切断した場合に荷物係合装置を保持するためのもの	for retaining load-engaging elements in the event of rope or cable breakage	967
B66C  15/04	・	衝突を防止するためのもの，例．同一軌道上で運転しているクレーンまたはトロリー間での衝突	for preventing collisions, e.g. between cranes or trolleys operating on the same track	3396
B66C  15/06	・	警報装置の配置または使用［２］	Arrangements or use of warning devices	6647
B66C  17/00		実質上水平な一本または複数本のガーダーをもち該ガーダーの端部が間隔をもった支持部材に保持された軌条に車輪またはローラにより直接支持されている天井走行クレーン（ガーダーまたは軌道支持構造の適合Ｂ６６Ｃ６／００）	Overhead travelling cranes comprising one or more substantially-horizontal girders the ends of which are directly supported by wheels or rollers running on tracks carried by spaced supports(adaptations of girders or of track-supporting structures <b>B66C6/00</b>)	3422
B66C  17/04	・	荷物係合装置，例．磁石，フック，を支持するためのもち上げ用ビーム，例．旋回ビーム，を有するもの（荷物係合装置の構造Ｂ６６Ｃ１／００，Ｂ６６Ｃ３／００）	with lifting beams, e.g. slewable beams, carrying load-engaging elements, e.g. magnets, hooks(constructions of load-engaging elements <b>B66C1/00</b>, <b>B66C3/00</b>)	2554
B66C  17/06	・	特別の目的，例．鋳造工場用，鍛造工場用，に特別に適合せしめたもの；特別の目的に役立つ補助の装置を組み合わせたもの（Ｂ６６Ｃ１７／０４が優先）	specially adapted for particular purposes, e.g. in foundries, forges; combined with auxiliary apparatus serving particular purposes(<b>B66C17/04</b> takes precedence)	2130
B66C  17/08	・・	処理室，例．炉，キルン，窯，への装入のためのもの（炉への装入一般Ｆ２７Ｄ３／００）	for charging treatment chambers, e.g. furnaces, kilns, ovens(charging furnaces in general <b>F27D3/00</b>)	265
B66C  17/10	・・	とりべ輸送用のもの	for transporting ladles	301
B66C  17/12	・・	素材，例．インゴット，を処理室の中に一時保持されることを必要とする該素材を取扱うためのもの，例．トングレーン，ソーキングピットクレーン，ストリッパークレーン（鍛造中にインゴットを操作するためのものＢ６６Ｃ１７／１８；製造中に鋳物またはインゴットを取扱うまたは取除くための把持器Ｂ２２Ｄ２９／００）	for handling workpieces, e.g. ingots, which require to be supported temporarily within, or withdrawn from, a treatment chamber, e.g. tong cranes, soaking-pit cranes, stripper cranes(for manipulating ingots during forging <b>B66C17/18</b>; grippers for handling or stripping castings or ingots during manufacture <b>B22D29/00</b>)	419
B66C  17/14	・・・	トングに相対的に品物押し器を動かす装置をもつトングクレーン	Tong cranes with means for moving article-pushers relative to the tongs	59
B66C  17/16	・・・	垂直軸に関してトングを旋回させる装置をもつトングクレーン	Tong cranes with means for turning the tongs about a vertical axis	36
B66C  17/18	・・	鍛造工程の間じゅう素材を取り扱うためのもの（鍛造機の中の素材取り扱い機Ｂ２１Ｊ１３／１０）	for manipulating workpieces during forging operations(workpiece manipulators in forging machines <b>B21J13/10</b>)	32
B66C  17/20	・・	重い荷物の運搬具，例．貨物輸送コンテナー，鉄道貨車，をもち上げまたは下げするためのもの	for hoisting or lowering heavy load carriers, e.g. freight containers, railway wagons	553
B66C  17/22	・・	機関車をもち上げまたは下げするためのもの	for hoisting or lowering locomotives	32
B66C  17/24	・・	造船台の上で船を建造するためのもの	for building ships on slipways	90
B66C  17/26	・・	補助装置，例．丸太のこぎり，車からおろすための押し出し器，鉄道車輛を転轍するための装置，を組み合わせたもの	combined with auxiliary apparatus, e.g. log saws, pushers for unloading vehicles, means for shunting railway vehicles	426
B66C  19/00		固定または可動のブリッジまたはガントリー上を走行するトロリーまたはクラブを有するクレーン（Ｂ６６Ｃ１７／００が優先；脚を有する基部支持構造Ｂ６６Ｃ５／００；ガーダーまたは軌道支持構造の適合Ｂ６６Ｃ６／００；ジブクレーンＢ６６Ｃ２３／００）	Cranes comprising trolleys or crabs running on fixed or movable bridges or gantries(<b>B66C17/00</b> takes precedence; base-supporting structures with legs <b>B66C5/00</b>; adaptations of girders or of track-supporting structures <b>B66C6/00</b>; jib cranes <b>B66C23/00</b>)	14542
B66C  19/02	・	折りたたみできるもの	collapsible	1236
B66C  21/00		ケーブルクレーン，すなわち空中索道を走行するホイスト装置をもつもの（ガーダーまたは軌道支持構造の適合Ｂ６６Ｃ６／００；トロリー用のロープまたはケーブルの装置，ホイスト装置とそれらの装置との組み合わせＢ６６Ｃ１１／１６；軌道の方式Ｂ６１Ｂ；ロープまたはケーブルの巻上装置Ｂ６６Ｄ１／００）	Cable cranes, i.e. comprising hoisting devices running on aerial cable-ways(adaptations of girders or of track-supporting structures <b>B66C6/00</b>; rope or cable drives for trolleys, combinations of such drives with hoisting gear <b>B66C11/16</b>; railway systems <b>B61B</b>; rope or cable winding mechanisms <b>B66D1/00</b>)	1902
B66C  21/02	・	地面係合装置に対して揺動できるように連結した骨組上に支持された索道をもつもの	with cable-ways supported on framework swingably connected to ground-engaging elements	118
B66C  21/04	・	自身で移動可能な骨組，例．軌道上にすえた骨組，の上に索道の一端または両端を支持した索道をもつもの	with cable-ways supported at one end or both ends on bodily-movable framework, e.g. framework mounted on rail track	156
B66C  21/06	・・	カーブした走路，例．環状走路，の中の移動可能な骨組に支持された一端，および垂直軸で旋回する支柱による他端をもつもの	with one end supported on a framework movable in a curved, e.g. circular, path and the other end by a column rotatable around a vertical axis	18
B66C  21/08	・	吊り下げられているまたは吊り下げられていないサグキャリアまたはロープトロリー，例．走行装置に対して距離をもって固定されているもの	Sag carriers or rope trolleys, suspended or not, e.g. fixed but offering clearance for travelling gear	178
B66C  21/10	・・	走行するもの	travelling	202
B66C  23/00		ビーム，ブームまたは片持梁として作動する三角形状構造物を必須構成とし，これらが水平面，垂直面内の直進，揺動またはこれらの組合された運動をするよう取付けられているクレーン，例．ジブクレーン，デリッククレーンまたは塔クレーン（脚を有する基部支持構造Ｂ６６Ｃ５／００；ガーダーまたは軌道支持構造の適合Ｂ６６Ｃ６／００）<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループ２３／６４はグループ２３／０２〜２３／１６に優先する。［５］	Cranes comprising essentially a beam, boom or triangular structure acting as a cantilever and mounted for translatory or swinging movements in vertical or horizontal planes or a combination of such movements, e.g. jib cranes, derricks or tower cranes(base-supporting structures with legs <b>B66C5/00</b>; adaptations of girders or of track-supporting structures <b>B66C6/00</b>)	2806
B66C  23/02	・	単に旋回運動するために取付けられ，調節および傾けることができないジブをもつもの	with non-adjustable and non-inclinable jibs mounted solely for slewing movements	2120
B66C  23/04	・	有効な長さが操作中に変動可能，例．軸方向に移動，延長可能なジブをもつもの	with jibs the effective length of which is variable in operation, e.g. longitudinally displaceable, extensible	3100
B66C  23/06	・	俯仰運動をするように取付けられたジブをもつもの	with jibs mounted for jibbing or luffing movements	4464
B66C  23/08	・・	そして荷物があらかじめ決められた走路中を動くように適合したもの	and adapted to move the loads in predetermined paths	153
B66C  23/10	・・・	その走路が実質上水平であるもの；水平引込式ジブクレーン	the paths being substantially horizontal; Level-luffing jib cranes	943
B66C  23/12	・・・・	持ち上げロープまたはケーブルの有効な長さを自動的に変える装置を有するもの	with means for automatically varying the effective length of the hoisting rope or cable	219
B66C  23/14	・・・・	ジブの構成を変える装置，例．パンタグラフ装置をもつもの	with means, e.g. pantograph arrangements, for varying jib configuration	237
B66C  23/16	・	支柱により支持されたジブをもつもの，例．旋回運動するような下端を有する塔により支持されたもの	with jibs supported by columns, e.g. towers having their lower end mounted for slewing movements	9900
B66C  23/18	・	特別の位置でまた特別の目的で用いるために特に適合させたもの（Ｂ６６Ｃ２３／０２〜Ｂ６６Ｃ２３／１６，Ｂ６６Ｃ２３／５８〜Ｂ６６Ｃ２３／８８が優先）［５］	specially adapted for use in particular locations or for particular purposes(<b>B66C23/02 to B66C23/16</b> , <b>B66C23/58 to B66C23/88</b>  take precedence)	3136
B66C  23/20	・・	建物の壁またはそれに似た構造に用意された支持用の連結具をもつもの	with supporting couples provided by walls of buildings or like structures	3694
B66C  23/22	・・・	窓クレーン，すなわち窓の開口部に支持するように適合させたもの	Window cranes, i.e. adapted to be supported in window openings	459
B66C  23/24	・・・	移動式壁クレーン	Mobile wall cranes	172
B66C  23/26	・・	建物の敷地で使用するもの；順次高くなる位置で作動するため，道路または鉄道で輸送するために，速く組立または分解することを容易にするための構造，例．分解できる部分を有するもの（建物の壁に用意された支持用の連結具をもつものＢ６６Ｃ２３／２０；車に取付けられたものＢ６６Ｃ２３／３６）［５］	for use on building sites; constructed, e.g. with separable parts, to facilitate rapid assembly or dismantling, for operation at successively higher levels, for transport by road or rail(with supporting couples provided by walls or buildings <b>B66C23/20</b>; mounted on vehicles <b>B66C23/36</b>)	3270
B66C  23/28	・・・	順次高くなる位置で作動するように構成されているもの	constructed to operate at successively higher levels	1412
B66C  23/30	・・・・	伸縮自在要素の構成をした骨組をもつもの	with frameworks composed of telescopic elements	713
B66C  23/32	・・・・	クレーン自身でもち上がるクレーン	Self-hoisting cranes	915
B66C  23/34	・・・	クレーン自身で直立するクレーン，すなわちクレーンを直立させる目的のために適合したホイスト装置をもつもの	Self-erecting cranes, i.e. with hoisting gear adapted for crane erection purposes	1044
B66C  23/36	・・	道路車両または鉄道車両上に取付けられたもの；工場内で使うための手動ジブクレーン；浮きクレーン（空気圧モータまたは液圧モータをもつものＢ６６Ｃ２３／５４；車または船の形状Ｂ６０〜Ｂ６３）	mounted on road or rail vehicles; Manually-movable jib cranes for use in workshops; Floating cranes(vehicle or ship aspects <b>B60 to B63</b> )	9232
B66C  23/38	・・・	クレーン用および車用に分けられた原動機をもつもの	with separate prime movers for crane and vehicle	386
B66C  23/40	・・・	クレーン用および車用の両用に一個の原動機をもつもの	with a single prime mover for both crane and vehicle	271
B66C  23/42	・・・	調節可能の構造のジブ，例．折りたたみ可能なジブ，をもつもの	with jibs of adjustable configuration, e.g. foldable	3838
B66C  23/44	・・・	普通の車，例．農業用トラクタ，に取り付けられるよう適合したジブクレーン	Jib cranes adapted for attachment to standard vehicles, e.g. agricultural tractors	1912
B66C  23/46	・・・	旋回不可能なジブをもった移動式ジブクレーン	Mobile jib cranes with non-slewable jibs	481
B66C  23/48	・・・	工場内で使用するための手動ジブクレーン	Manually-movable jib cranes for use in workshops	1781
B66C  23/50	・・・	鉄道車両に取り付けられたもの，例．応急作業クレーン車	mounted on railway vehicles, e.g. breakdown cranes	472
B66C  23/52	・・・	浮きクレーン（浮き浚渫機Ｅ０２Ｆ）	Floating cranes(floating dredgers <b>E02F</b>)	2582
B66C  23/53	・・・・	船舶もしくはプラットホームの傾斜，不平衡またはねじれを補償するための釣合いおもりまたは手段を含むもの（持ち上げ連結具と釣合うための釣合い重りまたは支持部材Ｂ６６Ｃ２３／７２；望ましくない船の運動を減じる装置Ｂ６３Ｂ３９／００）［４］	including counterweight or means to compensate for list, trim, or skew of the vessel or platform(counterweights or supports for balancing lifting couples <b>B66C23/72</b>; equipment to decrease unwanted vessel movements <b>B63B39/00</b>)	454
B66C  23/58	・	所望の連続操作，例．旋回に続くもち上げを自動的に遂行するようになされているもの	arranged to carry-out a desired sequence of operations automatically, e.g. hoisting followed by luffing and slewing	98
B66C  23/60	・	デリック［３］	Derricks	1321
B66C  23/61	・・	ピボットエンドに回転力が作用するもの［３］	with slewing force exerted at pivoted end	52
B66C  23/62	・	構造上の特徴または細部（浚渫機の特徴，細部Ｅ０２Ｆ）	Constructional features or details(of dredgers <b>E02F</b>)	25713
B66C  23/64	・・	ジブ	Jibs	4144
B66C  23/66	・・・	外端または上端の構造	Outer or upper end constructions	2191
B66C  23/68	・・・	構造において，折りたたみ可能またはその他の調節可能なもの（Ｂ６６Ｃ２３／６８７，Ｂ６６Ｃ２３／７０が優先）［５］	foldable or otherwise adjustable in configuration(<b>B66C23/687</b>, <b>B66C23/70</b> take precedence)	2896
B66C  23/683	・・・・	使用中［５］	while in use	429
B66C  23/687	・・・	伸縮自在なもの［５］	telescopic	3317
B66C  23/69	・・・・	使用中［５］	while in use	1006
B66C  23/693	・・・・・	流体圧力により伸張可能なもの［５］	extensible by fluid pressure	2319
B66C  23/697	・・・・	接合部分間に軸受手段を備えるもの［５］	providing bearing means between sections	459
B66C  23/70	・・・	長さの異なったジブを形成するために，別個の部材から組立てたもの	assembled from separate sections to form jibs of various discrete lengths	3104
B66C  23/72	・・	もち上げ連結具と釣り合うための釣り合いおもりまたは支持部材	Counterweights or supports for balancing lifting couples	3269
B66C  23/74	・・・	ジブから分離したもの	separate from jib	2742
B66C  23/76	・・・・	荷重の変化，またはジブの長さの変化を考慮して移動するもの	and movable to take account of variations of load or of variations of length of jib	1405
B66C  23/78	・・・	移動式クレーンの支持材，例．アウトリガー	Supports, e.g. outriggers, for mobile cranes	8172
B66C  23/80	・・・・	液圧作動のもの	hydraulically actuated	3051
B66C  23/82	・・	ラッフィングギヤ	Luffing gear	5444
B66C  23/84	・・	スルーイングギヤ（ころがり軸受Ｆ１６Ｃ）	Slewing gear(anti-friction bearings <b>F16C</b>)	8020
B66C  23/86	・・・	液圧作動のもの	hydraulically actuated	1271
B66C  23/88	・	安全装置（一般的なクレーン用のものＢ６６Ｃ１５／００；ロープ，ケーブルまたはチェーン巻き取り機構用のものＢ６６Ｄ１／５４）	Safety gear(for cranes in general <b>B66C15/00</b>; for rope, cable, or chain winding mechanisms <b>B66D1/54</b>)	12001
B66C  23/90	・・	もち上げ動作を表示，もしくは制限するための装置	Devices for indicating or limiting lifting movement	3979
B66C  23/92	・・	ジブの後方への揺動，例．ケーブルまたは索が切れた場合の揺動，を防止するための緩衝機またはダッシュポット	Snubbers or dash-pots for preventing backwards-swinging of jibs, e.g. in the event of cable or tackle breakage	301
B66C  23/94	・・	旋回運動を制限するためのもの	for limiting slewing movements	1302
B66C  25/00		グループＢ６６Ｃ１７／００〜Ｂ６６Ｃ２３／００に分類されないクレーン［８］	Cranes not provided for in groups <b>B66C17/00 to B66C23/00</b> 	4069
