E01D1/00	橋一般（構造形式に特徴のあるものＥ０１Ｄ４／００〜Ｅ０１Ｄ１５／００）
E01D1/005	｛ボーストリング橋（ボーストリングトラス橋　Ｅ０１Ｄ６／０２）｝
E01D2/00	支持スパン構造の断面に特徴のある橋
E01D2/02	Ｉ型断面形のもの
E01D2/04	箱形断面形のもの
E01D4/00	アーチ橋
E01D6/00	トラス橋
E01D6/02	ボーストリングトラス
E01D11/00	つり橋または斜張橋
E01D11/02	つり橋
E01D11/04	斜張橋
E01D12/00	グループＥ０１Ｄ２／００〜Ｅ０１Ｄ１１／００のうちの単一グループに全体としては包含されない，構造の組合せに特徴のある橋
E01D15/00	可動または可搬橋；浮き橋
E01D15/005	｛可動橋一般（水上輸送手段を通行可能にする可動部分を有する浮き橋　Ｅ０１Ｄ１５／１４５；　ロックゲートＥ０２Ｂ７／２０）；　可動橋に特有な建築部材｝
E01D15/02	垂直昇開橋
E01D15/04	旋開橋
E01D15/06	跳（はね）橋；ローラ跳橋，例．シェルツァ形
E01D15/08	引き上げ跳橋
E01D15/10	走行式橋　｛すなわちローラ橋｝；滑走式橋；回転シリンダ式橋，すなわち道路を転回して持ち上げるため縦軸の周りを回転する橋
E01D15/12	可搬または組立て橋（浮き橋　Ｅ０１Ｄ１５／１４）
E01D15/122	｛膨張可能または繰出し不能橋（膨張可能または繰出し不能梁一般　Ｅ０４Ｃ　３／００Ｂ）；％剛性部材，例．ケーブル，のみで構成した主要荷重支持構造を有する橋）
E01D15/124	｛折りたたみ式または入れ子式橋；折りたたみ式または入れ子式部分を組立てた橋（Ｅ０１Ｄ１５／１２２，Ｅ０１Ｄ１５／１２７が優先；折りたたみ式または入れ子式梁一般　Ｅ０４Ｃ３／００５）｝
E01D15/127	橋またはその部分を移送，操作または設置するために車両と組み合わせたもの
E01D15/133	容易に分離できる規格部分または部材からの組立て，例．ベーリー橋（Ｅ０１Ｄ１５／１２７　が優先）
E01D15/14	浮き橋，例．ポンツーン橋（桟橋　Ｅ０１Ｄ１５／２４；≠体またはポンツーン　Ｂ６３Ｂ）
E01D15/145	｛移動可能なもの，または水上輸送手段の通行を可能にする可動部分を有するもの（浮体で駆動される可動橋　Ｅ０１Ｄ１５／００５〜Ｅ０１Ｄ１５／１０）｝
E01D15/20	折りたたみ可能，伸張可能，膨張可能または類似のもの　｛非剛性部材のみで構成した主要負荷支持構造を有するもの｝（Ｅ０１Ｄ１５／２２が優先）
E01D15/22	走行装置として設計されたもの，または走行装置上に取付けるもの
E01D15/24	地上または固定構造物上に基礎を置き，船または他の浮遊構造物へ接近できるよう設計された橋，または類似の構造物（船舶用ランプの配列Ｂ６３Ｂ２７／１４；船積み用ランプＢ６５Ｇ６９／２８）
E01D18/00	他に分類されない特殊な応用または機能に特に適合させた橋，例．水路橋，管路支持用の橋
E01D19/00	橋の構造細部
E01D19/005	｛可搬式または組立て式橋に特に適合させた橋脚，構脚，支承，伸縮継ぎ手，またはパラペット｝
E01D19/02	橋脚　｛（Ｅ０１Ｄ１９／００５　が優先；つり橋用塔　Ｅ０１Ｄ１９／１４）｝；橋台（基礎　Ｅ０２Ｄ）；　｛流氷から保護するもの（衝突する車両から保護するもの　Ｅ０１Ｆ１５／００）｝
E01D19/04	支承　｛（Ｅ０１Ｄ１９／００５　が優先；可動橋に特に適合させたものＥ０１Ｄ１５／００５〜Ｅ０１Ｄ１５／１０）｝；ヒンジ
E01D19/041	｛弾性支承（Ｅ０１Ｄ１９／０４８が優先）｝
E01D19/042	｛機械式支承（Ｅ０１Ｄ１９／０４８が優先）｝
E01D19/043	｛ローラ支承｝
E01D19/045	｛ライン式及びポイント式ロッカー支承｝
E01D19/046	｛球面支承｝
E01D19/047	｛ポット支承｝
E01D19/048	｛一旦設置されて適合する支承；漸進に用いられる支承｝
E01D19/06	伸縮継ぎ手の配列，構造，または突っ張り　（｛Ｅ０１Ｄ１９／００５　が優先；可動橋に用いられるものＥ０１Ｄ１５／００５〜Ｅ０１Ｄ１５／１０｝；橋梁用の伸縮継ぎ手に限らないシーリング継ぎ手Ｅ０４Ｂ１／６８）
E01D19/062	｛中間ビームを有するジョイント｝
E01D19/065	｛スライディングプレートを有するジョイント｝
E01D19/067	｛現場鋳造された平坦な連続継ぎ手｝
E01D19/08	防湿またはその他の絶縁層；排水装置またはその他のもの　｛船橋甲板の表面材（船橋甲板Ｅ０１Ｄ１９／１２５）｝
E01D19/083	｛船橋甲板の防水処理；橋梁の他の絶縁材，例．熱による（橋の絶縁一般Ｅ０４Ｂ１／６２）；船橋甲板の表面材（道路の表面材一般Ｅ０１Ｃ）｝
E01D19/086	｛排水装置またはその他のもの（道路の表面排水装置一般Ｅ０１Ｃ１１／２２４；屋根の排水装置Ｅ０４Ｄ１３／０４）｝
E01D19/10	高欄；煙またはガス，例．機関車によるもの，に対する防護装置；保守用走行台；パイプまたはケーブルの橋への定着　（｛管路橋Ｅ０１Ｄ１８／００｝；パイプ，ケーブルまたは保護管用の支持材，例．つり材，ささえ具，とめ具，電線留め，クリップ，ブラケット，Ｆ１６Ｌ３／００）
E01D19/103	｛パラペット，手摺り（Ｅ０１Ｄ１９／００５が優先；手摺一般Ｅ０４Ｆ１１／１８）；保護障壁または道路橋（一般Ｅ０１Ｆ１５／００）｝
E01D19/106	｛可動点検用または保守用作業台，例．橋の下側に近接するために特別に設計された移動足場または車両（車両上の移動作業台の昇降装置一般Ｂ６６Ｆ１１／０４）｝
E01D19/12	橋の格子または床；鉄道用まくら木または軌道の取り付け（まくら木Ｅ０１Ｂ３／００）
E01D19/125	｛橋の格子または床（その防水処理Ｅ０１Ｄ１９／０８３；床一般Ｅ０４Ｂ５／００）｝
E01D19/14	塔；アンカー　｛ケーブルの橋部分への接続｝；サドル
E01D19/16	つりケーブル；つりケーブル用ケーブルクランプ　｛プレストレスまたはポストストレスケーブル｝
E01D21/00	橋の架設または組立てに特に適した方法または装置
E01D21/06	橋または橋部分の並進運動によるもの　｛（Ｅ０１Ｄ１５／１２７，Ｅ０１Ｄ１５／１３３およびＥ０１Ｄ２１／１０が優先）｝
E01D21/065	｛漸進するもの｝
E01D21/08	橋または橋部分の回転運動によるもの
E01D21/10	片持式架設
E01D21/105	｛均衡片持式架設｝
E01D22/00	現存する橋を修理または強化する方法または装置　｛（電気化学的淡水化または再アルカリ化Ｃ０４Ｂ４１／００）；橋梁の解体方法または装置｝
E01D2101/00	橋の材料構成
E01D2101/10	木材
E01D2101/20	コンクリート，石または石状材料
E01D2101/22	煉瓦積み；煉瓦
E01D2101/24	コンクリート
E01D2101/26	補強されたもの
E01D2101/262	鋼繊維を有するもの
E01D2101/264	ガラス繊維を有するもの
E01D2101/266	鋼またはガラス以外の繊維を有するもの
E01D2101/268	コンクリートと金属の複合材料
E01D2101/28	プレストレスコンリート
E01D2101/285	プレストレスコンクリートと金属の複合材料
E01D2101/30	金属（Ｅ０１Ｄ２１０１／２６　が優先）
E01D2101/32	プレストレス金属
E01D2101/34	非鉄金属，例．アルミニウム
E01D2101/40	プラスチック
