F22G   1/00		加熱方法に特徴がある蒸気の過熱［２００６．０１］	Steam superheating characterised by heating method 	1389
F22G   1/02	・	蒸気ボイラの火炉からの熱燃焼ガスの加熱によるもの	with heat supply by hot flue gases from the furnace of the steam boiler	564
F22G   1/04	・・	再熱サイクルで作動する分離過熱器に燃焼ガスを転流することによるもの，例．高圧タービン段と中間タービン段間の蒸気再熱をするもの	by diverting flow or hot flue gases to separate superheaters operating in reheating cycle, e.g. for reheating steam between a high-pressure turbine stage and an intermediate turbine stage	175
F22G   1/06	・	主に放射熱によるもの	with heat supply predominantly by radiation	245
F22G   1/08	・・	加熱されたれんが積みまたは類似物によるもの	from heated brickwork or the like	9
F22G   1/10	・	絞り作用による過熱のための設備	with provision for superheating by throttling	56
F22G   1/12	・	燃焼ガスまたは他の燃焼生成物と蒸気の混合によるもの	by mixing steam with furnace gases or other combustion products	69
F22G   1/14	・	化学反応によって発生した熱を用いるもの	using heat generated by chemical reactions	73
F22G   1/16	・	蒸気ボイラの熱供給から独立した分離熱源を用いるもの，例．電気，補助燃料の燃焼によるもの	by using a separate heat source independent from heat supply of the steam boiler, e.g. by electricity, by auxiliary combustion of fuel oil	1288
F22G   3/00		構造に特徴がある蒸気過熱器；細部または構成部分［２００６．０１］	Steam superheaters characterised by constructional features; Details or component parts thereof	2965
F22G   5/00		過熱温度制御［２００６．０１］	Controlling superheat temperature	554
F22G   5/02	・	燃焼制御装置の適用，例．接線方向燃焼バーナ，傾動バーナ	Applications of combustion-control devices, e.g. tangential-firing burners, tilting burners	431
F22G   5/04	・	燃焼ガス流の調整によるもの，例．割合または方向	by regulating flue gas flow, e.g. by proportioning or diverting	529
F22G   5/06	・	燃焼ガスの再循環によるもの	by recirculating flue gases	264
F22G   5/08	・・	再循環ファンによる燃焼ガスの逆流防止	preventing furnace gas backflow through recirculating fan	7
F22G   5/10	・	過熱器部分の置換によるもの	by displacing superheater sections	58
F22G   5/12	・	過熱蒸気の温度調節，例．散水の噴射による［２００６．０１］	by attemperating the superheated steam, e.g. by injected water sprays	2838
F22G   5/14	・・	生蒸気によるもの	by live steam	96
F22G   5/16	・	補助密閉形熱交換器によって過熱蒸気を間接的に冷却または加熱するもの	by indirectly cooling or heating the superheated steam in auxiliary enclosed heat-exchanger	343
F22G   5/18	・	過熱器部分をのバイパスする蒸気によるもの	by by-passing steam around superheater sections	91
F22G   5/20	・	制御手段の組み合わせによるもの	by combined controlling procedures	494
F22G   7/00		位置，配列または配置に特徴がある蒸気過熱器	Steam superheaters characterised by location, arrangement, or disposition	641
F22G   7/02	・	煙管内	in fire tubes	140
F22G   7/04	・	煙管の周囲の外套内	in jackets around fire tubes	8
F22G   7/06	・	炉筒内	in furnace tubes	520
F22G   7/08	・	火室内	in fire-boxes	60
F22G   7/10	・	煙室内	in smoke-boxes	176
F22G   7/12	・	煙道内	in flues	433
F22G   7/14	・	水管ボイラ内，例．水管列の間	in water-tube boilers, e.g. between banks of water tubes	970
