F42C   1/00  \	0	0	2C014	F42C   1/00	18	衝撃のみで作動する信管，すなわち着発信管	Impact fuzes, i.e. fuzes actuated only by ammunition impact
F42C   1/02  \	1	1	2C014	F42C   1/02	28	信管内部に撃針をもつもの	with firing pin structurally combined with fuze
F42C   1/04  \	2	2	2C014	F42C   1/04	34	衝撃を受けた部品の慣性により作動するもの	operating by inertia of members on impact
F42C   1/06  \	3	3	2C014	F42C   1/06	2	全方向衝撃用	for any direction of impact
F42C   1/08  \	2	2	2C014	F42C   1/08	8	信管の発火後遅延作用のあるもの（時限信管Ｆ４２Ｃ９／００）	with delayed action after ignition of fuze (time fuzes F42C 9/00)
F42C   1/09  \	2	2	2C014	F42C   1/09	2	弾薬または弾頭を空中に発射するための推進薬を発火させる信管，例．反発発射体におけるもの［５］	the fuze activating a propulsive charge for propelling the ammunition or the warhead into the air, e.g. in rebounding projectiles [5]
F42C   1/10  \	1	1	2C014	F42C   1/10	5	撃針のないもの	without firing pin
F42C   1/12  \	2	2	2C014	F42C   1/12	2	信管の発火後遅延作用のあるもの（時限信管Ｆ４２Ｃ９／００）	with delayed action after ignition of fuze (time fuzes F42C 9/00)
F42C   1/14  \	1	1	2C014	F42C   1/14	6	突出した部分により地面または標的から定められた距離で作動するもの	operating at a predetermined distance from ground or target by means of a protruding member
F42C   3/00  \	0	0	2C014	F42C   3/00	12	液体，例．海水，に接触することにより作動する信管（Ｆ４２Ｃ５／００が優先；時限信管Ｆ４２Ｃ９／００）	Fuzes actuated by exposure to a liquid, e.g. sea-water (F42C 5/00 takes precedence; time fuzes F42C 9/00)
F42C   5/00  \	0	0	2C014	F42C   5/00	18	所定の状態の流体圧力により作動する信管	Fuzes actuated by exposure to a predetermined ambient fluid pressure
F42C   5/02  \	1	1	2C014	F42C   5/02	0	気圧によるもの	barometric pressure
F42C   7/00  \	0	0	2C014	F42C   7/00	8	所定の機械力，例．張力，ねじり力，圧力，の利用により作動する信管（弾薬の衝撃によるものＦ４２Ｃ１／００，所定の状態の流体圧力によるものＦ４２Ｃ５／００）	Fuzes actuated by application of a predetermined mechanical force, e.g. tension, torsion, pressure (by ammunition impact F42C 1/00; by exposure to a predetermined ambient fluid pressure F42C 5/00)
F42C   7/02  \	1	1	2C014	F42C   7/02	7	接触信管，すなわち設置弾薬，例．地雷，と移動標的，例．人間，との間の機械的接触により作動する信管（Ｆ４２Ｃ７／０４が優先）	Contact fuzes, i.e. fuzes actuated by mechanical contact between a stationary ammunition, e.g. a land mine, and a moving target, e.g. a person (F42C 7/12 takes precedence)
F42C   7/04  \	2	2	2C014	F42C   7/04	1	弾頭に圧力を加えることにより作動するもの［５］	actuated by applying pressure on the ammunition head [5]
F42C   7/06  \	3	3	2C014	F42C   7/06	1	更に気圧または水圧による遅延手段を含むもの［５］	and comprising pneumatic or hydraulic retarding means [5]
F42C   7/08  \	2	2	2C014	F42C   7/08	0	解放形，すなわち弾頭からの圧力解放により作動するもの［５］	of release type, i.e. actuated by releasing pressure from the ammunition head [5]
F42C   7/10  \	2	2	2C014	F42C   7/10	0	アンテナ形［５］	of antenna type [5]
F42C   7/12  \	1	1	2C014	F42C   7/12	0	複動の撃発信管，すなわち単一動作で発火準備および発火する信管，例．組み込まれた撃針または撃鉄を引くことによるもの（撃発雷管Ｆ４２Ｃ１９／１０）［５］	Percussion fuzes of the double-action type, i.e. fuzes cocked and fired in a single movement, e.g. by pulling an incorporated percussion pin or hammer (percussion caps F42C 19/10) [5]
F42C   9/00  \	0	0	2C014	F42C   9/00	34	時限信管；時限およ衝撃または圧力を併用する信管；弾薬の時限自爆用信管	Time fuzes; Combined time- and percussion- or pressure-actuated fuzes; Fuzes for timed self-destruction of ammunition
F42C   9/02  \	1	1	2C014	F42C   9/02	82	機械作用による時限	the timing being caused by mechanical means
F42C   9/04  \	2	2	2C014	F42C   9/04	7	ばね発動機によるもの	by spring motor
F42C   9/06  \	2	2	2C014	F42C   9/06	20	流動物質，例．発射物，流体，の流れによるもの	by flow of fluent material, e.g. shot, fluids
F42C   9/08  \	1	1	2C014	F42C   9/08	5	化学作用による，例．酸による，時限	the timing being caused by chemical action, e.g. of acids
F42C   9/10  \	1	1	2C014	F42C   9/10	44	燃焼による時限	the timing being caused by combustion
F42C   9/12  \	2	2	2C014	F42C   9/12	5	輪状燃焼素子によるもの	with ring combustion elements
F42C   9/14  \	1	1	2C014	F42C   9/14	32	複動信管	Double fuzes; Multiple fuzes
F42C   9/16  \	2	2	2C014	F42C   9/16	5	弾薬の自爆用	for self-destruction of ammunition
F42C   9/18  \	3	3	2C014	F42C   9/18	0	スピン率が定められた限度以下に落ちるとき，例．ばねの力が遠心力作用ロックの固定作用よりも強いもの［５］	when the spin rate falls below a predetermined limit, e.g. a spring force being stronger than the locking action of a centrifugally-operated lock [5]
F42C  11/00  \	0	0	2C014	F42C  11/00	80	電気信管（近接信管Ｆ４２Ｃ１３／００；電気火管Ｆ４２Ｃ１９／１２）	Electric fuzes (proximity fuzes F42C 13/00; electric igniters F42C 19/12)
F42C  11/02  \	1	1	2C014	F42C  11/02	25	ピエゾ効果のある結晶体によるもの	with piezo-crystal
F42C  11/04  \	1	1	2C014	F42C  11/04	39	電流の感応によるもの	with current induction
F42C  11/06  \	1	1	2C014	F42C  11/06	81	電流回路によって遅延するもの	with time delay by electric circuitry
F42C  13/00  \	0	0	2C014	F42C  13/00	86	近接信管；遠隔から点火する信管	Proximity fuzes; Fuzes for remote detonation
F42C  13/02  \	1	1	2C014	F42C  13/02	55	光線または類似の放射線の強さにより作動するもの	operated by intensity of light or similar radiation
F42C  13/04  \	1	1	2C014	F42C  13/04	268	電波により作動するもの	operated by radio waves
F42C  13/06  \	1	1	2C014	F42C  13/06	13	音波により作動するもの	operated by sound waves
F42C  13/08  \	1	1	2C014	F42C  13/08	19	磁場の変化により作動するもの	operated by variations in magnetic field
F42C  14/00  \	0	0	2C014	F42C  14/00	81	弾薬の種別または形式に特徴のある信管（Ｆ４２Ｃ１／００，Ｆ４２Ｃ１３／００，Ｆ４２Ｃ１５／００が優先）［５］	Fuzes characterised by the ammunition class or type (F42C 1/00, F42C 13/00, F42C 15/00 take precedence) [5]
F42C  14/02  \	1	1	2C014	F42C  14/02	1	手榴弾用［５］	for hand grenades [5]
F42C  14/04  \	1	1	2C014	F42C  14/04	31	魚雷，機雷または爆雷用（感応機雷Ｆ４２Ｂ２２／０４）［５］	for torpedoes, marine mines or depth charges (influenced marine mines F42B 22/04) [5]
F42C  14/06  \	1	1	2C014	F42C  14/06	51	投下爆弾用［５］	for fall bombs [5]
F42C  14/08  \	1	1	2C014	F42C  14/08	48	地雷用［５］	for land mines [5]
F42C  15/00  \	0	0	2C014	F42C  15/00	30	信管の安全解除機構；信管または装薬の過早発防止用安全機構	Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges
F42C  15/16  \	1	1	2C014	F42C  15/16	8	安全のために撃針を作動部よりはずすもの（Ｆ４２Ｃ１５／４０が優先）	wherein the firing pin is displaced out of the action line for safety (F42C 15/40 takes precedence)
F42C  15/18  \	1	1	2C014	F42C  15/18	1	火工品または火薬系列の部材用担体が動かされるもの（Ｆ４２Ｃ１５／４０が優先）［５］	wherein a carrier for an element of the pyrotechnic or explosive train is moved (F42C 15/40 takes precedence) [5]
F42C  15/184  \	2	2	2C014	F42C  15/184	5	滑動担体を用いるもの［５］	using a slidable carrier [5]
F42C  15/188  \	2	2	2C014	F42C  15/188	4	回転担体を用いるもの［５］	using a rotatable carrier [5]
F42C  15/192  \	3	3	2C014	F42C  15/192	0	発射体の縦軸に平行な平面で回転しうるもの［５］	rotatable in a plane which is parallel to the longitudinal axis of the projectile [5]
F42C  15/196  \	4	4	2C014	F42C  15/196	3	担体への遠心力または慣性の作用によるもの，例．担体が偏心的に取付けられたおもりまたは重心の偏心を有するもの［５］	by the action of centrifugal or inertia forces on the carrier body, e.g. the carrier having eccentrically mounted weights or eccentric centre of gravity [5]
F42C  15/20  \	1	1	2C014	F42C  15/20	25	信管を安全解除するために安全針またはかんぬきを抜くもの，例．撃針から抜くもの（Ｆ４２Ｃ１５／４０が優先）	wherein a securing-pin or latch is removed to arm the fuze, e.g. removed from the firing pin (F42C 15/40 takes precedence)
F42C  15/21  \	2	2	2C014	F42C  15/21	1	ばね作用の使用（Ｆ４２Ｃ１５／２３が優先）［５］	using spring action (F42C 15/23 takes precedence) [5]
F42C  15/22  \	2	2	2C014	F42C  15/22	0	遠心力の使用（Ｆ４２Ｃ１５／２３が優先）	using centrifugal force (F42C 15/23 takes precedence)
F42C  15/23  \	2	2	2C014	F42C  15/23	0	曲げやすいリボンまたはテープを巻き戻すことによるもの［５］	by unwinding a flexible ribbon or tape [5]
F42C  15/24  \	1	1	2C014	F42C  15/24	73	安全または安全解除作動が慣性により行なわれるもの（Ｆ４２Ｃ１５／１９６，Ｆ４２Ｃ１５／２０が優先）	wherein the safety or arming action is effected by inertia means (F42C 15/196, F42C 15/20 take precedence)
F42C  15/26  \	2	2	2C014	F42C  15/26	106	遠心力の使用	using centrifugal force
F42C  15/28  \	1	1	2C014	F42C  15/28	59	流動物質，例．弾丸，流体，の流れにより作動するもの（Ｆ４２Ｃ１５／２６が優先）	operated by flow of fluent material, e.g. shot, fluids (F42C 15/26 takes precedence)
F42C  15/285  \	2	2	2C014	F42C  15/285	0	信管外筒内に貯蔵されるもの［５］	stored within the fuze housing [5]
F42C  15/29  \	2	2	2C014	F42C  15/29	0	流体振動により作動するもの，動的流体圧力により作動するもの，例．ラムエアで作動するもの［５］	operated by fluidic oscillators; operated by dynamic fluid pressure, e.g. ram-air operated [5]
F42C  15/295  \	2	2	2C014	F42C  15/295	3	タービンまたはプロペラにより作動するもの；そのための装着手段［５］	operated by a turbine or a propeller; Mounting means therefor [5]
F42C  15/30  \	2	2	2C014	F42C  15/30	6	推進ガスの，例．推進薬またはロケット原動機から引き出されたもの	of propellant gases, i.e. derived from propulsive charge or rocket motor
F42C  15/31  \	2	2	2C014	F42C  15/31	1	信管内の火工品または爆薬の燃焼により起るもの［５］	generated by the combustion of a pyrotechnic or explosive charge within the fuze [5]
F42C  15/32  \	1	1	2C014	F42C  15/32	7	流体圧の変化により作動するもの（Ｆ４２Ｃ５／００，Ｆ４２Ｃ１５／２９が優先）	operated by change of fluid pressure (F42C 5/00, F42C 15/29 take precedence)
F42C  15/33  \	2	2	2C014	F42C  15/33	0	真空または圧力容器の破壊によるもの［５］	by breaking a vacuum or pressure container [5]
F42C  15/34  \	1	1	2C014	F42C  15/34	60	安全または安全解除作動が火管と主装薬との間の火工品または火薬系列の遮断部品により行なわれるもの（Ｆ４２Ｃ１５／１８，Ｆ４２Ｃ１５／４０が優先）	wherein the safety or arming action is effected by a blocking-member in the pyrotechnic or explosive train between primer and main charge (F42C 15/18, F42C 15/40 take precedence)
F42C  15/36  \	1	1	2C014	F42C  15/36	24	安全解除がある要素の燃焼または溶融により行なわれるもの（Ｆ４２Ｃ１５／３１が優先）	wherein arming is effected by combustion or fusion of an element (F42C 15/31 takes precedence)
F42C  15/38  \	1	1	2C014	F42C  15/38	4	安全解除が化学作用により行なわれるもの（Ｆ４２Ｃ３／００が優先）	wherein arming is effected by chemical action (F42C 3/00 takes precedence)
F42C  15/40  \	1	1	2C014	F42C  15/40	121	安全または安全解除作動が電気的に行なわれるもの	wherein the safety or arming action is effected electrically
F42C  15/42  \	2	2	2C014	F42C  15/42	3	遠隔場所から，例．制御された機雷または機雷海域用［５］	from a remote location, e.g. for controlled mines or mine fields [5]
F42C  15/44  \	1	1	2C014	F42C  15/44	7	信管の安全解除後，例．発射後，信管を安全化または無能化する装置［５］	Arrangements for disarming, or for rendering harmless, fuzes after arming, e.g. after launch [5]
F42C  17/00  \	0	0	2C014	F42C  17/00	60	信管設定装置	Fuze-setting apparatus
F42C  17/02  \	1	1	2C014	F42C  17/02	0	信管設定用かぎ	Fuze-setting keys
F42C  17/04  \	1	1	2C014	F42C  17/04	14	電気信管用［５］	for electric fuzes [5]
F42C  19/00  \	0	0	2C014	F42C  19/00	13	信管の細部（安全解除機構，過早発防止用安全機構Ｆ４２Ｃ１５／００）	Details of fuzes (arming means, safety means for preventing premature detonation F42C 15/00)
F42C  19/02  \	1	1	2C014	F42C  19/02	19	信管の本体；信管の外筒	Fuze bodies; Fuze housings
F42C  19/04  \	1	1	2C014	F42C  19/04	4	保護キャップ	Protective caps
F42C  19/06  \	1	1	2C014	F42C  19/06	8	特に電気信管に使用する電気的接触部品	Electric contact parts specially adapted for use with electric fuzes
F42C  19/07  \	2	2	2C014	F42C  19/07	1	発射体または飛しょう体のための頭部接触［５］	Nose-contacts for projectiles or missiles [5]
F42C  19/08  \	1	1	2C014	F42C  19/08	51	火管（爆破薬包用点火装置Ｆ４２Ｂ３／１０）；起爆筒	Primers (initiators for blasting cartridges F42B 3/10); Detonators
F42C  19/085  \	2	2	2C014	F42C  19/085	0	無薬きょう弾薬用火管［５］	Primers for caseless ammunition [5]
F42C  19/09  \	2	2	2C014	F42C  19/09	1	中空装薬を含む火管または起爆筒［５］	Primers or detonators containing a hollow charge [5]
F42C  19/095  \	2	2	2C014	F42C  19/095	1	弾頭のまわりに配置された多数の火管または起爆筒が指向性の爆発効果のため選択されるもの［５］	Arrangement of a multiplicity of primers or detonators, dispersed around a warhead, one of the primers or detonators being selected for directional detonation effects [5]
F42C  19/10  \	2	2	2C014	F42C  19/10	20	撃発雷管	Percussion caps
F42C  19/12  \	2	2	2C014	F42C  19/12	62	電気的のもの	electric
F42C  19/14  \	3	3	2C014	F42C  19/14	0	撃発式としても使用できるもの［５］	operable also in the percussion mode [5]
F42C  21/00  \	0	0	2C014	F42C  21/00	23	信管の検査；信管の試験	Checking fuzes; Testing fuzes
F42C  99/00  \	0	0	2C014	F42C  99/00	1	このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項［８］	Subject matter not provided for in other groups of this subclass [8]
