F16D   1/00		２つの同心軸または他の可動機械要素を固定的に結合する継ぎ手（クランクをその軸に取り付けるためのものＦ１６Ｃ３／１０）	Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements(for attachment of cranks to their shafts <b>F16C3/10</b>)	2038
F16D   1/02	・	２つの接する軸またはそれに類似するものを結合するためのもの	for connecting two abutting shafts or the like	5029
F16D   1/027	・・	分離できないもの，例．接着，溶接または類似のものを含む［６］	non-disconnectable, e.g. involving gluing, welding or the like	220
F16D   1/033	・・	回転軸に垂直な二面を締めることによるもの，例．ボルトで締めたフランジを有するもの［６］	by clamping together two faces perpendicular to the axis of rotation, e.g. with bolted flanges	3007
F16D   1/04	・・	クランプハブをもつもの；ハブと長手方向のキーをもつもの	with clamping hub; with hub and longitudinal key	2735
F16D   1/05	・・・	少なくとも一組の円すい面に作用する軸方向荷重により半径方向に締め付けられるもの［５］	with radial clamping due to axial loading of at least one pair of conical surfaces	609
F16D   1/06	・	軸上または軸端に部材を取り付けるためのもの（船舶用プロペラの軸への取り付けＢ６３Ｈ２３／３４）	for attachment of a member on a shaft or on a shaft-end(attachment of marine propellers on shafts <b>B63H23/34</b>)	8662
F16D   1/064	・・	分離できないもの［６］	non-disconnectable	166
F16D   1/068	・・・	接着，溶接または類似のものを含むもの［６］	involving gluing, welding or the like	426
F16D   1/072	・・・	塑性変形を含むもの（プラスチック溶着Ｆ１６Ｄ１／０６８）［６］	involving plastic deformation(plastic welding <b>F16D1/068</b>)	771
F16D   1/076	・・	回転軸に垂直な二面を締めることによるもの，例．ボルトで締めたフランジを有するもの［６］	by clamping together two faces perpendicular to the axis of rotation, e.g. with bolted flanges	1334
F16D   1/08	・・	クランプハブをもつもの；ハブと長手方向のキーをもつもの	with clamping hub; with hub and longitudinal key	5312
F16D   1/09	・・・	少なくとも一組のテーパ面に作用する軸方向荷重により半径方向に締め付けられるもの［５］	with radial clamping due to axial loading of at least one pair of conical surfaces	1422
F16D   1/091	・・・・	室に配置されたテーパーピストンを流体の圧力によって軸方向に動かすことで締め付けるもの［８］	and comprising a chamber including a tapered piston moved axially by fluid pressure to effect clamping	1658
F16D   1/092	・・・・	一組の円すい状の接合面が結合されるハブと軸にあるもの［８］	the pair of conical mating surfaces being provided on the coupled hub and shaft	436
F16D   1/093	・・・・	少なくとも１つの円すい面を形成する，１つまたは複数の弾性または分割された円すいリングを拡張または収縮させることにより締め付けるもの（Ｆ１６Ｄ１／０９１が優先）［８］	using one or more elastic or segmented conical rings forming at least one of the conical surfaces, the rings being expanded or contracted to effect clamping(<b>F16D1/091</b> takes precedence)	228
F16D   1/094	・・・・・	互いに接合する円すい面を有する，１または複数組の弾性または分割されたリングの一方を収縮させ，他方を拡張させることにより締め付けるもの［８］	using one or more pairs of elastic or segmented rings with mutually mating conical surfaces, one of the mating rings being contracted and the other being expanded	301
F16D   1/095	・・・・・	リングの収縮のみにより締め付けるもの［８］	with clamping effected by ring contraction only	282
F16D   1/096	・・・・・・	１または複数のリングが軸とハブとの間にあるもの［８］	the ring or rings being located between the shaft and the hub	457
F16D   1/097	・・・・・	リングの拡張のみにより締め付けるもの，例．拡張リングがハブとの間にあるもの［８］	with clamping effected by ring expansion only, e.g. with an expanded ring located between hub and shaft	176
F16D   1/10	・	共に軸方向に動かしただけで２つの部材が迅速に結合される継ぎ手	Quick-acting couplings in which the parts are connected by simply bringing them together axially	2588
F16D   1/104	・・	継ぎ手とともに回転し，摩擦のみで作動する保持手段を有するもの［６］	having retaining means rotating with the coupling and acting only by friction	193
F16D   1/108	・・	継ぎ手とともに回転し，相互係合部材により作動する保持手段を有するもの，すなわち，ポジティブカップリング［６］	having retaining means rotating with the coupling and acting by interengaging parts, i.e. positive coupling	1084
F16D   1/112	・・・	相互係合部材がトルク伝達面からなるもの，例．バヨネットジョイント［６］	the interengaging parts comprising torque-transmitting surfaces, e.g. bayonet joints	667
F16D   1/116	・・・	相互係合部材が継ぎ手部材の一つの表面上の連続または中断した円周溝を含むもの（軸上にハブを保持するためのサークリップＦ１６Ｂ２１／１８）［６］	the interengaging parts including a continuous or interrupted circumferential groove in the surface of one of the coupling parts(circlips for retaining hubs on shafts <b>F16B21/18</b>)	553
F16D   1/12	・	軸心のまわりにその部材の調整が可能であるもの（作動中におけるものＦ１６Ｄ３／１０）	allowing adjustment of the parts about the axis(during motion <b>F16D3/10</b>)	779
F16D   3/00		たわみ継ぎ手，すなわち駆動中に連結された部材の間での運動を許容する手段をもつもの（単に軸方向の変位だけで結合を分離することのできる継ぎ手Ｆ１６Ｄ１／１０；すべり継ぎ手Ｆ１６Ｄ７／００；流体継ぎ手Ｆ１６Ｄ３１／００〜Ｆ１６Ｄ３９／００）	Yielding couplings, i.e. with means permitting movement between the connected parts during the drive(couplings disconnectable simply by axial movement <b>F16D1/10</b>; slip couplings <b>F16D7/00</b>; fluid couplings <b>F16D31/00 to F16D39/00</b> )	1910
F16D   3/02	・	特殊な機能に適合されるもの［２００６．０１］	adapted to specific functions	1489
F16D   3/04	・・	半径方向の変位を許容するために特に適合されるもの，例．オルダム継ぎ手	specially adapted to allow radial displacement, e.g. Oldham couplings	1944
F16D   3/06	・・	軸方向の変位を許容するために特に適合されるもの	specially adapted to allow axial displacement	4577
F16D   3/08	・・	交差角に対応する角度に曲げられる中間バーを備えた，交差軸のための継ぎ手	Couplings for intersecting shafts, provided with intermediate bars bent in an angle corresponding with the angle of intersection	178
F16D   3/10	・・	作動している間に２つの同心軸の角度関係を変える手段をもつ継ぎ手	Couplings with means for varying the angular relationship of two coaxial shafts during motion	1084
F16D   3/12	・・	衝撃または振動を吸収するためのエネルギー蓄積に特に適合されるもの（流体要素を利用することによるものＦ１６Ｄ３／８０）	specially adapted for accumulation of energy to absorb shocks or vibration(by making use of fluid elements <b>F16D3/80</b>)	3781
F16D   3/14	・・	振動を減衰するかまたは衝撃を吸収するために摩擦継ぎ手と組み合わされるもの	combined with a friction coupling for damping vibration or absorbing shock	1128
F16D   3/16	・	屈曲性が枢着またはすべりまたはころがり連結部材により生じる自在継ぎ手	Universal joints in which flexibility is produced by means of pivots or sliding or rolling connecting parts	4540
F16D   3/18	・・	継ぎ手部材がすべりながら給合する歯をもつもの<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループにおいては，下記の用語は以下に示す意味で用いる：<br>―“継ぎ手部材”は継ぎ手が間そうされる軸またはそれと同等な部材に取りつけられ，かつこれらと一体になって回転する駆動要素と被動要素を意味する。駆動要素と被動要素を中間で連結する中間要素はここでいうそれと同等な部材とみなす。［４］	the coupling parts having slidably-interengaging teeth; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>In this group, the following expression is used with the meaning indicated:<ul><li>"coupling parts" means the driving member and the driven member of the coupling, which are mounted on, and rotate as a unit with, the shafts or their equivalents between which the coupling is placed. An intermediate member interconnecting these parts is regarded as such an equivalent. </li></ul></li></ul>	2423
F16D   3/19	・・・	歯が弾性物質または弾性構造のもの	of resilient material or structure	222
F16D   3/20	・・	一方の継ぎ手部材が他方の継ぎ手部材のスリーブの中に入りすべりまたはころがり部材によってそこに結合されるもの（Ｆ１６Ｄ３／２４が優先）［４，５］	one coupling part entering a sleeve of the other coupling part and connected thereto by sliding or rolling members(<b>F16D3/18</b>, <b>F16D3/24</b> take precedence)	4462
F16D   3/202	・・・	一方の継ぎ手部材が，半径方向に突出する複数のピンをもつもの，例．トリボード継ぎ手［５］	one coupling part having radially projecting pins, e.g. tripod joints	459
F16D   3/205	・・・・	そのピンがその継ぎ手部材の半径方向外方に伸びているもの［５］	the pins extending radially outwardly from the coupling part	2733
F16D   3/207	・・・・	そのピンがその継ぎ手部材の半径方向内方に伸びているもの［５］	the pins extending radially inwardly from the coupling part	162
F16D   3/22	・・・	ボール，ローラまたは同様のものからなる複数のころがり部材が，双方の継手部材の複数の溝または受け穴の中で案内されているもの［３，５］	the rolling members being balls, rollers, or the like, guided in grooves or sockets in both coupling parts	1627
F16D   3/221	・・・・	そのころがり部材がその一方の継ぎ手部材の受け穴内にあるもの［５］	the rolling members being located in sockets in one of the coupling parts	452
F16D   3/223	・・・・	そのころがり部材が双方の継ぎ手部材の複数の溝内で案内されているもの［５，２０１１．０１］	the rolling members being guided in grooves in both coupling parts	2247
F16D   3/2233	・・・・・	そのトラックが中間に変曲点をもつ２つのカーブからなる場合，すなわちＳトラック継ぎ手［２０１１．０１］	where the track is made up of two curves with a point of inflexion in between, i.e. S-track joints	122
F16D   3/2237	・・・・・	その溝が半径と隣接の直線からなる場合，すなわちアンダーカットフリー［ＵＦ］型の継ぎ手［２０１１．０１］	where the grooves are composed of radii and adjoining straight lines, i.e. undercut free [UF] type joints	493
F16D   3/224	・・・・・	各継ぎ手部材の溝の中心線が球面上にあるもの［５，２０１１．０１］	the groove centre-lines of each coupling part lying on a sphere	650
F16D   3/2245	・・・・・・	その溝の中心が継ぎ手の中心からオフセットしている場合［２０１１．０１］	where the groove centres are offset from the joint centre	846
F16D   3/226	・・・・・	各継ぎ手部材の溝の中心線がそれぞれの継ぎ手部材と同芯の円筒面上にあるもの［５］	the groove centre-lines of each coupling part lying on a cylinder co-axial with the respective coupling part	221
F16D   3/227	・・・・・・	継ぎ手が伸縮するもの［５］	the joints being telescopic	1060
F16D   3/229	・・・・・	各溝の中心線がそれぞれの継手部材の軸と平行な平面上にある３稜形の継ぎ手部材（Ｆ１６Ｄ３／２２４，Ｆ１６Ｄ３／２２６が優先）［５］	Prismatic coupling parts having each groove centre-line lying on planes parallel to the axis of the respective coupling part(<b>F16D3/224</b>, <b>F16D3/226</b> take precedence)	125
F16D   3/24	・・	双方の継ぎ手部材上で，重複している駆動面，例．歯，の間にあるボール，ローラまたは同様のものからなるもの［３，５］	comprising balls, rollers, or the like, between overlapping driving faces, e.g. cogs, on both coupling parts	638
F16D   3/26	・・	フック継ぎ手，または各継ぎ手部材がピボットによりまたはすべり可能に連結される同等な中間要素をもつ他の継ぎ手（Ｆ１６Ｄ３／１８，Ｆ１６Ｄ３／２０が優先）	Hooke's joints or other joints with an equivalent intermediate member to which each coupling part is pivotally or slideably connected(<b>F16D3/18</b>, <b>F16D3/20</b> take precedence)	4419
F16D   3/27	・・・	枢動可能またはすべり可能に互いに連結された２つ以上の中間部材をもつもの，例．凸縁とスリッパー型の継ぎ手［５］	with two or more intermediate members pivotally or slidably connected together, e.g. tongue-and-slipper type joints	159
F16D   3/28	・・・	相互連結用のピボットが弾性部材を含むもの	in which the interconnecting pivots include elastic members	332
F16D   3/30	・・・	継ぎ手が定速回転するように特に適合されているもの	in which the coupling is specially adapted to constant velocity-ratio	460
F16D   3/32	・・・・	それぞれが２つの互いに垂直なトラニオンまたはベアリングをもっている２つの中間要素を備えていることによるもの	by the provision of two intermediate members each having two relatively- perpendicular trunnions or bearings	496
F16D   3/33	・・・・・	ボールまたはローラベアリングをもつもの	with ball or roller bearings	172
F16D   3/34	・・・・	みぞの中または歯部の間で案内される突起，ピン，ボールまたはそれに類似するもので両部材が連結されるもの	parts being connected by ridges, pins, balls, or the like guided in grooves or between cogs	322
F16D   3/36	・・・	継ぎ手部材と中間要素との間の各ピボットが１つのボールからなるもの	in which each pivot between the coupling parts and the intermediate member comprises a single ball	148
F16D   3/38	・・・	互いに垂直な２つの軸上に配置されたトラニオンまたはベアリングをもつ中間要素を１つだけもつもの（Ｆ１６Ｄ３／３６が優先）	with a single intermediate member with trunnions or bearings arranged on two axes perpendicular to one another(<b>F16D3/36</b> takes precedence)	2143
F16D   3/40	・・・・	交差軸上で外側に向けられている２対のトラニオンを備える中間要素をもつもの	with intermediate member provided with two pairs of outwardly-directed trunnions on intersecting axes	1146
F16D   3/41	・・・・・	ボールまたはローラベアリングをもつもの	with ball or roller bearings	1371
F16D   3/42	・・・・	ベアリングまたは内側に向けられているトラニオンのあるリング状の中間要素をもつもの	with ring-shaped intermediate member provided with bearings or inwardly-directed trunnions	205
F16D   3/43	・・・・・	ボールまたはローラベアリングをもつもの	with ball or roller bearings	51
F16D   3/44	・・・	みぞの中または歯部の間で案内される突起，ピン，ボールまたはそれに類似するもので中間要素が継ぎ手部材に連結されているもの	the intermediate member being connected to the coupling parts by ridges, pins, balls, or the like guided in grooves or between cogs	386
F16D   3/46	・・・・	各継ぎ手部材が中間要素上のみぞまたは突起を包んでいるもの	each coupling part embracing grooves or ridges on the intermediate member	350
F16D   3/48	・・	一方の継ぎ手部材が，軸に平行に配置されそして他方の継ぎ手部材の穴に挿入されているピンをもつもの	one coupling part having pins arranged parallel to the axis and entering holes in the other coupling part	303
F16D   3/50	・	１つまたはそれ以上の中間要素によって結合されている継ぎ手部材をもつもの（Ｆ１６Ｄ３／１６が優先）	with the coupling parts connected by one or more intermediate members(<b>F16D3/16</b> takes precedence)	2421
F16D   3/52	・・	中間要素が一つの連続した帯板，スプリングまたは類似のものからなり，両継ぎ手部材と多くの場所でかみあうもの	comprising a continuous strip, spring, or the like engaging the coupling parts at a number of places	788
F16D   3/54	・・	並んで配置されると共に歯またはそれに相当するものをもつ２つのホイールを取り巻くチェーンまたは細板をもつ継ぎ手	Couplings comprising a chain or strip surrounding two wheels arranged side by side and provided with teeth or the equivalent	273
F16D   3/56	・・	中間要素が，例えば軸の半径方向または軸に平行に配置された，弾性のある金属帯板，弾性のある丸棒，または類似のものからなり，これらの部材が全負荷によって共同的にせん断負荷されるもの	comprising elastic metal lamellae, elastic rods, or the like, e.g. arranged radially or parallel to the axis, the members being shear-loaded collectively by the total load	2405
F16D   3/58	・・・	中間要素がゴムまたはそれに類似の物質よりなるもの	the intermediate members being made of rubber or like material	1142
F16D   3/60	・・	中間要素が，両方の継ぎ手部材に取り付けられた押圧または引張りリンクからなるもの（Ｆ１６Ｄ３／６４が優先）	comprising pushing or pulling links attached to both parts(<b>F16D3/64</b> takes precedence)	497
F16D   3/62	・・・	リンクまたはその取り付けが弾性的であるもの	the links or their attachments being elastic	970
F16D   3/64	・・	中間要素が，両方の継ぎ手部材の実質的に半径方向の壁面の間に配置された弾性のある要素からなるもの	comprising elastic elements arranged between substantially-radial walls of both coupling parts	621
F16D   3/66	・・・	その要素が，例えばコイルの形の金属であるもの	the elements being metallic, e.g. in the form of coils	618
F16D   3/68	・・・	その要素がゴムまたはそれに似た物質であるもの	the elements being made of rubber or similar material	1967
F16D   3/70	・・	中間要素が弾性のある要素からなり，一方の継ぎ手部材の穴に配置されると共に他方の継ぎ手部材のピンを取り囲んでいるもの	comprising elastic elements arranged in holes in one coupling part and surrounding pins on the other coupling part	795
F16D   3/72	・・	中間要素の両継ぎ手部材への取り付け部が軸方向に離れているもの（Ｆ１６Ｄ３／５６が優先）	with axially-spaced attachments to the coupling parts(<b>F16D3/56</b> takes precedence)	1372
F16D   3/74	・・・	一つまたはそれ以上の中間要素がゴムまたはその他の可とう性物質でできているもの	the intermediate member or members being made of rubber or other flexible material	1585
F16D   3/76	・・	中間要素が一つの弾性のあるリングとして形づくられ，軸上に中心が置かれて一方の継ぎ手部材の一部を取り囲むと共に他方の継ぎ手部材のスリーブに取り囲まれるもの	shaped as an elastic ring centered on the axis, surrounding a portion of one coupling part and surrounded by a sleeve of the other coupling part	1183
F16D   3/77	・・・	そのリングが金属であるもの	the ring being metallic	170
F16D   3/78	・・	中間要素が一つの弾性のあるディスクまたは平らなリングとして形づくられ，両継ぎ手部材の軸に垂直に配置され，且つそのディスクまたはリングの異なる組の点が各継ぎ手部材に取り付けられるようになっているもの，例．ハーディ継ぎ手	shaped as an elastic disc or flat ring, arranged perpendicular to the axis of the coupling parts, different sets of spots of the disc or ring being attached to each coupling part, e.g. Hardy couplings	1617
F16D   3/79	・・・	そのディスクまたはリングが金属であるもの	the disc or ring being metallic	520
F16D   3/80	・	流体が利用されるもの（流体すべり継ぎ手Ｆ１６Ｄ３１／００〜Ｆ１６Ｄ３５／００）	in which a fluid is used(fluid couplings allowing continuous slip <b>F16D31/00 to F16D35/00</b> )	611
F16D   3/82	・・	空気を満たしたチューブの形式の継ぎ手要素をもつもの	with a coupling element in the form of a pneumatic tube	63
F16D   3/84	・	おおう物，例．ケーシング，カバー；それに特に適合される密封手段	Shrouds, e.g. casings, covers; Sealing means specially adapted therefor	6932
F16D   5/00		衝撃継ぎ手，すなわち被動部材を交互に加速し減速する継ぎ手（流体継ぎ手Ｆ１６Ｄ３１／００〜Ｆ１６Ｄ３９／００）	Impulse couplings, i.e. couplings that alternately accelerate and decelerate the driven member(fluid couplings <b>F16D31/00 to F16D39/00</b> )	238
F16D   7/00		すべり継ぎ手，例．過負荷の際に，衝撃を吸収するためにすべるもの（たわみ軸継ぎ手と組み合わされるものＦ１６Ｄ３／１４；流体すべり継ぎ手Ｆ１６Ｄ３１／００〜Ｆ１６Ｄ３５／００）	Slip couplings, e.g. slipping on overload, for absorbing shock(combined with yielding shaft couplings <b>F16D3/14</b>; fluid slip couplings <b>F16D31/00 to F16D35/00</b> )	1281
F16D   7/02	・	摩擦形式のもの［２００６．０１］	of the friction type	5471
F16D   7/04	・	ラチェット形式のもの	of the ratchet type	1633
F16D   7/06	・・	中間ボールまたはローラをもつもの	with intermediate balls or rollers	922
F16D   7/08	・・・	係合と切り離しの間で軸方向に動くもの［５］	moving axially between engagement and disengagement	717
F16D   7/10	・・・	係合と切り離しの間で半径方向に動くもの［５］	moving radially between engagement and disengagement	622
F16D   9/00		結合を切り離すための安全部材をもつ継ぎ手	Couplings with safety member for disconnecting	1045
F16D   9/02	・	熱手段によるもの，例．部材を溶融するもの［６］	by thermal means, e.g. melting member	138
F16D   9/04	・	引張り破壊によるもの［６］	by tensile breaking	99
F16D   9/06	・	剪断応力に基づく破壊によるもの［６］	by breaking due to shear stress	848
F16D   9/08	・・	回転軸を取巻く小径部分上の，例．軸の剪断頸部（Ｆ１６Ｄ９／１０が優先）［６］	over a single area encircling the axis of rotation, e.g. shear necks on shafts(<b>F16D9/10</b> takes precedence)	413
F16D   9/10	・・	再接続できるように結合を切り離した後，移動可能な部分をもつもの，例．前進可能なシャーピン［６］	having a part movable after disconnection so as to provide reconnection, e.g. advanceable shear pins	64
F16D  11/00		部材が相互に係合する部分を有するクラッチ（同期装置Ｆ１６Ｄ２３／０２；自動クラッチＦ１６Ｄ４１／００〜Ｆ１６Ｄ４５／００；外部制御Ｆ１６Ｄ４８／００）	Clutches in which the members have interengaging parts(arrangements for synchronisation <b>F16D23/02</b>; automatic clutches <b>F16D43/00 to F16D45/00</b> ; external control <b>F16D48/00</b>)	2579
F16D  11/02	・	クラッチに取付けられた部分が固定的に取付けられた部材に接触することによって結合が切り離されるもの	disengaged by a contact of a part mounted on the clutch with a stationarily-mounted member	275
F16D  11/04	・・	軸方向にのみ動けるクラッチ部材をもつもの	with clutching members movable only axially	1183
F16D  11/06	・・	軸方向のみ以外の別の方向にも動けるクラッチ部材をもつもの，例．回転キー	with clutching members movable otherwise than only axially, e.g. rotatable keys	713
F16D  11/08	・	非回転部分を軸方向に動かして作動するもの［２００６．０１］	actuated by moving a non-rotating part axially	256
F16D  11/10	・・	軸方向にのみ動けるクラッチ部材をもつもの	with clutching members movable only axially	2484
F16D  11/12	・・	軸方向のみ以外の別の方向にも動けるクラッチ部材をもつもの	with clutching members movable otherwise than only axially	247
F16D  11/14	・	軸方向にのみ動けるクラッチ部材をもつもの（Ｆ１６Ｄ１１／０２，Ｆ１６Ｄ１１／０８が優先）［５］	with clutching members movable only axially(<b>F16D11/02</b>, <b>F16D11/08</b> take precedence)	2159
F16D  11/16	・	軸方向のみ以外の別の方向にも動けるクラッチ部材をもつもの（Ｆ１６Ｄ１１／０２，Ｆ１６Ｄ１１／０８が優先）［５］	with clutching members movable otherwise than only axially(<b>F16D11/02</b>, <b>F16D11/08</b> take precedence)	895
F16D  13/00		摩擦クラッチ（同期装置Ｆ１６Ｄ２３／０２；自動クラッチＦ１６Ｄ４１／００〜Ｆ１６Ｄ４５／００；外部制御Ｆ１６Ｄ４８／００）	Friction clutches(arrangements for synchronisation <b>F16D23/02</b>; automatic clutches <b>F16D43/00 to F16D45/00</b> ; external control <b>F16D48/00</b>)	852
F16D  13/02	・	クラッチに取付けられた部分が固定的に取付けられた部材に接触することによって，結合が切り離されるもの	disengaged by the contact of a part mounted on the clutch with a stationarily-mounted member	380
F16D  13/04	・	連結されるべき軸の１方から少なくとも部分的に伝動される力によって作動または係合保持するための手段をもつもの（自動クラッチＦ１６Ｄ４３／００）	with means for actuating or keeping engaged by a force derived at least partially from one of the shafts to be connected(automatic clutches <b>F16D43/00</b>)	577
F16D  13/06	・・	軸方向のみ以外の別の方向にも動けるクラッチ部材をもつもの（Ｆ１６Ｄ１３／０８，Ｆ１６Ｄ１３／１２が優先）	with clutching members movable otherwise than only axially(<b>F16D13/08</b>, <b>F16D13/12</b> take precedence)	145
F16D  13/08	・	バンドの端部を作動する付属的なクラッチのあるなしにかかわらずに，ドラムまたはそれに類似するものを１巻き以上取り巻いておりかつ連結されるリンク部分から組み立てられ得るら旋状のバンドまたはそれに相当する部材をもつもの（Ｆ１６Ｄ１３／０２が優先）	with a helical band or equivalent member, which may be built-up from linked parts, with more than one turn embracing a drum or the like, with or without an additional clutch actuating the end of the band(<b>F16D13/02</b> takes precedence)	1068
F16D  13/10	・	ドラム，ホイールリムまたはそれに類似するものの外周面と共働するクラッチ部材をもつもの（Ｆ１６Ｄ１３／０２〜Ｆ１６Ｄ１３／０８が優先）	with clutching members co-operating with the periphery of a drum, a wheel-rim, or the like(<b>F16D13/02 to F16D13/08</b>  take precedence)	264
F16D  13/12	・	ドラムまたはそれに類似するものの内周面と共働する拡張できるバンドまたはコイルをもつもの（Ｆ１６Ｄ１３／０２が優先）	with an expansible band or coil co-operating with the inner surface of a drum or the like(<b>F16D13/02</b> takes precedence)	338
F16D  13/14	・	ドラムまたはそれに類似するものの内周面と共働する外向きに動けるクラッチ部材をもつもの（Ｆ１６Ｄ１３／０２，Ｆ１６Ｄ１３／０６，Ｆ１６Ｄ１３／１２が優先）	with outwardly-movable clutching members co-operating with the inner surface of a drum or the like(<b>F16D13/02</b>, <b>F16D13/06</b>, <b>F16D13/12</b> take precedence)	275
F16D  13/16	・・	半径方向に動ける部分として形づくられたもの	shaped as radially-movable segments	308
F16D  13/18	・・	連結されたまたは別々に枢着された部分として形づくられたもの	shaped as linked or separately-pivoted segments	157
F16D  13/20	・	ドラムまたはホイールリムの内外両周面と共働するクラッチ部材をもつもの	with clutching members co-operating with both the periphery and the inner surface of a drum or wheel-rim	109
F16D  13/22	・	軸方向に可動のクラッチ部材をもつもの	with axially-movable clutching members	360
F16D  13/24	・・	円すい形の摩擦面をもつもの	with conical friction surfaces	307
F16D  13/26	・・・	特定のまたは各々の軸方向に可動な部材が軸方向に取付けられた部材に対してのみ押付けられるもの	in which the or each axially-movable member is pressed exclusively against an axially-located member	294
F16D  13/28	・・・・	作動スリーブまたはそれに相当する部材と加圧部材間の有効な力を増すための手段のあるもの	with means for increasing the effective force between the actuating sleeve or equivalent member and the pressure member	123
F16D  13/30	・・・・・	クラッチ圧力がスプリングのみによって与えられるもの	in which the clutching pressure is produced by springs only	94
F16D  13/32	・・・	２つ以上の軸方向に可動な部材が，一方から軸着部材の方向に圧力を加えられているもの	in which two or more axially-movable members are pressed from one side towards an axially-located member	221
F16D  13/34	・・・・	作動スリーブまたはそれに相当する部材と加圧部材間の有効な力を増すための手段のあるもの	with means for increasing the effective force between the actuating sleeve or equivalent member and the pressure member	25
F16D  13/36	・・・・・	クラッチ圧力がスプリングのみによって与えられるもの	in which the clutching pressure is produced by springs only	18
F16D  13/38	・・	平らなクラッチ面をもつもの，例．ディスクをもつもの	with flat clutching surfaces, e.g. discs	1493
F16D  13/40	・・・	特定のまたは各々の軸方向に可動な部材が軸方向に取付けられた部材に対してのみ押付けられるもの	in which the or each axially-movable member is pressed exclusively against an axially-located member	459
F16D  13/42	・・・・	作動スリーブまたはそれに相当する部材と加圧部材間の有効な力を増すための手段のあるもの	with means for increasing the effective force between the actuating sleeve or equivalent member and the pressure member	124
F16D  13/44	・・・・・	クラッチ圧力がスプリングのみによって与えられるもの	in which the clutching pressure is produced by springs only	273
F16D  13/46	・・・	１つが駆動側に取り付けられ他方が従動側に取り付けられている２つの軸方向に可動な部材が，一方から軸方向に取り付けられた部材の方向に押し付けられるもの	in which two axially-movable members, of which one is attached to the driving side and the other to the driven side, are pressed from one side towards an axially-located member	985
F16D  13/48	・・・・	作動スリーブまたはそれに相当する部材と加圧部材間の有効な力を増すための手段のあるもの	with means for increasing the effective force between the actuating sleeve or equivalent member and the pressure member	139
F16D  13/50	・・・・・	クラッチ圧力がスプリングのみによってあたえられるもの	in which the clutching pressure is produced by springs only	710
F16D  13/52	・・・	多板クラッチ	Clutches with multiple lamellae	4103
F16D  13/54	・・・・	作動スリーブまたはそれに相当する部材と加圧部材間の有効な力を増すための手段のあるもの	with means for increasing the effective force between the actuating sleeve or equivalent member and the pressure member	460
F16D  13/56	・・・・・	クラッチ圧力がスプリングのみによって与えられるもの	in which the clutching pressure is produced by springs only	492
F16D  13/58	・	細部	Details	4864
F16D  13/60	・・	クラッチ要素（摩擦ライニングまたはその取り付けＦ１６Ｄ６９／００）	Clutching elements(friction lining or attachment thereof <b>F16D69/00</b>)	2508
F16D  13/62	・・・	クラッチバンド；クラッチシュー；クラッチドラム（ブレーキバンド，ブレーキシュー，ブレーキドラムＦ１６Ｄ６５／００）	Clutch-bands; Clutch-shoes; Clutch-drums(brake-bands, brake-shoes, brake-drums <b>F16D65/00</b>)	1629
F16D  13/64	・・・	クラッチ板；クラッチ薄板（ブレーキ板，ブレーキ薄板Ｆ１６Ｄ６５／１２）	Clutch-plates; Clutch-lamellae(brake-plates, brake-lamellae <b>F16D65/12</b>)	7075
F16D  13/66	・・・・	円すい形のもの	of conical shape	162
F16D  13/68	・・・・	板または薄板の支持具への取り付け具	Attachments of plates or lamellae to their supports	1858
F16D  13/69	・・・・	解放状態で薄板を拡開させるための装置	Arrangements for spreading lamellae in released state	984
F16D  13/70	・・	加圧部材，例．クラッチ板または薄板用の加圧板；加圧部材の案内装置	Pressure members, e.g. pressure plates, for clutch-plates or lamellae; Guiding arrangements for pressure members	2932
F16D  13/71	・・・	クラッチ圧力がスプリングのみによって与えられるもの	in which the clutching pressure is produced by springs only	2939
F16D  13/72	・・	冷却に関して特徴があるもの	Features relating to cooling	3257
F16D  13/74	・・	潤滑に関して特徴があるもの	Features relating to lubrication	1713
F16D  13/75	・・	調整に関して特徴があるもの，例．ゆるみ調整装置	Features relating to adjustment, e.g. slack adjusters	2596
F16D  13/76	・	特に他の伝動装置部材に組み込まれて用いられるもの，すなわち少なくとも１つのクラッチ部材が他の機能をもつもの，例．プーリーのディスクとなっているもの	specially adapted to incorporate with other transmission parts, i.e. at least one of the clutch parts also having another function, e.g. being the disc of a pulley	413
F16D  15/00		くさび作用のボールまたはローラをもつクラッチまたはその他のくさびとなる分離するクラッチ部材をもつクラッチ（フリーホイール，フリーホイールクラッチＦ１６Ｄ４１／００；自動クラッチＦ１６Ｄ４１／００〜Ｆ１６Ｄ４５／００；外部制御Ｆ１６Ｄ４８／００）	Clutches with wedging balls or rollers or with other wedgeable separate clutching members(freewheels, freewheel clutches <b>F16D41/00</b>; automatic clutches <b>F16D43/00 to F16D45/00</b> ; external control <b>F16D48/00</b>)	1483
F16D  17/00		部材の１つをその他の部材のまわりに配置するクラッチ部材の接触面の偏心によってのみ動力が伝えられるクラッチ（自動クラッチＦ１６Ｄ４１／００〜Ｆ１６Ｄ４５／００；外部制御Ｆ１６Ｄ４８／００）	Clutches in which the drive is transmitted solely by virtue of the eccentricity of the contacting surfaces of clutch members which fit one around the other(automatic clutches <b>F16D43/00 to F16D45/00</b> ; external control <b>F16D48/00</b>)	122
F16D  19/00		機械的に作動されるクラッチ部材を有するもので他類に属しないクラッチ（自動クラッチＦ１６Ｄ４１／００〜Ｆ１６Ｄ４５／００；外部制御Ｆ１６Ｄ４８／００）	Clutches with mechanically-actuated clutching members not otherwise provided for(automatic clutches <b>F16D43/00 to F16D45/00</b> ; external control <b>F16D48/00</b>)	506
F16D  21/00		機械的に作動されるクラッチを複数個組み合わせたシステム（同期装置Ｆ１６Ｄ２３／０４；自動クラッチＦ１６Ｄ４１／００〜Ｆ１６Ｄ４５／００；外部制御Ｆ１６Ｄ４８／００）	Systems comprising a plurality of mechanically-actuated clutches(for synchronisation <b>F16D23/04</b>; automatic clutches <b>F16D43/00 to F16D45/00</b> ; external control <b>F16D48/00</b>)	1114
F16D  21/02	・	３つ以上のシャフトまたは他の伝動部材を異なった方法で相互に連結するためのもの	for interconnecting three or more shafts or other transmission members in different ways	390
F16D  21/04	・・	多数の回転伝動部材，例．多数の歯車，を支持する軸を有するものであって，各々の伝動部材が，軸と伝動部材のハブの間の１つまたは複数のクラッチ部材により軸に連結されうるもの	with a shaft carrying a number of rotatable transmission members, e.g. gears, each of which can be connected to the shaft by a clutching member or members between the shaft and the hub of the transmission member	612
F16D  21/06	・・	少なくとも２つの駆動軸または２つの従動軸が同心になっているもの	at least two driving shafts or two driven shafts being concentric	1662
F16D  21/08	・	すべてのクラッチが結合された時だけ２つの軸を結合する連続して配置されたクラッチ（Ｆ１６Ｄ１３／０８，Ｆ１６Ｄ１３／１２が優先）	Serially-arranged clutches interconnecting two shafts only when all the clutches are engaged(<b>F16D13/08</b>, <b>F16D13/12</b> take precedence)	326
F16D  23/00		機械的に作動されるクラッチであって１つの格別の形式に特定されないものの細部；クラッチの同期装置	Details of mechanically-actuated clutches not specific for one distinct type; Synchronisation arrangements for clutches	1016
F16D  23/02	・	同期装置のためのもの（係合を容易にさせるためのクラッチ部材の相互係合部分の形状または取付けＦ１６Ｄ１１／０８）	Arrangements for synchronisation(shape or mounting of interengaging parts of clutch members to facilitate engagement <b>F16D11/08</b>)	3033
F16D  23/04	・・	付属的な摩擦クラッチのあるもの	with an additional friction cluch	1542
F16D  23/06	・・・	および同期作用する前にメインクラッチが結合されることを防ぐ妨害機構のあるもの	and a blocking mechanism preventing the engagement of the main clutch prior to synchronisation	4123
F16D  23/08	・・	同期作用に関するクラッチ部材を切り離すだけの妨害機構のあるもの（付属的な摩擦クラッチと結合されているものＦ１６Ｄ２３／０６）	with a blocking mechanism that only releases the clutching member on synchronisation(in combination with an additional friction clutch <b>F16D23/06</b>)	159
F16D  23/10	・・	クラッチ部材が同じ速度で動いている時に自動的にクラッチが結合されるもの；同期作用を表示するもの	automatically producing the engagement of the clutch when the clutch members are moving at the same speed; Indicating synchronisation	402
F16D  23/12	・	上記のようなクラッチの外部に配置された機械的なクラッチ作動機構（クラッチの結合に特徴をもつものＦ１６Ｄ２１／００；同期作用に特徴をもつものＦ１６Ｄ２３／０２）	Mechanical clutch-actuating mechanisms arranged outside the clutch as such(specific for combined clutches <b>F16D21/00</b>; mechanisms specific for synchronisation <b>F16D23/02</b>)	5600
F16D  23/14	・・	クラッチ作動スリーブ；クラッチ作動スリーブに直接連結された作動部材	Clutch-actuating sleeves; Actuating members directly connected to clutch-actuating sleeves	4330
F16D  25/00		流体で作動されるクラッチ（同期装置Ｆ１６Ｄ２３／０２；流体クラッチＦ１６Ｄ３１／００〜Ｆ１６Ｄ３９／００；自動クラッチＦ１６Ｄ４１／００〜Ｆ１６Ｄ４５／００；外部制御Ｆ１６Ｄ４８／００）	Fluid-actuated clutches(arrangements for synchronisation <b>F16D23/02</b>; fluid clutches <b>F16D31/00 to F16D39/00</b> ; automatic clutches <b>F16D43/00 to F16D45/00</b> ; external control <b>F16D48/00</b>)	972
F16D  25/02	・	連結されるべき軸の一方から少なくとも部分的に伝動される力によって作動または係合維持するための手段をもつもの	with means for actuating or keeping engaged by a force derived at least partially from one of the shafts to be connected	271
F16D  25/04	・	流体が弾性クラッチ部材，例．隔膜状装置または気体チューブ，に作用するもの（Ｆ１６Ｄ２５／０２が優先；気体チューブを用いた継ぎ手Ｆ１６Ｄ３／８２）	in which the fluid actuates an elastic clutching member, e.g. a diaphragm or a pneumatic tube(<b>F16D25/02</b> takes precedence; coupling using a pneumatic tube <b>F16D3/82</b>)	973
F16D  25/06	・	流体がクラッチに組み込まれたピストンに作用するもの（Ｆ１６Ｄ２５／０２が優先）	in which the fluid actuates a piston incorporated in the clutch(<b>F16D25/02</b> takes precedence)	1132
F16D  25/061	・・	中間結合をするクラッチ部材をもつクラッチ	the clutch having interengaging clutch members	555
F16D  25/062	・・	摩擦面をもつクラッチ	the clutch having friction surfaces	320
F16D  25/063	・・・	軸方向に動くだけのクラッチ部材をもつもの	with clutch members exclusively moving axially	1485
F16D  25/0632	・・・・	円すい形の摩擦表面をもつもの，例．コーンクラッチ［５］	with conical friction surfaces, e.g. cone clutches	206
F16D  25/0635	・・・・	平らな摩擦面をもつもの，例．ディスク［５］	with flat friction surfaces, e.g. discs	979
F16D  25/0638	・・・・・	２つ以上のディスクをもつもの，例．多板［５］	with more than two discs, e.g. multiple lamellae	5196
F16D  25/064	・・・・	摩擦面がみぞになっているもの	the friction surface being grooved	154
F16D  25/065	・・・	少なくとも半径方向の成分をもつ運動をするクラッチ部材をもつもの	with clutching members having a movement which has at least a radial component	183
F16D  25/08	・	クラッチ部材と一緒に回転しない流体作用をする部材をもつもの（Ｆ１６Ｄ２５／０２が優先）	with fluid-actuated member not rotating with a clutching member(<b>F16D25/02</b> takes precedence)	5457
F16D  25/10	・	複数の流体で作動されるクラッチを有するクラッチシステム	Clutch systems with a plurality of fluid-actuated clutches	2606
F16D  25/12	・	前記形式の１つに特定されない細部	Details not specific to one of the before-mentioned types	7743
F16D  27/00		磁気的に作動されるクラッチ；制御または制御のための電気回路（（同期装置Ｆ１６Ｄ２３／０２；磁化性粒子を有するクラッチＦ１６Ｄ３７／０２；自動クラッチＦ１６Ｄ４１／００〜Ｆ１６Ｄ４５／００；外部制御用回路Ｆ１６Ｄ４８／００）［２］	Magnetically-actuated clutches; Control or electric circuits therefor(arrangements for synchronisation <b>F16D23/02</b>; clutches with magnetisable particles <b>F16D37/02</b>; automatic clutches <b>F16D43/00 to F16D45/00</b> ; circuits for external control <b>F16D48/00</b>)	2391
F16D  27/01	・	永久磁石をもつもの	with permanent magnets	950
F16D  27/02	・	クラッチに組み込まれた電磁石をもつもの，すなわち集電環をもつもの	with electromagnets incorporated in the clutch, i.e. with collecting rings	896
F16D  27/04	・・	軸方向に移動可能な摩擦面をもつもの	with axially-movable friction surfaces	614
F16D  27/06	・・・	磁束内に設けられた摩擦面をもつもの	with friction surfaces arranged within the flux	653
F16D  27/07	・・・・	クラッチ板またはクラッチ片の構造上の特徴	Constructional features of clutch-plates or clutch-lamellae	119
F16D  27/08	・・・	磁束外に設けられた摩擦面をもつもの	with friction surfaces arranged externally to the flux	337
F16D  27/09	・・	相互に係合するジョーまたは歯をもつもの	and with interengaging jaws or gear-teeth	465
F16D  27/10	・	クラッチ部材とは一体回転しない電磁石をもつもの，すなわち集電環をもたないもの	with an electromagnet not rotating with a clutching member, i.e. without collecting rings	2300
F16D  27/102	・・	半径方向に動くクラッチ部材をもつもの（Ｆ１６Ｄ２７／１０５が優先）［５］	with radially movable clutching members(<b>F16D27/105</b> takes precedence)	154
F16D  27/105	・・	円筒形の継ぎ手表面と協働するら旋状のバンドまたはそれに相当する部材をもつもの［５］	with a helical band or equivalent member co-operating with a cylindrical coupling surface	608
F16D  27/108	・・	軸方向に動くクラッチ部材をもつもの［５］	with axially movable clutching members	453
F16D  27/11	・・・	円すい形の摩擦面をもつもの，例．コーンクラッチ［５］	with conical friction surfaces, e.g. cone clutches	108
F16D  27/112	・・・	平らな摩擦面をもつもの，例．ディスク［５］	with flat friction surfaces, e.g. discs	3839
F16D  27/115	・・・・	２つ以上のディスクをもつもの，例．多板［５］	with more than two discs, e.g. multiple lamellae	1241
F16D  27/118	・・	相互にかみ合うジョーまたは歯をもつもの［５］	with interengaging jaws or gear teeth	1023
F16D  27/12	・	電磁的に作動させられる複数のクラッチをもつクラッチシステム	Clutch systems with a plurality of electromagnetically-actuated clutches	745
F16D  27/14	・	細部	Details	3487
F16D  28/00		電気的に作動されるクラッチ（同期装置Ｆ１６Ｄ２３／０２；電磁石を使って直接作動されるクラッチＦ１６Ｄ２７／００；自動クラッチＦ１６Ｄ４１／００〜Ｆ１６Ｄ４５／００；外部制御Ｆ１６Ｄ４８／００）［６］	Electrically-actuated clutches(arrangements for synchronisation <b>F16D23/02</b>; clutches actuated directly by means of an electromagnet <b>F16D27/00</b>; automatic clutches <b>F16D43/00 to F16D45/00</b> ; external control <b>F16D48/00</b>)	2035
F16D  29/00		流体作動と磁気作動の両方，または流体作動と電気作動の両方を含んだクラッチとクラッチシステム［６］	Clutches or systems of clutches involving both fluid and magnetic or both fluid and electric actuation	453
F16D  31/00		容積型すなわち回転に応じた規定量の流体が通過するポンプ群をもつ流体継ぎ手または流体クラッチ	Fluid couplings or clutches with pumping sets of the volumetric type, i.e. in the case of liquid passing a predetermined volume per revolution	445
F16D  31/02	・	ピストンポンプまたはプランジャポンプを用いるもの	using pumps with pistons or plungers working in cylinders	2444
F16D  31/04	・	ギヤポンプを用いるもの	using gear-pumps	491
F16D  31/06	・	上記以外のタイプのポンプを用いるもの	using pumps of types differing from those before-mentioned	558
F16D  31/08	・	スリップの制御	Control of slip	241
F16D  33/00		流体動力学型の回転式流体継ぎ手またはクラッチ	Rotary fluid couplings or clutches of the hydrokinetic type	964
F16D  33/02	・	作動回路内の流体の流れの変化により制御され，他方この回路が完全に充満されているもの	controlled by changing the flow of the liquid in the working circuit, while maintaining a completely filled working circuit	222
F16D  33/04	・・	翼の位置を変えることによるもの	by altering the position of blades	213
F16D  33/06	・	作動回路内の流体の量を変化させることによって制御されるもの	controlled by changing the amount of liquid in the working circuit	328
F16D  33/08	・・	遠隔操作されまたはされない流体継ぎ手に組み込まれた装置によるもの	by devices incorporated in the fluid coupling, with or without remote control	318
F16D  33/10	・・・	制御可能な供給および排出開口からなるもの	consisting of controllable supply and discharge openings	287
F16D  33/12	・・・・	自動的に作動する弁によって自動的に制御されるもの	controlled automatically by self-actuated valves	139
F16D  33/14	・・・	移動可能または調整可能な流体受けからなるもの	consisting of shiftable or adjustable scoops	304
F16D  33/16	・・	継手またはクラッチの外部に設けられた手段によるもの	by means arranged externally of the coupling or clutch	325
F16D  33/18	・	細部	Details	760
F16D  33/20	・・	機能に関するホイール，翼または通路の形状	Shape of wheels, blades, or channels with respect to function	450
F16D  35/00		おもに流体の粘性によってクラッチ作用が行なわれる流体クラッチ（Ｆ１６Ｄ３７／００が優先）	Fluid clutches in which the clutching is predominantly obtained by fluid adhesion(<b>F16D37/00</b> takes precedence)	2900
F16D  35/02	・	回転作動室および回転貯留室をもつもの，例．１つの継ぎ手部内にもつもの［５］	with rotary working chambers and rotary reservoirs, e.g. in one coupling part	1487
F16D  37/00		微粒子からなる媒体によって動力の伝達がなされる，例．遠心的に速度に応答する，クラッチ	Clutches in which the drive is transmitted through a medium consisting of small particles, e.g. centrifugally speed-responsive	656
F16D  37/02	・	微粒子が磁化できるもの	the particles being magnetisable	2173
F16D  39/00		グループＦ１６Ｄ３１／００〜Ｆ１６Ｄ３７／００の２つまたはそれ以上からなる軸継ぎ手の組み合わせ	Combinations of couplings according to two or more of the groups <b>F16D31/00 to F16D37/00</b> 	215
F16D  41/00		フリーホイールまたはフリーホイールクラッチ（逆踏みにより制御される自転車用制動機Ｂ６２Ｌ５／００）	Freewheels or freewheel clutches(cycle brakes controlled by back-pedalling <b>B62L5/00</b>)	1950
F16D  41/02	・	フリーホイールのまたはフリーホイールクラッチの一部とまたは，フリーホイールにまたはフリーホイールクラッチに保持される部分と，固定装置との接触により切離されるもの	disengaged by contact of a part of or on the freewheel or freewheel clutch with a stationarily-mounted member	674
F16D  41/04	・	駆動部材と被駆動部材を鎖錠させるためのクラッチをもつもの（Ｆ１６Ｄ４１／０２，Ｆ１６Ｄ４１／２４が優先）	combined with a clutch for locking the driving and driven members(<b>F16D41/02</b>, <b>F16D41/24</b> take precedence)	534
F16D  41/06	・	内面および外面間のくさび作用をする中間連続部材をもつもの（Ｆ１６Ｄ４１／０２，Ｆ１６Ｄ４１／２４が優先）	with intermediate wedging coupling members between an inner and an outer surface(<b>F16D41/02</b>, <b>F16D41/24</b> take precedence)	4775
F16D  41/061	・・	軸構成部品を有し，運動によってくさび作用をする中間部材［６］	the intermediate members wedging by movement having an axial component	250
F16D  41/063	・・	枢軸で旋回や回転をしないで，内面と外面に沿って動くことでくさび作用をする中間部材，例．すべりくさび（Ｆ１６Ｄ４１／０６１が優先）［６］	the intermediate members wedging by moving along the inner and the outer surface without pivoting or rolling, e.g. sliding wedges(<b>F16D41/061</b> takes precedence)	447
F16D  41/064	・・	転がることでくさび作用をなし，円形断面をもつ中間部材，例．ボール（Ｆ１６Ｄ４１／０６１が優先）［６］	the intermediate members wedging by rolling and having a circular cross-section, e.g. balls(<b>F16D41/061</b> takes precedence)	1299
F16D  41/066	・・・	すべての部材が同じ大きさであり、２つの表面のうち一方のみが円筒状のもの［６］	all members having the same size and only one of the two surfaces being cylindrical	1579
F16D  41/067	・・・・	そして回転軸を取り囲む別個のケージにより分散される部材［６］	and the members being distributed by a separate cage encircling the axis of rotation	1073
F16D  41/069	・・	枢軸旋回または揺れることでくさび作用をする中間部材，例．輪止め（Ｆ１６Ｄ４１／０６１が優先）［６］	the intermediate members wedging by pivoting or rocking, e.g. sprags(<b>F16D41/061</b> takes precedence)	336
F16D  41/07	・・・	２つの円筒面の間にあるもの［６］	between two cylindrical surfaces	2197
F16D  41/08	・・	フリーホイール作用を変えるための構成をもつもの	with provision for altering the freewheeling action	2692
F16D  41/10	・・・	自動逆転装置をもつもの	with self-actuated reversing	812
F16D  41/12	・	歯，歯部または同様な要素と協働する蝶番式の爪をもつもの（Ｆ１６Ｄ４１／０２，Ｆ１６Ｄ４１／２４が優先）	with hinged pawl co-operating with teeth, cogs, or the like(<b>F16D41/02</b>, <b>F16D41/24</b> take precedence)	2950
F16D  41/14	・・	爪の有効行程が調節できるもの	the effective stroke of the pawl being adjustable	207
F16D  41/16	・・	作動が可逆のもの	the action being reversible	631
F16D  41/18	・	蝶番式でない戻り止めをもつもの（Ｆ１６Ｄ４１／０２，Ｆ１６Ｄ４１／２４が優先）	with non-hinged detent(<b>F16D41/02</b>, <b>F16D41/24</b> take precedence)	761
F16D  41/20	・	拡張または収縮可能な締めつけリングまたはバンドをもつもの（Ｆ１６Ｄ４１／０２，Ｆ１６Ｄ４１／２４が優先）	with expandable or contractable clamping ring or band(<b>F16D41/02</b>, <b>F16D41/24</b> take precedence)	1208
F16D  41/22	・	作動部材間のから動きの結果として軸方向に動かされるクラッチリングまたはディスクをもつもの（Ｆ１６Ｄ４１／０２，Ｆ１６Ｄ４１／２４が優先）	with clutching ring or disc axially shifted as a result of lost motion between actuating members(<b>F16D41/02</b>, <b>F16D41/24</b> take precedence)	623
F16D  41/24	・	特に自転車に適応したもの	specially adapted for cycles	927
F16D  41/26	・・	フリーホイール作用を変えるための構成をもつもの	with provision for altering the action	144
F16D  41/28	・・	中間のくさび作用をする連結部材をもつもの	with intermediate wedging coupling members	333
F16D  41/30	・・	歯，歯部またはそれと同様な要素と協働する蝶番式の爪をもつもの	with hinged pawl co-operating with teeth, cogs, or the like	730
F16D  41/32	・・	蝶番式に動かない戻り止めをもつもの	with non-hinged detent	108
F16D  41/34	・・	拡張または収縮可能な締め付けリングまたはバンドをもつもの	with expandable or contractable clamping ring or band	29
F16D  41/36	・・	作動部材間のから動きの結果として軸方向に動かされるクラッチ用のリングまたはディスクをもつもの	with clutching ring or disc axially shifted as a result of lost motion between actuating members	140
F16D  43/00		内部制御の自動クラッチ（フリーホイールまたはフリーホイールクラッチＦ１６Ｄ４１／００；クラッチの外部制御Ｆ１６Ｄ４８／００）［６］	Internally controlled automatic clutches(freewheels, freewheel clutches <b>F16D41/00</b>; external control of clutches <b>F16D48/00</b>)	463
F16D  43/02	・	すべて機械的に作動させられるもの	actuated entirely mechanically	763
F16D  43/04	・・	角速度によって制御されるもの（Ｆ１６Ｄ４３／２４が優先；微粒子からなる媒体によって動力が伝達されるクラッチＦ１６Ｄ３７／００）	controlled by angular speed(<b>F16D43/24</b> takes precedence; clutches in which the drive is transmitted through a medium consisting of small particles <b>F16D37/00</b>)	718
F16D  43/06	・・・	軸方向に移動可能な加圧リングまたはそれと同様のものを作動させるための遠心重錘をもつもの	with centrifugal masses actuating axially a movable pressure ring or the like	278
F16D  43/08	・・・・	加圧リングが摩擦板，円すい体またはそれと同様の軸方向移動可能な摩擦面を作動させるもの	the pressure ring actuating friction plates, cones, or similar axially-movable friction surfaces	375
F16D  43/09	・・・・・	その中で遠心重錘の支持体が停止され得るもの	in which the carrier of the centrifugal masses can be stopped	82
F16D  43/10	・・・・・	遠心重鍾が加圧リングに直接作用し，加圧リングのための他の作動機構が設けられていないもの	the centrifugal masses acting directly on the pressure ring, no other actuating mechanism for the pressure ring being provided	554
F16D  43/12	・・・・・	遠心重錘が作動機構に作用するかまたは作動機構の一部を形成し，その作動機構により加圧リングも重錘とは無関係に作動され得るもの	the centrifugal masses acting on, or forming a part of, an actuating mechanism by which the pressure ring can also be actuated independently of the masses	399
F16D  43/14	・・・	少なくとも半径方向の成分をもつ方向にクラッチ部材に直接作動させる遠心重錘をもつもの；それ自身がクラッチ部材である遠心重錘をもつもの	with centrifugal masses actuating the clutching members directly in a direction which has at least a radial component; with centrifugal masses themselves being the clutching members	840
F16D  43/16	・・・・	相互に係合する部分を有するクラッチ部材をもつもの	with clutching members having interengaging parts	436
F16D  43/18	・・・・	摩擦係合部材をもつもの	with friction clutching members	2294
F16D  43/20	・・	トルクによって制御されるもの，例．過負荷防止クラッチ，トルクによって係合圧力を変えるための手段をもつすべりクラッチ	controlled by torque, e.g. overload-release clutches, slip-clutches with means by which torque varies the clutching pressure	1981
F16D  43/202	・・・	ラチェット形式のもの（ラチェット形式のすべり継ぎ手Ｆ１６Ｄ７／０４）［５］	of the ratchet type(slip couplings of the ratchet type <b>F16D7/04</b>)	782
F16D  43/204	・・・・	中間ボールまたはローラをもつもの［５］	with intermediate balls or rollers	98
F16D  43/206	・・・・・	係合と非係合の間に軸方向に動くもの［５］	moving axially between engagement and disengagement	387
F16D  43/208	・・・・・	係合と非係合の間に半径方向に動くもの［５］	moving radially between engagement and disengagement	207
F16D  43/21	・・・	摩擦部材をもつもの	with friction members	1702
F16D  43/22	・・	速度およびトルクの両方によって制御されるもの	controlled by both speed and torque	251
F16D  43/24	・・	角速度の加速または減速によって制御されるもの	controlled by acceleration or deceleration of angular speed	231
F16D  43/25	・・	熱応答要素によって制御されるもの	controlled by thermo-responsive elements	349
F16D  43/26	・・	一定の角度位置で作用するものまたは一定数の回転後に係合を断つもの（静的接合手段により作動するものＦ１６Ｄ１１／０２，Ｆ１６Ｄ１３／０２，Ｆ１６Ｄ１５／００）	acting at definite angular position or disengaging after a definite number of rotations(actuating by means of stationary abutment <b>F16D11/02</b>, <b>F16D13/02</b>, <b>F16D15/00</b>)	612
F16D  43/28	・	流体圧力によって作動させられるもの	actuated by fluid pressure	261
F16D  43/284	・・	角速度によって制御されるもの	controlled by angular speed	861
F16D  43/286	・・	トルクによって制御されるもの	controlled by torque	275
F16D  43/30	・	複数の自動クラッチからなるシステム	Systems of a plurality of automatic clutches	113
F16D  45/00		自動クラッチと組み合わされたフリーホイールまたはフリーホイールクラッチ	Freewheels or freewheel clutches combined with automatic clutches	532
F16D  47/00		グループの次の組の少なくとも２つの形式を組み合わせたクラッチシステム，またはクラッチと継ぎ手のシステム：Ｆ１６Ｄ１／００〜Ｆ１６Ｄ９／００，Ｆ１６Ｄ１１／００〜Ｆ１６Ｄ２３／００，Ｆ１６Ｄ２５／００〜Ｆ１６Ｄ２９／００，Ｆ１６Ｄ３１／００〜Ｆ１６Ｄ３９／００，Ｆ１６Ｄ４１／００〜Ｆ１６Ｄ４５／００（フリーホイールの駆動部材と従動部材を鎖錠するためのクラッチと組み合わされたフリーホイールＦ１６Ｄ４１／０４，Ｆ１６Ｄ４１／２６）［２００６．０１］	Systems of clutches, or clutches and couplings, comprising devices of types grouped under at least two of the following sets of groups: <b>F16D1/00 to F16D9/00</b> , <b>F16D11/00 to F16D23/00</b> , <b>F16D25/00 to F16D29/00</b> , <b>F16D31/00 to F16D39/00</b> , <b>F16D41/00 to F16D45/00</b>  (freewheels combined with a clutch to lock the driving and driven members of the freewheel <b>F16D41/04</b>, <b>F16D41/26</b>)	560
F16D  47/02	・	その内の少なくとも１つが継ぎ手であるもの［２００６．０１］	of which at least one is a coupling	734
F16D  47/04	・	その内の少なくとも１つがフリーホイールであるもの（Ｆ１６Ｄ４７／０２，Ｆ１６Ｄ４７／０６が優先）	of which at least one is a freewheel(<b>F16D47/02</b>, <b>F16D47/06</b> take precedence)	786
F16D  47/06	・	その内の少なくとも１つが動力伝達手段としての流体または半流体または半流体をもつクラッチであるもの	of which at least one is a clutch with a fluid or a semifluid as power-transmitting means	791
F16D  48/00		クラッチの外部制御［６］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループは作動を包含しない。それはグループ１１／００から２９／００に包含する。［６］	External control of clutches; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>This group <u>does not cover</u> actuation, which is covered by groups <b>F16D11/00 to F16D29/00</b> .  </li></ul>	990
F16D  48/02	・	流体圧力による制御［６］	Control by fluid pressure	9934
F16D  48/04	・・	助勢装置を備えるもの［６］	providing power assistance	1149
F16D  48/06	・	電気的または電子的手段による制御，例．流体圧力の制御［６］	Control by electric or electronic means, e.g. of fluid pressure	8192
F16D  48/08	・・	スタート時にクラッチを調節するもの［６］	Regulating clutch take-up on starting	658
F16D  48/10	・・	意図しない，または危険な係合を防ぐもの［６］	Preventing unintentional or unsafe engagement	282
F16D  48/12	・・	駆動軸間のトルク配分の制御するもの［６］	Control of torque transfer between driven axles	562
F16D  49/00		ドラム，ホイールリム，またはそれに類似するものの外周と協働するブレーキ部材をもつブレーキ	Brakes with a braking member co-operating with the periphery of a drum, wheel-rim, or the like	2020
F16D  49/02	・	バンドまたは締め付け部材の張力によってブレーキ力を増大させるまたは増大させない１回以上巻かれたら旋状のバンドまたはコイルとして形づくられたもの	shaped as a helical band or coil with more than one turn, with or without intensification of the braking force by the tension of the band or contracting member	351
F16D  49/04	・・	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated	251
F16D  49/06	・・	流体的に作動させられるもの	fluid actuated	65
F16D  49/08	・	約３６０°にわたって巻かれたバンドとして形づくられているもの	shaped as an encircling band extending over approximately 360&deg	907
F16D  49/10	・・	機械的に作動させられるもの（自動締め付けＦ１６Ｄ４９／２０）	mechanically actuated(self-tightening <b>F16D49/20</b>)	866
F16D  49/12	・・	流体的に作動させられるもの	fluid actuated	372
F16D  49/14	・	流体圧の変化によって作動させられる流体の充満した可とう部材として形づくられているもの	shaped as a fluid-filled flexible member actuated by variation of the fluid pressure	137
F16D  49/16	・	２つのブレーキ片をもつブレーキ（自動締め付けＦ１６Ｄ４９／２０）	Brakes with two brake-blocks(self-tightening <b>F16D49/20</b>)	2401
F16D  49/18	・	３つまたはそれ以上のブレーキ片をもつブレーキ（自動締め付けＦ１６Ｄ４９／２０）	Brakes with three or more brake-blocks(self-tightening <b>F16D49/20</b>)	264
F16D  49/20	・	自動締め付けブレーキ（１回以上巻かれたら旋状のバンドまたはコイルをもつものＦ１６Ｄ４９／０２）	Self-tightening brakes(with helical band or coil with more than one turn <b>F16D49/02</b>)	141
F16D  49/22	・・	ブレーキ作用を開始または増大させる補助的な摩擦部材をもつもの	with an auxiliary friction member initiating or increasing the action of the brake	48
F16D  51/00		ドラムまたはそれに類似するものの内周面と協働して外向に動くブレーキ部材をもつブレーキ	Brakes with outwardly-movable braking members co-operating with the inner surface of a drum or the like	1752
F16D  51/02	・	１つまたはそれ以上の円周のバンドとして形づけられたもの	shaped as one or more circumferential bands	105
F16D  51/04	・・	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated	464
F16D  51/06	・・	流体的に作動させられるもの	fluid actuated	148
F16D  51/08	・	膨張可能な流体が充満した可とう部材として形づくられているもの	shaped as an expansible fluid-filled flexible member	218
F16D  51/10	・	半径方向にのみ可動なブレーキシューとして形づくられているもの	shaped as exclusively radially-movable brake-shoes	378
F16D  51/12	・・	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated	468
F16D  51/14	・・	流体的に作動させられるもの	fluid actuated	321
F16D  51/16	・	固定軸またはほぼ固定状態の軸に枢軸されたブレーキシューとして形づくられているもの（自動締め付けＦ１６Ｄ５１／４６）	shaped as brake-shoes pivoted on a fixed or nearly-fixed axis(self-tightening <b>F16D51/46</b>)	228
F16D  51/18	・・	２つのブレーキシューをもつもの	with two brake-shoes	1087
F16D  51/20	・・・	枢軸点に対して反対方向に拡張するもの	extending in opposite directions from their pivots	1178
F16D  51/22	・・・・	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated	1671
F16D  51/24	・・・・	流体的に作動させられるもの	fluid actuated	1092
F16D  51/26	・・・	枢軸点から同方向に両方が拡張するもの	both extending in the same direction from their pivots	117
F16D  51/28	・・・・	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated	183
F16D  51/30	・・・・	流体的に作動させられるもの	fluid actuated	267
F16D  51/32	・・	３つまたはそれ以上のブレーキシューをもつもの	with three or more brake-shoes	80
F16D  51/34	・・・	枢軸点と反対の方向に拡張するもの	extending in opposite directions from their pivots	30
F16D  51/36	・・・・	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated	53
F16D  51/38	・・・・	流体的に作動させられるもの	fluid actuated	33
F16D  51/40	・・・	枢軸点から同方向に全部が拡張するもの	all extending in the same direction from their pivots	20
F16D  51/42	・・・・	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated	53
F16D  51/44	・・・・	流体的に作動させられるもの	fluid actuated	16
F16D  51/46	・	枢軸されたブレーキシューをもつ自動締め付けブレーキ	Self-tightening brakes with pivoted brake-shoes	109
F16D  51/48	・・	連接されたまたは直接相互に作用する２つのブレーキシューをもつもの	with two linked or directly-interacting brake-shoes	493
F16D  51/50	・・・	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated	593
F16D  51/52	・・・	流体的に作動させられるもの	fluid actuated	301
F16D  51/54	・・	３つ以上のブレーキシューをもち少なくともその内の２つが連接されまたは直接相互に作用するもの	with three or more brake-shoes, at least two of them being linked or directly interacting	24
F16D  51/56	・・・	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated	219
F16D  51/58	・・・	流体的に作動させられるもの	fluid actuated	20
F16D  51/60	・・	ブレーキシューのくさび作用をもつもの，例．シューが静止部分とブレーキドラムとの間にくさびとして入り込むもの	with wedging action of a brake-shoe, e.g. the shoe entering as a wedge between the brake-drum and a stationary part	63
F16D  51/62	・・・	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated	17
F16D  51/64	・・・	流体的に作動させられるもの	fluid actuated	2
F16D  51/66	・・	被作動ブレーキシューが移動しかつその移動により別のブレーキシューを作動させるための部材に係合するもの	an actuated brake-shoe being carried along and thereby engaging a member for actuating another brake-shoe	160
F16D  51/68	・・・	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated	11
F16D  51/70	・・・	流体的に作動させられるもの	fluid actuated	8
F16D  53/00		ドラム，ホイールリムまたはそれに類似したものの内外両周面と協働するブレーキ部材をもつブレーキ	Brakes with braking members co-operating with both the periphery and the inner surface of a drum, wheel-rim, or the like	419
F16D  55/00		軸方向に加圧されるほぼ放射状のブレーキ面をもつブレーキ，例．ディスクブレーキ	Brakes with substantially-radial braking surfaces pressed together in axial direction, e.g. disc brakes	6518
F16D  55/02	・	軸方向に配設された回転部材に押し付けられる軸方向に可動なディスクまたはパッドをもつもの	with axially-movable discs or pads pressed against axially-located rotating members	2085
F16D  55/04	・・	ディスクまたはパッドをドラムまたはシリンダの放射壁に対して互いに離脱させることによるもの	by moving discs or pads away from one another against radial walls of drums or cylinders	166
F16D  55/06	・・・	自動締め付け作用をしないもの	without self-tightening action	656
F16D  55/08	・・・・	機械的に作動させられるブレーキ	Mechanically-actuated brakes	548
F16D  55/10	・・・・	ブレーキ内またはブレーキ上に備えられた流体圧装置によって作動させられるブレーキ	Brakes actuated by a fluid-pressure device arranged in or on the brake	429
F16D  55/12	・・・・・	ブレーキと同軸の膨張可能な流体を充満した可とう性部材からなるもの	comprising an expansible fluid-filled flexible member coaxial with the brake	43
F16D  55/14	・・・	自動締め付け作用をもつもの，例．ら旋状の面またはボールと傾斜面によるもの	with self-tightening action, e.g. by means of coacting helical surfaces or balls and inclined surfaces	678
F16D  55/15	・・・・	ブレーキバンドまたはブレーキシューによって開始されるもの	initiated by means of brake-bands or brake-shoes	34
F16D  55/16	・・・・	機械的に作動させられるブレーキ	Mechanically-actuated brakes	138
F16D  55/18	・・・・	ブレーキ内またはブレーキ上に備えられた流体圧装置によって作動させられるブレーキ	Brakes actuated by a fluid-pressure device arranged in or on the brake	172
F16D  55/20	・・・・・	ブレーキと同軸の膨張可能な流体を充満した可とう部材からなるもの	comprising an expansible fluid-filled flexible member coaxial with the brake	15
F16D  55/22	・・	２つの可動なブレーキ部材，例．可動なブレーキディスクまたはブレーキパッドの間で軸上に配設された回転するディスクを締め付けることによるもの［５］	by clamping an axially-located rotating disc between movable braking members, e.g. movable brake discs or brake pads	3648
F16D  55/224	・・・	ブレーキ部材に協働する部材をもつもの［５］	with a common actuating member for the braking members	7413
F16D  55/225	・・・・	ブレーキ部材がブレーキパッドであるもの［５］	the braking members being brake pads	1107
F16D  55/2255	・・・・・	そのなかで作動する部材が枢軸されているもの［５］	in which the common actuating member is pivoted	685
F16D  55/226	・・・・・	そのなかで作動する部材が軸方向に動かされるもの［５］	in which the common actuating member is moved axially	2926
F16D  55/2265	・・・・・・	軸方向の動きが１つまたはそれ以上のピンにより案内されるもの［５］	the axial movement being guided by one or more pins	989
F16D  55/227	・・・・・・・	２つのピンにより案内されるもの［５］	by two pins	1217
F16D  55/228	・・・	それぞれの側に単独に作動する部材をもつもの	with a separate actuating member for each side	1998
F16D  55/24	・	軸方向に配設された部材に一方から押し付けられる軸方向へ可動な複数のディスク，薄板またはパッドをもつもの	with a plurality of axially-movable discs, lamellae, or pads, pressed from one side towards an axially-located member	673
F16D  55/26	・・	自動締め付け作用をもたないもの	without self-tightening action	325
F16D  55/28	・・・	１個の回転するディスクをもつもの	Brakes with only one rotating disc	1263
F16D  55/30	・・・・	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated	289
F16D  55/31	・・・・・	中間のレバー装置によるもの	by means of an intermediate leverage	97
F16D  55/32	・・・・	ブレーキ内またはブレーキ上に設けられた流体圧装置によって作動させられるもの	actuated by a fluid-pressure device arranged in or on the brake	553
F16D  55/33	・・・・・	中間のレバー装置によるもの	by means of an intermediate leverage	60
F16D  55/34	・・・・・	ブレーキと同軸の膨張可能な流体を充満した可とう部材からなるもの	comprising an expansible fluid-filled flexible member coaxial with the brake	26
F16D  55/36	・・・	互いに重ね合わせて配設された複数の回転するディスクをもつブレーキ	Brakes with a plurality of rotating discs all lying side by side	1307
F16D  55/38	・・・・	機械的に作動させられるもの	mechanically actuated	472
F16D  55/39	・・・・・	中間のレバー装置によるもの	by means of an intermediate leverage	72
F16D  55/40	・・・・	ブレーキ内またはブレーキ上に設けられた流体圧装置によって作動させられるもの	actuated by a fluid-pressure device arranged in or on the brake	2085
F16D  55/41	・・・・・	中間のレバー装置によるもの	by means of an intermediate leverage	44
F16D  55/42	・・・・・	ブレーキと同軸の膨張可能な液体の充満した可とう部材からなるもの	comprising an expansible fluid-filled flexible member coaxial with the brake	20
F16D  55/44	・・・	中心板およびその中心板に同心的に設けられたリング状板の両方とからなる回転部分をもつもの	with the rotating part consisting of both central plates and ring-shaped plates arranged concentrically around the central plates	13
F16D  55/46	・・	自動締め付け作用をもつもの	with self-tightening action	420
F16D  55/48	・・・	自動締め付け作用を起させるため支持点に関して少し回転可能なディスクまたはパッド	with discs or pads having a small free angular travel relative to their support, which produces the self-tightening action	117
F16D  55/50	・・・	自動締め付け作用を起こす異なったタイプでも良い摩擦部材をもつもの	with auxiliary friction members, which may be of different type, producing the self-tightening action	32
F16D  57/00		液体抵抗式ブレーキ；気体抵抗式ブレーキ	Liquid-resistance brakes; Air-resistance brakes	1790
F16D  57/02	・	流体によって制動される翼または類似の部材をもつもの	with blades or like members braked by the fluid	1015
F16D  57/04	・	方向付けられた流れを起こす翼をもつもの，例．フィッティンゲル形	with blades causing a directed flow, e.g. F&ouml;ttinger type	881
F16D  57/06	・	循環を絞ることによって制動作用を生じさせる流体を循環させるポンプからなるもの	comprising a pump circulating fluid, braking being effected by throttling of the circulation	1004
F16D  59/00		自動ブレーキ，例．規定速度で作用状態になるもの	Self-acting brakes, e.g. coming into operation at a predetermined speed	2064
F16D  59/02	・	ばねで付勢されそして機械的，流体または電磁手段によって離脱されるもの	spring-loaded and adapted to be released by mechanical, fluid, or electromagnetic means	2164
F16D  61/00		吸収エネルギを利用する手段をもつブレーキ（Ｆ１６Ｄ５７／００が優先）	Brakes with means for making the energy absorbed available for use(<b>F16D57/00</b> takes precedence)	622
F16D  63/00		他に規定されないブレーキ；グループＦ１６Ｄ４９／００〜Ｆ１６Ｄ６１／００の２つ以上のグループの形式を組み合わせてなるブレーキ（自動締め付けのための補助部材をもつブレーキＦ１６Ｄ４９／２２，Ｆ１６Ｄ５１／６６，Ｆ１６Ｄ５５／５０）	Brakes not otherwise provided for; Brakes combining more than one of the types of groups <b>F16D49/00 to F16D61/00</b> (brakes with auxiliary members for self-tightening <b>F16D49/22</b>, <b>F16D51/66</b>, <b>F16D55/50</b>)	5836
F16D  65/00		ブレーキの部品または細部	Parts or details of brakes	8384
F16D  65/02	・	ブレーキ部材；それの装備（摩擦ライニングまたはその取り付けＦ１６Ｄ６９／００）	Braking members; Mounting thereof(friction linings or attachment thereof <b>F16D69/00</b>)	7608
F16D  65/04	・・	バンド，シューまたはパッド，そのための枢軸または支持部材［５］	Bands, shoes or pads; Pivots or supporting members therefor	4242
F16D  65/06	・・・	外面に係合するブレーキ	for externally-engaging brakes	2802
F16D  65/08	・・・	内面に係合するブレーキ	for internally-engaging brakes	2464
F16D  65/09	・・・・	そのためのピボットまたは支持部材［２］	Pivots or supporting members therefor	2557
F16D  65/092	・・・	軸方向に係合するブレーキ，例．ディスクブレーキのためのもの［５］	for axially-engaging brakes, e.g. disc brakes	6494
F16D  65/095	・・・・	そのための枢軸または支持部材［５］	Pivots or supporting members therefor	4696
F16D  65/097	・・・・・	パッドと支持部材の間に入れた弾性手段［５］	Resilient means interposed between pads and supporting members	3983
F16D  65/10	・・	内面または外面に係合するブレーキ用ドラム	Drums for externally- or internally-engaging brakes	3008
F16D  65/12	・・	ディスク；ディスクブレーキ用のドラム	Discs; Drums for disc brakes	13170
F16D  65/14	・	ブレーキ用の作動機構；定められた位置で作用を起こすための手段（制動制御方式，その部品，Ｂ６０Ｔ）<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループにおいては，ブレーキ作動機構に関するインデキシングコードＦ１６Ｄ１２１／００〜Ｆ１６Ｄ１３１／００を追加する。［２０１２．０１］	Actuating mechanisms for brakes; Means for initiating operation at a predetermined position(brake control systems, parts thereof <b>B60T</b>);<br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>In this group, it is desirable to add the indexing codes of groups <b>F16D121/00 to F16D131/00</b>  relating to actuators. </li></ul>	21494
F16D  65/16	・・	ブレーキ内またはブレーキ上に配置されたもの	arranged in or on the brake	3639
F16D  65/18	・・・	部材を共に引き寄せることに適合されたもの	adapted for drawing members together	12738
F16D  65/22	・・・	部材を離れるように押すことに適合されたもの	adapted for pressing members apart	6436
F16D  65/28	・・	ブレーキから離れて配置されたもの	arranged apart from the brake	4704
F16D  65/38	・	ゆるみ調節装置	Slack adjusters	907
F16D  65/40	・・	機械的なもの	mechanical	615
F16D  65/42	・・・	自動でないもの	non-automatic	750
F16D  65/44	・・・・	直接に直線的な調節によるもの（Ｆ１６Ｄ６５／４６，Ｆ１６Ｄ６５／４８が優先）	by means of direct linear adjustment(<b>F16D65/46</b>, <b>F16D65/48</b> take precedence)	159
F16D  65/46	・・・・	ねじ山およびナットをもつもの	with screw-thread and nut	1683
F16D  65/48	・・・・	偏心したまたはら旋状のものをもつもの	with eccentric or helical body	350
F16D  65/50	・・・・	ブレーキ制御系の２つの同心的な部分の角度調節のためのもの	for angular adjustment of two concentric parts of the brake control system	122
F16D  65/52	・・・	過度の遊びを調節するための１つの方向に自動のもの	self-acting in one direction for adjusting excessive play	1779
F16D  65/54	・・・・	直接に直線的な調節によるもの（Ｆ１６Ｄ６５／５６，Ｆ１６Ｄ６５／５８が優先）	by means of direct linear adjustment(<b>F16D65/56</b>, <b>F16D65/58</b> take precedence)	2343
F16D  65/56	・・・・	ねじ山およびナットをもつもの	with screw-thread and nut	4269
F16D  65/58	・・・・	偏心したまたはら旋状のものをもつもの	with eccentric or helical body	429
F16D  65/60	・・・・	ブレーキ制御系の２つの同心的な部分の角度調節のためのもの	for angular adjustment of two concentric parts of the brake control system	424
F16D  65/62	・・・	過度の遊びと遊び不足を調節するための両方向に自動のもの	self-acting in both directions for adjusting excessive and insufficient play	236
F16D  65/64	・・・・	直接に直線的な調節によるもの（Ｆ１６Ｄ６５／６６，Ｆ１６Ｄ６５／６８が優先）	by means of direct linear adjustment(<b>F16D65/66</b>, <b>F16D65/68</b> take precedence)	59
F16D  65/66	・・・・	ねじ山およびナットをもつもの	with screw-thread and nut	185
F16D  65/68	・・・・	偏心したまたはら旋状のものをもつもの	with eccentric or helical body	38
F16D  65/70	・・・・	ブレーキ制御系の２つの同心的な部分の角度調節のためのもの	for angular adjustment of two concentric parts of the brake control system	8
F16D  65/72	・・	流体圧によるもの	hydraulic	237
F16D  65/74	・・・	１つの方向に自動のもの	self-acting in one direction	512
F16D  65/76	・・・	両方向に自動のもの	self-acting in both directions	50
F16D  65/78	・	冷却に関して特徴があるもの	Features relating to cooling	3263
F16D  65/80	・・	外面で係合するブレーキ用のもの	for externally-engaging brakes	189
F16D  65/807	・・・	開放冷却方式をもつもの，例．空気により冷却されるもの［２］	with open cooling system, e.g. cooled by air	434
F16D  65/813	・・・	閉鎖冷却方式をもつもの［２］	with closed cooling system	229
F16D  65/82	・・	内面で係合するブレーキ用のもの	for internally-engaging brakes	253
F16D  65/827	・・・	開放冷却方式をもつもの，例．空気により冷却されるもの［２］	with open cooling system, e.g. cooled by air	1127
F16D  65/833	・・・	閉鎖冷却方式をもつもの［２］	with closed cooling system	310
F16D  65/84	・・	ディスクブレーキ用のもの	for disc brakes	1142
F16D  65/847	・・・	開放冷却方式をもつもの，例．空気により冷却されるもの［２］	with open cooling system, e.g. cooled by air	4846
F16D  65/853	・・・	閉鎖冷却方式をもつもの［２］	with closed cooling system	1503
F16D  66/00		ブレーキの作動状態，例．摩耗または温度，を監視する装置	Arrangements for monitoring working conditions of brakes, e.g. wear or temperature	4649
F16D  66/02	・	摩耗を指示するための装置	Apparatus for indicating wear	5686
F16D  67/00		継手およびブレーキの組み合わせ；クラッチおよびブレーキの組み合わせ（Ｆ１６Ｄ７１／００が優先；車両の，制動方式及びドライブラインクラッチの関連制御Ｂ６０Ｗ１０／０２，Ｂ６０Ｗ１０／１８）［２］	Combinations of couplings and brakes; Combinations of clutches and brakes(<b>F16D71/00</b> takes precedence;  conjoint control of brake systems and driveline clutches in vehicles <b>B60W10/02</b>, <b>B60W10/18</b>)	1360
F16D  67/02	・	クラッチおよびブレーキの組み合わせ	Clutch-brake combinations	2308
F16D  67/04	・・	液体により作動されるもの	fluid actuated	1273
F16D  67/06	・・	電磁的に作動されるもの	electromagnetically actuated	946
F16D  69/00		摩擦ライニング；その取り付け；共同的に作用する摩擦材または摩擦面の選択（ブレーキ部材Ｆ１６Ｄ６５／０２）	Friction linings; Attachment thereof; Selection of coacting friction substances or surfaces(braking members <b>F16D65/02</b>)	7392
F16D  69/02	・	ライニングの構成物［２００６．０１］	Composition of linings	10258
F16D  69/04	・	ライニングの取り付け	Attachment of linings	5325
F16D  71/00		部材を定められた位置で停止させるための機構（クラッチと結びついたものまたはクラッチを制御するものＦ１６Ｄ４３／２６；定められた位置でブレーキ作用をさせるための手段Ｆ１６Ｄ６５／１４）	Mechanisms for bringing members to rest in a predetermined position(combined with, or controlling, clutches <b>F16D43/26</b>; means for initiating operation of brakes at a predetermined position <b>F16D65/14</b>)	865
F16D  71/02	・	最終的な動作を起こす補助手段を含むもの	comprising auxiliary means for producing the final movement	81
F16D  71/04	・	複数の位置の間の選択を可能にするもの（Ｆ１６Ｄ７１／０２が優先）	providing for selection between a plurality of positions(<b>F16D71/02</b> takes precedence)	188
F16D 121/00		ブレーキ作動源の種類［２０１２．０１］	Type of actuator operation force	25
F16D 121/02	・	作動源が流体圧によるもの［２０１２．０１］	Fluid pressure	2159
F16D 121/04	・・	ピストン型アクチュエータに作用するもの，例．液体圧用［２０１２．０１］	acting on a piston-type actuator, e.g. for liquid pressure	6029
F16D 121/06	・・・	ネガティブ作動［２０１２．０１］	for releasing a normally applied brake	290
F16D 121/08	・・	膜型のアクチュエータに作用するもの，例．気体圧用［２０１２．０１］	acting on a membrane-type actuator, e.g. for gas pressure	327
F16D 121/10	・・・	ネガティブ作動［２０１２．０１］	for releasing a normally applied brake	41
F16D 121/12	・・	Ｆ１６Ｄ１２１／０４〜Ｆ１６Ｄ１２１／１０に含まれないネガティブ作動［２０１２．０１］	for releasing a normally applied brake, the type of actuator being irrelevant or not provided for in groups <b>F16D121/04 to F16D121/10</b> 	65
F16D 121/14	・	作動源が機械的なもの［２０１２．０１］	Mechanical	2835
F16D 121/16	・・	ネガティブ作動［２０１２．０１］	for releasing a normally applied brake	196
F16D 121/18	・	作動源が電磁気力であるもの［２０１２．０１］	Electric or magnetic	521
F16D 121/20	・・	電磁力［２０１２．０１］	using electromagnets	2146
F16D 121/22	・・・	ネガティブ作動［２０１２．０１］	for releasing a normally applied brake	610
F16D 121/24	・・	電動機［２０１２．０１］	using motors	2890
F16D 121/26	・・・	ネガティブ作動［２０１２．０１］	for releasing a normally applied brake	95
F16D 121/28	・・	電歪又は磁歪要素，例．圧電素子［２０１２．０１］	using electrostrictive or magnetostrictive elements, e.g. piezoelectric elements	63
F16D 121/30	・・・	ネガティブ作動［２０１２．０１］	for releasing a normally applied brake	5
F16D 121/32	・	形状記憶要素［２０１２．０１］	using shape memory elements	28
F16D 121/34	・・	ネガティブ作動［２０１２．０１］	for releasing a normally applied brake	2
F16D 123/00		複数作動源の組み合わせ［２０１２．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループを付与する場合は，作動源の種類ごとにグループＦ１６Ｄ１２１／００の適切なサブグループを付与しなければならない。［２０１２．０１］	Multiple operation forces; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>When indexing in this group, each kind of operation force must be indexed in the appropriate subgroups of group <b>F16D121/00</b>. </li></ul>	700
F16D 125/00		ブレーキ作動機構中の構成要素［２０１２．０１］	Components of actuators	33
F16D 125/02	・	流体圧によるもの［２０１２．０１］	Fluid-pressure mechanisms	1474
F16D 125/04	・・	シリンダ［２０１２．０１］	Cylinders	489
F16D 125/06	・・	ピストン［２０１２．０１］	Pistons	1079
F16D 125/08	・・	シール，例．ピストンシール［２０１２．０１］	Seals, e.g. piston seals	1115
F16D 125/10	・・	入力側と出力側で異なる断面積のピストンを使って圧力を変えるもの［２０１２．０１］	Plural pistons interacting by fluid pressure, e.g. hydraulic force amplifiers using different sized pistons	67
F16D 125/12	・・	膜型またはダイヤフラム型［２０１２．０１］	Membrane or diaphragm types	150
F16D 125/14	・・	流体が充填された可とう性部材，例．ゴムチューブ［２０１２．０１］	Fluid-filled flexible members, e.g. enclosed air bladders	40
F16D 125/16	・・	ブリーダ又は流体供給のためのもの［２０１２．０１］	Devices for bleeding or filling	280
F16D 125/18	・	機械的なもの［２０１２．０１］	Mechanical mechanisms	151
F16D 125/20	・・	回転−直線運動間の変換［２０１２．０１］	converting rotation to linear movement or vice-versa	187
F16D 125/22	・・・	直線運動の方向と回転運動の回転軸方向とが一致しないもの［２０１２．０１］	acting transversely to the axis of rotation	113
F16D 125/24	・・・・	ラックアンドピニオン［２０１２．０１］	Rack-and-pinion	120
F16D 125/26	・・・・	クランク［２０１２．０１］	Cranks	67
F16D 125/28	・・・・	カム；カム付きのレバー［２０１２．０１］	Cams; Levers with cams	368
F16D 125/30	・・・・・	複数のカムフォロアを用いるカム，例．Ｓカム［２０１２．０１］	acting on two or more cam followers, e.g. S-cams	106
F16D 125/32	・・・・・	１つのカムフォロアを用いるカム［２０１２．０１］	acting on one cam follower	87
F16D 125/34	・・・	直線運動の方向と回転運動の回転軸方向とが一致するもの［２０１２．０１］	acting in the direction of the axis of rotation	148
F16D 125/36	・・・・	螺旋カム；ボールランプ［２０１２．０１］	Helical cams; Ball-rotating ramps	250
F16D 125/38	・・・・・	ロータの軸中心に同心的に、複数のカムまたはボールランプを配置したもの［２０１２．０１］	with plural cam or ball-ramp mechanisms arranged concentrically with the brake rotor axis	46
F16D 125/40	・・・・	ねじ送り機構［２０１２．０１］	Screw-and-nut	1451
F16D 125/42	・・・・	ラックとウォームギア［２０１２．０１］	Rack-and-worm gears	56
F16D 125/44	・・	回転運動同士の伝達［２０１２．０１］	transmitting rotation	69
F16D 125/46	・・・	相互に係合する部材間の回転運動伝達［２０１２．０１］	Rotating members in mutual engagement	33
F16D 125/48	・・・・	平行かつ固定された軸間の伝達，例．平歯車［２０１２．０１］	with parallel stationary axes, e.g. spur gears	379
F16D 125/50	・・・・	平行かつ固定されていない軸間の伝達，例．遊星歯車［２０１２．０１］	with parallel non-stationary axes, e.g. planetary gearing	370
F16D 125/52	・・・・	平行でなく、かつ固定されている軸間の伝達，例．ウォームとベベルギア［２０１２．０１］	with non-parallel stationary axes, e.g. worm or bevel gears	213
F16D 125/54	・・・・	平行でなく、かつ固定されていない軸間の伝達［２０１２．０１］	with non-parallel non-stationary axes	5
F16D 125/56	・・・	トルクを直接伝達するシャフト［２０１２．０１］	Shafts for transmitting torque directly	11
F16D 125/58	・・	直線運動同士の伝達［２０１２．０１］	transmitting linear movement	295
F16D 125/60	・・・	ケーブルまたはチェーン，例．ボーデンケーブル［２０１２．０１］	Cables or chains, e.g. Bowden cables	395
F16D 125/62	・・・・	位置固定するためのもの，例．ケーブル端のアタッチメント［２０１２．０１］	Fixing arrangements therefor, e.g. cable end attachments	98
F16D 125/64	・・・	レバー［２０１２．０１］	Levers	350
F16D 125/66	・・・	楔［２０１２．０１］	Wedges	177
F16D 125/68	・・・	てこに関連する機構，例．力の比率の変化を伴うトグル機構［２０１２．０１］	Lever-link mechanisms, e.g. toggles with change of force ratio	316
F16D 125/70	・・・	ロッド［２０１２．０１］	Rods	182
F16D 127/00		補助的な機構［２０１２．０１］	Auxiliary mechanisms	201
F16D 127/02	・	解除機構［２０１２．０１］	Release mechanisms	356
F16D 127/04	・・	手動によるもの［２０１２．０１］	for manual operation	299
F16D 127/06	・	ロック機構，例．ブレーキ作動機構，解除機構または作動力伝達機構をロックするもの［２０１２．０１］	Locking mechanisms, e.g. acting on actuators, on release mechanisms or on force transmission mechanisms	658
F16D 127/08	・	自己倍力する，またはその逆の機構［２０１２．０１］	Self-amplifying or de-amplifying mechanisms	31
F16D 127/10	・・	楔要素を有するもの［２０１２．０１］	having wedging elements	48
F16D 127/12	・・	追加的な摩擦要素を有するもの［２０１２．０１］	having additional frictional elements	9
F16D 129/00		補助的な機構の作動源の種類［２０１２．０１］	Type of operation source for auxiliary mechanisms	2
F16D 129/02	・	その作動源が流体圧によるもの［２０１２．０１］	Fluid-pressure	79
F16D 129/04	・	その作動源が機械的なもの［２０１２．０１］	Mechanical	138
F16D 129/06	・	その作動源が電磁気力であるもの［２０１２．０１］	Electric or magnetic	71
F16D 129/08	・・	電磁力［２０１２．０１］	Electromagnets	115
F16D 129/10	・・	電動機［２０１２．０１］	Motors	56
F16D 129/12	・・	電歪又は磁歪要素，例．圧電素子［２０１２．０１］	Electrostrictive or magnetostrictive elements, e.g. piezoelectric	3
F16D 129/14	・	その作動源が形状記憶要素であるもの［２０１２．０１］	Shape memory elements	6
F16D 131/00		ブレーキ作動機構またはその要素の全体的な配置，例．モジュール構造［２０１２．０１］	Overall arrangement of the actuators or their elements, e.g. modular construction	191
F16D 131/02	・	コントローラの配置［２０１２．０１］	of the actuator controllers	75
