H03C   1/00  \	0	0	5J002	H03C   1/00	236	振幅変調（Ｈ０３Ｃ５／００，Ｈ０３Ｃ７／００が優先）	Amplitude modulation (H03C 5/00, H03C 7/00 take precedence)
H03C   1/00  A	0	0	5J002	H03C   1/00	183	デイジタル型	Digital type
H03C   1/00  B	0	0	5J002	H03C   1/00	53	特殊	Special
H03C   1/00  Z	0	0	5J002	H03C   1/00	256	その他	Others
H03C   1/02  \	1	1	5J002	H03C   1/02	65	細部	Details
H03C   1/04  \	2	2	5J002	H03C   1/04	17	角度変調分を低減させるための変調段に存在する手段または変調段と組み合わせられた手段	Means in, or combined with, modulating stage for reducing angle modulation
H03C   1/06  \	2	2	5J002	H03C   1/06	68	帰還などによりひずみを低減し，２種以上の変調器にあきらかに適用しうる変調器の変形	Modifications of modulator to reduce distortion, e.g. by feedback, and clearly applicable to more than one type of modulator
H03C   1/08  \	1	1	5J002	H03C   1/08	30	可変インピーダンス素子によるもの（Ｈ０３Ｃ１／２８〜Ｈ０３Ｃ１／３４，Ｈ０３Ｃ１／４６〜Ｈ０３Ｃ１／５２，Ｈ０３Ｃ１／６２が優先）	by means of variable impedance element (H03C 1/28-H03C 1/34, H03C 1/46-H03C 1/52, H03C 1/62 take precedence)
H03C   1/10  \	2	2	5J002	H03C   1/10	25	その素子が電流制御インダクタであるもの	the element being a current-dependent inductor
H03C   1/12  \	2	2	5J002	H03C   1/12	12	その素子が電圧制御コンデンサであるもの	the element being a voltage-dependent capacitor
H03C   1/14  \	2	2	5J002	H03C   1/14	72	その素子がダイオードであるもの	the element being a diode
H03C   1/16  \	1	1	5J002	H03C   1/16	54	少なくとも３個の電極を有する電子管によるもの（Ｈ０３Ｃ１／２８〜Ｈ０３Ｃ１／３４，Ｈ０３Ｃ１／５０，Ｈ０３Ｃ１／５２，Ｈ０３Ｃ１／６２が優先）	by means of discharge device having at least three electrodes (H03C 1/28-H03C 1/34, H03C 1/50, H03C 1/52, H03C 1/62 take precedence)
H03C   1/18  \	2	2	5J002	H03C   1/18	5	搬送波が制御格子へ加えられるもの	carrier applied to control grid
H03C   1/20  \	3	3	5J002	H03C   1/20	22	変調信号が陽極へ加えられるもの	modulating signal applied to anode
H03C   1/22  \	3	3	5J002	H03C   1/22	19	変調信号が同じ格子へ加えられるもの	modulating signal applied to same grid
H03C   1/24  \	3	3	5J002	H03C   1/24	9	変調信号が別個の格子へ加えられるもの	modulating signal applied to different grid
H03C   1/26  \	3	3	5J002	H03C   1/26	1	変調信号が陰極へ加えられるもの	modulating signal applied to cathode
H03C   1/28  \	1	1	5J002	H03C   1/28	34	電子走行時間型電子管によるもの	by means of transit-time tube
H03C   1/30  \	2	2	5J002	H03C   1/30	33	マグネトロンによるもの	by means of a magnetron
H03C   1/32  \	1	1	5J002	H03C   1/32	3	電子管内での電子ビームの偏向によるもの	by deflection of electron beam in discharge tube
H03C   1/34  \	1	1	5J002	H03C   1/34	18	感光素子によるもの	by means of light-sensitive element
H03C   1/36  \	1	1	5J002	H03C   1/36	105	少なくとも３個の電極を有する半導体素子によるもの（Ｈ０３Ｃ１／３４，Ｈ０３Ｃ１／５０，Ｈ０３Ｃ１／５２，Ｈ０３Ｃ１／６２が優先）	by means of semiconductor device having at least three electrodes (H03C 1/34, H03C 1/50, H03C 1/52, H03C 1/62 take precedence)
H03C   1/38  \	2	2	5J002	H03C   1/38	6	搬送波がトランジスタのベースに加えられるもの	carrier applied to base of a transistor
H03C   1/40  \	3	3	5J002	H03C   1/40	25	変調信号がコレクタに加えられるもの	modulating signal applied to collector
H03C   1/42  \	3	3	5J002	H03C   1/42	22	変調信号がベースに加えられるもの	modulating signal applied to base
H03C   1/44  \	3	3	5J002	H03C   1/44	20	変調信号がエミッタに加えられるもの	modulating signal applied to emitter
H03C   1/46  \	1	1	5J002	H03C   1/46	33	機械的に駆動されるまたは音響的に駆動される部品をそなえた変調器	Modulators with mechanically-driven or acoustically-driven parts
H03C   1/48  \	1	1	5J002	H03C   1/48	8	ホール効果素子によるもの	by means of Hall-effect devices
H03C   1/50  \	1	1	5J002	H03C   1/50	63	角度変調の振幅変調への変換によるもの（Ｈ０３Ｃ１／２８〜Ｈ０３Ｃ１／３４，Ｈ０３Ｃ１／４６，Ｈ０３Ｃ１／４８が優先）	by converting angle modulation to amplitude modulation (H03C 1/28-H03C 1/34, H03C 1/46, H03C 1/48 take precedence)
H03C   1/52  \	1	1	5J002	H03C   1/52	30	搬送波または一方の側帯波が完全にまたは部分的に抑圧される変調器（Ｈ０３Ｃ１／２８〜Ｈ０３Ｃ１／３４，Ｈ０３Ｃ１／４６，Ｈ０３Ｃ１／４８が優先）	Modulators in which carrier or one sideband is wholly or partially suppressed (H03C 1/28-H03C 1/34, H03C 1/46, H03C 1/48 take precedence)
H03C   1/54  \	2	2	5J002	H03C   1/54	271	平衡変調器，例．ブリッジ型，リング型または２重平衡型	Balanced modulators, e.g. bridge type, ring type or double balanced type
H03C   1/54  A	2	0	5J002	H03C   1/54	181	平衡型	Balanced type
H03C   1/54  B	2	0	5J002	H03C   1/54	140	２重平衡型	Double balance type
H03C   1/54  Z	2	0	5J002	H03C   1/54	52	その他	Others
H03C   1/56  \	3	3	5J002	H03C   1/56	2	可変２端子素子のみを包含するもの	comprising variable two-pole elements only
H03C   1/58  \	4	4	5J002	H03C   1/58	273	ダイオードを包含するもの	comprising diodes
H03C   1/60  \	2	2	5J002	H03C   1/60	193	一方の側帯波が完全にまたは部分的に抑圧されるもの	with one sideband wholly or partially suppressed
H03C   1/62  \	1	1	5J002	H03C   1/62	33	出力における搬送波成分の振幅が変調信号の値に関係する変調器，例．変調信号が存在しないときに搬送波が出ないもの（Ｈ０３Ｃ１／２８〜Ｈ０３Ｃ１／３４，Ｈ０３Ｃ１／４６，Ｈ０３Ｃ１／４８が優先）	Modulators in which amplitude of carrier component in output is dependent upon strength of modulating signal, e.g. no carrier output when no modulating signal is present (H03C 1/28-H03C 1/34, H03C 1/46, H03C 1/48 take precedence)
H03C   3/00  \	0	0	5J082	H03C   3/00	54	角度変調（Ｈ０３Ｃ５／００，Ｈ０３Ｃ７／００が優先）	Angle modulation (H03C 5/00, H03C 7/00 take precedence)
H03C   3/00  A	0	0	5J082	H03C   3/00	229	デイジタル型	Digital type
H03C   3/00  B	0	0	5J082	H03C   3/00	444	ＰＬＬ型	PLL type
H03C   3/00  C	0	0	5J082	H03C   3/00	51	特殊型	Special type
H03C   3/00  Z	0	0	5J082	H03C   3/00	398	その他	Others
H03C   3/02  \	1	1	5J082	H03C   3/02	81	細部	Details
H03C   3/04  \	2	2	5J082	H03C   3/04	56	振幅変調分を低減するための，変調段に存在する手段または変調段と組み合わせられた手段	Means in, or combined with, modulating stage for reducing amplitude modulation
H03C   3/06  \	2	2	5J082	H03C   3/06	108	周波数偏差を変えるための手段	Means for changing frequency deviation
H03C   3/08  \	2	2	5J082	H03C   3/08	61	帰還などにより変調を直線的にし，２種以上の変調器にあきらかに適用しうる変調器の変形	Modifications of modulator to linearise modulation, e.g. by feedback, and clearly applicable to more than one type of modulator
H03C   3/09  \	2	2	5J082	H03C   3/09	172	中心周波数を調整するための変調器の変形［３］	Modifications of modulator for regulating the mean frequency [3]
H03C   3/10  \	1	1	5J082	H03C   3/10	38	可変インピーダンスによるもの（Ｈ０３Ｃ３／３０〜Ｈ０３Ｃ３／３８が優先）	by means of variable impedance (H03C 3/30-H03C 3/38 take precedence)
H03C   3/12  \	2	2	5J082	H03C   3/12	32	可変リアクタンス素子によるもの	by means of a variable reactive element
H03C   3/14  \	3	3	5J082	H03C   3/14	108	少なくとも３個の電極を持つ能動素子を有する回路，例．リアクタンス管回路，によって擬似された可変リアクタンス素子によるもの	simulated by circuit comprising active element with at least three electrodes, e.g. reactance-tube circuit
H03C   3/16  \	4	4	5J082	H03C   3/16	64	その能動素子が発振器の能動素子としても役立つもの	in which the active element simultaneously serves as the active element of an oscillator
H03C   3/18  \	3	3	5J082	H03C   3/18	25	その素子が電流制御インダクタであるもの	the element being a current-dependent inductor
H03C   3/20  \	3	3	5J082	H03C   3/20	23	その素子が電圧制御コンデンサであるもの	the element being a voltage-dependent capacitor
H03C   3/22  \	3	3	5J082	H03C   3/22	26	その素子が半導体ダイオード，例．可変容量ダイオード，であるもの	the element being a semiconductor diode, e.g. varicap diode
H03C   3/22  A	3	0	5J082	H03C   3/22	305	周波数変調	Frequency modulation
H03C   3/22  B	3	0	5J082	H03C   3/22	58	位相変調	Phase modulation
H03C   3/22  Z	3	0	5J082	H03C   3/22	6	その他	Others
H03C   3/24  \	2	2	5J082	H03C   3/24	65	その素子が可変抵抗素子，例．電子管，であるもの	by means of a variable resistive element, e.g. tube
H03C   3/26  \	3	3	5J082	H03C   3/26	13	変調信号によってプッシュプルに制御される２個の素子を包含するもの	comprising two elements controlled in push-pull by modulating signal
H03C   3/28  \	2	2	5J082	H03C   3/28	41	機械的または音響的に駆動される可変インピーダンスを用いるもの	using variable impedance driven mechanically or acoustically
H03C   3/30  \	1	1	5J082	H03C   3/30	51	電子走行時間型電子管によるもの	by means of transit-time tube
H03C   3/32  \	2	2	5J082	H03C   3/32	7	電子管がマグネトロンであるもの	the tube being a magnetron
H03C   3/34  \	1	1	5J082	H03C   3/34	2	電子管内での電子ビームの偏向によるもの	by deflection of electron beam in discharge tube
H03C   3/36  \	1	1	5J082	H03C   3/36	7	感光素子によるもの	by means of light-sensitive element
H03C   3/38  \	1	1	5J082	H03C   3/38	46	振幅変調の角度変調への変換によるもの	by converting amplitude modulation to angle modulation
H03C   3/40  \	2	2	5J082	H03C   3/40	30	所定の位相差を有する２つの信号路を使用し，少なくとも一方の信号路の出力が振幅変調されるようにしたもの	using two signal paths the outputs of which have a predetermined phase difference and at least one output being amplitude-modulated
H03C   3/42  \	1	1	5J082	H03C   3/42	81	電気―機械素子によるもの（Ｈ０３Ｃ３／２８が優先）［３］	by means of electromechanical devices (H03C 3/28 takes precedence) [3]
H03C   5/00  \	0	0	5J082	H03C   5/00	97	同一の変調信号によって振幅変調および角度変調を同時にまたは随意に生ぜしめるもの（Ｈ０３Ｃ７／００が優先）	Amplitude modulation and angle modulation produced simultaneously or at will by the same modulating signal (H03C 7/00 takes precedence)
H03C   5/02  \	1	1	5J082	H03C   5/02	0	走行時間型電子管によるもの	by means of transit-time tube
H03C   5/04  \	2	2	5J082	H03C   5/04	0	電子管がマグネトロンであるもの	the tube being a magnetron
H03C   5/06  \	1	1	5J082	H03C   5/06	0	電子管内での電子ビームの偏向によるもの	by deflection of electron beam in discharge tube
H03C   7/00  \	0	0	5J082	H03C   7/00	55	電磁波の変調（光の変調のための部品または装置Ｇ０２Ｆ１／００）	Modulating electromagnetic waves (devices or arrangements for the modulation of light G02F 1/00)
H03C   7/02  \	1	1	5J082	H03C   7/02	12	伝送線路，導波管，空胴共振器またはアンテナの放射電磁界におけるもの	in transmission line, waveguide, cavity resonator or radiation field of antenna
H03C   7/02  A	1	0	5J082	H03C   7/02	89	振幅変調	Amplitude modulation
H03C   7/02  B	1	0	5J082	H03C   7/02	182	角度変調	Angle modification
H03C   7/02  Z	1	0	5J082	H03C   7/02	11	その他	Others
H03C   7/04  \	2	2	5J082	H03C   7/04	8	伝送波の偏波が変調されるもの	Polarisation of transmitted wave being modulated
H03C  99/00  \	0	0	5J082	H03C  99/00	0	このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項［８］	Subject matter not provided for in other groups of this subclass [8]
