B60N   2/00		特に車両に適した座席；車両における座席の配置または取付け（鉄道用座席Ｂ６１Ｄ３３／００；自転車用シートＢ６２Ｊ１／００；航空機用座席Ｂ６４Ｄ１１／０６，Ｂ６４Ｄ２５／０４，Ｂ６４Ｄ２５／１０）［２００６．０１］	Seats specially adapted for vehicles; Arrangement or mounting of seats in vehicles(railway seats <b>B61D33/00</b>;  cycle seats <b>B62J1/00</b>;  aircraft seats <b>B64D11/06</b>, <b>B64D25/04</b>, <b>B64D25/10</b>)	8080
B60N   2/005	・	車両における座席の配置または取付け（Ｂ６０Ｎ２／０２が優先）［２００６．０１］	Arrangement or mounting of seats in vehicles(<b>B60N2/02</b> takes precedence)	3087
B60N   2/01	・・	互いに関連する座席の配置［２００６．０１］	Arrangement of seats relative to one another	1547
B60N   2/015	・・	車両のシャシに直接取り付けられる座席［２００６．０１］	Attaching seats directly to vehicle chassis	3809
B60N   2/02	・	座席またはその一部が可動なもの，例．調整可能なもの（調整可能なアームレストＢ６０Ｎ２／７５；調整可能なヘッドレストＢ６０Ｎ２／８０６）［２００６．０１］	the seat or part thereof being movable, e.g. adjustable  (adjustable arm-rests <b>B60N2/75</b>;   adjustable head-rests <b>B60N2/806</b>)	17459
B60N   2/04	・・	座席全体が可動なもの［２００６．０１］	the whole seat being movable	2685
B60N   2/06	・・・	スライドできるもの（Ｂ６０Ｎ２／１２が優先）［２００６．０１］	slidable(<b>B60N2/12</b> takes precedence)	11818
B60N   2/07	・・・・	スライド構造［２００６．０１］	Slide construction	7066
B60N   2/075	・・・・・	ローラーのないもの［２００６．０１］	roller-less	731
B60N   2/08	・・・・	ロック装置によって特徴づけられるもの［２００６．０１］	characterised by the locking device	7021
B60N   2/10	・・・	傾斜できるもの（Ｂ６０Ｎ２／１２が優先）［２００６．０１］	tiltable(<b>B60N2/12</b> takes precedence)	2133
B60N   2/12	・・・	スライドでき，かつ傾斜できるもの［２００６．０１］	slidable and tiltable	2172
B60N   2/14	・・・	回転できるもの，例．座り易いように（Ｂ６０Ｎ２／１０が優先）［２００６．０１］	rotatable, e.g. to permit easy access(<b>B60N2/10</b> takes precedence)	5010
B60N   2/16	・・・	高さ調節のできるもの［２００６．０１］	height-adjustable	6608
B60N   2/18	・・・・	座席の前部または後部が調節可能なもの，例．それぞれ独立に［２００６．０１］	the front or the rear portion of the seat being adjustable, e.g. independently of each other	2165
B60N   2/20	・・	背もたれを起伏できるもの，例．座り易いように（Ｂ６０Ｎ２／０４，Ｂ６０Ｎ２／２２が優先）［２００６．０１］	the back-rest being tiltable, e.g. to permit easy access(<b>B60N2/04</b>, <b>B60N2/22</b> take precedence)	7482
B60N   2/22	・・	背もたれの調節可能なもの［２００６．０１］	the back-rest being adjustable	15921
B60N   2/225	・・・	サイクロイドまたは遊星運動機構によるもの［２００６．０１］	by cycloidal or planetary mechanisms	1252
B60N   2/23	・・・	直線ねじ機構によるもの［２００６．０１］	by linear screw mechanisms	632
B60N   2/235	・・・	歯車−歯止め型の機構によるもの［２００６．０１］	by gear-pawl type mechanisms	2074
B60N   2/24	・	特殊な目的または特殊な乗物のためのもの［２００６．０１］	for particular purposes or particular vehicles	4231
B60N   2/26	・・	子供用のもの（Ｂ６０Ｎ２／３０が優先）［２００６．０１］	for children(<b>B60N2/30</b> takes precedence)	5674
B60N   2/28	・・・	乗物の既存座席に簡単に着脱できるもの［２００６．０１］	Seats readily mountable on, and dismountable from, existing seats of the vehicle	12171
B60N   2/30	・・	取りはずしはできないが，不用の際はしまえるもの，例．折りたたみ式予備座席［２００６．０１］	Non-dismountable seats storable in a non-use position, e.g. foldable spare seats	9983
B60N   2/32	・・	他の用途のために転換できるもの［２００６．０１］	convertible for other use	1733
B60N   2/34	・・・	寝台に転換可能なもの［２００６．０１］	into a bed 	3001
B60N   2/36	・・・	荷台に転換可能なもの［２００６．０１］	into a loading platform	5053
B60N   2/38	・・	トラクターまたは類似のオフロード車での使用のために特に設計されたもの［２００６．０１］	specially constructed for use on tractors or like off-road vehicles	2345
B60N   2/39	・・・	車両のロール方向の傾斜を補正するために傾斜可能な座席［２００６．０１］	Seats tiltable to compensate for roll inclination of vehicles	253
B60N   2/40	・・・	サドル型［２００６．０１］	saddle type	250
B60N   2/42	・・	異常加速度による影響，例．衝突，から乗っている人間を保護するように特に設計された座席または安全座席（子供の保護のためのものＢ６０Ｎ２／２６；アームレストＢ６０Ｎ２／７５；ヘッドレストＢ６０Ｎ２／８８８）［２００６．０１］	the seat constructed to protect the occupant from the effect of abnormal g-forces, e.g. crash or safety seats (for protecting children <b>B60N2/26</b>; arm-rests <b>B60N2/75</b>; head-rests <b>B60N2/888</b>)	10329
B60N   2/427	・・・	衝突の際に変位する座席またはその部品［２００６．０１］	Seats or parts thereof displaced during a crash	5048
B60N   2/433	・・・	背もたれのための安全ロック，例．慣性により作動するロッキングバーを備えたもの［２００６．０１］	Safety locks for back-rests, e.g. with locking bars activated by inertia	749
B60N   2/50	・	座席の懸架装置［２００６．０１］	Seat suspension devices	3396
B60N   2/52	・・	流体手段を用いるもの［２００６．０１］	using fluid means	2046
B60N   2/54	・・	機械的ばねを用いるもの［２００６．０１］	using mechanical springs	3134
B60N   2/56	・	暖房または換気装置［２００６．０１］	Heating or ventilating devices	8543
B60N   2/58	・	座席カバー［２００６．０１］	Seat coverings	5674
B60N   2/60	・・	取外し可能な保護用カバー［２００６．０１］	Removable protective coverings	2865
B60N   2/62	・	サイサポート［２００６．０１］	Thigh-rests	4589
B60N   2/64	・	背もたれ［２００６．０１］	Back-rests	6745
B60N   2/66	・・	ランバーサポート［２００６．０１］	Lumbar supports	3442
B60N   2/68	・	シートフレーム［２００６．０１］	Seat frames	8536
B60N   2/70	・	座席用ばね［２００６．０１］	Upholstery springs	3912
B60N   2/72	・・	その取付けまたは調節［２００６．０１］	Attachment or adjustment thereof	794
B60N   2/75	・	アームレスト［２０１８．０１］	Arm-rests	11241
B60N   2/80	・	ヘッドレスト［２０１８．０１］	Head-rests	1884
B60N   2/803	・・	固定されたもの［２０１８．０１］	fixed	220
B60N   2/806	・・	移動可能なまたは調整可能なもの［２０１８．０１］	movable or adjustable	1105
B60N   2/809	・・・	直角方向にスライドできるもの［２０１８．０１］	vertically slidable	735
B60N   2/812	・・・・	ロック装置に特徴があるもの［２０１８．０１］	characterised by their locking devices	303
B60N   2/815	・・・・・	離脱機構，例．ボタン［２０１８．０１］	Release mechanisms, e.g. buttons	260
B60N   2/818	・・・・・	段階的位置決め［２０１８．０１］	with stepwise positioning	330
B60N   2/821	・・・・・	継続的位置決め［２０１８．０１］	with continuous positioning	72
B60N   2/824	・・・・・・	バネを使用するもの［２０１８．０１］	using springs	49
B60N   2/826	・・・・・・	ゴム材料を使用するもの［２０１８．０１］	using rubber-type material	13
B60N   2/829	・・・・	調整機構に特徴があるもの，例．電気モーター［２０１８．０１］	characterised by their adjusting mechanisms, e.g. electric motors	902
B60N   2/832	・・・・	非作動位置または格納位置へ移動可能なもの［２０１８．０１］	movable to an inoperative or stowed position	61
B60N   2/835	・・・・・	後部座席に特に適合するもの［２０１８．０１］	specially adapted for rear seats	26
B60N   2/838	・・・	傾斜可能なもの［２０１８．０１］	tiltable	330
B60N   2/841	・・・・	ロック装置に特徴があるもの［２０１８．０１］	characterised by their locking devices	174
B60N   2/844	・・・・・	離脱機構，例．ボタン［２０１８．０１］	Release mechanisms, e.g. buttons	117
B60N   2/847	・・・・・	段階的位置決め［２０１８．０１］	with stepwise positioning	100
B60N   2/85	・・・・・	継続的位置決め［２０１８．０１］	with continuous positioning	53
B60N   2/853	・・・・	調整機構に特徴があるもの，例．電気モーター［２０１８．０１］	characterised by their adjusting mechanisms, e.g. electric motors	508
B60N   2/856	・・・・	非作動位置または格納位置へ移動可能なもの［２０１８．０１］	movable to an inoperative or stowed position	195
B60N   2/859	・・・・・	後部座席に特に適合するもの［２０１８．０１］	specially adapted for rear seats	91
B60N   2/862	・・・・	背もたれを調整するときに望ましい位置を維持する手段を有するもの，例．平行四辺形機構［２０１８．０１］	with means for maintaining a desired position when the seat-back is adjusted, e.g. parallelogram mechanisms	36
B60N   2/865	・・・	乗員の頭に対して前後方向に動くもの［２０１８．０１］	providing a fore-and-aft movement with respect to the occupant&rsquo;s head	490
B60N   2/868	・・・	乗員の肩線に平行に横移動するもの［２０１８．０１］	providing a lateral movement parallel to the occupant&rsquo;s shoulder line	109
B60N   2/874	・・・	非作動位置または格納位置へ移動可能なもの（Ｂ６０Ｎ２／８３２，Ｂ６０Ｎ２／８５６が優先）［２０１８．０１］	movable to an inoperative or stowed position  (<b>B60N2/832</b>, <b>B60N2/856</b> take precedence)	129
B60N   2/876	・・・・	後部座席に特に適合するもの（Ｂ６０Ｎ２／８３５，Ｂ６０Ｎ２／８５９が優先）［２０１８．０１］	specially adapted for rear seats  (<b>B60N2/835</b>, <b>B60N2/859</b> take precedence)	40
B60N   2/879	・・	ヘッドレストの位置決めとは関係ない付加的な特徴を有するもの，暖房または冷房装置またはスピーカー［２０１８．０１］	with additional features not related to head-rest positioning, e.g. heating or cooling devices or loudspeakers	1828
B60N   2/882	・・	取外し可能なもの［２０１８．０１］	detachable	516
B60N   2/885	・・	サイドレストがあるもの［２０１８．０１］	provided with side-rests	611
B60N   2/888	・・	異常加速度に対する保護のための手段を有するもの，例．ヘッドレストの変位［２０１８．０１］	with arrangements for protecting against abnormal g-forces, e.g. by displacement of the head-rest	645
B60N   2/891	・・	側面視でカンマ「，」の形のヘッドレストを有するもの［２０１８．０１］	with the head-rest being comma-shaped in side view	42
B60N   2/894	・・	背もたれに堅固に取り付けられたロッドを有するもの［２０１８．０１］	with rods solidly attached to the back-rest	417
B60N   2/897	・・	ヘッドレストのロッドをガイドするために背もたれに位置するスリーブを備えるもの［２０１８．０１］	with sleeves located in the back-rest for guiding the rods of the head-rest	304
B60N   2/90	・	他に分類されない細部または部分［２０１８．０１］	Details or parts not otherwise provided for	35361
B60N   3/00		その他の乗客用付属品の配置または適用で，他類に属さないもの（ラジオ，テレビジョン，電話，安全ベルト，または同様のものＢ６０Ｒ）［２００６．０１］	Arrangements or adaptations of other passenger fittings, not otherwise provided for(of radio sets, television sets, telephones, safety belts, or the like <b>B60R</b>)	16298
B60N   3/02	・	取っ手または吊り革の［２００６．０１］	of hand grips or straps	7244
B60N   3/04	・	床マットの［２００６．０１］	of floor mats	8658
B60N   3/06	・	足乗せの［２００６．０１］	of footrests	4226
B60N   3/08	・	くず入れ，例．灰皿，の［２００６．０１］	of receptacles for refuse, e.g. ash-trays	4484
B60N   3/10	・	食物または飲料，例．冷却された，のための容器の［２００６．０１］	of receptacles for food or beverages, e.g. refrigerated 	14447
B60N   3/12	・	タバコまたは類似のもののための容器の［２００６．０１］	of receptacles for cigarettes or the like 	805
B60N   3/14	・	電熱ライターの［２００６．０１］	of electrically-heated lighters	1596
B60N   3/16	・	調理または煮沸器の［２００６．０１］	of cooking or boiling devices 	1437
B60N   3/18	・	飲料水分配装置の［２００６．０１］	of drinking-water dispensing devices	846
B60N   5/00		車両における乗客の乗車または下車を管理するための装置または器具，例．回転木戸［２００６．０１］	Arrangements or devices on vehicles for entrance or exit control of passengers, e.g. turnstiles	786
B60N  99/00		このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項［８］	Subject matter not provided for in other groups of this subclass	337
