F42C   1/00		衝撃のみで作動する信管，すなわち着発信管	Impact fuzes, i.e. fuzes actuated only by ammunition impact	206
F42C   1/02	・	信管内部に撃針をもつもの	with firing pin structurally combined with fuze	325
F42C   1/04	・・	衝撃を受けた部品の慣性により作動するもの	operating by inertia of members on impact	344
F42C   1/06	・・・	全方向衝撃用	for any direction of impact	351
F42C   1/08	・・	信管の発火後遅延作用のあるもの（時限信管Ｆ４２Ｃ９／００）	with delayed action after ignition of fuze(time fuzes <b>F42C9/00</b>)	155
F42C   1/09	・・	弾薬または弾頭を空中に発射するための推進薬を発火させる信管，例．反発発射体におけるもの［５］	the fuze activating a propulsive charge for propelling the ammunition or the warhead into the air, e.g. in rebounding projectiles	49
F42C   1/10	・	撃針のないもの	without firing pin	95
F42C   1/12	・・	信管の発火後遅延作用のあるもの（時限信管Ｆ４２Ｃ９／００）	with delayed action after ignition of fuze(time fuzes <b>F42C9/00</b>)	28
F42C   1/14	・	突出した部分により地面または標的から定められた距離で作動するもの	operating at a predetermined distance from ground or target by means of a protruding member	143
F42C   3/00		液体，例．海水，に接触することにより作動する信管（Ｆ４２Ｃ５／００が優先；時限信管Ｆ４２Ｃ９／００）	Fuzes actuated by exposure to a liquid, e.g. sea-water(<b>F42C5/00</b> takes precedence; time fuzes <b>F42C9/00</b>)	114
F42C   5/00		所定の状態の流体圧力により作動する信管	Fuzes actuated by exposure to a predetermined ambient fluid pressure	197
F42C   5/02	・	気圧によるもの	barometric pressure	53
F42C   7/00		所定の機械力，例．張力，ねじり力，圧力，の利用により作動する信管（弾薬の衝撃によるものＦ４２Ｃ１／００，所定の状態の流体圧力によるものＦ４２Ｃ５／００）	Fuzes actuated by application of a predetermined mechanical force, e.g. tension, torsion, pressure(by ammunition impact <b>F42C1/00</b>; by exposure to a predetermined ambient fluid pressure <b>F42C5/00</b>)	124
F42C   7/02	・	接触信管，すなわち設置弾薬，例．地雷，と移動標的，例．人間，との間の機械的接触により作動する信管（Ｆ４２Ｃ７／０４が優先）	Contact fuzes, i.e. fuzes actuated by mechanical contact between a stationary ammunition, e.g. a land mine, and a moving target, e.g. a person(<b>F42C7/12</b> takes precedence)	62
F42C   7/04	・・	弾頭に圧力を加えることにより作動するもの［５］	actuated by applying pressure on the ammunition head	105
F42C   7/06	・・・	更に気圧または水圧による遅延手段を含むもの［５］	and comprising pneumatic or hydraulic retarding means	76
F42C   7/08	・・	解放形，すなわち弾頭からの圧力解放により作動するもの［５］	of release type, i.e. actuated by releasing pressure from the ammunition head	3
F42C   7/10	・・	アンテナ形［５］	of antenna type	9
F42C   7/12	・	複動の撃発信管，すなわち単一動作で発火準備および発火する信管，例．組み込まれた撃針または撃鉄を引くことによるもの（撃発雷管Ｆ４２Ｃ１９／１０）［５］	Percussion fuzes of the double-action type, i.e. fuzes cocked and fired in a single movement, e.g. by pulling an incorporated percussion pin or hammer(percussion caps <b>F42C19/10</b>)	232
F42C   9/00		時限信管；時限およ衝撃または圧力を併用する信管；弾薬の時限自爆用信管	Time fuzes; Combined time- and percussion- or pressure-actuated fuzes; Fuzes for timed self-destruction of ammunition	248
F42C   9/02	・	機械作用による時限	the timing being caused by mechanical means	202
F42C   9/04	・・	ばね発動機によるもの	by spring motor	501
F42C   9/06	・・	流動物質，例．発射物，流体，の流れによるもの	by flow of fluent material, e.g. shot, fluids	89
F42C   9/08	・	化学作用による，例．酸による，時限	the timing being caused by chemical action, e.g. of acids	62
F42C   9/10	・	燃焼による時限	the timing being caused by combustion	247
F42C   9/12	・・	輪状燃焼素子によるもの	with ring combustion elements	140
F42C   9/14	・	複動信管	Double fuzes; Multiple fuzes	537
F42C   9/16	・・	弾薬の自爆用	for self-destruction of ammunition	196
F42C   9/18	・・・	スピン率が定められた限度以下に落ちるとき，例．ばねの力が遠心力作用ロックの固定作用よりも強いもの［５］	when the spin rate falls below a predetermined limit, e.g. a spring force being stronger than the locking action of a centrifugally-operated lock	154
F42C  11/00		電気信管（近接信管Ｆ４２Ｃ１３／００；電気火管Ｆ４２Ｃ１９／１２）	Electric fuzes(proximity fuzes <b>F42C13/00</b>; electric igniters <b>F42C19/12</b>)	1385
F42C  11/02	・	ピエゾ効果のある結晶体によるもの	with piezo-crystal	318
F42C  11/04	・	電流の感応によるもの	with current induction	314
F42C  11/06	・	電流回路によって遅延するもの	with time delay by electric circuitry	868
F42C  13/00		近接信管；遠隔から点火する信管	Proximity fuzes; Fuzes for remote detonation	508
F42C  13/02	・	光線または類似の放射線の強さにより作動するもの	operated by intensity of light or similar radiation	656
F42C  13/04	・	電波により作動するもの	operated by radio waves	833
F42C  13/06	・	音波により作動するもの	operated by sound waves	139
F42C  13/08	・	磁場の変化により作動するもの	operated by variations in magnetic field	200
F42C  14/00		弾薬の種別または形式に特徴のある信管（Ｆ４２Ｃ１／００，Ｆ４２Ｃ１３／００，Ｆ４２Ｃ１５／００が優先）［５］	Fuzes characterised by the ammunition class or type(<b>F42C1/00</b>, <b>F42C13/00</b>, <b>F42C15/00</b> take precedence)	167
F42C  14/02	・	手榴弾用［５］	for hand grenades	584
F42C  14/04	・	魚雷，機雷または爆雷用（感応機雷Ｆ４２Ｂ２２／０４）［５］	for torpedoes, marine mines or depth charges(influenced marine mines <b>F42B22/04</b>)	351
F42C  14/06	・	投下爆弾用［５］	for fall bombs	100
F42C  14/08	・	地雷用［５］	for land mines	246
F42C  15/00		信管の安全解除機構；信管または装薬の過早発防止用安全機構	Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges	512
F42C  15/16	・	安全のために撃針を作動部よりはずすもの（Ｆ４２Ｃ１５／４０が優先）	wherein the firing pin is displaced out of the action line for safety(<b>F42C15/40</b> takes precedence)	86
F42C  15/18	・	火工品または火薬系列の部材用担体が動かされるもの（Ｆ４２Ｃ１５／４０が優先）［５］	wherein a carrier for an element of the pyrotechnic or explosive train is moved(<b>F42C15/40</b> takes precedence)	163
F42C  15/184	・・	滑動担体を用いるもの［５］	using a slidable carrier	394
F42C  15/188	・・	回転担体を用いるもの［５］	using a rotatable carrier	367
F42C  15/192	・・・	発射体の縦軸に平行な平面で回転しうるもの［５］	rotatable in a plane which is parallel to the longitudinal axis of the projectile	92
F42C  15/196	・・・・	担体への遠心力または慣性の作用によるもの，例．担体が偏心的に取付けられたおもりまたは重心の偏心を有するもの［５］	by the action of centrifugal or inertia forces on the carrier body, e.g. the carrier having eccentrically mounted weights or eccentric centre of gravity	135
F42C  15/20	・	信管を安全解除するために安全針またはかんぬきを抜くもの，例．撃針から抜くもの（Ｆ４２Ｃ１５／４０が優先）	wherein a securing-pin or latch is removed to arm the fuze, e.g. removed from the firing pin(<b>F42C15/40</b> takes precedence)	527
F42C  15/21	・・	ばね作用の使用（Ｆ４２Ｃ１５／２３が優先）［５］	using spring action(<b>F42C15/23</b> takes precedence)	174
F42C  15/22	・・	遠心力の使用（Ｆ４２Ｃ１５／２３が優先）	using centrifugal force(<b>F42C15/23</b> takes precedence)	621
F42C  15/23	・・	曲げやすいリボンまたはテープを巻き戻すことによるもの［５］	by unwinding a flexible ribbon or tape	65
F42C  15/24	・	安全または安全解除作動が慣性により行なわれるもの（Ｆ４２Ｃ１５／１９６，Ｆ４２Ｃ１５／２０が優先）	wherein the safety or arming action is effected by inertia means(<b>F42C15/196</b>, <b>F42C15/20</b> take precedence)	820
F42C  15/26	・・	遠心力の使用	using centrifugal force	470
F42C  15/28	・	流動物質，例．弾丸，流体，の流れにより作動するもの（Ｆ４２Ｃ１５／２６が優先）	operated by flow of fluent material, e.g. shot, fluids(<b>F42C15/26</b> takes precedence)	107
F42C  15/285	・・	信管外筒内に貯蔵されるもの［５］	stored within the fuze housing	171
F42C  15/29	・・	流体振動により作動するもの，動的流体圧力により作動するもの，例．ラムエアで作動するもの［５］	operated by fluidic oscillators; operated by dynamic fluid pressure, e.g. ram-air operated	114
F42C  15/295	・・	タービンまたはプロペラにより作動するもの；そのための装着手段［５］	operated by a turbine or a propeller; Mounting means therefor	318
F42C  15/30	・・	推進ガスの，例．推進薬またはロケット原動機から引き出されたもの	of propellant gases, i.e. derived from propulsive charge or rocket motor	154
F42C  15/31	・・	信管内の火工品または爆薬の燃焼により起るもの［５］	generated by the combustion of a pyrotechnic or explosive charge within the fuze	184
F42C  15/32	・	流体圧の変化により作動するもの（Ｆ４２Ｃ５／００，Ｆ４２Ｃ１５／２９が優先）	operated by change of fluid pressure(<b>F42C5/00</b>, <b>F42C15/29</b> take precedence)	104
F42C  15/33	・・	真空または圧力容器の破壊によるもの［５］	by breaking a vacuum or pressure container	11
F42C  15/34	・	安全または安全解除作動が火管と主装薬との間の火工品または火薬系列の遮断部品により行なわれるもの（Ｆ４２Ｃ１５／１８，Ｆ４２Ｃ１５／４０が優先）	wherein the safety or arming action is effected by a blocking-member in the pyrotechnic or explosive train between primer and main charge(<b>F42C15/18</b>, <b>F42C15/40</b> take precedence)	396
F42C  15/36	・	安全解除がある要素の燃焼または溶融により行なわれるもの（Ｆ４２Ｃ１５／３１が優先）	wherein arming is effected by combustion or fusion of an element(<b>F42C15/31</b> takes precedence)	201
F42C  15/38	・	安全解除が化学作用により行なわれるもの（Ｆ４２Ｃ３／００が優先）	wherein arming is effected by chemical action(<b>F42C3/00</b> takes precedence)	84
F42C  15/40	・	安全または安全解除作動が電気的に行なわれるもの	wherein the safety or arming action is effected electrically	960
F42C  15/42	・・	遠隔場所から，例．制御された機雷または機雷海域用［５］	from a remote location, e.g. for controlled mines or mine fields	227
F42C  15/44	・	信管の安全解除後，例．発射後，信管を安全化または無能化する装置［５］	Arrangements for disarming, or for rendering harmless, fuzes after arming, e.g. after launch	187
F42C  17/00		信管設定装置	Fuze-setting apparatus	320
F42C  17/02	・	信管設定用かぎ	Fuze-setting keys	45
F42C  17/04	・	電気信管用［５］	for electric fuzes	415
F42C  19/00		信管の細部（安全解除機構，過早発防止用安全機構Ｆ４２Ｃ１５／００）	Details of fuzes(arming means, safety means for preventing premature detonation <b>F42C15/00</b>)	544
F42C  19/02	・	信管の本体；信管の外筒	Fuze bodies; Fuze housings	325
F42C  19/04	・	保護キャップ	Protective caps	188
F42C  19/06	・	特に電気信管に使用する電気的接触部品	Electric contact parts specially adapted for use with electric fuzes	643
F42C  19/07	・・	発射体または飛しょう体のための頭部接触［５］	Nose-contacts for projectiles or missiles	92
F42C  19/08	・	火管（爆破薬包用点火装置Ｆ４２Ｂ３／１０）；起爆筒	Primers(initiators for blasting cartridges <b>F42B3/10</b>);Detonators	1754
F42C  19/085	・・	無薬きょう弾薬用火管［５］	Primers for caseless ammunition	50
F42C  19/09	・・	中空装薬を含む火管または起爆筒［５］	Primers or detonators containing a hollow charge	65
F42C  19/095	・・	弾頭のまわりに配置された多数の火管または起爆筒が指向性の爆発効果のため選択されるもの［５］	Arrangement of a multiplicity of primers or detonators, dispersed around a warhead, one of the primers or detonators being selected for directional detonation effects	111
F42C  19/10	・・	撃発雷管	Percussion caps	372
F42C  19/12	・・	電気的のもの	electric	2973
F42C  19/14	・・・	撃発式としても使用できるもの［５］	operable also in the percussion mode	46
F42C  21/00		信管の検査；信管の試験	Checking fuzes; Testing fuzes	1397
F42C  99/00		このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項［８］	Subject matter not provided for in other groups of this subclass	20
