F28D   1/00		１つの熱交換媒体に対してのみ定置流路組立体を持ち，媒体が相互に異なった側の流路壁と接触し，他方の熱交換媒体が多量の流体である熱交換装置，例．家庭用または自動車用ラジエータ（Ｆ２８Ｄ５／００が優先）	Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators(<b>F28D5/00</b> takes precedence)	3257
F28D   1/02	・	流体中に浸された熱交換流路をもつもの	with the heat-exchange conduits immersed in the body of fluid	5321
F28D   1/03	・・	板状または積層板状の流路をもつもの［４］	with plate-like or laminated conduits	6154
F28D   1/04	・・	管状の流路をもつもの	with tubular conduits	7021
F28D   1/047	・・・	流路が曲がっているもの，例．うねり状またはジグザグ状のもの［４］	the conduits being bent, e.g. in a serpentine or zig-zag	9031
F28D   1/053	・・・	流路が直線状のもの［４］	the conduits being straight	13037
F28D   1/06	・	流体が入っているタンクの一部を形成しているかまたはそれに付属している熱交換流路をもつもの	with the heat-exchange conduits forming part of, or being attached to, the tank containing the body of fluid	3343
F28D   3/00		１つの熱交換媒体に対してのみ定置の流路組立体を持ち，媒体が相互に異なった側の流路壁と接触し，他方の熱交換媒体が流路上を連続的な薄膜状に，または自由に散水状に流れる熱交換装置（Ｆ２８Ｄ５／００が優先）	Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium flows in a continuous film, or trickles freely, over the conduits(<b>F28D5/00</b> takes precedence)	958
F28D   3/02	・	管状流路をもつもの	with tubular conduits	2096
F28D   3/04	・	分配装置	Distributing arrangements	713
F28D   5/00		１つの熱交換器媒体に対してのみ定置の流路組立体を持ち，媒体が相互に異なった側の流路壁と接触し，自然蒸発または強制蒸発の冷却効果を用いる熱交換装置	Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, using the cooling effect of natural or forced evaporation	2086
F28D   5/02	・	蒸発媒体が流路上を自由に連続的に薄膜状または散水状に流れるもの	in which the evaporating medium flows in a continuous film or trickles freely over the conduits	2286
F28D   7/00		両熱交換媒体に対して不動の管状の流路群をもち，それらの媒体が相互に異なった側の流路壁と接触する熱交換装置［２００６．０１］	Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall	15194
F28D   7/02	・	ら旋状に巻かれた流路をもつもの（Ｆ２８Ｄ７／１０が優先）	the conduits being helically coiled(<b>F28D7/10</b> takes precedence)	10616
F28D   7/04	・	渦巻状に巻かれた流路をもつもの（Ｆ２８Ｄ７／１０が優先）	the conduits being spirally coiled(<b>F28D7/10</b> takes precedence)	2553
F28D   7/06	・	１個のＵ字状屈曲部をもつ流路（Ｆ２８Ｄ７／１０が優先）	the conduits having a single U-bend(<b>F28D7/10</b> takes precedence)	3555
F28D   7/08	・	その他の形状に曲げられている流路，例．うねり状またはジグザグ状のもの（Ｆ２８Ｄ７／１０が優先）	the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag(<b>F28D7/10</b> takes precedence)	9872
F28D   7/10	・	他の流路内に，別の流路が配置されているもの，例．同心的なもの	the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically	10898
F28D   7/12	・・	一端で閉鎖されている包囲管をもつもの，すなわち．往復形（Ｆ２８Ｄ７／１４が優先）	the surrounding tube being closed at one end, i.e. return type(<b>F28D7/14</b> takes precedence)	1223
F28D   7/14	・・	両方の管が曲げられているもの	both tubes being bent	877
F28D   7/16	・	流路が間隔をおいて並行に配列されているもの（Ｆ２８Ｄ７／０２〜Ｆ２８Ｄ７／１０が優先）［４］	the conduits being arranged in parallel spaced relation(<b>F28D7/02 to F28D7/10</b>  take precedence)	18347
F28D   9/00		両熱交換媒体に対して不動の板状または積層板状の流路群をもち，それらの媒体が相互に異なった側の流路壁と接触する熱交換装置	Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall	21156
F28D   9/02	・	熱交換媒体が１つの隅から他の隅部へ移動するもの（Ｆ２８Ｄ９／０４が優先）	the heat-exchange media travelling at an angle to one another(<b>F28D9/04</b> takes precedence)	2573
F28D   9/04	・	渦巻状に巻かれた板または同薄板によって形成されている流路	the conduits being formed by spirally-wound plates or laminae	2550
F28D  11/00		可動の流路をもつ熱交換装置	Heat-exchange apparatus employing moving conduits	350
F28D  11/02	・	運動が回転であるもの，例．ドラムまたはローラが回転するもの（Ｆ２８Ｄ１１／０８が優先）	the movement being rotary, e.g. performed by a drum or roller(<b>F28D11/08</b> takes precedence)	1812
F28D  11/04	・・	管または管束が回転するもの	performed by a tube or a bundle of tubes	1160
F28D  11/06	・	運動が往復または振動であるもの（Ｆ２８Ｄ１１／０８が優先）	the movement being reciprocating or oscillating(<b>F28D11/08</b> takes precedence)	176
F28D  11/08	・	２つ以上の流路群がそれぞれ独自の運動をするもの，例．回転ドラム内の回転する管束	more than one conduit assembly performing independent movements, e.g. rotary bundle of tubes in a rotary drum	86
F28D  13/00		流動床を用いる熱交換装置	Heat-exchange apparatus using a fluidised bed	1236
F28D  15/00		閉鎖管中の中間熱伝達媒体が流路壁を通り抜ける熱交換装置	Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls	9064
F28D  15/02	・	その中で媒体が凝縮及び蒸発するもの，例．ヒートパイプ［４］	in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat-pipes	28496
F28D  15/04	・・	毛細管構造を持つ管のあるもの［６］	with tubes having a capillary structure	8390
F28D  15/06	・・	そのための制御装置［６］	Control arrangements therefor	1706
F28D  17/00		不動の中間熱伝達媒体または同物質が相互の熱交換媒体と相い継いで接触する再生式熱交換装置，例．粒状物質を用いるもの	Regenerative heat-exchange apparatus in which a stationary intermediate heat-transfer medium or body is contacted successively by each heat-exchange medium, e.g. using granular particles	2054
F28D  17/02	・	固体，例．多孔性材料，を用いるもの	using rigid bodies, e.g. of porous material	1434
F28D  17/04	・	熱交換媒体の分配装置	Distributing arrangements for the heat-exchange media	426
F28D  19/00		中間熱伝達媒体または同物質が相互の熱交換媒体と相い継いで接触して移動する再生式熱交換装置	Regenerative heat-exchange apparatus in which the intermediate heat-transfer medium or body is moved successively into contact with each heat-exchange medium	828
F28D  19/02	・	粒状物質を用いるもの	using granular particles	408
F28D  19/04	・	固体，例．可動台上にのせられたもの，を用いるもの	using rigid bodies, e.g. mounted on a movable carrier	3462
F28D  20/00		蓄熱プラントまたは装置一般；グループＦ２８Ｄ１７／００またはＦ２８Ｄ１９／００に分類されない再生熱交換装置［４］	Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups <b>F28D17/00</b> or <b>F28D19/00</b>	19514
F28D  20/02	・	潜熱を用いるもの［６］	using latent heat	10831
F28D  21/00		グループＦ２８Ｄ１／００〜Ｆ２８Ｄ２０／００のいずれにも包含されない熱交換装置［４］	Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups <b>F28D1/00 to F28D20/00</b> 	26667
