B62D   1/00		操向制御装置，すなわち，車両の方向変化を起こさせる装置［４，５］	Steering controls, i.e. means for initiating a change of direction of the vehicle	1390
B62D   1/02	・	車両に据え付けられたもの	vehicle-mounted	1118
B62D   1/04	・・	操縦ホイール	Hand wheels	14422
B62D   1/06	・・・	リム，例．加熱装置を持ったもの；リムおおい（Ｂ６２Ｄ１／１１が優先）［５］	Rims, e.g. with heating means; Rim covers(<b>B62D1/11</b> takes precedence)	5786
B62D   1/08	・・・	スポーク，例．弾力性のあるもの（Ｂ６２Ｄ１／１１が優先）［５］	Spokes, e.g. resilient(<b>B62D1/11</b> takes precedence)	883
B62D   1/10	・・・	ハブ；ハブのステアリングコラムへの結合，例．調整自在のもの（Ｂ６２Ｄ１／１１が優先）［５］	Hubs; Connecting hubs to steering columns, e.g. adjustable(<b>B62D1/11</b> takes precedence)	2254
B62D   1/11	・・・	一体となるエネルギー吸収装置，例．可撓自在または折りたたみ可能なもの（ステアリングホイールに組み合わされたパッド入りの内張りＢ６０Ｒ２１／０５；部材の可塑性変形を利用した衝撃吸収材一般Ｆ１６Ｆ７／１２）［５］	incorporating energy-absorbing arrangements, e.g. by being yieldable or collapsible(padded linings associated with the steering wheel <b>B60R21/05</b>; shock absorbers using plastic deformation of members in general <b>F16F7/12</b>)	1205
B62D   1/12	・・	操縦レバー	Hand levers	1211
B62D   1/14	・・・	操向レバー，すなわちステアリングコラムに作用する操縦レバー	Tillers, i.e. hand levers operating on steering columns	518
B62D   1/16	・・	ステアリングコラム	Steering columns	9161
B62D   1/18	・・・	可撓自在または調整自在なステアリングコラム，例．チルト自在なもの（ステアリングコラムに組み合わされたパッド入りの内張りＢ６０Ｒ２１／０５）<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループ１／１８１が１／１８３〜１／１８７のグループに優先する［７］	yieldable or adjustable, e.g. tiltable(padded linings associated with the steering column <b>B60R21/05</b>)	7625
B62D   1/181	・・・・	動力駆動による調整が出来るもの，例．位置を記憶する装置［７］	with power actuated adjustment, e.g. with position memory	1431
B62D   1/183	・・・・	使用中と不使用の位置間で調整できるもの，例．アクセスを良くするためのもの［７］	adjustable between in-use and out-of-use positions, e.g. to improve access	685
B62D   1/184	・・・・	選んだ位置でステアリングコラムをロックする仕組み［７］	Mechanisms for locking columns at selected positions	2592
B62D   1/185	・・・・	軸方向の移動で調整可能なもの，例．テレスコピック式のもの（Ｂ６２Ｄ１／１８３，Ｂ６２Ｄ１／１８７，Ｂ６２Ｄ１／１９が優先）［７］	adjustable by axial displacement, e.g. telescopically(<b>B62D1/183</b>, <b>B62D1/187</b>, <b>B62D1/19</b> take precedence)	2012
B62D   1/187	・・・・	チルト調整手段を持ったもの；チルトおよび軸方向調整手段を持ったもの（Ｂ６２Ｄ１／１８３，Ｂ６２Ｄ１／１９が優先）［７］	with tilt adjustment; with tilt and axial adjustment(<b>B62D1/183</b>, <b>B62D1/19</b> take precedence)	1766
B62D   1/189	・・・・・	ステアリングコラム全体が一つのユニットとして傾斜できるもの［７］	the entire steering column being tiltable as a unit	665
B62D   1/19	・・・・	一体となるエネルギ吸収装置，例．可撓自在または折りたたみ可能なもの（部材の可塑性変形を利用した衝撃吸収材一般Ｆ１６Ｆ７／１２）［５］	incorporating energy-absorbing arrangements, e.g. by being yieldable or collapsible(shock-absorbers using plastic deformation of members in general <b>F16F7/12</b>)	6115
B62D   1/20	・・・	ステアリングコラムの操向伝動装置への結合	Connecting steering column to steering gear	2867
B62D   1/22	・・	選択自在の操向制御要素，例．教習用のもの	Alternative steering-control elements, e.g. for teaching purposes	793
B62D   1/24	・	車両に取付けられていないもの	not vehicle-mounted	554
B62D   1/26	・・	機械的なもの，例．無荷重軸受の案内によるもの（軌道Ｂ６１）	mechanical, e.g. by a non-load-bearing guide(railways <b>B61</b>)	958
B62D   1/28	・・	非機械的なもの	non-mechanical	2192
B62D   3/00		操向伝動装置（動力補助または動力駆動されるものＢ６２Ｄ５／００；操向リンク機種Ｂ６２Ｄ７／００；転向できない車輪用Ｂ６２Ｄ１１／００；伝動装置一般Ｆ１６Ｈ）	Steering gears(power assisted or power driven <b>B62D5/00</b>; steering linkages <b>B62D7/00</b>; for non-deflectable wheels <b>B62D11/00</b>; gearing in general <b>F16H</b>)	1881
B62D   3/02	・	機械的なもの	mechanical	4074
B62D   3/04	・・	ウォーム式のもの	of worm type	1249
B62D   3/06	・・・	ネジおよびナットを持つもの	with screw and nut	759
B62D   3/08	・・・・	介在球体または類似のものを用いるもの	using intermediate balls or the like	970
B62D   3/10	・・・	扇形またはローラ歯車とかみ合うウォームをもつもの	with worm engaging in sector or roller gear	544
B62D   3/12	・・	ラック−ピニオン式のもの	of rack-and-pinion type	8520
B62D   3/14	・	液圧式のもの	hydraulic	572
B62D   5/00		動力補助または動力駆動される操向（転向できない車輪用Ｂ６２Ｄ１１／００；流体圧サーボモータ一般Ｆ１５Ｂ）	Power-assisted or power-driven steering(for non-deflectable wheels <b>B62D11/00</b>; fluid-pressure servomotors in general <b>F15B</b>)	4062
B62D   5/02	・	機械的なもの，例．車両の回転軸から動力を得て，それを操向伝動装置に適用する動力取出機構を用いるもの	mechanical, e.g. using a power-take-off mechanism for taking power from a rotating shaft of the vehicle and applying it to the steering gear	417
B62D   5/04	・	電気的なもの，例．操向伝動装置に，連結され，またはその一部を形成する電気サーボモータを用いるもの	electrical, e.g. using an electric servo-motor connected to, or forming part of, the steering gear	38741
B62D   5/06	・	流体を用いるもの，すなわち．車両の操向に必要な力の大部分またはその全部を加圧流体を用いて得るもの［４］	fluid, i.e. using a pressurised fluid for most or all the force required for steering a vehicle	11781
B62D   5/065	・・	必要に応じて加圧流体の供給を変えるのに特に適した手段に特徴のあるもの，例．随時，変更可能な操向補助［７］	characterised by specially adapted means for varying pressurised fluid supply based on need, e.g. on-demand, variable assist	1272
B62D   5/07	・・	操向および他の装置への圧力流体の供給［４］	Supply of pressurised fluid for steering also supplying other consumers	5802
B62D   5/08	・・	用いられるバルブの型式により特徴づけられたもの（バルブ一般Ｆ１６Ｋ）［４］	characterised by type of valve used(valves in general <b>F16K</b>)	2632
B62D   5/083	・・・	回転バルブ［４］	Rotary valves	2384
B62D   5/087	・・・	摺動スプールバルブ［４］	Sliding spool valves	999
B62D   5/09	・・	バルブ作動装置により特徴づけられたもの［４］	characterised by means for actuating valves	1704
B62D   5/093	・・・	操向ホイールの移動により駆動されるテレモータ（流体操向ギアＢ６２Ｄ３／１４）［４］	Telemotor driven by steering wheel movement(hydraulic steering gear <b>B62D3/14</b>)	399
B62D   5/097	・・・・	ゲロータ型［４］	gerotor type	300
B62D   5/10	・・	動力ユニットの型式により特徴づけられたもの［４］	characterised by type of power unit	1325
B62D   5/12	・・・	ピストンおよびシリンダ［４］	Piston and cylinder	1200
B62D   5/14	・・・	回転モータ［４］	Rotary motor	235
B62D   5/16	・・・	弾性壁を有する膨張自在な室［４］	Expansible chamber with flexible wall	26
B62D   5/18	・・	動力伝達装置により特徴づけられたもの［４］	characterised by power transmitting means	651
B62D   5/20	・・	特別の形式の操向伝動装置または特別の応用に特に適合するもの（操向ギアそれ自体Ｂ６２Ｄ３／００；動力補助または動力駆動に特徴のない操向リンク装置Ｂ６２Ｄ７／００）［４］	specially adapted for particular type of steering gear or particular application(steering gears <u>per se</u><b>B62D3/00</b>; steering linkages not characterised by being power-assisted or power-driven <b>B62D7/00</b>)	317
B62D   5/22	・・・	ラック・ピニオン型のもの［４］	for rack-and-pinion type	2677
B62D   5/24	・・・	ウォーム型のもの［４］	for worm type	1561
B62D   5/26	・・・	旋回軸のもの［４］	for pivoted axles	673
B62D   5/28	・・・	旋回ボギーのもの［４］	for pivoted bogies	238
B62D   5/30	・・	安全装置，例．主操向装置の故障時に操向を確保するための，代りの緊急動力の供給または伝達装置［４］	Safety devices, e.g. alternate emergency power supply or transmission means to ensure steering upon failure of the primary steering means	1595
B62D   5/32	・・・	テレモータ方式のもの［４］	for telemotor systems	282
B62D   6/00		走行状態を検出した結果，及び走行状態に感応した結果に応じて自動的に操向装置を制御する装置，例．制御回路（車両の方向変化を起こさせる装置Ｂ６２Ｄ１／００；操向バルブＢ６２Ｄ５／０６；曲線路上で車体または車輪を傾斜させる手段との結合Ｂ６２Ｄ９／００）［４，６］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>（１）このグループに分類する場合に，もし操向系の他の特徴が重要であれば，グループＢ６２Ｄ１／００〜Ｂ６２Ｄ５／００またはＢ６２Ｄ７／００〜Ｂ６２Ｄ１９／００にも分類する。［５］<br>（２）このグループ（但し，サブグループは除く）においては，グループＢ６２Ｄ１０１／００〜Ｂ６２Ｄ１３７／００のインデキシングコードを付与することが望ましい。［５］	Arrangements for automatically controlling steering depending on driving conditions sensed and responded to, e.g. control circuits(means for initiating a change in direction <b>B62D1/00</b>; steering valves <b>B62D5/06</b>; combined with means for inclining the vehicle body or wheels on bends <b>B62D9/00</b>);<br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>When classifying in this group, classification is also made in the appropriate one of groups <b>B62D1/00 to B62D5/00</b>  or <b>B62D7/00 to B62D19/00</b>  if other aspects of the steering system are of interest.   </li><li>In main group <b>B62D6/00</b>, but excluding its subgroups, it is desirable to add the indexing codes of groups <b>B62D101/00 to B62D137/00</b> .    </li></ul>	29288
B62D   6/02	・	車両速度にのみ感応するもの［４］	responsive only to vehicle speed	3920
B62D   6/04	・	車両の所期進路を乱す力，例．車両の走行方向に対して横に作用する力，にのみ感応するもの［４］	responsive only to forces disturbing the intended course of the vehicle, e.g. forces acting transversely to the direction of vehicle travel	980
B62D   6/06	・	車両の振動減衰装置にのみ感応するもの（自転車用ステアリングダンパＢ６２Ｋ２１／０８）［４］	responsive only to vehicle vibration dampening arrangements(steering dampers for cycles <b>B62K21/08</b>)	204
B62D   6/08	・	入力トルクのみに感応するもの［６］	responsive only to input torque	571
B62D   6/10	・・	トルクの感知手段に特徴のあるもの［６］	characterised by the means for sensing torque	1953
B62D   7/00		操向リンク；スタブ軸またはそれらの取付け具（Ｂ６２Ｄ１３／００が優先；動力補助または動力駆動される操向装置Ｂ６２Ｄ５／００）［５］	Steering linkage; Stub axles or their mountings(<b>B62D13/00</b> takes precedence; power-assisted or power-driven steering <b>B62D5/00</b>)	1795
B62D   7/02	・	枢着された台車用のもの	for pivoted bogies	1170
B62D   7/04	・・	２個以上の車輪を持つもの	with more than one wheel	589
B62D   7/06	・	個別に枢着された車輪用のもの，例．キングピンによるもの	for individually-pivoted wheels, e.g. on king-pins	891
B62D   7/08	・・	車両の縦方向の中心線に対して横方向に単一面に位置している枢軸	the pivotal axes being situated in a single plane transverse to the longitudinal centre line of the vehicle	1759
B62D   7/09	・・・	操向される車輪それぞれの操向角度間の比を変える手段に特徴のあるもの（駆動状態により自動的に比を変えるものＢ６２Ｄ６／００）［５］	characterised by means varying the ratio between the steering angles of the steered wheels(varying the ratio automatically depending on driving conditions <b>B62D6/00</b>)	184
B62D   7/10	・・・	単一出力操向伝動装置をもつもの	with single-output steering gear	117
B62D   7/12	・・・	一対の操向伝動装置を持つもの	with twin-output steering gear	75
B62D   7/14	・・	車両の縦方向の中心線を横切る２個以上の平面に位置している枢軸，例．全車輪操向	the pivotal axes being situated in more than one plane transverse to the longitudinal centre line of the vehicle, e.g. all-wheel steering	8807
B62D   7/15	・・・	操向される車輪それぞれの操向角度間の比を変える手段に特徴のあるもの（駆動状態により自動的に比を変えるものＢ６２Ｄ６／００）［５］	characterised by means varying the ratio between the steering angles of the steered wheels(varying the ratio automatically depending on driving conditions <b>B62D6/00</b>)	3228
B62D   7/16	・	リンク機構の連結具の配置（ピボットそれ自体Ｆ１６Ｃ）	Arrangement of linkage connections(pivots <u>per se</u><b>F16C</b>)	3879
B62D   7/18	・	操向用ナックル；キングピン	Steering knuckles; King-pins	6492
B62D   7/20	・	リンク，例．引き棒（キャンバー，キャスターまたはトーインを調整するための装置Ｂ６２Ｄ１７／００）	Links, e.g. track rods(means for adjusting camber, castor, or toe-in <b>B62D17/00</b>)	4020
B62D   7/22	・	操向系の部品，例．車輪，からの反動，例．振動，を減少または除去する装置［５］	Arrangements for reducing or eliminating reaction, e.g. vibration, from parts, e.g. wheels, of the steering system	1577
B62D   9/00		他に分類されない転向できる車輪の操向（操向位置指示器Ｂ６２Ｄ１５／０２）	Steering deflectable wheels not otherwise provided for(steering-position indicators <b>B62D15/02</b>)	2170
B62D   9/02	・	曲線路上で車体を内方に傾斜させるための手段と結合されたもの	combined with means for inwardly-inclining vehicle body on bends	647
B62D   9/04	・	曲線路上で車両の車輪を傾斜させるための手段と結合されたもの（Ｂ６２Ｄ９／０２が優先）［５］	combined with means for inclining vehicle wheels on bends(<b>B62D9/02</b> takes precedence)	162
B62D  11/00		転向できない車輪の操向；無限軌道帯または類似のもの	Steering non-deflectable wheels; Steering endless tracks or the like	1793
B62D  11/02	・	車両の両側に配された接地装置の差動によって操向されるもの	by differentially driving ground-engaging elements on opposite vehicle sides	792
B62D  11/04	・・	別々の動力源によるもの	by means of separate power sources	2630
B62D  11/06	・・	単一の主動力源によるもの	by means of a single main power source	338
B62D  11/08	・・・	主操向効果を生じさせるための手段としてのブレーキまたはクラッチを用いるもの	using brakes or clutches as main steering-effecting means	5889
B62D  11/10	・・・	両側に差動出力を持つ歯車装置を用いるもの，例．一対の差動装置または遊星歯車	using gearings with differential power outputs on opposite sides, e.g. twin- differential or epicyclic gears	1056
B62D  11/12	・・・・	別々の変速伝動装置を利用するもの	using separate change-speed gearings	227
B62D  11/14	・・・・	片側に付加出力を供給して生じる差動出力によるもの，例．第二の出力源から生じる出力	differential power outputs being effected by additional power supply to one side, e.g. power originating from secondary power source	145
B62D  11/16	・・・・・	その付加出力が機械的に供給されるもの	the additional power supply being supplied mechanically	155
B62D  11/18	・・・・・	その付加出力が液圧的に供給されるもの	the additional power supply being supplied hydraulically	1373
B62D  11/20	・	無限軌道を支持する枢着された台車を持つ無限軌道帯の操向（Ｂ６２Ｄ１１／０２が優先）	Endless-track steering having pivoted bogie carrying track(<b>B62D11/02</b> takes precedence)	364
B62D  11/22	・	無限軌道ローラまたは類似のものの転向による無限軌道帯の操向	Endless-track steering being effected by deflecting endless-track rollers or the like	153
B62D  11/24	・	操向車輪と無限軌道帯とを有する車両に適用された無限軌道帯の操向	Endless-track steering specially adapted for vehicles having both steerable wheels and endless track	231
B62D  12/00		直列に連結して作動されるか，または枢支して連結されたフレームを持つ車両に特に適合する操向（無限軌道帯または類似のものの操向Ｂ６２Ｄ１１／００；付随車に特に適合する操向Ｂ６２Ｄ１３／００）［４］	Steering specially adapted for vehicles operating in tandem or having pivotally connected frames(steering endless tracks or the like <b>B62D11/00</b>; steering specially adapted for trailers <b>B62D13/00</b>)	1216
B62D  12/02	・	直列に連結して作動される車両用のもの［４］	for vehicles operating in tandem	390
B62D  13/00		付随車に特に適用された操向（牽引ヒッチと操向ヒッチが結合されたものＢ６０Ｄ）	Steering specially adapted for trailers(combined traction and steering hitches <b>B60D</b>)	2217
B62D  13/02	・	中央が枢着された車軸用	for centrally-pivoted axles	1204
B62D  13/04	・	各別に枢着された車輪用	for individually-pivoted wheels	1301
B62D  13/06	・	普通に牽引される付随車の後退用のもの	for backing a normally-drawn trailer	1007
B62D  15/00		他に分類されない操向［２００６．０１］	Steering not otherwise provided for	1941
B62D  15/02	・	操向位置表示装置［４］	Steering position indicators	12478
B62D  17/00		キャンバー，キャスターまたはトーイン調整用の装置	Means on vehicle for adjusting camber, castor, or toe-in	3209
B62D  19/00		ラディアスロッド，すなわち間隔部材	Radius rods, i.e. distance members	199
B62D  21/00		下部構造，すなわち，車両ボデーを取り付ける車台フレーム（フレームと車両ボデーとが結合されたものＢ６２Ｄ２３／００）	Understructures, i.e. chassis frame on which a vehicle body may be mounted(combined frame and vehicle body <b>B62D23/00</b>)	11429
B62D  21/02	・	縦または横方向に配置されたフレーム部材からなるもの［４］	comprising longitudinally or transversely arranged frame members	13458
B62D  21/03	・・	横部材がボデー支持体となっているもの［４］	transverse members providing body support	889
B62D  21/04	・・	縦方向部材が一つのもの	single longitudinal type	627
B62D  21/05	・・	ヒッチ型フレーム，すなわち．少なくとも２つの縦方向フレーム部材が，より小さい横寸法を有する別の縦方向フレーム部材により連結されて形成されたもの［４］	pinched frame type, i.e. formed of at least two longitudinal frame sections connected by other longitudinal frame sections of lesser transverse dimension	179
B62D  21/06	・	Ｘ型またはフォーク型構造のもの，すなわち．フレームを平面で見てＸ型またはフォーク型部材を有するもの	of X-shaped or fork-shaped construction, i.e. having members which form an X or fork as the frame is seen in plan view	407
B62D  21/07	・	広幅ヒップ型フレーム，すなわち．広幅箱型中間部がそこから前後両方向に延びる狭い部分を有するもの［４］	wide-hipped frame type, i.e. a wide box-shaped mid portion with narrower sections extending from said mid portion in both fore and aft directions	157
B62D  21/08	・	交叉部材を持つ構築物（“Ｆａｃｈｗｅｒｋｒａｈｍｅｎ”）	built-up with interlaced cross members ("Fachwerkrahmen")	615
B62D  21/09	・	荷重支持面の取付け装置［４］	Means for mounting load bearing surfaces	4509
B62D  21/10	・	主部材が板状のもの	in which the main member is plate-like	639
B62D  21/11	・	懸架のための弾性装置を有するもの［４］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループはフレーム構造については形式的な記載しかなく，主に懸架装置に関する主題事項を包含しない。ただし，これらはサブクラスＢ６０Ｇに包含する。［４］	with resilient means for suspension; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>This group <u>does not cover</u> subject matter primarily relating to the suspension, with only a nominal recitation of frame structure, which is covered by subclass <b>B60G</b>. </li></ul>	5124
B62D  21/12	・	容易に分離できる部品で組み立てられたもの	assembled from readily-detachable parts	1239
B62D  21/14	・	長さまたは幅を調整できるもの	of adjustable length or width	1990
B62D  21/15	・	衝撃吸収装置を有するもの，例．別の物体との衝突によりその形状または寸法を永久または一時的に変化するように設計されたフレーム（バンパーＢ６０Ｒ１９／０２；緩衝装置一般Ｆ１６Ｆ）［４］	having impact absorbing means, e.g. a frame designed to permanently or temporarily change shape or dimension upon impact with another body(bumpers <b>B60R19/02</b>; shock absorbers in general <b>F16F</b>)	10855
B62D  21/16	・	流体貯蔵室を有するもの［４］	having fluid storage compartment	550
B62D  21/17	・	流体または電気導通装置を形成するものまたは力または信号を伝達する他の装置を有するもの［４］	forming fluid or electrical conduit means or having other means to accommodate the transmission of a force or signal	648
B62D  21/18	・	グループＢ６２Ｄ２１／０２〜Ｂ６２Ｄ２１／１７に含まれないものであって車両型式により特徴づけられたもの［４］	characterised by the vehicle type and not provided for in groups <b>B62D21/02 to B62D21/17</b> 	5476
B62D  21/20	・・	トレーラ型，すなわち．動力を持たない車両に用いるように特に構成されたフレーム［４］	trailer type, i.e. a frame specifically constructed for use in a non-powered vehicle	2013
B62D  23/00		上部構造とフレームとが結合されたもの，すなわちモノコック構造のもの（上部構造の構成体Ｂ６２Ｄ２５／００）	Combined superstructure and frame, i.e. monocoque constructions(superstructure sub-units <b>B62D25/00</b>)	2711
B62D  24/00		車体と車両フレームとの結合（Ｂ６２Ｄ２３／００，Ｂ６２Ｄ３３／０７７が優先）［５］	Connections between vehicle body and vehicle frame(<b>B62D23/00</b>, <b>B62D33/077</b> take precedence)	1346
B62D  24/02	・	車両フレームに対し相対的に動かないようにされ，かつ，振動吸収マウント，例．ゴムパッドに取付けられた車体［５］	Vehicle body, not intended to move relatively to the vehicle frame, and mounted on vibration absorbing mountings, e.g. rubber pads	1149
B62D  24/04	・	車両フレームに対する相対的動きのため弾性のある支持装置上に取付けられた車体［５］	Vehicle body mounted on resilient suspension for movement relative to the vehicle frame	414
B62D  25/00		上部構造の構成体；他に分類されないそれらの部品または細部	Superstructure sub-units; Parts or details thereof not otherwise provided for	10491
B62D  25/02	・	側板	Side panels	8801
B62D  25/04	・	戸柱	Door pillars	13597
B62D  25/06	・	固定式屋根（非固定式屋根または可動パネルを有する屋根Ｂ６０Ｊ７／００；屋根用裏張りＢ６０Ｒ１３／０２；隔離用部材Ｂ６０Ｒ１３／０８）	Fixed roofs(non-fixed roofs or roofs with movable panels <b>B60J7/00</b>; roof liners <b>B60R13/02</b>; insulating elements <b>B60R13/08</b>)	10566
B62D  25/07	・・	排水装置または水案内装置を屋根構造物と一体に有するもの［４］	having water drainage or guide means integral with roof structure	1152
B62D  25/08	・	前部または後部の部材	Front or rear portions	30316
B62D  25/10	・・	ボンネットまたはリッド	Bonnets or lids	10913
B62D  25/12	・・・	その部品または細部部品（錠Ｅ０５Ｂ；ヒンジＥ０５Ｄ；平衡おもり手段Ｅ０５Ｆ；ばねＦ１６Ｆ）	Parts or details thereof(locks <b>E05B</b>; hinges <b>E05D</b>; counterbalancing means <b>E05F</b>; springs <b>F16F</b>)	12818
B62D  25/13	・・・・	ウオーターデフレクタ［５］	Water deflectors	276
B62D  25/14	・・	上部構造の構成体であるダッシュボード（他のダッシュボードＢ６０Ｋ）	Dashboards as superstructure sub-unit(other dashboard aspects <b>B60K</b>)	5129
B62D  25/16	・・	泥除または泥除板；車輪のおおい板（車輪またはタイヤから異物を除去するものＢ６０Ｓ）	Mud-guards or wings; Wheel cover panels(equipped with means for freeing wheels or tyres from foreign matter <b>B60S</b>)	10251
B62D  25/18	・・・	それの部品または細部部品，例．泥除板	Parts or details thereof, e.g. mud-guard flaps	7681
B62D  25/20	・	床または底部の構成体	Floors or bottom sub-units	28501
B62D  25/22	・	踏板，踏段，または上部構造の構成体として同様のもの（車両における他の踏段，梯子状の物，または踏板Ｂ６０Ｒ）	Running-boards, steps, or the like, as superstructure sub-unit(other arrangements of steps, ladders, or running-boards in vehicles <b>B60R</b>)	2026
B62D  25/24	・	可動または取り外し可能の閉鎖部材をもつ入口のある上部構造の構成体（車両の燃料タンクのための入口カバーＢ６０Ｋ１５／０５）［５］	Superstructure sub-units with access openings having movable or removable closures(inlet covers for vehicle fuel tanks <b>B60K15/05</b>)	4529
B62D  27/00		上部構造の構成体を結合するもの	Connections between superstructure sub-units	1635
B62D  27/02	・	剛性のもの	rigid	6779
B62D  27/04	・	弾力性のあるもの	resilient	2094
B62D  27/06	・	簡単に取外しのできるもの	readily releasable	4101
B62D  29/00		それの材質に特徴のある上部構造	Superstructures characterised by material thereof	5790
B62D  29/02	・	主として木製のもの	predominantly of wood	461
B62D  29/04	・	主として合成材によるもの（プラスチックまたは可塑状態の物質の加工Ｂ２９）	predominantly of synthetic material(working of plastics or substances in a plastic state <b>B29</b>)	5154
B62D  31/00		旅客輸送車の上部構造（航空機または空港設備と協働して特に用いられる旅客輸送車Ｂ６４Ｆ１／３１）	Superstructures for passenger vehicles(passenger vehicles specially adapted to co-operate with aircraft or terminal buildings <b>B64F1/31</b>)	2250
B62D  31/02	・	大量の旅客輸送用のもの，例．団体用バス	for carrying large numbers of passengers, e.g. omnibus	2750
B62D  31/04	・	一つ以上のデッキを持ったもの	with more than one deck	453
B62D  33/00		貨物輸送用の上部構造（運搬用部材が移動できるものＢ６０Ｐ；裏張りＢ６０Ｒ１３／００）	Superstructures for load-carrying vehicles(in which a load-carrying element is movable <b>B60P</b>; liners <b>B60R13/00</b>)	2988
B62D  33/02	・	プラットホーム；無蓋の荷物収容室	Platforms; Open load compartments	8838
B62D  33/023	・・	側板またはテールゲートの構造［５］	Sideboard or tailgate structures	3059
B62D  33/027	・・・	可動性の［５］	movable	3863
B62D  33/03	・・・・	下方開放による［５］	by swinging down	1802
B62D  33/033	・・・・	取りはずし自在の［５］	removable	593
B62D  33/037	・・・・	そのための掛け金手段［５］	Latching means therefor	1838
B62D  33/04	・	囲いのある荷物収容室	Enclosed load compartments	11549
B62D  33/06	・	運転台	Drivers' cabs	10383
B62D  33/063	・・	ある位置から少なくとも一つの別の位置へ可動のもの，例．ティルト可能なもの，縦軸の回りを旋回自在のもの，車両の一側面から反対側へ移動可能のもの［５］	movable from one position into at least one other position, e.g. tiltable, pivotable about a vertical axis, displaceable from one side of the vehicle to the other	1129
B62D  33/067	・・・	ティルト可能なもの［５］	tiltable	2780
B62D  33/07	・・・・	ティルトまたは運転位置に運転台をロックする装置に特徴のあるもの［５］	characterised by the device for locking the cab in the tilted or in the driving position	1340
B62D  33/073	・・・	車両制御装置の特殊な適用に特徴のあるもの［５］	characterised by special adaptations of vehicle control devices	707
B62D  33/077	・	車両フレームに対する上部構造の結合を特徴とするもの［５］	characterised by the connection of the superstructure to the vehicle frame	1130
B62D  33/08	・・	調整可能な手段からなるもの（Ｂ６２Ｄ３３／１０が優先）［５］	comprising adjustable means(<b>B62D33/10</b> takes precedence)	1578
B62D  33/10	・・	フレーム上での上部構造懸架手段からなるもの［５］	comprising means for the suspension of the superstructure on the frame	1413
B62D  35/00		流線の形状に特徴のある車両の車体	Vehicle bodies characterised by streamlining	10550
B62D  35/02	・	下部外面が流線型のもの	Streamlining the undersurfaces	2007
B62D  37/00		制御された懸架装置を持たない車体の安定装置	Stabilising vehicle bodies without controlling suspension arrangements	1379
B62D  37/02	・	空気力学的装置によるもの	by aerodynamic means	6349
B62D  37/04	・	移動質量の装置によるもの	by means of movable masses	1138
B62D  37/06	・・	回転儀を利用するもの	using gyroscopes	330
B62D  39/00		車両の車体で他に分類されないもの	Vehicle bodies not otherwise provided for	1367
B62D  41/00		衝突の際に車両を同定するのに適合するもの；衝突範囲を印しまたは記録するのに適合するもの	Fittings for identifying vehicles in case of collision; Fittings for marking or recording collision areas	2084
B62D  43/00		予備タイヤの収容具，支持具，または取付装置	Spare wheel stowing, holding, or mounting arrangements	2830
B62D  43/02	・	車体の外部に設けられるもの	external to the vehicle body	2211
B62D  43/04	・・	車体の下部に取付けられるもの	attached beneath the vehicle body	2290
B62D  43/06	・	車体の内部に設けられるもの	within the vehicle body	711
B62D  43/08	・・	垂直に配置されるもの	and arranged substantially vertical	306
B62D  43/10	・・	水平に配置されるもの	and arranged substantially horizontal	1505
B62D  47/00		主として旅客輸送用自動車または付随車（上部構造Ｂ６２Ｄ３１／００）［３］	Motor vehicles or trailers predominantly for carrying passengers(superstructures <b>B62D31/00</b>)	1215
B62D  47/02	・	大量の旅客輸送用のもの，例．団体用バス	for large numbers of passengers, e.g. omnibus	1508
B62D  49/00		トラクタ（歩行式のものＢ６２Ｄ５１／０４；無限軌道帯を特徴とするものＢ６２Ｄ５５／００）	Tractors(of walk type <b>B62D51/04</b>; endless-track features <b>B62D55/00</b>)	8710
B62D  49/02	・	持ち上げ装置を装備するように修正されたもの	modified to take lifting devices	1221
B62D  49/04	・	押し出し装置を装備するように修正されたもの	modified to take pushing devices	254
B62D  49/06	・	多目的に適合するもの	adapted for multi-purpose use	4122
B62D  49/08	・	転覆または転倒を防止する装置を有するもの（車両に特に適合され，またはそれに配置された推進ユニット制御装置の安全装置Ｂ６０Ｋ２８／００）［４］	having means for preventing overturning or tipping(safety devices for propulsion-unit control, specially adapted for, or arranged in, vehicles <b>B60K28/00</b>)	2520
B62D  51/00		運転者用の座席のないことを特徴とするもの	Motor vehicles characterised by the driver not being seated	1461
B62D  51/02	・	車両内で運転者が立つようにしたもの	the driver standing in the vehicle	668
B62D  51/04	・	運転者が歩行するもの	the driver walking	1522
B62D  51/06	・・	単一軸の歩行式トラクタ	Uniaxle walk-type tractors	4417
B62D  53/00		トラクタと付随車とが結合されたもの；路面車両（五車輪用連結器以外のトラクタ用連結器Ｂ６０Ｄ）	Tractor-trailer combinations; Road trains(traction couplings other than fifth-wheel couplings <b>B60D</b>)	4242
B62D  53/02	・	単一軸のトラクタと単一軸のトレーラとからなっているもの	comprising a uniaxle tractor unit and a uniaxle trailer unit	1786
B62D  53/04	・	他の車両の前部または後部を支持する装置を持って他の車両荷重の重要部を支持する車両からなるもの	comprising a vehicle carrying an essential part of the other vehicle's load by having supporting means for the front or rear part of the other vehicle	1400
B62D  53/06	・・	セミトレーラ	Semi-trailers	6111
B62D  53/08	・・	第五車輪を持つトラクタの連結器	Fifth-wheel traction couplings	5310
B62D  53/10	・・・	偶然の連結解放を防止する装置を持つもの	with means for preventing accidental uncoupling	387
B62D  53/12	・・・	自動連結装置	engaging automatically	537
B62D  55/00		無限軌道車（操向部門Ｂ６２Ｄ１１／００）	Endless-track vehicles(steering aspects <b>B62D11/00</b>)	2596
B62D  55/02	・	軌道帯および付随の車輪を持つもの	with tracks and additional ground wheels	1681
B62D  55/04	・	軌道帯および選択自在の車輪を持つもの，例．無限軌道車から車輪付車両または万能車両に転換できるもの	with tracks and alternative ground wheels, e.g. changeable from endless-track vehicle into wheeled vehicle and <u>vice versa</u>	2041
B62D  55/06	・	軌道帯をもち接地車輪がないもの	with tracks and without ground wheels	3822
B62D  55/065	・・	多軌道帯型車両，すなわち．三つ以上の軌道帯をもつもの［４］	Multi-track vehicles, i.e. more than two tracks	5152
B62D  55/07	・・	単軌道帯型車両［４］	Mono-track vehicles	767
B62D  55/075	・・	階段を昇降するための軌道帯車両（磁気的または空気接地部をもつものＢ６２Ｄ５５／２６５；病人または身体障害者に特に適したいすまたは個人輸送手段Ａ６１Ｇ５／００）［４］	Tracked vehicles for ascending or descending stairs(magnetic or pneumatic ground-engaging parts <b>B62D55/265</b>; chairs or personal conveyances specially adapted for patients or disabled persons <b>A61G5/00</b>)	2084
B62D  55/08	・	無限軌道帯；それの部品	Endless-track units; Parts thereof	6483
B62D  55/084	・・	車両に取り外し自在に，調整可能に，または拡張できるように装備された無限軌道帯ユニットまたはキャリッジ，例．携帯可能な軌道帯ユニット（Ｂ６２Ｄ５５／０７が優先）［４］	Endless-track units or carriages mounted separably, adjustably or extensibly on vehicles, e.g. portable track units(<b>B62D55/07</b> takes precedence)	2228
B62D  55/088	・・	異物をしめ出しまたは取除く装置を持つもの，例．シール装置，軌道帯リンクまたはスプロケットを自ら清掃するもの，デフレクタ板またはスクレーパ［４］	with means to exclude or remove foreign matter e.g. sealing means, self-cleaning track links or sprockets, deflector plates or scrapers	1959
B62D  55/092	・・	潤滑装置を有するもの（潤滑一般Ｆ１６Ｎ）［４］	with lubrication means(lubricating in general <b>F16N</b>)	609
B62D  55/096	・・	騒音減少装置を有するもの［４］	with noise reducing means	496
B62D  55/10	・・	台車；フレーム（軌道帯の緊張装置Ｂ６２Ｄ５５／３０）	Bogies; Frames(track-tensioning means <b>B62D55/30</b>)	3551
B62D  55/104	・・	車輪，ローラ，ボギーまたはフレーム用懸架装置（車両懸架装置一般Ｂ６０Ｇ）［４］	Suspension devices for wheels, rollers, bogies or frames(vehicle suspension in general <b>B60G</b>)	1377
B62D  55/108	・・・	機械的スプリング，例．トーションバー，を有するもの［４］	with mechanical springs, e.g. torsion bars	1480
B62D  55/112	・・・	流体スプリング，例．流体圧，空気圧スプリング，を有するもの［４］	with fluid springs, e.g. hydraulic, pneumatic	635
B62D  55/116	・・・	懸架装置に対する作用による車台の姿勢または位置の制御，例．傾斜に対する補償［４］	Attitude or position control of chassis by action on suspension, e.g. to compensate for a slope	1591
B62D  55/12	・・	駆動鎖輪の配置，位置選定，または適合装置	Arrangement, location, or adaptation of driving sprockets	2499
B62D  55/125	・・・	最終駆動装置［４］	Final drives	888
B62D  55/13	・・・・	交換容易なモジュラー型［４］	readily interchangeable modular type	133
B62D  55/135	・・・	取り外し可能な駆動クラウンを有するもの［４］	with dismountable driving crown	104
B62D  55/14	・・	ローラの配置，位置選定，または適合装置	Arrangement, location, or adaptation of rollers	3967
B62D  55/15	・・・	取付け装置，例．ブッシング，車軸，ベアリング，シーリング［４］	Mounting devices, e.g. bushings, axles, bearings, sealings	1757
B62D  55/18	・・	軌道帯（自己清浄性軌道帯リンクＢ６２Ｄ５５／０８８）［４］	Tracks(self-cleaning track links <b>B62D55/088</b>)	1579
B62D  55/20	・・・	関節型のもの，例．鎖	of articulated type, e.g. chains	2228
B62D  55/205	・・・・	軌道帯リンク間の連結［４］	Connections between track links	839
B62D  55/21	・・・・・	横ピボットピンにより連結されたリンク［４］	Links connected by transverse pivot pins	1427
B62D  55/215	・・・・・	リンク間の弾性連結［４］	Resilient connections between links	162
B62D  55/22	・・・・	背面方向へのたわみを防止または修正する配置	Arrangements for preventing or modifying back-flexing	181
B62D  55/24	・・・	連続してたわむ型のもの，例．ゴム帯	of continuously-flexible type, e.g. rubber belts	3363
B62D  55/247	・・・・	気体を満たした，または膨脹可能な弾性軌道帯（膨脹可能な弾性体への弁の取付けＢ６０Ｃ２９／００）［４］	Gas filled or inflatable flexible tracks(connection of valves to inflatable elastic bodies <b>B60C29/00</b>)	163
B62D  55/253	・・・・	一またはそれ以上のケーブルまたは類似要素で連結された要素を有するもの［４］	having elements interconnected by one or more cables or like elements	2815
B62D  55/26	・・・	接地用部品または部材	Ground-engaging parts or elements	2261
B62D  55/265	・・・・	磁気または空気粘着部を有するもの［４］	having magnetic or pneumatic adhesion	988
B62D  55/27	・・・・	変動地表を進行するため異なる型式のつかみ金を有するもの［４］	having different types of crampons for progression over varying ground	223
B62D  55/275	・・・・	路面板，例．トレッドが地表に切込まないようにした装置，を有するもの［４］	with street plate, i.e. means to prevent tread from cutting into road surface	642
B62D  55/28	・・・・	分離できるもの	detachable	1160
B62D  55/30	・・	軌道帯の緊張装置	Track-tensioning means	4092
B62D  55/32	・	無限軌道帯方式の組立て，分解，修理または保守［４］	Assembly, disassembly, repair or servicing of endless-track systems	1327
B62D  57/00		車輪または軌道帯以外の他の推進装置または接地装置を単独または車輪または軌道帯に加えて有することを特徴とする車両（そりＢ６２Ｂ；自動車そりＢ６２Ｍ）［５］	Vehicles characterised by having other propulsion or other ground-engaging means than wheels or endless track, alone or in addition to wheels or endless track(sledges <b>B62B</b>; motor sledges <b>B62M</b>)	1615
B62D  57/02	・	接地推進装置を持つもの，例．足踏部材	with ground-engaging propulsion means, e.g. walking members	5551
B62D  57/024	・・	無限軌道帯で特に傾斜面または垂直面上の移動に適するもの（階段を昇降するための軌道帯車両Ｂ６２Ｄ５５／０７５；階段を昇降するためのハンドカートＢ６２Ｂ５／０２）［５］	specially adapted for moving on inclined or vertical surfaces(endless-track vehicles for ascending or descending stairs <b>B62D55/075</b>; hand-carts with provision for travelling up or down stairs <b>B62B5/02</b>)	7849
B62D  57/028	・・	車輪の他に機械的脚をもつもの（Ｂ６２Ｄ５７／０２４が優先；車両の全体または一部を支持，持ち上げまたは移動するための地上に置かれて使用される車両用付属品Ｂ６０Ｓ９／００）［５］	having wheels and mechanical legs(<b>B62D57/024</b> takes precedence; ground-engaging vehicle fittings for supporting, lifting or manoeuvring the vehicle, wholly or in part <b>B60S9/00</b>)	2442
B62D  57/032	・・	交互にまたは連続して持ち上げられる支持台と脚をもつもの；交互にまたは連続して持ち上げられる足または滑走部をもつもの（Ｂ６２Ｄ５７／０２４が優先）［５］	with alternately or sequentially lifted supporting base and leg; with alternately or sequentially lifted feet or skid(<b>B62D57/024</b> takes precedence)	8102
B62D  57/036	・・	らせん形のもの，例．アルキメデスのらせん（Ｂ６２Ｄ５７／０２４が優先）［５］	screw type, e.g. Archimedian screw(<b>B62D57/024</b> takes precedence)	365
B62D  57/04	・	接地推進装置とは別の装置を持つもの，例．プロペラを持つもの（ジェット推進装置Ｂ６０Ｋ）	having other than ground-engaging propulsion means, e.g. having propellers(arrangement of jet-propulsion units <b>B60K</b>)	451
B62D  59/00		駆動車輪または類似のものを持つ付随車	Trailers with driven ground wheels or the like	622
B62D  59/02	・	外部から駆動されるもの	driven from external propulsion unit	1131
B62D  59/04	・	付随車に設けられている推進装置から駆動されるもの	driven from propulsion unit on trailer	1014
B62D  61/00		車輪の配列または数に特徴のある自動車または付随車であって，他に分類されないもの，例．４つの車輪を菱形に配列したもの	Motor vehicles or trailers, characterised by the arrangement or number of wheels, not otherwise provided for, e.g. four wheels in diamond pattern	1838
B62D  61/02	・	車両の縦中心線に沿って縦に並んだ二つの路面車輪を持つもの	with two road wheels in tandem on the longitudinal centre line of the vehicle	705
B62D  61/04	・・	同軸上に二車輪を持つもの	with two other wheels which are coaxial	293
B62D  61/06	・	三車輪を持つもの	with only three wheels	853
B62D  61/08	・・	単一の前輪を持つもの	with single front wheel	1160
B62D  61/10	・	四車輪以上持つもの	with more than four wheels	2816
B62D  61/12	・	数を変更自在の接地車輪を持つもの，例．他の車輪より高所に配設された数個の車輪を持つもの，または出没自在の車輪を持つもの（移動させる目的のみのものＢ６０Ｓ）	with variable number of ground-engaging wheels, e.g. with some wheels arranged higher than others, or with retractable wheels(for manoeuvring purposes only <b>B60S</b>)	2875
B62D  63/00		自動車または付随車で他に分類されないもの	Motor vehicles or trailers not otherwise provided for	1061
B62D  63/02	・	自動車	Motor vehicles	11340
B62D  63/04	・・	部品または付属品の構成部材	Component parts or accessories	10103
B62D  63/06	・	付随車（居住設備を有する車両，例．キャラバン．キャンピングカーまたは類似の車両Ｂ６０Ｐ３／３２）	Trailers(vehicles comprising living accommodation for people, e.g. caravans, camping or like vehicles, <b>B60P3/32</b>)	7112
B62D  63/08	・・	部品または付属品の構成部材	Component parts or accessories	3787
B62D  65/00		自動車またはトレーラーの設計，製造，例．組立て，解体，または構造的な変更で他に分類されないもの	Designing, manufacturing, e.g. assembling, facilitating disassembly, or structurally modifying motor vehicles or trailers, not otherwise provided for	10957
B62D  65/02	・	サブユニットまたは部品の，車体，その他のサブユニットまたは部品への組み付け，位置決め［７］	Joining sub-units or components to, or positioning sub-units or components with respect to, body shell or other sub-units or components	6466
B62D  65/04	・・	異なる機能を持つサブユニットから成るユニットの組み付け，例．エンジンとボンネットからなるユニット（Ｂ６２Ｄ６５／０６〜Ｂ６２Ｄ６５／１６が優先）［７］	Joining preassembled modular units composed of sub-units performing diverse functions, e.g. engine and bonnet(<b>B62D65/06 to B62D65/16</b>  take precedence)	855
B62D  65/06	・・	ドア，窓，開閉式の屋根，トランクリッド，ボンネット，ウェザーストリップまたはシール［７］	the sub-units or components being doors, windows, openable roofs, lids, bonnets, or weather strips or seals therefor	3799
B62D  65/08	・・・	ウェザーストリップまたはシール［７］	Weather strips or seals	476
B62D  65/10	・・	エンジン，クラッチまたはトランスミッション［７］	the sub-units or components being engines, clutches or transmissions	776
B62D  65/12	・・	サスペンション，ブレーキまたは車輪［７］	the sub-units or components being suspensions, brakes or wheel units	1520
B62D  65/14	・・	車両内装部品，例．シート，ライニング，トリム，計器板［７］	the sub-units or components being passenger compartment fittings, e.g. seats, linings, trim, instrument panels	1867
B62D  65/16	・・	車両外装部品，例．バンパー，ライト，ワイパー［７］	the sub-units or components being exterior fittings, e.g. bumpers, lights, wipers	1556
B62D  65/18	・	自動車またはトレーラーの製造ラインに特に適合する輸送，搬送または牽引システム［７］	Transportation, conveyor or haulage systems specially adapted for motor vehicle or trailer assembly lines	4896
B62D  67/00		回収可能な部品，例．リサイクル用，を回収するための車両の解体（破壊や変形による車両の破棄Ｂ０９Ｂ３／００，Ｂ０９Ｂ５／００）［７］	Systematic disassembly of vehicles for recovery of salvageable components, e.g. for recycling(for disposal of vehicles by destroying or transformation <b>B09B3/00</b>, <b>B09B5/00</b>)	1268
B62D 101/00		路上速度［５］	Road speed	10266
B62D 103/00		走行方向における加速または減速［５］	Acceleration or deceleration in the direction of travel	939
B62D 105/00		牽引損失，例．車輪の回転または滑り［５］	Loss of traction, e.g. wheel spin or skid	393
B62D 107/00		温度［５］	Temperature	373
B62D 109/00		運転者または操作者の存在，不在または不活動状態，例．クラッチ，ブレーキまたはスロットルの操作の検知によるもの［５］	Presence, absence or inactivity of driver or operator, e.g. by sensing the operation of the clutch, brake or throttle	752
B62D 111/00		車両の所期進路を乱す力，例．走行方向に対し横に作用する力［５］	Forces disturbing the intended course of the vehicle, e.g. forces acting transversely of the direction of travel	2047
B62D 113/00		操向機構の動作位置，例．操向車輪またはハンドル［５］	Position of parts of the steering mechanism, e.g. the steered wheels or the steering wheel	9320
B62D 115/00		連結式車両の連結角度；牽引車両に対する牽引棒の角度［５］	Angle of articulation of articulated vehicle; Angle of tow-bar to towing vehicle	65
B62D 117/00		ハンドル角速度［５］	Angular velocity of steering wheel	1729
B62D 119/00		ハンドルトルク［５］	Steering wheel torque	6701
B62D 121/00		操向リンクにかかる力［５］	Force applied to the steering linkage	268
B62D 123/00		車両設備のための流体圧力供給，例．動力駆動操向装置用；圧力発生，圧力消滅またはそれらの限界値；潤滑または他の流体の容量［５］	Fluid pressure supply for vehicle equipment, e.g. for power-assisted steering; Presence, failure or threshold values thereof; Lubricating or other fluid capacities	253
B62D 125/00		選択された特定のギヤ比［５］	Particular gear ratio selected	198
B62D 127/00		エンジン回転数［５］	Engine speed	427
B62D 131/00		積載量，荷重に係る車両の高さを含む；車両振動減衰手段の状態［５］	Load, including height of vehicle dependent on load; State of vehicle vibration damping means	306
B62D 133/00		平衡または傾斜，道路の勾配を含む［５］	Trim or inclination, including road gradient	303
B62D 135/00		空気の湿気含有量［５］	Air moisture content	12
B62D 137/00		グループＢ６２Ｄ１０１／００〜Ｂ６２Ｄ１３５／００において分類されない状態［５］	Conditions not specified in groups <b>B62D101/00 to B62D135/00</b> 	7194
