F41J   1/00		標的；標的台；標的保持器（Ｆ４１Ｊ２／００〜Ｆ４１Ｊ１１／００が優先；弾丸受けと組み合わせた標的Ｆ４１Ｊ１３／０２）［５］	Targets; Target stands; Target holders(<b>F41J2/00 to F41J11/00</b>  take precedence;  targets combined with bullet catchers <b>F41J13/02</b>)	1220
F41J   1/01	・	材料，構造または表面に特徴のある標的円盤（Ｆ４１Ｊ５／０４４が優先）［５］	Target discs characterised by their material, structure or surface(<b>F41J5/044</b> takes precedence)	1117
F41J   1/08	・	砲，例．大砲，用；航空機による攻撃用；目標，例．戦車，航空機，をまねた実物大模型［５］	for ordnance, e.g. cannons; for attacking by aircraft; Full-scale models imitating target objects, e.g. tanks, aircraft	111
F41J   1/10	・	標的台；標的保持器	Target stands; Target holders	1935
F41J   2/00		反射標的，例．レーダー反射標的；電磁波を発信するアクティブ標的［５］	Reflecting targets, e.g. radar-reflector targets; Active targets transmitting electromagnetic waves	397
F41J   2/02	・	赤外放射線を発信するアクティブ標的［５］	Active targets transmitting infrared radiation	396
F41J   3/00		矢またはダーツ用標的，例．スポーツまたは娯楽用	Targets for arrows or darts, e.g. for sporting or amusement purposes	2158
F41J   3/02	・	矢またはダーツ競技用の表示または得点板	Indicators or score boards for arrow or dart games	469
F41J   5/00		標的表示方式；標的命中または得点検知方式［５］	Target indicating systems; Target-hit or score detecting systems	896
F41J   5/02	・	光電式命中検知方式	Photo-electric hit-detector systems	1320
F41J   5/04	・	電気式命中表示方式；電気的接触またはスイッチの作動による命中検知［５］	Electric hit-indicating systems; Detecting hits by actuation of electric contacts or switches	882
F41J   5/044	・・	貫通発射体による短絡用に２つ以上の導電層を有する標的［５］	Targets having two or more electrically- conductive layers for short-circuiting by penetrating projectiles	103
F41J   5/048	・・・	層の１つが分割された標的の一部をしているもの［５］	one of the layers being in the form of discrete target sections	52
F41J   5/052	・・	多数の電気的接点からなり，それぞれが分割された標的の一部に相当し，かつそれらの動きによって作動される標的（Ｆ４１Ｊ５／０５６が優先）［５］	Targets comprising a plurality of electric contacts, each corresponding to a discrete target section and being actuated by the movement thereof(<b>F41J5/056</b> takes precedence)	172
F41J   5/056	・・	標的体の命中で発生する機械的振動によるスイッチの作動，例．衝撃または振動変換器を用いるもの［５］	Switch actuation by hit-generated mechanical vibration of the target body, e.g. using shock or vibration transducers	227
F41J   5/06	・	音響式命中表示方式，すなわち衝撃波の検知（Ｆ４１Ｊ５／０５６が優先）	Acoustic hit-indicating systems, i.e. detecting of shock waves(<b>F41J5/056</b> takes precedence)	540
F41J   5/08	・	赤外線命中表示方式	Infrared hit-indicating systems	186
F41J   5/10	・	映写による命中表示方式（映写標的Ｆ４１Ｊ９／１４）	Cinematographic hit-indicating systems(cinematographic targets <b>F41J9/14</b>)	511
F41J   5/12	・	射撃誤差距離表示用（Ｆ４１Ｊ５／０２〜Ｆ４１Ｊ５／１０が優先）	for indicating the distance by which a bullet misses the target(<b>F41J5/02 to F41J5/10</b>  take precedence)	115
F41J   5/14	・	射手に命中または得点を，例．手動による，信号で知らせるための，または標的と射手間の通信のための装置；命中または得点記録用装置［５］	Apparatus for signalling hits or scores to the shooter, e.g. manually operated, or for communication between target and shooter; Apparatus for recording hits or scores	1039
F41J   5/16	・・	手動の得点評価器，例．得点プラグまたはゲージを用いるもの；標的保持器から取外した後標的上で得点を評価するための装置［５］	Manually evaluating scores, e.g. using scoring plugs or gauges; Apparatus for evaluating scores on targets after removal from the target holder	51
F41J   5/18	・	標的に命中したとき機械的に作動または動く命中表示手段を有する標的，例．円盤または旗（命中時全体として標的が見えなくなりまたは動くものＦ４１Ｊ７／０４）［５］	Targets having hit-indicating means actuated or moved mechanically when the target has been hit, e.g. discs or flags(the target as a whole disappearing or moving when hit <b>F41J7/04</b>)	225
F41J   5/20	・・	標的の命中部分，すなわち得点を表示するもの［５］	indicating which part of the target has been hit, i.e. the score	102
F41J   5/22	・・	表示手段が展開装置であるもの［５］	the indicating means being a dispensing device	70
F41J   5/24	・	命中時特殊な効果を生じる標的，例．火工品装薬の爆発，ベル，写真［５］	Targets producing a particular effect when hit, e.g. detonation of pyrotechnic charge, bell ring, photograph	328
F41J   5/26	・・	命中時爆発または分解するもの（Ｆ４１Ｊ９／１６が優先）［５］	exploding or disintegrating when hit(<b>F41J9/16</b> takes precedence)	69
F41J   7/00		発射の時に静止している移動自在な標的	Movable targets which are stationary when fired at	741
F41J   7/02	・	検査時に可動のもの	movable for checking	216
F41J   7/04	・	命中すると隠れるもの	disappearing when hit	720
F41J   7/06	・	急に上下に動く標的，すなわち間欠的にまたは不意に現われる標的［５］	Bobbing targets, i.e. targets intermittently or unexpectedly appearing	444
F41J   9/00		可動標的，すなわち発射時も動いているもの（Ｆ４１Ｊ２／００が優先）［５］	Moving targets, i.e. moving when fired at(<b>F41J2/00</b> takes precedence)	332
F41J   9/02	・	陸上移動標的	Land-based targets	1265
F41J   9/04	・	海上移動標的	Sea-going targets	222
F41J   9/06	・・	えい航されているもの	towed	58
F41J   9/08	・	空輸標的，例．無人標的機，たこ，気球	Airborne targets, e.g. drones, kites, balloons	521
F41J   9/10	・・	えい航されているもの	towed	343
F41J   9/14	・	映写標的，例．映画標的	Cinematographic targets, e.g. moving-picture targets	402
F41J   9/16	・	陶製皿状標的；陶製円盤状標的	Clay-pigeon targets; Clay-disc targets	323
F41J   9/18	・・	そのための標的飛ばし，またはトラップ	Traps or throwing-apparatus therefor	325
F41J   9/20	・・・	投出腕をバネで作動するもの［３］	with spring-operated throwing arm	147
F41J   9/22	・・・・	手動式［３］	cocked by manual action	30
F41J   9/24	・・・・	電気機械式［３］	cocked by electromechanical means	60
F41J   9/26	・・・	液圧で操作するもの［３］	operated by fluid means	13
F41J   9/28	・・・	手動で操作するもの［３］	operated by manual action	36
F41J   9/30	・・・	標的用マガジンを使用することに特徴のあるもの［３］	characterised by using a magazine of targets	152
F41J   9/32	・・・	飛行径路を予測することをさまたげる手段に特徴のあるもの［３］	characterised by means for obviating the anticipation of the flight path	46
F41J  11/00		射撃場［２００９．０１］	Target ranges	602
F41J  11/02	・	そのための安全手段［２００９．０１］	Safety means therefor	264
F41J  13/00		弾丸受け［２００９．０１］	Bullet catchers	843
F41J  13/02	・	標的と組み合わせたもの［２００９．０１］	combined with targets	369
