E01F1/00	｛駅等｝プラットフォームまたは安全地帯の建設｛または交通領域における安全地帯，例．交差点またはガソリンスタンドの安全地帯｝（｛ガソリンスタンド用｝一般的装置Ｂ６０Ｓ５／０２，鉄道プラットフォーム用Ｂ６１Ｂ１／０２，交差点における交通誘導島Ｅ０１Ｃ１／０２）；交通領域の安全地帯に特に適合する縁石（誘導用，表示用，または信号用に特に適合するものＥ０１Ｆ９／０５３３，照明用Ｅ０１Ｆ９／０５３６；交通の過去の安全地帯を迂回させる車線分離帯Ｅ０１Ｆ９／０８７）]
E01F1/005	｛携帯可能または移動可能な交通領域用プラットフォームまたは安全領域，例．携帯可能な昇降用安全島，交通整理巡査用格納式プラットフォーム｝
E01F3/00	ヘリコプタの着陸台，例．建物の屋上に設置されたもの（飛行場のレイアウトＢ６４Ｆ；特殊目的用の建物または類似の構造物Ｅ０４Ｈ）
E01F5/00	補助基層の排水　｛すなわち路盤または基盤，例．盛土｝道路用，または　｛｝鉄道の道床用　[Ｎ:または路面の排水または道床の排水]溝，暗きょ，または導管によるもの　[Ｎ:または他の特に適合する手段（鉄道の道床の排水Ｅ０１Ｂ１１／００；路面の排水Ｅ０１Ｃ１１／２２４；土壌の排水Ｅ０２Ｂ１１／００；]地下の排水Ｅ０２Ｄ；下水用導管Ｅ０３Ｆ）
E01F5/005	｛暗きょ（地下サイフォンＥ０２Ｄ２９／０８；トンネルまたは坑道Ｅ２１Ｄ；パイプ一般Ｆ１６Ｌ）；暗きょ用，または斜面における排水暗きょ用頭部構造｝
E01F7/00	雪，飛砂，横風，なだれ，落石に対する防護装置（道路用の固設された加熱または送風装置Ｅ０１Ｃ１１／２６）；防眩装置　｛；道路の視界遮蔽物，例．事故現場を遮蔽するもの（Ｅ０１Ｆ８／００が優先）｝
E01F7/02	防雪さくまたは類似の装置，例．飛砂または横風に対する防護装置（さく一般Ｅ０４Ｈ１７／００）
E01F7/025	｛防風用として特に適合する装置，例．トンネルまたは施錠部入り口における遮蔽板，偏向装置，減衰器（植物の保護用Ａ０１Ｇ１３／００；携帯用ウィンドスクリーン，例．砂浜で用いるものＥ０４Ｈ１５／００３；吸音；ジェットガスの飛行場偏向装置Ｂ６４Ｆ１／２６）｝
E01F7/04	雪滑り，なだれ，落石の防護装置，例．なだれ防護構造物，防護通路（斜面の安定　Ｅ０２Ｄ１７／２０；屋根の雪止め　Ｅ０４Ｄ１３／１０）
E01F7/045	｛落石防護用に特に適合する装置，例．防護通路，ネット，落石止め装置（ネット付き中央分離帯Ｅ０１Ｆ１５／０６；爆破用安全装置Ｆ４２Ｄ５／００）｝
E01F7/06	防眩装置（Ｅ０１Ｆ８／００が優先）　｛中央分離帯への防眩手段の取り付け（標識またはその支持具への取り付けＥ０１Ｆ９／０３）｝
E01F8/00	道路または鉄道から大気中に伝播される騒音を吸収または反射する装置（航空機の騒音減少のための地上施設Ｂ６４Ｆ１／２６；騒音の吸収または反射のための建築物の建設一般または建築物の騒音の吸収または反射Ｅ０４Ｂ１／７４）
E01F8/0005	｛壁型装置に用いられるもの｝
E01F8/0011	｛厚板状の部材｝
E01F8/0017	｛薄板状の部材（Ｅ０１Ｆ８／００３５が優先）｝
E01F8/0023	｛詳細，例．基礎（高速道路防音壁に特に適合する太陽電池Ｈ０１Ｌ３１／０４２６）｝
E01F8/0029	｛多孔性表面を有するもの，例．多孔性充填材を含むコンクリート｝
E01F8/0035	｛波形表面を有するもの（Ｅ０１Ｆ８／００２９，Ｅ０１Ｆ８／００５２が優先）｝
E01F8/0041	｛自立型鉄格子｝
E01F8/0047	｛開放キャビティを有するもの，例．沈下した道路を被覆するもの｝
E01F8/0052	｛鉄格子型のもの，例．壁仕上げ面用として｝
E01F8/0058	｛減衰材を備えたもの，例．ロックウール，砂｝
E01F8/0064	｛多孔板またはメッシュ，例．壁仕上げ面用｝
E01F8/007	｛減衰材を備えたもの｝
E01F8/0076	｛ゲル状のもの，例．壁仕上げ面として用いられるもの｝
E01F8/0082	｛減衰材を備えたもの｝
E01F8/0088	｛懸架状のもの，例．ロープまたはメッシュ｝
E01F8/0094	｛位相ズレを生じさせる構造物｝
E01F8/02	植物の成長維持または植物の収容に特に適合するもの（植物栽培用容器Ａ０１Ｇ９／０２；斜面または傾斜地の安定Ｅ０２Ｄ１７／２０；擁壁または保護壁Ｅ０２Ｄ２９／０２）　｛堤防型または枠型遮音壁；騒音吸収または反射用に特に適合する擁壁（植生壁用建築部材Ｅ０４Ｃ１／３９５）｝
E01F8/021	｛一体支持構造を有するもの｝
E01F8/022	｛枠型のもの（Ｅ０１Ｆ８／０２３が優先）｝
E01F8/023	｛積層部材またはジグザグ形配列部材からなるもの，例．空洞｝
E01F8/024	｛梁型のもの，例．スクエアセット｝
E01F8/025	｛石がまち型のもの｝
E01F8/026	｛生木の壁，例．織編したより糸｝
E01F8/027	｛外側からの支持を有するもの，例．壁の仕上げ材｝
E01F8/028	｛貫通型のもの，例．隣接する縁石間におけるもの｝
E01F9/00	道路標識または交通信号の装置（信号，信号方式Ｇ０８；標識，支持物へのその取付けＧ０９Ｆ）；注意を強要するための装置，例．スピードバンプ
E01F9/20	
E01F9/30	
E01F9/40	
E01F9/50	
E01F9/506	
E01F9/512	
E01F9/518	
E01F9/524	
E01F9/529	
E01F9/535	
E01F9/541	
E01F9/547	
E01F9/553	
E01F9/559	
E01F9/565	
E01F9/571	
E01F9/573	
E01F9/576	
E01F9/578	
E01F9/582	
E01F9/588	
E01F9/594	
E01F9/60	
E01F9/602	
E01F9/604	
E01F9/608	
E01F9/61	
E01F9/612	
E01F9/615	
E01F9/617	
E01F9/619	
E01F9/623	
E01F9/627	
E01F9/629	
E01F9/631	
E01F9/635	
E01F9/638	
E01F9/642	
E01F9/644	
E01F9/646	
E01F9/65	
E01F9/654	
E01F9/658	
E01F9/662	
E01F9/669	
E01F9/673	
E01F9/675	
E01F9/677	
E01F9/681	
E01F9/685	
E01F9/688	
E01F9/692	
E01F9/696	
E01F9/70	
E01F11/00	｛以下の道路工事関係｝舗装またはその他の路面への埋め込みパッドまたはその他の高感度装置　｛例．交通検知器，車両により駆動する感圧作動装置，環境または道路状況監視装置｝（感圧部材Ｇ０１Ｌ；交通管理システムＧ０８Ｇ）
E01F13/00	交通を遮断する，または制限するための装置，例．ゲート，通行止め（鉄道踏み切り用Ｂ６１Ｌ）　｛選択された範疇または範囲の車両の通行を妨げるもの（Ｅ０１Ｆ１３／１２，　Ｅ０１Ｆ１３／１２６が優先）｝
E01F13/02	自立型のもの　｛携帯可能なもの，例．開口しているマンホールを防護するもの（Ｅ０１Ｆ９／０１２が優先）；携帯可能な標識または信号で，可搬障壁に特に適合するもの｝
E01F13/022	｛歩行者用障壁；歩行者を誘導したり規制したりする障壁（Ｅ０１Ｆ１３／０２４，　Ｅ０１Ｆ１３／０２８　が優先；　囲い　Ｅ０４Ｈ１７／１８）｝
E01F13/024	｛固設された基板部分を有する撤去可能な障壁，例．臨時通路を設けるためのもの（Ｅ０１Ｆ１３／０２８，　Ｅ０１Ｆ１５／１２　が優先）｝　
E01F13/026	｛取り外し可能な障壁係柱または駐車用支柱（固設された基板部分と協働する携帯可能な標識Ｅ０１Ｆ９／０１３）｝　
E01F13/028	｛可撓性障壁部材，例．綱；それを目立たせる手段；適合する支持具，例．保存用リールを有するもの｝
E01F13/04	通行を認めまたは妨げるよう移動できるもの　｛（Ｅ０１Ｆ１３／１２，　Ｅ０１Ｆ１５／１２　が優先；　臨時通路用に障壁の一部分を撤去することＥ０１Ｆ１３／０２４；フェンスを通って通行を許可するゲート　Ｅ０６Ｂ１１／０２）｝
E01F13/042	｛各駐車スペースへの出入りを管理するためのもの（Ｅ０１Ｆ１３／０２６，　Ｅ０１Ｆ１３／０４６，　Ｅ０１Ｆ１３／０６５，　Ｅ０１Ｆ１３／０８５　が優先）｝
E01F13/044	｛交通路面上，それと面一，またはその下に取付けられた遮断部材によって形成された障壁，例．路面上の膨張可能な部材（Ｅ０１Ｆ１３／０８，　Ｅ０１Ｆ１３／１０　が優先；　格納式スピードバンプＥ０１Ｆ９／０４７）｝　
E01F13/046	｛直進運動で動く遮断部材，例．伸縮式障壁支柱（車線管理用Ｅ０１Ｆ９／０９３）｝　
E01F13/048	｛直進運動で動く遮断部材を有するもの，例．垂直リフト障壁，引込みゲート（Ｅ０１１３／０４Ｃ２，　Ｅ０１Ｆ１３／１０５が優先）｝
E01F13/06	道路方向に平行な｛垂直軸または｝水平軸の回りを開放位置に旋回することによるもの，すなわち旋回ゲート
E01F13/065	｛各駐車スペース用に特に適合するもの｝
E01F13/08	路面に位置した交軸の回りを閉鎖位置に旋回することによるもの，例．路面の傾斜可能な部分，傾斜可能な駐車場所
E01F13/085	｛各駐車スペース用に特に適合するもの｝
E01F13/10	一方向のみの通行を認めるため特に適合する車両通行止め
E01F13/105	｛正常方向の通行で押し下げられるもの，例．旋回によるもの；誤方向の通行で駆動されるもの（区分が無効な部材Ｅ０１Ｆ１３／１２３）｝
E01F13/12	強制的に車両を阻止または運行不能にするための，例．スパイク付きマット
E01F13/123	｛路面の下に押下げ可能または格納されるもの，例．一方向スパイクバリア，電動熊手形バリア｝
E01F13/126	｛落とし穴バリア，車両を段付き障害物に対向させるもの｝
E01F15/00	正しい規準をはずれた車両を減速，方向転換，または停止させるための安全装置，例．保護支柱または係柱；車両の衝突による道路側構造物への損傷を減少させるための装置（安全障壁または類似物へ標識または信号を固定するための装置Ｅ０１Ｆ９／０３；車両を強制的に止めるためのものＥ０１Ｆ１３／００；　｛高架橋の保護障壁Ｅ０１Ｄ１９／１０３；　フェンス一般Ｅ０４Ｈ１７／００｝）
E01F15/003	｛間隔を置いて配置した各装置，例．緩衝用係柱（間隔を置いた壁型モジュールＥ０１Ｆ１５／０８）｝
E01F15/006	｛可動式車線分離障壁による車線制御，例．切替可能な障壁，格納式縁石（Ｅ０１Ｆ１５／１２が優先；　横断可能車線分離体　によるものＥ０１Ｆ９／０９３）；　これに特に適合する装置または障壁，例．車輪付き障壁（壁型モジュールＥ０１Ｆ１５／０８）｝　
E01F15/02	道路に沿って，または交通車線の間に延びる連続障壁（横断可能車線分離体）　｛Ｅ０１Ｆ９／０８７｝）　
E01F15/025	｛少なくとも２つの障壁部材の組合わせであって，Ｅ０１Ｆ１５／０４　〜　Ｅ０１Ｆ１５／０８が対象として含むもの，例．圧延鋼部分またはケーブルに裏当てされたプラスチック細片，レール障壁で被覆された安全縁石｝
E01F15/04	本質的に縦の梁材または細長い鋼鉄片で作られたもの　｛地上に間隔をおいて支持されるもの（Ｅ０１Ｆ１５／１０，　Ｅ０１Ｆ１５／１２が優先）｝　
E01F15/0407	｛金属レール　（Ｅ０１Ｆ１５／０４４６　およびＥ０１Ｆ１５／０４５３が優先）｝
E01F15/0415	｛旋回部材を有するもの｝
E01F15/0423	｛レールの詳細（Ｅ０１Ｆ１５／０４１５　が優先）｝
E01F15/043	｛複数の重ね合わせた部材を有するもの；幅木を備えたレール｝
E01F15/0438	｛レールと支柱間のスペーサ，例．エネルギー吸収手段（Ｅ０１Ｆ１５／０４１５が優先）｝
E01F15/0446	｛コンクリート製レール（Ｅ０１Ｆ１５／０４７６が優先；安全縁石または安全壁Ｅ０１Ｆ１５／０８）｝
E01F15/0453	｛金属，コンクリート以外の材料で作られたレール，例．木材，プラスチック:様々の材料で作られたレール，例．ゴム張り金属形材，コンクリート充填鋼管（Ｅ０１Ｆ１５／０４７６が優先；　鉄筋コンクリートレールＥ０１Ｆ１５／０４４６）｝
E01F15/0461	｛支持体，例．支柱（道路側支柱一般Ｅ０１Ｆ９／０１１）｝　
E01F15/0469	｛被覆体，例．脚部の周囲の地表用｝
E01F15/0476	｛基礎｝
E01F15/0484	｛設置，修理，調整用｝
E01F15/0492	｛レールと組合わせて誘導するための設備，例．タイヤの側溝｝
E01F15/06	本質的にケーブル，ネット，または類似のもので作られたもの（Ｅ０１Ｆ１５／１０，Ｅ０１Ｆ１５／１２が優先；落石に対する防護Ｅ０１Ｆ７／０４；航空機用拘束装置Ｂ６４Ｆ１／０２）
E01F15/065	｛本質的に非金属材料で作られた障壁部材，例．天然または合成繊維またはウェビング｝
E01F15/08	本質的に壁または壁状部材で作られたもの（Ｅ０１Ｆ１５／１０，Ｅ０１Ｆ１５／１２　が優先）；　｛ケーブルが連結されたブロック｝
E01F15/081	｛特定の材料の使用に特徴があるもの｝
E01F15/083	｛コンクリートを用いるもの｝
E01F15/085	｛金属を用いるもの｝
E01F15/086	｛プラスチック，ゴムまたは合成材料を用いるもの｝
E01F15/088	｛要素の結合の細部｝
E01F15/10	携帯できるもの，例．一時使用のため　｛現在この分類は使用していない｝
E01F15/12	および臨時通路を設けるための手段，例．緊急用車両
E01F15/14	特定の場所の保護に特に適合するもの，例．橋脚用，交通安全地帯用　｛道路工事を防護するための可動または移動衝撃緩衝装置｝
E01F15/141	｛柱またはポストの保護｝
E01F15/143	｛バリアの端部に位置する保護装置（Ｅ０１Ｆ１５／１４５が優先）｝
E01F15/145	｛衝撃球種手段を用いて車両を停止するための手段｝
E01F15/146	｛固定配置｝
E01F15/148	｛可動配置｝
