B41J   1/00		活字の装着，配列または配置に特徴があるタイプライタまたは選択的プリンティング機構［２００６．０１］	Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the mounting, arrangement or disposition of the types or dies	731
B41J   1/02	・	個々のまたは分離した活字をもつもの	with separate or detached types or dies	171
B41J   1/04	・	レバーまたは放射状アームに装着された活字をもつもの，例．手動式（Ｂ４１Ｊ１／１６が優先）	with types or dies carried upon levers or radial arms, e.g. manually operated(<b>B41J1/16</b> takes precedence)	232
B41J   1/06	・・	動力駆動されるレバーまたはアームに装着されたもの	on power-operated levers or arms	12
B41J   1/08	・	滑動バーまたはロッドに装着された活字をもつもの	with types or dies carried on sliding bars or rods	74
B41J   1/10	・・	滑動バーまたはロッドの端面に装着されたもの	on end surfaces thereof	21
B41J   1/12	・・	滑動バーまたはロッドの側面に装着されたもの，例．固着されたもの	on side surfaces thereof, e.g. fixed thereto	37
B41J   1/14	・・・	バーまたはロッドに相対的に可動の活字（可撓性バーまたはロッドに装着されたものＢ４１Ｊ１／１６）	the types or dies being movable relative to the bars or rods(mounted on flexible bars or rods <b>B41J1/16</b>)	115
B41J   1/16	・	固定もしくは滑動するケースまたはフレーム内にまたは可撓性細片，板，バーもしくはロッド上に配列された活字をもつもの	with types or dies arranged in stationary or sliding cases or frames or upon flexible strips, plates, bars, or rods	502
B41J   1/18	・	ワイヤまたはロッドに挿通された活字をもつもの	with types or dies strung on wires or rods	33
B41J   1/20	・	無端帯または類似物に装着された活字をもつもの	with types or dies mounted on endless bands or the like	1174
B41J   1/22	・	選択するために回転自在のキャリヤに装着された活字をもつもの	with types or dies mounted on carriers rotatable for selection	323
B41J   1/24	・・	活字の面が回転軸に垂直なもの（Ｂ４１Ｊ１／６０が優先）	the plane of the type or die face being perpendicular to the axis of rotation(<b>B41J1/60</b> takes precedence)	686
B41J   1/26	・・・	印字のためにキャリヤが動くもの（Ｂ４１Ｊ１／２７が優先）［３］	Carriers moving for impression(<b>B41J1/27</b> takes precedence)	43
B41J   1/27	・・・	印字中にキャリヤが動くもの［３］	Carriers moving during impression	7
B41J   1/28	・・・	印字のためにキャリヤが動かないもの，例．キャリヤに対して動かない活字をもつもの	Carriers stationary for impression, e.g. with the types or dies not moving relative to the carriers	25
B41J   1/30	・・・・	キャリヤに対して移動するかまたは可撓性キャリヤに装着された活字をもつもの	with the types or dies moving relative to the carriers or mounted on flexible carriers	1423
B41J   1/32	・・	活字の面が回転軸に平行なもの，例．円筒形キャリヤの表面に活字をもつもの（Ｂ４１Ｊ１／６０が優先）	the plane of the type or die face being parallel to the axis of rotation, e.g. with type on the periphery of cylindrical carriers(<b>B41J1/60</b> takes precedence)	1121
B41J   1/34	・・・	印字の間にキャリヤが回転するもの	Carriers rotating during impression	224
B41J   1/36	・・・	印字のためにキャリヤが滑動するもの，例．手動式	Carriers sliding for impression, e.g. manually operated	49
B41J   1/38	・・・・	電動式	power operated	14
B41J   1/40	・・・	印字のためにキャリヤが揺動するもの	Carriers swinging for impression	146
B41J   1/42	・・・・	キャリヤの回転軸に平行な軸のまわりに揺動するもの	about an axis parallel to the axis of rotation of the carrier	105
B41J   1/44	・・・	印字のためにキャリヤが動かないもの	Carriers stationary for impression	185
B41J   1/46	・・・・	活字が活字輪，ドラム，円筒，または類似のキャリヤ上に固定されたもの	Types or dies fixed on wheel, drum, cylinder, or like carriers	359
B41J   1/48	・・・・・	相互に字間隔を隔てて配置された多数のキャリヤをもつもの	with a plurality of carriers, one for each character space	280
B41J   1/50	・・・・・	１以上のキャリヤが用紙を横切って文字送り方向に移動するもの	with one or more carriers travelling across copy material in letter-space direction	238
B41J   1/52	・・・・・	用紙が文字送り方向に移動しキャリヤは機械に関して固定的に装着されているもの	with copy material moving in the letter-space direction, and carrier mounting being fixed relative to the machine	27
B41J   1/54	・・・・	活字が活字輪，ドラム，円筒，または類似のキャリヤ上を動くもの	Types or dies movable on wheel, drum, cylinder, or like carriers	298
B41J   1/56	・・・・	活字がシャトルまたは類似のキャリヤに装着されたもの	Types or dies on shuttles or like loose carriers	38
B41J   1/58	・・・・	活字が弓形バーに装着されたもの	Types or dies upon arcuate bars	12
B41J   1/60	・	球面，截頭球面，または類似の表面に装着された活字をもつもの	with types or dies on spherical, truncated-spherical, or like surfaces	293
B41J   2/00		設計されるプリンティングまたはマーキング方法に特徴があるタイプライタまたは選択的プリンティング機構（活字の装着，配列または配置Ｂ４１Ｊ１／００）［２００６．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>（１）このグループは，階調の不連続数のみを再生する装置を包含するのに対し，グループＨ０４Ｎ１／００は，連続的な階調の大きさを再生できる書類または類似物の再生装置を包含する。［５］<br>（２）このグループにおいては，下記の用語は以下に示す意味で用いる：<br>―“インクジェット”は，ノズルを通じ色素の小滴または粒子の流れとしてプリンティング材料，例．用紙，上へのインクの放射を含む；<br>―“コンティニュアスインクジェット”は，ノズルを離れた後色素の小滴または粒子の連続流に変えられたインクの噴射を意味する；<br>―“インクスプレイ”は，帯電された粒子または空気の流れによってプリンティング材料上に運ばれたインクの噴霧を意味する。［５］	Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed (mounting, arrangement or disposition of types or dies <b>B41J1/00</b>);<br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>This group <u>covers</u> devices reproducing only a discrete number of tones, whereas group <b>H04N1/00</b> covers devices used for the reproduction of documents or the like, which devices are capable of reproducing continuous tone value scales. </li><li>In this group, the following expressions are used with the meanings indicated:<ul><li>"ink jet" involves the projection of ink on to the printing material, e.g. paper, through a nozzle as a stream of droplets or particles of colouring matter;</li><li>"continuous ink jet" means a jet of ink transformed into a continuous stream of droplets or particles of colouring matter after having left the nozzle;</li><li>"ink spray" means a spray of ink transported by a stream of charged particles or air on to the printing material. </li></ul></li></ul>	3170
B41J   2/005	・	液体または粒子を選択的にプリンティング材料に接触させることに特徴があるもの（プリンティング材料または印刷転写材料へ選択的に衝撃力または押圧力を適用することでプリンティングするものＢ４１Ｊ２／２２）［５］	characterised by bringing liquid or particles selectively into contact with a printing material(printing by selective application of impact or pressure on a printing or impression-transfer material <b>B41J2/22</b>)	1684
B41J   2/01	・・	インクジェット［５］	Ink jet	94521
B41J   2/015	・・・	ジェット形成方法に特徴があるもの（Ｂ４１Ｊ２／２１５が優先）［５］	characterised by the jet generation process(<b>B41J2/215</b> takes precedence)	4950
B41J   2/02	・・・・	コンティニュアス・ジェットを形成するもの［５］	generating a continuous ink jet	1357
B41J   2/025	・・・・・	振動によるもの［５］	by vibration	332
B41J   2/03	・・・・・	圧力によるもの［５］	by pressure	441
B41J   2/035	・・・・・	電界または磁界によるもの［５］	by electric or magnetic field	208
B41J   2/04	・・・・	オン・デマンドで小滴または粒子を形成するもの［５］	generating single droplets or particles on demand	1924
B41J   2/045	・・・・・	圧力によるもの，例．電気機械変換器を用いるもの［５］	by pressure, e.g. electromechanical transducers	26356
B41J   2/05	・・・・・・	熱により圧力を発生するもの［５］	produced by the application of heat	11171
B41J   2/055	・・・・・・	反射波を吸収または防止するための装置［５］	Devices for absorbing or preventing back-pressure	18522
B41J   2/06	・・・・・	電界または磁界によるもの［５］	by electric or magnetic field	2747
B41J   2/065	・・・・・・	インク隆起の予備形成を含むもの［５］	involving the preliminary making of ink protuberances	310
B41J   2/07	・・・	ジェットの飛翔制御に特徴があるもの（Ｂ４１Ｊ２／２０５が優先）［５］	characterised by jet control(<b>B41J2/205</b> takes precedence)	2842
B41J   2/075	・・・・	多値偏向のためのもの［５］	for many-valued deflection	913
B41J   2/08	・・・・・	荷電制御型［５］	charge-control type	365
B41J   2/085	・・・・・・	荷電手段，例．電極［５］	Charge means, e.g. electrodes	680
B41J   2/09	・・・・・・	偏向手段［５］	Deflection means	759
B41J   2/095	・・・・・	電界制御型［５］	electric field-control type	331
B41J   2/10	・・・・・	磁界制御型［５］	magnetic field-control type	36
B41J   2/105	・・・・	二値偏向のためのもの［５］	for binary-valued deflection	147
B41J   2/11	・・・・	インクスプレイのためのもの［５］	for ink spray	453
B41J   2/115	・・・・	小滴分離と荷電の時間を同期させるもの［５］	synchronising the droplet separation and charging time	421
B41J   2/12	・・・・	荷電または偏向を試験または修正するもの［５］	testing or correcting charge or deflection	1091
B41J   2/125	・・・・	センサー，例．偏向センサー［５］	Sensors, e.g. deflection sensors	1757
B41J   2/13	・・・・	印刷されたパターンの傾斜補正のためのもの［５］	for inclination of printed pattern	1149
B41J   2/135	・・・	ノズル［５］	Nozzles	6408
B41J   2/14	・・・・	その構造［５］	Structure thereof	21111
B41J   2/145	・・・・	その配列［５］	Arrangement thereof	3599
B41J   2/15	・・・・・	シリアルプリンティング用［５］	for serial printing	1521
B41J   2/155	・・・・・	ラインプリンティング用［５］	for line printing	2250
B41J   2/16	・・・・	ノズルの製造［５］	Production of nozzles	18545
B41J   2/165	・・・・	ノズルの目詰り防止，例．ノズルの浄化，キャッピングまたは湿らすこと［５］	Prevention of nozzle clogging, e.g. cleaning, capping or moistening for nozzles	21182
B41J   2/17	・・・	インクの取扱いに特徴があるもの［５］	characterised by ink handling	6237
B41J   2/175	・・・・	インクの供給系［５］	Ink supply systems	49047
B41J   2/18	・・・・	インクの循環系［５］	Ink recirculation systems	10929
B41J   2/185	・・・・・	インクコレクタ；インクキャッチャー［５］	Ink-collectors; Ink-catchers	8796
B41J   2/19	・・・・	気泡を取除くもの［５］	for removing air bubbles	2206
B41J   2/195	・・・・	インクの品質を監視するもの［５］	for monitoring ink quality	1943
B41J   2/20	・・・・	混合物の汚れを防止または検知するもの［５］	for preventing or detecting contamination of compounds	589
B41J   2/205	・・・	階調プリンティング用（Ｂ４１Ｊ２／２１が優先）［５］	for printing a discrete number of tones(<b>B41J2/21</b> takes precedence)	5141
B41J   2/21	・・・	カラープリンティング用［５］	for multi-colour printing	13269
B41J   2/215	・・	インクミストに媒体，例えば空気または粒子の流れからなるもの，を通すことによるもの［５］	by passing a medium, e.g. consisting of an air or particle stream, through an ink mist	369
B41J   2/22	・	プリンティング材料または印刷転写材料に選択的に衝撃力また押圧力を適用することに特徴を有するもの［５］	characterised by selective application of impact or pressure on a printing material or impression- transfer material	731
B41J   2/225	・・	弾道，例．固体ボール，小球を用いるもの［５］	ballistic, e.g. using solid balls or pellets	810
B41J   2/23	・・	プリントワイヤを用いるもの［５］	using print wires	159
B41J   2/235	・・・	プリントヘッド組立体［５］	Print head assemblies	1953
B41J   2/24	・・・・	シリアルプリンター型（Ｂ４１Ｊ２／２５，Ｂ４１Ｊ２／２６５が優先）［５］	serial printer type(<b>B41J2/25</b>, <b>B41J2/265</b> take precedence)	648
B41J   2/245	・・・・	ラインプリンター型（Ｂ４１Ｊ２／２５，Ｂ４１Ｊ２／２６５が優先）［５］	line printer type(<b>B41J2/25</b>, <b>B41J2/265</b> take precedence)	534
B41J   2/25	・・・・	プリントワイヤ［５］	Print wires	773
B41J   2/255	・・・・・	ワイヤのプリント先端の配置［５］	Arrangement of the print ends of the wires	1040
B41J   2/26	・・・・・	プリントワイヤとアクチュエータとの結合［５］	Connection of print wire and actuator	507
B41J   2/265	・・・・	プリントワイヤ用ガイド［５］	Guides for print wires	908
B41J   2/27	・・・	プリントワイヤ用アクチュエータ［５］	Actuators for print wires	402
B41J   2/275	・・・・	クラッパー型のアクチュエータ（Ｂ４１Ｊ２／２８が優先）［５］	of clapper type(<b>B41J2/28</b> takes precedence)	1478
B41J   2/28	・・・・	スプリングチャージ型のアクチュエータ，すなわち．電気的制御下の機械的エネルギーを伴うもの［５］	of spring charge type, i.e. with mechanical power under electro-magnetic control	1713
B41J   2/285	・・・・	プランジャー型のアクチュエータ［５］	of plunger type	297
B41J   2/29	・・・・	ムービングコイル型のアクチュエータ［５］	of moving-coil type	155
B41J   2/295	・・・・	圧電気効果を用いるもの［５］	using piezoelectric elements	866
B41J   2/30	・・・	アクチュエータ用制御回路［５］	Control circuits for actuators	2160
B41J   2/305	・・・	インク供給装置（インクリボン，インクリボン機構Ｂ４１Ｊ３１／００〜Ｂ４１Ｊ３５／００）［５］	Ink supply apparatus(ink ribbons, ink-ribbon mechanisms <b>B41J31/00 to B41J35/00</b> )	527
B41J   2/31	・・	ハンマーで衝撃または印打された表面に突起部のあるプリント部材を用いるもの［５］	using a print element with projections on its surface impacted or impressed by hammers	126
B41J   2/315	・	感熱プリンティング材料または印刷転写材料へ熱を選択的に適用することに特徴があるもの（Ｂ４１Ｊ２／３８５，Ｂ４１Ｊ２／４３５が優先）［５］	characterised by selective application of heat to a heat sensitive printing or impression-transfer material(<b>B41J2/385</b>, <b>B41J2/435</b> take precedence)	2425
B41J   2/32	・・	サーマルヘッドを用いるもの［５］	using thermal heads	15354
B41J   2/325	・・・	インク担体，例えば．インクリボンまたはインクシートからインクを選択的に転写するもの［５］	by selective transfer of ink from ink carrier, e.g. from ink ribbon or sheet	11975
B41J   2/33	・・・・	インクローラによるもの［５］	from ink roller	345
B41J   2/335	・・・	サーマルヘッドの構造［５］	Structure of thermal heads	9466
B41J   2/34	・・・・	半導体を含むもの［５］	comprising semiconductors	302
B41J   2/345	・・・	抵抗体または導体の配置に特徴があるもの［５］	characterised by the arrangement of resistors or conductors	4789
B41J   2/35	・・・	サーマルヘッドへの電流または電圧の印加［５］	providing current or voltage to the thermal head	2166
B41J   2/355	・・・・	発熱要素の選択のための制御回路［５］	Control circuits for heating-element selection	3897
B41J   2/36	・・・・・	プリント濃度制御［５］	Print density control	4745
B41J   2/365	・・・・・・	温度変化に対する補償［５］	by compensation for variation in temperature	1628
B41J   2/37	・・・・・・	電流変化に対する補償［５］	by compensation for variation in current	473
B41J   2/375	・・・	過熱に対する保護装置［５］	Protection arrangements against overheating	787
B41J   2/38	・・	予熱，すなわち．プリンティングしない程度の温度での加熱［５］	Preheating, i.e. heating to a temperature insufficient to cause printing	989
B41J   2/385	・	プリンティング材料または印刷転写材料へ選択的に電気または磁気を適用することに特徴を有するもの（Ｂ４１Ｊ２／００５優先）［２００６．０１］	characterised by selective supply of electric current or selective application of magnetism to a printing or impression-transfer material(<b>B41J2/005</b> takes precedence)	4096
B41J   2/39	・・	多針電極を用いるもの［５］	using multi-stylus heads	615
B41J   2/395	・・・	多針電極の構造［５］	Structure of multi-stylus heads	1279
B41J   2/40	・・・	多針電極への電流または電圧の印加［５］	providing current or voltage to the multi-stylus head	580
B41J   2/405	・・・・	供給すべき針または補助電極の選択［２００６．０１］	Selection of the stylus or auxiliary electrode to be supplied	45
B41J   2/41	・・	静電プリンティング用（Ｂ４１Ｊ２／３９が優先）［５］	for electrostatic printing(<b>B41J2/39</b> takes precedence)	727
B41J   2/415	・・・	孔またはスリットを介して荷電された粒子を通過させるもの［５］	by passing charged particles through a hole or a slit	1439
B41J   2/42	・・	選択的に加熱するもの［５］	for heating selectively	372
B41J   2/425	・・	感電材料，例．金属被覆紙，から選択的に表面層を取除くもの［５］	for removing surface layer selectively from electro-sensitive material, e.g. matel coated paper	698
B41J   2/43	・・	磁気プリンティング用［５］	for magnetic printing	291
B41J   2/435	・	プリンティング材料または印刷転写材料への放射線の選択的適用に特徴があるもの［２００６．０１］	characterised by selective application of radiation to a printing material or impression-transfer material	4737
B41J   2/44	・・	単一の放射線源を用いるもの，例．光ビームまたはシャッター装置（Ｂ４１Ｊ２／４７５が優先）［５］	using single radiation source, e.g. lighting beams or shutter arrangements(<b>B41J2/475</b> takes precedence)	31674
B41J   2/445	・・・	液晶を用いるもの［５］	using liquid crystals	1585
B41J   2/447	・・	アレイ放射源を使用するもの［６］	using arrays of radiation sources(<b>B41J2/475</b> takes precedence)	1435
B41J   2/45	・・・	発光ダイオードアレイを用いるもの［５］	using light-emitting diode arrays	9426
B41J   2/455	・・・	レーザーアレイを用いるもの［５］	using laser arrays	8494
B41J   2/46	・・・	ガラス繊維の使用に特徴があるもの［５］	characterised by using glass fibres	642
B41J   2/465	・・	マスクを用いるもの，例．光スイッチマスク［２００６．０１］	using masks, e.g. light-switching masks	649
B41J   2/47	・・	光の走査と変調の組合せを用いるもの［５］	using the combination of scanning and modulation of light	4899
B41J   2/475	・・	選択的に加熱するもの［５］	for heating selectively	1138
B41J   2/48	・・・	フィルム上のインクを溶融するものまたはインクの粒子を溶融するもの［５］	melting ink on a film or melting ink granules	145
B41J   2/485	・	２種類またはそれ以上のプリンティングに適用し得る文字の組立方法またはマーキング方法に特徴があるもの［５］	characterised by the process of building-up characters applicable to two or more kinds of printing or marking processes	7291
B41J   2/49	・・	書くことによるもの［５］	by writing	636
B41J   2/495	・・	らせん形の回転部材から選択的にプリンティングするもの［５］	by selective printing from a rotating helical member	105
B41J   2/50	・・	２つまたはそれ以上の同一でないプリンティング要素の選択的組合わせによるもの［５］	by the selective combination of two or more non-identical printing elements	135
B41J   2/505	・・	同一のプリンティング要素の組立によるもの［５］	from an assembly of identical printing elements	1331
B41J   2/51	・・・	シリアルプリンター型［５］	serial printer type	3038
B41J   2/515	・・・	ラインプリンター型［５］	line printer type	911
B41J   2/52	・	グループＢ４１Ｊ２／２０５に包含されない，階調プリンティング用装置，例．２種類またはそれ以上のプリンティングまたはマーキング方法に適用し得るもの（Ｂ４１Ｊ２／５２５が優先）［２００６．０１］	Arrangement for printing a discrete number of tones, not covered by group <b>B41J2/205</b>, e.g. applicable to two or more kinds of printing or marking process(<b>B41J2/525</b> takes precedence)	5979
B41J   2/525	・	グループＢ４１Ｊ２／２１に包含されない，カラープリンティング用装置，例．２種類またはそれ以上のプリンティングまたはマーキング方法に適用し得るもの［２００６．０１］	Arrangement for multi-colour printing, not covered by group <b>B41J2/21</b>, e.g. applicable to two or more kinds of printing or marking process	9629
B41J   3/00		構成された目的に特徴があるタイプライターまたは選択的プリンティングまたはマーキング機構［２００６．０１］	Typewriters or selective printing or marking mechanisms characterised by the purpose for which they are constructed	6446
B41J   3/01	・	特殊な文字用，例．漢字またはバーコード用［５］	for special character, e.g. for Chinese characters or barcodes	4039
B41J   3/24	・	特殊な活字またはダイスを使って穴をあけるかまたはステンシル紙を打抜くもの	for perforating or stencil cutting using special types or dies	191
B41J   3/26	・	速記用	for stenographic writing	271
B41J   3/28	・	平面上，例．本，図面，箱の平面上，に下に向ってプリンティングするもの	for printing downwardly on flat surfaces, e.g. of books, drawings, boxes	2766
B41J   3/30	・	大きい活字を使って，例．会報，切符上に，プリンティングするもの	for printing with large type, e.g. on bulletins, tickets	131
B41J   3/32	・	点字用紙にプリンティングするものまたは盲人もしくは身体障害者用に特に適合したキーボードを使ってプリンティングするもの	for printing in Braille or with keyboards specially adapted for use by blind or disabled persons	1018
B41J   3/34	・	楽譜用	for printing musical scores	179
B41J   3/36	・	持ち運びのできるもの	for portability	8245
B41J   3/37	・・	折りたたみ式タイプライター［５］	Foldable typewriters	138
B41J   3/38	・	エンボシング用，例．ステロ版用の母型を作るもの	for embossing, e.g. for making matrices for stereotypes	947
B41J   3/39	・・	小型のもの［２００６．０１］	hand-held	228
B41J   3/407	・	特殊な材料上にマーキングするもの［２００６．０１］	for marking on special material	28845
B41J   3/413	・・	金属用［５］	for metal	1794
B41J   3/42	・	２個またはそれ以上で一そろいになり同時作動できるように連結されたタイプライタ	Two or more complete typewriters coupled for simultaneous operation	653
B41J   3/44	・	二重の機能をもつものまたは他の機能をもつ装置と結合しているかまたは対になっているタイプライタまたは選択的プリンティング機構［２００６．０１］	Typewriters or selective printing mechanisms having dual functions or combined with, or coupled to, apparatus performing other functions	8305
B41J   3/46	・・	視覚表示をもつ装置に結合されたプリンティング機構	Printing mechanisms combined with apparatus providing a visual indication	1668
B41J   3/50	・・	プリンティングによって文字を作り出すとともに他の手段によって記録も残す機構［２００６．０１］	Mechanisms producing characters by printing and also producing a record by other means	801
B41J   3/51	・・・	プリントされた情報が記録されたものと同一であるもの；符号生成手段を有する活字要素を用いるもの［２００６．０１］	the printed and recorded information being identical; using type elements with code-generating means	211
B41J   3/54	・	２そろいまたはそれ以上の活字またはプリンティング要素をもつもの（Ｂ４１Ｊ３／６０が優先）［５］	with two or more sets of type or printing elements(<b>B41J3/60</b> takes precedence)	4082
B41J   3/60	・	プリンティング材料の両面にプリンティングするもの［５］	for printing on both faces of the printing material	3171
B41J   3/62	・	２またはそれ以上の別々のシートまたはストリップ状のプリンティング材料にプリンティングするもの（Ｂ４１Ｊ３／５４が優先）［５］	for printing on two or more separate sheets or strips of printing material(<b>B41J3/54</b> takes precedence)	181
B41J   5/00		文字の選択を制御する装置（記録担体を読取る方法または装置Ｇ０６Ｋ７／００）	Devices or arrangements for controlling character selection(methods or arrangements for sensing record carriers <b>G06K7/00</b>)	901
B41J   5/02	・	インデックスをセットすることによって選択された文字または音節	Character or syllable selected by setting an index	29
B41J   5/04	・・	単一文字の選択	Single-character selection	25
B41J   5/06	・・	多数文字の選択	Multiple-character selection	23
B41J   5/08	・	タイプライタのキーまたはキーボードによって選択された文字または音節	Character or syllable selected by means of keys or keyboards of the typewriter type	675
B41J   5/10	・・	キーボードの配列	Arrangements of keyboards	1160
B41J   5/12	・・	キー・ボタンの構成	Construction of key buttons	590
B41J   5/14	・・	キー・レバーの構成	Construction of key levers	176
B41J   5/16	・・	キー・ボタンをキー・レバーに装着または連結する構成	Mounting or connecting key buttons on or to key levers	88
B41J   5/18	・・	ロック機構	Locks	80
B41J   5/20	・・・	補助キー用，例．シフト・キー用	for subsidiary keys, e.g. for shift keys	77
B41J   5/22	・・・	キー間のインターロック，例．止め金を用いないもの	Interlocks between keys, e.g. without detent arrangements	108
B41J   5/24	・・・・	止め金を用いるもの	with detent arrangements	20
B41J   5/26	・・	タッチ，キーの圧下量またはストロークの調整	Regulating touch, key dip or stroke, or the like	166
B41J   5/28	・・	多動作キー，例．２個またはそれ以上の異った圧下量によりまたは２個またはそれ以上の異った方向に動かすことにより異った機能または選択を行うキー	Multiple-action keys, e.g. keys depressed by two or more amounts or movable in two or more directions to effect different functions or selections	133
B41J   5/30	・	記録された情報によって制御される文字または音節の選択	Character or syllable selection controlled by recorded information	23944
B41J   5/31	・・	記録された情報の形に特徴があるもの	characterised by form of recorded information	30
B41J   5/32	・・・	印字された記録，エンボシングされた記録，または写真的記録，例．カード，シート，によるもの	by printed, embossed, or photographic records, e.g. cards, sheets	29
B41J   5/34	・・・・	テープによるもの	by strips or tapes	5
B41J   5/36	・・・	パンチされた記録，例．カード，シート，によるもの	by punched records, e.g. cards, sheets	33
B41J   5/38	・・・・	テープによるもの	by strips or tapes	160
B41J   5/40	・・・	磁気または静電記録，例．カード，シート，によるもの	by magnetic or electrostatic records, e.g. cards, sheets	39
B41J   5/42	・・・・	テープによるもの	by strips or tapes	53
B41J   5/44	・・	記録された情報の記憶の種類に特徴があるもの	characterised by the kind of storage of recorded information	1996
B41J   5/46	・・・	記憶が内部記憶装置によるもの	the storage being on internal storages	229
B41J   5/48	・・・	記憶が外部記憶装置によるもの	the storage being on external storages	67
B41J   5/50	・・・・	単一の記憶装置によるもの	on a single storage	15
B41J   5/51	・・・・	２つ以上の別個の記憶装置によるもの，例．付加的修正ストリップまたはテープによるもの［３］	on more than one separate storage, e.g. on additional correction strips or tapes	20
B41J   5/52	・・	パンチまたは類似の記録をとどめる附加的装置を備えることを特徴とするもの，例．同時記録	characterised by the provision of additional devices for producing a punched or like record, e.g. simultaneously	16
B41J   7/00		活字選択または活字作動機構（インデックス・セッティングＢ４１Ｊ５／０２）	Type-selecting or type-actuating mechanisms(index setting <b>B41J5/02</b>)	293
B41J   7/02	・	タイプレバーの作動機構	Type-lever actuating mechanisms	858
B41J   7/04	・・	レバーが固定ピボットに装着されたもの	Levers mounted on fixed pivots	18
B41J   7/06	・・・	伝動部材，例．歯車伝動，に連結されたもの	and connected to transmission members, e.g. toothed gearing	10
B41J   7/08	・・・・	ピンとスロットによる滑動自在の係合手段または類似手段をもつもの；カムとスロットによる部材をもつもの	with pin-and-slot or like loose connections; Cam-slot members	4
B41J   7/10	・・・・	チェーン，ベルト，可撓性ケーブルまたは類似部材	Chain, belt, flexible-cable, or like members	21
B41J   7/12	・・・	２個のピボット上のＵ字形のタイプレバー	U-shaped type-lever on two pivots	4
B41J   7/14	・・・	単一のキー・タイプ・レバー	Single key-and-type lever	187
B41J   7/16	・・・	タイプヘッドがレバーにピボット結合されまたはレバーの上で回転するもの	Type-head pivoted to, or rotating on, lever	16
B41J   7/18	・・	印打作業中の機械的有利性を変更するための可動または可変の支点をもったレバー	Levers having moving or variable fulcra to alter the mechanical advantage during the stroke	25
B41J   7/20	・・	レバーに相対的に固着した可動ピボットをもつレバー；各々２個のリンクにピボット結合されたタイプバー	Levers having moving pivots fixed relative to the lever; Type-bars each pivoted on two links	2
B41J   7/22	・・	タイプ・バスケット；タイプレバー用軸受またはつり手	Type-baskets; Bearings or hangers for type-levers	89
B41J   7/24	・・	タイプレバーの構成（Ｕ字形レバーＢ４１Ｊ７／１２）	Construction of type-levers(U-shaped levers <b>B41J7/12</b>)	193
B41J   7/26	・・	タイプレバーの戻りを確実にする特殊手段，例．反発装置	Special means, e.g. repulsers, for ensuring return of type-levers	20
B41J   7/28	・・	元の位置に独立して戻るキー・レバーおよびタイプ部材	Key-lever and type-member returned independently to rest position	1
B41J   7/30	・・	レバーまたはタイプ部材の反発または衝突を防ぐもの	Preventing rebound or clash of levers or type-members	143
B41J   7/32	・	滑動部材の作用によって選択される活字面	Type-face selected by operation of sliding members	206
B41J   7/34	・	回転部材の作用によって選択される活字面	Type-face selected by operation of rotary members	670
B41J   7/36	・	印字の間に回転する活字キャリヤに使用される選択装置	Selecting arrangements applied to type-carriers rotating during impression	552
B41J   7/38	・・	選択のためにキャリヤ上で可動の活字	Type movable on carrier for selection	13
B41J   7/40	・・	印字のためにキャリヤ上で可動の活字	Type movable on carrier for impression	13
B41J   7/42	・・	時間調節式印字，例．衝撃のないもの	Timed impression, e.g. without impact	2
B41J   7/44	・・・	衝撃によるもの	with impact	64
B41J   7/46	・・	印字の間にころがり接触するもの	Rolling contact during impression	35
B41J   7/48	・	活字キャリヤが電磁手段によって選択された位置に停止するもの	Type-carrier arrested in selected position by electromagnetic means	996
B41J   7/50	・	活字面が活字キャリヤの二つの運動の組合せによって選択されるもの	Type-face selected by combinations of two movements of type-carrier	143
B41J   7/52	・・	回転運動と滑動運動の組合せによるもの	by combined rotary and sliding movement	357
B41J   7/54	・	組合せ，交換，加算，または総合手段を含む選択装置	Selecting arrangements including combination, permutation, summation, or aggregation means	89
B41J   7/56	・・	機械的運動用の加算機構	Summation devices for mechanical movements	27
B41J   7/58	・・・	くさび	Wedges	8
B41J   7/60	・・・	レバー	Levers	60
B41J   7/62	・・・	歯車	Gearing	50
B41J   7/64	・・・	プーリーおよび鋼索機構	Pulley-and-strand mechanism	79
B41J   7/66	・・	可動部材，例．ピン，がコードによって置換可能なもの	Movable members, e.g. pins, displaceable according to a code	33
B41J   7/68	・・	活字を選択するために電気回路を選択的に閉じる手段をもつもの	with means for selectively closing an electric circuit for type presentation	59
B41J   7/90	・	音節，行，または同様の活字選択	Syllable, line, or like type selection	128
B41J   7/92	・	印打力の調整；印字の均一性を確保する手段（Ｂ４１Ｊ９／４６，Ｂ４１Ｊ９／４８が優先）［５］	Impact adjustment; Means to give uniformity of impression(<b>B41J9/46</b>, <b>B41J9/48</b> take precedence)	719
B41J   7/94	・・	文字毎による調整	Character-by-character adjustment	363
B41J   7/96	・	セットの正確さを検査する手段	Means for checking correctness of setting	467
B41J   9/00		ハンマー印打機構	Hammer-impression mechanisms	364
B41J   9/02	・	ハンマー；その配置	Hammers; Arrangements thereof	342
B41J   9/04	・・	単一のハンマーによるもの，例．プリンティングする行に沿って移動するもの	of single hammers, e.g. travelling along printing line	160
B41J   9/06	・・・	固定ハンマーによるもの，例．単一の活字担体と係合するもの	of stationary hammers, e.g. engaging a single type-carrier	63
B41J   9/08	・・・・	１個以上の活字担体と係合するもの	engaging more than one type-carrier	24
B41J   9/10	・・	１個以上のハンマーによるもの，例．各々の文字の位置に１個のハンマーを配置するもの	of more than one hammer, e.g. one for each character position	275
B41J   9/12	・・・	１個以上の文字の位置において各々が作動するもの	each operating in more than one character position	182
B41J   9/127	・・	ハンマーの装着［３］	Mounting of hammers	315
B41J   9/133	・・	ハンマーボデーまたはチップの構造［３］	Construction of hammer body or tip	411
B41J   9/14	・	それぞれのハンマーを選択または抑制する手段	Means for selecting or suppressing individual hammers	148
B41J   9/16	・	ハンマーを作動開始させる手段	Means for cocking or resetting hammers	38
B41J   9/18	・・	カム	Cams	34
B41J   9/20	・・	ばね	Springs	18
B41J   9/22	・・	流体圧手段	Fluid-pressure means	9
B41J   9/24	・・	電磁的手段	Electromagnetic means	318
B41J   9/26	・	ハンマーに印打動作を行わせる手段	Means for operating hammers to effect impression	147
B41J   9/28	・・	カム	Cams	110
B41J   9/30	・・	ばね	Springs	43
B41J   9/32	・・	スナッチ・ロールにクラッチ結合するもの	arranged to be clutched to snatch roll	336
B41J   9/34	・・	流体圧手段	Fluid-pressure means	24
B41J   9/36	・・	機械的駆動力が電磁気的制御下に加えられるもの	in which mechanical power is applied under electromagnetic control	264
B41J   9/38	・・	電磁的手段	Electromagnetic means	915
B41J   9/40	・・	電気的付着性クラッチを含むもの	including an electro-adhesive clutch	23
B41J   9/42	・	反発防止装置をもつもの	with anti-rebound arrangements	411
B41J   9/44	・	ハンマー印打機構用制御回路［５］	Control for hammer-impression mechanisms	498
B41J   9/46	・・	ハンマー発射時間を決定または調整するもの［５］	for deciding or adjusting hammer-firing time	212
B41J   9/48	・・	ハンマー駆動エネルギーを決定または調整するもの［５］	for deciding or adjusting hammer-drive energy	403
B41J   9/50	・・	プリンター駆動状態の変化を補正するもの，例．温度または電流供給の変化を補正するもの［５］	for compensating for the variations of printer drive conditions, e.g. for compensating for the variation of temperature or current supply	51
B41J   9/52	・・	プリントハンマーの作動をチェックするもの［５］	for checking the operation of print hammers	63
B41J   9/54	・・・	プリントハンマーの破損をチェックするもの［５］	for checking the breakage of print hammers	137
B41J  11/00		シートまたはウエブの形態をした用紙を支持または取扱う装置（タイプライタまたはプリンタに取付けた原稿支持具  Ｂ４１Ｊ２９／１５）［２００６．０１］	Devices or arrangements for supporting or handling copy material in sheet or web form (script supports connected to the typewriter or printer <b>B41J29/15</b>)	29331
B41J  11/02	・	プラテン	Platens	4263
B41J  11/04	・・	ローラ・プラテン	Roller platens	2636
B41J  11/053	・・・	消音装置をもつもの（表面の構造Ｂ４１Ｊ１１／０５７）［３］	with sound-deadening devices(structure of surface <b>B41J11/057</b>)	241
B41J  11/057	・・・	表面の構造［３］	Structure of the surface	295
B41J  11/06	・・	平らなページ・サイズのプラテン	Flat page-size platens	1137
B41J  11/08	・・	バーまたは類似のライン・サイズのプラテン	Bar or like line-size platens	441
B41J  11/10	・・	アンビルまたは類似のキャラクター・サイズのプラテン	Anvil or like character-size platens	34
B41J  11/13	・・	バッキングまたはブランケット（ローラー・プラテン用Ｂ４１Ｊ１１／０５７）［３］	Backings or blankets(for roller platens <b>B41J11/057</b>)	29
B41J  11/14	・・	プラテンシフト機構；その駆動歯車	Platen-shift mechanisms; Driving gear therefor	1140
B41J  11/16	・・	平衡手段をもつもの	with balancing means	39
B41J  11/18	・	プラテン印打装置	Platen-impression arrangements	176
B41J  11/20	・	印打力の調整，用紙の枚数調整，摩耗または心出しのためのプラテンの調整	Platen adjustments for varying the strength of impression, for a varying number of papers, for wear or for alignment	1629
B41J  11/22	・	ペーパーキャリッジガイドまたはレース	Paper-carriage guides or races	399
B41J  11/24	・	送りローラまたはプラテン用の止め金，ブレーキ，または継手	Detents, brakes, or couplings for feed rollers or platens	758
B41J  11/26	・	ピン送り	Pin feeds	1510
B41J  11/27	・・	プラテン・ローラの上部または内部にあるもの	on or within the platen-rollers	126
B41J  11/28	・・	ピン・ホイール	Pin wheels	162
B41J  11/30	・・	ホイール以外のピン送り要素，例．無端帯上のピン	Pin traction elements other than wheels, e.g. pins on endless bands	429
B41J  11/32	・・	ピン・ホイールまたは送り要素の調整，例．横方向	Adjustment of pin wheels or traction elements, e.g. laterally	235
B41J  11/34	・・	ピン送りと共働するガイド	Guides coacting with pin feeds	255
B41J  11/36	・	空欄作成のための送りまたは長い送り；特定の行まで送ること，例．プラテンまたは送りローラの回転により	Blanking or long feeds; Feeding to a particular line, e.g. by rotation of platen or feed roller	531
B41J  11/38	・・	手動式送り装置	Manually-operated feeding devices	380
B41J  11/40	・・	楽譜プリンティング用に特に適合させたもの	specially adapted for printing musical scores	8
B41J  11/42	・・	制御	Controlling	10675
B41J  11/44	・・・	用紙送り装置の動きに連動する装置，例．プログラムまたはコンタクトホイール，によるもの，例．プラテン回転［２００６．０１］	by devices, e.g. program tape or contact wheel, moved in correspondence with movement of paper-feeding devices, e.g. platen rotation	540
B41J  11/46	・・・	送られている用紙上のマークによるもの	by marks or formations on the paper being fed	915
B41J  11/48	・	２枚またはそれ以上の用紙または組になった用紙を使う圧縮された記録紙，勘定書，または類似物用の装置	Apparatus for condensed record, tally strip, or like work using two or more papers, or sets of papers	2189
B41J  11/50	・・	２枚またはそれ以上の用紙がプリンティング位置へ同じ方向で別々に送られるもの	in which two or more papers or sets are separately fed in the same direction towards the printing position	282
B41J  11/51	・・・	異なった送り速度をもつもの［３］	with different feed rates	27
B41J  11/52	・・	１枚の用紙または１組の用紙は他方に相対的に横方向に移動するもの	in which one paper or set is moved transversely relative to another	19
B41J  11/53	・・・	１枚またはそれ以上の補助的な用紙または組を交換する間１枚の用紙または組を所定位置に保持する装置	Devices for holding in place one paper or set during replacement of one or more of the auxiliary papers or sets	19
B41J  11/54	・・	１枚の用紙または組が装置の前方からプリンティング位置へ送られるもの	in which one paper or set is fed towards printing position from the front of the apparatus	252
B41J  11/55	・・・	１枚の用紙または組を調整する手段をもつもの［３］	with means for adjusting a paper or set	23
B41J  11/56	・	タイプライタの収納または運搬を容易にするために特に構成されたもの	specially constructed to facilitate storage or transport of typewriter	39
B41J  11/58	・	シートまたはジグザグ折りのウエブ用の供給ホルダー，例．たな板，テーブル，巻き物，パイル・ホルダー	Supply holders for sheets or fan-folded webs, e.g. shelves, tables, scrolls, pile holders	1657
B41J  11/60	・	抹消または修正テーブル	Erasing or correcting tables	117
B41J  11/62	・	保護物または遮蔽物	Shields or masks	786
B41J  11/64	・	スケールまたはインジケータを使用するもの	Applications of scales or indicators	177
B41J  11/66	・	切断装置を使用するもの	Applications of cutting devices	4028
B41J  11/68	・・	用紙の送りの方向に平行に切断するもの	cutting parallel to the direction of paper feed	437
B41J  11/70	・・	用紙の送りの方向に直角に切断するもの	cutting perpendicular to the direction of paper feed	6266
B41J  13/00		短い長さのコピー用紙，例．シート，を支持または取扱うのに特に適した装置	Devices or arrangements specially adapted for supporting or handling copy material in short lengths, e.g. sheets	15732
B41J  13/02	・	ローラ（ローラ・プラテンＢ４１Ｊ１１／０４）	Rollers(roller platens <b>B41J11/04</b>)	4887
B41J  13/03	・・	被動されるもの，例．プラテンから分離している送りローラ	driven, e.g. feed rollers separate from platen	518
B41J  13/036	・・	１個のローラ・プラテンと協働するもの［３］	co-operating with a roller platen	387
B41J  13/042	・・・	各々が別個のキャリヤに装着された前と後のローラまたは組になった前もしくは後のローラ［３］	Front and rear rollers or sets of front or rear rollers each mounted on a separate carrier	47
B41J  13/048	・・・	ともに共通のキャリアに装着されている前と後のローラ［３］	Front and rear rollers both mounted on a common carrier	71
B41J  13/054	・・・・	ローラ・プラテンと同心的なペーパー・エプロンに配置されたもの［３］	on the paper apron concentric with the roller platen	46
B41J  13/076	・・	ローラの構成；それに対する軸受	Construction of rollers; Bearings therefor	2051
B41J  13/08	・	バンドまたは類似の送り機構	Bands or like feeding devices	1238
B41J  13/10	・	シートホルダー，リテイナー，または固定ガイド	Sheet holders, retainers, or stationary guides	7730
B41J  13/12	・・	カード，封筒，または類似物に特に適合するもの	specially adapted for cards, envelopes, or the like	1031
B41J  13/14	・・	エプロンまたはガイド	Aprons or guides	552
B41J  13/16	・・・	シートの挿入または取り外しのために可動のもの	movable for insertion or release of sheets	247
B41J  13/18	・・・	ローラ・プラテンと同心的のもの	concentric with roller platen	39
B41J  13/20	・・	ベール	Bails	366
B41J  13/22	・・	クランプまたはグリッパー	Clamps or grippers	1615
B41J  13/24	・・	用紙を支持または保持するストリップ	Strips for supporting or holding papers	198
B41J  13/26	・	整合装置	Registering devices	1921
B41J  13/28	・・	フロント・レイ，ストップ，またはゲージ	Front lays, stops, or gauges	142
B41J  13/30	・・	サイド・レイまたはゲージ	Side lays or gauges	130
B41J  13/32	・・	一動作でシートを２方向に位置ぎめする手段，例．フォーマット調整またはシートの直交方向の位置決め	Means for positioning sheets in two directions under one control, e.g. for format control or orthogonal sheet positioning	134
B41J  15/00		連続した形態のコピー用紙，例．ウエブ，を支持または取扱うのに特に適した装置	Devices or arrangements specially adapted for supporting or handling copy material in continuous form, e.g. webs	3121
B41J  15/02	・	ウエブ・ロールまたはスピンドル；ウエブのコアまたはスピンドルへの取り付け	Web rolls or spindles; Attaching webs to cores or spindles	920
B41J  15/04	・	支持，送り，またはガイド装置；ウエブ・ロールまたはスピンドルの取り付け	Supporting, feeding, or guiding devices; Mountings for web rolls or spindles	15160
B41J  15/06	・・	固定キャリッジをもつプリンターに適用されることを特徴とするもの	characterised by being applied to printers having stationary carriages	332
B41J  15/08	・・	横方向に動くキャリッジをもつプリンターに適用されることを特徴とするもの	characterised by being applied to printers having transversely-moving carriages	121
B41J  15/10	・・・	およびキャリッジに装着されたもの	and mounted on the carriage	109
B41J  15/12	・・・	およびキャリッジに結合しているもの	and coupled to the carriage	55
B41J  15/14	・・・	およびキャリッジから分離しているもの	and detached from the carriage	443
B41J  15/16	・	ウエブを緊張させる手段あるいは巻取る手段	Means for tensioning or winding the web	3921
B41J  15/18	・	多数のウエブ送り装置	Multiple-web feeding apparatus	250
B41J  15/20	・・	プリンティング期間中重ねられたウエブのためのもの［２００６．０１］	for webs superimposed during printing	99
B41J  15/22	・・	プリンティング期間中ウエブを別々の経路で送るもの	for feeding webs in separate paths during printing	140
B41J  15/24	・・	ウエブを互にそろえる手段をもつもの	with means for registering the webs with each other	80
B41J  17/00		頁巾の複写材料，例．カーボン紙，を取扱う機構（複写装置用Ｂ４１Ｌ）［２００６．０１］	Mechanisms for manipulating page-width impression-transfer material, e.g. carbon paper(in manifolding devices <b>B41L</b>)	933
B41J  17/02	・	送り機構	Feeding mechanisms	1087
B41J  17/04	・・	記録紙の送りに従動する送り，例．両者が同時に動くもの	Feed dependent on the record-paper feed, e.g. both moved at the same time	294
B41J  17/06	・・・	“クリープ”送り，すなわち記録紙よりも緩速で送られる複写材料	"Creep" feed, i.e. impression-transfer material fed slower than the record paper	126
B41J  17/07	・・・	電磁的に制御されるもの	electromagnetically controlled	63
B41J  17/08	・・	記録紙の送りから独立した送り	Feed independent of the record-paper feed	149
B41J  17/10	・・・	電磁的に制御されるもの	electromagnetically controlled	102
B41J  17/12	・・	最大寿命を確保する特殊な装置	Special adaptations for ensuring maximum life	347
B41J  17/14	・・	送り方向を転換する自動装置	Automatic arrangements for reversing the feed direction	148
B41J  17/16	・	複写材料用の機械のホルダー	Holders in the machine for sheets of impression-transfer material	83
B41J  17/18	・・	プラテン方向およびプラテンから離れる方向へ旋回可能のもの	pivotable to and from the platen	44
B41J  17/20	・・	プラテン方向およびプラテンから離れる方向へ滑動可能のもの	slidable to and from the platen	13
B41J  17/22	・	ウエブまたは複写材料の供給装置	Supply arrangements for webs or impression-transfer material	212
B41J  17/24	・・	機械に取り付けられたリールまたはスプールからウエブを供給するもの［２００６．０１］	Webs supplied from reels or spools attached to the machine	930
B41J  17/26	・・	機械に取り付けられたトレーまたは類似の支持体からウエブを供給するもの	Webs supplied from trays or like supports attached to the machines	23
B41J  17/28	・	複写材料用のガイドの配置	Arrangements of guides for the impression-transfer material	178
B41J  17/30	・	複写材料用のガイドの構成	Constructions of guides for the impression-transfer material	877
B41J  17/32	・	複写材料機構用の取り外し自在のキャリヤまたはホルダー	Detachable carriers or holders for impression-transfer material mechanism	2326
B41J  17/34	・	複写材料用裏張り，例．摩擦を減少させるシート，こん跡防止用保護材	Backings for impression-transfer material, e.g. sheets for reducing friction, shields for preventing imprint	36
B41J  17/36	・	複写材料の破損または使い尽しに応答する警報器，指示器または送り停止装置	Alarms, indicators, or feed-disabling devices responsive to material breakage or exhaustion	1177
B41J  17/38	・	使用後の複写材料を取扱うもの	for dealing with the impression-transfer material after use	644
B41J  17/40	・・	再使用のためにシートを取り出すもの	for retracting sheets for re-use	17
B41J  17/42	・・	ウエブ用	for webs	16
B41J  19/00		字間またはライン・スペース機構［２００６．０１］	Character- or line-spacing mechanisms	1082
B41J  19/02	・	緩速装置をもつもの，例．ブレーキ	with retarding devices, e.g. brakes	123
B41J  19/04	・	消音または緩衝装置またはその手段（Ｂ４１Ｊ１９／３８が優先）	Sound-deadening or shock-absorbing devices or measures therein(<b>B41J19/38</b> takes precedence)	342
B41J  19/06	・・	機構の弾性装着	Resilient mounting of mechanism	37
B41J  19/08	・・	緩衝材，ばね，または同様のキャリッジ・ストップ	Buffers, springs, or like carriage stops	49
B41J  19/10	・・	ダッシュポット	Dash-pots	53
B41J  19/12	・・	特殊材料製または特殊構成して音または衝撃を減少できる伝動装置	Gearing made of special material or specially constructed to reduce sound or shock	26
B41J  19/14	・	一方向に行間または字間を定める手段をもつもの	with means for effecting line or character spacing in either direction	698
B41J  19/16	・	円状，らせん状，または対角線状のプリンティング装置用の特殊なスペース機構	Special spacing mechanisms for circular, spiral, or diagonal-printing apparatus	84
B41J  19/18	・	字間スペースまたはバック・スペース機構；キャリッジのもどしまたはそのリリース機構	Character-spacing or back-spacing mechanisms; Carriage-return or release devices therefor	5719
B41J  19/20	・・	確動送り式字間スペース機構（エスケープメントによる制御Ｂ４１Ｊ１９／５２）	Positive-feed character-spacing mechanisms(controlled by escapements <b>B41J19/52</b>)	3593
B41J  19/22	・・・	摩擦または把持手段によるもの	acting by friction or gripping effect	15
B41J  19/24	・・・	爪またはラチェット	Pawl and ratchet	24
B41J  19/26	・・・・	紙または類似物のキャリッジを動かすもの	moving a paper or like carriage	18
B41J  19/28	・・・・	ウエブまたはシート状の紙を動かすもの，例．固定支持体上を動かすもの	moving a paper or like web or strip, e.g. over a stationary support	3
B41J  19/30	・・・	電磁的に作動する機構	Electromagnetically-operated mechanisms	731
B41J  19/32	・・・	差動または可変スペース機構	Differential or variable-spacing arrangements	520
B41J  19/34	・・	エスケープメントによる字間スペース機構	Escapement-feed character-spacing mechanisms	60
B41J  19/36	・・・	駆動機構，例．キャリッジの戻り行程をばねで行うもの	Driving mechanisms, e.g. springs stressed during carriage return	87
B41J  19/38	・・・・	戻るとき音が出ない仕掛をもつもの	adapted for silent return	23
B41J  19/40	・・・	単一の爪または類似の止め金をもつエスケープメント	Escapements having a single pawl or like detent	48
B41J  19/42	・・・	２個の爪または類似の止め金をもつエスケープメント	Escapements having two pawls or like detents	58
B41J  19/44	・・・・	２個の有歯部材と共働するもの，例．ラックまたはホイール	coacting with two toothed members, e.g. racks or wheels	15
B41J  19/46	・・・・	および単一のロッカーに設けられたもの	and mounted on a single rocker	64
B41J  19/48	・・・・	および単一の滑り部材に設けられたもの	and mounted on a single slider	3
B41J  19/50	・・・	電磁的に制御されるエスケープメント	Electromagnetically-controlled escapements	19
B41J  19/52	・・・	確動送り機構を制御するエスケープメント	Escapements controlling positive-feed mechanism	9
B41J  19/54	・・・	ユニバーサル・バーの構成	Construction of universal bars	84
B41J  19/56	・・・	ウエブまたはシートの送りを制御するエスケープメント	Escapements controlling web or strip feed	3
B41J  19/58	・・・	差動または可変スペース機構	Differential or variable-spacing arrangements	121
B41J  19/60	・・	補助的送りまたは調整装置	Auxiliary feed or adjustment devices	114
B41J  19/62	・・・	バック・スペース用	for back-spacing	101
B41J  19/64	・・・	行間設定用	for justifying	427
B41J  19/66	・・	キャリッジ・リリース機構	Carriage-release mechanisms	86
B41J  19/68	・・	キャリッジ・リターン機構，例．手動式	Carriage-return mechanisms, e.g. manually actuated	249
B41J  19/70	・・・	動力式	power driven	71
B41J  19/72	・・・・	字間スペース期間中は動力が貯蔵されるもの	with power stored during character spacing	37
B41J  19/74	・・	ケース・シフトまたは同様の動作中字間スペースまたはバック・スペース要素を係合させておく特殊手段をもつもの	with special means to maintain character-spacing or back-spacing elements in engagement during case-shift or like movement	102
B41J  19/76	・	ライン・スペース機構（特殊な行送り，例．長い送りＢ４１Ｊ１１／３６）	Line-spacing mechanisms(special line-feeds, e.g. long feeds, <b>B41J11/36</b>)	927
B41J  19/78	・・	確動送り機構	Positive-feed mechanisms	682
B41J  19/80	・・・	爪−ラチェット機構	Pawl-and-ratchet mechanisms	96
B41J  19/82	・・・・	紙または類似物のキャリッジを動かすもの	moving a paper or like carriage	26
B41J  19/84	・・・・・	ライン・スペースのために回転するローラをもつもの	in the form of a roller rotated for line spacing	168
B41J  19/86	・・・・・・	爪が常時はラチェットと係合しているもの	the pawl being normally in engagement with the ratchet	21
B41J  19/88	・・・・	タイプ・キャリッジを動かすもの	moving a type carriage	6
B41J  19/90	・・・・	紙または類似物のウエブまたはシートを動かすもの，例．固定支持体上をキャリッジの戻り以外の運動に応じて自動的に動かすもの	moving a paper or like web or strip, e.g. over a stationary support, automatically in response to movements other than carriage return	11
B41J  19/92	・・・	電磁的に作動される機構	Electromagnetically-operated mechanisms	280
B41J  19/94	・・・	キャリッジの戻りに応じて自動的に働くもの	automatically operated in response to carriage return	254
B41J  19/96	・・・	可変スペース機構	Variable-spacing arrangements	427
B41J  19/98	・・	エスケープメント送り機構	Escapement-feed mechanisms	12
B41J  21/00		作表装置；センタリングの取り方（キャリヤ・リリース機構Ｂ４１Ｊ１９／６６）［２００６．０１］	Column, tabular or like printing arrangements; Means for centralising short lines (carriage-release mechanisms <b>B41J19/66</b>)	14213
B41J  21/02	・	ストップまたはストップ・ラック	Stops or stop-racks	124
B41J  21/04	・	タブレター・ストップをセットしまたは払う機構	Mechanisms for setting or restoring tabulation stops	275
B41J  21/06	・	ストップからの反発を防止する手段をもつもの	with means for preventing rebound from stops	17
B41J  21/08	・	作表操作の開始，実行，スキッピング，または停止用機構；センタリングの取り方	Mechanisms for initiating, effecting, skipping, or stopping tabulation movement; Means for centralising short lines	163
B41J  21/10	・	タブレター・ストップの通路に突出した中央，反対方向，または同等のストップをもつもの	with central, counter, or equivalent stop projected into path of tabulation stops	9
B41J  21/12	・	電気的接点の配置を特徴とするもの	characterised by arrangements of electrical contacts	25
B41J  21/14	・	種類別配置を特徴とするもの	characterised by denominational arrangements	84
B41J  21/16	・	印字されている紙，アンダーシート，またはプラテン上のマークを読取ることによって制御するもの	controlled by the sensing of marks or formations on the paper being typed, an undersheet, or the platen	1358
B41J  21/17	・	記憶情報により制御されるもの［５］	controlled by stored information	174
B41J  21/18	・	スケールまたはインジケータの適用を特徴とするもの	characterised by applications of scales or indicators	136
B41J  23/00		装置または機構用動力駆動（Ｂ４１Ｊ７／７０，Ｂ４１Ｊ９／００が優先）	Power drives for actions or mechanisms(<b>B41J9/00</b> take precedence)	923
B41J  23/02	・	機械的動力駆動	Mechanical power drives	1821
B41J  23/04	・・	連続運転する動力源にクラッチで結合された被動機構をもつもの	with driven mechanism arranged to be clutched to continuously-operating power source	310
B41J  23/06	・・・	スナッチ・ロールによるもの	by snatch rolls	120
B41J  23/08	・・・	１回転または部分回転クラッチによるもの	by one-revolution or part-revolution clutches	61
B41J  23/10	・・・	および選択された位置で捕捉されるもの	and arrested in selected position	5
B41J  23/12	・・	回転ローラに係合するカムによって駆動される機構	Mechanism driven by cams engaging rotating roller	196
B41J  23/14	・・	揺動または往復動部材によって駆動される機構	Mechanism driven through an oscillating or reciprocating member	76
B41J  23/16	・・	動力手段によって張力を与えられたばねによって駆動される機構	Mechanism driven by a spring tensioned by power means	45
B41J  23/18	・・	連続的に循環する駆動装置	Continuously-cycling drives	21
B41J  23/20	・	流体圧式動力駆動	Fluid-pressure power drives	42
B41J  23/22	・・	キーまたは活字選択用	for key or like type selection	36
B41J  23/24	・・	印字機構用	for impression mechanisms	20
B41J  23/26	・・	プラテンまたはキャリッジ移動用，例．ライン・スペース，字間スペース，またはキャリッジ・リターン用	for platen or carriage movements, e.g. for line spacing, letter spacing, or carriage return	27
B41J  23/28	・・	タイプ・キャリッジ移動用	for type-carriage movements	7
B41J  23/30	・・	ケース・シフト用	for case shift	5
B41J  23/32	・	電磁的動力駆動，例．キー・レバーに適用したもの	Electromagnetic power drives, e.g. applied to key levers	240
B41J  23/34	・・	キー・レバー以外の要素に適用したもの	applied to elements other than key levers	53
B41J  23/36	・・・	およびタイプ部材に働くもの	and acting on type members	40
B41J  23/38	・・・	およびアライニングまたはケース・シフト機構に働くもの	and acting on aligning or case-shift mechanisms	9
B41J  25/00		他に分類されない装置または機構	Actions or mechanisms not otherwise provided for	4109
B41J  25/02	・	特定目的のキー装置	Key actions for specified purposes	273
B41J  25/04	・・	バック・スペース	Back-spacing	32
B41J  25/06	・・	キャリッジ・リターン	Carriage return	16
B41J  25/08	・・	ケース・シフト	Case shift	97
B41J  25/10	・・	インキリボンの調整	Ink-ribbon adjustment	18
B41J  25/12	・・	字間スペース	Character spacing	40
B41J  25/14	・・	ライン・スペース	Line spacing	29
B41J  25/16	・・	単一キーによるライン・スペースおよびキャリッジ・リターン	Line spacing and carriage return by a single key	12
B41J  25/18	・・	作表	Tabulating	384
B41J  25/20	・	識別マークプリンティング用の補助的印字機構，例．デッド・キーまたはハーフデッド・キーの機構の使用によるアクセント符号印字用，印刷電信機が受信していることを指示するためのマークプリンティング用	Auxiliary type mechanisms for printing distinguishing marks, e.g. for accenting, using dead or half-dead key arrangements, for printing marks in telegraph printers to indicate that machine is receiving	1086
B41J  25/22	・	印字のために文字を揃えるもの［２００６．０１］	for aligning characters for impression	110
B41J  25/24	・	ケースシフト機構；フォント・チェンジ装置［２００６．０１］	Case-shift mechanisms; Fount-change arrangements	1343
B41J  25/304	・	紙面へ向う方向または逆方向へ動くプリントヘッドまたはキャリッジの全体が動く機構［２００６．０１］	Bodily-movable mechanisms for print heads or carriages movable towards or from paper surface	4999
B41J  25/308	・・	プリントギャップ調整機構を有するもの［５］	with print gap adjustment mechanisms	4159
B41J  25/312	・・	プリント圧力調整機構を有するもの，例．用紙押圧機構［５］	with print pressure adjustment mechanisms, e.g. pressure-on-the-paper mechanisms	1917
B41J  25/316	・・	紙面に相対的に傾く動作機構を有するもの［５］	with tilting motion mechanisms relative to paper surface	1941
B41J  25/32	・	ローラが固定タイプ面と共働する印字機構	Impression mechanisms in which a roller co-operates with stationary type-faces	122
B41J  25/34	・	全体が交換できるプリントヘッドまたはキャリッジ［２００６．０１］	Bodily-changeable print heads or carriages	1646
B41J  27/00		インキ塗布装置	Inking apparatus	1194
B41J  27/02	・	パッドまたは回転ディスクによって供給されるインキをもつもの	with ink applied by pads or rotary discs	65
B41J  27/04	・・	パッドまたはディスク；それに対するインキ供給装置	Pads or discs; Ink-supply arrangements therefor	54
B41J  27/06	・・	パッドまたはディスクの最大寿命を確保する装置	Arrangements to ensure maximum life of pads or discs	5
B41J  27/08	・・	多色印字用装置	Arrangements for multicolour work	18
B41J  27/10	・	ローラによって供給されるインキによるもの；それに対するインキ供給装置	with ink applied by rollers; Ink-supply arrangements therefor	622
B41J  27/12	・・	ローラ	Rollers	247
B41J  27/14	・・	多色印字用装置	Arrangements for multicolour work	184
B41J  27/16	・	静電的または電磁的に定着されたインキによるもの，例．粉末状インキ	with ink deposited electrostatically or electromagnetically, e.g. powdered ink	100
B41J  27/18	・・	液体インキによるもの	with liquid ink deposited	40
B41J  27/20	・	毛管作用によって供給されたインキによるもの，例．多孔性印字部材によるもの，多孔性プラテンによるもの	with ink supplied by capillary action, e.g. through porous type-members, through porous platens	304
B41J  27/22	・	インキ塗布ディスクまたは扇形部材をもつもの	with inking discs or sectors	6
B41J  29/00		他に分類されないタイプライタまたは選択的プリンティング機構の細部，またはその付属装置	Details of, or accessories for, typewriters or selective printing mechanisms not otherwise provided for	29805
B41J  29/02	・	フレーム	Framework	3113
B41J  29/04	・	機械を底板に取り付ける手段	Means for attaching machines to baseboards	381
B41J  29/06	・	機械を台に支持するための特殊な支持体，プラットホーム，またはトロリー	Special supports, platforms, or trolleys for supporting machines on tables	1995
B41J  29/08	・	機械と別体の消音または緩衝スタンド，支持体，ケース，またはパッド	Sound-deadening or shock-absorbing stands, supports, cases, or pads separate from machines	1914
B41J  29/10	・	機械内部に設けられた消音装置［２００６．０１］	Sound-deadening devices embodied in machines	725
B41J  29/12	・	保護装置，遮蔽物または防塵装置［５］	Guards, shields or dust excluders	2676
B41J  29/13	・・	ケースまたはカバー［５］	Cases or covers	8354
B41J  29/14	・	脚，例．足またはひざ，により作動される付属品	Attachments operated by the leg, e.g. the foot or knee	75
B41J  29/15	・	タイプライタまたはプリンタに取付けた原稿支持具［２００６．０１］	Script supports connected to the typewriter or printer	1198
B41J  29/16	・	備品，例．消ゴム，鉛筆，の補助的容器	Auxiliary receptacles for articles, e.g. erasers, pencils	437
B41J  29/17	・	清掃装置［５］	Cleaning arrangements	4593
B41J  29/18	・	操作者にプリントが見えるようにする機構［２００６．０１］	Mechanisms for rendering the print visible to the operator	487
B41J  29/19	・・	反射鏡または照明装置を有するもの［５］	with reflectors or illuminating devices	109
B41J  29/20	・	計数器の配置	Arrangements of counting devices	1342
B41J  29/22	・・	行数の計数器	Line counters	45
B41J  29/24	・・	語数の計数器	Word counters	72
B41J  29/26	・	抹消，誤り修正，アンダーライン引きまたはけい線引きのための装置，非流体性媒体または方法［４］	Devices, non-fluid media or methods for cancelling, correcting errors, underscoring or ruling	1319
B41J  29/28	・・	ホルダーまたはガイドに設けた筆記具または類似物	Writing or like instruments in holders or guides	134
B41J  29/30	・・	ホイール	Wheels	31
B41J  29/32	・・	活字	Type-members	61
B41J  29/34	・・・	反覆作動するもの	repeatedly actuated	14
B41J  29/36	・・	重ね印字により誤りを抹消または修正するもの［２００６．０１］	for cancelling or correcting errors by overprinting	1067
B41J  29/367	・・・	着色転写性修正層を有するシート媒体［４］	sheet media carrying a pigmented transferable correction layer	154
B41J  29/373	・・・	誤印字文字を取去る粘着層を有するシート媒体［４］	sheet media bearing an adhesive layer effective to lift off wrongly typed characters	118
B41J  29/377	・	冷却または換気装置［５］	Cooling or ventilating arrangements	4855
B41J  29/38	・	プリンティング機構全体に対する駆動装置，電動機，制御装置，または自動的停止装置	Drives, motors, controls, or automatic cut-off devices for the entire printing mechanism	77136
B41J  29/387	・・	自動停止装置［５］	Automatic cut-off devices	389
B41J  29/393	・・	機械全体を制御または解析する装置［５］	Devices for controlling or analysing the entire machine	14187
B41J  29/40	・	選択的事稿に加えて一定の，すなわち不変の，事稿をプリンティングする手段	Means for printing fixed, i.e. unchanging, matter in addition to selectable matter	2202
B41J  29/42	・	スケールおよびインジケータ，例．両側のマージンの決定用	Scales and indicators, e.g. for determining side margins	14375
B41J  29/44	・・	上下のマージンの決定用または紙の端部の指示用	for determining top and bottom margins or indicating exhaust of paper	282
B41J  29/46	・	警報の使用，例．行末の接近に応動するもの［２００６．０１］	Applications of alarms, e.g. responsive to approach of end of line	13917
B41J  29/48	・・	紙の破損または端部または紙の端部の接近に応動するもの	responsive to breakage or exhaustion of paper or approach of bottom of paper	3240
B41J  29/50	・	両側ストップ機構	Side-stop mechanisms	1529
B41J  29/52	・	上下ストップ機構	Top-and-bottom stop mechanisms	173
B41J  29/54	・	プリンティング機構に適用されたロック装置	Locking devices applied to printing mechanisms	561
B41J  29/56	・・	手動式	and manually actuated	122
B41J  29/58	・・	自動式	and automatically actuated	81
B41J  29/60	・・・	動力供給の停止に応動するもの	in response to failure of power supply	29
B41J  29/62	・・・	紙の不存在によってハンマ機構をロックするもの	by the absence of paper to lock hammer mechanism	15
B41J  29/64	・・・	印字機の作用によってキーボードをロックするもの	by a function of the printer to lock the keyboard	30
B41J  29/66	・・・・	プラテンが行末に達したときに作動するロック装置	Locking devices actuated when platen reaches the end of a line	31
B41J  29/68	・・・	１ページまたは予定行数打ち終りまたは紙の端部に達してキーボードをロックするもの	by completion of a page or predetermined number of lines or exhaustion of paper to lock the keyboard	54
B41J  29/70	・・・	任意の２個のキャリッジ移動機構相互間のロック，例．字間スペース，バックスペース，作表，キャリッジリターンまたはキャリッジリリース機構	Interlocks between any two carriage-moving mechanisms, e.g. character-space, back-space, tabulation, carriage-return, or carriage-release mechanisms	55
B41J  31/00		インキリボン；インキリボンの更新または試験［２００６．０１］	Ink ribbons; Renovating or testing ink ribbons	5025
B41J  31/02	・	織成材料を特徴とするインキリボン	Ink ribbons characterised by the material from which they are woven	192
B41J  31/04	・・	合成材料で織成したもの	woven from synthetic material	247
B41J  31/05	・	印字用塗布材料以外の被覆をもったインキリボン	Ink ribbons having coatings other than impression-material coatings	701
B41J  31/06	・・	被覆が基礎材上に直接に，すなわち複写材料の深部に存在するもの；インキリボンが複写材料以外の材料で含浸された基礎材をもつもの	the coatings being directly on the base material, i.e. below impression-transfer material; Ink ribbons having base material impregnated with material other than impression material	223
B41J  31/08	・・	被覆が複写材料の上に付加されているもの	the coatings being superimposed on impression-transfer material	140
B41J  31/09	・	誤印字文字を削除または取去る媒体を保持する領域によって特徴づけられたインクリボン［４］	Ink ribbons characterised by areas carrying media for obliteration or removal of typing errors	160
B41J  31/10	・	機械内部を運行するのを容易にする装置をもつインキリボン	Ink ribbons having arrangements to facilitate threading through a machine	460
B41J  31/12	・	複写材料と機械部品または他の備品の間の好ましくない接触を防止する装置をもったインキ・リボン	Ink ribbons having arrangements to prevent undesired contact between the impression-transfer material and machine parts or other articles	174
B41J  31/14	・	インキリボンの更新または試験	Renovating or testing ink ribbons	1062
B41J  31/16	・・	インキリボンを使用する機械の中に組み込まれたもの	while fitted in the machine using the ink ribbons	1004
B41J  32/00		インキリボン・カートリッジ［３］	Ink-ribbon cartridges	4440
B41J  32/02	・	エンドレスリボン用［３］	for endless ribbons	1850
B41J  33/00		インキリボンまたは類似の複写材料を送る装置［２００６．０１］	Apparatus or arrangements for feeding ink ribbons or like character-size impression-transfer material	839
B41J  33/02	・	リボンの配列	Ribbon arrangements	311
B41J  33/04	・・	移動キャリッジに装着されたもの	mounted on moving carriages	82
B41J  33/06	・・	タイプライタ・プラテンに関連しているが移動しないリボン，例．プラテンの長手方向に横切って延びているもの	Ribbons associated, but not moving, with typewriter platens, e.g. extending transversely to the length of the platen	20
B41J  33/08	・・・	およびプラテンの長手方向に平行に延びているもの	and extending parallel to the length of the platen	40
B41J  33/10	・・	無端帯リボンの配置	Arrangements of endless ribbons	211
B41J  33/12	・・	リボンが共通の軸に装着されたスプールによって担持されたもの	Ribbons carried by coaxially-mounted spools	63
B41J  33/14	・	リボン送り装置または機構	Ribbon-feed devices or mechanisms	1658
B41J  33/16	・・	スプールまたはスプール軸に駆動力を加えるもの	with drive applied to spool or spool spindle	694
B41J  33/18	・・・	ラチェット機構によるもの（Ｂ４１Ｊ３３／３０が優先）	by ratchet mechanism(<b>B41J33/30</b> takes precedence)	108
B41J  33/20	・・・	摩擦力によるもの	by friction	84
B41J  33/22	・・・	歯車またはプーリーによるもの	by gears or pulleys	466
B41J  33/24	・・	リボンに直接に駆動力を加えるもの	with drive applied directly to ribbon	289
B41J  33/26	・・・	リボンに係合するローラによるもの	by rollers engaging the ribbon	391
B41J  33/28	・・・	リボンを引張りまたはつかむ機構によるもの	by mechanism pulling or gripping the ribbon	90
B41J  33/30	・・	エスケープメント機構	Escapement mechanisms	39
B41J  33/32	・・	電磁的装置	Electromagnetic devices	102
B41J  33/34	・・	全体として機械から独立している電動機によって駆動されるもの	driven by motors independently of the machine as a whole	203
B41J  33/36	・・	送り量を調節する手段をもつもの	with means for adjusting feeding rate	484
B41J  33/38	・・	緩速送り機構，例．“クリープ”送り機構	Slow, e.g. "creep", feed mechanisms	708
B41J  33/382	・・・	リボンがキャリッジの復帰行程中だけ送られるもの	the ribbon being fed only during carriage return	53
B41J  33/384	・・・・	および印字期間中キャリッジに取り付けられるもの	and attached to the carriage during writing	9
B41J  33/386	・・・	リボンがライン・スペース機構の作動によってだけ送られるもの	the ribbon being fed only by operation of the line-spacing mechanism	39
B41J  33/388	・・・	リボンは印字動作が行われたときだけ送られるもの	the ribbon being fed only when type impression takes place	253
B41J  33/40	・・	送り方向を逆転する装置をもつもの	with arrangements for reversing the feed direction	309
B41J  33/42	・・・	手動式	manually	34
B41J  33/44	・・・	自動式	automatically	154
B41J  33/46	・・・・	および２個のスプールが爪−ラチェット機構によって駆動される機構に使用されることを特徴とするもの	and characterised by its application to mechanism in which two spools are driven by pawl-and-rachet mechanism	41
B41J  33/48	・・・・・	２個の爪とラチェットを含み，各スプールに１組を配置したもの	comprising two pawls and ratchets, one for each spool	34
B41J  33/50	・・・・・	選択的に２個のラチェットと係合できる単一の爪または二重歯爪を含み，各スプールに１組を配置したもの	comprising a single pawl or integral double-tooth pawl selectively engageable with two ratchets, one for each spool	33
B41J  33/51	・・・・	および特殊な逆転制御手段を使ったことを特徴とするもの	and characterised by the use of particular reversing control means	103
B41J  33/512	・・・・・	巻かれたリボンの外周に係合する旋回可能の逆転感知器を使用するもの	using a pivoted reversing-feeler engaging the external periphery of the wound ribbon	103
B41J  33/514	・・・・・	巻かれたリボンの内周に係合する旋回可能の逆転感知器を使用するもの	using a pivoted reversing-feeler engaging the interior of the wound ribbon	51
B41J  33/516	・・・・・	リボンの張力に応動する逆転感知器を使用するもの	using a reversing-feeler responsive to the tension of the ribbon	126
B41J  33/518	・・・・・	リボンの端部附近においてリボンまたは類似物に係合する逆転感知器	the reversing-feeler engaging buttons or the like secured to the ribbon near its ends	223
B41J  33/52	・・	リボン送り装置または機構のためのブレーキ装置	Braking devices therefor	1028
B41J  33/54	・・	リボンの最大寿命を確保するもの（Ｂ４１Ｊ３３／３８が優先）［２００６．０１］	for ensuring maximum life of the ribbon(<b>B41J33/38</b> takes precedence)	473
B41J  33/56	・・・	リボンを横方向に調整するもの	Ribbon adjusted transversely	92
B41J  33/58	・・・	リボンを斜行的に送るもの	Ribbon fed angularly	106
B41J  33/60	・・	電信符号または他の外部から来る符号に応動するもの	responsive to telegraph code or other extraneous signals	98
B41J  35/00		インキリボン機構に結合，または組み込まれた他の装置	Other apparatus or arrangements associated with, or incorporated in, ink-ribbon mechanisms	1236
B41J  35/02	・	短い長さの巻かれていないインキリボン用のフレームまたはホルダー	Frames or holders for unwound short lengths of ink ribbons	28
B41J  35/03	・・	不作用位置へ移動できるホルダー，例．上方へ揺動するもの	the holder being movable to inoperative position, e.g. by swinging upwardly	19
B41J  35/04	・	インキリボンのガイド	Ink-ribbon guides	1505
B41J  35/06	・・	固定式	stationary	228
B41J  35/08	・・	緊張装置をもつもの	with tensioning arrangements	482
B41J  35/10	・・	振動機構；その駆動装置	Vibrator mechanisms; Driving gear therefor	739
B41J  35/12	・・・	調整可能のもの，例．ケース・シフト用［２００６．０１］	adjustable, e.g. for case shift	38
B41J  35/14	・・・・	多色印字用；インキリボンの最大寿命を確保するもの；インキリボンを不作用にするもの	for multicolour work; for ensuring maximum life of ink ribbon; for rendering ink ribbon inoperative	855
B41J  35/16	・	多色装置［２００６．０１］	Multicolour arrangements	1726
B41J  35/18	・・	色の切り替えを自動的に行うもの	Colour change effected automatically	654
B41J  35/20	・	インキリボンのシフト，例．印字検査用，ケースシフト調整用，インキリボンを不作用にするもの	Ink-ribbon shifts, e.g. for exposing print, for case-shift adjustment, for rendering ink ribbon inoperative	338
B41J  35/22	・	複数のインキリボンを選択的に使用可能な機構	Mechanisms permitting the selective use of a plurality of ink ribbons	955
B41J  35/23	・・	２個またはそれ以上のリボン・ガイドをもつもの	with two or more ribbon guides	136
B41J  35/24	・	はくの形態をした複写材料の送りに特に適した機構	Mechanisms specially adapted for feeding impression-transfer materials of foil form	11
B41J  35/26	・	インキリボンの保護物または裏張り	Ink-ribbon shields or backings	150
B41J  35/28	・	インキリボン機構用の取外し自在のキャリヤまたはホルダー	Detachable carriers or holders for ink-ribbon mechanisms	1426
B41J  35/30	・	複写または同様の装置	Manifolding or like arrangements	70
B41J  35/32	・・	単一のインキリボンによって印字方向に沿って多数のコピーを取るもの	for producing a plurality of copies along the printing line by a single ink ribbon	6
B41J  35/34	・・	別体になっている多数のインキリボンを使用するもの，例．１個のヘクトカーボン・インキリボンを含むもの	using a plurality of separate ink ribbons, e.g. including one hectographic ink ribbon	21
B41J  35/35	・・	短い長さの巻かれていないインキリボンを使用するもの	using unwound short lengths of ink ribbons	79
B41J  35/36	・	インキリボンの破損または使い尽しに応動する警報器，指示器，または送り停止装置	Alarms, indicators, or feed-disabling devices responsive to ink-ribbon breakage or exhaustion	1722
B41J  35/38	・	使用後の廃棄のためにインキリボンを送るもの	Feeding the ink ribbon to waste after use	378
