F04B1/00	シリンダの数または配列に特徴のある多シリンダ機械またはポンプ（１つのシリンダ内で共動するピストンを有する機械またはポンプＦ０４Ｂ３／００）<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ１／００はグループＦ０４Ｂ１／０３への再分類の影響を受ける。<br>グループＦ０４Ｂ１／００およびＦ０４Ｂ１／０３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B1/005	｛主軸軸線を中心とした円に，実質的に接線的に配置されたシリンダ軸線をもつポンプ｝
F04B1/02	２つのシリンダを有するもの（Ｖ形配列のものＦ０４Ｂ１／０４）
F04B1/03	主軸軸線を中心とした円に，実質的に接線的に配置されたシリンダ軸線をもつもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ１／０３はグループＦ０４Ｂ１／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＦ０４Ｂ１／００およびＦ０４Ｂ１／０３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B1/04	星形またはファン形配列のシリンダを有するもの
F04B1/0404	細部または構成部品
F04B1/0408	ピストン
F04B1/0413	カム
F04B1/0417	２つ以上の筒状要素，例．ロ−ラ，からなるもの
F04B1/0421	シリンダ
F04B1/0426	作動カムに対してピストンを押しつけるための装置；作動カムに対してピストンを接続するための装置
F04B1/043	液圧式の装置
F04B1/0435	作動カムからピストンを切り離すための装置
F04B1/0439	ピストン用の支持または案内手段
F04B1/0443	ハウジングの排液；漏洩流体を取り扱う装置
F04B1/0448	シ−ル装置，例．軸またはハウジングのためのもの（ピストンのためのものＦ０４Ｂ１／０４０８；｛ストッフィングボックスＦ０４Ｂ５３／１６４｝）
F04B1/0452	分配用部材，例．弁（シリンダの外端にカムで作動する分配用部材をもつものＦ０４Ｂ１／０４７２；シリンダの内端にカムで作動する分配用部材をもつものＦ０４Ｂ１／０５３１；ピストン駆動カムが吸入口と吐出口とを備えるものＦ０４Ｂ１／０５３５）
F04B1/0456	円筒状のもの
F04B1/0461	円錐状のもの
F04B1/0465	板状のもの
F04B1/047	シリンダの外端に作動部材をもつもの
F04B1/0472	カムで作動する分配用部材をもつもの
F04B1/0474	２つ以上の直列の径方向ピストンシリンダユニットをもつもの
F04B1/0476	並んで位置するもの
F04B1/0478	２つ以上のシリンダ胴の継手
F04B1/053	シリンダの内端に作動部材をもつもの
F04B1/0531	カムで作動する分配用部材をもつもの
F04B1/0533	各機械ピストンがシリンダと共動する流路を備え，その流路が他のピストンシリンダユニットのための分配用部材として使用されるもの
F04B1/0535	ピストン駆動カムが吸入口と吐出口とを備えるもの
F04B1/0536	２つ以上の直列の径方向ピストンシリンダユニットをもつもの
F04B1/0538	並んで位置するもの
F04B1/06	制御<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ１／０６はＦ０４Ｂ４９／１２−Ｆ０４Ｂ４９／１４，およびＦ０４Ｂ４９／１８からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B1/063	いくつかのポンプ室をもつ系において，室を通る流路が，例．直列流および並列流との間で，切り替えられる弁を用いるもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ１／０６３はＦ０４Ｂ４９／１２−Ｆ０４Ｂ４９／１４，およびＦ０４Ｂ４９／１８からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B1/066	作動カムと分配手段との間の位相関係の変更によるもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ１／０６６はＦ０４Ｂ４９／１２−Ｆ０４Ｂ４９／１４，およびＦ０４Ｂ４９／１８からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B1/07	二つの部材，例．カムと駆動軸，の間の相対的な偏心性を変えることによるもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ１／０７はＦ０４Ｂ４９／１２−Ｆ０４Ｂ４９／１４，およびＦ０４Ｂ４９／１８からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B1/08	送り出し圧力により調整されるもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ１／０８はＦ０４Ｂ４９／１２−Ｆ０４Ｂ４９／１４，およびＦ０４Ｂ４９／１８からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B1/10	可動シリンダ，例．回転形｛（Ｆ０４Ｂ３／００６が優先）｝<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ１／１０はＦ０４Ｂ１／２０−Ｆ０４Ｂ１／２４からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B1/107	シリンダの外端に作動部材をもつもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ１／１０７はＦ０４Ｂ１／２０，Ｆ０４Ｂ１／２００７，Ｆ０４Ｂ１／２０１４，Ｆ０４Ｂ１／２０２１，Ｆ０４Ｂ１／２０２８，Ｆ０４Ｂ１／２０３５，Ｆ０４Ｂ１／２０４２，Ｆ０４Ｂ１／２０５，Ｆ０４Ｂ１／２０５７，Ｆ０４Ｂ１／２０６４，Ｆ０４Ｂ１／２０７１，Ｆ０４Ｂ１／２０７８，Ｆ０４Ｂ１／２０８５，Ｆ０４Ｂ１／２０９２，Ｆ０４Ｂ１／２２，およびＦ０４Ｂ１／２４からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B1/1071	回転シリンダブロックをもつもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ１／１０７１はＦ０４Ｂ１／２０−Ｆ０４Ｂ１／２４からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B1/1072	共に回転するシリンダブロックおよび作動カムをもつもの（２つ以上の直列の径方向ピストンシリンダユニットにおけるものＦ０４Ｂ１／１０７５）<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ１／１０７２はＦ０４Ｂ１／１０７８，Ｆ０４Ｂ１／２０−Ｆ０４Ｂ１／２４からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B1/1074	２つ以上の直列の径方向ピストンシリンダユニットをもつもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ１／１０７４−Ｆ０４Ｂ１／１０７８はＦ０４Ｂ１／２０−Ｆ０４Ｂ１／２４からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B1/1075	共に回転するシリンダブロックおよび作動カムをもつもの（２つ以上の直列の径方向ピストンシリンダユニットが直接並んで位置するものＦ０４Ｂ１／１０７８）
F04B1/1077	並んで位置するもの
F04B1/1078	共に回転するシリンダブロックおよび作動カムをもつもの
F04B1/113	シリンダの内端に作動部材をもつもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ１／１１３−Ｆ０４Ｂ１／１１３６はＦ０４Ｂ１／２０−Ｆ０４Ｂ１／２４からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B1/1133	回転シリンダブロックをもつもの
F04B1/1136	シリンダ内で往復運動するただ１つのピストンをもつもの
F04B1/12	主軸軸線に対して同軸または平行または傾斜したシリンダ軸線を有するもの
F04B1/122	細部または構成部品，例．弁，シールまたは潤滑手段（回転シリンダブロックを有する機械またはポンプのためのものＦ０４Ｂ１／２０１４）
F04B1/124	ピストン
F04B1/126	ピストンシューの保持手段
F04B1/128	駆動手段
F04B1/14	固定シリンダを有するもの
F04B1/141	細部または構成部品
F04B1/143	シリンダ
F04B1/145	ハウジング
F04B1/146	斜板；作動要素
F04B1/148	そのための軸受
F04B1/16	２組以上のシリンダまたはピストンを有するもの
F04B1/18	自己作動分配用部材をもつもの，すなわち作動流体により動くもの
F04B1/182	逆止弁
F04B1/184	円筒状分配用部材
F04B1/186	円錐状分配用部材
F04B1/188	板状分配用部材
F04B1/20	回転シリンダブロックを有するもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ１／２０はグループＦ０４Ｂ１／１０−Ｆ０４Ｂ１／１１３６への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B1/2007	シリンダ胴を弁板に対して押しつけるための装置，例．流体圧によるもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ１／２００７はグループＦ０４Ｂ１／１０−Ｆ０４Ｂ１／１１３６への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B1/2014	細部または構成部品<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ１／２０１４−Ｆ０４Ｂ１／２０８５はグループＦ０４Ｂ１／１０−Ｆ０４Ｂ１／１１３６への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B1/2021	シリンダ胴と弁板の間の接触領域に特徴のあるもの
F04B1/2028	軸受
F04B1/2035	シリンダ胴
F04B1/2042	弁
F04B1/205	円筒状の
F04B1/2057	円錐状の
F04B1/2064	ハウジング
F04B1/2071	シリンダ胴のための軸受
F04B1/2078	斜板
F04B1/2085	斜板または駆動軸のための軸受
F04B1/2092	回転シリンダ胴と回転斜板とを連結するための手段<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ１／２０９２はグループＦ０４Ｂ１／１０−Ｆ０４Ｂ１／１１３６への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B1/22	２組以上のシリンダまたはピストンを有するもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ１／２２およびＦ０４Ｂ１／２４はグループＦ０４Ｂ１／１０−Ｆ０４Ｂ１／１１３６への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B1/24	主軸軸線に対して傾斜しているもの
F04B1/26	制御
F04B1/28	固定シリンダを有する機械またはポンプのもの
F04B1/29	斜板およびシリンダブロックの相対的な位置を変えることによるもの
F04B1/295	斜板の傾斜を変化させることによるもの
F04B1/30	回転シリンダブロックを有する機械またはポンプのもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ１／３０はグループＦ０４Ｂ１／３２８への再分類の影響を受ける。<br>グループＦ０４Ｂ１／３０およびＦ０４Ｂ１／３２８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B1/303	弁板を回転させることによるもの
F04B1/306	斜板を回転させることによるもの，例．固定傾斜角をもつもの
F04B1/32	斜板およびシリンダブロックの相対的な位置を変えることによるもの
F04B1/322	シリンダ胴の回転軸線に対して垂直方向に斜板を移動させることによるもの
F04B1/324	斜板の傾斜を変化させることによるもの
F04B1/326	楔を用いるもの
F04B1/328	斜板に対してシリンダ胴の軸線の傾斜を変えることによるもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ１／３２８はグループＦ０４Ｂ１／３０からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＦ０４Ｂ１／３０およびＦ０４Ｂ１／３２８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B1/34	グループＦ０４Ｂ１／０２，Ｆ０４Ｂ１／０３，Ｆ０４Ｂ１／０６またはＦ０４Ｂ１／２６に分類されない制御
F04B3/00	１つのシリンダ内で共動するピストンを有する機械またはポンプ，例．多段のもの
F04B3/003	｛１つのピストンが別のピストン内で往復動をする２個以上のピストンをもつもの，例．１つのピストンが他のピストンのシリンダを形成するもの｝
F04B3/006	｛回転シリンダブロックをもつもの｝
F04B5/00	面積差ピストンを有する機械またはポンプ
F04B5/02	複動式ピストンをもつもの
F04B7/00	積極的に駆動される弁を有することに特徴のあるピストン機械またはポンプ
F04B7/0003	｛分配用部材が単一のポンプ室用に吸入口と排出分配器の両方を形成しているもの（Ｆ０４Ｂ７／０２０８が優先）｝
F04B7/0007	｛かつ回転運動をもつもの｝
F04B7/0011	｛かつ揺動運動をもつもの｝
F04B7/0015	｛かつ摺動運動をもつもの｝
F04B7/0019	｛複数のポンプ室用に単一の排出分配器を形成する共通の分配用部材（Ｆ０４Ｂ７／０２３３が優先）｝
F04B7/0023	｛かつ回転運動をもつもの｝
F04B7/0026	｛かつ揺動運動をもつもの｝
F04B7/003	｛かつ摺動運動をもつもの｝
F04B7/0034	｛かつ軌道運動をもつもの，例．管曲がり型部材｝
F04B7/0038	｛分配用部材が複数のポンプ室用に単一の吸入口を形成し，または単一のポンプ室用に多重排出を形成するもの｝
F04B7/0042	｛分配用部材の特定の運動学をもつもの（Ｆ０４Ｂ７／０００３，Ｆ０４Ｂ７／００１９が優先）｝
F04B7/0046	｛回転分配用部材用のもの｝
F04B7/0049	｛揺動分配用部材用のもの｝
F04B7/0053	｛往復動分配用部材用のもの｝
F04B7/0057	｛そのための機械的な駆動手段，例．カム｝
F04B7/0061	｛回転部材用のもの｝
F04B7/0065	｛主軸に取り付けられるもの｝
F04B7/0069	｛摺動部材用のもの｝
F04B7/0073	｛部材がから動き型であるもの，例．摩擦作動部材，またはその台座に対してそれを押したり引いたりする手段をもつもの｝
F04B7/0076	｛部材が電磁式手段によって作動されるもの｝
F04B7/008	｛分配がシリンダ自体を動かすことにより実現されるもの，例．摺動または揺動によるもの（Ｆ０４Ｂ７／０２９１が優先）｝
F04B7/0084	｛それらのために特に適合される構成部品または細部｝
F04B7/0088	｛分配用部材とハウジングとの間のシール装置｝
F04B7/0092	｛揺動分配用部材用のもの｝
F04B7/0096	｛管型分配用部材用のもの｝
F04B7/02	流体により駆動される弁
F04B7/0208	｛分配用部材が単一のポンプ室用に吸入口と排出分配器の両方を形成しているもの｝
F04B7/0216	｛かつ揺動運動をもつもの｝
F04B7/0225	｛かつ摺動運動をもつもの｝
F04B7/0233	｛複数のポンプ室用に単一の排出分配器を形成する共通の分配用部材｝
F04B7/0241	｛かつ揺動運動をもつもの｝
F04B7/025	｛かつ摺動運動をもつもの｝
F04B7/0258	｛かつ軌道運動をもつもの，例．管曲がり型部材｝
F04B7/0266	｛吸入口および排出手段が別個の部材であるもの｝
F04B7/0275	｛かつ変形可能，例．薄膜，であるもの｝
F04B7/0283	｛かつ回転運動をもつもの｝
F04B7/0291	｛分配がシリンダ自体を動かすことにより実現されるもの，例．摺動または揺動によるもの｝
F04B7/04	吸込口または吐出口を開閉するため，共動するピストンとシリンダによってバルブ動作が行われるもの
F04B7/045	｛２個のピストンが１つのシリンダ内で共動するもの｝
F04B7/06	ピストンとシリンダが相対的に往復動し回転するもの
F04B9/00	作動部材の駆動手段または作動部材によって駆動される手段に特徴のある機械またはポンプ
F04B9/02	機械的な手段
F04B9/025	｛１つのシリンダ内で共動するピストンの駆動｝
F04B9/04	カム，偏心器，ピン−スロット機構の装置
F04B9/042	｛手段がカムであるもの｝
F04B9/045	｛手段が偏心器であるもの｝
F04B9/047	｛手段がピンスロット機構であるもの｝
F04B9/06	ばねまたは重錘で荷重をかけた，から動き装置を含む装置
F04B9/08	流体による手段
F04B9/10	流体が液体であるもの
F04B9/103	単一のポンプ室をもつもの
F04B9/1035	｛２方向におけるポンプピストンの動きが，それぞれ１方向に作動する２つの単動式液圧モータにより得られるもの｝
F04B9/105	ポンプ部材の往復運動が１つの複動式液圧モータにより得られるもの
F04B9/1053	｛複動式液圧モータの１つの面が常に加圧液体の影響を受けるもの｝
F04B9/1056	｛流体で作動する吸入または排出弁をもつもの（機械的に制御されるものＦ０４Ｂ７／００）｝
F04B9/107	作動方向におけるポンプ部材の直線運動が一つの単動式液圧モータ，例．重力またはばねにより他方向に作動されるもの，により得られるもの
F04B9/1073	｛重力により他の方向への作動をもつもの｝
F04B9/1076	｛流体で作動する吸入または排出弁をもつもの（機械的に制御されるものＦ０４Ｂ７／００）｝
F04B9/109	複数のポンプ室をもつもの
F04B9/1095	｛２つ以上のポンプ室を直列でもつもの｝
F04B9/111	二つの機械的に接続したポンプ部材をもつもの
F04B9/1115	｛一方向のみにおけるポンプピストンの動きが単動式ピストン液圧モータにより得られるもの，例．ばね手段による他方向への作動｝
F04B9/113	ポンプ部材の往復運動が一つの複動式液圧モータにより得られるもの
F04B9/115	ポンプ部材の往復運動が，それぞれが一方向に作動する二つの単動式液圧モータにより得られるもの
F04B9/117	ポンプ部材が互いに機械的に接続していないもの
F04B9/1172	｛各ポンプピストンの双方向への動きが，１つの複動式ピストン液圧モータにより得られるもの｝
F04B9/1174	｛流体で作動する吸入または排出弁をもつもの（機械的に制御されるものＦ０４Ｂ７／００）｝
F04B9/1176	｛各ピストンの一方向への動きが，１つの単動式ピストン液圧モータにより得られるもの｝
F04B9/1178	｛他の方向への動きが，液体モータシリンダ間の液圧連結により得られるもの｝
F04B9/12	流体が圧縮性のもの，例．蒸気または空気
F04B9/1207	｛部分真空または大気圧より低い圧力源を用いるもの｝
F04B9/1215	｛復帰ストロークがばねにより得られるもの｝
F04B9/1222	｛復帰ストロークが加圧圧縮性流体により得られるもの｝
F04B9/123	単一のポンプ室をもつもの
F04B9/1235	｛ポンプピストンの双方向への動きが，それぞれが一方向に作動する２つの単動式ピストン液体モータにより得られるもの｝
F04B9/125	ポンプ部材の往復運動が一つの複動式圧縮性流体モータにより得られるもの
F04B9/1253	｛複動式ピストン流体モータの１つの面が常に加圧流体の影響を受けるもの｝
F04B9/1256	｛流体で作動する吸入または排出弁をもつもの（機械的に制御されるものＦ０４Ｂ７／００）｝
F04B9/127	作動方向におけるポンプ部材の直線運動が一つの単動式圧縮性流体モータ，例．重力またはばねにより他方向に作動されるもの，により得られるもの
F04B9/1273	｛重力による他の方向への作動をともなうもの｝
F04B9/1276	｛流体で作動する吸入または排出弁をもつもの（機械的に制御されるものＦ０４Ｂ７／００）｝
F04B9/129	複数のポンプ室をもつもの
F04B9/1295	｛２つ以上のポンプ室を直列でもつもの｝
F04B9/131	二つの機械的に接続したポンプ部材をもつもの
F04B9/1315	｛一方向のみにおけるポンプピストンの動きが単動式ピストン流体モータにより得られるもの，例．バネ手段による他方向への作動｝
F04B9/133	ポンプ部材の往復運動が一つの複動式圧縮性流体モータにより得られるもの
F04B9/135	ポンプ部材の往復運動が，それぞれが一方向に作動する二つの単動式圧縮性流体モータにより得られるもの
F04B9/137	ポンプ部材が互いに機械的に接続していないもの
F04B9/1372	｛各ポンプピストンの双方向への動きが，１つの複動式ピストン流体モータにより得られるもの｝
F04B9/1374	｛流体で作動する吸入または排出弁をもつもの（機械的に制御されるものＦ０４Ｂ７／００）｝
F04B9/1376	｛各ピストンの一方向への動きが，１つの単動式ピストン流体モータにより得られるもの｝
F04B9/1378	｛他の方向への動きが，流体モータシリンダ間の液圧連結により得られるもの　｝
F04B9/14	人力操作に特徴のあるポンプ｛（ポンプまたは球形のものを用いた手持ち式の霧化または分配装置Ｂ０５Ｂ１１／００）｝
F04B11/00	波動の平滑化，例．空気容器を使用するもの；キャビテーション防止
F04B11/0008	｛アキュームレータを用いるもの｝
F04B11/0016	｛流体ばねをもつもの｝
F04B11/0025	｛ばね流体が移送流体と直接接触するもの｝
F04B11/0033	｛機械ばねをもつもの｝
F04B11/0041	｛ピストン速度の制御によるもの（Ｆ０４Ｂ１１／００５８が優先）｝
F04B11/005	｛２個以上のポンプ用ピストンを用いるもの｝
F04B11/0058	｛ピストン速度の制御をもつもの｝
F04B11/0066	｛作動要素の特殊形状をもつもの｝
F04B11/0075	｛直列に接続されたもの｝
F04B11/0083	｛ピストンが異なる断面をもつもの｝
F04B11/0091	｛特殊な形状の流体通路を用いるもの，例．スロットル，ダクト｝
F04B13/00	一定または可変の計量された量を送るために特に改造されたポンプ
F04B13/02	同時に２種以上の流体を扱うもの
F04B15/00	特殊な流体を取り扱うポンプ，例．ポンプまたはポンプの部品に特定材料を選択することによるもの
F04B15/02	粘性流体または不均質な流体
F04B15/023	｛ホッパーを通じた流体の重力によるポンプへの供給，例．吸気バルブをもたないもの｝
F04B2015/026	｛ポンプ用ピストンの前方で同じピストンロッドに接続された始動プランジャーあるいはピストンをもつもの｝
F04B15/04	熱い流体または腐食性流体（沸点に近い液体用のもの，例．大気圧以下の圧力におけるものＦ０４Ｂ１５／０６）
F04B15/06	沸点に近い液体用のもの，例．大気圧以下の圧力におけるもの
F04B15/08	低沸点を有する液体
F04B2015/081	｛液化ガス｝
F04B2015/0812	｛空気｝
F04B2015/0814	｛アルゴン｝
F04B2015/0816	｛一酸化炭素｝
F04B2015/0818	｛二酸化炭素｝
F04B2015/082	｛ヘリウム｝
F04B2015/0822	｛水素｝
F04B2015/0824	｛窒素｝
F04B2015/0826	｛酸素｝
F04B17/00	特定の駆動機関または原動機との組み合わせまたは適用に特徴のあるポンプ
F04B17/003	｛圧電手段により駆動されるもの（Ｆ０４Ｂ４３／０４６およびＦ０４Ｂ４３／０９５が優先）｝
F04B17/006	｛太陽光により作動されるもの｝
F04B17/02	風力原動機により駆動されるもの
F04B17/03	電気モータにより駆動するもの
F04B17/04	ソレノイドを用いるもの
F04B17/042	｛ソレノイドモータが流体流から切り離されているもの｝
F04B17/044	｛ピストンを直接作動させるソレノイドを用いるもの｝
F04B17/046	｛流体がモータの可動部分を通って流れるもの｝
F04B17/048	｛流体がモータの可動部分の周りを通って流れるもの｝
F04B17/05	内燃機関により駆動するもの
F04B17/06	可動物との組み合わせ
F04B19/00	グループＦ０４Ｂ１／００〜Ｆ０４Ｂ１７／００に分類されない適切な特徴，または上記グループにはない注目すべき特徴を有する機械またはポンプ
F04B19/003	｛フリーピストン形ポンプ｝
F04B19/006	｛マイクロポンプ（Ｆ０４Ｂ４３／０４３およびＦ０４Ｂ４３／０９５が優先）｝
F04B19/02	可動シリンダを有するもの
F04B19/022	｛往復動シリンダ｝
F04B19/025	｛自己の軸線の周りを回転するシリンダ｝
F04B19/027	｛自己の軸線に対して垂直な軸線の周りを振動するシリンダ｝
F04B19/04	特別用途に用いられるポンプ
F04B19/06	液体と圧縮性流体を同時に移送するポンプ（湿ったガス用ポンプＦ０４Ｂ３７／２０）
F04B19/08	スクープ装置
F04B19/10	車輪形
F04B19/12	つる巻き形またはねじ形
F04B19/14	エンドレスチェーン，例．開放端シリンダと共動するピストンを運ぶチェーン付きのもの
F04B19/16	液体を上昇させる装置で粘着形のもの
F04B19/18	そのための粘着部材
F04B19/20	他の容積形ポンプ
F04B19/22	往復動ピストン形
F04B19/24	移送流体の熱膨張を利用してくみ揚げるもの
F04B23/00	ポンプ装置または系（特定の駆動機関または原動機との組み合わせまたは適用に特徴のあるポンプＦ０４Ｂ１７／００）
F04B23/02	貯液そうを有するもの
F04B23/021	｛ポンプが貯液そうに浸漬されているもの｝
F04B23/023	｛ポンプ部品のみが浸漬されているもの，駆動部品が貯液そうの外側にあるもの｝
F04B23/025	｛ポンプが貯液そうに直接隣接して置かれるもの｝
F04B23/026	｛ポンプ側が貯液そうの壁部を形成するもの｝
F04B23/028	｛ポンプが貯液そうの上部に取り付けられるもの｝
F04B23/04	２つ以上のポンプの組み合わせ
F04B23/06	使用されるポンプがすべて往復動容積形であるもの
F04B23/08	使用されるポンプが異なる形のものからなるもの
F04B23/10	使用されるポンプのうち少なくとも１つが往復動の容積形からなるもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ２３／１０はグループＦ０４Ｂ２３／１２およびＦ０４Ｂ２３／１４への再分類の影響を受ける。<br>グループＦ０４Ｂ２３／１０，Ｆ０４Ｂ２３／１２，およびＦ０４Ｂ２３／１４はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B23/103	｛径方向ピストンポンプであるもの｝<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ２３／１０３はグループＦ０４Ｂ２３／１２およびＦ０４Ｂ２３／１４への再分類の影響を受ける。<br>グループＦ０４Ｂ２３／１０３，Ｆ０４Ｂ２３／１２，およびＦ０４Ｂ２３／１４はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B23/106	｛軸方向ピストンポンプであるもの｝<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ２３／１０６はグループＦ０４Ｂ２３／１２およびＦ０４Ｂ２３／１４への再分類の影響を受ける。<br>グループＦ０４Ｂ２３／１０６，Ｆ０４Ｂ２３／１２，およびＦ０４Ｂ２３／１４はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B23/12	使用されるポンプのうち少なくとも１つが回転ピストンの容積形からなるもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ２３／１２はＦ０４Ｂ２３／１０，Ｆ０４Ｂ２３／１０３，およびＦ０４Ｂ２３／１０６からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B23/14	使用されるポンプのうち少なくとも１つが非容積形のものからなるもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ２３／１４はＦ０４Ｂ２３／１０，Ｆ０４Ｂ２３／１０３，およびＦ０４Ｂ２３／１０６からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B25/00	多ステージポンプ
F04B25/005	｛２個のシリンダをもつもの｝
F04B25/02	段付きピストン形のもの
F04B25/04	主軸軸線に対して同軸または平行または傾斜したシリンダを有するもの
F04B27/00	圧縮性流体に特に適合した，シリンダの数または配列に特徴のある多シリンダポンプ（圧縮性流体に特に適合した多ステージポンプＦ０４Ｂ２５／００）
F04B27/005	｛２つのシリンダをもつもの｝
F04B27/02	主軸に対して互いに対向するシリンダを有するもの
F04B27/04	ファン形または星形配列のシリンダを有するもの
F04B27/0404	｛細部，このようなポンプに特に適合された構成部品｝
F04B27/0409	｛ピストン｝
F04B27/0414	｛カム｝
F04B27/0418	｛いくつかの筒状要素，例．ローラ，からなるもの｝
F04B27/0423	｛シリンダ｝
F04B27/0428	｛作動カムに対してピストンを押したり接続したりするための装置｝
F04B27/0432	｛液圧式のもの｝
F04B27/0437	｛作動カムからのピストンの切り離し｝
F04B27/0442	｛ピストン用の支持および案内手段｝
F04B27/0446	｛機関ハウジングの排液；漏えい流体を取り扱う装置｝
F04B27/0451	｛分配用部材に関する特性（Ｆ０４Ｂ２７／０４７２，Ｆ０４Ｂ２７／０５３１およびＦ０４Ｂ２７／０５３５が優先）｝
F04B27/0456	｛円筒状分配用部材へのもの｝
F04B27/046	｛円錐状分配用部材へのもの｝
F04B27/0465	｛板状分配用部材へのもの｝
F04B27/047	シリンダの外端に作動部材を有するもの
F04B27/0472	｛カムで作動する分配用部材をもつもの｝
F04B27/0474	｛２つ以上の直列の径方向ピストンシリンダユニットをもつもの｝
F04B27/0476	｛直接並んで位置するもの｝
F04B27/0478	｛いくつかのシリンダ胴の継手｝
F04B27/053	シリンダの内端に作動部材を有するもの
F04B27/0531	｛カムで作動する分配用部材をもつもの｝
F04B27/0533	｛各機械ピストンがシリンダと共動する流路を備え，その流路が他のピストンシリンダユニットのための分配用部材として使用されるもの｝
F04B27/0535	｛ピストン駆動カムが，１つの吸入口と１つの排出口とを備えるもの｝
F04B27/0536	｛２つ以上の直列の径方向ピストンシリンダユニットをもつもの｝
F04B27/0538	｛直接並んで位置するもの｝
F04B27/06	可動シリンダ，例．回転形｛（Ｆ０４Ｂ２７／０８が優先）｝
F04B27/0606	｛星形シリンダまたはファン形配列のシリンダを有するもの，ピストンの作動要素との連結部がシリンダの外端にあるもの｝
F04B27/0612	｛回転シリンダブロック｝
F04B27/0619	｛共に回転するシリンダブロックおよび作動カム（Ｆ０４Ｂ２７／０６３１およびＦ０４Ｂ２７／０６４４が優先）｝
F04B27/0625	｛２つ以上の直列の径方向ピストンシリンダユニットをもつもの｝
F04B27/0631	｛共に回転するシリンダブロックおよび作動カム（Ｆ０４Ｂ２７／０６４４が優先）｝
F04B27/0638	｛直接並んで位置するもの｝
F04B27/0644	｛共に回転するシリンダブロックおよび作動カム｝
F04B27/065	｛星形シリンダまたはファン形配列のシリンダを有するもの，ピストンの作動要素との連結部がシリンダの内端にあるもの｝
F04B27/0657	｛回転シリンダブロック｝
F04B27/0663	｛回転シリンダがただ１つのピストンを備え，シリンダ内で往復動をするもの｝
F04B27/067	制御
F04B27/0673	｛いくつかのポンプ室を備えた系において，室を通る流路が切り替え，例．直並列，される弁を用いるもの｝
F04B27/0676	｛作動カムと分配手段との間の位相関係の変更によるもの｝
F04B27/073	二つの部材，例．カムと駆動軸，間の相対的偏心性の変更によるもの
F04B27/08	主軸軸線に対して同軸または平行または傾斜したシリンダを有するもの
F04B27/0804	｛回転シリンダブロックを有するもの｝
F04B27/0808	｛２組以上のシリンダまたはピストンを有するもの｝
F04B27/0813	｛主軸軸線に対して傾斜しているもの｝
F04B27/0817	｛シリンダ胴を弁板に対して押すための装置，例．流体圧によるもの｝
F04B27/0821	｛構成部品，細部，例．弁，シール装置，潤滑｝
F04B27/0826	｛シリンダ胴および弁板の間の接触領域内の特性｝
F04B27/083	｛軸受手段｝
F04B27/0834	｛シリンダ胴｝
F04B27/0839	｛弁手段，例．弁板｝
F04B27/0843	｛円筒状弁手段｝
F04B27/0847	｛円錐状弁手段｝
F04B27/0852	｛機械ハウジング｝
F04B27/0856	｛シリンダ胴軸受手段｝
F04B27/086	｛斜板｝
F04B27/0865	｛斜板の軸受手段または駆動軸の軸受手段｝
F04B27/0869	｛回転シリンダ胴と回転傾斜斜板との間の連結｝
F04B27/0873	｛構成部品，例．シール装置；それらの製造または組み立て｝
F04B27/0878	｛ピストン｝
F04B27/0882	｛ピストンシューの保持手段｝
F04B27/0886	｛ピストンシュー｝
F04B27/0891	｛ケーシング，ハウジング｝
F04B27/0895	｛駆動手段｝
F04B27/10	固定シリンダを有するもの
F04B27/1009	｛分配用部材｝
F04B27/1018	｛円筒状分配用部材｝
F04B27/1027	｛円錐状分配用部材｝
F04B27/1036	｛構成部品，細部，例．弁，シール装置，潤滑｝
F04B27/1045	｛シリンダ｝
F04B27/1054	｛作動要素｝
F04B27/1063	｛作動要素の軸受手段または駆動軸の軸受手段｝
F04B27/1072	｛枢動機構｝
F04B27/1081	｛ケーシング，ハウジング｝
F04B27/109	｛潤滑｝
F04B27/12	複数組のシリンダまたはピストンを有するもの
F04B27/14	制御
F04B27/16	固定シリンダを有するポンプの
F04B27/18	傾斜板とシリンダブロックの相対的位置の変更によるもの
F04B27/1804	｛クランクケース圧力により制御されるもの｝
F04B2027/1809	｛制御された圧力｝
F04B2027/1813	｛クランクケース圧力｝
F04B2027/1818	｛吸込圧力｝
F04B2027/1822	｛弁で制御される流体接続｝
F04B2027/1827	｛クランクケースと吐出室との間のもの｝
F04B2027/1831	｛クランクケースと吸込室との間のもの｝
F04B2027/1836	｛クランクケースと作動室との間のもの｝
F04B2027/184	｛弁で制御するパラメータ｝
F04B2027/1845	｛クランクケースの圧力｝
F04B2027/185	｛吐出圧｝
F04B2027/1854	｛外部パラメータ｝
F04B2027/1859	｛吸入圧｝
F04B2027/1863	｛補助弁をもち，制御されるもの｝
F04B2027/1868	｛クランクケースの圧力｝
F04B2027/1872	｛吐出圧｝
F04B2027/1877	｛外部パラメータ｝
F04B2027/1881	｛吸入圧｝
F04B2027/1886	｛流路を開くもの（制御しないもの）｝
F04B2027/189	｛クランクケースと吐出室との間のもの｝
F04B2027/1895	｛クランクケースと吸込室との間のもの｝
F04B27/20	回転シリンダブロックを有するポンプの
F04B27/22	傾斜板とシリンダブロックの相対的位置の変更によるもの
F04B27/24	グループＦ０４Ｂ２７／０２〜Ｆ０４Ｂ２７／２２までの単一グループに分類されない制御
F04B29/00	｛可動の，例．回転しうる，シリンダを有するその他のポンプ｝
F04B31/00	圧縮性流体に特に適合した自由ピストンポンプ；そのようなポンプを組み込んだ系（ストロークが伝動装置によって定まらない人力ポンプＦ０４Ｂ３３／００）
F04B33/00	人力ポンプ，例．空気入れのためのもの
F04B33/005	｛動力のない車両，例．自転車，三輪車，の空気入りタイヤに特に適合されたもの｝
F04B33/02	中間伝動装置を有するもの
F04B35/00	圧縮性流体に特に適合した，作動部材の駆動装置または特定の駆動機関あるいは原動機との組合せ，または適用に特徴のあるピストンポンプで他に分類されないもの
F04B35/002	｛内燃機関により駆動されるもの｝
F04B35/004	｛浮動要素により駆動されるもの｝
F04B35/006	｛蒸気機関により駆動されるもの｝
F04B35/008	｛手段が流体変速装置リンクであるもの｝
F04B35/01	手段が機械的であるもの
F04B35/04	手段が電気的であるもの
F04B35/045	｛ソレノイドを用いるもの｝
F04B35/06	可動物との組み合わせ
F04B37/00	グループＦ０４Ｂ２５／００〜Ｆ０４Ｂ３５／００に分類されない適切な特徴，またはそれらのグループにはない注目すべき特徴をもつポンプ
F04B37/02	吸収または吸着によるもの
F04B37/04	特別な吸収または吸着材料の選択
F04B37/06	熱手段によるもの
F04B37/08	凝縮または凍結によるもの，例．クライオポンプ
F04B37/085	｛サイロポンプの再生｝
F04B37/10	特殊用途のもの（吸収または吸着によるものＦ０４Ｂ３７／０２；熱手段によるものＦ０４Ｂ３７／０６）
F04B37/12	高圧を得るためのもの
F04B37/14	高い真空度を得るもの
F04B37/16	真空にするための装置
F04B37/18	特定の圧縮性流体のためのもの
F04B37/20	湿った気体，例．湿った空気，のためのもの
F04B39/00	圧縮性流体に特に適合したポンプまたはポンプ系の部品，細部または付属品で，グループＦ０４Ｂ２５／００〜Ｆ０４Ｂ３７／００に分類されない，またはそれらのグループにはない注目すべきもの
F04B39/0005	｛ピストンの適合｝
F04B39/0011	｛液体ピストン｝
F04B39/0016	｛ピストン内に配置された弁をもつもの｝
F04B39/0022	｛ピストン棒｝
F04B39/0027	｛脈動および騒音の減衰手段｝
F04B39/0033	｛封止をともなうもの｝
F04B39/0038	｛吸入または吐出流路であるもの｝
F04B39/0044	｛振動を減衰する支持体をもつもの｝
F04B39/005	｛吸収性材料を用いた流体流への直接の作用をもつもの｝
F04B39/0055	｛流体通路の特別な形状，例．曲げ，絞り，直径変化，管，をもつもの｝
F04B39/0061	｛マフラーの体積を用いるもの｝
F04B39/0066	｛側枝共振器，例．ヘルムホルツ共振器，を用いるもの｝
F04B39/0072	｛組み立てまたは取り付けに特徴のあるもの｝
F04B39/0077	｛油泡の発生によるもの｝
F04B39/0083	｛吹き出し消音器を用いるもの｝
F04B39/0088	｛機械調整共振器を用いるもの｝
F04B39/0094	｛クランク軸｝
F04B39/02	潤滑（機械または機関一般の潤滑Ｆ０１Ｍ）
F04B39/0207	｛潤滑制御系をもつもの｝
F04B39/0215	｛特別な潤滑剤の使用に特徴のあるもの｝
F04B39/0223	｛圧縮機の形式に特徴のあるもの（斜板式圧縮機Ｆ０４Ｂ２７／１０９）｝
F04B39/023	｛ヘルムホルツ圧縮機｝
F04B39/0238	｛油分配路をもつもの｝
F04B39/0246	｛回転軸におけるもの｝
F04B39/0253	｛油の輸送のために遠心力を用いるもの｝
F04B39/0261	｛補助的な油ポンプをもつもの｝
F04B39/0269	｛潤滑剤を霧化するための装置をもつものまたは噴霧潤滑をもつもの｝
F04B39/0276	｛ポンプが往復動ピストン形，例．揺動，自由ピストン圧縮機，であるもの｝
F04B39/0284	｛構造的細部，例．ケーシング内の貯液そう（斜板式圧縮機Ｆ０４Ｂ２７／０８７８，Ｆ０４Ｂ２７／１０９｝
F04B39/0292	｛ピストンまたはシリンダの潤滑｝
F04B39/04	潤滑油がポンプ内の流体を汚すのを防止する手段
F04B39/041	｛往復動ロッド用のシール装置（シール装置一般Ｆ１６Ｊ）｝
F04B39/042	｛シール装置がピストン上に備えられたもの｝
F04B39/044	｛ピストンとシリンダとの間に転動型ダイヤフラムをもつシール装置｝
F04B39/045	｛ピストンとシリンダとの間のラビリンスシール装置｝
F04B39/047	｛ピストンとカーターとの間のシール装置がベローズにより備えられるもの｝
F04B39/048	｛ピストンとカーターとの間のシール装置がダイヤフラムにより備えられるもの｝
F04B39/06	冷却；加熱；凍結防止
F04B39/062	｛圧縮するガスへの液体の注入による冷却｝
F04B39/064	｛ポンプケーシング中の冷却ジャケットによる冷却｝
F04B39/066	｛換気による冷却｝
F04B39/068	｛凍結の防止｝
F04B39/08	分配用部材の作動
F04B39/10	分配用部材の適用または配列
F04B39/1006	｛部材がボール弁であるもの｝
F04B39/1013	｛部材がポペット弁形式であるもの｝
F04B39/102	｛部材が円板弁であるもの｝
F04B39/1026	｛バネのないもの（Ｆ０４Ｂ３９／１０３３が優先）｝
F04B39/1033	｛円環板弁｝
F04B39/104	｛部材が平行な可撓片であるもの｝
F04B39/1046	｛吸入および吐出弁との組み合わせ｝
F04B39/1053	｛部材がホービゲン弁であるもの｝
F04B39/106	｛部材が平行な非可撓片であるもの｝
F04B39/1066	｛弁板｝
F04B39/1073	｛部材がリード弁であるもの｝
F04B39/108	｛円形リード弁｝
F04B39/1086	｛平坦環状リード弁｝
F04B39/1093	｛部材が自由な流動を許容する低抵抗弁であるもの｝
F04B39/12	ケーシング；シリンダ；シリンダヘッド；流体接続
F04B39/121	｛ケーシング｝
F04B39/122	｛シリンダブロック｝
F04B39/123	｛流体接続｝
F04B39/125	｛シリンダヘッド｝
F04B39/126	｛シリンダライナー｝
F04B39/127	｛シリンダブロックのケーシングへの取り付け｝
F04B39/128	｛クランクケース｝
F04B39/14	容易に組み立てまたは分解できるための条件を備えているもの
F04B39/16	ろ過；湿り分離
F04B41/00	圧縮性流体に特に適合したポンプ設備またはシステム（圧縮性流体に特に適合した自由ピストンポンプまたはそのようなポンプを組み込んだ系Ｆ０４Ｂ３１／００；圧縮性流に特に適合した，作動部材の駆動装置または特定の駆動機関あるいは原動機との組合せ，または適用に特徴のあるピストンポンプで他に分類されないものＦ０４Ｂ３５／００）
F04B41/02	貯そうを有するもの
F04B41/04	内燃機関シリンダユニットのポンプへの転換
F04B41/06	２つ以上のポンプの組み合わせ
F04B43/00	柔軟な作動部材を有する機械，ポンプまたはポンプ装置（圧縮性流体に特に適合したポンプまたはポンプ装置Ｆ０４Ｂ４５／００）
F04B43/0009	｛特別な機能｝
F04B43/0018	｛柔軟な部材の外周面がポンプケーシングに固定されないが，弁として作動するもの｝
F04B43/0027	｛弁の無いもの｝
F04B43/0036	｛柔軟な部材がＯリングとして形成されるもの｝
F04B43/0045	｛１つの機構によって相次いで作動される独立した多くの作動室をもつもの｝
F04B43/0054	｛柔軟な部材の特性｝
F04B43/0063	｛釣鐘型の柔軟な部材｝
F04B43/0072	｛管状の柔軟な部材のもの｝
F04B43/0081	｛系，制御，安全手段｝
F04B43/009	｛漏洩の制御；２つの柔軟な部材をもつポンプシステム；作動要素と移送流体との間のもの｝
F04B43/02	板状の柔軟な部材をもつもの，例．ダイアフラム（Ｆ０４Ｂ４３／１４が優先）<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ４３／０２−Ｆ０４Ｂ４３／０７３６はグループＦ０４Ｂ４３／１４への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B43/021	｛それぞれが板状の柔軟な部材の平面に対して垂直方向に交互運動をもちそれぞれが自己の駆動機構をもつ多数の要素により，板状の柔軟な部材が壁部に押し付けられるもの｝
F04B43/023	｛複動式の板状の柔軟な部材｝
F04B43/025	｛２つ以上の平行な板状ポンプ部材｝
F04B43/026	｛それぞれの板状の柔軟なポンプ部材が自己のポンプ室内で作動するもの｝
F04B43/028	｛板状の柔軟な部材内に設置された吸入または吐出弁（ピストン内に設置された弁Ｆ０４Ｂ５３／１２）｝
F04B43/04	電気駆動によるポンプ
F04B43/043	｛マイクロポンプ｝
F04B43/046	｛圧電駆動をもつもの｝
F04B43/06	流体駆動によるポンプ
F04B43/067	流体が１つのピストンにより直接作動されるもの
F04B43/073	作動流体が，すくなくとも１つの弁により制御されるもの
F04B43/0733	｛流体で作動するポンプの吸入または吐出弁をもつもの；２つ以上のポンプ室を直列でもつもの｝
F04B43/0736	｛２つ以上のポンプ室を平行でもつもの｝
F04B43/08	管状柔軟部材を有するもの（Ｆ０４Ｂ４３／１２が優先）
F04B43/082	｛それぞれが管状の柔軟な部材の軸に対して垂直方向に交互運動をもちそれぞれが自己の駆動機構をもつ多数の要素により，管状の柔軟な部材が壁部に押し付けられるもの｝
F04B43/084	｛管状の部材が延伸または膨張によって変形するもの｝
F04B43/086	｛平行な２つ以上の柔軟な部材をもつもの（Ｆ０４Ｂ４３／１１３６が優先）｝
F04B43/088	｛直列な２つ以上の管状の柔軟な部材をもつもの（Ｆ０４Ｂ４３／１１３３が優先）｝
F04B43/09	電気駆動によるポンプ
F04B43/095	｛圧電駆動｝
F04B43/10	流体駆動によるポンプ
F04B43/107	流体が１つのピストンにより直接作動されるもの
F04B43/113	作動流体が，すくなくとも１つの弁により制御されるもの
F04B43/1133	｛流体作動ポンプの吸入または吐出弁をもつもの；２つ以上のポンプ室を直列でもつもの｝
F04B43/1136	｛２つ以上のポンプ室を平行でもつもの｝
F04B43/12	ぜん動運動をするもの
F04B43/1207	｛作動要素が斜板であるもの｝
F04B43/1215	｛裏板をもたないもの（ローラのみによる管の変形）｝
F04B43/1223	｛作動要素，例．ローラ，が押しつぶしの間に一直線に動くもの｝
F04B43/123	｛押しつぶし要素として傍心を用いるもの｝
F04B43/1238	｛押しつぶし要素として１つだけのローラを用いるもの，ローラが押しつぶしの間に円弧上で動くもの｝
F04B43/1246	｛ローラが管状の柔軟な部材の外側に位置するもの｝
F04B43/1253	｛押しつぶし要素として２つ以上のローラを用いるものであって，ローラが押しつぶしの間に円弧上で動くもの｝
F04B43/1261	｛ローラが管状の柔軟な部材の外側に位置するもの｝
F04B43/1269	｛ローラの回転軸が駆動モータの回転軸線に対して垂直な平面上に横たわるもの｝
F04B43/1276	｛ローラを管状の柔軟な部材に対して押し付けるための手段｝
F04B43/1284	｛裏板を管状の柔軟な部材に対して押し付けるための手段｝
F04B43/1292	｛いくつかの管状の柔軟な部材に特に適合されたポンプ｝
F04B43/14	板状の柔軟な部材をもつもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ４３／１４はＦ０４Ｂ４３／０２，Ｆ０４Ｂ４３／０２１，Ｆ０４Ｂ４３／０２３，Ｆ０４Ｂ４３／０２５，Ｆ０４Ｂ４３／０２６，Ｆ０４Ｂ４３／０２８，Ｆ０４Ｂ４３／０４，Ｆ０４Ｂ４３／０４３，Ｆ０４Ｂ４３／０４６，Ｆ０４Ｂ４３／０６，Ｆ０４Ｂ４３／０６７，Ｆ０４Ｂ４３／０７３，Ｆ０４Ｂ４３／０７３３，およびＦ０４Ｂ４３／０７３６からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B45/00	柔軟な作動部材を有し，圧縮性流体に特に適合したポンプまたはポンプ装置
F04B45/02	ベローズを有するもの
F04B45/022	｛２つ以上のベローズを平行でもつもの｝
F04B45/024	｛２つ以上のベローズを直列でもつもの｝
F04B45/027	電気駆動によるもの
F04B45/033	流体駆動によるもの
F04B45/0333	｛流体がピストンによって直接作動されるもの｝
F04B45/0336	｛作動流体が１つ以上の弁によって制御されるもの｝
F04B45/04	板状の柔軟な部材をもつもの，例．ダイアフラム（Ｆ０４Ｂ４５／１０が優先）<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ４５／０４−Ｆ０４Ｂ４５／０５３６はグループＦ０４Ｂ４５／１０への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B45/041	｛複動式の板形の柔軟なポンプ部材｝
F04B45/043	｛２つ以上の平行な板形のポンプ作動する柔軟な部材｝
F04B45/045	｛板形のポンプ作動する柔軟な部材内に設置された吸入または吐出弁をもつもの｝
F04B45/047	電気駆動によるポンプ
F04B45/053	流体駆動によるポンプ
F04B45/0533	｛流体がピストンによって直接作動されるもの｝
F04B45/0536	｛作動流体が１つ以上の弁によって制御されるもの｝
F04B45/06	管状の柔軟な部材をもつもの（Ｆ０４Ｂ４５／０２，Ｆ０４Ｂ４５／０８が優先）<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ４５／０６はグループＦ０４Ｂ４５／０８およびＦ０４Ｂ４５／０８５への再分類の影響を受ける。<br>グループＦ０４Ｂ４５／０６，Ｆ０４Ｂ４５／０８，およびＦ０４Ｂ４５／０８５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B45/061	｛流体駆動をもつもの｝<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ４５／０６１−Ｆ０４Ｂ４５／０６４はグループＦ０４Ｂ４５／０８およびＦ０４Ｂ４５／０８５への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B45/062	｛流体がピストンによって直接作動されるもの｝
F04B45/064	｛作動流体が１つ以上の弁によって制御されるもの｝
F04B45/065	｛電気駆動をもつもの｝<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ４５／０６５はグループＦ０４Ｂ４５／０８およびＦ０４Ｂ４５／０８５への再分類の影響を受ける。<br>グループＦ０４Ｂ４５／０６５，Ｆ０４Ｂ４５／０８，およびＦ０４Ｂ４５／０８５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B45/067	電気駆動によるポンプ<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ４５／０６７はグループＦ０４Ｂ４５／０８およびＦ０４Ｂ４５／０８５への再分類の影響を受ける。<br>グループＦ０４Ｂ４５／０６７，Ｆ０４Ｂ４５／０８，およびＦ０４Ｂ４５／０８５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B45/073	流体駆動によるポンプ<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ４５／０７３−Ｆ０４Ｂ４５／０７３６はグループＦ０４Ｂ４５／０８およびＦ０４Ｂ４５／０８５への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B45/0733	｛流体がピストンによって直接作動されるもの｝
F04B45/0736	｛作動流体が１つ以上の弁によって制御されるもの｝
F04B45/08	ぜん動運動をするもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ４５／０８はＦ０４Ｂ４５／０６−Ｆ０４Ｂ４５／０７３６からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B45/085	｛作動要素が斜板であるもの｝<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ４５／０８５はＦ０４Ｂ４５／０６−Ｆ０４Ｂ４５／０７３６からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B45/10	板状の柔軟な部材をもつもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ４５／１０はＦ０４Ｂ４５／０４−Ｆ０４Ｂ４５／０５３６からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＦ０４Ｂ４５／０４−Ｆ０４Ｂ４５／０５３６およびＦ０４Ｂ４５／１０はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B47/00	深い所からの流体くみ揚げに特に適合したポンプまたはポンプ装置，例．井戸ポンプ（くみ揚げられる流体に直接作用する高圧または真空にされた流体の媒体を使用するものＦ０４Ｆ１／００）
F04B47/005	｛砂落とし装置｝
F04B47/02	駆動機構が地上にすえ付けられたもの（Ｆ０４Ｂ４７／１２が優先）
F04B47/022	｛作動腕の駆動｝
F04B47/024	｛人力によって作動するもの｝
F04B47/026	｛引っ張り棒，完全な棒の構成部品｝
F04B47/028	｛作動腕の細部｝
F04B47/04	流体装置と組み合わされた駆動装置
F04B47/06	原動機ポンプユニットが深い所にすえられたもの
F04B47/08	原動機が流体により動かされるもの
F04B47/10	流体圧によりユニットまたは部品を地上に持ち上げることができるもの
F04B47/12	流体を地表にくみ揚げるフリープランジャを有するもの
F04B47/14	反作用で釣り合わせたもの
F04B47/145	｛流体手段をもつもの｝
F04B49/00	グループＦ０４Ｂ１／００〜Ｆ０４Ｂ４７／００に分類されない，または上記グループにはない注目すべき，機械，ポンプまたはポンプ装置の制御，｛例．ポンプ送出またはポンプ圧のもの｝または安全手段<br><br><u>注</u><br><br>グループＦ０４Ｂ４９／００およびサブグループ内の分類記号の後には，＋印で始まる追加の記号を付加することができる。記号はサブグループＦ０４Ｂ４９／０６，Ｆ０４Ｂ４９／０８，Ｆ０４Ｂ４９／１６およびＦ０４Ｂ４９／２２５に適用される。記号は以下に列挙する意味をもつ：<br>＋Ｃ 圧縮性流体用ポンプ，例．圧縮機，に特に適合されたもの<br>＋Ｐ 液体用ポンプに特に適合されたもの
F04B49/002	｛ポンプ送出を変えるための液圧系統｝
F04B49/005	｛１つの作動室内の２つの動作用ピストンの位相関係，またはピストンと駆動される分配用部材との位相関係を変えるもの｝
F04B49/007	｛段に通じる流路を変換，例．直列−並列，することのできる２つ以上のポンプをもつ装置または系（遠心ポンプＦ０４Ｄ１５／００７２）｝
F04B49/02	停止，始動，無負荷または空転の制御
F04B49/022	｛圧力によるもの｝
F04B49/025	フロートによるもの
F04B49/03	弁によるもの
F04B49/035	バイパスするもの
F04B49/04	フロートにより調整するもの（Ｆ０４Ｂ４９／０２５が優先）
F04B49/06	電気を用いる制御（フロートが電気スイッチに働いて調整するものＦ０４Ｂ４９／０４）
F04B49/065	｛かつコンピュータを使用するもの｝
F04B49/08	送り出し圧力による調整
F04B49/10	他の安全手段
F04B49/103	｛速度に応じるもの｝
F04B49/106	｛ポンプで送られた容積に応じるもの｝
F04B49/12	作動部材の行程の長さの変更によるもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ４９／１２−Ｆ０４Ｂ４９／１４はグループＦ０４Ｂ１／０６−Ｆ０４Ｂ１／０８への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B49/121	｛駆動機構における空ら動き装置｝
F04B49/123	｛他の要素に対する１つの要素の偏心性の変更によるもの｝
F04B49/125	｛駆動手段，例．駆動軸，に対する作動手段，例．カムまたはクランク，の偏心性の変更によるもの（Ｆ０４Ｂ４９／１２８が優先）｝
F04B49/126	｛二重偏心機構をもつもの｝
F04B49/128	｛シリンダの偏心性の変更によるもの，例．シリンダブロックの移動によるもの｝
F04B49/14	往復運動の経路にある接合点を調整するもの
F04B49/16	作動室の空所容積の調整によるもの
F04B49/18	ピストンの作動表面の有効断面積の変更によるもの<br><br><u>警告</u><br>グループＦ０４Ｂ４９／１８はグループＦ０４Ｂ１／０６−Ｆ０４Ｂ１／０８への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
F04B49/20	駆動速度を変化させることによるもの
F04B49/22	弁によるもの（Ｆ０４Ｂ４９／０３が優先）
F04B49/225	｛絞り弁またはポンプの吸入開口または吐出開口を変更する弁をもつもの｝
F04B49/24	バイパスするもの
F04B49/243	｛吸入弁を開放に保つもの｝
F04B49/246	｛吐出弁を開放に保つもの｝
F04B51/00	機械，ポンプまたはポンプ装置を試験するもの
F04B53/00	グループＦ０４Ｂ１／００〜Ｆ０４Ｂ２３／００までのいずれにも，またはＦ０４Ｂ３９／００〜Ｆ０４Ｂ４７／００のいずれにも分類されない，またはそれらのグループにはない注目すべき，構成要素，細部または付属品
F04B53/001	｛騒音の減衰｝
F04B53/002	｛封止によるもの｝
F04B53/003	｛減衰支持体によるもの｝
F04B53/004	｛機械的共振器によるもの｝
F04B53/005	｛吸い込みストレーナ，またはマッドボックス，の足弁として使用される弁の適合または装置｝
F04B53/006	｛クランク軸｝
F04B53/007	｛シリンダヘッド｝
F04B53/008	｛シリンダとピストンとの間の間隔またはクリアランス｝
F04B53/02	シリンダとピストン間の自由空間に詰め込むもの
F04B53/04	排水
F04B53/06	ガス抜き
F04B53/08	冷却；加熱；凍結防止
F04B53/10	弁；弁の配列
F04B53/1002	｛ボール弁｝
F04B53/1005	｛直列で作動する２つの閉鎖部材によって形成されるもの｝
F04B53/1007	｛閉鎖部材を誘導する手段をもつもの｝
F04B53/101	｛開口部の高さを制限する手段をもつもの｝
F04B53/1012	｛かつ開口部の高さを制御する手段をもつもの｝
F04B53/1015	｛平行して作動するボール弁の組み合わせ｝
F04B53/1017	｛半球形ボール弁｝
F04B53/102	｛円板弁｝
F04B53/1022	｛閉鎖部材を軸方向に誘導する手段をもつもの｝
F04B53/1025	｛案内手段が弁の開口部内に備えられたもの｝
F04B53/1027	｛案内手段が円板の両側に備えられたもの｝
F04B53/103	｛平坦環状型円板弁｝
F04B53/1032	｛ばね作動円板弁（Ｆ０４Ｂ５３／１０２２，Ｆ０４Ｂ５３／１０３が優先）｝
F04B53/1035	｛開口部高さを制限する手段をもつもの｝
F04B53/1037	｛蝶弁｝
F04B53/104	｛閉鎖部材が定点の周りで振動する剛性要素であるもの｝
F04B53/1042	｛可とう接続によるもの｝
F04B53/1045	｛弁が２つの要素により形成されるもの｝
F04B53/1047	｛弁が１つ以上の可撓性要素により形成されるもの｝
F04B53/105	｛１つの可撓性要素が固定点の周りで揺動するもの｝
F04B53/1052	｛２つの可撓性要素が固定点の周りで揺動するもの｝
F04B53/1055	｛３つ以上の可撓性要素が固定点の周りで揺動するもの｝
F04B53/1057	｛弁が管であるもの，例．一端で常時閉じているもの｝
F04B53/106	｛弁が膜であるもの｝
F04B53/1062	｛外周面の２つ以上の点で固定されるもの｝
F04B53/1065	｛中心で固定されるもの｝
F04B53/1067	｛全体の外周面で固定され，中心に開口部をもつもの｝
F04B53/107	｛開口部が固定要素によって常時閉じているもの｝
F04B53/1072	｛弁が弾性体であり，その長さが開口方向で変わるもの｝
F04B53/1075	｛弁が可撓性の環状リングであるもの｝
F04B53/1077	｛流動抵抗弁，例．可動部をもたないもの｝
F04B53/108	｛材料に特徴のある弁｝
F04B53/1082	｛磁気｝
F04B53/1085	｛開口部高さを制限する手段をもつもの（Ｆ０４Ｂ５３／１０１およびＦ０４Ｂ５３／１０３５が優先）｝
F04B53/1087	｛弁座｝
F04B53/109	｛１つのユニットを形成する吸入および吐出弁｝
F04B53/1092	｛かつ単一の要素が吸入および吐出閉鎖要素を形成するもの｝
F04B53/1095	｛別のポンプ室の別の弁に接続された弁｝
F04B53/1097	｛ポンプを清掃する目的で閉鎖部材を持ち上げる手段をもつもの｝
F04B53/12	ピストンの中にまたは上に配置されたもの
F04B53/121	｛弁がピストンを囲む環状リング，例．Ｏリング，であるもの｝
F04B53/122	｛ピストンが浮動性のあるもの，例．弁が作動棒とピストンとの間に形成されるもの｝
F04B53/123	｛可とう弁｝
F04B53/124	｛揺動弁｝
F04B53/125	｛往復動弁｝
F04B53/126	｛ボール弁｝
F04B53/127	｛円板弁｝
F04B53/128	｛円環板弁｝
F04B53/129	｛ポペット弁｝
F04B53/14	ピストン，ピストン棒またはピストン棒接続
F04B53/141	｛駆動ピストンとポンプで送られた液体との間の中間液体ピストン（Ｆ０４Ｂ４３／０６およびＦ０４Ｂ４３／１０が優先）｝
F04B53/142	｛作動ピストンと駆動ピストンとの間の中間液体ピストン（Ｆ０４Ｂ９／１０，Ｆ０４Ｂ４３／０６，Ｆ０４Ｂ４３／１０およびＦ０４Ｂ５３／１４１が優先）｝
F04B53/143	｛ピストン上に備えられた封止｝
F04B53/144	｛ピストン棒の適合｝
F04B53/145	｛棒の衝撃吸収器｝
F04B53/146	｛ピストン棒の案内装置｝
F04B53/147	｛ピストン棒の取り付けまたは取り外し｝
F04B53/148	｛ピストンが流路を備え，その流路がシリンダと共動し他のピストンシリンダユニット用の分配用部材として使用されるもの｝
F04B53/16	ケーシング；シリンダ；シリンダライナまたはシリンダヘッド；流体接続
F04B53/162	｛シリンダの適合｝
F04B53/164	｛ストッフィングボックス｝
F04B53/166	｛シリンダライナ｝
F04B53/168	｛シリンダ内でのシリンダライナの取り付け｝
F04B53/18	潤滑
F04B53/20	濾過
F04B53/22	容易に組み立てや分解ができるようにするための装置
F04B2201/00	ポンプのパラメータ
F04B2201/02	ピストンのパラメータ
F04B2201/0201	ピストンの位置
F04B2201/02011	自身の軸を中心に回転するピストンの角度位置
F04B2201/0202	ピストンの直線速度
F04B2201/0203	ピストンの加速度
F04B2201/0204	ピストンの出力
F04B2201/0205	ピストンリングの摩耗
F04B2201/0206	ピストンストロークの長さ
F04B2201/0207	単位時間でのポンピングストローク数
F04B2201/02071	ポンピングストローク総数
F04B2201/0208	ピストン全域での洩れ
F04B2201/0209	ピストンストロークの持続時間
F04B2201/021	自身の軸を中心に回転するピストンの回転速度（Ｆ０４Ｂ７／０６）
F04B2201/04	カーターのパラメータ
F04B2201/0401	カーターの圧力
F04B2201/0402	潤滑油の温度
F04B2201/0403	カーターのハウジングの温度
F04B2201/0404	潤滑油の条件
F04B2201/0405	漏れ
F04B2201/0406	オイルフィルタ全体の圧力変化
F04B2201/06	弁のパラメータ
F04B2201/0601	開口時間
F04B2201/06011	流入弁だけのもの
F04B2201/06012	流出弁だけのもの
F04B2201/0602	弁の加速度
F04B2201/0603	弁の摩耗
F04B2201/0604	弁の騒音
F04B2201/0605	弁全体の漏れ
F04B2201/0606	開口の幅または高さ
F04B2201/06061	流入弁のもの
F04B2201/06062	流出弁のもの
F04B2201/08	シリンダまたはハウジングのパラメータ
F04B2201/0801	温度
F04B2201/0802	振動
F04B2201/0803	漏れ
F04B2201/0804	騒音
F04B2201/0805	回転するシリンダブロックの回転速度
F04B2201/0806	共振振動数
F04B2201/0807	作動シリンダの数
F04B2201/0808	無駄容積の大きさ
F04B2201/12	駆動または従動手段のパラメータ
F04B2201/1201	軸線の回転速度
F04B2201/1202	軸線のトルク
F04B2201/1203	軸線の出力
F04B2201/1204	回転する傾斜板の位置
F04B2201/12041	角度位置
F04B2201/1205	回転しない傾斜板の位置
F04B2201/12051	角度位置
F04B2201/1206	回転する傾斜板の回転速度
F04B2201/1207	軸受の摩耗
F04B2201/1208	軸の角度位置
F04B2201/1209	軸受の半径方向力
F04B2201/121	吸込みロッドへの負荷
F04B2201/1211	ウォーキングビームの位置
F04B2201/1212	軸受の油圧
F04B2201/1213	外部環状カムの偏心
F04B2201/124	結合パラメータ
F04B2201/1241	係合状態
F04B2201/127	制動パラメータ
F04B2203/00	モータのパラメータ
F04B2203/02	回転する電気モータのもの
F04B2203/0201	電流
F04B2203/0202	電圧
F04B2203/0203	磁束
F04B2203/0204	電流の周波数
F04B2203/0205	温度
F04B2203/0206	振動
F04B2203/0207	トルク
F04B2203/0208	出力
F04B2203/0209	回転速度
F04B2203/021	潤滑油の温度
F04B2203/0211	騒音
F04B2203/0212	電流の振幅
F04B2203/0213	時間の単位毎のパルス（パルスモータ）
F04B2203/0214	作動する原動機ポンプユニットの数
F04B2203/04	直動電気モータのもの
F04B2203/0401	電流
F04B2203/0402	電圧
F04B2203/0403	磁束
F04B2203/0404	電流の周波数
F04B2203/0405	温度
F04B2203/0406	振動
F04B2203/0407	力
F04B2203/0408	出力
F04B2203/0409	直線速度
F04B2203/041	潤滑油温度
F04B2203/0411	騒音
F04B2203/06	内燃機関のもの
F04B2203/0601	温度
F04B2203/0602	振動
F04B2203/0603	トルク
F04B2203/0604	出力
F04B2203/0605	回転速度
F04B2203/0606	潤滑油温度
F04B2203/0607	燃費
F04B2203/06071	キャブレータ弁の位置
F04B2203/09	直動液圧モータのもの
F04B2203/0901	弁の開口時間
F04B2203/0902	作動室の液圧
F04B2203/0903	駆動ピストンの位置
F04B2203/091	弁の開口時間
F04B2203/10	直動液圧モータのもの
F04B2203/1001	弁の開口時間
F04B2203/11	ガスタービンのもの
F04B2203/1101	タービンの回転速度
F04B2203/1102	駆動流体の流量
F04B2203/1103	タービンの回転方向
F04B2203/12	回転する液圧モータのもの
F04B2203/1201	回転速度
F04B2203/1202	モータ吸入口の圧力
F04B2205/00	液体のパラメータ
F04B2205/01	ポンプ吸入口前の圧力
F04B2205/02	吸入室の圧力
F04B2205/03	圧力室の圧力
F04B2205/04	吐出室の圧力
F04B2205/05	ポンプ吐出口後の圧力
F04B2205/06	（液圧）回路の圧力
F04B2205/061	スロットル後
F04B2205/062	スロットル前
F04B2205/063	ポンプ吐出口に連結される貯液そう内のもの
F04B2205/064	ポンプ吸入口に連結される貯液そう内のもの
F04B2205/065	多段ポンプにおける２段の間のもの
F04B2205/07	ポンプ全体の圧力差
F04B2205/08	スロットル全体の圧力差
F04B2205/0801	スロットルがフィルタとなるもの
F04B2205/09	ポンプを通過する流れ
F04B2205/10	吸入口温度
F04B2205/11	吐出口温度
F04B2205/111	スロットル後
F04B2205/112	多段ポンプにおける２段の間のもの
F04B2205/12	ポンプ前の圧力脈動
F04B2205/13	ポンプ後の圧力脈動
F04B2205/14	粘性
F04B2205/15	ポンプのバイパス
F04B2205/151	バイパス弁の開口幅
F04B2205/16	回路内の弁の開閉
F04B2205/17	絞り装置の開口幅
F04B2205/171	ポンプ吸入口前
F04B2205/172	ポンプ吐出口後
F04B2205/173	回路内のもの
F04B2205/18	制御シリンダ／ピストン装置内の圧力
F04B2205/50	流体中の異物の存在
F04B2205/501	固体粒子のもの
F04B2205/503	液体流中の気体のもの，例．気体気泡
F04B2207/00	外部パラメータ
F04B2207/01	負荷一般
F04B2207/02	外圧
F04B2207/03	外部温度
F04B2207/04	設定
F04B2207/041	流れのもの
F04B2207/0411	最大
F04B2207/0412	最小
F04B2207/0413	中間
F04B2207/042	圧力のもの
F04B2207/0421	最大
F04B2207/0422	最小
F04B2207/0423	中間
F04B2207/043	時間のもの
F04B2207/044	駆動モータの回転速度に関するもの
F04B2207/0441	最大
F04B2207/0442	最小
F04B2207/045	ユニットモータポンプの共振振動数に関するもの
F04B2207/046	ピストンストロークの長さに関するもの
F04B2207/047	駆動モータの公称動力に関するもの
F04B2207/048	駆動モータの基準電圧に関するもの
F04B2207/70	警告
F04B2207/701	音
F04B2207/702	光
F04B2207/703	停止
F04B2207/704	無負荷運転
