E06B1/00	壁，床，または天井内の開口の縁構造；このような開口にしっかりとすえつけられる枠（Ｅ０６Ｂ５／００が優先；内枠またはウィング枠に関連する形態，内枠のすえつけにだけ関連する形態Ｅ０６Ｂ３／００；かど部の連結またはふち部の接続Ｅ０６Ｂ３／９６）
E06B1/003	｛中空壁閉鎖戸；中空壁の扉または窓枠の固定（鴨居Ｅ０４Ｃ３／０２）｝
E06B1/006	｛曲線アウトラインのもの｝
E06B1/02	基枠すなわちしっかりとすえつけられる，別の枠を保持する手段をもつ，壁または類似のものの開口部に固定される枠；その中に固定される枠の特殊な適応　｛（Ｅ０６Ｂ１／００３，Ｅ０６Ｂ１／２４が優先；扉または窓枠それ自体の固定Ｅ０６Ｂ１／５６）｝
E06B1/04	開口に固定される戸，窓または類似のもののための枠　（｛曲線アウトラインのものＥ０６Ｂ１／００６；｝基枠に固定するための特殊な改造Ｅ０６Ｂ１／０２；ガラス板または他の板体の取付けにのみ関連する特徴Ｅ０６Ｂ３／００）
E06B1/045	｛別体の翼形橋台ストリップをもつもの，例．調整可能なもの；戸当り（封止装置Ｅ０６Ｂ７／１６）｝
E06B1/06	木枠
E06B1/08	枠自体の横断面に関し数個の部分からなるもの
E06B1/10	壁の厚さに応じて調整可能のもの
E06B1/12	金属枠
E06B1/14	特殊な横断面のもの（Ｅ０６Ｂ１／１８，Ｅ０６Ｂ１／２２が優先）　｛現在この分類は使用していない｝
E06B1/16	中空枠
E06B1/18	枠自体の横断面に関し数個の部分からなるもの
E06B1/20	壁の厚さに応じて調整可能のもの
E06B1/22	枠の一部として特殊な形状のくつずりをもつもの
E06B1/24	自然石，コンクリートまたは他の石のような材料からなる枠
E06B1/26	プラスチック枠
E06B1/28	中空枠（Ｅ０６Ｂ１／３０が優先）
E06B1/30	枠自体の横断面に関し数個の部分からなるもの
E06B1/32	異なった材料の部分からなる枠
E06B1/325	｛ふたつの金属形材間に絶縁を含むもの｝
E06B1/34	被覆，例．耐候性をもたせるための被覆，装飾を目的とした被覆
E06B1/342	｛窓枠に沿って配置された抱き被覆部材｝
E06B1/345	｛現存の古い枠を覆う改修窓枠｝
E06B1/347	｛現存の古い枠を覆う改修戸枠｝
E06B1/36	窓のみに使用される枠
E06B1/363	｛出窓｝
E06B1/366	方立；無目
E06B1/38	商店，陳列用または類似の大きな窓用．．．｛注．．．．このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する。．．．　−ここで分類されている文献は以下に関するＩＤＴグループに分類されていた:商店または陳列用窓およびそれらのガラス板の取り付け．．．　−それらは該ＩＤＴグループからこのグループに管理上再分類された｝
E06B1/40	ガラスを収容するため動かせる部分をもった枠（Ｅ０６Ｂ１／３８が優先）
E06B1/52	ドアのみに使用される枠
E06B1/522	｛頭上ガレージの戸のためのもの｝
E06B1/524	｛方立；無目｝
E06B1/526	｛左右，内外に開くようにセットできる扉ウィング，例．容易に取り外し可能な蝶番またはラッチプレート用の溝をもつもの（そのための錠Ｅ０５Ｂ６３／０４；そのための蝶番Ｅ０５Ｄ７／０２）｝
E06B1/528	
E06B1/56	開口の縁への枠の固定　｛または同様の隣接する枠へのもの（Ｅ０６Ｂ１／００３が優先）｝
E06B1/58	結合部への充てんによるもの，例．セメントによる
E06B1/60	機械的手段によるもの，例．アンカー手段によるもの
E06B1/6007	｛同様の隣接する枠の間のもの（出窓Ｅ０６Ｂ１／３６３）｝
E06B1/6015	｛アンカー手段（Ｅ０６Ｂ１／６００７，Ｅ０６Ｂ１／６０４６，Ｅ０６Ｂ１／６０９２が優先）｝
E06B1/6023	｛開口部の枠と境界の間に完全に隠れるもの，少なくとも手段の一部が前もって壁に固定されているもの（Ｅ０６Ｂ１／６０３８が優先）｝
E06B1/603	｛調整可能なもの｝
E06B1/6038	｛壁埋め込み用に特に適合するもの｝
E06B1/6046	｛壁開口部に垂直に作用する締付手段；枠を開口部に平行な面に対して締め付けるかまたは引き込むことにより枠を固定するもの（Ｅ０６Ｂ１／６００７が優先）｝
E06B1/6053	｛枠が開口部方向に垂直に動き，開口部境界突部裏側のスナップ動作によって保持されるもの｝
E06B1/6061	｛反対の壁または関連表面に作用する別体の締め付け手段をもつもの｝
E06B1/6069	｛開口部の平面に排他的に作用する別々のスペーサー手段；シム；くさび；壁開口部内の完全枠を締めるもの（Ｅ０６Ｂ１／６０８４が優先）｝
E06B1/6076	｛ネジ式のもの｝
E06B1/6084	｛枠の弾力的な取付け，例．壁と枠の間のスプリングまたは他の弾性材によるもの（Ｅ０６Ｂ１／６０４６が優先）｝
E06B1/6092	｛床または天井への戸枠の固定；だき足；だき足を結合する横部材（Ｅ０６Ｂ１／７０およびＥ０６Ｂ３／９６３２が優先）｝
E06B1/62	開口の縁と枠間の密封または継ぎ目の覆い　｛または隣接する枠の間｝（Ｅ０６Ｂ１／３４が優先）
E06B2001/622	ドアの枠に特別に適合させたもの；壁の表面が隣接するドアまたは窓枠部と平行な所の結合部被覆装置
E06B2001/624	化粧しっくい層内に埋め込まれる部品または別の方法でこの層と連結する部品をもつもの
E06B2001/626	膨張性の発泡片からなるもの
E06B2001/628	別々の可撓性の継手被覆片；雨押さえ
E06B1/64	ゆるく挿入した手段によるもの，例．細長片，可とう性舌片
E06B1/66	ラビリンスパッキンによるもの
E06B1/68	凹凸断面を付けた外部分によるもの
E06B1/70	下枠，敷居；くつずり
E06B1/702	｛窓台｝
E06B1/705	｛そのための端部キャップ｝
E06B2001/707	絶縁用の特別な装置をもつ敷居
E06B3/00	｛壁または同様の｝開口部を閉じるための窓サッシ，扉または同様の要素；固定または動く閉鎖部材の配置，例．窓の配置｛壁または同様の開口部のもの｝；ウィング枠の装着に関連したしっかり装着された外枠の特徴（Ｅ０６Ｂ５／００が優先；シャッタまたは同様のものＥ０６Ｂ９／００；ガラス板Ｃ０３）[Ｎ:注．このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する:―ここに分類された文献は関連するＩＤＴグループ:窓，扉およびシャッターに分類された。―これらは当該ＩＤＴ−グループからこのグループへ管理上再分類された。]―これらの文献には以下のインデキシングコードを用いる:Ｐ０６Ｂ３／３４Ｗ(ＥＣＬＡ)，Ｐ０６Ｂ３／３４Ｚ(ＥＣＬＡ)，Ｐ０６Ｂ３／５０Ｗ(ＥＣＬＡ)，Ｐ０６Ｂ３／５０Ｚ(ＥＣＬＡ)]
E06B3/01	格納庫または他のホール，例．航空機用，のための移動または片づけ可能の壁（壁構造Ｅ０４Ｂ２／００）
E06B3/02	全体がガラスよりなるウィング　｛（Ｅ０６Ｂ３／４６８１が優先）｝
E06B3/025	｛複数のグレージングユニットから成るもの（ユニットそれ自体Ｅ０６Ｂ３／６６）｝
E06B3/04	移動方法には特徴のないウィング枠（移動方法に関連のある形態Ｅ０６Ｂ３／３２）
E06B3/06	単枠
E06B3/08	特定された材料の使用に関する構造（Ｅ０６Ｂ３／２４が優先）
E06B3/10	木製
E06B3/105	｛補強されたもの｝
E06B3/12	金属製
E06B3/14	特殊な横断面のもの　｛現在この分類は使用していない，サブグループおよびＥ０６Ｂ３／１２参照｝
E06B3/16	中空枠　｛特殊構造のもの，例．折り重ねた金属薄板または接続されたふたつ以上の形材部分から作られたもの｝
E06B3/163	
E06B2003/166	充填された空洞をもつもの
E06B3/18	コンクリートまたは他の石に類似した材料
E06B3/20	プラスチック製
E06B3/205	｛コアの周りに成形されたものまたは押出成形されたもの｝
E06B3/22	中空枠　｛（Ｅ０６Ｂ３／２０５が優先）｝
E06B3/221	｛断面形状の一部に部分的補強材をもつ，または充填空洞をもつ枠部材をもつもの｝
E06B3/222	｛中空枠製造後に挿入された内部既成補強形材をもつもの｝
E06B3/223	｛中空枠部材が補強コア部材の周りに組み立てられたいくつかのＵ字形状部分を含むもの｝
E06B2003/224	プラスチック製の補強部材をもつもの
E06B2003/225	挿入体を安定させる手段
E06B2003/226	貼着剤または空洞の残りを充填することによるもの，例．発泡体と共に使われるもの
E06B2003/227	木製の補強形材をもつもの
E06B2003/228	空洞の外側または壁の中にある別々の補強材をもつもの
E06B3/24	二重ガラス用に特に用いられるもの（ガラスの保持のための分離できる部分Ｅ０６Ｂ３／６４）
E06B3/26	複合枠，すなわち一つの枠が他の枠の内側か裏側にあるもの（Ｅ０６Ｂ３／２８が優先；可動枠の装置Ｅ０６Ｂ３／３２）
E06B3/2605	｛互いの裏側または内側に取り外せないように取付けられ，　　それぞれがガラス板またはスクリーンをもつもの｝
E06B2003/261	
E06B2003/2615	
E06B2003/262	
E06B2003/2625	
E06B3/263	絶縁のため特別な手段のある枠
E06B3/26301	｛ふたつの金属形材の間に既成絶縁ストリップをもつもの（取付け時に浸透するまたは重なる部分をもつふたつの金属枠部材をもつものＥ０６Ｂ３／２６３３６；現場形成の絶縁要素と結合されたものＥ０６Ｂ３／２６７５）｝
E06B3/26303	｛薄ストリップをもつもの，例．金属形材の間に空所を画成するもの｝
E06B3/26305	｛接合部細部（金属枠部材の部分の変形Ｅ０６Ｂ３／２７３；絶縁要素の先端の膨張Ｅ０６Ｂ３／２７７）｝
E06B3/26307	｛Ｌ字形リブをもつ絶縁ストリップおよび金属形材で，その係合がストリップの平面への横位移動によりなされるもの｝
E06B2003/26309	接着剤を用いるもの
E06B2003/2631	ネジまたはピンによる接合部
E06B2003/26312	スナップ式の接合部
E06B2003/26314	ストリップと金属形材との間の移動を減らすための装置
E06B2003/26316	離すことのできる接合部または形材間の移動を許容するもの
E06B2003/26318	金属形材またはストリップをその縦軸の周りで回転させることによる接続
E06B3/2632	｛金属形材の遮断以外で伝熱を削減する装置をもつもの｝
E06B2003/26321	中空の空間内に付加的な既製絶縁材をもつもの
E06B2003/26323	輻射を減らす塗膜をもつもの
E06B2003/26325	中空の空間内の対流または輻射が低減されるもの，例．中空の空間の分割によるもの
E06B2003/26327	
E06B2003/26329	
E06B2003/2633	
E06B2003/26332	ガラス板のさねはぎ溝内またはウィングとケーシング枠との間の空間内の熱移動を減らす装置
E06B2003/26334	絶縁片と金属形材との間の接触低減装置
E06B3/26336	｛取付け時に浸透するまたは重なる部分をもつふたつの金属枠部材をもつもの（金属薄板形材を含むものＥ０６Ｂ３／２７３５）｝
E06B3/26338	｛間隔をおいて配列された短い絶縁要素を含むもの｝
E06B3/2634	｛別体の絶縁要素をもたないもの，例．伝熱がより小さい断面形状により削減されるもの｝
E06B3/26341	｛絶縁枠部材と結合されたひとつの金属枠部材のみを含むもの｝
E06B3/26343	｛金属形材と交互に並ぶふたつ以上の別々の絶縁ゾーンをもつもの｝
E06B3/26345	｛木製またはプラスチック製の形材用｝
E06B3/26347	｛引き戸または引き窓に特に適合するもの｝
E06B2003/26349	絶縁片の細部
E06B2003/2635	固有の形態特性
E06B2003/26352	
E06B2003/26354	
E06B2003/26356	
E06B2003/26358	
E06B2003/26359	
E06B2003/26361	
E06B2003/26363	
E06B2003/26365	
E06B2003/26367	隣接する金属形材との埋込み取付を可能にするもの
E06B2003/26369	特定の材料特性
E06B2003/2637	
E06B2003/26372	
E06B2003/26374	
E06B2003/26376	
E06B2003/26378	
E06B2003/26379	金属形材間の配列に関する特定の特徴
E06B2003/26381	
E06B2003/26383	
E06B2003/26385	
E06B2003/26387	追加の機能を行うもの
E06B2003/26389	
E06B2003/2639	
E06B2003/26392	棧
E06B2003/26394	火事に備えた補強装置
E06B2003/26396	金属薄板枠のために特別に適合されたもの
E06B2003/26398	ガラス板を挟持する２つの金属形材をもつもの
E06B3/267	現場で形成された絶縁部材をもつもの
E06B3/2675	｛既成の絶縁要素と結合されたもの｝
E06B3/273	｛金属｝枠部材の部分の変形により所定位置に保持された既製の絶縁部材をもつもの
E06B3/2735	｛金属薄板部材を含むもので，端縁または部材が絶縁要素の介在により他の金属部材の端の上で曲げられたもの｝
E06B3/277	絶縁部材の｛先端の｝膨張により所定位置に保持された既製の絶縁部材をもつもの
E06B3/28	付属の取り外しできるガラス板または同様のものをもち，枠に入っているものか入っていないもの
E06B3/285	｛既存のガラス板から離れた位置に固定および密封された特有な枠をもたないフレキシブルな透明箔｝
E06B3/30	装飾のための覆い，例．風雨から保護するもの　｛（戸板のためのものＥ０６Ｂ３／７００１）｝
E06B3/301	｛既成のプロフィール部品またはガラスから成るもの｝
E06B3/302	｛金属またはプラスチック製のプロフィール部品による木枠の被覆｝
E06B3/303	｛木製のプロフィール部品による金属またはプラスチック製の枠の被覆｝
E06B3/304	
E06B3/305	｛プラスチックまたは金属製のプロフィール部品による金属製の枠の被覆｝
E06B3/306	｛金属またはプラスチック製のプロフィール部品によるプラスチック製の枠の被覆｝
E06B3/307	
E06B3/308	｛強固に取付けられた外枠により外側が覆われたウィング枠｝
E06B3/32	移動方法により特徴づけられるウイングの配置；開口における可動ウイングの配置；ウイングの移動方法にのみ関連するウイングまたは枠の特徴　｛枠から分離できる取付具または支持手段で，これらの手段の特殊形態によって特徴付けられるウィングの動き，ウィングの配置を誘導または制御するためのものＥ０５Ｄ｝
E06B3/325	
E06B3/34	一種類のみの移動方法をもつもの（Ｅ０６Ｂ３／４８が優先）
E06B3/341	
E06B2003/343	
E06B2003/345	
E06B2003/346	
E06B2003/348	
E06B3/36	開口の一方の側に１本の垂直な回転軸をもつものまたは開口をとおして揺動できるもの（ウィングが開くまえにもち上げる事が必要なものＥ０６Ｂ３／５２）
E06B3/362	｛二重ウィングの扉または窓｝
E06B3/365	｛親子扉用の玉縁｝
E06B3/367	｛家具に特に適合するもの｝
E06B3/38	開口の頂部または底部に水平回転軸をもつもの
E06B3/385	｛家具に特に適合するもの｝
E06B3/40	開口の側部でない位置に垂直または水平の回転軸をもつもの，例．転倒ウィング
E06B2003/403	
E06B2003/406	
E06B3/42	滑動ウィング；案内に関する枠の細部　｛（Ｅ０６Ｂ３／９２が優先）｝
E06B3/44	垂直滑動ウィング
E06B3/4407	
E06B3/4415	
E06B3/4423	
E06B3/443	｛家具に特に適合するもの｝
E06B2003/4438	
E06B2003/4446	
E06B2003/4453	
E06B2003/4461	
E06B2003/4469	
E06B2003/4476	
E06B2003/4484	
E06B2003/4492	
E06B3/46	水平滑動ウィング
E06B3/4609	｛窓のためのもの（Ｅ０６Ｂ３／４６５４からＥ０６Ｂ３／４６８１が優先）｝
E06B3/4618	｛滑動ウィングが固定ウィングの横に配置されるもの（Ｅ０６Ｂ３／４６２７が優先）｝
E06B3/4627	｛閉じる時につらいちに閉じる滑動ウィング，または閉じるとき開口部に向かって相当の距離を動く滑動ウィングをもつもの｝
E06B3/4636	｛扉のためのもの（Ｅ０６Ｂ３／４６０９およびＥ０６Ｂ３／４６５４からＥ０６Ｂ３／４６８１が優先；スライド式シャワー扉Ａ４７Ｋ３／２２Ｆ１Ｃ(ＥＣＬＡ)）｝
E06B3/4645	｛閉じる時につらいちに閉じる滑動ウィング，または閉じるとき開口部に向かって相当の距離を動く滑動ウィングをもつもの｝
E06B3/4654	｛壁のポケットに消えるもの，そのためのポケット｝
E06B3/4663	｛家具に特に適合するもの｝
E06B3/4672	｛閉じる時につらいちに閉じる滑動ウィング，または閉じるとき開口部に向かって相当の距離を動く滑動ウィングをもつもの｝
E06B3/4681	｛枠のないガラス板で作られたもの（Ｅ０６Ｂ３／４６６３が優先）｝
E06B3/469	
E06B3/48	その端部にウィングが連結されるもの，例．折りたたみできるウィング
E06B3/481	｛ジグザグに折りたたみ出来るウィングまたは二重折りウィング｝
E06B3/482	｛家具に特に適合するもの｝
E06B3/483	｛上向きに折りたたむもの（Ｅ０６Ｂ２／４８Ｂ２(ＥＣＬＡ)が優先）｝
E06B3/485	
E06B3/486	
E06B3/487	
E06B3/488	
E06B3/50	一種類以上の移動方法をもつもの（Ｅ０６Ｂ３／４８が優先）　｛（Ｅ０６Ｂ３／９２が優先）｝
E06B3/5009	
E06B3/5018	
E06B3/5027	｛オーストラル窓｝
E06B3/5036	
E06B3/5045	｛家具に特に適合するもの（Ｅ０６Ｂ３／５２が優先｝
E06B3/5054	
E06B3/5063	
E06B3/5072	
E06B3/5081	
E06B3/509	
E06B3/52	開ける前にもち上げることが必要なウィング
E06B3/54	ガラス板または類似の板の固定
E06B3/5409	｛周りの枠からガラス板を部分的に間隔をあけるための手段｝
E06B3/5418	｛別体の枠なしガラス板を永久的に固定するもの（複合枠Ｅ０６Ｂ３／２６０５）｝
E06B3/5427	｛周りの枠または周りの面とつらいちに取付けられたガラス板（Ｅ０６Ｂ３／５４３６が優先；カーテンウォール用の支持構造Ｅ０４Ｂ２／８８５）｝
E06B3/5436	｛ガラス板に穴または圧こんを含むもの｝
E06B3/5445	
E06B3/5454	｛Ｕ字型形材の内側｝
E06B2003/5463	予め組み立てられた枠内におけるもので，ガラス板が連続して斜めに導入されたり，回転したり移動したりするもの
E06B2003/5472	枠部材のうちの１つの枠部材の溝を通して枠を導入するまたは枠を完成する前にガラス板を挿入することにより少なくとも部分的に予め組み立てられた枠内のもの
E06B3/5481	｛別個の固定部材によるもの，例．グレイジングクリップ，三角鋲｝
E06B3/549	
E06B3/56	パテ，セメントまたは接着剤だけによるもの（Ｅ０６Ｂ３／６４｛Ｅ０６Ｂ５／５４Ｃ(ＥＣＬＡ)｝が優先）
E06B3/58	縁手段，クリートまたは類似の手段によるもの　（｛Ｅ０６Ｂ３／３０｝，Ｅ０６Ｂ３／６４が優先）
E06B3/5807	｛調整不可なもの｝
E06B3/5814	｛パテと一緒のものまたは接着剤により固定されたもの｝
E06B3/5821	｛枠部材の上または中にフックされたもの，クリップにより固定されたものまたはその他により弾力的に固定されたもの（Ｅ０６Ｂ３／５８５が優先）｝
E06B3/5828	｛補助片上のもの，またはそれをもつもの｝
E06B3/5835	｛枠の中の同じ切り落とし溝の中にある境界の部分と共働するもの（Ｅ０６Ｂ３／５８４２が優先）｝
E06B3/5842	｛実質的に面に平行にさねはぎまたはかま継ぎ接合により固定されたもの｝
E06B3/585	｛調整可能なもの，例．様々な厚さのガラス板を収容するためのもの，またはガラス板にかかる挟圧力変更用の装置をもつもの（Ｅ０６Ｂ３／５８７１が優先）｝
E06B3/5857	｛取付が調整可能なもの，例．いくつかの可能な位置のうちひとつに調整可能なもの｝
E06B3/5864	｛調節ねじ，くさびまたはカムをもつもの｝
E06B3/5871	｛枠に一点支持で固定されたもの；旋回部をもつ境界｝
E06B3/5878	｛ガラス板が枠に取付けられる前に境界が枠のような方法で前もってガラス板上または枠上に組み立てられたもの（Ｅ０６Ｂ３／６４５が優先）｝
E06B3/5885	｛境界用のコーナー装置；丸コーナー製作用の装置｝
E06B3/5892	｛戸板の開口部の窓ガラスを固定するもの｝
E06B3/60	金属製止めクリート
E06B3/605	
E06B3/62	ゴムのような弾性材料製クリート
E06B3/6202	｛別体の桟をもたずに隣接するガラス板の間に配置されるもの｝
E06B3/6205	｛少なくともひとつの横方向の側面において別体の堅いガラス押縁または窓枠の他の堅い部分からの支持をもたないもの｝
E06B2003/6208	調整可能な寸法をもつもの
E06B2003/6211	引き離し片をもつもの
E06B2003/6214	桟に特に適合されるもの
E06B2003/6217	特定の固定手段をもつもの
E06B2003/622	釘または同様のものを用いるもの
E06B2003/6223	溝内に据え付けられた突出部をもつもの
E06B2003/6226	係止片をもつもの
E06B2003/6229	周縁上にクリートを固定する溝をもつもの
E06B2003/6232	接着剤を用いるもの
E06B2003/6235	ガラス板上に成形されるもの
E06B2003/6238	追加の機能をもつもの
E06B2003/6241	排水手段をもつもの
E06B2003/6244	ガラスさねはぎ溝の底に対してまたはガラス板の端縁に対して密封する追加部品をもつもの
E06B2003/6247	固定されたまたは別の窓枠に対して密封する追加部品をもつもの
E06B2003/625	固有の形態特性
E06B2003/6252	くさび形のもの
E06B2003/6255	Ｈ字形のもの
E06B2003/6258	Ｕ字形のもの
E06B2003/6261	Ｓ字形のもの
E06B2003/6264	中空のもの
E06B2003/6267	複数の分割部品をもつもの
E06B2003/627	材料に関して固有な特性をもつもの
E06B2003/6273	補強されたもの，例．伸長に対するもの
E06B2003/6276	異なる性質の部品をもつもの，例．硬度
E06B2003/6279	被覆片または装飾片をもつもの
E06B2003/6282	多孔性のもの
E06B2003/6285	パテまたは糊状の貼着剤を受ける装置をもつもの
E06B2003/6288	
E06B2003/6291	コーナー装置
E06B2003/6294	別々のコーナー部材を用いるもの
E06B2003/6297	特殊形状のガラスパネル用，例．波形状またはＵ字形状の断面をもつもの
E06B3/64	一枠に二枚以上の板の固定．．｛注．．．複数のグレイジングユニットの枠への固定は，ひとつのガラス板のみのために設計された枠への固定を除いて，関連するグループＥ０６Ｂ３／５４０９からＥ０６Ｂ３／６２に分類されている。それはグループＥ０６Ｂ３／６４５に分類されている｝
E06B3/645	｛単一ガラス板のみのために設計された枠に対して平行なふたつまたはそれ以上のガラス板を含むユニットのもの，例．浅すぎるさねはぎをもつもの｝
E06B3/66	ユニットが二枚以上の平行なガラスまたはその類似のものからなりそれらが共に永久固定されているもの　｛（溶解により板ガラスをリフォームまたは結合するものＣ０３Ｂ２３／００；ガラスをガラスまたは他の材料に接合するものＣ０３Ｃ２７／００；複層ガラスＣ０３Ｃ２７／０６）｝
E06B3/6604	｛ガラス板間に擬似桟または同様の装飾を含むもの（そのためのコネクタＥ０６Ｂ３／６６７）｝
E06B3/6608	｛別体のスペース要素をもたないもの（Ｅ０６Ｂ３／６６１２およびＥ０６Ｂ３／６６１７が優先）｝
E06B3/6612	
E06B3/6617	
E06B3/6621	｛窓枠または隣接するユニットへの取り付けのための特別な設備をもつもの；別体の端縁保護ストリップ（Ｅ０６Ｂ３／６６３４７が優先）｝
E06B3/6625	端縁上に成形されるもの
E06B3/663	窓ガラス間にすきまを作るための部材
E06B3/66304	｛別体のスペース要素，例．真空グレイジングユニットのためのもの｝
E06B3/66309	｛グレイジングユニットの端縁に位置する形材｝
E06B3/66314	｛管状型のもの（Ｅ０６Ｂ３／６６３２３およびＥ０６Ｂ３／６６３３３が優先）｝
E06B3/66319	｛ゴム，プラスチックまたは類似材料のもの｝
E06B3/66323	｛ユニットの垂直方向の熱流の遮断を含むもの｝
E06B3/66328	｛ゴム，プラスチックまたは類似材料のもの（Ｅ０６Ｂ３／６６３１４，Ｅ０６Ｂ３／６６３２３およびＥ０６Ｂ３／６６３４２が優先；透明材料Ｅ０６Ｂ３／６６３３３）｝
E06B3/66333	｛珍しい物質のもの，例．木または他の繊維質材料，ガラスまたは他の透明材料｝
E06B2003/66338	
E06B3/66342	｛ガラス板への密封接合に特徴があるもの｝
E06B3/66347	｛面を保持するための一体型溝または一体型さねはぎをもつもの（Ｅ０６Ｂ３／６６３６６が優先）｝
E06B3/66352	ガラス板とスペーサとの間に別々の密封片をもつもの
E06B3/66357	はんだ付けされた接合部および同様の接合部
E06B3/66361	｛乾燥剤を保持するための特殊構造の設備をもつもの，例．特殊な容器に梱包されたもの｝
E06B3/66366	｛ふたつ以上のガラス板を含むユニット，または中間板を取付けるためのユニットに特に適合するもの｝
E06B3/66371	
E06B3/66376	
E06B2003/6638	塗膜をもつもの
E06B2003/66385	特殊な形状をもつもの
E06B2003/6639	波状のもの
E06B2003/66395	Ｕ字形のもの
E06B3/667	そのための接合部材　｛または挿入された擬似桟をもつもの｝
E06B3/6675	
E06B3/67	断熱または遮音用｛または光の通過を制御するため｝の付加的設備または装置に特徴のあるもの
E06B3/6707	｛遮音を強化するために特に適合するもの（雑音遮断用の戸，窓Ｅ０６Ｂ５／２０）｝
E06B3/6715	｛断熱の強化または光の通過を制御するために特に適合するもの（Ｅ０６Ｂ３／６６３２３が優先；ガラス板のコーティングＣ０３Ｃ１７／００；光の強度，色，相，偏光または方向を制御するための装置または設備Ｇ０２Ｆ１／００）｝
E06B3/6722	｛調節可能な光の通過によるもの｝
E06B3/673	構成単位を組み立てるもの（Ｅ０６Ｂ３／６７７が優先；　｛中空ガラス板またはレンガの製造Ｃ０３Ｂ２３／２４｝）
E06B3/67304	｛組み立て前に堅いスペーサ部材を準備するもの｝
E06B3/67308	｛スペーサ枠の製造，例．まっすぐな形材を曲げること，または組み立てることによるもの（接合部材Ｅ０６Ｂ３／６６７）｝
E06B3/67313	｛曲げることによるもの｝
E06B3/67317	｛吸収材による中空のスペーサ要素の充填；その後のスペーサの閉塞｝
E06B3/67321	｛スペーサ要素の被覆，例．シール材によるもの｝
E06B3/67326	｛スペーサ要素をガラス板と共に組み立てるもの｝
E06B3/6733	｛硬化性材料のリボンをガラス板の上または間に塗布すること，例．押し出すこと，によるもの｝
E06B3/67334	｛はんだ付けによるもの；そのためのガラス板の準備｝
E06B3/67339	｛既に組み立てられたユニットの端縁の加工｝
E06B3/67343	｛合成硬化性物質による端縁の充填または被覆｝
E06B3/67347	押出成形技術によるもの
E06B3/67352	成形技術によるもの
E06B3/67356	帯飾りまたは外形素材での端縁の被覆
E06B3/6736	はんだ付け以外の熱処理
E06B3/67365	｛組み立て中にガラス板，スペーサ枠またはユニットを搬送または取り扱うもの（Ｅ０６Ｂ３／６７３０４からＥ０６Ｂ３／６７３３９が優先）｝
E06B3/67369	組み立て通路の配置
E06B3/67373	ガラス板，スペーサ枠またはユニットを回転させるもの
E06B2003/67378	ガラス板またはユニットの外周の周りを走行する装置
E06B3/67382	底端縁に接触せずにガラス板またはユニットを移送すること
E06B3/67386	｛プレス；組み立て中にガラス板を保持する締め付け手段｝
E06B3/67391	
E06B2003/67395	非平面状ユニットまたは曲線の外形をもつもの，例．車両用
E06B3/677	ガラス板間の空隙の空気を抜くかまたは充填するもの；　｛内外圧力の平衡化｝；ガラス板間の空隙の疑縮を防ぐもの（空隙を保たせる部材によるものＥ０６Ｂ３／６６３），ガラス板間の空隙の洗浄
E06B3/6775	｛組み立て中に空隙の空気を抜くかまたは充填するもの｝
E06B3/68	窓のさん　｛（出窓Ｅ０６Ｂ１／３６３；互いに交差する枠部材用の結合部Ｅ０６Ｂ３／９６２８）｝
E06B3/685	｛擬似桟（Ｅ０６Ｂ３／６６０４が優先）｝
E06B3/70	戸板（ウィング枠Ｅ０６Ｂ３／０４）
E06B3/7001	｛そのための覆い；伝統的な持ち上げられたパネルドアを真似た戸板，例．彫られたまたは浮き彫り加工された表面で，装飾片が表面に貼りつけてあるもの｝
E06B3/7003	｛いくつかの隣接する類似の要素から成るもの，例．外側外装パネルのない板｝
E06B3/7005	｛別体の支持フレームをもたないもの｝
E06B3/7007	｛曲がった断面形状，例．筒状または楕円形，をもつ戸板（Ｅ０６Ｂ３／７００１が優先）｝
E06B3/7009	｛一方が他方の上に置かれたふたつの類似の部分をもつ戸板で，別々に旋回するもの｝
E06B2003/7011	容易に取替え可能または交換可能なパネルをもつもの
E06B2003/7013	枠内の溝を通して所定位置に置かれたもの
E06B3/7015	｛ふたつの外部パネル間の充填物に特徴をもつもの（耐火戸Ｅ０６Ｂ５／１６；騒音防止扉Ｅ０６Ｂ５／２０）｝
E06B3/7017	｛鉄格子タイプのもの｝
E06B2003/7019	波形のもの
E06B2003/7021	扉全体を充填する木片からなるもの
E06B2003/7023	泡式のもの
E06B2003/7025	コルクからなるもの；木質繊維または同様の繊維からなるもの
E06B2003/7026	顆粒形のもの
E06B2003/7028	セメント質タイプのもの，例．コンクリート
E06B2003/703	金属層を含むもの
E06B2003/7032	非植物繊維質材料のもの，例．ガラス綿または岩綿
E06B2003/7034	
E06B2003/7036	
E06B2003/7038	
E06B2003/704	
E06B2003/7042	
E06B2003/7044	ガレージの戸
E06B2003/7046	錠，蝶番または他の取付金具用の装置をもつもの
E06B2003/7048	アーチ状の外周をもつもの；アーチ状の外周をもつ開口をもつもの
E06B2003/7049	固有のパネル特性
E06B2003/7051	異なる材質を含む層状構造のもの
E06B2003/7053	波形のもの
E06B2003/7055	左右蝶番式で互換性のある戸板
E06B2003/7057	小さな通り抜け扉をもつもの
E06B2003/7059	固有の枠特性
E06B2003/7061	木製の枠
E06B2003/7063	
E06B2003/7065	
E06B2003/7067	
E06B2003/7069	
E06B2003/7071	
E06B2003/7073	
E06B2003/7074	金属枠
E06B2003/7076	
E06B2003/7078	
E06B2003/708	絶縁されたもの
E06B2003/7082	プラスチック製の枠
E06B2003/7084	
E06B2003/7086	一体形枠，例．中間部分を切り取ることにより単一のパネルから作られたもの，成形された枠
E06B2003/7088	パネルを取り囲む框およびＵ字形部分の２つの部材で作られた枠
E06B2003/709	扉の端縁まで延びるパネルの両側に取り付けられる枠部品
E06B2003/7092	互いに直接的または弾性的に接続されていない枠部材をもつもの
E06B2003/7094	換気式の内部空間をもつもの
E06B2003/7096	扉の拡張を変更する可能性のあるもの
E06B2003/7098	互いに交差する筋交い手段をもつもの，例．斜めに配列されたもの
E06B3/72	枠とガラス板からなるもの，　｛例．持ち上げられたパネル式のもの（Ｅ０６Ｂ３／７００１からＥ０６Ｂ３／７０１５およびＥ０６Ｂ３／８２が優先）｝
E06B3/721	｛枠のひとつの横方向側面上のみにパネルをもつもの｝
E06B3/723	｛少なくとも枠のひとつの側面が曲がったパネル端縁のみから成るもの｝
E06B3/725	｛別体の中空枠をもつもの，例．泡充填のもの｝
E06B3/726	｛金属のもの｝
E06B3/728	｛金属薄板のもの｝
E06B3/74	木製板をもつもの　｛または枠（Ｅ０６Ｂ３／７２１，Ｅ０６Ｂ３／７２５およびＥ０６Ｂ３／７６が優先）｝
E06B3/76	金属板をもつもの　｛（Ｅ０６Ｂ３／７２１からＥ０６Ｂ３／７２５が優先）｝
E06B3/78	プラスチック板をもつもの　｛（Ｅ０６Ｂ３／７２１からＥ０６Ｂ３／７２５が優先）｝
E06B3/80	可とう性のもの　｛（可とう性スクリーンを上向きにたたむものＥ０６Ｂ９／２６２）｝
E06B3/805	｛横向きにたたむもの（蛇腹式の扉Ｅ０６Ｂ３／９４）｝
E06B3/82	平戸，すなわち完全に平らな表面をもったもの（Ｅ０６Ｂ３／０２，　｛Ｅ０６Ｂ３／７００３およびＥ０６Ｂ３／７０１５｝が優先）
E06B3/822	｛内部４面枠をもつもの｝
E06B3/825	｛木枠をもつもの｝
E06B3/827	｛内部枠をもたない金属のもの，例．実質的に金属製の外部パネルをもつもの｝
E06B3/84	合板製　｛または内部枠をもたない他の木製パネル，例．実質的に木製の外部パネルをもつもの｝
E06B3/86	プラスチック製　｛内部枠をもたないもの，例．実質的にプラスチック製の外パネルをもつもの｝
E06B3/88	戸板の端部保護手段　（｛二重扉用の玉縁Ｅ０６Ｂ３／３６５｝戸または窓用の，指の安全装置Ｅ０６Ｂ７／３６）
E06B3/90	回転戸；そのための骨組または枠体（回転木戸Ｅ０６Ｂ１１／０８）
E06B3/903	｛ウィングの外に位置する平行軸の周りを回転するアーチ形ウィングから成るもの，例．軸の周りを回転する筒状ウィング｝
E06B3/906	
E06B3/92	所定の位置にある時広げることのできる戸または窓（折りたたみできるウィングＥ０６Ｂ３／４８；窓用滑動ウィングＥ０６Ｂ３／４２；巻き上げ可能な壁閉鎖手段，例．シャッタ，Ｅ０６Ｂ９／０８９(ＥＣＬＡ)）　｛（Ｅ０６Ｂ３／０１が優先）｝
E06B3/921	｛互いに伸縮自在に内部に取付けられたいくつかの部分をもつもの｝
E06B3/922	｛開口部と同じ側に向かって水平に開き，それぞれが開口部の別々の部分を閉じるいくつかのウィングをもつもの（Ｅ０６Ｂ３／９２１およびＥ０６Ｂ３／９２８が優先）｝
E06B3/924	｛閉じた時ひとつの面に位置するもの｝
E06B3/925	｛開口部と同じ側に向かって垂直に開き，それぞれが開口部の別々の部分を閉じるいくつかのウィングをもつもの（Ｅ０６Ｂ３／９２１およびＥ０６Ｂ３／９２８が優先）｝
E06B3/927	｛閉じた時ひとつの面に位置するもの｝
E06B3/928	｛伸縮腕型の戸または窓｝
E06B3/94	ベローズ型の戸
E06B3/96	窓，戸，または類似のものの枠またはウィング用のかど部の接続またはふち部の接続　｛（Ｅ０６Ｂ３／６６３が優先）｝
E06B3/9604	｛溶接またははんだ付けされた継手（Ｅ０６Ｂ３／９８８，Ｅ０６Ｂ３／９９が優先；プラスチック溶接Ｂ２９Ｃ６５／００，金属のはんだ付けまたは溶接Ｂ２３Ｋ）｝
E06B3/9608	｛合掌継手｝
E06B3/9612	｛現場で隣接する枠部材の中空端を硬化物質で充填することによるもの｝
E06B3/9616	｛枠部材の接合部の密閉に特徴があるもの（Ｅ０６Ｂ３／９６３２が優先）｝
E06B3/962	｛合掌継手｝
E06B3/9624	
E06B3/9628	
E06B3/9632	｛だきと窓または戸枠の敷居または下枠の間のもの｝
E06B3/9636	｛溝を受ける縦ねじをもつ枠部材のためのもの｝
E06B3/964	別体の結合片を用いるもの，例．Ｔ型結合片（Ｅ０６Ｂ３／９６０４からＥ０６Ｂ３／９６３６およびＥ０６Ｂ３／９８４からＥ０６Ｂ３／９９が優先）
E06B3/9641	｛その一部が見えるもの（Ｅ０６Ｂ３／９６４７が優先）｝
E06B3/9642	｛少なくとも一つの枠部材が正方形に切断された突合せ継手；Ｔ型継手（Ｅ０６Ｂ３／９６４１，Ｅ０６Ｂ３／９６４４，Ｅ０６Ｂ３／９６４７，Ｅ０６Ｂ３／９６４９，Ｅ０６Ｂ３／９６８が優先）｝
E06B3/9643	｛互いに一列になった枠部材のためのもの｝
E06B3/9644	｛二つの関節式または可とう性の接合された脚を有するＬ型隅部材；角度可変の角継手｝
E06B3/9645	｛留め継ぎ（Ｅ０６Ｂ３／９６４１，Ｅ０６Ｂ３／９６４４，Ｅ０６Ｂ３／９６４７，Ｅ０６Ｂ３／９６４９，Ｅ０６Ｂ３／９６８が優先）｝
E06B3/9646	｛それぞれが結合片または枠部材に結合され，結合部で寄りあう二つの類似の結合片を用いるもの｝
E06B3/9647	｛結合片が窓または戸の取付け具の一部であるものまたは取付け具に連結されたもの｝
E06B3/9648	｛留め継ぎ｝
E06B3/9649	｛枠の全幅または全長にわたるタイロッド；枠を囲む帯片｝
E06B3/968	結合片が枠部材に固定される方法に特徴があるもの
E06B3/9681	｛圧入または接着によるもの｝
E06B3/9682	｛留め継ぎ｝
E06B3/9684	｛枠部材の開口部に結合片の突起を引っ掛けるもの，例．スナップ係止によるもの（Ｅ０６Ｂ３／９７２，Ｅ０６Ｂ３／９７６，Ｅ０６Ｂ３／９８が優先）｝
E06B3/9685	｛留め継ぎ｝
E06B3/9687	｛結合片を枠部材の内部または上に抑制するねじを有するもの（Ｅ０６Ｂ３／９７２，Ｅ０６Ｂ３／９７６が優先）｝
E06B3/9688	｛留め継ぎ｝
E06B3/972	結合片の断面増加によるもの，例．くさびで結合片を広げることによるもの（Ｅ０６Ｂ３／９７６が優先）
E06B3/9725	｛留め継ぎ｝
E06B3/976	枠部材の変形によるもの｛（開口部用の金属薄板の製造Ｂ２１Ｄ５３／７４）｝
E06B3/9765	｛留め継ぎ｝
E06B3/98	結合片が枠部材を互に引き寄せるのに特に適合したもの（Ｅ０６Ｂ３／９６８４，Ｅ０６Ｂ３／９７２，Ｅ０６Ｂ３／９７６が優先）
E06B3/982	｛留め継ぎ｝
E06B3/984	木材または類似の方法で加工された他の材料からなる枠部材に特に適合したもの（Ｅ０６Ｂ３／９９が優先）
E06B3/9845	｛留め継ぎ｝
E06B3/988	Ｕ字型に開いた断面を有する金属薄板の枠部材に特に適合したもの
E06B3/9885	｛留め継ぎ｝
E06B3/99	分断されることなく互に交差する連続枠部材のためのもの（窓のさんＥ０６Ｂ３／６８）
E06B5/00	特殊な目的のための戸，窓または同様の閉鎖部材　｛（引戸または窓に特に適合する絶縁複合枠Ｅ０６Ｂ３／２６３４７）｝；そのための縁構造
E06B5/003	｛防風ドア；スクリーン防風組合せドア｝
E06B5/006	｛家具のためのもの（Ｅ０６Ｂ３／００，Ｅ０６Ｂ９／１０Ｆ(ＥＣＬＡ)が優先）｝
E06B5/01	はね上げ戸
E06B5/02	付属建物または穴蔵用；ぴったりあうようには設計されない他の簡単な閉鎖部材
E06B5/025	｛暫定的閉鎖材，例．一時的検査ゲート｝
E06B5/04	固定した木枠をもったもの
E06B5/06	固定した金枠をもったもの
E06B5/08	コンクリート，石に類似した物質またはプラスチックからなる固定枠をもったもの
E06B5/10	空襲または他の戦争のような行為から防御するためのもの；他の防御目的用のもの
E06B5/103	
E06B5/106	｛防弾ガラスの窓の枠（透明防弾ラミネートＦ４１Ｈ５／０４０７）｝
E06B5/11	強盗に対するもの
E06B5/113	｛ウィングの端縁における装置，例．こじ開け工具の差込を防ぐ戸袋をもつもの（工具の差込を防ぐことによるロック域の保護Ｅ０５Ｂ１７／２００３；錠への攻撃，不正変更，またはこじ開けによる強制開放を防ぐ手段Ｅ０５Ｂ１７／２０８４；蝶番の上または近くに設置された不正変更防止装置Ｅ０５Ｄ１１／００１８）｝
E06B5/116	｛グレイジングパネルの取外しを防ぐ装置｝
E06B5/12	耐圧，防爆または耐ガス用のもの
E06B5/125	
E06B5/14	耐ガス戸または類似の閉鎖部材；そのために用いる固定構造の適用
E06B5/16	耐火戸または類似の閉鎖部材；そのために用いる固定構造の適用
E06B5/161	
E06B5/162	｛窓または他の開口部をもつ耐火戸，例．換気または避難を可能にするもの；耐火窓；そのためのプロフィール部品（防火用の膨張層をもつ層状ガラス板Ｂ３２Ｂ１７／１０３１１）｝
E06B5/164	｛戸または窓とその枠間の封止装置，例．特にそれに適合する膨張シール；火災時に枠内の戸または窓を遮断する装置｝
E06B5/165	
E06B5/167	
E06B5/168	
E06B5/18	有害な放射線に対するもの（熱に対するものＥ０６Ｂ５／１６）
E06B5/20	騒音防止用
E06B5/205	｛そのための窓｝
E06B7/00	戸または窓と関連する特殊な装置または手段　（｛戸と枠との間の有害アクセスを防ぐ手段Ｅ０６Ｂ３／８８Ｂ(ＥＣＬＡ)｝；金網または類似の保護手段Ｅ０６Ｂ９／００）
E06B7/02	換気のためのもの，例．２重窓を通して；換気孔の配置（気流調節部材それ自体Ｆ２４Ｆ１３／０８）
E06B2007/023	
E06B2007/026	
E06B7/03	上方に滑動する窓の下部にそう入するための換気手段（雨または気流の転向装置Ｅ０６Ｂ７／２６）
E06B7/04	換気ウィングをもったもの（Ｅ０６Ｂ７／０８が優先）
E06B7/06	一個の換気ウィングだけをもったもの
E06B7/08	鎧（よろい）戸，窓または格子　｛ルーバ張り出し日よけＥ０４Ｆ１０／０８からＥ０６Ｂ１０／１０(ＥＣＬＡ)；シャッターＥ０６Ｂ９／０４｝
E06B7/082	固定したまたは滑動できる薄板をもつもの
E06B7/084	回転できる薄板をもつもの
E06B7/086	同時に作動するように相互に連絡させたもの
E06B7/088	防護格子または安全防具に面したもの
E06B7/09	移動するウイング，例．戸，にはめ込まれたもの
E06B7/092	二つまたはそれ以上の異なったセットを操作できるもの
E06B7/094	順々に操作できるもの；付加した独立の動作に特徴のあるもの
E06B7/096	歯車装置によって操作または相互に連結されたもの（歯車装置を有するウイングの操作装置一般Ｅ０５Ｆ１１／００）
E06B7/098	目詰め材をもつもの
E06B7/10	枠部材の特別構造によるもの
E06B7/12	疑縮水の形成を防ぐ手段（二重ガラスＥ０６Ｂ３／２４からＥ０６Ｂ３／２８　｛およびＥ０６Ｂ３／６７７｝；透明または反射部分に特に適合した加熱装置Ｈ０５Ｂ３／８４）
E06B7/14	凝縮水または漏水を取り除く手段　｛凝縮水排出用の枠部材，サッシ下部の水切｝
E06B2007/145	
E06B7/16	ウイングまたはウイングと協働する部分の密封装置　（｛耐火性または同様の閉鎖部材に特に適合するものＥ０６Ｂ５／１６４；｝Ｅ０６Ｂ７／０９８が優先；　｛固定されたシーリング継手Ｅ０４Ｂ１／６８；密封片をはめこむ装置Ｅ０４Ｆ２１／８０(ＥＣＬＡ)｝）
E06B7/18	移動できる縁によるもの，例．ボルト締めに付加的に用いられるすきまの密閉　｛例．スプリング力によるもの，または操作レバーをもつもの｝
E06B7/20	ウィングが開かれた時自動的に引き込まれるもの　｛例．磁気引力，ピンまたは傾斜面によるもので特に下枠用｝
E06B2007/202	
E06B7/205	下枠にすえつけられた密封片をもつもの
E06B7/21	ウイングの面内で移動できる密封片をもつもの
E06B7/215	弾性手段によって収縮した位置に移動される密封片をもつもの，例．スプリング
E06B7/22	反発力のある縁によるもの，例．弾性ゴム管；弾性ある縁によるもの，例．フェルトまたはビロード片，弾性金属片（Ｅ０６Ｂ７／１８が優先）
E06B7/23	プラスチック，スポンジゴムまたは類似の片または管
E06B7/2301	｛縁の固定用に一体形成された部分をもたないもの｝
E06B7/2303	｛中空であるもの｝
E06B7/2305	｛縁の固定用に一体形成された部分をもつもの（Ｅ０６Ｂ７／２３１６が優先）｝
E06B7/2307	｛ウィングとウィングと協働する部分との間に単一の密封線または密封面をもつもの｝
E06B7/2309	｛中空密封部分をもつもの｝
E06B7/231	｛中身のつまった密封部分をもつもの｝
E06B7/2312	｛ウィングとウィングと協働する部分との間にふたつ以上の密封線または密封面をもつもの｝
E06B7/2314	｛材質に特徴があるもの｝
E06B7/2316	｛床とウィング間のシールとして用いられるもの｝
E06B7/2318	｛過剰な圧力または不足の圧力を加えることによるもの，例．膨張可能なもの（耐ガス戸または窓Ｅ０６Ｂ５／１２；車両用Ｂ６０Ｊ１０／００Ｂ(ＥＣＬＡ)）｝
E06B7/232	硬い物質の弾性片，例．金属
E06B7/24	分離した密閉部材をもたないもの，例．ラビリンスをもったもの
E06B7/26	雨または通風の転向装置，例．滑動ウィングの下部　｛また扉用の光に対する保護｝
E06B7/28	戸または窓の他の装置，例．表札，草木を配するための窓，窓清掃者のための鈎　｛戸板用の端縁保護装置Ｅ０６Ｂ３／８８；特殊グレイジング；非常用グレイジング；二重グレイジングＥ０６Ｂ３／６６｝
E06B7/285	｛指板（防護板Ｅ０５Ｂ１５／０２）｝
E06B7/30	のぞき穴；通話のための手段；窓をもっている戸
E06B2007/305	
E06B7/32	サービス戸；通り抜け出来る戸　｛ペット用扉｝
E06B7/34	戸だなをもつ戸（キャビネット構造一般Ａ４７Ｂ）
E06B7/36	指の安全装置　｛または扉と戸枠間有害アクセスを防ぐ他の手段（鉄道貨車の扉用の安全装置Ｂ２１Ｄ１９／０２Ｃ(ＥＣＬＡ)；リフト扉用Ｂ６６Ｂ１３／２６；障害物検出Ｅ０５Ｆ１５／０００４）｝
E06B7/362	｛扉と蝶番側の戸枠の間が，損傷を引き起こさないほどに大きくまたは小さくて構築されたもの｝
E06B2007/365	
E06B7/367	｛扉と蝶番側の戸枠の間を覆うことによるもの｝
E06B9/00	操作または保持機構をもつかまたはもたない｛壁または同様のもの｝開口のための遮へいまたは保護装置；同様構造の閉鎖材（Ｅ０６Ｂ５／１０が優先；自体の端部で連絡した戸または窓用のウィングＥ０６Ｂ３／４８；建物の特有な仕上げの部分とはならない戸または窓の付加的な室内装備品，例．カーテンＡ４７Ｈ；構築要素としての鉄格子Ｅ０４Ｃ２／２４；固定手段Ｅ０５；ウィングの操作機構一般Ｅ０５Ｆ）
E06B2009/002	
E06B2009/005	
E06B2009/007	
E06B9/01	壁，戸または窓に固定された格子；戸または窓と共に動く格子；格子状の壁，例．クラウストラ　｛（窓の格子の緊急解放Ｅ０５Ｂ６５／１０３３；ウィング用安全桟Ｅ０５Ｃ１９／００３）｝
E06B2009/015	格子を壁，戸または窓の周囲に固定する細部
E06B9/02	シャッタ，可動格子または他の安全閉鎖手段，例．防盗（鎧窓または格子Ｅ０６Ｂ７／０８；層状ブラインドＥ０６Ｂ９／２６）
E06B9/04	ウイング型のもの，例．回転または滑動　｛落とし戸；鎧戸または鎧窓Ｅ０６Ｂ７／０８｝
E06B9/06	組み立て式または折りたたみ式のもの，例．蛇腹式または伸縮腕式のもの（蛇腹形戸Ｅ０６Ｂ３／９４；巻き取り形格子Ｅ０６Ｂ９／１８）
E06B9/0607	
E06B9/0615	
E06B9/0623	
E06B9/063	
E06B9/0638	
E06B9/0646	
E06B9/0653	
E06B9/0661	
E06B9/0669	
E06B9/0676	
E06B2009/0684	
E06B9/0692	
E06B9/08	巻き取り形閉鎖部材（ローラブラインドＥ０６Ｂ９／４０；巻き取り形閉鎖部材の操作，案内または固定のための装置または設備Ｅ０６Ｂ９／５６；張り出し日よけとしてのみ用いられるものＥ０４Ｆ１０／０６）
E06B9/11	ローラシャッター
E06B9/115	｛家具に特に適合するもの｝
E06B9/13	一片からなる閉鎖部材をもつもの，例．波型金属板よりなるもの
E06B2009/135	
E06B9/15	スラットまたは類似のものからなる閉鎖部材をもつもの
E06B2009/1505	
E06B2009/1511	
E06B2009/1516	
E06B2009/1522	
E06B2009/1527	
E06B2009/1533	
E06B2009/1538	
E06B2009/1544	
E06B2009/155	
E06B2009/1555	
E06B2009/1561	
E06B2009/1566	
E06B2009/1572	
E06B2009/1577	
E06B2009/1583	
E06B2009/1588	
E06B2009/1594	
E06B9/165	互いに相手を覆うスラットをもつもの；間隔を変えられるスラットをもつもの
E06B9/17	ローラシャッタの部品または細部，例．つり上げ装置，シャッタボックス，くぐり戸，換気孔
E06B9/17007	｛シャッターボックス；その細部または構成部品｝
E06B9/17015	｛最大ふたつのピースで作られたもの；前側開口の細部｝
E06B9/17023	｛ふたつ以上のピースで作られたもの｝
E06B9/1703	｛箱の固定；箱の外側のしっくい塗布｝
E06B2009/17038	
E06B9/17046	｛下ば鉄筋｝
E06B2009/17053	
E06B9/17061	｛箱と案内具の接合｝
E06B2009/17069	
E06B9/17076	｛密封または耐がたつき装置｝
E06B2009/17084	
E06B2009/17092	
E06B9/171	そのためのローラ；ローラへのローラシャッタの固定
E06B2009/1713	
E06B2009/1716	
E06B9/172	止め棒によるもの
E06B9/173	止め金またはボタンによるもの
E06B9/174	そのために特に適した軸受け
E06B2009/1743	
E06B2009/1746	
E06B9/18	巻き取り形格子
E06B9/24	光，とくに日光に対して保護することができるスクリーンまたはその他の構造；プライバシーまたは体裁のための同様のスクリーン；　｛スラットブラインド｝（巻き取り型閉鎖部材の操作，案内または固定のための装置または設備Ｅ０６Ｂ９／５６，自由につるせる可とう性のスクリーンＡ４７Ｈ２３／００）
E06B2009/2405	
E06B2009/2411	
E06B2009/2417	
E06B2009/2423	
E06B2009/2429	
E06B2009/2435	
E06B2009/2441	
E06B2009/2447	
E06B2009/2452	
E06B2009/2458	
E06B2009/2464	
E06B2009/247	
E06B2009/2476	
E06B2009/2482	
E06B2009/2488	
E06B2009/2494	
E06B9/26	層状または類似のブラインド，例．ベネシアンブラインド｛（車両用Ｂ６０Ｊ１／２０８８）｝
E06B9/262	弾力的に相互に連結された水平または垂直の小片；手風琴形ブラインド　｛すなわち上向きに可とう性スクリーンをたたむもの｝
E06B2009/2622	
E06B2009/2625	
E06B2009/2627	
E06B9/264	ローラシャッタ，網窓，窓または２重ガラスと層状ブラインドとの組み合わせ；特殊装置をもった層状ブラインド
E06B2009/2643	
E06B2009/2646	
E06B9/266	薄板状ブラインドまたはその部品を形成または取付けるための装置または付属品　｛（層状ブラインドの清掃Ａ４７Ｌ４／００；ベネシアンプラインド製作のためのプラスチックプレートの接合Ｂ２９Ｃ６５／００Ｊ１４(ＥＣＬＡ)）｝
E06B9/28	水平薄板をもつもの，例．もち上げることができないもの（鎧窓または鉄格子Ｅ０６Ｂ７／０８）
E06B2009/285	
E06B9/30	もち上げることができるもの
E06B9/302	はしごひもをもたないもの，例．伸縮自在の組み手をもったもの，ねじ軸をもつもの
E06B9/303	はしごひもをもつもの
E06B9/304	傾斜棒と分離した昇降軸をもつもの
E06B9/305	傾斜棒と固定棒に沿って案内される昇降ひもをもつもの
E06B9/306	傾斜棒とそれに沿って昇降ひもが案内されるもの
E06B9/307	傾斜棒とその操作の細部
E06B9/308	傾斜棒と昇降軸とが同軸のもの
E06B9/32	そのための操作，案内または固定手段（傾斜棒の操作Ｅ０６Ｂ９／３０７）
E06B9/322	操作装置の細部，例．滑車，制動器，ばね，巻き胴，駆動部（｛操作装置Ｅ０６Ｂ９／６８｝；長尺物の貯蔵および繰返し繰出しおよび再貯蔵用に特に適するまたは取付けられる一般的分野の装置Ｂ６５Ｈ７５／３４）
E06B2009/3222	
E06B2009/3225	
E06B2009/3227	
E06B9/323	上部ボックスの構造または支持
E06B9/324	ひもの保持　｛カーテン用のひもの保持Ａ４７Ｈ３／００｝
E06B9/325	上昇をふせぐ停止手段
E06B9/326	ひもの細部，例．止め金，引きつまみ
E06B2009/3265	
E06B9/327	水平薄板をもつ昇降可能の層状ブラインドのための案内
E06B9/34	巻取り形層状ブラインド；　｛調整可能な薄板をもつローラーシャッター｝
E06B9/36	垂直薄板をもつもの　｛その支持レール｝
E06B9/361	｛支持レールの端部に位置する伝動装置｝
E06B9/362	｛トラベラー；薄板懸架軸｝
E06B9/364	｛その操作機構｝
E06B9/365	｛そのためのディスタントピース｝
E06B9/367	｛薄板懸架装置（Ｅ０６Ｂ９／３６２が優先）:ボトムウェイト；ボトムガイド｝
E06B9/368	｛コードを引張る以外の駆動手段｝
E06B9/38	他の細部
E06B9/382	はしごひもまたははしご鎖の細部，例．ひもの一部を短くするための止め金
E06B9/384	ひもと薄板の相互連絡または相互作用のための細部
E06B9/386	薄板の細部
E06B9/388	底部または上部スラットまたは付属品の細部
E06B9/40	ローラブラインド（張り出し日よけとしてのみ用いられるものＥ０４Ｆ１０／０６）
E06B2009/402	
E06B2009/405	
E06B2009/407	
E06B9/42	ローラブラインドの部品または細部，例．つり上げ装置，ブラインドボックス（ローラブラインドおよび引張り式カーテンのブラケットまたは調整可能な取り付け具Ａ４７Ｈ１／１３）
E06B2009/425	
E06B9/44	そのためのローラ；ローラへのローラブラインドの固定
E06B2009/445	
E06B9/46	止め棒によるもの
E06B9/48	止め金またはボタンによるもの
E06B9/50	そのために特に適する軸受け
E06B9/52	昆虫からの保護手段，例．はえ用の網；他の目的のための網窓　｛スクリーンＡ４７Ｇ５／００｝
E06B9/521	｛枠なしの虫除け用網；そのための張力調整手段（Ｅ０６Ｂ９／５４が優先｝
E06B9/522	｛寸法調整可能な虫除け用網（Ｅ０６Ｂ９／５４およびＥ０６Ｂ９／５２１が優先）
E06B2009/524	
E06B2009/525	
E06B2009/527	
E06B2009/528	
E06B9/54	巻き取り形虫よけ用網（そのための操作，案内または固定装置Ｅ０６Ｂ９／５６）
E06B2009/543	
E06B2009/546	
E06B9/56	巻き取り形閉鎖部材の操作，案内または固定装置または設備；ばね巻き胴；ひも巻き胴；そのための釣り合せ装置（長尺物の貯蔵および繰返し繰出しおよび再貯蔵用に特に適するまたは取付けられる一般的分野の装置Ｂ６５Ｈ７５／３４）
E06B9/58	案内装置
E06B9/581	｛シャッターが側レールから外れるのを防ぐ，または誘引するための手段｝
E06B9/582	｛グリス，遮断，遮光，遮音または断熱を向上させるための手段｝
E06B2009/583	
E06B2009/585	
E06B2009/586	
E06B2009/587	
E06B2009/588	
E06B9/60	閉鎖部材のみで操作されるばね巻き胴
E06B9/62	釣り合せ装置（Ｅ０６Ｂ９／６０が優先）
E06B9/64	下げられるローラをもつもの
E06B9/66	下部に据えられたローラをもつもの
E06B9/68	操作装置または機構，例．電気駆動のもの
E06B2009/6809	センサを含むもの
E06B2009/6818	過度の風速を感知するもの
E06B2009/6827	
E06B2009/6836	
E06B2009/6845	
E06B2009/6854	
E06B2009/6863	
E06B2009/6872	不十分な周囲光を感知するもの
E06B2009/6881	
E06B2009/689	
E06B9/70	ローラの外部に配された電気モーターから成るもの
E06B9/72	ローラの内部に配された電気モーターから成るもの
E06B2009/725	
E06B9/74	電動または手動の選択的操作に適するもの
E06B9/76	クランクハンドルを用いるもの
E06B9/78	直接的な手動操作のためのもの，例．タッセルによるもの，ハンドルによるもの
E06B2009/785	
E06B9/80	落下または不正な開放に対する安全手段；制動または固定装置；巻き戻し制限装置（直接的な手動操作のための安全装置または設備Ｅ０６Ｂ９／７８）
E06B2009/801	
E06B2009/802	
E06B2009/804	
E06B2009/805	
E06B2009/807	
E06B2009/808	
E06B9/82	自動的に行うもの
E06B9/84	落下に対するもの
E06B9/86	勝手な開放に対するもの
E06B9/88	巻き戻しを制限するもの
E06B2009/885	
E06B9/90	閉鎖部材を様々な特定位置に固定するもの
E06B2009/905	
E06B9/92	閉鎖部材を開口の平面から移動させる手段
E06B11/00	さく，かき根または類似のものを通過しうるようにする手段，例．木戸（戸の一般的な形態Ｅ０６Ｂ１／００からＥ０６Ｂ９／００；　｛家蓄脱出防止用溝Ａ０１Ｋ３／００２；電化ワイヤフェンシングに特有の特徴Ａ０１Ｋ３／００５｝）
E06B11/02	門；門扉
E06B11/021	｛ワイヤーゲート，例．牽引ゲート；そのための固定具（通電柵の絶縁体，柱，ハンドルまたは類似のものＨ０１Ｂ１７／１４５）｝
E06B11/022	
E06B11/023	
E06B11/025	
E06B11/026	
E06B11/027	
E06B11/028	
E06B11/04	つり方に特徴のあるもの（つり方それ自体Ｅ０５Ｄ）
E06B11/045	｛水平スライドゲート専用｝
E06B11/08	回転木戸　｛人の入出を制御するゲート，例．スーパーマーケットにあるもの（車両の制御ゲートＢ６０Ｎ５／００；銀行防護装置Ｅ０５Ｇ５／００｝；記録手段をもつものＧ０７Ｃ９／０２；　｛回転木戸用のコイン解放設備Ｇ０７Ｆ１７／１４｝）
E06B11/085	｛非回転のものまたは制限付の回転角をもつもの，例．９０度｝
