H02P   1/00		電動機または回転変換機を起動するための装置（電子整流子を有する同期電動機の起動Ｈ０２Ｐ６／２０，Ｈ０２Ｐ６／２２；ステップ回転する電動機の起動Ｈ０２Ｐ８／０４；ベクトル制御Ｈ０２Ｐ２１／００）［２００６．０１］	Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters(starting of synchronous motors with electronic commutators <b>H02P6/20</b>, <b>H02P6/22</b>; starting dynamo-electric motors rotating step by step <b>H02P8/04</b>; vector control <b>H02P21/00</b>)	2238
H02P   1/02	・	細部［２００６．０１］	Details	3159
H02P   1/04	・・	時間または電流，速度または他の電動機パラメータに従属する起動順序の進行制御手段［２００６．０１］	Means for controlling progress of starting sequence in dependence upon time or upon current, speed, or other motor parameter	1852
H02P   1/06	・・・	手動操作される多位置起動器［２００６．０１］	Manually-operated multi-position starters	246
H02P   1/08	・・・	電動機起動用の動力操作される多位置開閉器またはインピーダンスを制御する手動操作されるオンオフ開閉器［２００６．０１］	Manually-operated on/off switch controlling power-operated multi-position switch or impedances for starting a motor	131
H02P   1/10	・・・	電動機起動用に順次動作する継電器または接触器を制御する手動操作オンオフ開閉器［２００６．０１］	Manually-operated on/off switch controlling relays or contactors operating sequentially for starting a motor	219
H02P   1/12	・・・	電動機によって遠心的に操作される開閉装置［２００６．０１］	Switching devices centrifugally operated by the motor	299
H02P   1/14	・・・	電動機によって遠心的に操作される圧力感応抵抗器［２００６．０１］	Pressure-sensitive resistors centrifugally operated by the motor	26
H02P   1/16	・	電動機または回転変換機を起動するためのもの［２００６．０１］	for starting dynamo-electric motors or dynamo-electric converters	3200
H02P   1/18	・・	１個の独立した直流電動機を起動するためのもの［２００６．０１］	for starting an individual DC motor	1960
H02P   1/20	・・・	電機子巻線直列抵抗の漸進的減少によるもの［２００６．０１］	by progressive reduction of resistance in series with armature winding	578
H02P   1/22	・・・	正逆回転方向のどちらかにおけるもの［２００６．０１］	in either direction of rotation	1999
H02P   1/24	・・	１個の独立した交流整流子電動機を起動するためのもの（交流―直流整流子電動機の起動Ｈ０２Ｐ１／１８）［２００６．０１］	for starting an individual AC commutator motor(starting of AC/DC commutator motors <b>H02P1/18</b>)	322
H02P   1/26	・・	１個の独立した多相誘導電動機を起動するためのもの［２００６．０１］	for starting an individual polyphase induction motor	3249
H02P   1/28	・・・	電動機の１次回路に印加される電圧の漸進的増加によるもの［２００６．０１］	by progressive increase of voltage applied to primary circuit of motor	1377
H02P   1/30	・・・	電動機の１次回路に印加される周波数の漸進的増加によるもの［２００６．０１］	by progressive increase of frequency of supply to primary circuit of motor	773
H02P   1/32	・・・	Ｙ―△切換によるもの［２００６．０１］	by star/delta switching	1036
H02P   1/34	・・・	２次回路インピーダンスの漸進的減少によるもの［２００６．０１］	by progressive reduction of impedance in secondary circuit	509
H02P   1/36	・・・・	インピーダンスが液体抵抗であるもの［２００６．０１］	the impedance being a liquid resistance	317
H02P   1/38	・・・	極数変換によるもの［２００６．０１］	by pole-changing	109
H02P   1/40	・・・	正逆回転方向のどちらかにおけるもの［２００６．０１］	in either direction of rotation	903
H02P   1/42	・・	１個の独立した単相誘導電動機を起動するためのもの［２００６．０１］	for starting an individual single-phase induction motor	2159
H02P   1/44	・・・	コンデンサ分相によるもの［２００６．０１］	by phase-splitting with a capacitor	1356
H02P   1/46	・・	１個の独立した同期電動機を起動するためのもの［２００６．０１］	for starting an individual synchronous motor	1503
H02P   1/48	・・・	極数変換によるもの［２００６．０１］	by pole-changing	38
H02P   1/50	・・・	非同期から同期運転への切り換えによるもの（Ｈ０２Ｐ１／４８が優先）［２００６．０１］	by changing over from asynchronous to synchronous operation(<b>H02P1/48</b> takes precedence)	612
H02P   1/52	・・・	電動機に供給する周波数の漸進的増加によるもの［２００６．０１］	by progressive increase of frequency of supply to motor	597
H02P   1/54	・・	２以上の電動機を起動するためのもの［２００６．０１］	for starting two or more dynamo-electric motors	1019
H02P   1/56	・・・	同時的なもの［２００６．０１］	simultaneously	331
H02P   1/58	・・・	順次的なもの［２００６．０１］	sequentially	942
H02P   3/00		電動機，発電機または回転変換機を停止または減速するための装置（電子整流子を有する同期電動機の停止Ｈ０２Ｐ６／２４；ステップ回転する電動機の停止Ｈ０２Ｐ８／２４；ベクトル制御Ｈ０２Ｐ２１／００）［２００６．０１］	Arrangements for stopping or slowing electric motors, generators, or dynamo-electric converters(stopping of synchronous motors with electronic commutators <b>H02P6/24</b>; stopping dynamo-electric motors rotating step by step <b>H02P8/24</b>; vector control <b>H02P21/00</b>)	2084
H02P   3/02	・	細部［２００６．０１］	Details	786
H02P   3/04	・・	別体の制動機，例．摩擦制動機または渦電流制動機，により停止または減速するための手段［２００６．０１］	Means for stopping or slowing by a separate brake, e.g. friction brake or eddy-current brake	1406
H02P   3/06	・	１個の電動機または回転変換機の停止または減速のためのもの［２００６．０１］	for stopping or slowing an individual dynamo-electric motor or dynamo-electric converter	2947
H02P   3/08	・・	直流電動機の停止または減速のためのもの［２００６．０１］	for stopping or slowing a DC motor	2408
H02P   3/10	・・・	給電接続の反転によるもの［２００６．０１］	by reversal of supply connections	551
H02P   3/12	・・・	短絡または抵抗制動によるもの［２００６．０１］	by short-circuit or resistive braking	2208
H02P   3/14	・・・	回生制動によるもの［２００６．０１］	by regenerative braking	1979
H02P   3/16	・・・	電気的および機械的な制動の組み合わせによるもの［２００６．０１］	by combined electrical and mechanical braking	228
H02P   3/18	・・	交流電動機の停止または減速のためのもの［２００６．０１］	for stopping or slowing an AC motor	3926
H02P   3/20	・・・	電動機への接続の相順反転によるもの［２００６．０１］	by reversal of phase sequence of connections to the motor	514
H02P   3/22	・・・	短絡または抵抗制動によるもの［２００６．０１］	by short-circuit or resistive braking	1993
H02P   3/24	・・・	電動機への直流供給によるもの［２００６．０１］	by applying DC to the motor	1918
H02P   3/26	・・・	電気的および機械的な制動の組み合わせによるもの［２００６．０１］	by combined electrical and mechanical braking	373
H02P   4/00		２以上の異なる電力供給に接続可能な電動機の速度またはトルクを調整または制御するために特に適合した装置（ベクトル制御Ｈ０２Ｐ２１／００）［２００６．０１］	Arrangements specially adapted for regulating or controlling the speed or torque of electric motors that can be connected to two or more different electric power supplies(vector control <b>H02P21/00</b>)	875
H02P   5/00		２以上の電動機の速度またはトルクの調整または制御に特に適した装置（Ｈ０２Ｐ６／０４，Ｈ０２Ｐ８／４０が優先）［１，８，２０１６．０１］	Arrangements specially adapted for regulating or controlling the speed or torque of two or more electric motors(<b>H02P6/04</b>, <b>H02P8/40</b> take precedence)	4521
H02P   5/46	・	互いに関連する２以上の電動機の速度を調整するためのもの［２００６．０１］	for speed regulation of two or more dynamo-electric motors in relation to one another	4405
H02P   5/48	・・	速度に相当する機械的特性値の比較によるもの［２０１６．０１］	by comparing mechanical values representing the speeds	388
H02P   5/485	・・・	２つの電動機の差動運動を用いるもの，例．ディファレンシャルギアを用いるもの［２０１６．０１］	using differential movement of the two motors, e.g. using differential gearboxes	170
H02P   5/49	・・・	電気的接触の断続的な開閉によるもの［２０１６．０１］	by intermittently closing or opening electrical contacts	48
H02P   5/50	・・	速度に相当する電気的特性値の比較によるもの［２０１６．０１］	by comparing electrical values representing the speeds	1951
H02P   5/505	・・・	均等化線，例．第１および第２の電動機の回転子および固定子の線図，を用いるもの［２０１６．０１］	using equalising lines, e.g. rotor and stator lines of first and second motors	44
H02P   5/51	・・・	正比例制御［２０１６．０１］	Direct ratio control	188
H02P   5/52	・・	相対的な角度変位の付加的な制御［２０１６．０１］	additionally providing control of relative angular displacement	879
H02P   5/54	・・・	機械的手段による電動機間の速度と位置の比較［２０１６．０１］	Speed and position comparison between the motors by mechanical means	267
H02P   5/56	・・・	電気的手段による電動機間の速度と位置の比較［２０１６．０１］	Speed and position comparison between the motors by electrical means	273
H02P   5/60	・	直流および交流電動機の組合せを制御するもの（Ｈ０２Ｐ５／４６が優先）［２００６．０１］	controlling combinations of DC and AC dynamo-electric motors(<b>H02P5/46</b> takes precedence)	233
H02P   5/68	・	２以上の直流電動機を制御するもの（Ｈ０２Ｐ５／４６，Ｈ０２Ｐ５／６０が優先）［２００６．０１］	controlling two or more DC dynamo-electric motors(<b>H02P5/46</b>, <b>H02P5/60</b> take precedence)	2168
H02P   5/685	・・	電気的に直列接続されたもの，すなわち，同一の電流が流れるもの［２００６．０１］	electrically connected in series, i.e. carrying the same current	213
H02P   5/69	・・	伝動装置によって機械的に結合されたもの［２００６．０１］	mechanically coupled by gearing	190
H02P   5/695	・・・	差動伝動装置［２００６．０１］	Differential gearing	97
H02P   5/74	・	２以上の交流電動機を制御するもの（Ｈ０２Ｐ５／４６，Ｈ０２Ｐ５／６０が優先）［２００６．０１］	controlling two or more AC dynamo-electric motors(<b>H02P5/46</b>, <b>H02P5/60</b> take precedence)	4618
H02P   5/747	・・	伝動装置によって機械的に結合されたもの［２００６．０１］	mechanically coupled by gearing	370
H02P   5/753	・・・	差動伝動装置［２００６．０１］	Differential gearing	96
H02P   6/00		回転子の位置に依存する電子整流子を用いる同期電動機または他の電動機を制御するための装置；そのための電子整流子（ベクトル制御Ｈ０２Ｐ２１／００）［２０１６．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループＨ０２Ｐ６／２６がグループＨ０２Ｐ６／０４〜Ｈ０２Ｐ６／２４およびＨ０２Ｐ６／２８〜Ｈ０２Ｐ６／３４に優先	Arrangements for controlling synchronous motors or other dynamo-electric motors using electronic commutation dependent on the rotor position; Electronic commutators therefor(vector control <b>H02P21/00</b>);<br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>Group <b>H02P6/26</b> takes precedence over groups <b>H02P6/04 to H02P6/24</b>  and <b>H02P6/28 to H02P6/34</b> .  </li></ul>	4458
H02P   6/04	・	二つ以上の電動機の速度またはトルクを制御または調整するための装置（Ｈ０２Ｐ６／１０が優先）［２０１６．０１］	Arrangements for controlling or regulating the speed or torque of more than one motor(<b>H02P6/10</b> takes precedence)	1616
H02P   6/06	・	電動機の速度を調整するために電動機の速度が測定されそれが与えられた物理量と比較される単一の電動機の速度を調整するための装置［２００６．０１］	Arrangements for speed regulation of a single motor wherein the motor speed is measured and compared with a given physical value so as to adjust the motor speed	12337
H02P   6/08	・	単一の電動機の速度またはトルクを制御するための装置（Ｈ０２Ｐ６／１０，Ｈ０２Ｐ６／２８が優先）［６，２０１６．０１］	Arrangements for controlling the speed or torque of a single motor(<b>H02P6/10</b>, <b>H02P6/28</b> take precedence)	17588
H02P   6/10	・	トルクリップルを制御するための装置，例．減少したトルクリップルを提供するもの［２００６．０１］	Arrangements for controlling torque ripple, e.g. providing reduced torque ripple	3440
H02P   6/12	・	整流の監視；整流故障の表示［２００６．０１］	Monitoring commutation; Providing indication of commutation failure	2886
H02P   6/14	・	電子整流子［２０１６．０１］	Electronic commutators	2107
H02P   6/15	・・	転流時間の制御［２０１６．０１］	Controlling commutation time	1205
H02P   6/16	・・	位置を検知するための回路装置［２０１６．０１］	Circuit arrangements for detecting position	7759
H02P   6/17	・・・	かつ速度情報を作成するためのものであるもの［２０１６．０１］	and for generating speed information	3377
H02P   6/18	・・・	別体の位置検知素子を有しないもの［２０１６．０１］	without separate position detecting elements	6094
H02P   6/182	・・・・	巻線の逆起電力を用いるもの［２０１６．０１］	using back-emf in windings	4875
H02P   6/185	・・・・	インダクタンスの検出，例．パルス励起，を用いるもの［２０１６．０１］	using inductance sensing, e.g. pulse excitation	535
H02P   6/20	・	起動するための装置（Ｈ０２Ｐ６／０８が優先）［２０１６．０１］	Arrangements for starting(<b>H02P6/08</b> takes precedence)	2631
H02P   6/21	・・	開ループ起動［２０１６．０１］	Open loop start	900
H02P   6/22	・・	選択した回転方向へのもの［２００６．０１］	in a selected direction of rotation	902
H02P   6/24	・	停止するための装置［２００６．０１］	Arrangements for stopping	1945
H02P   6/26	・	単相電動機を制御するための装置［２０１６．０１］	Arrangements for controlling single phase motors	726
H02P   6/28	・	電流を制御するための装置（Ｈ０２Ｐ６／１０が優先）［２０１６．０１］	Arrangements for controlling current(<b>H02P6/10</b> takes precedence)	4788
H02P   6/30	・	回転方向を制御するための装置（Ｈ０２Ｐ６／２２が優先）［２０１６．０１］	Arrangements for controlling the direction of rotation(<b>H02P6/22</b> takes precedence)	692
H02P   6/32	・	巻線界磁電動機，例．励起コイルのある電動機，を制御するための装置［２０１６．０１］	Arrangements for controlling wound field motors, e.g. motors with exciter coils	514
H02P   6/34	・	制御のためのモデリングまたはシミュレーション［２０１６．０１］	 Modelling or simulation for control purposes	1150
H02P   7/00		直流電動機の速度またはトルクを調整または制御するための装置［２０１６．０１］	Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors	9520
H02P   7/02	・	直流電動機がリニアタイプであるもの［２０１６．０１］	the DC motors being of the linear type	202
H02P   7/025	・・	直流電動機が移動コイルタイプであるもの，例．ボイスコイルモータ［２０１６．０１］	the DC motors being of the moving coil type, e.g. voice coil motors	200
H02P   7/03	・	直流電動機の回転方向の制御のためのもの［２０１６．０１］	for controlling the direction of rotation of DC motors	2235
H02P   7/06	・	界磁または電機子の電流の変化による１個の独立した直流電動機の調整または制御のためのもの［２００６．０１］	for regulating or controlling an individual DC dynamo-electric motor by varying field or armature current	6972
H02P   7/08	・・	補助動力なしの手動制御によるもの［２００６．０１］	by manual control without auxiliary power	195
H02P   7/10	・・・	電動機界磁のみについてのもの［２００６．０１］	of motor field only	98
H02P   7/12	・・・・	直巻から分巻励磁へまたはこの逆への界磁切り換え［２００６．０１］	Switching field from series to shunt excitation or <u>vice versa</u>	30
H02P   7/14	・・・	界磁制御をもつまたはもたない電機子に供給される電圧についてのもの［２００６．０１］	of voltage applied to the armature with or without control of field	265
H02P   7/18	・・	補助動力をもつ主幹制御によるもの［２００６．０１］	by master control with auxiliary power	626
H02P   7/20	・・・	継電器により電動機回路を制御する多位置開閉器，例．ドラム，を用いるもの（Ｈ０２Ｐ７／２４，Ｈ０２Ｐ７／３０が優先）［２００６．０１］	using multi-position switch, e.g. drum, controlling motor circuit by means of relays(<b>H02P7/24</b>, <b>H02P7/30</b> take precedence)	230
H02P   7/22	・・・	操作電動機で操作される多位置開閉器または操作電動機で操作される可変抵抗器により電動機回路を制御する多位置開閉器，例．ドラム，を用いるもの（Ｈ０２Ｐ７／２４，Ｈ０２Ｐ７／３０が優先）［２００６．０１］	using multi-position switch, e.g. drum, controlling motor circuit by means of pilot-motor-operated multi-position switch or pilot-motor-operated variable resistance(<b>H02P7/24</b>, <b>H02P7/30</b> take precedence)	60
H02P   7/24	・・・	放電管または半導体装置を用いるもの［２００６．０１］	using discharge tubes or semiconductor devices	207
H02P   7/26	・・・・	放電管を用いるもの［２００６．０１］	using discharge tubes	507
H02P   7/28	・・・・	半導体装置を用いるもの［２０１６．０１］	using semiconductor devices	2837
H02P   7/281	・・・・・	直流電動機が四象限で操作されるもの［２０１６．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループＨ０２Ｐ７／２８１がグループＨ０２Ｐ７／２８２〜Ｈ０２Ｐ７／２９８に優先する	the DC motor being operated in four quadrants; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>Group <b>H02P7/281</b> takes precedence over groups <b>H02P7/282 to H02P7/298</b> .</li></ul>	106
H02P   7/282	・・・・・	界磁電流のみを制御するもの［２０１６．０１］	controlling field supply only	610
H02P   7/285	・・・・・	電機子供給電圧のみを制御するもの［２０１６．０１］	controlling armature supply only	1006
H02P   7/288	・・・・・・	可変インピーダンスを用いるもの［２０１６．０１］	using variable impedance	2653
H02P   7/29	・・・・・・	パルス変調を用いるもの［２０１６．０１］	using pulse modulation	6477
H02P   7/291	・・・・・・・	二つの目標値間のオンオフ制御，例．ヒステリシスによる制御，をともなうもの［２０１６．０１］	with on-off control between two set points, e.g. controlling by hysteresis	436
H02P   7/292	・・・・・・	静止型変換器，例．交流から直流へのもの，を用いるもの［２０１６．０１］	using static converters, e.g. AC to DC	2394
H02P   7/293	・・・・・・・	位相制御を用いるもの（Ｈ０２Ｐ７／２９５が優先）［２０１６．０１］	using phase control(<b>H02P7/295</b> takes precedence)	519
H02P   7/295	・・・・・・・	電源および電動機と直列に１つのサイリスタまたは類似のものをもつ種類のもの［２０１６．０１］	of the kind having one thyristor or the like in series with the power supply and the motor	780
H02P   7/298	・・・・・	電機子および界磁電流を制御するもの［２０１６．０１］	controlling armature and field supplies	1571
H02P   7/30	・・・	制御可能な飽和度をもつ磁気装置，すなわち可飽和リアクトル，を用いるもの［２００６．０１］	using magnetic devices with controllable degree of saturation, i.e. transductors	243
H02P   7/32	・・・	電機子反作用で励磁される機械，例．メタダイン，アンプリダイン，ロートトロール，を用いるもの［２００６．０１］	using armature-reaction-excited machines, e.g. metadyne, amplidyne, rototrol	48
H02P   7/34	・・・	ワードレオナード装置を用いるもの［２０１６．０１］	using Ward-Leonard arrangements	1375
H02P   7/343	・・・・	発電機と電動機の両方の界磁が制御されるもの［２０１６．０１］	in which both generator and motor fields are controlled	17
H02P   7/347	・・・・	発電機の界磁のみが制御されるもの［２０１６．０１］	in which only the generator field is controlled	119
H02P   8/00		ステップ回転する電動機を制御するための装置［２００６．０１］	Arrangements for controlling dynamo-electric motors rotating step by step	6398
H02P   8/02	・	単相または二極階動電動機，例．ウオッチモータ，クロックモータ，に特に適合したもの［２００６．０１］	specially adapted for single-phase or bi-pole stepper motors, e.g. watch-motors, clock-motors	1008
H02P   8/04	・	起動装置［２００６．０１］	Arrangements for starting	322
H02P   8/06	・・	選択された回転方向へのもの［２００６．０１］	in selected direction of rotation	130
H02P   8/08	・・	起動前の位置の決定［２００６．０１］	Determining position before starting	325
H02P   8/10	・・	起動用のパルスの形成；起動時の電流の増加［２００６．０１］	Shaping pulses for starting; Boosting current during starting	377
H02P   8/12	・	電流の制御または安定［２００６．０１］	Control or stabilisation of current	2407
H02P   8/14	・	速度または速度とトルクを制御するための装置（Ｈ０２Ｐ８／１２，Ｈ０２Ｐ８／２２が優先）［２００６．０１］	Arrangements for controlling speed or speed and torque(<b>H02P8/12</b>, <b>H02P8/22</b> take precedence)	3498
H02P   8/16	・・	消費または供給されるエネルギーを減少させるもの［２００６．０１］	Reducing energy dissipated or supplied	382
H02P   8/18	・・	パルスの形成，例．トルクリップルを減少させるためのもの［２００６．０１］	Shaping of pulses, e.g. to reduce torque ripple	608
H02P   8/20	・・	正逆転運転に特徴のあるもの［２００６．０１］	characterised by bidirectional operation	568
H02P   8/22	・	ステップサイズの制御；中間のステップ，例．マイクロステップ［２００６．０１］	Control of step size; Intermediate stepping, e.g. microstepping	1363
H02P   8/24	・	停止するための装置（Ｈ０２Ｐ８／３２が優先）［２００６．０１］	Arrangements for stopping(<b>H02P8/32</b> take precedence)	454
H02P   8/26	・・	停止時に最終パルスを記憶するもの［２００６．０１］	Memorising final pulse when stopping	69
H02P   8/28	・・	停止時に電源を切るもの［２００６．０１］	Disconnecting power source when stopping	126
H02P   8/30	・・	停止時に位置を保持するもの［２００６．０１］	Holding position when stopped	412
H02P   8/32	・	行き過ぎ量または振動を減少するもの，例．ダンピング［２００６．０１］	Reducing overshoot or oscillation, e.g. damping	1063
H02P   8/34	・	動作を監視するもの（Ｈ０２Ｐ８／３６が優先）［２００６．０１］	Monitoring operation(<b>H02P8/36</b> takes precedence)	581
H02P   8/36	・	故障，例．過熱または脱調，に対する保護；故障の表示［２００６．０１］	Protection against faults, e.g. against overheating or step-out; Indicating faults	676
H02P   8/38	・・	故障が脱調であるもの［２００６．０１］	the fault being step-out	1420
H02P   8/40	・	二つ以上の階動電動機の制御に特に適合したもの［２００６．０１］	Special adaptations for controlling two or more stepping motors	1003
H02P   8/42	・	階動動作をするように運転される非階動電動機に特徴のあるもの［２００６．０１］	characterised by non-stepper motors being operated step by step	165
H02P   9/00		所望の出力を得る目的で発電機を制御するための装置［２００６．０１］	Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output	9732
H02P   9/02	・	細部［２００６．０１］	Details	1694
H02P   9/04	・	非電気的な原動機からもたらされ発電機の電気的な出力値に依存する制御［２００６．０１］	Control effected upon non-electric prime mover and dependent upon electric output value of the generator	9845
H02P   9/06	・	クラッチまたは他の機械的な動力伝達手段からもたらされ発電機の電気的な出力値に依存する制御［２００６．０１］	Control effected upon clutch or other mechanical power transmission means and dependent upon electric output value of the generator	799
H02P   9/08	・	駆動装置の起動時または停止時の発電機回路の制御，例．初期励磁のためのもの［２００６．０１］	Control of generator circuit during starting or stopping of driving means, e.g. for initiating excitation	1958
H02P   9/10	・	過負荷または過渡時，例．突然の負荷投入，突然の負荷解放，突然の負荷変化，の悪影響を減少するために発電機の励磁回路からもたらされる制御［２００６．０１］	Control effected upon generator excitation circuit to reduce harmful effects of overloads or transients, e.g. sudden application of load, sudden removal of load, sudden change of load	3185
H02P   9/12	・・	消磁のためのもの；残留磁気の影響を減少するためのもの；磁極の反転防止のためのもの［２００６．０１］	for demagnetising; for reducing effects of remanence; for preventing pole reversal	573
H02P   9/14	・	界磁の変化によるもの（Ｈ０２Ｐ９／０８，Ｈ０２Ｐ９／１０が優先）［２００６．０１］	by variation of field(<b>H02P9/08</b>, <b>H02P9/10</b> take precedence)	5166
H02P   9/16	・・	界磁回路のオーミック抵抗の変化によるもの，段階的に回路に入切する抵抗を用いるもの［２００６．０１］	due to variation of ohmic resistance in field circuit, using resistances switched in or out of circuit step by step	140
H02P   9/18	・・・	入切がサーボモータ，測定器または継電器により起動されるもの［２００６．０１］	the switching being caused by a servomotor, measuring instrument, or relay	385
H02P   9/20	・・	連続的に変化するオーミック抵抗の変化によるもの［２００６．０１］	due to variation of continuously-variable ohmic resistance	150
H02P   9/22	・・・	カーボンパイル抵抗を備えるもの［２００６．０１］	comprising carbon pile resistance	405
H02P   9/24	・・	断続的に動作する接点の開閉時間比の変化によるもの，例．チリル調整器を用いるもの［２００６．０１］	due to variation of make-to-break ratio of intermittently-operating contacts, e.g. using Tirrill regulator	781
H02P   9/26	・・	放電管または半導体装置を用いるもの（Ｈ０２Ｐ９／３４が優先）［２００６．０１］	using discharge tubes or semiconductor devices(<b>H02P9/34</b> takes precedence)	407
H02P   9/28	・・・	放電管を用いるもの［２００６．０１］	using discharge tubes	29
H02P   9/30	・・・	半導体装置を用いるもの［２００６．０１］	using semiconductor devices	5477
H02P   9/32	・・	制御可能な飽和度をもつ磁気装置を用いるもの（Ｈ０２Ｐ９／３４が優先）［２００６．０１］	using magnetic devices with controllable degree of saturation(<b>H02P9/34</b> takes precedence)	349
H02P   9/34	・・	制御された放電管または制御された半導体装置と組み合わせた制御可能な飽和度をもつ磁気装置を用いるもの［２００６．０１］	using magnetic devices with controllable degree of saturation in combination with controlled discharge tube or controlled semiconductor device	162
H02P   9/36	・・	電機子反作用電機を用いるもの［２００６．０１］	using armature-reaction-excited machines	416
H02P   9/38	・・	発電機の出力電圧と出力電流の両方の整流から引き出される電流による自己励磁［２００６．０１］	Self-excitation by current derived from rectification of both output voltage and output current of generator	880
H02P   9/40	・	発電器の磁気回路のリラクタンスの変化によるもの［２００６．０１］	by variation of reluctance of magnetic circuit of generator	181
H02P   9/42	・	発電機の速度を変えずに所望の周波数を得るためのもの［２００６．０１］	to obtain desired frequency without varying speed of the generator	847
H02P   9/44	・	周波数と電圧の予め決められた関係，例．一定の比率，への制御［２００６．０１］	Control of frequency and voltage in predetermined relation, e.g. constant ratio	334
H02P   9/46	・	コンデンサの容量変化による非同期発電機の制御［２００６．０１］	Control of asynchronous generator by variation of capacitor	227
H02P   9/48	・	発電機，例．車両に搭載されたもの，の速度変動時に一定の出力値を得るための装置（Ｈ０２Ｐ９／０４〜Ｈ０２Ｐ９／４６が優先）［２００６．０１］	Arrangements for obtaining a constant output value at varying speed of the generator, e.g. on vehicle(<b>H02P9/04 to H02P9/46</b>  take precedence)	1992
H02P  11/00		回転変換機を制御するための装置［２００６．０１］	Arrangements for controlling dynamo-electric converters	571
H02P  11/04	・	直流を出力する回転変換機の制御のためのもの［２００６．０１］	for controlling dynamo-electric converters having a DC output	107
H02P  11/06	・	交流を出力する回転変換機の制御のためのもの［２００６．０１］	for controlling dynamo-electric converters having an AC output	571
H02P  13/00		所望出力を得るために変圧器，リアクトルまたはチョークコイル，を制御するための装置［２００６．０１］	Arrangements for controlling transformers, reactors or choke coils, for the purpose of obtaining a desired output	1144
H02P  13/06	・	タップ切り換えによるもの；巻線の相互接続の再配列によるもの［２００６．０１］	by tap-changing; by rearranging interconnections of windings	1032
H02P  13/08	・	巻線に沿う摺動集電子によるもの［２００６．０１］	by sliding current collector along winding	84
H02P  13/10	・	可動の鉄心，コイル巻線またはシールドによるもの，例．誘導電圧調整器によるもの［２００６．０１］	by moving core, coil winding, or shield, e.g. by induction regulator	82
H02P  13/12	・	磁気バイアスを変えることによるもの［２００６．０１］	by varying magnetic bias	136
H02P  15/00		電動ブレーキまたは電動クラッチを制御するための装置（ベクトル制御Ｈ０２Ｐ２１／００）［２００６．０１］	Arrangements for controlling dynamo-electric brakes or clutches(vector control <b>H02P21/00</b>)	1325
H02P  15/02	・	ブレーキとクラッチの連動制御［２００６．０１］	Conjoint control of brakes and clutches	67
H02P  17/00		電動歯車を制御するための装置（ベクトル制御Ｈ０２Ｐ２１／００）［２００６．０１］	Arrangements for controlling dynamo-electric gears(vector control <b>H02P21/00</b>)	246
H02P  21/00		ベクトル制御による電機の制御装置または制御方法，例．磁界オリエンテーション制御によるもの［６，８，２０１６．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループに分類するとき，制御される電動機の種類により制御方法が特徴付けられるなら，グループ２５／００にも分類するべきである。［８，２０１６．０１］このグループに分類するとき，制御される電動機の供給する電圧の種類により制御方法が特徴付けられるなら，グループ２７／００にも分類するべきである。［８，２０１６．０１］	Arrangements or methods for the control of electric machines by vector control, e.g. by control of field orientation; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>When classifying in this group, classification should also be made in group <b>H02P25/00</b> when the method of control is characterised by the kind of motor being controlled. </li><li>When classifying in this group, classification should also be made in group <b>H02P27/00</b> when the method of control is characterised by the kind of supply voltage of the motor being controlled.  </li></ul>	14330
H02P  21/02	・	低負荷時に効率を最適化することに特に適合したもの［２００６．０１］	specially adapted for optimising the efficiency at low load	306
H02P  21/04	・	非常に遅い速度に特に適合したもの［２００６．０１］	specially adapted for very low speeds	1374
H02P  21/05	・	電動機の振動の抑制，例．ハンチングの低減，に特に適合したもの［２００６．０１］	specially adapted for damping motor oscillations, e.g. for reducing hunting	4342
H02P  21/06	・	回転子の位置または回転子の速度センサの使用をともなう回転子磁束に基づく制御［２０１６．０１］	Rotor flux based control involving the use of rotor position or rotor speed sensors	1283
H02P  21/08	・・	間接的な磁界オリエンテーション制御；回転子磁束フィードフォワード制御［２０１６．０１］	Indirect field-oriented control; Rotor flux feed-forward control	371
H02P  21/09	・・・	すべり周波数と速度に比例した周波数の加算による回転子電圧方程式に基づく磁界位相角の算出［２０１６．０１］	Field phase angle calculation based on rotor voltage equation by adding slip frequency and speed proportional frequency	120
H02P  21/10	・・	直接的な磁界オリエンテーション制御；回転子磁束フィードバック制御［８，２０１６．０１］	Direct field-oriented control; Rotor flux feed-back control	293
H02P  21/12	・	回転子の位置または回転子の速度センサの使用をともなう固定子磁束に基づく制御［２０１６．０１］	Stator flux based control involving the use of rotor position or rotor speed sensors	741
H02P  21/13	・	オブザーバ制御，例．ルーエンバーガ観測器またはカルマンフィルタを用いるもの［２００６．０１］	Observer control, e.g. using Luenberger observers or Kalman filters	3480
H02P  21/14	・	機械パラメータ，例．磁束，電流または電圧，の推定または適合［２０１６．０１］	Estimation or adaptation of machine parameters, e.g. flux, current or voltage	9386
H02P  21/16	・・	定数，例．回転子時定数，の推定［２０１６．０１］	Estimation of constants, e.g. the rotor time constant	741
H02P  21/18	・・	位置または速度の推定［２０１６．０１］	Estimation of position or speed	7964
H02P  21/20	・・	トルクの推定［２０１６．０１］	Estimation of torque	1666
H02P  21/22	・	電流の制御，例．電流制御ループを用いるもの［２０１６．０１］	Current control, e.g. using a current control loop	12187
H02P  21/24	・	回転子の位置または回転子の速度センサの使用をともなわないベクトル制御［２０１６．０１］	Vector control not involving the use of rotor position or rotor speed sensors	3533
H02P  21/26	・・	回転子磁束に基づく制御［２０１６．０１］	Rotor flux based control	604
H02P  21/28	・・	固定子磁束に基づく制御［２０１６．０１］	Stator flux based control	1028
H02P  21/30	・・・	直接トルク制御［ＤＴＣ］または磁界加速法［ＦＡＭ］［２０１６．０１］	Direct torque control [DTC] or field acceleration method [FAM]	448
H02P  21/32	・・	回転子の初期位置を決定するもの（Ｈ０２Ｐ２１／３４が優先）［２０１６．０１］	Determining the initial rotor position(<b>H02P21/34</b> takes precedence)	503
H02P  21/34	・	起動するための装置［２０１６．０１］	Arrangements for starting	2119
H02P  21/36	・	制動または減速するための装置；四象限制御［２０１６．０１］	Arrangements for braking or slowing; Four quadrant control	1786
H02P  23/00		ベクトル制御以外の制御方法に特徴のある交流電動機を制御するための装置または方法［２０１６．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループに分類するとき，グループＨ０２Ｐ２１／００，Ｈ０２Ｐ２５／００またはＨ０２Ｐ２７／００にも関連する主題事項は，それが適切なときは何時でもそれらのグループにも分類する。	Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by a control method other than vector control; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>When classifying in this group, subject matter also relating to groups <b>H02P21/00</b>, <b>H02P25/00</b> or <b>H02P27/00</b> is further classified in those groups whenever appropriate.   </li></ul>	10121
H02P  23/02	・	低負荷時に効率を最適化することに特に適合したもの［２００６．０１］	specially adapted for optimising the efficiency at low load	413
H02P  23/03	・	非常に遅い速度に特に適合したもの［２００６．０１］	specially adapted for very low speeds	1296
H02P  23/04	・	電動機の振動の抑制，例．ハンチングの低減，に特に適合したもの［２００６．０１］	specially adapted for damping motor oscillations, e.g. for reducing hunting	3074
H02P  23/06	・	電動機を四象限制御するもの［２０１６．０１］	Controlling the motor in four quadrants	412
H02P  23/07	・・	多相または単相の非同期誘導電動機［２０１６．０１］	Polyphase or monophase asynchronous induction motors	5005
H02P  23/08	・	すべり周波数に基づき制御するもの，例．すべり周波数と速度に比例する周波数を加算するもの［２００６．０１］	Controlling based on slip frequency, e.g. adding slip frequency and speed proportional frequency	1107
H02P  23/10	・	直流電流を加えることにより制御するもの［２００６．０１］	Controlling by adding a DC current	206
H02P  23/12	・	オブザーバ制御，例．ルーエンバーガ観測器またはカルマンフィルタを用いるもの［２００６．０１］	Observer control, e.g. using Luenberger observers or Kalman filters	910
H02P  23/14	・	電動機パラメータ，例．回転子時定数，磁束，速度，電流または電圧，の推定または適合［２００６．０１］	Estimation or adaptation of motor parameters, e.g. rotor time constant, flux, speed, current or voltage	6159
H02P  23/16	・	１つの軸の角速度の制御（Ｈ０２Ｐ２３／１８が優先）［２０１６．０１］	Controlling the angular speed of one shaft(<b>H02P23/18</b> takes precedence)	3720
H02P  23/18	・	角度位置または位相を用いた角速度の制御［２０１６．０１］	Controlling the angular speed together with angular position or phase	728
H02P  23/20	・	加速または減速の制御［２０１６．０１］	Controlling the acceleration or deceleration	1082
H02P  23/22	・	基準発振器，速度比例パルス数のフィードバックおよびデジタルコンパレータを用いた速度のデジタル制御［２０１６．０１］	Controlling the speed digitally using a reference oscillator, a speed proportional pulse rate feedback and a digital comparator	160
H02P  23/24	・	方向，例．時計回りまたは反時計回り，の制御［２０１６．０１］	Controlling the direction, e.g. clockwise or counterclockwise	1700
H02P  23/26	・	力率の制御［ＰＦＣ］［２０１６．０１］	Power factor control [PFC]	805
H02P  23/28	・	直流電源に接続されたスイッチのスイッチ周波数及び電動機の位相を変えることによる電動機の制御［２０１６．０１］	Controlling the motor by varying the switching frequency of switches connected to a DC supply and the motor phases	291
H02P  23/30	・	直接トルク制御［ＤＴＣ］また磁界加速法［ＦＡＭ］［２０１６．０１］	Direct torque control [DTC] or field acceleration method [FAM]	197
H02P  25/00		交流電動機の種類または構造的な細部に特徴のある交流電動機の制御のための装置または方法［２００６．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループに分類するとき，グループＨ０２Ｐ２１／００，Ｈ０２Ｐ２３／００またはＨ０２Ｐ２７／００にも関連する主題事項は，それが適切なときは何時でもそれらのグループにも分類する。［２００６．０１］	Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of AC motor or by structural details; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>When classifying in this group, subject matter also relating to groups <b>H02P21/00</b>, <b>H02P23/00</b> or <b>H02P27/00</b> is further classified in those groups whenever appropriate.   </li></ul>	717
H02P  25/02	・	電動機の種類に特徴のあるもの［２０１６．０１］	characterised by the kind of motor	2990
H02P  25/022	・・	同期電動機（Ｈ０２Ｐ２５／０６４が優先）［２０１６．０１］	Synchronous motors(<b>H02P25/064</b> takes precedence)	5508
H02P  25/024	・・・	供給周波数により制御されるもの［２０１６．０１］	controlled by supply frequency	1409
H02P  25/026	・・・・	それにより回転子位置を検出するもの［２０１６．０１］	thereby detecting the rotor position	1639
H02P  25/028	・・・	四象限制御をともなうもの［２０１６．０１］	with four quadrant control	50
H02P  25/03	・・・	ブラシレス励起をともなうもの［２０１６．０１］	with brushless excitation	587
H02P  25/032	・・	往復，揺動または振動モータ［２０１６．０１］	Reciprocating, oscillating or vibrating motors	476
H02P  25/034	・・・	ボイスコイルモータ（直流により駆動されるボイスコイルモータＨ０２Ｐ７／０２５）［２０１６．０１］	Voice coil motors(voice coil motors driven by DC <b>H02P7/025</b>)	391
H02P  25/04	・・	単相モータ，例．コンデンサモータ［２００６．０１］	Single phase motors, e.g. capacitor motors	4273
H02P  25/06	・・	リニアモータ［２０１６．０１］	Linear motors	3883
H02P  25/062	・・・	誘導タイプのもの［２０１６．０１］	of the induction type	331
H02P  25/064	・・・	同期タイプのもの［２０１６．０１］	of the synchronous type	877
H02P  25/066	・・・・	ステップタイプのもの［２０１６．０１］	of the stepping type	94
H02P  25/08	・・	リラクタンスモータ［２０１６．０１］	Reluctance motors	2647
H02P  25/083	・・・	１つのコイルから次のコイルまでの切換速度を増加するための装置［２０１６．０１］	Arrangements for increasing the switching speed from one coil to the next one	21
H02P  25/086	・・・	整流［２０１６．０１］	Commutation	86
H02P  25/089	・・・・	センサレス制御（直接トルク制御Ｈ０２Ｐ２３／３０）［２０１６．０１］	Sensorless control(direct torque control <b>H02P23/30</b>)	190
H02P  25/092	・・・	リラクタンスモータの制御のために特に適合した変換器［２０１６．０１］	Converters specially adapted for controlling reluctance motors	595
H02P  25/098	・・・	トルクリップルを減少するための装置［２０１６．０１］	Arrangements for reducing torque ripple	1187
H02P  25/10	・・	整流子電動機，例．斥力電動機［２００６．０１］	Commutator motors, e.g. repulsion motors	1730
H02P  25/12	・・・	移動可能なブラシを有するもの［２００６．０１］	with shiftable brushes	96
H02P  25/14	・・・	ユニバーサルモータ（Ｈ０２Ｐ２５／１２が優先）［２００６．０１］	Universal motors(<b>H02P25/12</b> takes precedence)	713
H02P  25/16	・	回路配置または配線の種類に特徴のあるもの［２００６．０１］	characterised by the circuit arrangement or by the kind of wiring	2609
H02P  25/18	・・	巻線を切換える装置を有するもの，例．機械的開閉器または継電器を有するもの［２００６．０１］	with arrangements for switching the windings, e.g. with mechanical switches or relays	2608
H02P  25/20	・・・	極数変換のためのもの［２００６．０１］	for pole-changing	569
H02P  25/22	・・	多相巻線；４相以上の巻き線［２００６．０１］	Multiple windings; Windings for more than three phases	2013
H02P  25/24	・・	固定子または回転子回路における可変インピーダンス［２００６．０１］	Variable impedance in stator or rotor circuit	276
H02P  25/26	・・・	２次インピーダンスを制御するための装置を有するもの［２００６．０１］	with arrangements for controlling secondary impedance	406
H02P  25/28	・・	制御可能な飽和度をもつ磁気装置，例．可飽和リアクトル，を用いるもの［２００６．０１］	using magnetic devices with controllable degree of saturation, e.g. transductors	182
H02P  25/30	・・	電動機がその電動機に給電する交流発電機の制御により制御されるもの［２００６．０１］	the motor being controlled by a control effected upon an AC generator supplying it	107
H02P  25/32	・・	放電管を用いるもの［２００６．０１］	using discharge tubes	180
H02P  27/00		供給電圧の種類に特徴のある交流電動機を制御するための装置または方法（２以上の電動機のものＨ０２Ｐ５／００；電子整流子を有する同期電動機のものＨ０２Ｐ６／００；直流電動機のものＨ０２Ｐ７／００；ステッピングモータのものＨ０２Ｐ８／００）［２００６．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループに分類するとき，グループＨ０２Ｐ２１／００，Ｈ０２Ｐ２３／００またはＨ０２Ｐ２５／００にも関連する主題事項は，それが適切なときは何時でもそれらのグループにも分類する。［２００６．０１］	Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage(of two or more motors <b>H02P5/00</b>; of synchronous motors with electronic commutators <b>H02P6/00</b>; of DC motors <b>H02P7/00</b>; of stepping motors <b>H02P8/00</b>);<br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>When classifying in this group, subject matter also relating to groups <b>H02P21/00</b>, <b>H02P23/00</b> or <b>H02P25/00</b> is further classified in those groups whenever appropriate.   </li></ul>	1524
H02P  27/02	・	一定の周波数および可変振幅を有する供給電圧を用いるもの［２０１６．０１］	using supply voltage with constant frequency and variable amplitude	3302
H02P  27/024	・・	回転子回路のみまたは固定子回路のみのために交流電源を用いるもの［２０１６．０１］	using AC supply for only the rotor circuit or only the stator circuit	43
H02P  27/04	・	可変周波数の供給電圧，例．インバータまたはコンバータ供給電圧，を用いるもの［２０１６．０１］	using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage	12031
H02P  27/048	・・	回転子回路のみまたは固定子回路のみのために交流電源を用いるもの［２０１６．０１］	using AC supply for only the rotor circuit or only the stator circuit	134
H02P  27/05	・・	回転子および固定子回路の双方に交流が供給され，少なくとも一方の回路へ供給される周波数が可変である交流電源を用いるもの［２００６．０１］	using AC supply for both the rotor and the stator circuits, the frequency of supply to at least one circuit being variable	995
H02P  27/06	・・	直流−交流コンバータまたはインバータを用いるもの（Ｈ０２Ｐ２７／０５が優先）［２００６．０１］	using DC to AC converters or inverters(<b>H02P27/05</b> takes precedence)	24175
H02P  27/08	・・・	パルス幅変調をともなうもの［２００６．０１］	with pulse width modulation	15679
H02P  27/10	・・・・	バングバング制御を用いるもの［２００６．０１］	using bang-bang controllers	77
H02P  27/12	・・・・	円または閉曲線上において磁束ベクトル，電流ベクトルまたは電圧ベクトルの誘導によるパルスの形成，例．直接トルク制御のためのもの［２００６．０１］	pulsing by guiding the flux vector, current vector or voltage vector on a circle or a closed curve, e.g. for direct torque control	2270
H02P  27/14	・・・・	３レベル以上の電圧の出力をともなうもの［２００６．０１］	with three or more levels of voltage	250
H02P  27/16	・・	直流への中間変換をともなわない交流−交流変換器を用いるもの（Ｈ０２Ｐ２７／０５が優先）［２００６．０１］	using AC to AC converters without intermediate conversion to DC(<b>H02P27/05</b> takes precedence)	996
H02P  27/18	・・・	半波を除くことにより周波数を変化させるもの［２００６．０１］	varying the frequency by omitting half waves	70
H02P  29/00		交流電動機および直流電動機双方に適した，電動機を調整または制御するための装置（電動機を起動するための装置Ｈ０２Ｐ１／００；電動機を停止または減速するための装置Ｈ０２Ｐ３／００；２以上の異なる電力源に接続可能な電動機の制御Ｈ０２Ｐ４／００；２以上の電動機の速度またはトルクの調整または制御Ｈ０２Ｐ５／００；ベクトル制御Ｈ０２Ｐ２１／００）［２０１６．０１］	Arrangements for regulating or controlling electric motors, appropriate for both AC and DC motors(arrangements for starting electric motors <b>H02P1/00</b>; arrangements for stopping or slowing electric motors <b>H02P3/00</b>; control of motors that can be connected to two or more different electric power supplies <b>H02P4/00</b>; regulating or controlling the speed or torque of two or more electric motors <b>H02P5/00</b>; vector control <b>H02P21/00</b>)	20027
H02P  29/02	・	電力供給を自動遮断せずに過負荷に対して保護するもの（ステッピングモータの故障に対する保護Ｈ０２Ｐ８／３６）［２０１６．０１］	Providing protection against overload without automatic interruption of supply(protection against faults of stepper motors <b>H02P8/36</b>)	2849
H02P  29/024	・・	故障状態，例．短絡，回転子の拘束，開路または負荷喪失，を検出するもの［２０１６．０１］	Detecting a fault condition, e.g. short circuit, locked rotor, open circuit or loss of load	4269
H02P  29/028	・・・	電動機が故障状態であるにもかかわらず運転を継続するもの，例．故障を排除，補償または故障を救済するもの［２０１６．０１］	the motor continuing operation despite the fault condition, e.g. eliminating, compensating for or remedying the fault	2085
H02P  29/032	・・	電動機への損傷を予防するもの，例．異なる駆動状態それぞれに独立した電流制限値を設定するもの［２０１６．０１］	Preventing damage to the motor, e.g. setting individual current limits for different drive conditions	1987
H02P  29/04	・	別体の制動機によるもの［２００６．０１］	by means of a separate brake	241
H02P  29/10	・	超過の速度または速度の不足を防ぐためのもの［２０１６．０１］	for preventing overspeed or under speed	280
H02P  29/20	・	異なる連続運転に用いられる１つの電動機を制御するためのもの［２０１６．０１］	for controlling one motor used for different sequential operations	800
H02P  29/40	・	機械的負荷を制御するための電動機により取り出されるまたは供給される電流の量を調整または制御するもの［２０１６．０１］	Regulating or controlling the amount of current drawn or delivered by the motor for controlling the mechanical load	1794
H02P  29/50	・	高調波の低減［２０１６．０１］	Reduction of harmonics	992
H02P  29/60	・	電動機または駆動機器の温度を制御または決定するもの（Ｈ０２Ｐ２９／０２が優先）［２０１６．０１］	Controlling or determining the temperature of the motor or of the drive(<b>H02P29/02</b> takes precedence)	1743
H02P  29/62	・・	電動機の温度を上昇させるためのもの［２０１６．０１］	for raising the temperature of the motor	652
H02P  29/64	・・	巻線温度を制御または決定するもの［２０１６．０１］	Controlling or determining the temperature of the winding	532
H02P  29/66	・・	回転子の温度を制御または決定するもの［２０１６．０１］	Controlling or determining the temperature of the rotor	393
H02P  29/68	・・	駆動要素または半導体要素の温度に基づくもの［２０１６．０１］	based on the temperature of a drive component or a semiconductor component	939
H02P  31/00		グループＨ０２Ｐ１／００〜Ｈ０２Ｐ５／００，Ｈ０２Ｐ７／００またはＨ０２Ｐ２１／００〜Ｈ０２Ｐ２９／００に分類されない電動機を調整または制御するための装置［２００６．０１］	Arrangements for regulating or controlling electric motors not provided for in groups <b>H02P1/00 to H02P5/00</b> , <b>H02P7/00</b> or <b>H02P21/00 to H02P29/00</b> 	1311
H02P 101/00		発電機のための制御装置の特別な適合［２０１５．０１］	Special adaptation of control arrangements for generators	38
H02P 101/10	・	水力タービンのためのもの［２０１５．０１］	for water-driven turbines	257
H02P 101/15	・	風力タービンのためのもの［２０１５．０１］	for wind-driven turbines	1111
H02P 101/20	・	蒸気タービンのためのもの［２０１５．０１］	for steam-driven turbines	80
H02P 101/25	・	燃焼機関のためのもの［２０１５．０１］	for combustion engines	443
H02P 101/30	・	飛行機のためのもの［２０１５．０１］	for aircraft	220
H02P 101/35	・	船舶のためのもの［２０１５．０１］	for ships	79
H02P 101/40	・	鉄道車両のためのもの［２０１５．０１］	for railway vehicles	25
H02P 101/45	・	自動車のためのもの，例．自動車用オルタネータ［２０１５．０１］	for motor vehicles, e.g. car alternators	448
H02P 103/00		発電機の形式に特徴のある制御装置［２０１５．０１］	Controlling arrangements characterised by the type of generator	33
H02P 103/10	・	非同期型のもの［２０１５．０１］	of the asynchronous type	144
H02P 103/20	・	同期型のもの［２０１５．０１］	of the synchronous type	677
