F02B1/00	燃料ー空気混合圧縮に特徴のある機関（燃料ー空気混合圧縮および空気圧縮の両方に特徴のあるもの，または体積的な点火および圧縮的な点火の両方に特徴のあるものＦ０２Ｂ１１/００；予燃室に特徴のあるものＦ０２Ｂ１９/００；空気室に特徴のあるものＦ０２Ｂ２１/００；燃焼室の特別な形状または構造に特徴のあるものＦ０２Ｂ２３/００）<br><br><u>注</u><br><br>―このグループでは以下のインデキシングコードを用いる：<br>Ｆ０２Ｂ２７００/０２〜Ｆ０２Ｂ２７２０/３０
F02B1/02	外部式点火方式をもつもの（時期調整されない外部式点火Ｆ０２Ｂ９／０６）
F02B1/04	シリンダに燃料―空気の混合気を吸入するもの
F02B1/06	その作動方法
F02B1/08	シリンダへの空気および燃料の吸入が別々であるもの
F02B1/10	その作動方法
F02B1/12	圧縮点火方式をもつもの（付加された燃料の圧縮点火により燃料―空気の給気を点火するものＦ０２Ｂ７／００）
F02B1/14	その作動方法
F02B3/00	空気圧縮後，燃料を供給する機関｛注．このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する。　−ここに分類されている文献は，圧縮または他の熱により点火する混合圧縮機関に関連するＩＤＴ−グル−プに分類されていた:ー文献は管理上上記ＩＤＴグループより本グループへ再分類された。‐このグループにおいては次のインデキシングコードを使用する:Ｒ０２Ｂ７００:０２　−　Ｒ０２Ｂ７２０:３０｝
F02B3/02	外部式点火方式をもつもの（時期調整されない外部式点火Ｆ０２Ｂ９／０６）
F02B3/04	その作動方法
F02B3/06	圧縮点火方式をもつもの（Ｆ０２Ｂ１３／０２が優先；付加された燃料の圧縮点火によって燃料―空気の給気を点火するものＦ０２Ｂ７／００）
F02B3/08	その作動方法（Ｆ０２Ｂ３／１２が優先）
F02B3/10	間欠的な燃料供給をもつもの
F02B3/12	その作動方法
F02B5/00	外部式点火をする機関（Ｆ０２Ｂ１／０２，Ｆ０２Ｂ３／０２が優先；時期調整されない外部式点火Ｆ０２Ｂ９／０６）
F02B5/02	その作動方法
F02B7/00	付加された燃料の圧縮点火によって燃料―空気の給気を点火する機関（予燃焼室をもつものＦ０２Ｂ１９／００）
F02B7/02	その給気内の燃料が液体であるもの
F02B7/04	その作動方法
F02B7/06	その給気内の燃料が気体であるもの
F02B7/08	その作動方法
F02B9/00	その他の点火形式を特徴とする機関｛注．このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する。　−ここに分類されている文献は，焼玉式点火形式を有する空気圧縮機関に関連するＩＤＴ−グル−プに分類されていた:‐文献は管理上上記ＩＤＴグループより本グループへ再分類された。‐このグループにおいては次のインデキシングコードを使用する:Ｒ０２Ｂ７００:０２　−　Ｒ０２Ｂ７２０:３０｝
F02B9/02	圧縮点火させるもの（Ｆ０２Ｂ１／１２，Ｆ０２Ｂ３／０６が優先）
F02B9/04	その作動方法
F02B9/06	時期調整されない外部式点火をするもの，例．焼き玉をもつもの
F02B9/08	熱源室をもつもの
F02B9/10	その室の形状または構造
F02B11/00	燃料―空気混合気の圧縮および空気圧縮の両方を有する機関または外部式点火および圧縮点火の両方を有する機関，例．別々のシリンダ内におけるもの
F02B11/02	燃料―空気の混合気の圧縮から空気圧縮にまたはその逆に変換し得るもの
F02B13/00	補助流体の利用によりシリンダ内へ燃料を供給する機関
F02B13/02	シリンダ内の圧縮空気に燃料を吹き込むために空気または気体を利用する圧縮点火機関
F02B13/04	そのポンプの装置または応用
F02B13/06	ポンプ内で補助的空気および燃料が混合され，その中で点火されずに圧縮され，そしてその燃料―空気の混合気がシリンダ内の空気中へ噴射される機関
F02B13/08	そのポンプの装置または応用
F02B13/10	特別な補助流体，例．蒸気，燃焼ガス，を利用するもの
F02B15/00	シリンダへの燃料供給方法に特徴のあるもので，その他に分類されていない機関
F02B15/02	シリンダに燃料を直接吸入するための手段をもつもの
F02B17/00	シリンダ内の給気の層状化を効果的にするための手段に特徴がある機関
F02B17/005	｛燃焼室に直接注入器を有するもの｝
F02B19/00	予燃焼室を有する機関（熱源室をもつ機関Ｆ０２Ｂ９／０８）
F02B2019/002	少なくとも予燃焼室壁あるいは移送路に取り付けられる電気加熱器をもつもの
F02B2019/004	ヒータ制御をもつもの
F02B2019/006	断熱材をもつもの
F02B2019/008	可変なもの
F02B19/02	予燃焼室がシリンダから周期的にしゃ断されるもの
F02B19/04	そのしゃ断がピストン上またはシリンダヘッドの突起より生ずるもの
F02B19/06	シリンダ空間に点火された給気を移動させるためにその室内に補助的なピストンをもつもの
F02B19/08	空気旋回形の予燃焼室であるもの
F02B19/10	予燃焼室に幾分かの燃料を，そしてシリンダ内にも幾分かの燃料を供給するもの（Ｆ０２Ｂ１９／０２〜Ｆ０２Ｂ１９／０８が優先）
F02B19/1004	｛燃焼室の詳細，例．取付け装置｝
F02B19/1009	｛加熱，冷却｝
F02B19/1014	｛設計パラメータ，例．容量，トーチ通路断面積，長さ，指向性等｝
F02B19/1019	｛予備燃焼室を一つのみ有するもの（Ｆ０２Ｂ１９／１００４が優先）｝
F02B19/1023	｛予備燃焼室およびシリンダーに燃料ー空気混合気が供給されるもの｝
F02B19/1028	｛予備燃焼室およびシリンダーの両方が吸入口または弁を有するもの，例．ＨＯＮＤＳ　ＣＶＣＣ｝
F02B19/1033	｛特に適合する弁，例．回転弁，予備燃焼室が弁の一部であるもの｝
F02B19/1038	｛弁の開閉時期｝
F02B19/1042	｛補助的吸気，弁駆動｝
F02B19/1047	｛トーチ通路の大きさを変更する手段｝
F02B19/1052	｛制御するもの，例．燃料ー空気比，給気量の変更｝
F02B19/1057	｛吸気弁の上流に配置される燃料噴射器を有するもの｝
F02B19/1061	｛残留ガス室を有するもの，例．スパークプラグを含む｝
F02B19/1066	｛吸入口および排気口を有する予備燃焼室であり，主流より分離する２つの異なる吸気流路を有するもの，または１つの吸気流路を有するもので重い燃料粒子を主流から，例．重力から分離するもの｝
F02B19/1071	｛オリフィスを１つのみ有する予備燃焼室であり，（すなわちシリンダーと連通するためのオリフィス）；その吸気系が２つの異なる吸気流路からなるもの｝
F02B19/1076	｛予備燃焼室がピストン内に形成されたもの，例．２サイクルエンジン｝
F02B19/108	｛少なくとも予備燃焼室内に燃料噴射器を有するもの，すなわち予備燃焼質内に直接取付けた噴射器｝
F02B19/1085	｛燃料噴射を制御するもの｝
F02B19/109	｛ポンプにより燃料ー空気混合気を予備燃焼室に注入する注入器を有するもの，例．２サイクルエンジン｝
F02B19/1095	｛２つ以上の予備燃焼室を有するもの（ピストン上部の段の付いた形状の主燃焼室を，当段部がスキッシュエリアでない場合，予備燃焼室として考慮すべきもの）｝
F02B19/12	外部式点火方式をもつもの（Ｆ０２Ｂ１９／０２〜Ｆ０２Ｂ１９／１０が優先）
F02B19/14	圧縮点火方式をもつもの（Ｆ０２Ｂ１９／０２〜Ｆ０２Ｂ１９／１０が優先）
F02B19/16	サブグループＦ０２Ｂ１９／０２からＦ０２Ｂ１９／１０に特有でない予燃焼室の形状または構造
F02B19/165	｛予備燃焼室の形状または構造が，少なくとも一部セラミック材で特別に適合形成されたもの（燃焼ガスにさらされる部分の表面をカバーするものＦ０２Ｂ７７／０２；その成分またはセラミック成分に特徴のある成形セラミック製品Ｃ０４Ｂ３５／００；エンジンケーシング用セラミック材Ｆ０２Ｆ７／００８７）｝
F02B19/18	その室とシリンダ間の移送通路
F02B21/00	空気室を有する機関
F02B21/02	その室の形状または構造
F02B23/00	作動改善のための燃焼室の特殊な形状または構造を有するその他の機関｛注．このグループにおいては，＋ＩＤＴという表現は以下の内容を意味する。　−ここに分類されている文献は，圧力下で燃料をシリンダ内に供給するに関連するＩＤＴ−グル−プに分類されていた。噴射液体のないもの　−管理上これらの文献は前述のＩＤＴグループからこのグループに再分類された。‐このグループにおいては，次のインデキシングコードを使用する:Ｒ０２Ｂ７００:０２　−　Ｒ０２Ｂ７２０:３０｝
F02B23/02	圧縮点火によるもの
F02B23/04	燃焼空間が２つまたはそれ以上の室に小分けにされているもの（予燃焼室をもつものＦ０２Ｂ１９／００）
F02B23/06	燃焼空間が動作ピストン内にあるもの（Ｆ０２Ｂ２３／０４が優先）
F02B23/0603	｛内部容量の少なくとも一部または燃焼空間の壁がピストン部分の周囲と異なる材質からなるもの，例．金属のピストンヘッドに固定されたセラミック部内に形成された燃焼空間｝
F02B2023/0606	材質が触媒であるもの
F02B2023/0609	材質が多孔物質であるもの，例．焼結金属
F02B2023/0612	材質が耐高温高圧性を有するもの，例．セラミック
F02B2023/0615	燃焼空間が，シリンダー軸に対して傾斜した軸を中心に回転することにより定義された容積を有するもの）
F02B23/0618	｛電荷動作に影響を及ぼすシリンダ内部手段を有するもの｝
F02B23/0621	｛スキッシュ流｝
F02B23/0624	｛旋回流｝
F02B23/0627	｛空気または電荷流をピストンボールに導くためにピストン内部に加工した追加ボアまたは溝｝
F02B23/063	｛シリンダヘッド，噴射体またはシリンダ壁と動的に液体作用するピストン内の燃焼空間[Ｆ０２Ｂ２３／０４が優先）｝
F02B23/0633	｛その燃焼室がピストン内に略完全に内包されたもの，すなわちその容量に比較し小さい吸入口を有するもの｝
F02B23/0636	｛実質的に平坦で水平な底部を有するその燃焼空間｝
F02B23/0639	｛実質的にシリンダの形状を有するその燃焼空間｝
F02B23/0642	｛燃焼空間の深さがピストンの直径よりかなり小さいもの，例．その深さがその直径の１０分の１のサイズのもの｝
F02B23/0645	｛燃料噴射器，または燃料スプレーに関する詳細｝
F02B23/0648	｛スプレーの散布，または蒸発または点火を改善するための手段または方法｝
F02B23/0651	｛反射面に衝突する燃料スプレー，または特に燃焼空間全体に導かれる燃料スプレー｝
F02B23/0654	｛熱処理，例．加熱要素または部分冷却をするもの｝
F02B23/0657	｛１つ以上のグロープラグと相互に作用するスプレー｝
F02B23/066	｛噴霧器がシリンダの中心軸から実質的にオフセットされて位置付けされたもの｝
F02B23/0663	｛燃焼室毎に複数の噴霧器を有するもの｝
F02B23/0666	｛噴霧器のノズル毎に単一の燃料スプレーを有するもの｝
F02B23/0669	｛噴霧器のノズル毎に複数の燃料スプレーを有するもの｝
F02B23/0672	｛オメガ式ピストンボール，すなわちシリンダヘッドを指す中央突起部を有するその燃焼空間，および周囲の壁がシリンダ中心軸に傾斜したもの（周囲の壁が正しく垂直であるものＦ０２Ｂ２３／０６９６）｝
F02B23/0675	｛その燃焼空間が実質的に球状か，半球状か，楕円か，放物線状のもの｝
F02B23/0678	｛従来とは異なる，複雑な，または非回転対称形状の燃焼空間，例．花に似た，燃料スプレージェットの方向に関連した特有の形状を有するもの｝
F02B23/0681	｛正方形，長方形等の輪郭｝
F02B23/0684	｛リング状のボール，例．環状のもの｝
F02B23/0687	｛ピストン内に多数のボールを有するもの，例．燃料スプレージェット毎に１つのボール｝
F02B23/069	｛シリンダ軸からの偏心に特徴のあるもの｝
F02B23/0693	｛深さの異なる階段状で幅の広い多層より成る燃焼空間｝
F02B23/0696	｛Ｗピストンボール，すなわちシリンダヘッドを指す中央突起部を有する燃焼空間でありまた，周囲の壁がシリンダ壁に向かって傾斜しているもの｝
F02B23/08	外部点火方式をもつもの
F02B2023/085	シリンダ毎に数個のスパークプラグを使用するもの
F02B23/10	シリンダ内に空気および燃料が別々に吸入されるもの
F02B23/101	｛その噴霧器がシリンダ中心軸上またはその近くに配置される，例．スプレー誘導概念を用いた混合気生成を有するもの｝
F02B2023/102	スパークプラグがシリンダ中心軸心をずらして配置されたもの
F02B2023/103	噴霧器が複数噴霧のための多孔ノズルを有するもの
F02B23/104	｛その噴霧器がシリンダの片側に配置されたもの｝
F02B23/105	｛その燃料がスパークプラグに直接，またはその近くに噴霧されたもの｝
F02B2023/106	タンブル流，すなわち主電荷流動の回転軸が並行であるもの
F02B2023/107	逆タンブル流，例．実質的に垂直な吸気口を有するもの
F02B2023/108	旋回流，すなわち主給気流動の回転軸が垂直であるもの
F02B25/00	シリンダ掃気のために新気を利用することにより特徴づけられる機関（駆動される給気または排気ポンプの供給により特徴づけられる観点Ｆ０２Ｂ３３/００〜Ｆ０２Ｂ３９/００）<br><br><u>注</u><br><br>―このグループでは以下のインデキシングコードが用いられる：<br>Ｆ０２Ｂ２７００/０２〜Ｆ０２Ｂ２７００/０３８
F02B25/02	単一方向掃気を利用するもの
F02B25/04	シリンダヘッド内およびピストン行程の底部近くのシリンダ壁内の両方にその開口部をもっている機関
F02B25/06	そのシリンダヘッド側の開口部が動作ピストンにより制御されるもの，例．動作ピストンのスリーブ形状をした延長部分によるもの
F02B25/08	対向往復動作ピストンをもつ機関
F02B25/10	他のものより小さい直径かまたは短行程の１つのピストンをもつもの
F02B25/12	Ｕ形のシリンダをもつ機関で，その各腕にその開口部をもつもの
F02B25/14	反転形掃撓気法を利用するもの，例．排気口および吸入口の両方がピストン行程の底部近くにあるもの
F02B25/145	｛シリンダヘッド内に吸気弁と排気弁のみを有するもの｝
F02B25/16	その給気が実質的に吸入口の反対側のシリンダ壁にそって上方へ流れるもの　｛（Ｆ０２Ｂ２５／１４５が優先）｝
F02B25/18	その給気が実質的に吸入口側のシリンダ壁にそって流れるもの，例．ピストン上の偏向リブによるもの　｛（Ｆ０２Ｂ２５／１４５が優先）｝
F02B25/20	その給気および燃焼残留物との混合を減少させまたは排気口を通じて新気の逃げを防止するための手段で，サブグループＦ０２Ｂ２５／０２からＦ０２Ｂ２５／１８に分類されていないもの）
F02B25/22	給気と燃焼残留物との間に空気クッションを形成して行うもの
F02B25/24	吸入口または排気口の開きが下死点に関して非対称な関係で時期調整されたもの
F02B25/26	グループＦ０２Ｂ２５／０２からＦ０２Ｂ２５／２４に分類されていないまたはそれ以外に特徴のある多シリンダ機関（可動シリンダを有する回転式機関の内部燃焼に関するものＦ０２Ｂ５７／００）
F02B25/28	Ｖ形，扇形または星形配列のシリンダをもつもの
F02B27/00	給気量を改善し，または燃焼残留物の排出量を増大させるために，吸入系統の給気の，または排気系統における燃焼残留物の運動または波動エネルギの利用（燃焼ガス圧力を新気圧力に速やかに変換させるための駆動装置を利用するものＦ０２Ｂ３３／４２）
F02B27/001	｛そのシステムが電機制御音響パルス発生機を有するもの，例．スピーカ｝
F02B27/003	
F02B27/005	
F02B27/006	
F02B27/008	
F02B27/02	可変の，すなわち調整可能な横断面積，可変の容積の室，またはその様な可変手段を有する系統（排気系統内だけのものＦ０２Ｂ２７／０６）
F02B27/0205	｛チャージ効果に特徴があるもの｝
F02B27/021	｛共鳴チャージ（揺動パイプがチャージと組み合わさっているものF02B27/0221）｝
F02B27/0215	｛揺動パイプチャージ，すなわち，可変吸気パイプ長さチャージ｝
F02B27/0221	｛揺動パイプチャージと共鳴チャージが組み合わさっているもの｝
F02B27/0226	｛チャージ効果を作ることに特徴があるもの｝
F02B27/0231	｛可動ダクト，壁など（F02B27/0257が優先）｝
F02B27/0236	｛長さまたは幅の無段調整を有するもの｝
F02B27/0242	｛吸気ダクトまたはチャンバ間の流体通路｝
F02B27/0247	｛プレナムチャンバ；共鳴室または共鳴管｝
F02B27/0252	｛複数のプレナムチャンバや内側に分離壁を有するプレナムチャンバ，例．シリンダの同じグループのためのバルブをもつもの｝
F02B27/0257	｛回転可能なプレナムチャンバ｝
F02B27/0263	｛プレナムチャンバと共通壁を有する吸気ダクトのすくなくとも１つが、吸気ダクトがプレナムチャンバの周囲を部分的に包んでいるもの，すなわち，カタツムリタイプ（F02B27/0257が優先）｝
F02B27/0268	｛バルブ｝
F02B27/0273	｛フラップバルブ｝
F02B27/0278	｛マルチウェイバルブ｝
F02B27/0284	｛ロータリスライドバルブ｝
F02B27/0289	｛シリンダ毎に複数の吸気バルブをもつ吸気ランナ｝
F02B27/0294	｛アクチュエータまたはその制御装置；診断するもの；測定するもの｝
F02B27/04	排気系統だけにあるもの，例．燃焼ガスを吸い出すためのもの
F02B27/06	可変の，すなわち調整可能な横断面積，可変の容積の室，またはその様な可変手段を有する系統
F02B29/00	給気または掃気のための他の装置に特徴のある機関；グループＦ０２Ｂ２５／００からＦ０２Ｂ２７／００に分類されない，またはそれ以外に特徴のある細部
F02B29/02	給気量を改善するために吸入系統に他の流体力学的な特徴を有するもの（同様にシリンダ内の給気に回転を与えるものＦ０２Ｂ３１／００；吸入系統の構造に特徴を有するものＦ０２Ｍ）
F02B29/04	供給する吸入空気の冷却
F02B29/0406	｛吸気空冷または冷媒回路のレイアウト｝
F02B29/0412	｛平行または直列に配列した複数の熱交換機｝
F02B29/0418	｛有効熱伝達表面を変える熱交換機内にバイパスまたは複数の流路を有するその吸気冷却機｝
F02B29/0425	｛空冷式熱交換機｝
F02B29/0431	｛周辺空気を熱交換機に送る詳細または手段，例．エンジンルーム内にファン，フラップ，バイパスまたは特別な位置を有するもの｝
F02B29/0437	｛水冷式熱交換機｝
F02B29/0443	｛冷媒または冷却用回路のレイアウト｝
F02B29/045	｛熱交換機の細部構造，例．パイプ，プレート，リブ，絶縁，材料，または製造組立｝
F02B29/0456	｛空冷式熱交換機｝
F02B29/0462	｛水冷式熱交換機｝
F02B29/0468	｛水分離手段または排水手段｝
F02B29/0475	｛その吸気空冷装置が他の装置と組合されるもの，例．ヒーター，弁，圧縮機，フィルタまたはＥＧＲ冷却機，または特殊な機関取付け部位に組立られたもの｝
F02B29/0481	｛熱交換器以外の方法による吸気空冷，例．回転ドラム再生機によるもの，エクスパンションまたは電気的手段による空冷｝
F02B29/0493	｛空気の給気温度を制御するもの｝
F02B29/06	後給気するもの，すなわち掃気の後補助の給気をするもの
F02B29/08	給気の目的のために分配弁の開閉時期の改良を行うもの（Ｆ０２Ｂ２９／０６が優先；これらのための動弁装置Ｆ０１Ｌ）
F02B29/083	｛シリンダ吸気弁の上流に配置され，外部手段で制御される周期的に操作される弁｝
F02B29/086	｛２つ以上の吸気弁を有する機関｝
F02B31/00	シリンダ内の給気に回転を与えるために改良された吸入系統（吸入系統の構造の特徴Ｆ０２Ｍ）
F02B31/02	機関内にシリンダ軸に偏心して配置された吸入弁をもつもの
F02B31/04	吸入経路内の手段によるもの，例．デフレクタ
F02B31/042	
F02B31/06	可動手段によるもの，例．バタフライ弁
F02B31/08	多数の空気取入口をもつもの　｛すなわち主吸気および補助吸気通路を有するもの｝
F02B31/085	｛２つの吸気弁を有するもの｝
F02B31/087	｛３つ以上の吸気弁を有するもの｝
F02B33/00	給気または排気のためにポンプを供給することにより特徴づけられる機関（補助流体の使用により液体燃料をシリンダーに導入することによって特徴づけられるものＦ０２Ｂ１３/００；後給気により特徴づけられるものＦ０２Ｂ２９/０６；シリンダから燃焼残留物を吸い出すためのポンプの供給により特徴づけられるものＦ０２Ｂ３５/００；排気で駆動されるポンプの供給により特徴づけられるものＦ０２Ｂ３７/００）<br><br><u>注</u><br><br>―このグループでは以下のインデキシングコードを用いる<br>Ｆ０２Ｍ２７００/３３
F02B33/02	往復動ピストン式ポンプをもつ機関；クランクケースのポンプをもつ機関
F02B33/04	単純なクランクケースのポンプをもつもの，すなわちそのクランクケースと協動して唯一のポンプ部材として働く段の付かない動作ピストンの背面をもつもの
F02B33/06	単純なクランクケースのポンプ以外の往復動ピストン式ポンプをもつもの
F02B33/08	動作用シリンダとポンプ用シリンダの間に配置された動作シリンダヘッドをもつもの
F02B33/10	動作用シリンダとクランクケースとの間に配置されたポンプ用シリンダをもつもの，または動作用シリンダの周囲にポンプ用シリンダをもつもの
F02B33/12	動作ピストンの背面がポンプ部材として働き，クランクケースから分離されたポンプ室と協動するもので，連接棒がその室を貫通し，可動の分離部材と協働するもの
F02B33/14	段付きピストンの形状をした動作用ピストンおよびポンプ用ピストンを有するもの
F02B33/16	異なった運動をする動作用ピストンおよびポンプ用ピストンを有するもの
F02B33/18	動作用シリンダとポンプ用シリンダの間に配置されたクランク軸をもつもの
F02B33/20	動作用シリンダ軸にある角度をもって配置されたポンプ用シリンダ軸をもつもの，例．９０度の角度のもの
F02B33/22	動作用シリンダの側面に配置されたポンプ用シリンダをもつもの，例．並行になっているシリンダ
F02B33/24	往復動式ピストンだけをもつポンプとは異ったクランクケースのポンプをもつもの
F02B33/26	クランクケースのポンプを有することに特徴のある４サイクル機関
F02B33/28	クランクケースのポンプの構成部分，細部または付属品で，サブグループＦ０２Ｂ３３／０２からＦ０２Ｂ３３／２６に分類されないまたはそれ以外に特徴のあるもの
F02B33/30	吸入口または排気口の制御（動作シリンダの吸入口だけを制御するものＦ０１Ｌ）
F02B33/32	往復動式ピストン形以外のポンプのある機関（クランクケースのポンプをもつものＦ０２Ｂ３３／０２）
F02B33/34	回転式ポンプをもつもの（セル形圧力変換器またはそれに類するものＦ０２Ｂ３３／４２）
F02B33/36	容積形のもの
F02B33/38	ルーツ形のもの
F02B33/40	容積形でないもの
F02B33/42	燃焼ガス圧力を新気の圧力に直接変換するための駆動装置をもつもの，例．セル形圧力交換器をもつもの（圧力交換器それ自体Ｆ０４Ｆ１３／００）
F02B33/44	ポンプから機関吸入口に給気を導入する通路，例．空気だめ（ポンプ吐出後の給気の冷却Ｆ０２Ｂ２９／０４）
F02B33/443	｛給気の加熱，例．スタートを容易にするためのもの｝
F02B33/446	｛大気を機関に供給するための弁を有するもの，例．スタート時｝
F02B35/00	シリンダから燃焼残留物を吸い出すためのポンプをもつ機関
F02B35/02	回転式ポンプを利用するもの
F02B37/00	排気により少くなくとも一時期駆動されるポンプをもつ機関<BR>（補助流体の利用によりシリンダ内へ液体燃料を供給するものF02B13/00；　後給気するものF02B29/06；　ポンプから機関吸入口へ給気を導入する通路F02B33/04）
F02B37/001	｛並列に設けられた複数の排気駆動部をもつもの｝
F02B37/002	｛排気駆動部のうちの一部への排気を止めうるもの｝
F02B37/004	｛直列に設けられた複数の排気駆動部をもつもの｝
F02B37/005	｛排気駆動ポンプが排気駆動補機と組合されるもの、　例．換気装置｝
F02B37/007	並列に設けられた排気駆動ポンプをもつもの、　例．少なくとも１個のポンプが選択的に大気を供給するもの
F02B37/013	直列に配列した排気駆動ポンプをもつもの
F02B37/02	機関排気口とポンプ駆動との間のガス通路を有するもの，例．ガスだめ
F02B37/025	｛ポンプ駆動部への複数のスクロールまたは排気通路｝
F02B37/04	排気によるポンプの駆動およびその他の駆動をもつ機関，例．排気による駆動ポンプおよび機械駆動の補助ポンプをもつもの
F02B37/10	少くとも１個のポンプが排気とその他の駆動手段とにより交代的に｛または同時に｝駆動されるもの、　例．ガスだめからの加圧流体によるもの、またはエンジンにより駆動されるポンプ
F02B37/105	｛排気による駆動およびポンプがエンジン駆動のシャフトとギヤで連結されるもの｝
F02B37/11	始動時のみ他の駆動手段により駆動するもの
F02B37/12	ポンプの制御
F02B2037/122	
F02B2037/125	
F02B37/14	｛制御｝排気によるポンプの駆動とその他の駆動手段との切り換え｛または作動｝によるもの，例．速度によるもの
F02B37/16	給気のバイパスによるもの　｛ポンプ吸入口からの空気のバイパスによるもの，例．ポンプ排出口へ F02B37/127｝
F02B37/162	
F02B37/164	｛迂回空気が補助装置内で使われる，例．エアタービン｝
F02B37/166	｛補助装置が燃焼室であるもの，例．タービンの上流｝
F02B37/168	｛排気管に入るもの。 (F02B37/186 が優先)｝
F02B37/18	排気のバイパスによるもの　｛タービンの吸入口から排気口または大気へ｝
F02B37/183	｛バイパス弁又は駆動装置の配置｝
F02B37/186	｛駆動装置又はバイパス弁のためのリンクの配置｝
F02B37/20	排気エネルギーの増加によるもの，例．燃焼室を用いるもの　｛後燃焼によるもの（給気により供給される補助燃焼室を使用するものＦ０２Ｂ３７／１６６）｝
F02B37/22	排気通路または空気通路の断面積の変化によるもの　｛例．タービンの吸入口または排気口の絞り，または案内管の有効数変更によるもの（Ｆ０２Ｂ３７／２４が優先）｝
F02B37/225	｛空気通路｝
F02B37/24	調節可能なガイドベーンをもつポンプまたはタービンの使用によるもの
F02B39/00	構成部品，細部または充電駆動やポンプの洗浄に関連する付属品で，グループＦ０２Ｂ３３／００からＦ０２Ｂ３７／００に分類されないもの
F02B39/005	｛ポンプ駆動装置の冷却｝
F02B39/02	ポンプの駆動（排気駆動または排気と他の駆動するものとの組み合わせＦ０２Ｂ３７／００）；ポンプ駆動歯車比を変化しうるもの（機関およびポンプ駆動歯車比の両方に作用する制御Ｆ０２Ｄ）
F02B39/04	機械的駆動；歯車比可変の駆動装置（可変歯車比を有する非機械駆動ポンプＦ０２Ｂ３９／０８）
F02B39/06	機関のトルクがポンプおよびその機関の出力軸を駆動するために差動歯車により分配されるもの
F02B39/08	非機械的駆動，例．可変歯車比を有する流体駆動
F02B39/085	｛排気ガス以外の流体の膨張を利用した流体駆動，例．ランキンサイクル｝
F02B39/10	電気的なもの
F02B39/12	継手またはクラッチの利用に特徴のある駆動装置（歯車比を変えるため流体摩擦継手を利用するものＦ０２Ｂ３９／０８）
F02B39/14	ポンプの潤滑；それらのための保護方法
F02B39/16	ポンプの他の保護方法または他の制御
F02B2039/162	
F02B2039/164	
F02B2039/166	
F02B2039/168	
F02B41/00	熱または圧力エネルギの機械力への変換を改善するための特殊な手段を有する機関
F02B41/02	膨張を長びかせるもの
F02B41/04	主シリンダ内にあるもの
F02B41/06	複合シリンダ内にあるもの
F02B41/08	２サイクル複合機関
F02B41/10	排気タービンの場合（給気用に排気タービンを利用するものＦ０２Ｂ３７／００；タービンの構造Ｆ０１Ｄ；ガスタービン設備Ｆ０２Ｃ）
F02B2041/12	ジェット推進装置の場合
F02B43/00	機関との関係における燃料噴射装置の配列；そのような配列に適合したポンプ駆動部（インジェクタの配列Ｆ０２Ｍ６１/１４）)<br><br><u>注</u><br><br>低圧燃料噴射器はグループＦ０２Ｍ５１/００，Ｆ０２Ｍ６９/００またはＦ０２Ｍ７１/０００に分類
F02B43/02	作動効率向上のための手段に特徴のある機関
F02B43/04	燃焼効率改善のためのもの
F02B43/06	給気量を増大させるためのもの
F02B43/08	機関がその設備内で固体燃料，例．まき，から発生させた気体燃料を利用することに特徴のある設備
F02B43/10	他の特殊な気体，例．アセチレンガス，酸水素ガス，の利用に特徴のある機関または設備
F02B2043/103	
F02B2043/106	
F02B43/12	その作動方法
F02B45/00	液体燃料でない他のもので作動する機関；そのような機関を含む設備（固体燃料から気体燃料の発生装置を含む設備Ｆ０２Ｂ４３／０８）
F02B45/02	粉末燃料，例．微粉炭，で作動するもの，（酸化剤を含む燃料で作動するものＦ０２Ｂ４５／０６）
F02B45/04	その設備，例．石炭粉砕装置を有するもの
F02B45/06	酸化剤を含む燃料で作動するもの
F02B45/08	その他の固体燃料で作動するもの
F02B45/10	液体燃料および非液体燃料との混合物，例．のり状または発泡状の混合物，で作動するもの
F02B47/00	伝動機構のレバー（｛接続棒またはリンクが両端で旋回するＦ１６Ｃ７／００；伝動レバーＦ１６Ｈ５９／００｝；操作レバーＧ０５Ｇ）
F02B47/02	その物質が水または水蒸気であるもの
F02B47/04	その物質が水または水蒸気だけでないもの
F02B47/06	その物質が空気中の酸素以外の酸素を含むもの（Ｆ０２Ｂ４７／１０が優先）
F02B47/08	排気ガスを含む物質
F02B47/10	密閉または半密閉回路における排気ガスの循環，例．同時に酸素を添加するもの
F02B49/00	機関の吸入口に微細な霧状の少量の燃料を供給する空気圧縮点火機関の作動方法
F02B51/00	機関の燃焼すべき空気，燃料または燃料―空気の混合気を前処理する，またはそれらに添加剤を与える機関の他の作動方法
F02B51/02	触媒を含むもの
F02B51/04	電気または励磁を与えるもの
F02B51/06	光線または音波を与えるもの
F02B53/00	自己内蔵型の可動式装置，例．家庭用冷蔵庫
F02B2053/005	Ｗａｎｋｅｌ機関
F02B53/02	その作動方法
F02B53/04	給気の吸入または燃焼ガスの排気
F02B53/06	それらのための弁制御
F02B53/08	給気（ｃｈａｒｇｉｎｇ），例．回転ピストンのポンプ作用によるもの
F02B53/10	燃料供給；燃焼空間に燃料を供給するもの
F02B53/12	点火
F02B53/14	他の装置を駆動するための機関の応用，または機関と他の装置との組み合わせ（主としてそのような装置に関係ある外観についてはその装置に関連あるクラスを参照）
F02B55/00	回転ピストンの内部燃焼；回転ピストンと協働する外側部材に関するもの
F02B55/02	ピストン
F02B55/04	それらの冷却
F02B55/06	空気またはその他の気体によるもの
F02B55/08	回転ピストンと協動する外側部材；ケーシング
F02B55/10	それらの冷却
F02B55/12	空気またはその他の気体によるもの
F02B55/14	燃焼室の形状または構造
F02B55/16	ピストン内または外側部材内の給気または排気通路
F02B57/00	燃焼ガスが１個またはそれ以上の往復動ピストンを作動する回転式機関の内部燃焼に関するもの
F02B57/02	燃料または燃焼空気の供給（シリンダの給気吸入または排気を制御するものＦ０２Ｂ５７／０４）
F02B57/04	シリンダの給気吸入または排気の制御（動作ピストンで制御された給気吸入または排気を有する２サイクル機関またはその他の機関に特有なものＦ０２Ｂ５７／０６）
F02B57/06	作動ピストンで制御されたシリンダへの給気吸入または排気を有する２サイクル機関またはその他の機関（星形の中心に燃焼空間をもつものＦ０２Ｂ５７／１０）
F02B57/08	星形のシリンダ配列をもつ機関
F02B57/085	｛２本の平行する主軸を有するもの｝
F02B57/10	星形の中心に燃焼空間をもつもの
F02B59/00	可動シリンダ，例．揺動シリンダ，を有するその他の往復動ピストン式機関の内部燃焼に関するもの（壁がたわむものＦ０２Ｂ７５／３８）
F02B61/00	車両の駆動またはプロペラの駆動のための機関の応用；機関と伝動装置との組合せ（機関のトルクが掃気または給気ポンプおよびその機関の出力軸を駆動するために差動歯車により分配されるものＦ０２Ｂ３９／０６；回転式ピストンまたは揺動式ピストン機関の応用または組み合わせＦ０２Ｂ５３／１４；車両内の配置については車両のための関連あるクラスを参照）
F02B61/02	２輪または３輪車を駆動するためのもの
F02B61/04	プロペラを駆動するためのもの
F02B61/045	｛船外船舶機関のためのもの｝
F02B61/06	機関と機械的伝動装置との組み合わせ（Ｆ０２Ｂ６１／０２，Ｆ０２Ｂ６１／０４が優先）
F02B63/00	ポンプ，手持ち工具または発電機を駆動するための機関の応用；機関と機関により駆動される装置との携帯可能な組み合わせ（回転ピストン式または揺動ピストン式機関のものＦ０２Ｂ５３／１４）
F02B63/02	手持ち工具のためのもの
F02B63/04	発電機のためのもの
F02B63/041	リニア発電機｝
F02B63/042	｛回転発電機｝
F02B63/043	｛揺動運動を用いた発電機｝
F02B63/044	｛枠体またはハウジングに配置された機関−発電機ユニット｝
F02B2063/045	発電機−機関セットのための枠体
F02B2063/046	それらに適用されるハンドル，例．可動なユニットのためのハンドルまたは把手
F02B63/047	｛車輪における可動な機関−発電機の組み合わせ｝
F02B63/048	｛携帯可能な機関−発電機の組み合わせ｝
F02B63/06	ポンプのためのもの
F02B65/00	グループＦ０２Ｂ６１／００またはＦ０２Ｂ６３／００に分類されない特殊な用途のための機関の応用；機関と他の装置，例．駆動されない装置，との組み合わせ（回転ピストン式または揺動ピストン式機関のものＦ０２Ｂ５３／１４；相互または共同の推進のための電動機と内燃機関からなる原動力の組み合わせＢ６０Ｋ６／２０）
F02B67/00	他に分類されない補助装置の配置に特徴のある機関，例．異なった機能を有する装置；機関から補助装置を駆動するもので，他に分類されないもの
F02B67/04	機械駆動の補助装置
F02B67/06	チェーン，ベルトまたはそのような無端可撓部材によって駆動されるもの
F02B67/08	非機械駆動の補助装置
F02B67/10	給気または掃気装置　
F02B69/00	Ｆ０２Ｂ１１／００に分類されないもので，他の燃焼機関形式に変換可能な内燃機関；異なる形式で同一の主要機関部品を容易に利用し得る構造に特徴のある内燃機関
F02B69/02	消費される燃料に無関係の機関を除いた異なった燃料形式のためのもの，例．軽質燃料から重質燃料に転換し得るもの
F02B69/04	気体状燃料およびそうでない燃料のためのもの
F02B69/06	異なったサイクルのためのもの，例．２サイクルから４サイクルに変換し得るもの
F02B71/00	自由ピストン機関；回転する主軸のない機関
F02B71/02	その始動
F02B71/04	特殊な用途のためのそのような機関の応用；それにより駆動される装置とそのような機関との組み合わせ（主として駆動される装置に関係する場合については，そのような装置に関連あるクラスを参照）
F02B71/045	｛油圧トランスミッションを有するもの｝
F02B71/06	自由ピストン燃焼ガス発生装置それ自体
F02B73/00	２つまたはそれ以上の機関の組み合わせで，他に分類されていないもの
F02B75/00	その他の機関
F02B75/002	｛複動機関｝
F02B75/005	｛水平シリンダを有するもの（Ｆ０２Ｂ７５／００７が優先）｝
F02B75/007	｛垂直クランクシャフトを有するもの｝
F02B75/02	サイクルに特徴のある機関，例．６サイクルのもの
F02B75/021	｛サイクル毎に６以上のストロークを有するもの｝
F02B2075/022	サイクル毎に６未満のストロークを有するもの
F02B2075/023	１
F02B2075/025	２
F02B2075/026	３
F02B2075/027	４
F02B2075/028	５
F02B75/04	上死点位置におけるピストンとシリンダヘッドの間の距離を変化し得る機関
F02B75/041	｛シリンダの位置決めまたはシリンダヘッドの位置決めによるもの｝
F02B75/042	｛カウンタピストンより成るそのシリンダヘッド｝
F02B75/044	｛調整可能なピストンの長さによるもの｝
F02B75/045	｛可変連結ロッドの長さによるもの｝
F02B75/047	｛可変クランクシャフトの位置によるもの｝
F02B75/048	｛可変クランクストロークの長さによるもの｝
F02B75/06	トルクを一定にするための手段を有する機関（慣性力の補償，系内の振動の抑制Ｆ１６Ｆ）
F02B75/065	｛ダブルの連結ロッドまたはクランクシャフトを有するもの｝
F02B75/08	ガスにさらされる空間における腐食防止のための手段を有する機関
F02B75/10	排気を無害にするための手段を有する機関（装置それ自体Ｆ０１Ｎ）
F02B75/12	その他の作動方法
F02B2075/125	火花点火機関の燃焼室への直接噴射，すなわち．予燃焼室への噴射がないもの
F02B75/16	シリンダ数に特徴のある機関，例．単シリンダ機関（Ｆ０２Ｂ７５／２６が優先）
F02B75/18	多シリンダ機関（掃気装置に着目する場合Ｆ０２Ｂ２５／００）
F02B2075/1804	シリンダーの数
F02B2075/1808	２
F02B2075/1812	３
F02B2075/1816	４
F02B2075/182	５
F02B2075/1824	６
F02B2075/1828	７
F02B2075/1832	８
F02B2075/1836	９
F02B2075/184	１０
F02B2075/1844	１１
F02B2075/1848	１２
F02B2075/1852	１３
F02B2075/1856	１４
F02B2075/186	１５
F02B2075/1864	１６
F02B2075/1868	２０
F02B2075/1872	２２
F02B2075/1876	２４
F02B2075/188	３０
F02B2075/1884	３２
F02B2075/1888	３４
F02B2075/1892	３６
F02B75/1896	｛１本のクランクに連結し，共通の燃焼空間を有する２つ以上のピストンを有するもの｝
F02B75/20	すべてのシリンダが１列にならんだもの
F02B75/22	Ｖ形，扇形，または星形配列のシリンダをもつもの
F02B75/221	｛狭いＶ型配列内にシリンダバンクを有し，単一のシリンダヘッドを有するもの｝
F02B75/222	｛星型配列のシリンダを有するもの｝
F02B75/224	｛扇型配列のシリンダを有するもの｝
F02B75/225	｛２本以上のクランクシャフトを有するもの｝
F02B75/227	｛Ｘ型配列のシリンダバンクを有するもの，例．ダブルＶ型機関｝
F02B75/228	｛平行バンクに配列されたシリンダを有するもの｝
F02B75/24	主軸に対し向いあって配列されたシリンダで平形のもの
F02B75/243	｛ボクサー型クランクシャフトを１本のみ有するもの，例．連結ロッドが全て別のクランクシャフトベアリングに取付けられたもの｝
F02B75/246	｛パンケーキ型のクランクシャフトを１本のみ有するもの，例．共通のクランクシャフトベアリングに取付けられた対の連結ロッド｝
F02B75/26	シリンダ軸心が主軸軸心と同軸，または平行あるいは傾斜している機関；実質的に主軸軸心に中心を置く円の接線方向に配列されたシリンダ軸心をもつ機関
F02B75/265	｛実質的に主軸を中心とする円の接線方向にシリンダ軸を有する機関｝
F02B75/28	同一シリンダ内または本質的に同軸のシリンダ内で往復動する２つまたはそれ以上のピストンをもつ機関（主軸に対し向いあって配列してあるものＦ０２Ｂ７５／２４）
F02B75/282	｛同じストロークを有するそのピストン｝
F02B75/285	｛自由補助ピストンから成るもの｝
F02B75/287	｛１つのシリンダの後に他のシリンダが来るように位置する，多くのピストンを有するもの｝
F02B75/30	他のピストン内部でしゅう動する動作ピストンをもつもの
F02B75/32	ピストンと主軸との間の連結に特徴のある機関で前記メイングループに属しないもの
F02B75/34	極端に小さい機関，例．模型を駆動するもの
F02B75/36	圧力下で弾性変形する燃焼室または作動室の壁の部分をもつ機関
F02B75/38	往復動ピストン式機関（Ｆ０２Ｂ７５／０４が優先；予燃焼室の中に弾性的に押される補助ピストンをもつものＦ０２Ｂ１９／０６）
F02B75/40	その他の往復動ピストン式機関
F02B77/00	構成部品，細部または付属品で他に分類されていないもの
F02B77/005	｛プラグ｝
F02B77/02	燃焼ガスにさらされる部分の表面をカバーするもの（ピストンまたはシリンダだけのものＦ０２Ｆ）
F02B77/04	燃焼機関の清掃，その内部の腐食または侵食防止または内部の望ましからざる付着物の付着防止　｛（燃料噴霧器の洗浄Ｆ０２Ｍ６５／００）｝
F02B2077/045	水流またはすすぎによるもの
F02B2077/06	液体燃料用浄化装置の配置または潤滑剤濾過器
F02B77/08	安全装置，指示装置または管理装置（断熱材についてＦ０２Ｂ７７／１１；　｛機関を停止状態またはアイドリング状態にするものＦ０２Ｄ１７／０４；潤滑状態によるものＦ０１Ｍ１／２２；空冷によるものＦ０１Ｐ１１／１４｝）
F02B77/081	｛無端部材に関するもの（無端部材，例．ベルト，補助装置を駆動するためのものＦ０２Ｂ６７／０４）｝
F02B77/082	｛弁に関するもの｝
F02B77/083	｛保守に関するもの，例．診断装置（潤滑に関するものＦ０１Ｍ１１／１０）｝
F02B77/084	｛経済性を表すもの｝
F02B77/085	｛燃焼工程を測定するセンサー，例．ノッキング，圧力，イオン化，燃焼炎｝
F02B77/086	｛排気内のセンサー配列，例．温度，不点火，空燃比，酸素センサ｝
F02B77/087	｛上死点または点火時期を決定するもの｝
F02B77/088	｛きつさに関するもの｝
F02B77/089	｛機関温度に関するもの（冷媒温度に関するものＦ０１Ｐ１１／１６）｝
F02B77/10	クランクケースの破裂に関する安全装置
F02B77/11	断熱または遮音
F02B77/13	遮音
F02B77/14	ユニットとして組み合わされた機関駆動補助装置
F02B79/00	内燃機関のなじみ運転（それらの潤滑Ｆ０１Ｍ）
F02B2201/00	燃料
F02B2201/02	液体
F02B2201/04	ガス
F02B2201/06	二種燃料の適用
F02B2201/062	液体および液体
F02B2201/0622	液体および液化ガス
F02B2201/064	液体およびガス
F02B2201/066	ガスおよびガス
F02B2275/00	
F02B2275/02	シリンダへのシリンダヘッドの取付または設置
F02B2275/06	無端部材がベルト
F02B2275/08	無端部材がチェーン
F02B2275/10	シリンダヘッドのバルブのダイヤモンド形構成
F02B2275/14	燃焼室内への直接噴射
F02B2275/16	間接噴射
F02B2275/18	ＤＯＨＣ［ダブルオーバーヘッドカムシャフト］
F02B2275/20	ＳＯＨＣ［シングルオーバーヘッドカムシャフト］
F02B2275/22	側弁
F02B2275/26	炎板
F02B2275/28	タイミング分配の伝動装置
F02B2275/30	機関の逆位置決め
F02B2275/32	ミラーサイクル
F02B2275/34	横カムシャフト位置
F02B2275/36	ＴＤＣ（上死点）におけるピストンの修正ドウエル
F02B2275/38	正方形の４気筒構成
F02B2275/40	スキッシュ効果
F02B2275/42	テキサコ燃焼法
F02B2275/44	機関用工具
F02B2275/46	総エネルギー装備
F02B2275/48	シリンダ内のガス移動における回転運動
F02B2275/50	弁駆動におけるロッカーのウォーキングビーム配置
F02B2700/00	燃料の種類を指定しないかまたは２種類以上の燃料を用いる燃焼プロセスに関する測定
F02B2700/02	４サイクル機関
F02B2700/021	シリンダから排気ガスを取り除く方法を有するもの
F02B2700/023	動力を充填し且つ増加させる手段を有するもの
F02B2700/025	シリンダ充填物を圧縮する手段を有するもの
F02B2700/026	動力機関や複合機関に移される熱の部分を増やす手段を有するもの
F02B2700/028	複動
F02B2700/03	２サイクル機関
F02B2700/031	シリンダから排気ガスを取り除く方法を有するもの
F02B2700/032	排気ガスによるもの
F02B2700/034	動力を充填し且つ増加させる手段を有するもの
F02B2700/035	掃気または給気のための貯留槽を有するもの
F02B2700/037	流路または開口部を掃気または給気するもの
F02B2700/038	シリンダ充填物を圧縮する手段を有するもの
F02B2710/00	ガス機関
F02B2710/02	４サイクル機関
F02B2710/021	シリンダから排気ガスを取り除く方法を有するもの
F02B2710/023	動力を充填し且つ増加させる手段を有するもの
F02B2710/025	シリンダ充填物を圧縮する手段を有するもの
F02B2710/026	燃焼を改善する手段を有するもの
F02B2710/028	動力機関や複合機関に移される熱の部分を増やす手段を有するもの
F02B2710/03	２サイクル機関
F02B2710/032	シリンダから排気ガスを取り除く方法を有するもの
F02B2710/034	動力を充填し且つ増加させる手段を有するもの
F02B2710/036	流路または開口部を掃気または給気するもの
F02B2710/038	燃焼を改善する手段を有するもの
F02B2720/00	液体燃料を用いる機関
F02B2720/10	液体燃料用混合気圧縮機関
F02B2720/12	点火装置を備えた４サイクル機関
F02B2720/122	シリンダから排気ガスを取り除く方法を有するもの
F02B2720/124	動力を充填し且つ増加させる手段を有するもの
F02B2720/126	シリンダ充填物を圧縮する手段を有するもの
F02B2720/128	動力機関や複合機関に移される熱の部分を増やす手段を有するもの
F02B2720/13	点火装置を備えた４サイクル機関
F02B2720/131	シリンダから排気ガスを取り除く方法を有するもの
F02B2720/132	排気ガスによるもの
F02B2720/133	動力を充填し且つ増加させる手段を有するもの
F02B2720/135	掃気または給気のための貯留槽を有するもの
F02B2720/136	流路または開口部を掃気または給気するもの
F02B2720/137	燃焼を改善する手段を有するもの
F02B2720/138	動力機関や複合機関に移される熱の部分を増やす手段を有するもの
F02B2720/15	点火装置を備えた混合気圧縮機関およびシリンダにおける混合気形成
F02B2720/151	吸気または圧縮サイクル時に圧力下で空気またはガスによる燃料供給および噴霧化によるもの
F02B2720/152	吸気または圧縮サイクル時に圧力下で空気またはガスによる燃料供給および噴霧化によるもの
F02B2720/153	吸気または圧縮サイクル時に圧力下で空気ー燃料混合気の噴射によるもの
F02B2720/155	シリンダ内に吸い込まれた空気による噴霧化によるもの
F02B2720/156	圧縮空気流による噴霧化によるもの
F02B2720/157	シリンダの混合気を改善する手段を有するもの
F02B2720/158	爆発が発生する補助シリンダを有するもの
F02B2720/16	圧縮または何らかの加熱による点火を用いた混合気圧縮機関
F02B2720/20	圧縮熱による点火を用いる空気圧縮機関
F02B2720/22	４サイクル機関
F02B2720/221	シリンダから排気ガスを取り除く方法を有するもの
F02B2720/223	動力を充填し且つ増加させる手段を有するもの
F02B2720/225	シリンダ充填物を圧縮する手段を有するもの
F02B2720/226	燃焼を改善する手段を有するもの
F02B2720/228	動力機関や複合機関に移される熱の部分を増やす手段を有するもの
F02B2720/23	２サイクル機関
F02B2720/231	シリンダから排気ガスを取り除く方法を有するもの
F02B2720/232	排気ガスによるもの
F02B2720/233	動力を充填し且つ増加させる手段を有するもの
F02B2720/235	掃気または給気のための貯留槽を有するもの
F02B2720/236	流路または開口部を掃気または給気するもの
F02B2720/237	燃焼を改善する手段を有するもの
F02B2720/238	動力機関や複合機関に移される熱の部分を増やす手段を有するもの
F02B2720/25	シリンダへの燃料の供給
F02B2720/251	高圧ガスによる燃料供給
F02B2720/252	エンジンシリンダに取付けた空気ポンプを有するもの；高圧の空気が周囲またはエンジンシリンダから取り込まれるもの
F02B2720/253	噴射点に近い高圧空気貯留槽を有するもの；エンジンシリンダから取り込まれた高圧空気
F02B2720/255	混合気圧縮ポンプを有するもの；燃料ー空気混合気が自己点火することなくポンプシリンダ内で圧縮されるもの
F02B2720/256	高圧ガスとして蒸気または何らかのガスを用いるもの
F02B2720/257	流体を圧送することなくシリンダに圧力下で燃料供給
F02B2720/258	シリンダに限定される圧縮および点火によるもの
F02B2720/27	焼玉点火を用いる空気圧縮機関
F02B2720/272	副燃焼室への全燃料供給
F02B2720/274	副燃焼室への全燃料の噴射によるもの
F02B2720/276	副燃焼室への一部燃料のみの供給
F02B2720/278	副燃焼室への一部燃料のみの噴射によるもの
F02B2720/30	空気圧縮および点火装置を備える機関
F02B2730/00	収納体を中心に回転または揺動するピストンを備えた内燃機関
F02B2730/01	収納体を中心に回転する円盤または羽車形状をした一つ以上のピストンを持つもの；環状作動室を有するもの
F02B2730/011	収納体内を摺動する羽根を持つもの
F02B2730/012	ピストン内を摺動する羽根を持つもの
F02B2730/013	収納体の中心に固定される羽根；扁心羽根車
F02B2730/015	収納体に蝶番で留められる羽根をもつもの
F02B2730/016	ピストンに蝶番で留められる羽根をもつもの
F02B2730/017	収納体またはピストンに固定される回転要素をもつもの
F02B2730/018	重心を通過して軸を中心に回転するピストンを有するもの，このピストンまたは収納体が同時に第一軸に平行な軸を中心に回転するもの
F02B2730/02	その軸を中心に回転し且つシリンダ内で往復動をするピストンを有するもの
F02B2730/03	収納体または環状扇形の空間で揺動するピストンを有するもの
F02B2730/05	歯車として噛合うピストンを有するもの；螺旋状羽根車
F02B2730/09	先のグループに従った機関の装置または特別に形成された要素
F02B2730/095	油圧ピストン
