G05G   1/00		制御部材，例．ノブまたはハンドル；その組立体または配列；制御部材の位置の指示（ジョイスティック　Ｇ０５Ｇ９／０４，自動車のステアリングホイール　Ｂ６２Ｄ）<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループでは，ファーストプレイス優先ルールが適用される。即ち，各階層レベルにおいて，相反する指示がない限り最初の適切な箇所に分類する。［２００８．０４］	Controlling members, e.g. knobs or handles; Assemblies or arrangements thereof; Indicating position of controlling members(joysticks <b>G05G9/04</b>; steering wheels for motor vehicles <b>B62D</b>);<br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>In this group, the first place priority rule is applied, i.e. at each hierarchical level, in the absence of an indication to the contrary, classification is made in the first appropriate place.  </li></ul>	9257
G05G   1/01	・	互いに関連する複数の制御部材の配列（二本の足で操作するもの，例．教習車用　Ｇ０５Ｇ１／３４；二又はそれ以上のペダルの集合体からなる取付ユニット　Ｇ０５Ｇ１／３６）［２００８．０４］	Arrangements of two or more controlling members with respect to one another(double foot control, e.g. for instruction vehicles <b>G05G1/34</b>; mounting units comprising an assembly with two or more pedals <b>G05G1/36</b>)	1750
G05G   1/015	・	制御部材の位置を指示するための装置（連続的にペダル位置を検出する手段　Ｇ０５Ｇ１／３８；感覚によって認識させる手段　Ｇ０５Ｇ５／０３）［２００８．０４］	Arrangements for indicating the position of a controlling member(means for continuously detecting pedal position <b>G05G1/38</b>; means for detecting position through tactile feedback <b>G05G5/03</b>)	842
G05G   1/02	・	手で直線的な動きをして作動させる制御部材，例．押しボタン［１，７］	Controlling members for hand-actuation by linear movement, e.g. push buttons	3860
G05G   1/04	・	手で軸を中心に旋回する動きをして作動させる制御部材，例．レバー［１，７］	Controlling members for hand-actuation by pivoting movement, e.g. levers	6933
G05G   1/06	・・	握り部分の細部［１，７］	Details of their grip parts	1358
G05G   1/08	・	手で回転運動をして作動させる制御部材，例．手動輪［１，７］	Controlling members for hand-actuation by rotary movement, e.g. hand wheels	4556
G05G   1/10	・・	細部，例．円盤，ノブ，車輪，またはハンドルの	Details, e.g. of discs, knobs, wheels or handles	5043
G05G   1/12	・・・	回転スピンドルまたは類似のものに部材を固着する手段	Means for securing the members on rotatable spindles or the like	2068
G05G   1/30	・	足踏み制御部材［２００８．０４］	Controlling members actuated by foot	4873
G05G   1/32	・・	負傷防止手段を持つもの［２００８．０４］	with means to prevent injury	542
G05G   1/323	・・・	ペダルと被制御部材との間の連結が外れるもの，例．コネクティングロッドが破壊するもの又は曲がるもの［２００８．０４］	means disconnecting the connection between pedal and controlled member, e.g. by breaking or bending the connecting rod	91
G05G   1/327	・・・	ペダルが枢軸又は支持部材から外れるもの，例．ペダルを枢軸から外すために支持部材が破壊するもの又は曲がるもの［２００８．０４］	means disconnecting the pedal from its hinge or support, e.g. by breaking or bending the support	237
G05G   1/34	・・	二本の足で操作するもの，例．教習車用［２００８．０４］	Double foot controls, e.g. for instruction vehicles	212
G05G   1/36	・・	二又はそれ以上のペダルの集合体からなる取付ユニット，例．取付容易性のため［２００８．０４］	Mounting units comprising an assembly of two or more pedals, e.g. for facilitating mounting	409
G05G   1/38	・・	連続的にペダル位置を検出する手段［２００８．０４］	comprising means to continuously detect pedal position	835
G05G   1/40	・・	ペダルの位置調整［２００８．０４］	adjustable	742
G05G   1/405	・・・	無段階に調整可能なもの［２００８．０４］	infinitely adjustable	487
G05G   1/42	・・	枢軸でないもの，例．スライドするもの［２００８．０４］	non-pivoting, e.g. sliding	142
G05G   1/44	・・	枢軸を有するもの［２００８．０４］	pivoting	1503
G05G   1/445	・・・	中央で揺動するもの［２００８．０４］	about a central fulcrum	290
G05G   1/46	・・	ペダルと被制御部材とを連結する手段，例．リンク［２００８．０４］	Means, e.g. links, for connecting the pedal to the controlled unit	1201
G05G   1/48	・・	そのための滑止め面；ペダル延長体または類似の装着物［２００８．０４］	Non-slip pedal treads; Pedal extensions or attachments characterised by mechanical features only	366
G05G   1/483	・・・	滑止め面［２００８．０４］	Non-slip treads	396
G05G   1/487	・・・	ペダル延長体［２００８．０４］	Pedal extensions	339
G05G   1/50	・・	ペダルの製造；ペダルの材料に特徴のあるもの［２００８．０４］	Manufacturing of pedals; Pedals characterised by the material used	848
G05G   1/52	・	手，足以外の人体部分により作動されるように特に適合された制御部材［２００８．０４］	Controlling members specially adapted for actuation by other parts of the human body than hand or foot	96
G05G   1/54	・	補助操作部材または延長体により作動するように特に適合された制御部材；そのための操作部材または延長体（ペダル延長体　Ｇ０５Ｇ１／４８７）［２００８．０４］	Controlling members specially adapted for actuation by auxiliary operating members or extensions; Operating members or extensions therefor(pedal extensions <b>G05G1/487</b>)	325
G05G   1/56	・・	鍵，ねじ回しまたは同様の道具により作動するように特に適合された制御部材［２００８．０４］	Controlling members specially adapted for actuation by keys, screwdrivers or like tools	136
G05G   1/58	・	操作者の体の関連個所用のレストまたは案内［２００８．０４］	Rests or guides for relevant parts of the operator's body	144
G05G   1/60	・・	足置きまたは足案内［２００８．０４］	Foot rests or foot guides	438
G05G   1/62	・・	アームレスト［２００８．０４］	Arm rests	211
G05G   3/00		被制御部材（歯車シフターヨークＦ１６Ｈ６３／３２）；その組立体または配列（被制御部材の鎖錠Ｇ０５Ｇ５／０８）［１，７］	Controlled members(gear shifter yokes <b>F16H63/32</b>);Assemblies or arrangements thereof(interlocking of controlled members <b>G05G5/08</b>)	485
G05G   5/00		制御機構の一部の移動を防止しまたは制御する手段，例．制御部材の係止（Ｇ０５Ｇ１７／００が優先）［２００６．０１］	Means for preventing, limiting or returning the movements of parts of a control mechanism, e.g. locking controlling member(<b>G05G17/00</b> takes precedence)	2354
G05G   5/02	・	二つ以上の別個の段階または径路を動き得る制御部材の望ましくない運動を防止する手段，例．あるステップ運動またはある特殊な順序の運動を行うように拘束するもの（Ｇ０５Ｇ５／２８が優先）［２００６．０１］	Means preventing undesired movements of a controlling member which can be moved in two or more separate steps or ways, e.g. restricting to a stepwise movement or to a particular sequence of movements(<b>G05G5/28</b> takes precedence)	1294
G05G   5/03	・	指令位置または基準位置への制御部材の到達を操作者が認識するのを高める手段；操作感覚を与えるもの，例．操作反力を発生させる手段（制御部材の位置を指示する装置Ｇ０５Ｇ１／０１５）［５，２００８．０４］	Means for enhancing the operator's awareness of the arrival of the controlling member at a command or datum position; Providing feel, e.g. means for creating a counterforce(arrangements for indicating the position of the controlling member <b>G05G1/015</b>)	3832
G05G   5/04	・	部材の運動を制限する停止装置，例．可調整停止装置（Ｇ０５Ｇ５／０３，Ｇ０５Ｇ５／０５，Ｇ０５Ｇ５／２８が優先）［５］	Stops for limiting movement of members, e.g. adjustable stop(<b>G05G5/03</b>, <b>G05G5/05</b>, <b>G05G5/28</b> take precedence)	1875
G05G   5/05	・	制御部材を非操作位置または中立位置へ復帰させるまたは復帰させる傾向を与える手段，例．リターンスプリングまたは弾性停止端を備えるもの（Ｇ０５Ｇ５／２８が優先）［５］	Means for returning or tending to return controlling members to an inoperative or neutral position, e.g. by providing return springs or resilient end-stops(<b>G05G5/28</b> takes precedence)	1314
G05G   5/06	・	一つまたは有限数の所定位置にのみ部材を保持するためのもの（Ｇ０５Ｇ５／０３，Ｇ０５Ｇ５／０５，Ｇ０５Ｇ５／２８が優先）［５］	for holding members in one or a limited number of definite positions only(<b>G05G5/03</b>, <b>G05G5/05</b>, <b>G05G5/28</b> take precedence)	3862
G05G   5/08	・・	部材のインターロック，例．他の部材の運動前または運動中ある部材を特定位置に係止するもの	Interlocking of members, e.g. locking a member in a particular position before or during the movement of another member	816
G05G   5/12	・	不確定数の位置に部材を保持するためのもの，例．歯付き四分円によるもの（Ｇ０５Ｇ５／２８が優先）［５］	for holding members in an indefinite number of positions, e.g. by a toothed quadrant(<b>G05G5/28</b> takes precedence)	692
G05G   5/14	・・	固定した四分円，桿または類似のものに関し部材を係止することによるもの	by locking a member with respect to a fixed quadrant, rod, or the like	43
G05G   5/16	・・・	摩擦によるもの	by friction	292
G05G   5/18	・・・	積極的噛合いによるもの，例．歯止めによるもの	by positive interengagement, e.g. by a pawl	737
G05G   5/20	・・	部材により担持される四分円，桿または類似のものを係止することによるもの	by locking a quadrant, rod, or the like carried by the member	15
G05G   5/22	・・・	摩擦によるもの	by friction	148
G05G   5/24	・・・	積極的噛合いによるもの，例．歯止めによるもの	by positive interengagement, e.g. by a pawl	509
G05G   5/26	・・	四分円，桿または類似のもの以外の手段によるもの	by other means than a quadrant, rod, or the like	119
G05G   5/28	・	制御部材への許可されない接近または指令位置へのその動きを防止するためのもの［５］	for preventing unauthorised access to the controlling member or its movement to a command position	223
G05G   7/00		一つの被制御部材と共働する一つの制御部材を備えた手動制御機構；その細部（制御部材Ｇ０５Ｇ１／００）	Manually-actuated control mechanisms provided with one single controlling member co-operating with one single controlled member; Details thereof(controlling members <b>G05G1/00</b>)	1426
G05G   7/02	・	伝達動作または変換動作のためのまたは遠隔的に作用するための特殊な手段に特徴のあるもの	characterised by special provisions for conveying or converting motion, or for acting at a distance	921
G05G   7/04	・・	制御部材と被制御部材間の動作または力の比を制御部材の位置の関数として変更するもの	altering the ratio of motion or force between controlling member and controlled member as a function of the position of the controlling member	1268
G05G   7/06	・・	制御部材の繰返し運動によって被制御部材の運動を増大させるもの（Ｇ０５Ｇ７／０８が優先）	in which repeated movement of the controlling member produces increments of movement of the controlled member(<b>G05G7/08</b> takes precedence)	87
G05G   7/08	・・	制御部材の繰返し運動によって被制御部材を定位置間に循環運動させるもの	in which repeated movement of the controlling member moves the controlled member through a cycle of distinct positions	156
G05G   7/10	・・	遠隔制御に特に適合されたもの（Ｇ０５Ｇ７／０４〜Ｇ０５Ｇ７／０８までが優先）	specially adapted for remote control(<b>G05G7/04 to G05G7/08</b>  take precedence)	1335
G05G   7/12	・	部材が一つの系において制御部材に関連した動作をするように特に適合されたもの，例．回転軸に適合されたもの	specially adapted for actuating a member on a system in motion with respect to the controlling member, e.g. on a rotating shaft	248
G05G   7/14	・	制御部材から与えられた入力に応じた被制御部材の運動の開始を遅らせる手段，またはその被制御部材の運動の間それを漸進的に行う手段によって特徴づけられるもの，例．指令系においてロストモーションを備えたもの	characterised by means for delaying initiation of, or making more gradual throughout, the movement of the controlled member in response to a given input from the controlling member, e.g. by providing lost motion in the command train	222
G05G   7/16	・	機構の支持体間の僅少相対運動の影響を減少させるための独特な手段，例．被制御機構の弾性装架によるもの［２００６．０１］	Special provisions for reducing the effect of slight relative movement between supports of the mechanism, e.g. resulting from resilient mounting of a controlled mechanism	180
G05G   9/00		二つ以上の被制御部材と共働する一つの制御部材を備えた手動制御機構，例．選択的に共働するもの，同時に共働するもの	Manually-actuated control mechanisms provided with one single controlling member co-operating with two or more controlled members, e.g. selectively, simultaneously	1664
G05G   9/02	・	制御部材が異なる独立した径路を動くことができ，各独立した径路内の運動は一つの被制御部材のみを作動させるもの	the controlling member being movable in different independent ways, movement in each individual way actuating one controlled member only	523
G05G   9/04	・・	二つ以上の径路の運動が同時に起ることができるもの	in which movement in two or more ways can occur simultaneously	551
G05G   9/047	・・・	制御部材が直交する複数の軸まわりに手動により可動なもの，例．ジョイスティック［５］	the controlling member being movable by hand about orthogonal axes, e.g. joysticks	4239
G05G   9/053	・・・・	制御部材がボールからなるもの［５］	the controlling member comprising a ball	198
G05G   9/06	・	被制御部材が制御部材の繰返し運動によって継続的に作動されるもの	the controlled members being actuated successively by repeated movement of the controlling member	52
G05G   9/08	・	被制御部材が制御部材の前進運動により継続的に作動されるもの	the controlled members being actuated successively by progressive movement of the controlling member	448
G05G   9/10	・	制御部材が二つの異なった径路を運動することにより各被制御部材は予選され次いで運動するもの，例．シフトゲートにより案内されるもの	with preselection and subsequent movement of each controlled member by movement of the controlling member in two different ways, e.g. guided by a shift gate	273
G05G  11/00		一つの被制御部材と共働する二つ以上の制御部材を備えた手動制御機構	Manually-actuated control mechanisms provided with two or more controlling members co-operating with one single controlled member	1271
G05G  13/00		二つ以上の制御部材と二つ以上の被制御部材とを備えた手動制御機構（インターロックＧ０５Ｇ５／０８）	Manually-actuated control mechanisms provided with two or more controlling members and also two or more controlled members(interlocking <b>G05G5/08</b>)	1154
G05G  13/02	・	被制御部材の予選と移動とのために別個の制御部材を備えているもの	with separate controlling members for preselection and shifting of controlled members	72
G05G  15/00		特定の原因に基づいて自動的に始動させるための機械的装置	Mechanical devices for initiating a movement automatically due to a specific cause	592
G05G  15/02	・	部材の運動方向の変更に起因するもの	due to alteration of the sense of movement of a member	65
G05G  15/04	・	部材の通る距離または角度に起因するもの	due to distance or angle travelled by a member	292
G05G  15/06	・	部材の回転速度または運動速度に起因するもの，例．上限または下限の通過（速度計Ｇ０１Ｐ）	due to the speed of rotation or of bodily movement of a member, e.g. passing an upper or lower limit thereof(speedometers <b>G01P</b>)	113
G05G  15/08	・	部材にかかる負荷またはトルクに起因するもの，例．予定値の超過	due to the load or torque on a member, e.g. if exceeding a predetermined value thereof	367
G05G  17/00		釈放されたのちに部材を運動させるための機械的装置；この点によって特徴づけられたトリップまたは釈放機構	Mechanical devices for moving a member after being released; Trip or release mechanisms characterised thereby	345
G05G  19/00		追従動作をもつサーボ機構，例．ステップ状に起るもの	Servo-mechanisms with follow-up action, e.g. occurring in steps	481
G05G  21/00		一連の操作を制御する機械的装置，すなわちプログラム制御，例．一組のカムを含むもの（Ｇ０５Ｇ５／０２が優先）［２００６．０１］	Mechanical apparatus for control of a series of operations, i.e. program control, e.g. involving a set of cams(<b>G05G5/02</b> takes precedence)	763
G05G  23/00		制御機構の一部分の正確な位置決めを保証する手段，例．運動を開始するための	Means for ensuring the correct positioning of parts of control mechanisms, e.g. for taking-up play	429
G05G  23/02	・	自己調整	self-adjusting	85
G05G  25/00		制御機構のその他の細部，特徴または付属物，例．中間部材の弾性支持	Other details, features or accessories of control mechanisms, e.g. supporting intermediate members elastically	1775
G05G  25/02	・	騒音の発生または伝播を抑制するもの［５］	Inhibiting the generation or transmission of noise	151
G05G  25/04	・	ほこりの侵入，風雨または同様のものに対する密封［５］	Sealing against entry of dust, weather or the like	835
