F02C   1/00		作動流体として熱ガス又は加熱されない圧縮ガスを使用することによって特徴づけられたガスタービン設備（燃焼生成物を使用するものＦ０２Ｃ３／００，Ｆ０２Ｃ５／００）［３］	Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid(by the use of combustion products <b>F02C3/00</b>, <b>F02C5/00</b>)	2611
F02C   1/02	・	作動流体が加熱されない圧縮ガスであるもの［３］	the working fluid being an unheated pressurised gas	752
F02C   1/04	・	作動流体が間接的に加熱されるもの［３］	the working fluid being heated indirectly	734
F02C   1/05	・・	熱の類型又は熱源，例．原子力又は太陽エネルギの使用，によって特徴づけられたもの［３］	characterised by the type or source of heat, e.g. using nuclear or solar energy	864
F02C   1/06	・・・	再加熱された排ガスを使用するもの（Ｆ０２Ｃ１／０８が優先）［３］	using reheated exhaust gas(<b>F02C1/08</b> takes precedence)	272
F02C   1/08	・・	セミクローズドサイクル［３］	Semi-closed cycles	266
F02C   1/10	・・	クローズドサイクル［３］	Closed cycles	788
F02C   3/00		作動流体として燃焼生成物を使用することによって特徴づけられたガスタービン設備（間欠燃焼によって生成された場合Ｆ０２Ｃ５／００）	Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid(generated by intermittent combustion <b>F02C5/00</b>)	1327
F02C   3/02	・	燃焼空気を圧縮するために圧力交換器において排ガス圧力を利用するもの（圧力交換器それ自体Ｆ０４Ｆ１３／００）	using exhaust-gas pressure in a pressure exchanger to compress combustion-air(pressure exchangers <u>per se</u><b>F04F13/00</b>)	222
F02C   3/04	・	圧縮機を駆動するタービンを有するもの（動力伝動装置Ｆ０２Ｃ７／３６；作動流体の流れの制御Ｆ０２Ｃ９／１６）	having a turbine driving a compressor(power transmission arrangements <b>F02C7/36</b>; control of working fluid flow <b>F02C9/16</b>)	3828
F02C   3/045	・・	単一のロータ内に圧縮機とタービンの通路を有するもの（Ｆ０２Ｃ３／０７３が優先）	having compressor and turbine passages in a single rotor(<b>F02C3/073</b> takes precedence)	245
F02C   3/05	・・・	圧縮機及びタービンが半径流型であるもの［３］	the compressor and the turbine being of the radial flow type	313
F02C   3/055	・・	圧縮機が容積型であるもの［３］	the compressor being of the positive-displacement type	177
F02C   3/06	・・	圧縮機が軸流段のみから成るもの（Ｆ０２Ｃ３／１０が優先）［３］	the compressor comprising only axial stages(<b>F02C3/10</b> takes precedence)	909
F02C   3/067	・・・	逆回転ロータを有するもの（Ｆ０２Ｃ３／０７３が優先）［３］	having counter-rotating rotors(<b>F02C3/073</b> takes precedence)	479
F02C   3/073	・・・	圧縮段とタービン段が同心状であるもの［３］	the compressor and turbine stages being concentric	456
F02C   3/08	・・	圧縮機が少なくとも１個の半径流段を含むもの（Ｆ０２Ｃ３／１０が優先）［３］	the compressor comprising at least one radial stage(<b>F02C3/10</b> takes precedence)	657
F02C   3/09	・・・	求心型であるもの［３］	of the centripetal type	79
F02C   3/10	・・	圧縮機を駆動せずに出力軸を駆動する別のタービンをもつもの	with another turbine driving an output shaft but not driving the compressor	1145
F02C   3/107	・・	動力伝動装置によって連結された２個以上のロータをもつもの［５］	with two or more rotors connected by power transmission	849
F02C   3/113	・・・	ロータ間に可変式動力伝動装置をもつもの［５］	with variable power transmission between rotors	351
F02C   3/13	・・	タービン間または圧縮機間または異るロータの段間に可変式の作動流体相互連結装置をもつもの［５］	having variable working fluid interconnections between turbines or compressors or stages of different rotors	285
F02C   3/14	・	設備内の燃焼室の配置によって特徴づけられたもの（燃焼室それ自体Ｆ２３Ｒ）	characterised by the arrangement of the combustion chamber in the plant(combustion chambers <u>per se</u><b>F23R</b>)	2081
F02C   3/16	・・	燃焼室が少なくとも部分的にはタービンロータ内に形成されているもの	the combustion chambers being formed at least partly in the turbine rotor	582
F02C   3/20	・	燃焼生成物を生成するために特別の燃料，酸化剤，又は希釈流体を使用するもの［３］	using a special fuel, oxidant, or dilution fluid to generate the combustion products	1443
F02C   3/22	・・	燃料又は酸化剤が標準温度標準圧力で気体であるもの（Ｆ０２Ｃ３／２８が優先）［３］	the fuel or oxidant being gaseous at standard temperature and pressure(<b>F02C3/28</b> takes precedence)	2608
F02C   3/24	・・	燃料又は酸化剤が標準温度標準圧力で液体であるもの［３］	the fuel or oxidant being liquid at standard temperature and pressure	528
F02C   3/26	・・	燃料又は酸化剤が固体又は粉体，例．スラリ又は懸濁状，であるもの	the fuel or oxidant being solid or pulverulent, e.g. in slurry or suspension	575
F02C   3/28	・・・	燃焼前に燃料をガス化するために別個のガス発生器を使用するもの［３］	using a separate gas producer for gasifying the fuel before combustion	1543
F02C   3/30	・・	可燃成分に対して又はタービンからの排出前の作動流体に対して水，蒸気又は他の流体を加えるもの（氷結防止用の空気の取り入れの加熱Ｆ０２Ｃ７／０４７）［３］	Adding water, steam or other fluids to the combustible ingredients or to the working fluid before discharge from the turbine(heating of air intakes to prevent icing <b>F02C7/047</b>)	3158
F02C   3/32	・	流体ジェット，例．エジェクタ作用，による空気流の導入［３］	Inducing air flow by fluid jet, e.g. ejector action	349
F02C   3/34	・	作動流体の一部の再循環をともなうもの，すなわちサイクルのクローズド部分内で燃焼生成物をともなうセミクローズドサイクル	with recycling of part of the working fluid, i.e. semi-closed cycles with combustion products in the closed part of the cycle	1029
F02C   3/36	・	オープンサイクル［３］	Open cycles	399
F02C   5/00		作動流体が間欠的な燃焼により発生することに特徴のあるガスタービン設備	Gas-turbine plants characterised by the working fluid being generated by intermittent combustion	450
F02C   5/02	・	設備内の燃焼室の配置によって特徴づけられたもの（燃焼室それ自体Ｆ２３Ｒ）［３］	characterised by the arrangement of the combustion chamber in the plant(combustion chambers <u>per se</u><b>F23R</b>)	428
F02C   5/04	・・	燃焼室が少なくとも部分的にはタービンロータ内に形成されているもの	the combustion chambers being formed at least partly in the turbine rotor	295
F02C   5/06	・	作動流体が実質的に機械的出力をもたない容積型の内燃ガス発生機により生成されるもの（排気タービンを使用して膨張を長びかせた内燃機関Ｆ０２Ｂ）	the working fluid being generated in an internal-combustion gas generator of the positive-displacement type having essentially no mechanical power output(internal-combustion engines with prolonged expansion using exhaust gas turbines <b>F02B</b>)	398
F02C   5/08	・・	ガス発生機が自由ピストン型であるもの	the gas generator being of the free-piston type	289
F02C   5/10	・	作動流体が共鳴又は振動する気柱を形成するもの，すなわち燃焼室が強制的な駆動弁をもたないもの，例．ヘルムホルツ効果を用いたもの［３］	the working fluid forming a resonating or oscillating gas column, i.e. the combustion chambers having no positively actuated valves, e.g. using Helmholtz effect	117
F02C   5/11	・・	弁の無い燃焼室を用いるもの［３］	using valveless combustion chambers	46
F02C   5/12	・	燃焼室が吸気弁または排気弁をもつもの，例．ホルツワースガスタービン設備	the combustion chambers having inlet or outlet valves, e.g. Holzwarth gas-turbine plants	825
F02C   6/00		複数形ガスタービン設備；ガスタービン設備と他の装置の結合；ガスタービン設備の特定の用途への適用［２００６．０１］	Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use	6661
F02C   6/02	・	共通の出力を有する複数形ガスタービン設備［３］	Plural gas-turbine plants having a common power output	568
F02C   6/04	・	加熱された又は加圧された作動流体を他の装置に供給するガスタービン設備，例．機械的出力をもたないもの（Ｆ０２Ｃ６／１８が優先）［３］	Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output(<b>F02C6/18</b> takes precedence)	728
F02C   6/06	・・	圧縮ガスを供給するもの（Ｆ０２Ｃ６／１０が優先）［３］	providing compressed gas(<b>F02C6/10</b> takes precedence)	475
F02C   6/08	・・・	そのガスがガスタービン圧縮機から抽出されるもの［３］	the gas being bled from the gas-turbine compressor	1979
F02C   6/10	・・	作動流体を利用装置，例．化学プロセス，へ供給するもので，利用装置が作動流体を設備のタービンへ戻すもの［３］	supplying working fluid to a user, e.g. a chemical process, which returns working fluid to a turbine of the plant	545
F02C   6/12	・・・	ターボチャージャ，すなわち給気圧力の増加により内燃ピストン機関の機械的出力を増大する設備［３］	Turbochargers, i.e. plants for augmenting mechanical power output of internal-combustion piston engines by increase of charge pressure	4222
F02C   6/14	・	エネルギ貯蔵手段を有するガスタービン設備，例．ピーク負荷に対処するためのもの［３］	Gas-turbine plants having means for storing energy, e.g. for meeting peak loads	748
F02C   6/16	・・	圧縮空気をためるもの［３］	for storing compressed air	1125
F02C   6/18	・	ガスタービン設備自体の外部でのガスタービン設備の排熱の利用，例．ガスタービン利用熱設備（冷凍設備のエネルギ源としての排熱の利用Ｆ２５Ｂ２７／０２）	using the waste heat of gas-turbine plants outside the plants themselves, e.g. gas-turbine power heat plants(using waste heat as source of energy for refrigeration plants <b>F25B27/02</b>)	5879
F02C   6/20	・	ガスタービン設備の乗物駆動への適用［３］	Adaptations of gas-turbine plants for driving vehicles	1264
F02C   7/00		グループＦ０２Ｃ１／００〜Ｆ０２Ｃ６／００に分類されない，またはそれにはない注目すべき特徴，構成部品，細部または付属品；ジェット推進設備のための空気の取り入れ（制御Ｆ０２Ｃ９／００）［２００６．０１］	Features, component parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart from, groups <b>F02C1/00 to F02C6/00</b> ; Air intakes for jet-propulsion plants(controlling <b>F02C9/00</b>)	13486
F02C   7/04	・	ガスタービン設備又はジェット推進設備のための空気の取り入れ［２００６．０１］	Air intakes for gas-turbine plants or jet-propulsion plants	3130
F02C   7/042	・・	可変形状のもの［３］	having variable geometry	1299
F02C   7/045	・・	騒音抑制手段をもつもの［３］	having provisions for noise suppression	1491
F02C   7/047	・・	氷結防止用の加熱［３］	Heating to prevent icing	1415
F02C   7/05	・・	損傷を与える物体又は粒子の侵入を回避する手段をもつもの［３］	having provisions for obviating the penetration of damaging objects or particles	1028
F02C   7/052	・・・	ダスト分離装置をもつもの［３］	with dust-separation devices	992
F02C   7/055	・・・	取入口に格子，スクリーン又はガードをもつもの［３］	with intake grids, screens or guards	1082
F02C   7/057	・・	制御又は調整（燃料供給制御と結合したものＦ０２Ｃ９／５０；ノズル面積制御と結合したものＦ０２Ｋ１／１６）［３］	Control or regulation(conjointly with fuel supply control <b>F02C9/50</b>, with nozzle area control <b>F02K1/16</b>)	1706
F02C   7/06	・	軸受の配列（軸受Ｆ１６Ｃ）；潤滑（機関の潤滑一般Ｆ０１Ｍ）［３］	Arrangement of bearings(bearings <b>F16C</b>);Lubricating(of engines in general <b>F01M</b>)	5707
F02C   7/08	・	燃焼前に供給空気を加熱するもの，例．排気ガスによるもの	Heating air supply before combustion, e.g. by exhaust gases	2555
F02C   7/10	・・	蓄熱式熱交換器によるもの	by means of regenerative heat-exchangers	680
F02C   7/105	・・・	回転型のもの（回転熱交換器それ自体Ｆ２８Ｄ）［３］	of the rotary type(rotary heat exchangers <u>per se</u><b>F28D</b>)	387
F02C   7/12	・	設備の冷却（構成部品の冷却は，関連したサブクラス，例．Ｆ０１Ｄ，を参照；機関の冷却一般Ｆ０１Ｐ）	Cooling of plants(of component parts, <u>see</u> the relevant subclasses, e.g. <b>F01D</b>; cooling of engines in general <b>F01P</b>)	3411
F02C   7/14	・・	設備内の流体の冷却	of fluids in the plant	1749
F02C   7/141	・・・	作動流体の冷却（Ｆ０２Ｃ３／３０が優先）［３］	of working fluid(<b>F02C3/30</b> takes precedence)	1190
F02C   7/143	・・・・	圧縮段の前又はその中間におけるもの［３］	before or between the compressor stages	2005
F02C   7/16	・・	冷却媒体を特徴とするもの	characterised by cooling medium	1643
F02C   7/18	・・・	冷却媒体が気体，例．空気，であるもの	the medium being gaseous, e.g. air	7459
F02C   7/20	・	設備のすえつけまたは支持；熱膨張またはクリープを調節するもの	Mounting or supporting of plant; Accommodating heat expansion or creep	3618
F02C   7/22	・	燃料供給系統	Fuel supply systems	7597
F02C   7/224	・・	バーナへ供給する前における燃料の加熱［３］	Heating fuel before feeding to the burner	2032
F02C   7/228	・・	多数のバーナへの燃料の分配［３］	Dividing fuel between various burners	919
F02C   7/232	・・	燃料弁；ドレン弁又はドレン装置（弁一般Ｆ１６Ｋ）［３］	Fuel valves; Draining valves or systems(valves in general <b>F16K</b>)	2331
F02C   7/236	・・	２以上のポンプを含む燃料供給系統［３］	Fuel delivery systems comprising two or more pumps	750
F02C   7/24	・	断熱又は騒音遮断（騒音抑制手段をもつ空気取入口Ｆ０２Ｃ７／０４５；タービンの排気ヘッド，排気室又は類似のものＦ０１Ｄ２５／３０；ジェット推進設備のノズルの消音Ｆ０２Ｋ１／００）［２００６．０１］	Heat or noise insulation(air intakes having provisions for noise suppression <b>F02C7/045</b>; turbine exhaust heads, chambers, or the like <b>F01D25/30</b>; silencing nozzles of jet-propulsion plants <b>F02K1/00</b>)	2636
F02C   7/25	・・	防火（一般Ａ６２）［３］	Fire protection or prevention(in general <b>A62</b>)	392
F02C   7/26	・	始動；点火	Starting; Ignition	2118
F02C   7/262	・・	吹き消え後の再始動［３］	Restarting after flame-out	286
F02C   7/264	・・	点火［３］	Ignition	900
F02C   7/266	・・・	電気的（スパークプラグＨ０１Ｔ）［３］	Electric(sparking plugs <b>H01T</b>)	999
F02C   7/268	・・	ロータの始動用駆動手段［３］	Starting drives for the rotor	697
F02C   7/27	・・・	流体駆動（タービン始動機Ｆ０２Ｃ７／２７７）［３］	Fluid drives(turbine starters <b>F02C7/277</b>)	386
F02C   7/272	・・・・	カートリッジにより生成されるもの	generated by cartridges	117
F02C   7/275	・・・	機械的駆動［３］	Mechanical drives	642
F02C   7/277	・・・・	始動機がタービンであるもの［３］	the starter being a turbine	635
F02C   7/28	・	密封装置の配置	Arrangement of seals	4409
F02C   7/30	・	ガス通過空間の腐食防止	Preventing corrosion in gas-swept spaces	581
F02C   7/32	・	補機の配列，装着又は駆動	Arrangement, mounting, or driving, of auxiliaries	3109
F02C   7/36	・	ガスタービン設備の異なる軸の間の動力伝達又はガスタービン設備と動力利用装置の間の動力伝達（Ｆ０２Ｃ７／３２が優先；回転伝達用継ぎ手Ｆ１６Ｄ；一般Ｆ１６Ｈ）［３］	Power transmission between the different shafts of the gas-turbine plant, or between the gas-turbine plant and the power user(<b>F02C7/32</b> takes precedence; couplings for transmitting rotation <b>F16D</b>; gearing in general <b>F16H</b>)	4024
F02C   9/00		ガスタービン設備の制御；空気吸込ジェット推進設備における燃料供給制御（空気の取り入れの制御Ｆ０２Ｃ７／０５７；タービンの制御Ｆ０１Ｄ；圧縮機の制御Ｆ０４Ｄ２７／００）［３］	Controlling gas-turbine plants; Controlling fuel supply in air-breathing jet-propulsion plants(controlling air intakes <b>F02C7/057</b>; controlling turbines <b>F01D</b>; controlling compressors <b>F04D27/00</b>)	5198
F02C   9/16	・	作動流体の流れの制御（Ｆ０２Ｃ９／４８が優先；空気取入流の制御Ｆ０２Ｃ７／０５７）［３］	Control of working fluid flow(<b>F02C9/48</b> takes precedence; control of air-intake flow <b>F02C7/057</b>)	1571
F02C   9/18	・・	抽気によるもの，バイパスによるものまたはタービン間，圧縮機間もしくはそれらの段間の可変速の作動流体相互連結装置によるもの［３，５］	by bleeding, by-passing or acting on variable working fluid interconnections between turbines or compressors or their stages	2598
F02C   9/20	・・	絞りによるもの；羽根を調節するもの［３］	by throttling; by adjusting vanes	1102
F02C   9/22	・・・	タービン羽根を調節するもの［３］	by adjusting turbine vanes	748
F02C   9/24	・・	クローズドサイクルにおける圧力レベルの制御［３］	Control of the pressure level in closed cycles	192
F02C   9/26	・	燃料供給制御（Ｆ０２Ｃ９／４８が優先；燃料弁Ｆ０２Ｃ７／２３２）［３］	Control of fuel supply(<b>F02C9/48</b> takes precedence; fuel valves <b>F02C7/232</b>)	2464
F02C   9/28	・・	設備又は周囲のパラメータ，例．温度，圧力，ロータ速度，に応答する調整装置（Ｆ０２Ｃ９／３０〜Ｆ０２Ｃ９／３８，Ｆ０２Ｃ９／４４が優先）［３］	Regulating systems responsive to plant or ambient parameters, e.g. temperature, pressure, rotor speed(<b>F02C9/30 to F02C9/38</b> , <b>F02C9/44</b> take precedence)	4403
F02C   9/30	・・	可変燃料ポンプ出力によって特徴づけられたもの［３］	characterised by variable fuel pump output	351
F02C   9/32	・・	燃料の絞りによって特徴づけられたもの（Ｆ０２Ｃ９／３８が優先）［３］	characterised by throttling of fuel(<b>F02C9/38</b> takes precedence)	919
F02C   9/34	・・・	主及び補助のバーナへの別々の流れの連合制御［３］	Joint control of separate flows to main and auxiliary burners	430
F02C   9/36	・・	燃料だめへ燃料を戻すことによって特徴づけられたもの（Ｆ０２Ｃ９／３８が優先）［３］	characterised by returning of fuel to sump(<b>F02C9/38</b> takes precedence)	144
F02C   9/38	・・	燃料の絞りおよび燃料だめへの燃料の戻しによって特徴づけられたもの［３］	characterised by throttling and returning of fuel to sump	204
F02C   9/40	・・	特別の燃料又は複数の燃料の使用に特に適合したもの［３］	specially adapted to the use of a special fuel or a plurality of fuels	1276
F02C   9/42	・・	２以上の設備の同時制御に特に適合したもの［３］	specially adapted for the control of two or more plants simultaneously	355
F02C   9/44	・・	航空機の速度に応答するもの，例．マッハ数制御，燃料消費の最適化［３］	responsive to the speed of aircraft, e.g. Mach number control, optimisation of fuel consumption	160
F02C   9/46	・・	緊急時燃料制御［３］	Emergency fuel control	642
F02C   9/48	・	設備の他の制御と結合した燃料供給制御（ノズル断面制御と結合したものＦ０２Ｋ１／１７）［３］	Control of fuel supply conjointly with another control of the plant(with nozzle section control <b>F02K1/17</b>)	635
F02C   9/50	・・	作動流体の流れの制御と結合したもの［３］	with control of working fluid flow	387
F02C   9/52	・・・	作動流体を抽気又はバイパスするもの［３］	by bleeding or by-passing the working fluid	273
F02C   9/54	・・・	羽根を調節して作動流体を絞ることによるもの［３］	by throttling the working fluid, by adjusting vanes	475
F02C   9/56	・・	動力伝動制御と結合したもの［３］	with power transmission control	228
F02C   9/58	・・・	可変ピッチプロペラの制御と結合したもの［３］	with control of a variable-pitch propeller	146
