F21K2/00	ルミネセンスを用いた非電気的光源（放射線による励起を用いるものＧ２１Ｈ３／０２，Ｈ０１Ｊ６５／０６，Ｈ０１Ｊ６５／０８；外部の電磁場または外部の粒子放射による励起を用いるものＨ０１Ｊ６５／０４）；電気化学発光を用いる光源
F21K2/005	｛上方変換を用いた赤外放射線により励起されるもの｝
F21K2/04	摩擦ルミネセンスを用いるもの；熱ルミネセンスを用いるもの
F21K2/06	化学発光を用いるもの
F21K2/08	電場により活性化するもの，すなわち，電気化学発光
F21K5/00	可燃性物質を充填使用する光源，例．照明用閃光装置
F21K5/02	｛分散しない様にした容器中で着火するもの，例．写真用せん光電球｝
F21K5/023	｛写真用閃光電球の点火装置｝
F21K5/026	｛機械的点火を用いるもの，例．激しい打撃の衝撃｝
F21K9/00	半導体装置を発光素子として使用する光源，例．発光ダイオード［ＬＥＤ］またはレーザーの使用<br><br><u>注</u><br><br>１．このグループでは，以下の表現は表示された意味を持つ物として使用する：<br>−「光源」とは，光を生成する構成要素で，器具備品に取り付けるかまたは照明装置に組み込まれた保持器に取り付ける事を意図したものである。<br>−「レトロフィット光源」とは，実質的に白熱灯または蛍光灯と同じ取付手段から成る光源である。「レトロフィット光源」は，それらに取って代わるまたはそれらを代用するのに特に適合している。<br>２．半導体装置それ自体，またはそれらの組立で，光の放射に特に適合したもの，例．光源（注１における意味において）の内部の発光素子は，サブクラスＨ０１Ｌ（例．Ｈ０１Ｌ３３／００），Ｈ０１Ｓ（例．Ｈ０１Ｓ５／００）及びＨ１０Ｋ（例．Ｈ０１Ｋ５０／００及びＨ１０Ｋ５９／００）に包含される。<br>３．光源が用いられる照明装置またはシステムは，サブクラスＦ２１ＬまたはＦ２１Ｓに包含される。<br>４．このグループに分類するときは，もしサブクラスＦ２１Ｖに包含される詳細な観点が重要なものであるなら，サブクラスＦ２１Ｖにもまた分類する。
F21K9/20	取付手段を備える光源
F21K9/23	各光源に対して１箇所で取り付けられる照明装置のためのレトロフィット光源，例．バヨネットまたはねじ付き器具備品のある白熱灯の代用のために
F21K9/232	実質的に全方向に放射する光を生成するために特に適合するもの，例．ガラスバルブのもの
F21K9/233	スポットライト配光の生成に特に適合するもの，例．反射形電球の代用のため
F21K9/235	ベースまたはキャップの細部，すなわち，光源を取付部に連結する部分；ベースまたはキャップ内の構成部品の配置（Ｆ２１Ｋ９／２３８が優先）
F21K9/237	ハウジングまたはケースの細部，すなわち，発光素子とベースの間の部分；ハウジングまたはケース内の構成部品の配置（Ｆ２１Ｋ９／２３８が優先）
F21K9/238	光源の内部に組み込まれる回路素子の配置または取付
F21K9/27	各光源に２箇所で取り付けられる照明装置のレトロフィット光源，例．蛍光管の代用のために
F21K9/272	末端部の細部，すなわち，光源を取付部に連結する部分；末端部内の構成部品の配置（Ｆ２１Ｋ９／２７８が優先）
F21K9/275	ベースまたはハウジングの細部，すなわち，発光素子とエンドキャップの間の部分；ベースまたはハウジング内の構成部品の配置（Ｆ２１Ｋ９／２７８が優先）
F21K9/278	光源の内部に組み込まれる回路素子の配置または取付
F21K9/60	光源の内部に組み込まれる光学装置，例．演色評価数または光取り出しの改善のため
F21K9/61	光ガイドの使用
F21K9/62	混合チャンバの使用，例．反射壁のあるハウジング
F21K9/64	発光素子から独立したまたは離れた所にある波長変換手段の使用，例．離れた蛍光体層，リモート蛍光体層
F21K9/65	光の特徴または配光の変更に特に適合するもの，例．部品の調節
F21K9/66	光源の部分を形成するグローブまたはカバーの細部
F21K9/68	光源の部分を形成する反射器の細部
F21K9/69	光源の部分を形成する屈折器の細部
F21K9/90	製造方法
F21K99/00	このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項
