F01M   1/00  \	0	0	3G313	F01M   1/00	142	強制潤滑	Pressure lubrication
F01M   1/02  \	1	1	3G313	F01M   1/02	27	潤滑ポンプを用いるもの	using lubricating pumps
F01M   1/02  A	1	0	3G313	F01M   1/02	1208	機械または機関と関連した潤滑ポンプの取付；駆動	Installation of a lubrication pump related to a machine or engine; drive
F01M   1/02  B	1	0	3G313	F01M   1/02	239	往復動型ポンプを用いるもの	using a reciprocating pump
F01M   1/02  C	1	1	3G313	F01M   1/02	79	ストロ−クを調節できるもの	Stroke adjustable
F01M   1/02  D	1	2	3G313	F01M   1/02	167	ウオ−ム歯車によりポンプ要素を駆動するもの〔カム式のもの→Ｆ０４Ｂ９／０４Ａ〕	driving a pump element with a worm gear (cam type R F 04 B 9/04 A)
F01M   1/02  E	1	0	3G313	F01M   1/02	290	回転型ポンプを用いるもの	using a rotary pump
F01M   1/02  F	1	1	3G313	F01M   1/02	150	ギヤポンプまたはネジポンプを用いるもの	using a gear pump or screw pump
F01M   1/02  G	1	2	3G313	F01M   1/02	420	内歯ギヤを有するもの	having an inner-teeth gear
F01M   1/02  Z	1	0	3G313	F01M   1/02	628	その他のもの	Others
F01M   1/04  \	1	1	3G313	F01M   1/04	194	潤滑剤供給装置を動作せしめるために運転中のシリンダまたはクランクケース内の圧力を用いるもの	using pressure in working cylinder or crankcase to operate lubricant-feeding devices
F01M   1/06  \	1	1	3G313	F01M   1/06	43	潤滑剤通路，例．穴，をもったクランク軸または連接棒を内蔵することを特徴とする潤滑方式	Lubricating systems characterised by the provision therein of crankshafts or connecting-rods with lubricant passageways, e.g. bores
F01M   1/06  A	1	0	3G313	F01M   1/06	607	クランク軸〔クランクピンを含む〕に潤滑剤通路が設けられたもの〔Ｆ１６Ｃ参照〕	Lubricant channel provided on the crank shaft (including the crank pin) (Refer to F 16 C.)
F01M   1/06  B	1	0	3G313	F01M   1/06	323	連接棒に潤滑剤通路が設けられたもの	Lubricant channel provided on the coupling rod
F01M   1/06  C	1	0	3G313	F01M   1/06	508	ピストン〔ピストンピンを含む〕に潤滑剤通路が設けられたもの	Lubricant channel provided on the piston (including the piston pin)
F01M   1/06  D	1	0	3G313	F01M   1/06	1519	シリンダまたはシリンダブロツクに潤滑剤通路が設けられたもの	Lubricant channel provided on the cylinder or cylinder block
F01M   1/06  E	1	1	3G313	F01M   1/06	366	シリンダ内壁に潤滑剤通路が開口するもの	Lubricant channel that opens on the cylinder inner wall
F01M   1/06  F	1	0	3G313	F01M   1/06	385	カム軸に潤滑剤通路が設けられたもの	Lubricant channel provided on the cam shaft
F01M   1/06  G	1	0	3G313	F01M   1/06	174	タペツト，リフタまたはプツシユロツドなどに潤滑剤通路が設けられたもの	Lubricant channel provided on the tappet, lifter, or push rod
F01M   1/06  H	1	0	3G313	F01M   1/06	431	ロツカ−ア−ムまたはロツカ−シヤフトなどに潤滑剤通路が設けられたもの	Lubricant channel provided on the locker arm or locker shaft
F01M   1/06  J	1	0	3G313	F01M   1/06	127	吸排気弁に潤滑剤通路が設けられたもの	Lubricant channel provided on the air inlet/exhaust valve
F01M   1/06  K	1	0	3G313	F01M   1/06	700	軸受に潤滑剤通路が設けられたもの	Lubricant channel provided on the bearing
F01M   1/06  L	1	0	3G313	F01M   1/06	399	伝動装置またはバランサなどに潤滑剤通路が設けられたもの	Lubricant channel provided on the transmission device or balancer
F01M   1/06  M	1	0	3G313	F01M   1/06	134	ポンプまたは配電器などに潤滑剤通路が設けられたもの	Lubricant channel provided on the pump or power distributing device
F01M   1/06  N	1	0	3G313	F01M   1/06	129	シ−ルが潤滑剤通路の一部を構成するもの	Seal that configures a part of the lubricant channel
F01M   1/06  P	1	0	3G313	F01M   1/06	61	プラグが潤滑剤通路の一部を構成するもの	Plug that configures a part of the lubricant channel
F01M   1/06  Q	1	0	3G313	F01M   1/06	1281	潤滑剤戻り通路	Lubricant return channel
F01M   1/06  Z	1	0	3G313	F01M   1/06	467	その他のもの	Others
F01M   1/08  \	1	1	3G313	F01M   1/08	10	潤滑剤噴射装置を内蔵することを特徴とする潤滑方式	Lubricating systems characterised by the provision therein of lubricant-jetting means
F01M   1/08  A	1	0	3G313	F01M   1/08	217	噴射装置が固定部材に設けられた	Injection device provided on a stationary member
F01M   1/08  B	1	1	3G313	F01M   1/08	787	ピストン部に向けて噴射するもの	Injection toward the piston
F01M   1/08  C	1	1	3G313	F01M   1/08	61	クランク部に向けて噴射するもの	Injection toward the crank
F01M   1/08  D	1	1	3G313	F01M   1/08	200	動弁機構に向けて噴射するもの	Injection toward the valve motion mechanism
F01M   1/08  E	1	0	3G313	F01M   1/08	334	噴射装置が固定部材に設けられかつ弁を有するもの	Injection device that is provided on a stationary member and has a valve
F01M   1/08  F	1	0	3G313	F01M   1/08	210	噴射装置が運動部材に設けられたもの	Injection device provided on a movable member
F01M   1/08  G	1	0	3G313	F01M   1/08	41	噴射装置が運動部材に設けられかつ弁を有するもの	Injection device that is provided on a movable member and has a valve
F01M   1/08  Z	1	0	3G313	F01M   1/08	46	その他のもの	Others
F01M   1/10  \	1	1	3G313	F01M   1/10	7	潤滑剤抜き取りあるいは清浄装置，例．フィルタ，を内蔵することによって特徴づけられた潤滑方式（潤滑剤清浄装置の取り付け，組み付けまたは構造上の細部Ｆ０１Ｍ１１／０３）	Lubricating systems characterised by the provision therein of lubricant venting or purifying means, e.g. of filters (mounting of, connecting of, or constructional details of lubricant purifying means F01M 11/03)
F01M   1/10  A	1	0	3G313	F01M   1/10	177	ポンプ下流に清浄装置が設けられたもの	Cleaning device provided on the downstream of a pump
F01M   1/10  B	1	0	3G313	F01M   1/10	96	清浄装置が複数ユニツトあるもの	Multiple cleaning units provided
F01M   1/10  C	1	0	3G313	F01M   1/10	122	潤滑剤抜き取り装置が設けられたもの〔部品，細部など→１１／０４〕	Lubricant removing device provided (parts, details R 11/04)
F01M   1/10  Z	1	0	3G313	F01M   1/10	80	その他のもの	Others
F01M   1/12  \	1	1	3G313	F01M   1/12	47	グループＦ０１Ｍ１／０２〜Ｆ０１Ｍ１／１０に分類されない閉循環潤滑方式	Closed-circuit lubricating systems not provided for in groups F01M 1/02-F01M 1/10
F01M   1/14  \	1	1	3G313	F01M   1/14	111	間欠潤滑（Ｆ０１Ｍ１／０８が優先）	Timed lubrication (F01M 1/08 takes precedence)
F01M   1/16  \	1	1	3G313	F01M   1/16	16	潤滑剤圧力または量の制御	Controlling lubricant pressure or quantity
F01M   1/16  A	1	0	3G313	F01M   1/16	345	設定圧が一定な圧力調整弁を用いるもの	using a pressure adjusting valve with a constant set pressure
F01M   1/16  B	1	1	3G313	F01M   1/16	304	弁体，入口ポ−ト及び出口ポ−トが各々１個であるもの	One piece provided as each of the valve body, inlet port, and outlet port
F01M   1/16  C	1	0	3G313	F01M   1/16	333	設定圧が可変な圧力調整弁を用いるもの	using a pressure adjusting valve with a variable set pressure
F01M   1/16  D	1	0	3G313	F01M   1/16	78	蓄圧器〔圧力タンク，アキユ−ムレ−タなど〕を用いるもの	using a pressure accumulating device (e.g. pressure tank, accumulator)
F01M   1/16  E	1	0	3G313	F01M   1/16	602	流量を制御するもの〔固定絞り，単なる開閉弁を含む〕	Control of the flow rate (including the stationary choke, simple on-off valve)
F01M   1/16  F	1	1	3G313	F01M   1/16	536	流量制御弁を用いるもの	using a flow rate control valve
F01M   1/16  G	1	1	3G313	F01M   1/16	505	可変吐出量ポンプを用いるもの	using a pump with a variable delivery volume
F01M   1/16  Z	1	0	3G313	F01M   1/16	150	その他のもの	Others
F01M   1/18  \	1	1	3G313	F01M   1/18	222	指示または安全装置（潤滑剤レベルに関するものＦ０１Ｍ１１／０６，Ｆ０１Ｍ１１／１２）	Indicating or safety devices (concerning lubricant level F01M 11/06, F01M 11/12)
F01M   1/20  \	2	2	3G313	F01M   1/20	15	潤滑剤圧力に関するもの	concerning lubricant pressure
F01M   1/20  A	2	0	3G313	F01M   1/20	207	圧力の増加または不足を検知すると警報または表示するもの	indicating an alarm when pressure increase/decrease is detected
F01M   1/20  Z	2	0	3G313	F01M   1/20	171	その他のもの	Others
F01M   1/22  \	3	3	3G313	F01M   1/22	69	圧力が不足すると機械または機関を停止または遊動させるもの	rendering machines or engines inoperative or idling on pressure failure
F01M   1/24  \	4	4	3G313	F01M   1/24	97	機関の燃料系統に作用するもの	acting on engine fuel system
F01M   1/26  \	4	4	3G313	F01M   1/26	26	機関の点火系統に作用するもの	acting on engine ignition system
F01M   1/28  \	4	4	3G313	F01M   1/28	13	機関の燃焼用空気の供給に作用するもの	acting on engine combustion-air supply
F01M   3/00  \	0	0	3G313	F01M   3/00	9	特に燃料空気混合物をクランクケースで圧縮する機関または潤滑剤が燃料，燃焼用空気あるいは燃料空気混合物内に含まれているその他の機関に適用される潤滑（シリンダ内へ吸入される前に空気または燃料空気混合物から潤滑剤を分離するものＦ０１Ｍ１１／０８）	Lubrication specially adapted for engines with crankcase compression of fuel-air mixture, or for other engines in which lubricant is contained in fuel, combustion air, or fuel-air mixture (separating lubricant from air or fuel-air mixture before entry into cylinder F01M 11/08)
F01M   3/00  A	0	0	3G313	F01M   3/00	87	ロ−タリ−エンジンまたは多気筒エンジンに適用されるもの	applied to a rotary engine or multi-cylinder engine
F01M   3/00  B	0	0	3G313	F01M   3/00	186	潤滑剤を燃料に加えるもの〔Ｆ０２Ｍ３７／００，３４１参照〕	adding a lubricant to the fuel (Refer to F 02 M 37/00, 341.)
F01M   3/00  C	0	0	3G313	F01M   3/00	295	潤滑剤を空気または混合気に加えるもの〔Ｆ０２Ｍ２５／００参照〕	adding a lubricant to the air or mixed gas (Refer to F 02 M 25/00.)
F01M   3/00  D	0	0	3G313	F01M   3/00	172	潤滑ポンプに関するもの	related to a lubrication pump
F01M   3/00  E	0	0	3G313	F01M   3/00	117	機関各部を潤滑するもの〔３／０４を除く〕	lubricating each part of an engine (excluding 3/04)
F01M   3/00  Z	0	0	3G313	F01M   3/00	125	その他のもの〔凝縮潤滑剤の処理，１１／００Ｂ〕	Others (Condensed lubricant treatment 11/00 B)
F01M   3/02  \	1	1	3G313	F01M   3/02	64	燃料，空気あるいは燃料空気混合物に対する潤滑剤の割合を変えることができるもの	with variable proportion of lubricant to fuel, lubricant to air, or lubricant to fuel-air mixture
F01M   3/04  \	1	1	3G313	F01M   3/04	61	上部シリンダ潤滑のみのためのもの	for upper cylinder lubrication only
F01M   5/00  \	0	0	3G313	F01M   5/00	29	潤滑剤の加熱，冷却，温度調節（機関冷却系統内での潤滑剤冷却器の配列Ｆ０１Ｐ１１／０８）；機関の始動を促進する潤滑装置	Heating, cooling, or controlling temperature of lubricant (arrangement of lubricant coolers in engine cooling system F01P 11/08); Lubrication means facilitating engine starting
F01M   5/00  A	0	0	3G313	F01M   5/00	212	潤滑剤の加熱	Lubricant heating
F01M   5/00  B	0	1	3G313	F01M   5/00	25	ヒ−トパイプを用いたもの	using a heat pipe
F01M   5/00  C	0	1	3G313	F01M   5/00	171	電気ヒ−タを用いたもの	using an electrical heater
F01M   5/00  D	0	0	3G313	F01M   5/00	248	潤滑剤の加熱制御	Lubricant heating control
F01M   5/00  E	0	0	3G313	F01M   5/00	265	潤滑剤の冷却〔制御→Ｋ〕	Lubricant cooling (control R K)
F01M   5/00  F	0	1	3G313	F01M   5/00	283	気体によるもの	using a gas
F01M   5/00  G	0	2	3G313	F01M   5/00	175	フアン圧送気体によるもの	using a fan pressure blower
F01M   5/00  H	0	1	3G313	F01M   5/00	853	液体によるもの	using a liquid
F01M   5/00  J	0	1	3G313	F01M   5/00	29	ヒ−トパイプを用いたもの	using a heat pipe
F01M   5/00  K	0	0	3G313	F01M   5/00	188	潤滑剤の冷却制御	Lubricant cooling control
F01M   5/00  L	0	1	3G313	F01M   5/00	44	気体によるもの	using a gas
F01M   5/00  M	0	1	3G313	F01M   5/00	219	液体によるもの	using a liquid
F01M   5/00  N	0	0	3G313	F01M   5/00	284	温度調節	Temperature control
F01M   5/00  P	0	0	3G313	F01M   5/00	103	断熱または保温	Heat insulation or heat keeping
F01M   5/00  Z	0	0	3G313	F01M   5/00	28	その他のもの	Others
F01M   5/02  \	1	1	3G313	F01M   5/02	235	機関始動を促進するための潤滑剤調整，例．加熱	Conditioning lubricant for aiding engine starting, e.g. heating
F01M   5/04  \	2	2	3G313	F01M   5/04	50	稀釈，例．燃料による稀釈	Diluting, e.g. with fuel
F01M   7/00  \	0	0	3G313	F01M   7/00	1	特に機械または機関のなじみ運転に適用される潤滑装置	Lubrication means specially adapted for machine or engine running-in
F01M   7/00  A	0	0	3G313	F01M   7/00	329	始動時の	upon starting
F01M   7/00  B	0	1	3G313	F01M   7/00	45	過給機用	for a supercharger
F01M   7/00  C	0	0	3G313	F01M   7/00	70	停止時の	upon stopping
F01M   7/00  Z	0	0	3G313	F01M   7/00	104	その他のもの	Others
F01M   9/00  \	0	0	3G313	F01M   9/00	52	グループＦ０１Ｍ１／００〜Ｆ０１Ｍ７／００に分類されないもので共通した特徴をもつ潤滑装置	Lubrication means having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F01M 1/00-F01M 7/00
F01M   9/02  \	1	1	3G313	F01M   9/02	78	潤滑剤に対する添加物を導入する装置をもつもの	having means for introducing additives to lubricant
F01M   9/04  \	1	1	3G313	F01M   9/04	71	燃料を潤滑剤として使用するもの	Use of fuel as lubricant
F01M   9/06  \	1	1	3G313	F01M   9/06	6	浸液またははねかけ潤滑	Dip or splash lubrication
F01M   9/06  A	1	0	3G313	F01M   9/06	149	クランク軸が水平に設置されたもの	Crank shaft horizontally installed
F01M   9/06  B	1	1	3G313	F01M   9/06	209	はねかけ部材がクランク軸に設けられた	Mud preventive member provided on the crank shaft
F01M   9/06  C	1	0	3G313	F01M   9/06	90	クランク軸が垂直に設置されたもの	Crank shaft vertically installed
F01M   9/06  D	1	0	3G313	F01M   9/06	135	カム軸を潤滑するもの，またはカム軸にはねかけ部材が設けられたもの	Cam shaft lubrication or splash means provided on a cam shaft
F01M   9/06  Z	1	0	3G313	F01M   9/06	195	その他のもの	Others
F01M   9/08  \	1	1	3G313	F01M   9/08	306	滴下潤滑	Drip lubrication
F01M   9/10  \	1	1	3G313	F01M   9/10	7	弁装置または補助部材の潤滑	Lubrication of valve gear or auxiliaries
F01M   9/10  A	1	0	3G313	F01M   9/10	552	弁装置の潤滑	Valve device lubrication
F01M   9/10  B	1	1	3G313	F01M   9/10	374	カムとフオロア〔弁リフタ，弁ア−ム，タペツトなど〕との間の潤滑	Lubrication between the cam and follower (e.g. valve lifter, valve arm, tappet)
F01M   9/10  C	1	2	3G313	F01M   9/10	133	フオロアに油供給口を設けたもの	Oil supply port provided on a follower
F01M   9/10  D	1	2	3G313	F01M   9/10	138	カムまたはカム軸に油供給口を設けたもの	Oil supply port provided on a cam or cam shaft
F01M   9/10  E	1	1	3G313	F01M   9/10	276	タペツト〔リフタ，アジヤスタなども含む〕の潤滑	Lubrication of the tappet (including the lifter, adjuster, etc.)
F01M   9/10  F	1	1	3G313	F01M   9/10	62	プツシユロツドとロツカ−ア−ムとの間の潤滑	Lubrication between the push rod and locker arm
F01M   9/10  G	1	1	3G313	F01M   9/10	194	ロツカ−ア−ム〔または弁ア−ム〕と弁との間の潤滑	Lubrication between the locker arm (or valve arm) and valve
F01M   9/10  H	1	1	3G313	F01M   9/10	109	吸排気弁の潤滑	Lubrication of the air inlet/exhaust valve
F01M   9/10  J	1	2	3G313	F01M   9/10	154	弁軸の潤滑	Valve shaft lubrication
F01M   9/10  K	1	1	3G313	F01M   9/10	420	軸受の潤滑	Bearing lubrication
F01M   9/10  L	1	0	3G313	F01M   9/10	151	燃料噴射ポンプの潤滑	Fuel injection pump lubrication
F01M   9/10  M	1	0	3G313	F01M   9/10	512	伝動装置の潤滑	Transmission device lubrication
F01M   9/10  Z	1	0	3G313	F01M   9/10	241	その他のもの	Others
F01M   9/12  \	1	1	3G313	F01M   9/12	124	他に分類されない，非強制潤滑あるいは非閉循環潤滑	Non-pressurised lubrication, or non-closed-circuit lubrication, not otherwise provided for
F01M  11/00  \	0	0	3G015	F01M  11/00	17	グループＦ０１Ｍ１／００〜Ｆ０１Ｍ９／００に分類されない部品，細部あるいは付属品	Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, groups F01M 1/00-F01M 9/00
F01M  11/00  B	0	0	3G015	F01M  11/00	133	２サイクル機関における凝縮潤滑剤の処理	Condensed lubricant treatment in a 2-cycle engine
F01M  11/00  C	0	0	3G015	F01M  11/00	217	オイルパン〔Ｆ０２Ｆ７／００，３０２参照〕	Oil pan (Refer to F 02 F 7/00, 302.)
F01M  11/00  D	0	1	3G015	F01M  11/00	193	パン素材に特徴がある〔多重合板等〕	characterized by the pan material (multi-polymerised plate)
F01M  11/00  E	0	1	3G015	F01M  11/00	238	パン素材表面に凹凸〔ひれ，リブ等〕がある	Convexity/concavity (fin, rib, etc.) provided on the pan material surface
F01M  11/00  F	0	1	3G015	F01M  11/00	75	パン取付部とパン本体との間を弾性体で接続する	Pan installed part and pan body connected via an elastic member
F01M  11/00  G	0	1	3G015	F01M  11/00	320	垂直仕切板を有する	having a vertical division plate
F01M  11/00  H	0	1	3G015	F01M  11/00	454	水平仕切板を有する〔傾斜対策，１１／０６Ｆ，Ｚ〕	having a horizontal division plate (inclination measures 11/06 F, Z)
F01M  11/00  J	0	1	3G015	F01M  11/00	432	副室または補助タンクを有する	having a sub chamber or supplementary tank
F01M  11/00  K	0	2	3G015	F01M  11/00	191	室間開口に弁等を備えた〔温度調節，５／００Ｎ〕	Valve, etc. provided on the opening between chambers (temperature control 5/00 N)
F01M  11/00  L	0	1	3G015	F01M  11/00	247	パン壁に潤滑油通路を有する	Lubricant channel provided on the pan wall
F01M  11/00  M	0	1	3G015	F01M  11/00	151	パン近傍に潤滑油以外の流体通路を有する	Channel for a fluid other than lubricants provided near the pan
F01M  11/00  N	0	1	3G015	F01M  11/00	393	遮音；防振；緩衝	Sound shut-off; vibration-proofing; shock absorption
F01M  11/00  P	0	1	3G015	F01M  11/00	254	シ−ル；パンの取付〔Ｆ０２Ｆ１１／００Ｃ参照〕	Seal; pan installation (Refer to F 02 F 11/00 C.)
F01M  11/00  Q	0	1	3G015	F01M  11/00	252	潤滑油の充てんまたはドレン抜き	Lubricant filling or drainage
F01M  11/00  R	0	1	3G015	F01M  11/00	496	他の部品のための特殊な構造	Special structure for other parts
F01M  11/00  S	0	0	3G015	F01M  11/00	624	潤滑油タンク	Lubricant tank
F01M  11/00  T	0	0	3G015	F01M  11/00	196	シ−ル〔オイルパンのシ−ルはＰ〕	Seal (oil pan seal P)
F01M  11/00  U	0	0	3G015	F01M  11/00	195	エア抜き	Air purge
F01M  11/00  V	0	0	3G015	F01M  11/00	52	ピストンの戻り通路	Piston return channel
F01M  11/00  W	0	0	3G015	F01M  11/00	266	潤滑油飛散防止	Lubricant splash prevention
F01M  11/00  Z	0	0	3G015	F01M  11/00	201	その他のもの	Others
F01M  11/02  \	1	1	3G015	F01M  11/02	678	潤滑剤導管の配列	Arrangements of lubricant conduits
F01M  11/03  \	1	1	3G015	F01M  11/03	30	機械または機関と関連した，潤滑剤清浄装置の取り付けまたは組み付け；潤滑剤清浄装置の細部［３］	Mounting or connecting of lubricant purifying means relative to the machine or engine; Details of lubricant purifying means [3]
F01M  11/03  A	1	0	3G015	F01M  11/03	792	ろ過によるものでポンプ下流に設けられるもの	using filtration and provided on the downstream of a pump
F01M  11/03  B	1	1	3G015	F01M  11/03	474	ろ過エレメント	Filtering element
F01M  11/03  C	1	1	3G015	F01M  11/03	221	オイルク−ラまたはアダプタなどを有するもの	having an oil cooler or adapter
F01M  11/03  D	1	1	3G015	F01M  11/03	168	シ−ルまたは受け皿〔垂れ受け〕	Seal or receiving tray (drop receiver)
F01M  11/03  E	1	1	3G015	F01M  11/03	695	取り付けまたは組み付けに関するもの	related to installation or assembly
F01M  11/03  F	1	2	3G015	F01M  11/03	57	着脱工具など	Removing tool, etc.
F01M  11/03  G	1	0	3G015	F01M  11/03	460	ろ過によるものでポンプ上流に設けられるもの	using filtration and provided on the upstream of a pump
F01M  11/03  H	1	1	3G015	F01M  11/03	363	取り付けまたは組み付けに関するもの	related to installation or assembly
F01M  11/03  J	1	0	3G015	F01M  11/03	187	遠心力，重力または静電気を利用するもの	utilising the centrifugal force, gravity, or static electricity
F01M  11/03  K	1	0	3G015	F01M  11/03	121	磁力を利用するもの	utilising the magnetic force
F01M  11/03  L	1	0	3G015	F01M  11/03	318	水分，空気等の除去；油またはフイルタの洗浄	Removal of moisture, air, etc.; oil or filter washing
F01M  11/03  Z	1	0	3G015	F01M  11/03	185	その他のもの	Others
F01M  11/04  \	1	1	3G015	F01M  11/04	17	機械または機関の潤滑剤充てんまたは抜き取り	Filling or draining lubricant of or from machines or engines
F01M  11/04  A	1	0	3G015	F01M  11/04	400	充てん	Filling
F01M  11/04  B	1	1	3G015	F01M  11/04	148	キヤツプの構造	Cap structure
F01M  11/04  C	1	0	3G015	F01M  11/04	395	抜き取り〔フイルタ−からのぬき取り，１／１０Ｃ〕	Removal (removal from the filter 1/10 C)
F01M  11/04  D	1	1	3G015	F01M  11/04	280	ドレン抜き弁の構造	Drain valve structure
F01M  11/04  Z	1	0	3G015	F01M  11/04	204	その他のもの	Others
F01M  11/06  \	1	1	3G015	F01M  11/06	2	潤滑剤レベルを一定に維持する，あるいは機械または機関の動作または位置に適応させるための装置	Means for keeping lubricant level constant or for accommodating movement or position of machines or engines
F01M  11/06  A	1	0	3G015	F01M  11/06	95	潤滑剤レベルを一定に維持する装置	Device that maintains the lubricant in a certain level
F01M  11/06  B	1	1	3G015	F01M  11/06	178	レベルセンサ〔フロ−トスイツチを含む〕を用いる	using a level sensor (including a float switch)
F01M  11/06  C	1	1	3G015	F01M  11/06	82	密閉容器から給油する	Oil supplied from a fully closed container
F01M  11/06  D	1	1	3G015	F01M  11/06	119	フロ−ト弁によつて給油する	Oil supplied by a float valve
F01M  11/06  E	1	1	3G015	F01M  11/06	39	溢れさせてレベルを一定にする	keeping the level constant by overflow
F01M  11/06  F	1	0	3G015	F01M  11/06	161	機械または機関の動作または位置に適応させるためのポンプ吸入口の構造〔変位追従〕	Structure of the pump inlet port for accommodating the motion or position of a machine or engine (displacement follow-up)
F01M  11/06  Z	1	0	3G015	F01M  11/06	248	その他のもの〔変位対応〕	Others (accommodation to displacement)
F01M  11/08  \	1	1	3G015	F01M  11/08	124	シリンダ内に吸入される前に空気または燃料空気混合物から潤滑剤を分離するもの	Separating lubricant from air or fuel-air mixture before entry into cylinder
F01M  11/10  \	1	1	3G015	F01M  11/10	16	指示装置，他の安全装置	Indicating devices; Other safety devices
F01M  11/10  A	1	0	3G015	F01M  11/10	116	油消費量を検知するもの	Detection of oil consumption
F01M  11/10  B	1	0	3G015	F01M  11/10	564	油交換時期または油劣化を検知するもの〔材料の劣化に関するもの→Ｇ０１Ｎ２７／００Ｌ，流体の抵抗による調査に関するもの→Ｇ０１Ｎ２７／０６Ａ〕	Detection of the oil replacement time or oil degradation (related to material degradation R G 01 N 27/00 L, related to research by fluid resistance R G 01 N 27/06 A)
F01M  11/10  C	1	0	3G015	F01M  11/10	42	乾湿または水分を検知するもの	Detection of dryness/wetness or moisture
F01M  11/10  D	1	0	3G015	F01M  11/10	129	オイルフイルタの目詰りを検知するもの	Detection of oil filter clogging
F01M  11/10  E	1	0	3G015	F01M  11/10	25	オイルミスト濃度を検知するもの	Detection of oil mist concentration
F01M  11/10  F	1	0	3G015	F01M  11/10	167	温度または回転数を検知するもの	Detection of the temperature or number of revolutions
F01M  11/10  G	1	0	3G015	F01M  11/10	30	逆転防止に関するもの	related to prevention of reverse revolution
F01M  11/10  Z	1	0	3G015	F01M  11/10	238	その他のもの	Others
F01M  11/12  \	2	2	3G015	F01M  11/12	11	潤滑剤レベルに関するもの	concerning lubricant level
F01M  11/12  A	2	0	3G015	F01M  11/12	346	検油棒を用いるもの〔栓油棒自体→Ｇ０１Ｆ２３／０４〕	using an oil check bar (oil plug bar per se R G 01 F 23/04)
F01M  11/12  B	2	1	3G015	F01M  11/12	201	検油棒自体の構造	Structure of the oil check bar per se
F01M  11/12  C	2	1	3G015	F01M  11/12	30	ワイパを持つもの	having a wiper
F01M  11/12  D	2	1	3G015	F01M  11/12	109	他の機能を併せ持つもの〔加熱ヒ−タ，磁石，ブリ−ザなど〕	also having another function (heater, magnet, breather, etc.)
F01M  11/12  E	2	0	3G015	F01M  11/12	75	覗窓	Inspection window
F01M  11/12  F	2	0	3G015	F01M  11/12	277	フロ−トを用いるもの	using a float
F01M  11/12  G	2	0	3G015	F01M  11/12	80	温度検出器を用いるもの〔サ−ミスタ，感温サイリスタなど〕〔検出器自体→Ｇ０１Ｆ２３／２２Ａ〕	using a thermo detector (thermistor, thermo-sensitive thyristor, etc.) (detector per se R G 01 F 23/22 A)
F01M  11/12  H	2	0	3G015	F01M  11/12	89	圧力を利用するもの〔圧電素子など〕	utilising a pressure (piezoelectric device, etc.)
F01M  11/12  Z	2	0	3G015	F01M  11/12	338	その他のもの	Others
F01M  13/00  \	0	0	3G015	F01M  13/00	12	クランク室の換気または息抜き［２］	Crankcase ventilating or breathing [2]
F01M  13/00  A	0	0	3G015	F01M  13/00	182	大気に開口するもの	Opening to the atmospheric air
F01M  13/00  B	0	1	3G015	F01M  13/00	166	吸気と排気を行うもの	performing air inlet and exhaust
F01M  13/00  C	0	0	3G015	F01M  13/00	114	ブロ−バイガス通路をシリンダ本体を介して直接吸気側に設けたもの	Blow-by gas channel provided on the air inlet side via the cylinder body
F01M  13/00  D	0	0	3G015	F01M  13/00	210	ブロ−バイガス通路を運動部材内に，または近接して設けたもの	Blow-by gas channel provided in or near a movable member
F01M  13/00  E	0	0	3G015	F01M  13/00	662	ブロ−バイガス導管の材質，構造，配列に特徴があるもの	characterized by the material, structure, or arrangement of the blow-by gas duct
F01M  13/00  F	0	0	3G015	F01M  13/00	479	ブロ−バイガス導管のクランク室端の取付個所または構造に特徴があるもの	characterized by the installed location or structure of a crank chamber end of a blow-by gas duct
F01M  13/00  G	0	0	3G015	F01M  13/00	1052	ブロ−バイガス導管のクランク室と反対端の取付個所または構造に特徴があるもの	characterized by the installed location or structure on the opposite end of a crank chamber of a blow-by gas duct
F01M  13/00  H	0	0	3G015	F01M  13/00	627	分離済油の戻し通路	Separated oil return channel
F01M  13/00  J	0	0	3G015	F01M  13/00	745	ＰＣＶバルブなど	PCV valve, etc.
F01M  13/00  K	0	0	3G015	F01M  13/00	790	制御，安全など	Control, safety, etc.
F01M  13/00  L	0	0	3G015	F01M  13/00	417	加熱，冷却	Heating, cooling
F01M  13/00  M	0	0	3G015	F01M  13/00	465	過給機と関連があるもの	related to the supercharger
F01M  13/00  N	0	0	3G015	F01M  13/00	110	排気浄化と関連があるもの	related to exhaust clarification
F01M  13/00  P	0	0	3G015	F01M  13/00	79	タンク蒸発ガスの処理と関連があるもの	related to treatment of the gas evaporating from the tank
F01M  13/00  Q	0	0	3G015	F01M  13/00	172	動弁機構と関連があるもの〔動弁機構をオイルミストにより潤滑するもの〕	related to the valve motion mechanism (valve motion mechanism lubricated by oil mist)
F01M  13/00  R	0	0	3G015	F01M  13/00	97	多気筒機関に特有なもの	peculiar to the multi-cylinder engine
F01M  13/00  Z	0	0	3G015	F01M  13/00	504	その他のもの〔シリングブロツク内のブロ−バイガス通路など〕	Others (e.g. blow-by gas channel in the cylinder block)
F01M  13/02  \	1	1	3G015	F01M  13/02	161	付属の圧力源からの正圧または負圧によるもの［２］	by means of additional source of positive or negative pressure [2]
F01M  13/04  \	1	1	3G015	F01M  13/04	27	クランク室を出る前に空気を浄化する手段があるもの，例．油の除去［２］	having means for purifying air before leaving crankcase, e.g. removing oil [2]
F01M  13/04  A	1	0	3G015	F01M  13/04	919	クランクケ−スなどに連接して分離装置が設けられるもの	Separating device connected to the crank case provided
F01M  13/04  E	1	1	3G015	F01M  13/04	1031	シリンダヘツドカバ−内に設けられるもの	provided in the cylinder head cover
F01M  13/04  F	1	1	3G015	F01M  13/04	384	クランクケ−ス内に設けられるもの	provided in the crank case
F01M  13/04  G	1	1	3G015	F01M  13/04	59	タペツト室内に設けられるもの	provided in the tappet chamber
F01M  13/04  H	1	1	3G015	F01M  13/04	106	伝動装置用カバ−内に設けられるもの	provided in the transmission device cover
F01M  13/04  J	1	1	3G015	F01M  13/04	87	Ｖ型機関用	for V-type engines
F01M  13/04  B	1	1	3G015	F01M  13/04	266	フイルタ部材を用いるもの	using a filter member
F01M  13/04  C	1	0	3G015	F01M  13/04	529	クランクケ−スなどにパイプを介して分離装置が連結されたもの	Separating device connected to the crank case via a pipe
F01M  13/04  D	1	1	3G015	F01M  13/04	249	フイルタ部材を用いるもの	using a filter member
F01M  13/04  Z	1	0	3G015	F01M  13/04	109	その他のもの	Others
F01M  13/06  \	1	1	3G015	F01M  13/06	2	特に可潜機関に応用したもの，例．装甲車両の機関［２］	specially adapted for submersible engines, e.g. of armoured vehicles [2]
