F16B1/00	構造部材または機械部品を相互に固定または相体的に動くのを防止するための装置
F16B1/02	操作後に機械の要素を固定するための手段（部材に静止をもたらすための手段Ｆ１６Ｄ）
F16B1/04	要素の作用部材の動きによる掛けはずし（アクチュエーター用のゆるみ止めＧ０５Ｇ，例．Ｇ０５Ｇ５／００）
F16B2/00	摩擦握りによるはめはずしできる締め付け（索条またはロープ用のもの，例．止め索栓，Ｆ１６Ｇ１１／００）　｛（棒または管体の結合，例．相互の弾性結合を含む非円形断面の結合Ｆ１６Ｂ７／００）｝
F16B2/005	｛摩擦係数を増加する手段｝
F16B2/02	クランプ，すなわち締め付け部材の形状の固有の抵抗とは異なった強制的な手段によって生じる握り締め動作をもつもの
F16B2/04	内部拡張動作をもつもの（Ｆ１６Ｂ２／１４からＦ１６Ｂ２／１８が優先）
F16B2/06	外部緊縮動作をもつもの（Ｆ１６Ｂ２／１４からＦ１６Ｂ２／１８が優先）
F16B2/065	｛ねじ山を用いるもの（Ｆ１６Ｂ２／０８からＦ１６Ｂ２／１２が優先）｝
F16B2/08	バンドを用いるもの
F16B2/10	旋回するあご部を用いるもの
F16B2/12	摺動するあご部を用いるもの
F16B2/14	くさびを用いるもの
F16B2/16	ローラまたはボールを用いるもの　｛（入れ子式に係合した棒または管用のクランプ７／１４０９；盗難防止監視装置に用いられるもの，例．店舗で衣類用に使用されるものＥ０５Ｂ７３／００１７）｝
F16B2/18	カム・レバー，偏心円またはひじ金を用いるもの　｛（入れ子式に係合した棒または管の結合のためのものＦ１６Ｂ７／１４１８，Ｆ１６Ｂ７／１４２７，Ｆ１６Ｂ７／１４５４）｝
F16B2/185	｛レバーを用いるもの｝
F16B2/20	クリップ，すなわち単に締め付け部材の変形に対する固有の抵抗によって生じる握り締め作用をもつもの
F16B2/205	｛二箇所の安定した位置をもつもの｝
F16B2/22	弾性物質，例．ゴム状物質，からなるもの　｛（Ｆ１６Ｂ２／２０５が優先）｝
F16B2/24	金属からなるもの
F16B2/241	｛薄板金属からなるもの｝
F16B2/243	｛内部拡張動作をもつもの｝
F16B2/245	｛外部緊縮動作をもつもの｝
F16B2/246	｛握り締められた要素を取り囲む開口の軸線が握り締められた要素と平行または一致した位置に対してクリップまたはその一部を傾けることによりはずされるクリップ｝
F16B2/248	｛ワイヤからなるもの｝
F16B2/26	可とう性，弾性のない物質からなるもの，例．植物用ひも
F16B3/00	キー型結合；キー（Ｆ１６Ｂ２／００が優先；棒または管相互Ｆ１６Ｂ７／００）
F16B3/005	｛注入された部材の凝固によって形成されるキー（溶融プラスチックを塗ることにより前もって形成された部分の接合Ｂ２９Ｃ６５／４０；固化可能充填材を使用して得られる分離不可能な管継手Ｆ１６Ｌ１３／１１）｝
F16B3/04	接続する部品の隣接した表面の溝に開口そう入口を通してそう入するワイヤまたは可とう性物質で作られたキーを用いるもの
F16B3/06	テーパスリーブを用いるもの
F16B4/00	収縮による結合，例．異なる温度での部品の組立；圧力ばめ（金属部品または目的物に限定されたものＢ２３Ｐ１１／０２）；取り外し不能な摩擦握りによる締め付け（Ｆ１６Ｂ２／００が優先；　｛形状記憶材料を備えた部材を用いるものＦ１６Ｂ１／００１４｝）
F16B4/002	｛流体圧力により係合または係合を絶つもの｝
F16B4/004	｛圧入，圧力ばめ，しまりばめ，すなわち熱または化学的処理なしの嵌合（Ｆ１６Ｂ４／００２が優先）｝
F16B4/006	｛収縮による結合，例．異なる温度での部品に組み立てられるもの｝
F16B4/008	｛熱回復可能なもの，すなわち収縮可能なスリーブ｝
F16B5/00	薄板または厚板の接合　｛例．パネル｝，相互またはそれらに平行な帯板または棒材に対するもの　（｛Ｆ１６Ｂ１７／００２が優先｝；相互のはり付けによるものＦ１６Ｂ１１／００；ジベル結合Ｆ１６Ｂ１３／００；変形できる要素を含むピンＦ１６Ｂ１９／００；壁の被覆Ｅ０４Ｆ１３／００；支持構造物用の接続記号，板，支持構造物用のパネルまたは盤，接続用の簡単に分離できる要素，例．記号用文字，板，パネルまたは盤，Ｇ０９Ｆ７／００）
F16B5/0004	｛突合せ関係にある薄板，厚板またはパネルの接合（Ｆ１６Ｂ５／０１が優先）｝
F16B5/0008	｛薄板，厚板またはパネルを突合せ縁に垂直なそれらの平面に実質的に動かすことによるもの｝
F16B5/0012	｛別の薄板，厚板，またはパネルの縁の溝と協働する薄板，厚板またはパネルの縁上の舌片｝
F16B5/0016	｛スナップ動作をもつもの｝
F16B5/002	｛溝を有する薄板，厚板またはパネル同士，例．帯板型連結具をもつもの｝
F16B5/0024	｛溝を有する薄板，厚板またはパネル，例．シベル型結合用｝
F16B5/0028	｛｛Ｉ型連結具を用いるもの（相互に前進するフランジを備えたものＦ１６Ｂ５／００６８）｝
F16B5/0032	｛薄板，厚板またはパネルまたは付き合わせ縁に平行な連動キーを動かすことによるもの｝
F16B5/0036	｛フック，スロットまたは錠穴型連結具を使用するもの｝
F16B5/004	｛Ｃ型クランプを用いるもの｝
F16B5/0044	｛円形，正方形，長方形または類似形の連動キーを用いるもの｝
F16B5/0048	｛蝶番状のもの｝
F16B5/0052	｛鳩尾形キーとして作用する連動キー｝
F16B5/0056	｛薄板，厚板またはパネルまたは主面に垂直な連動キーを移動することによるもの｝
F16B5/006	｛リング型クランプを用いるもの｝
F16B5/0064	｛Ｃ字型クランプを用いるもの｝
F16B5/0068	｛相互に前進するフランジを備えたＩ字型クランプを用いるもの｝
F16B5/0072	｛ネジ山を用いるもの｝
F16B5/0076	｛拡張クランプを用いるもの｝
F16B5/008	｛回転または摺動運動，および回転運動によるもの｝
F16B5/0084	｛特定のロック手段を特徴とするもの（現在この分類は使用していない，サブグループ参照）｝
F16B5/0088	｛実質的に主面に対して垂直に動くロック手段を備えたもの，例．ピン，ねじ｝
F16B5/0092	｛主面に平行で突合わせ縁に垂直な軸線の廻りを回転するロック手段を備えたもの，例．ねじ，差し込み｝
F16B5/0096	｛塑性変形を用いるもの｝
F16B5/01	はちの巣形パネル用に特別に適合する締め付け要素によるもの
F16B5/02	ねじ山を用いた締め付け部材によるもの　（｛Ｆ１６Ｂ５／０００４が優先｝；ねじ山結合の構造Ｆ１６Ｂ２５／００からＦ１６Ｂ３９／００）
F16B5/0208	｛パネル固定装置，すなわち迅速な組立を可能にする永久的取付部｝
F16B5/0216	｛厚板の位置が調整可能に接続されるもの｝
F16B5/0225	｛厚板の平面に平行な調整を可能にするもの｝
F16B5/0233	｛厚板の平面に垂直な調整を可能にするもの｝
F16B5/0241	｛変形を吸収する結合を可能とするもの，例．熱または振動によるもの｝
F16B5/025	｛芯違いを補償または好ましくない遊びを排除するように特別に設計されたもの｝
F16B5/0258	｛弾力的変形可能なスリーブ，グロメットまたはそう入具を用いるもの（４３／００Ｂが優先）｝
F16B5/0266	｛ばねを用いるもの｝
F16B5/0275	｛｛少なくとも２箇所の軸方向に分離したねじ部を有するねじ山付き要素（Ｆ１６Ｂ５／０２８３が優先）｝
F16B5/0283	｛調整可能に厚板または枠または類似のものを固定要素に締め付けるためのねじ山付き要素の首または頭部のまわりに外部に螺装したスリーブを備えたもの｝
F16B5/0291	｛厚板の平面に軸線を持つ薄板の縁を通じて駆動されるねじ山付き要素｝
F16B5/04	リベット締めによるもの（リベットＦ１６Ｂ１９／０４）
F16B5/045	｛分離したリベットを使用しないもの｝
F16B5/06	クランプまたはクリップによるもの　（｛Ｆ１６Ｂ５／０００４が優先｝；摩擦握り締めによるはめはずしできる締め付け一般Ｆ１６Ｂ２／００）
F16B5/0607	｛薄板または厚板を互いに接合するもの（Ｆ１６Ｂ５／０６９２，Ｆ１６Ｂ２１／０８２が優先）｝
F16B5/0614	｛傾斜関係にあるもの｝
F16B5/0621	｛平行関係にあるもの（打ち込みピンにより締め付けられるもの１９／１０Ｂ２Ｄ；回転によりロックする装置により締め付けられるものＦ１６Ｂ２１／０２）｝
F16B5/0628	｛薄板または厚板の平面に平行または垂直な調整を許容するもの｝
F16B5/0635	｛薄板または厚板の縁にわたって締め付けられるもの｝
F16B5/0642	｛互いに完全密着して配置されるもの｝
F16B5/065	｛互いに離間して配置されるもの，例．距離を保つために突起を用いるもの｝
F16B5/0657	｛少なくとも一方が他方とクランプまたはクリップ接続するための隆起した構造，例．犬小屋型，をもつもの｝
F16B5/0664	｛少なくとも一方がスナップ留めの機能を有するもの｝
F16B2005/0671	｛回転による固定の解除をともなうもの｝
F16B2005/0678	｛突合せ関係にあるもの｝
F16B5/0685	｛薄板または厚板を帯板または棒材に接合するもの（Ｆ１６Ｂ５／０６９２が優先）｝
F16B5/0692	｛可とう性シートを他のシートまたは厚板に接合，または帯板または棒材に接合するもの（テントの締め付けＥ０４Ｈ１５／６４；封止用ホイルの固定手段を備えたスイミングプールの対処要素Ｅ０４Ｈ４／１４２；可とう性合成物質からなる温室Ａ０１Ｇ９／１４０７；袋または袋状物用の端部または開口部閉鎖配列または装置Ｂ６５Ｄ３３／１６）｝
F16B5/07	表面上の多数の相互係合突出部によるもの，例．フック，コイル，
F16B5/08	溶接または同様な手段によるもの（溶接Ｂ２３Ｋ）
F16B5/10	バヨネット結合によるもの　（｛Ｆ１６Ｂ５／００９２が優先｝；回転により固定する装置を締め付けるものＦ１６Ｂ２１／０２）
F16B5/12	薄板または厚板にクリップによって帯板または棒材を締め付けるもの，例．ゴム条片，車両用の装飾条片，（摩擦握り締めによるはめはずしできる締め付け一般Ｆ１６Ｂ２／００；平らな面にある角度をもって棒または管状部材を取り付けるものＦ１６Ｂ９／００）
F16B5/121	｛薄板または厚板の縁にわたって締め付けられるもの｝
F16B5/123	｛この目的のために特別に設計された補助固定具｝
F16B5/125	｛ワイヤまたは薄板材料を含むか、またはワイヤまたは薄板材料からなる補助固定具｝
F16B5/126	｛薄板、厚板、帯板または棒材の少なくとも一方は、一体的に形成され又は一体的に設けられたスナップ留めの機能を有するもの｝
F16B5/128	｛ＣまたはＵ形断面の帯板により締結手段が目に見えないままであるようなもの，例．締め付けるものが帯板によって完全に囲まれているもの｝
F16B7/00	棒または管体相互の結合，例．弾性結合を含む非円形断面の相互結合　（｛Ｆ１６Ｂ１１／００８，Ｆ１６Ｂ１７／００２が優先｝；かさのフレームＡ４５Ｂ２５／０２；溶接またははんだ付けによる結合Ｂ２３Ｋ；車両用連結一般Ｂ６０Ｄ；軌道の継手Ｂ６１Ｇ；自転車のフレームＢ６２Ｋ；回転伝達用継手Ｆ１６Ｄ；流体移送用の管の継手Ｆ１６Ｌ）
F16B7/02	円すい形部分をもつもの
F16B7/025	｛楔または円錐要素への軸方向移動により管内において要素の拡張をもつもの（入れ子式に係合した棒または管用Ｆ１６Ｂ７／１４６３）｝
F16B7/04	クランプまたはクリップ結合（摩擦握り締めによるはめはずしできる締め付け一般Ｆ１６Ｂ２／００）
F16B7/0406	｛同軸の棒または管用（Ｆ１６Ｂ７／１０が優先）｝
F16B7/0413	｛その内部を用いた管用（Ｆ１６Ｂ７／０２５が優先）｝
F16B7/042	｛固定要素をもつもの，例．少なくとも１本の管の壁面にある穴に係合するピン，ボール，またはプッシュボタン｝
F16B7/0426	｛その内側を用いない棒または管用｝
F16B7/0433	｛平行関係にある棒または管用｝
F16B7/044	｛傾斜関係にある棒または管用｝
F16B7/0446	｛その内側を用いた管用（Ｆ１６Ｂ７／０２５が優先）｝
F16B7/0453	｛互いに引き寄せられる管（Ｆ１６Ｂ７／０４７３が優先）｝
F16B7/046	｛偏心機構の回転によるもの｝
F16B7/0466	｛傾斜面に作用する円錐形の先端を備えたねじ山を持つ植え込みボルトによるもの｝
F16B7/0473	｛フック状部品をもつもの，例．ある形状のフランジ背後を拡張することによるもの｝
F16B7/048	｛その内側を使用しない棒または管体用｝
F16B7/0486	｛少なくとも１本の管の突合せ接続を形成するもの｝
F16B7/0493	｛交差接続を形成するもの｝
F16B7/06	ターンバックル（ケーブル，ロープまたはワイヤ用のものＦ１６Ｇ１１／１２）
F16B7/10	抜き差し自在な機構　｛縦に調節可能ないすＡ４７Ｃ３／２０；抜き差し自在なステアリングコラムＢ６２Ｄ１／１８｝；足場用Ｅ０４Ｇ２５／０４；　｛伸縮マスト，さおまたは類似のものＥ０４Ｈ１２／１８２；抜き差し自在な扉または窓の保持具Ｅ０５Ｃ１７／３０｝；鉱山用の入れ子式支柱Ｅ２１Ｄ１５／１４からＥ２１Ｄ１５／４６；その上に器具または物品をのせるための支持体としての台または脚立　｛Ｆ１６Ｍ１１／２６]）
F16B7/105	｛分離した位置に固定するもの，例．端部伸張位置におけるもの｝
F16B7/14	中間位置にロックするもの　｛非分離｝位置｛（傾斜したクリップによりロックされる棒または管Ｆ１６Ｂ２／２４６）｝
F16B7/1409	｛楔または円錐部材の軸方向変位により付勢されるボールまたはローラーを備えたもの｝
F16B7/1418	｛締め付けカラー，またはネジまたはカム式掛け金部材により締められた２個の分割した締め付けリングを備えたもの｝
F16B7/1427	｛調節具の相対回転または外部鍔の回転により協働するカム式または偏心表面を備えたもの｝
F16B7/1436	｛ローラーまたはボールを備えたもの｝
F16B7/1445	｛軸圧縮に起因する放射状拡張による外部入れ子部材の内部にゴムブッシュ握りを備えたもの（Ｆ１６Ｂ７／１４６３が優先）｝
F16B7/1454	｛ロックカムを備えた取っ手を揺動することにより入れ子部材をロックするクランプを備えたもの（Ｆ１６Ｂ７／１４１８が優先）｝
F16B7/1463	｛楔または円錐部材の方への軸方向移動による外部入れ子部材の内側に要素の拡張をもつもの｝
F16B7/1472	｛入れ子部材の軸線に垂直な締め付けねじをもつもの｝
F16B7/1481	｛握り締めつるまきばねをもつもの｝
F16B7/149	｛先細または円錐の表面を有するスリーブまたはリングを備えたもの（Ｆ１６Ｂ７／１４６３が優先）｝
F16B7/16	
F16B7/18	ねじ山をもつ要素を用いるもの　｛（Ｆ１６Ｂ７／０２５が優先；ターンバックル用Ｆ１６Ｂ７／０６）｝
F16B7/182	｛２本の棒または管の同軸接続用｝
F16B7/185	｛結節要素をもつもの｝
F16B7/187	｛溝又はチャンネル材を備えた側面を接合するための摺動ナットまたは他の付加接続部材を備えたもの（チャンネルナットそれ自体Ｆ１６Ｂ３７／０４５）｝
F16B7/20	差し込み結合を用いるもの
F16B7/22	フックまたは同様な要素を用いるもの
F16B9/00	平らな面に角度をもつ棒または管状部品の結合　（｛Ｆ１６Ｂ１７／００２が優先｝；摩擦握り締めによるはめはずしできる締め付け一般Ｆ１６Ｂ２／００；プレス嵌めによる結合Ｂ２３Ｐ１１／００，Ｂ２３Ｐ１９／００；水槽，シートまたは類似のもののためのパイプの流体の漏れ止め結合Ｆ１６Ｌ，例．壁に管を連結するものＦ１６Ｌ４１／００）
F16B9/01	
F16B9/02	分解できる結合
F16B9/05	
F16B9/052	
F16B9/054	
F16B9/056	
F16B9/058	
F16B9/07	
F16B9/09	
F16B11/00	相互に貼り付けまたは圧縮することによる構造部材または機械部品の結合，例．冷間圧接（非電気的溶接一般Ｂ２３Ｋ；表面の接続の形状に関係なく粘着性物質を使用する方法Ｃ０９Ｊ５／００）
F16B11/002	｛要素を共に塑性変形することによるもの（収縮結合，圧力バメＦ１６Ｂ４／００；ピンと穴の結合Ｆ１６Ｂ１７／００）｝
F16B11/004	｛冷間圧接によるもの｝
F16B11/006	｛接着によるもの（プラスチック材の接着Ｂ２９Ｃ６５／４８）｝
F16B11/008	｛同軸係合している管状要素または棒からなるもの｝
F16B12/00	家具または同様なものの接続，例．外面からかくれたもの（Ｆ１６Ｂ２／００からＦ１６Ｂ１１／００が優先；締め付けそれ自体Ｆ１６Ｂ１３／００からＦ１６Ｂ４７／００；木工Ｂ２７）
F16B12/02	パネルとコーナーポストとの接続
F16B12/04	非金属製家具用部品のための一体的な接続，例．接着剤によるもの
F16B2012/043	｛かま継ぎ継手以外の継ぎ手を用いるもの，例．複数のほぞを用いるもの｝
F16B2012/046	｛かま継ぎ継手を用いるもの｝
F16B12/06	金属製家具用部品のための一体的な接続
F16B12/08	分離する結合要素を用いないもの
F16B12/10	合くぎ，ボルト，ほぞ，クランプまたは同様なものを用いるもの（接着剤によるものＦ１６Ｂ１２／０４；締め付け手段それ自体Ｆ１６Ｂ１５／００からＦ１６Ｂ４７／００）
F16B2012/103	｛接続用のスリーブやダボ｝
F16B2012/106	｛接続用の接続ボルト｝
F16B12/12	非金属製家具用部品のためのもの，例．木または合成樹脂製
F16B12/125	｛かま継ぎ継手を用いるもの｝
F16B12/14	ねじつきボルトまたはねじを用いるもの
F16B2012/145	｛かどの接続｝
F16B12/16	タッピンねじを用いるもの
F16B12/18	引張り棒を用いるもの
F16B12/20	クランプ，クリップ，くさび，すべりボルトまたは同様なものを用いるもの
F16B12/2009	｛回転運動により作動するもの｝
F16B2012/2018	｛ピンとドラムによる固定装置；ピンの頭部と係合するカム面を有するドラム｝
F16B12/2027	｛偏心またはくさびの回転によるもの｝
F16B12/2036	｛ピンまたはねじの頭部に作用する偏心またはくさびの回転をともなうもの｝
F16B2012/2045	｛ピンとドラムによる固定装置；ピンの頭に係合するネジを有するドラム｝
F16B12/2054	｛移動制限用固定手段としてのねじ山の係合をともなうもの｝
F16B12/2063	｛締結手段としてのねじ山の係合をともなうもの｝
F16B2012/2072	｛ピンとドラムによる固定装置；ピンの頭部とカム面で係合するレバーを有するドラム｝
F16B2012/2081	｛アクチュエータとしてドライバーのために係合する傾斜を有するもの｝
F16B2012/209	｛アクチュエータとして統合されたレバーを持つもの｝
F16B12/22	キーみぞ形みぞとピンを用いるもの
F16B12/24	割りピン，ジベルまたは同様なものを用いるもの
F16B12/26	スナップ作用をする要素を用いるもの
F16B12/28	金属製家具部品のためのもの
F16B12/30	ねじつきボルトを用いるもの
F16B12/32	クランプ，クリップ，くさび，すべりボルトまたは同様なものを用いるもの
F16B12/34	キーみぞ形みぞおよびピンを用いるもの
F16B12/36	割りピン，ジベルまたは同様なものを用いるもの
F16B12/38	スナップ作用をする要素を用いるもの
F16B12/40	家具用管の接続
F16B2012/403	｛管を同軸状に接続するためのそう入具をもつもの｝
F16B2012/406	｛２つの円筒形部材の湾曲した接続｝
F16B12/42	家具用管の非管状部材への結合　｛（テーブル面の台枠への結合Ａ４７Ｂ１３／００３）｝
F16B12/44	脚の接続；かどの接続
F16B2012/443	｛２方のかどの接続，脚が中空の枠部材にそう入されるもの｝
F16B2012/446	｛３方のかどの接続，脚が中空の枠部材にそう入されるもの｝
F16B12/46	非金属製かど部材の結合
F16B2012/463	｛付加的な要素のない木製部材のためのもの｝
F16B2012/466	｛かま継ぎ継手を用いるもの｝
F16B12/48	非金属製脚の結合（Ｆ１６Ｂ１２／４６が優先）
F16B12/50	金属製かど部材の結合
F16B2012/505	｛かど部そう入部材をもつもの｝
F16B12/52	金属製脚の結合（Ｆ１６Ｂ１２／５０が優先）
F16B12/54	ベッドの骨組みまたは同様なもののはめ合わせ
F16B12/56	ベッドの骨組み用のブラケット；ボルトあるいはそれに類するものからなる継ぎ手；それらのための掛け金
F16B12/58	ベッドの横木用のテーパ結合
F16B12/60	分解できる側板用のはめ合わせ
F16B13/00	ジベル，または固着のため壁またはその類似のものに設けられた穴にそう入されてそれらに取り付けられるその他の装置（くぎＦ１６Ｂ１５／００；戻り止めピンまたはボルト一般，植え込みボルトと受口による分解できる締め付けＦ１６Ｂ２１／００；軌条用まくら木用のジベルまたはボルトＥ０１Ｂ９／００；基礎工事に特に適合した構造要素または隔壁を定着させるための手段Ｅ０２Ｄ５／７４；れんが積みまたはコンクリート注入と同時に使用するボルトまたはジベルＥ０４Ｂ１／３８；立て杭，トンネルまたは杭道用アンカーボルトのすえ付けＥ２１Ｄ２０／００；立て杭，トンネルまたは杭道用アンカーボルトＥ２１Ｄ２１／００
F16B13/001	｛ジベルの回転を防ぐための手段をもつもの｝
F16B13/002	｛自動切断するもの｝
F16B13/003	｛切削刃をもつもの｝
F16B13/004	｛テーパまたは球形の栓体に対して打ち込まれる掘削スリーブをもつもの｝
F16B13/005	｛集積して一体に形作られているが，簡単に分離できるもの｝
F16B2013/006	｛密封手段をもつもの｝
F16B2013/007	｛穴に締め付けられるもの｝
F16B2013/008	｛採掘目的に用いられるもの｝
F16B2013/009	｛二重スリーブジベル，すなわち第一のスリーブは第二のスリーブの作用により穴に固定され，一方のスリーブは釘，ねじまたは同様のものを受ける｝
F16B13/02	軸に突出部または隆起部をもつもの
F16B13/025	｛圧延板材からなるもの｝
F16B13/04	前方からそう入した壁の裏側後方または穴に握り締め部をもつもの　（｛Ｆ１６Ｂ１３／００２およびＦ１６Ｂ１３／１２が優先；｝摩擦握り締めによるはめはずしできる締め付け一般Ｆ１６Ｂ２／００）
F16B13/045	｛軸方向に圧縮する部品を有するもの｝
F16B13/06	拡張スリーブをもつ接続　｛（Ｆ１６Ｂ１３／０４５およびＦ１６Ｂ１３／０８が優先）｝
F16B13/061	｛バックル型からなるもの｝
F16B13/063	｛膨張機の使用によるもの｝
F16B13/065	｛ネジ，釘または類似のものを抜くことにより締め付けられるもの｝
F16B13/066	｛ネジ，釘または類似のものにより作動する分離した膨張渠を抜くことにより締め付けられるもの｝
F16B13/068	｛２箇所以上の位置で拡張されるもの｝
F16B13/08	後続の手作業を要しない装置の本体に関してそれらの最終位置に移動する握り締め部品をもつもの
F16B13/0808	｛トグル機構によるもの｝
F16B13/0816	｛くさび留め打ち込みピンをもつもの｝
F16B13/0825	｛ジベル本体のカムまたは偏心表面と協働するロック要素をもつもの，例．スリーブ，リングまたはキーをもつもの｝
F16B13/0833	｛穴の中で拡張または傾く分割片または指片をもつもの（Ｆ１６Ｂ１３／０８５８が優先）｝
F16B13/0841	｛ボルトまたは栓体の頭部の突合せ面に対して打ち込まれる変形可能なスリーブ部材をもつもの｝
F16B13/085	｛ジベル本体において傾斜面により向きを変える打ち込み釘をもつもの（拡幅する軸をもつ釘Ｆ１６Ｂ１５／０４）｝
F16B13/0858	｛先細または球状の膨張機栓体に対して打ち込まれる拡張可能なスリーブまたはジベル本体をもつもの（Ｆ１６Ｂ１３／００４が優先）｝
F16B13/0866	｛ねじ付き部材の後退運動により穴壁に食い込む突起をもつもの｝
F16B13/0875	｛穴に固定される弾性デイスクまたはばね座金をもつもの｝
F16B13/0883	｛ジベル本体のねじ山間または円錐形表面の近くの溝における分割されたリングまたはワイヤをもつもの（Ｆ１６Ｂ１３／０８２５が優先）｝
F16B13/0891	｛ジベル本体の傾斜面に沿って動くロック要素，例．くさび，キーまたはボールをもつもの（Ｆ１６Ｂ１３／０８１６，Ｆ１６Ｂ１３／０８２５，Ｆ１６Ｂ１３／０８８３が優先）｝
F16B13/10	
F16B13/12	ねじ，くぎまたは類似のものをそう入することにより締め付けられるジベルスリーブ　｛（Ｆ１６Ｂ１３／０８０８が優先）｝
F16B13/122	｛薄板金属の素材片から製造されるもの｝
F16B13/124	｛ねじ山のある要素をそう入することにより締め付けられるもの，例．ねじまたはボルト（Ｆ１６Ｂ１３／１２２，Ｆ１６Ｂ１３／１２８が優先）｝
F16B13/126	｛ねじ山の無い要素をそう入することにより締め付けられるもの，例．ピンまたは釘（Ｆ１６Ｂ１３／１２２，Ｆ１６Ｂ１３／１２８が優先）｝
F16B13/128	｛延び出た突出部をもつもの，例．デイスク，分割片，隆起部，指片叉は舌片（Ｆ１６Ｂ１３／１２２が優先）｝
F16B13/14	非金属製プラグまたはスリーブ　｛現在この分類は使用していない，Ｆ１６Ｂ１３／００２からＦ１６Ｂ１３／１２参照｝；液体，ゆるい固体またはこねることができるそのための材料を使用すること
F16B13/141	｛すえ付け可能な材料の使用により穴に栓体を固定するもの｝
F16B13/142	｛すえ付け可能な材料または混合物の組成を特徴とするもの（Ｆ１６Ｂ１３／１４３が優先）｝
F16B13/143	｛易壊性カートリッジまたはカプセルを用いるもの｝
F16B13/144	｛易壊性カートリッジまたはカプセルの形状，構成または材料を特徴とするもの｝
F16B13/145	｛易壊性カートリッジまたはカプセルに内の薬剤の組成を特徴とするもの｝
F16B13/146	｛袋状の封筒または一端が閉じた管状スリーブ，例．ふるい状スリーブ叉は伸張可能なさやをもつもの｝
F16B2013/147	｛補強要素または充てん材をもつグラウト材，例．繊維，薄片，ボール，針金｝
F16B2013/148	｛ジベルまたはアンカーボルト部分と周辺のグラウティング組成との間の接着を阻止する手段｝
F16B15/00	くぎ；かすがい（手術用ステーブルＡ６１Ｂ１７／０６４；くぎ，かすがいの製造Ｂ２１Ｇ｛；画鋲Ｂ４３Ｍ１５／００｝；軌道用スパイクＥ０１Ｂ９／０６）
F16B15/0007	｛２個の部材を共に固定するために反対方向に伸びる２つの釘の先端をもつもの｝
F16B15/0015	｛かすがい｝
F16B15/0023	｛釘板（建築構造物用つめ付きジベルＥ０４Ｂ１／４９；釘板で起動するための機械Ｂ２７Ｆ７／１５）｝
F16B15/003	｛板の材料から切り取られた歯をもつもの｝
F16B15/0038	｛板の周縁部のみのもの｝
F16B15/0046	｛板本体のもの｝
F16B15/0053	｛板に取り付けられた分離した釘をもつもの｝
F16B2015/0061	｛マルチピースの厚板｝
F16B2015/0069	｛両端に釘をもつもの｝
F16B2015/0076	｛付加的な締め付け手段用の設備をもつもの，例．フック，分離したねじまたは釘用の穴，粘着性物質｝
F16B2015/0084	｛ハンマーで打つ場所を示す印をもつもの｝
F16B15/0092	｛被覆された釘またはかすがい｝
F16B15/02	特殊な形のヘッドをもつもの，例．拡大した面をもつもの（家具装飾用Ａ４７Ｂ９５／０４；くぎ用の移動し得る装飾用ヘッドＡ４７Ｇ３／００）
F16B15/04	拡張する軸をもつもの　｛（ジベル本体に傾斜面により偏向される打ち込み釘をもつジベルＦ１６Ｂ１３／０８５）｝
F16B15/06	倒鉤（かぎ）をもつもの，例．金属製部品用のもの；打ち込み用ねじ
F16B15/08	集積して一体に形づくられているが，簡単に分解できるもの
F16B17/00	部材の一部または一部材を他の部材の穴にそう入することによる構造部材または機械部材の結合（ピン，ボルトまたはリベットの構造Ｆ１６Ｂ１９／００；リベット締めＦ１６Ｂ１９／０４；ピン，差し込みまたは同様のもののそれらの操作位置からの抜け出し防止のための手段，差し込みとソケットによるはめはずしできる固着Ｆ１６Ｂ２１／００）
F16B17/004	｛棒または管相互からなるもの｝
F16B17/006	｛薄板または厚板に対して棒または管からなるもの｝
F16B17/008	｛薄板または厚板相互からなるもの｝
F16B19/00	ねじ山をもたないボルト；変形できる要素を含むピン（ねじ結合Ｆ１６Ｂ２９／００）；リベット（抜け出し防止のための手段Ｆ１６Ｂ２１／００）
F16B19/002	｛弾力的に変形可能なピン（Ｆ１６Ｂ２１／０６が優先）｝
F16B19/004	｛１部材からなるもの（Ｆ１６Ｂ２１／０８４が優先）｝
F16B2019/006	｛複数の部材からなるもの｝
F16B19/008	｛封止手段をもつもの｝
F16B19/02	機械部品の位置決め用のボルトまたはスリーブ，例．切り欠き付きテーパピン，はめ合わせピン，スリーブ，偏心リング
F16B19/04	リベット；差し込みまたはリベット締めによる同様な締め付け（鉛シールＧ０９Ｆ３／００）
F16B2019/045	｛被覆されたリベット｝
F16B19/05	すえ込まれる鍔によって締め付けるボルト（Ｆ１６Ｂ１９／０８が優先）
F16B2019/055	｛電磁作用により変形されるもの｝
F16B19/06	一部材からなる中実リベット
F16B19/08	中空リベット；多部材からなるリベット
F16B19/083	｛自己掘削リベット｝
F16B19/086	｛自己穿孔リベット｝
F16B19/10	拡張機構をもつ締め付け<br><br><u>注</u><br><br>引き抜きマンドレルにより締め付けられる中空または単一部材からなるリベットに関連する主題事項は１９／１０Ｂ２Ｂに分類される<br>打ち込みピンにより締め付けられる中空または単一部材からなるリベットに関連する主題事項はＦ１６Ｂ１９／１０８１に分類される
F16B2019/1009	｛引き抜きマンドレルにより締め付けられる中空または単体部品のリベット｝
F16B2019/1018	｛打ち込みピンにより締め付けられる中空または単体部品のリベット｝
F16B19/1027	｛多部材リベット｝
F16B19/1036	｛ブラインドリベット｝
F16B19/1045	｛引き抜きマンドレルまたは類似のものにより締め付けられるもの（Ｆ１６Ｂ１９／１０９が優先）｝
F16B19/1054	｛引き抜きマンドレルまたは類似の易壊性のもの｝
F16B19/1063	｛引張り操作中に中空リベット本体を摺動するスリーブまたは鍔をもつもの｝
F16B19/1072	｛引き抜きマンドレルまたはねじ山を含むリベットに対して回転させるもの｝
F16B19/1081	｛打ち込みピンにより締め付けられるもの（Ｆ１６Ｂ１９／１０９が優先）｝
F16B19/109	｛仮リベット，例．ばね負荷ピンをもつもの（共にリベット留めされる加工片のための特別なクランプ装置，例．リベット穴に貫通して操作するものＢ２１Ｊ１５／４２；組み立て作業の前または最中に一時的にシートを結合するための手工具Ｂ２５Ｂ３１／００５）｝
F16B19/12	流体圧による締め付け，爆発によるものを含む（コンクリート構造物，金属壁または同様なものに爆発操作によるくぎ打ち具により打ち込むボルトＦ１６Ｂ１９／１４）
F16B19/125	｛爆発により締め付けられるもの｝
F16B19/14	コンクリート構造物，金属壁または同様なものに爆発操作による釘打ち工具により打ち込むボルトまたは同様なもの（それらのための工具Ｂ２５Ｃ，Ｂ２７Ｆ）
F16B21/00	ピン，差し込み，軸または同様なものとその周囲の部材の軸方向の相対的な動きを防止する手段（リベット締めまたは変形できる差し込みＦ１６Ｂ１９／０４；ピストンピン用のものＦ１６Ｊ１／１８）；植え込みボルトおよびソケットによるはめはずしできる締め付け
F16B21/02	回転によりはめはずしできる締め付けの施錠装置（スナップ動作をもつものＦ１６Ｂ２１／０６；植え込みまたは連結ピンで弾性突出部を有するもの２１／０８）
F16B21/04	差し込み受けをもつもの
F16B21/06	スナップ動作をもつはめはずしできる締め付け装置　｛（急速離脱ナットＦ１６Ｂ３７／０８４２）｝
F16B21/065	｛付加のロック要素をもつもの｝
F16B21/07	ソケットが弾性部材をもつ　｛（Ｆ１６Ｂ２１／０６５が優先）｝
F16B21/071	｛一体的に締結されるべき成分が形成されたソケット，例．薄板，厚板または帯板｝
F16B21/073	｛内側に弾性部を有するソケット｝
F16B21/075	｛内側及び外側に弾力部を有するソケット｝
F16B21/076	｛外側に弾性部を有するソケット（Ｆ１６Ｂ２１／０７５が優先）｝
F16B21/078	｛さらにモールド成型されたまたは埋め込まれた成分を有するソケット，例．モールド成型されたスナップ留めの歯とリングを持つもの（Ｆ１６Ｂ２１／０６５が優先）｝
F16B21/08	植え込みボルト，ピンまたは差し込みが弾性をもつもの　（｛Ｆ１６Ｂ２１／０６５，Ｆ１６Ｂ２１／１２５，Ｆ１６Ｂ２１／１６５，Ｆ１６Ｂ３７／０４３が優先｝；壁用ジベルＦ１６Ｂ１３／００）
F16B21/082	｛２つの部材を結合するために両端に弾性をもつ植え込みボルト，ピンまたは差し込み｝
F16B21/084	｛植え込みボルト，ピンまたは差し込みの胴から横に延びる一連の可とう性のリブまたはフィンをもつもの｝
F16B21/086	｛植え込みボルト，ピンまたは差し込みの胴に，そう入方向と直交する方向に変形させたり傾けるための隆起，リブ，フィンまたは突起をもつもの｝
F16B21/088	｛植え込みボルト，ピンまたは差し込みが一体に固定する部品で形成されているもの，例．薄板、厚板または帯板の一部を形成するもの｝
F16B21/09	錠穴状みぞに係合する植え込みボルトをもつはめはずしできる締め付け
F16B21/10	分離した部品によるもの　（｛Ｆ１６Ｂ２１／０６が優先｝；キー形接続Ｆ１６Ｂ３／００；そのような手段によるねじまたはナットの回転に対するゆるみ止めＦ１６Ｂ３９／０４）
F16B21/12	穴にそう入する止めピンまたは割りピンをもつもの
F16B21/125	｛放射状に弾性的なものまたはスナップ動作部材を持つもの，例．弾性歯，ばねを持つつめ，弾性コイルまたはワイヤ｝
F16B21/14	
F16B21/16	ピンまたは軸にみぞまたは切り欠きをもつもの
F16B21/165	｛ボールまたはローラーをもつもの（入れ子式に係合した棒または管の結合用Ｆ１６Ｂ７／１４０９）｝
F16B21/18	サークリップまたは弾性保持装置をもつもの　｛すなわちリングまたは同類のものの平面において弾力があるもの｝；細部（止めナット用ばね座金Ｆ１６Ｂ３９／２４；調整リングＦ１６Ｂ４３／００）
F16B21/183	｛内部拡張動作をもつもの｝
F16B21/186	｛外部緊縮動作をもつもの｝
F16B21/20	施錠部材用の穴，みぞまたは切り欠きをもたないボルトまたは軸用のもの　｛（それらの平面において弾力のあるリングによるものＦ１６Ｂ２１／１８）｝
F16B21/205	｛螺旋形状の握り締め縁を有する接続手段｝
F16B23/00	工具による回転のためのボルトまたはねじの特殊な形のヘッド｛またはナット｝｛（取り外し可能なねじ用装飾ヘッドＡ４７Ｇ３／００；ドライバー，レンチＢ２５Ｂ）｝
F16B23/0007	｛工具と係合する凹部または凸部の形状を特徴とするもの（Ｆ１６Ｂ２３／００６９およびＦ１６Ｂ２３／００７６が優先）｝
F16B23/0015	｛長方形なもの，例．１つの溝をもつヘッド｝
F16B23/0023	｛交差形状のもの｝
F16B23/003	｛星型または多数の小裂片状なもの，例．トークス型，１２点星型｝
F16B23/0038	｛６個までの縁をもつ実質的に角柱状なもの，例．三角形，正方形，五角形，アレン型断面｝
F16B23/0046	｛偏心円形または多角形凹部または突出部を有するもの｝
F16B23/0053	｛工具装置の心だしピンを受ける円錐形または角柱形の凹部をもつもの｝
F16B23/0061	｛半径方向に係合する工具用に設計された外周面上の溝，切欠きまたはスプラインをもつもの（Ｆ１６Ｂ２３／００３が優先）｝
F16B23/0069	｛工具上の対応するピンに係合する穴または工具上の対応する穴と係合する突出ピンを備えたもの｝
F16B23/0076	｛緩める際に工具の滑りを起こすもの，すなわち別の工具が使用されないかぎりねじを緩めることを不可能にするもの（Ｆ１６Ｂ３１／０２７が優先）｝
F16B23/0084	｛ボルトまたはねじの頭部と工具とが螺合しているもの｝
F16B23/0092	｛２本以上の異なる工具により係合可能な頭部をもつもの（Ｆ１６Ｂ２３／００７６が優先）｝
F16B25/00	ねじ込まれる本体にねじ山を形成するねじ，例．木ねじ　｛（Ｆ１６Ｂ３５／０６５が優先；２個の分離したねじ山を備えたねじを用いて薄板叉は厚板を接合するものＦ１６Ｂ５／０２７５，調整スリーブを備えたねじを用いるものＦ１６Ｂ５／０２８３）｝
F16B25/0005	｛螺旋状ワイヤ型からなるもの（ねじ山つきワイヤそう入具Ｆ１６Ｂ３７／１２）｝
F16B25/001	｛ねじ込まれる部材の材料に特徴のあるもの｝
F16B25/0015	｛有機材料にねじ込むもの，例．木またはプラスチック｝
F16B25/0021	｛金属にねじ込むもの，例．シート状金属またはアルミニウム｝
F16B25/0026	｛無機材料にねじ込むもの，例．石、コンクリートまた石膏ボード｝
F16B25/0031	｛異なった種類の材料にねじ込むもの，例．積層体、金属と木｝
F16B25/0036	｛ねじ軸部の形状に特徴のあるもの｝
F16B25/0042	｛軸部におけるねじ山の形状に特徴のあるもの｝
F16B25/0047	｛ねじ山の軸方向断面形状に特徴のあるもの｝
F16B25/0052	｛ねじ山に切削性能を向上させるための突起を有するもの｝
F16B25/0057	｛軸方向に異なる領域をもつもの，例．互いに異なるピッチや断面形状を有する複数のねじ山をもつもの｝
F16B25/0063	｛ねじ無し部があるもの｝
F16B25/0068	｛多条ねじ｝
F16B25/0073	｛ピッチに特徴のあるもの，例．ピッチが変化するもの｝
F16B25/0078	｛軸部断面が非円形のもの｝
F16B25/0084	｛先端部に特徴のあるもの｝
F16B25/0089	｛羽根付きのもの｝
F16B25/0094	｛多部材からなるもの｝
F16B25/10	ねじ山形成に付加的な機能を行うねじ，例．ドリルねじ　｛または自己穿孔ねじ｝
F16B25/103	｛掘削ねじ先によるもの，すなわち切削および材料除去作用を備えたもの｝
F16B25/106	｛自己穿孔ねじ先によるもの，すなわち除去材料なしのもの｝
F16B27/00	特に自動機械に使用するため，連続して一体に形成され，しかも簡単に分解できるように作られたボルト，ねじまたはナット　｛（スパナ，レンチまたはマガジン内蔵ねじ回しにおいてねじまたはナットを供給するための配置Ｂ２５Ｂ２３／０６）｝
F16B29/00	締め付ける間にナットまたは補助部材の変形をもつねじ結合（｛リベット締めにより表面に締め付けられたナットＦ１６Ｂ３７／０６５｝；ねじ，ボルトあるいはナットを固締するために変形された部材Ｆ１６Ｂ３９／２２）
F16B31/00	引張り荷重を考慮して特に修正したねじ結合；安全ボルト（ねじの形状　｛Ｆ１６Ｂ３３／０２；継手におけるものＦ１６Ｄ９／００｝）
F16B2031/002	｛電磁作用により緩む安全ボルト｝
F16B31/005	｛装薬の作用により緩む安全ボルト｝
F16B31/007	｛高温で緩む安全ボルト｝
F16B31/02	指示｛特定の引張り荷重の達成｝または荷重を制限するもの｛（ナットまたは他の同様に応力を加えられた部材をしめつけるためのトルクまたはねじりモーメントの値を決定するための装置または方法Ｇ０１Ｌ５／２４）｝
F16B31/021	｛易壊性部分によるもの（Ｆ１６Ｂ３１／０２５，Ｆ１６Ｂ３１／０２８が優先；レンチまたはねじ回しにおけるトルクリミッターまたはトルク指示計における破壊部材Ｂ２５Ｂ２３／１４１５）｝
F16B2031/022	｛超音波変換器を用いるもの｝
F16B31/024	｛ボルト引張力が増加するにつれ閉まる空隙を有するナットの底部またはボルトの頭部をもつもの，例．リップまたは荷重指示フランジをもつもの｝
F16B31/025	｛ボルト本体の縦穴にゲージピンをもつもの｝
F16B31/027	｛特定のトルクを超えた時把持力を失うために工具を締め付けたりはずしたりするボルト頭部をもつもの｝
F16B31/028	｛荷重指示ワッシャーまたはワッシャ−組立体をもつもの｝
F16B31/04	引張り荷重を維持するもの
F16B31/043	｛液体，グリース，ゴム，装薬または類似のものにより張力を加えられた予負荷結合（液圧ボルトテンショナーＢ２５Ｂ２９／０２）｝
F16B2031/046	｛装薬の作用により張力を加えられたもの｝
F16B31/06	疲労破壊を考慮したもの
F16B33/00	ボルトとナットの共通な特徴
F16B33/002	｛回転防止手段（Ｆ１６Ｂ３９／００が優先）｝
F16B33/004	｛シールまたは絶縁（ワッシャ-によるものＦ１６Ｂ４３／００）｝
F16B33/006	｛ねじ山を用いた非金属固定具｝
F16B33/008	｛腐食防止手段｝
F16B33/02	ねじ山の形状；特殊なねじ山の形状　（｛Ｆ１６Ｂ２５／００が優先；塗装または塵埃層を除去するために使用されるものＦ１６Ｂ３５／００７，Ｆ１６Ｂ３７／００２｝；ねじ施錠装置として使用するものＦ１６Ｂ３９／３０）
F16B2033/025	｛左ねじをもつもの｝
F16B33/04	
F16B33/06	ねじ山を備えた部品の表面処理，例．焼け付き防止のためのもの　｛またはフレッチング（腐食防止手段Ｆ１６Ｂ３３／００８；ねじ切部材をロックするための固着可能な塗膜Ｆ１６Ｂ３９／２２５；ねじ切部材をロックするための変形可能な塗膜Ｆ１６Ｂ３９／３４）｝
F16B35/00	ボルト；控えボルト；植え込みボルト；ねじ；止めねじ（｛Ｆ１６Ｂ３３／００８が優先；２個の分離したねじ山を備えたねじを用いて薄板または厚板を接合するものＦ１６Ｂ５／０２７５；調整スリーブを備えたねじを用いたもの５／０２Ｓ｝；ねじ山切削ねじＦ１６Ｂ２５／００）<br><br><u>注</u><br><br>ねじの頭部またはボルトの頭部の表面への締め付けはＦ１６Ｂ３７／０４に分類される。
F16B35/002	｛ねじ締め中にねじ山が形成されるボルト（Ｆ１６Ｂ３７／００２が優先）｝
F16B35/005	｛止めネジ；そのためのロック手段｝
F16B35/007	｛ナット状部材のねじ山部分を被覆する塗装または塵埃層を除去するもの｝
F16B35/02	縦に分割したもの
F16B35/04	対象物の上または中にボルトを固定する特殊な形のヘッドまたは軸をもつもの（装飾部品を用いることによって対象物内の回転に対するボルトのゆるみ止めＦ１６Ｂ３９／００）
F16B35/041	｛特殊な形の軸（ねじ山の形状Ｆ１６Ｂ３３／０２)｝
F16B35/042	｛工具による保持または回転のためのもの，例．多角形断面からなるもの｝
F16B35/044	｛特殊な形の端部｝
F16B35/045	｛工具による保持または回転によるもの（工具による回転のために特別に形成されたボルトまたはネジの頭部Ｆ１６Ｂ２３／００）｝
F16B35/047	｛交差ねじ切りを防止するためのもの，すなわち．ボルトまたはナットのゆがみを防止するもの，例．案内ピン付き｝
F16B35/048	｛特殊な形の首（Ｆ１６Ｂ３５／０６が優先）｝
F16B35/06	特殊な形をしたヘッド（ボルトを回すための特殊な形Ｆ１６Ｂ２３／００）｛（ボルト用の分離したフックアダプターＦ１６Ｂ４３／０２５）｝
F16B35/065	｛皿座形成手段をもつもの｝
F16B37/00	ナットまたは類似のねじ螺合部材　｛（工具による回転のために特別に形作られたものＦ１６Ｂ２３／００）｝
F16B37/002	｛ねじ締め中に相手部材にねじ山を形成するナット；ねじ山の付いた軸を覆う塗装または塵埃層を除去するもの｝
F16B37/005	｛ねじ締め中にねじ山が形成されるナット｝
F16B2037/007	｛有底穴をもつもの｝
F16B37/02	薄いシート状材料で作られたもの（表面への締め付けＦ１６Ｂ３７／０４；　｛止めナットとして使用されるものＦ１６Ｂ３９／１４｝）
F16B37/04	表面，例．薄板，厚板，にナットを締め付けるための装置　｛（トグル機構により壁の後ろに締め付けられるナットＦ１６Ｂ１３／０８０８；ねじ付きそう入具Ｆ１６Ｂ３７／１２２；ボルト，ナットまたはピンの紛失に対する対策Ｆ１６Ｂ４１／００２）｝
F16B37/041	｛はめはずしできる装置（Ｆ１６Ｂ３７／０４４，Ｆ１６Ｂ３７／０４５が優先）｝
F16B37/042	｛回転によりロックするもの｝
F16B37/043	｛スナップ動作を備えたもの｝
F16B37/044	｛ナットケージ｝
F16B37/045	｛溝における締め付け用に特別に適合されたもの，例．すべりボルト，溝形ナット｝
F16B37/046	｛溝内にナットを付勢するための弾性手段をもつもの｝
F16B37/047	｛筒型ナット｝
F16B37/048	｛はめはずしできない装置（Ｆ１６Ｂ３７／０４４，Ｆ１６Ｂ３７／０４５およびＦ１６Ｂ３７／０６が優先）｝
F16B37/06	溶接またはリベット締めによるもの
F16B37/061	｛溶接によるもの｝
F16B37/062	｛リベット締め｝
F16B37/064	｛別体のリベットを用いるもの｝
F16B37/065	｛ナットの材料を変形することによるもの｝
F16B37/067	｛ねじ部材によりナットのねじ部分を軸方向に移動させナットの材料を変形させるもの，例．ブラインドナット｝
F16B37/068	｛支持体，例．薄板または厚板，の材料を変形することによるもの｝
F16B37/08	急速離脱ナット，例．２つ以上の部品からなるもの；ナットを傾けた後ボルトに沿って移動可能なナット　｛現在この分類は使用していない，サブグループ参照｝
F16B37/0807	｛ボルトの端部から係合されるナット，例．軸方向に摺動可能なナット｝
F16B37/0814	｛ナットを傾けた後ボルトに沿って移動可能なもの｝
F16B37/0821	｛ピボット結合された２個の半体からなるもの｝
F16B37/0828	｛ナットの拡張を可能にするため，ナットの環状壁を貫く軸方向スリットをもつもの，例．簡単に取り外すためのもの｝
F16B37/0835	｛ボルト軸上のねじ山または溝と係合する球をもつもの｝
F16B37/0842	｛スナップ動作を伴ってねじ付きボルトに締め付けられるもの，例．植え込みボルト用プッシュ式ナット（Ｆ１６Ｂ３７／０８５７が優先；ピン，差し込み，軸または同様のものおよびその周囲の部材のスナップ式動作Ｆ１６Ｂ２１／０６）｝
F16B37/085	｛ナットおよびボルトの両方において少なくとも１個のねじ山のない部分をもつもの｝
F16B37/0857	｛１個以上のばねまたは弾性保持部材の動作によりボルトのねじ山と係合するナットのねじ山部分を備えるもの（Ｆ１６Ｂ３７／０８２１およびＦ１６Ｂ３７／０８３５が優先）｝
F16B37/0864	｛キャップ，ナット，リングまたはスリーブのような外部保持部材を押圧または回転することによりボルトねじ山と係合するナットのねじ山部分を備えたもの（Ｆ１６Ｂ３７／０８３５が優先）｝
F16B37/0871	｛ボルトと横方向に係合するもの，すなわちボルトの端部と係合する必要のないもの｝
F16B37/0878	｛単一部材からなるもの，例．Ｃ形ナット｝
F16B37/0885	｛ヒンジ結合された２個の半体からなるもの｝
F16B37/0892	｛２｛個以上の部品からなるもの，例．相互に連動した２個のＣ形ナットにより作られた組立体または付加部材により保持される組立体（Ｆ１６Ｂ３７／０８８５が優先）｝｝
F16B37/12	コイルばね，円板または同様なものをそう入することによって形成されたねじ螺合面をもつもの；巻回したワイヤの独立した１巻をナットとして使用したもの；穴用のねじ切りしたインサート　｛取付装置Ｂ２５Ｂ２７／１４３｝
F16B37/122	｛ねじ込みインサート，例．ランパボルト｝
F16B37/125	｛ねじ切りされたインサートの外側表面｝
F16B37/127	｛自己タッピングも行うもの｝
F16B37/14	｛袋ナット；ナットキャップまたはボルトキャップ｝
F16B37/145	｛スリーブナット，例．ボルトと結合されたもの｝
F16B37/16	蝶ナット（Ｆ１６Ｂ３７／１４が優先）
F16B39/00	ねじ，ボルトまたはナットのゆるみ止め（｛Ｆ１６Ｂ３５／００５が優先｝；瓶用閉蓋のゆるみ止めＢ６５Ｄ；軌道用レール固定ボルトのゆるみ止めＥ０１Ｂ９／１２；レールの継ぎ目板固定装置のゆるみ止めＥ０１Ｂ１１／３８；バルブまたはコック用の締め付け装置Ｆ１６Ｋ）<br><br><u>注</u><br><br>このグループにおいては，ねじまたはボルトの頭部が固定に関する限りナット付き部品の上に置かれている；ねじ山付き物体がナット付き部品の上に置かれている。
F16B39/01	極端な温度でゆるむのを防ぐのに特別に適用するもの
F16B39/02	ねじ締めした後にゆるみ止めされるもの（Ｆ１６Ｂ３９／０１が優先；関係ある軸方向の動きのみを防止するための割りピン，サークリップまたは同様なものＦ１６Ｂ２１／１０；溶着またはリベット締めによるナットの締め付けＦ１６Ｂ３７／０６）
F16B39/021	｛ねじ締め後，すえ付け可能な材料を注入することによるもの｝
F16B39/023	｛ねじ付き要素を通して円錐またはくさび形膨張機を駆動することによるもの｝
F16B39/025	｛ねじ付き要素の１部分を他のねじ付き要素の切り欠きまたはくぼみに塑性変形することによるもの（Ｆ１６Ｂ３９／１０３およびＦ１６Ｂ３９／１０６が優先）｝
F16B39/026	｛ボルト上のナットを鍛伸することによるもの，すなわち．ナットを可塑的に変形することによるもの｝
F16B39/028	｛主ボルトまたはナットの変形およびそれによる妨げを引き起こす動作をもつ補助ボルトまたはねじ付き要素によるもの｝
F16B39/04	少なくとも１部分のねじ山面を入り込ます部材，例．ピン，くさび，コッタピン，ねじをもつもの
F16B39/06	ボルトの軸に平行なピンまたはかすがいをもつもの
F16B39/08	ピンまたはコッタピンによりボルトに固定されたナットにより相互に作用するキャップをもつもの
F16B39/10	ボルトまたは対象物｛およびボルトの軸線に主に垂直なもの｝に関して不動の板またはリング｛ばね，ワイヤ｝をもって行うもの（Ｆ１６Ｂ３９／０８が優先）
F16B39/101	｛主に同じ平面にある２個以上のナットまたはボルト頭部を保持する板，ばね，ワイヤまたはリングをもつもの｝
F16B39/103	｛ナットまたはボルトを取囲み且つナットまたはボルトの頭部上または対象物自体の上に部分的に変形した止めカップ状座金，リングまたはスリーブをもつもの｝
F16B39/105	｛ボルト頭部またはナットを穴または空洞に固定するもの，例．空洞のくぼみに変形したカップ状座金，リングまたはスリーブをもつもの｝
F16B39/106	｛変形可能な固定要素をもつもの，例．ボルト頭部またはナットが置かれた穴または空洞に平らにされたボルト頭部またはナット上のデイスクまたはピン｝
F16B39/108	｛ナットまたはボルト頭部または対象物自体に対して折り重ねられた少なくとも１個の舌片または突片を有するナットまたはボルト頭部の下に止め座金をもつもの（Ｆ１６Ｂ３９／１０３が優先）｝
F16B39/12	止めナットによるもの
F16B39/122	｛合わせ面がボルト軸に対して傾斜するもの｝
F16B39/124	｛螺旋状に傾いた合わせ面をもつもの｝
F16B39/126	｛ボルト軸に半径方向の力を引き起こすもの（Ｆ１６Ｂ３９／３６が優先）｝
F16B39/128	｛偏心または螺旋状の相互係合部分によるもの｝
F16B39/14	薄いシート状材料で作られたものまたはばね座金として形成されたもの（薄いシート状材料で作られた止めナットそれ自体Ｆ１６Ｂ３７／０２）
F16B39/16	止めナットのねじ山がナットのねじ山と異なるもの
F16B39/18	止めナットがボルトと同様にナット中でねじ山により握り締めするもの
F16B39/20	鋼線または同様なものによるもの（Ｆ１６Ｂ３９／１０が優先）
F16B39/22	ねじ締めまたは締め付けの間にゆるみ止めをするもの（Ｆ１６Ｂ３９／０１が優先）
F16B39/225	｛すえ付け可能な材料によるもの｝
F16B39/24	座金，ばね座金または対象物に対し施錠する弾性を有する板によるもの（ねじ山に施錠Ｆ１６Ｂ３９／１４，　｛Ｆ１６Ｂ３９／３４｝，Ｆ１６Ｂ３９／３６）
F16B39/26	ナットまたはボルトのヘッドに取り付けたばね座金によるもの
F16B39/28	ナットまたはボルトの特別な部材または形状によるもの（Ｆ１６Ｂ３９／２６が優先；止めナットＦ１６Ｂ３９／１２）
F16B39/282	作動螺合面の特殊な形状によるゆるみ止め，例．切り欠きまたは歯付きナット
F16B39/2825	｛ボルトを傾けるもの｝
F16B39/284	弾性変形によるゆるみ止め　（｛Ｆ１６Ｂ３９／２８２５，Ｆ１６Ｂ３９／３６，｝Ｆ１６Ｂ３９／３８が優先）
F16B39/286	鋸びきによるもの
F16B39/30	ねじ山の特別な形によってもっぱらゆるみ止めをするもの
F16B39/32	爪または爪状舌片によってゆるみ止めをするもの
F16B39/34	変形可能なインサートまたは同様な部品によってゆるみ止めをするもの
F16B39/36	それらと共動する分割リングの使用も含めてみぞを設けた円すい形部品をもつもの
F16B39/38	弾性的に取り付けたねじ山をもつ第２の部品をもつもの（Ｆ１６Ｂ３９／３０が優先）
F16B41/00	ボルト，ナットまたはピンの紛失に対する処置；ボルト，ナットまたはピンの誤った操作に対する処置　（｛ねじ，ボルトまたはナットのゆるみ止めＦ１６Ｂ３９／００；｝シールＧ０９Ｆ３／００）
F16B41/002	｛ボルト，ナットまたはピンの紛失に対する処置（ナットを表面に締め付けるための装置Ｆ１６Ｂ３７／０４）｝
F16B41/005	｛ボルト，ナットまたはピンの権限のない操作に対する処置（Ｆ１６Ｂ２３／０００７，Ｆ１６Ｂ２３／００６１，Ｆ１６Ｂ２３／００６９，Ｆ１６Ｂ２３／００７６およびＦ１６Ｂ３１／０２が優先；ロック，キーＥ０５Ｂ；弁，タップまたはコック用Ｆ１６Ｋ３５／００；旋回ナットを備えた管継手用Ｆ１６Ｌ１９／００５）｝
F16B41/007	｛ヒンジ結合された２個のハウジングによりボルト頭部を覆うもの｝
F16B43/00	座金または同様な装置；ボルトのヘッドまたはナットを保持するためのその他の装置（サークリップＦ１６Ｂ２１／１８；　｛引張り荷重を指示するためのものＦ１６Ｂ３１／０２；ボルトまたはナットで全体を形成するものＦ１６Ｂ３３／００；固定盤またはリングによるボルトまたはナット，または座金状の弾力がある板を固定するものＦ１６Ｂ３９／１０，Ｆ１６Ｂ３９／２４｝）
F16B43/001	｛シールまたは絶縁用｝
F16B43/002	｛摩擦を低減するための対策をしたもの｝
F16B43/003	｛座金の迅速な取り付けまたは取り外しを可能にするために特別な穴の形状をもつもの，例．錠穴溝をもつもの（Ｆ１６Ｂ４３／００５が優先）｝
F16B43/004	｛座金の弾性を向上するために放射状切れ目をもつもの（Ｆ１６Ｂ４３／００５が優先）｝
F16B43/005	｛座金の迅速な取り付けまたは取り外しを可能にするために横方向にボルトに係合するもの，すなわちボルトの端部を越えて係合する必要のないもの（Ｆ１６Ｂ４３／００９が優先）｝
F16B43/006	｛ヒンジ結合された２個以上の部品からなるもの｝
F16B43/007	｛２個以上の部品からなるもの｝
F16B2043/008	｛ボルト頭部を受け入れて平坦面を形成するための凹部をもつもの｝
F16B43/009	｛座金の高さを調節するためにくさび留め効果をもつもの｝
F16B43/02	ボルトの軸に垂直でないかまたはボルトを囲まない螺合面のために特別な設備をもつもの
F16B43/025	｛ボルトを囲まない表面のためのもの，例．ボルト用フックアダプター｝
F16B45/00	フック；つぼ金（もし取り付け部品または手段が関係するならばグループＦ１６Ｂ１３／００，Ｆ１６Ｂ１５／００，Ｆ１６Ｂ１９／００，Ｆ１６Ｂ２５／００，Ｆ１６Ｂ３５／００，Ｆ１６Ｂ４７／００が優先；絵画または同様なもののつり下げＡ４７Ｇ１／１６；曳航用フックＢ６３Ｂ２１／５８；巻上げまたは引張りを目的とするものＢ６６Ｃ；任意のところでケーブルまたはロープに即着を容易にするようになされた必須の部材をもつフックまたはアイＦ１６Ｇ１１／１４）
F16B45/002	
F16B45/005	
F16B45/008	
F16B45/012	
F16B45/015	
F16B45/02	回転閉そく｛または弾性的な屈曲｝部材をもつフック
F16B45/021	
F16B45/022	
F16B45/023	
F16B45/024	
F16B45/026	
F16B45/027	
F16B45/028	
F16B45/029	
F16B45/031	
F16B45/032	
F16B45/033	
F16B45/034	
F16B45/035	
F16B45/036	
F16B45/037	
F16B45/04	摺動閉そく部材をもつフック
F16B45/043	
F16B45/045	
F16B45/047	
F16B45/049	
F16B45/051	
F16B45/053	
F16B45/055	
F16B45/057	
F16B45/059	
F16B45/06	２個の対称形回転鉤部材をもつフック
F16B47/00	取り付けを目的とする吸着カップ；粘着性物質を用いる同様な手段　｛（絵画または同様なものを吊り下げまたは支持するための粘着性物質，吸着または磁気を用いた装置Ａ４７Ｇ１／１７；真空加工物受台Ｂ２５Ｂ１１／００５；吸着を用いた船舶の固定Ｂ６３Ｂ２１／２７；ガラス類を取り扱うための吸着カップＢ６５Ｇ４９／０６１；吸引手段を用いたクレーンのための荷重係合要素Ｂ６６Ｃ１／０２）｝
F16B47/003	｛取り付けを目的とする粘着性物質を用いたもの（構造部材を結合するための粘着性物質を用いたものＦ１６Ｂ１１／００６）｝
F16B47/006	｛クランク形レバーアームの回転により作動する吸着カップ｝
F16B2200/00	
F16B2200/10	
F16B2200/20	
F16B2200/205	
F16B2200/30	
F16B2200/40	
F16B2200/403	
F16B2200/406	
F16B2200/50	
F16B2200/503	
F16B2200/506	
F16B2200/509	
F16B2200/60	
F16B2200/63	
F16B2200/65	
F16B2200/67	
F16B2200/69	
F16B2200/71	
F16B2200/73	
F16B2200/75	
F16B2200/77	
F16B2200/79	
F16B2200/81	
F16B2200/83	
F16B2200/85	
F16B2200/89	
F16B2200/91	
F16B2200/93	
F16B2200/95	
F16B2200/97	
F16B2200/99	
