E04C1/00	建築物の部分構造のためのブロックまたは他の形状の建築要素（比較的薄い形状のもの　Ｅ０４Ｃ２／００；　荷重支持用に設計された長い構造要素　Ｅ０４Ｃ３／００，例．柱または柱状物　Ｅ０４Ｃ３／３０；　建築用煉瓦，石あるいは類似物の製造または材料　Ｂ２８，Ｃ０３，Ｃ０４；舗装要素Ｅ０１Ｃ；建築構造材一般　Ｅ０４Ｂ，例．壁　Ｅ０４Ｂ２／００，床　Ｅ０４Ｂ５／００，屋根Ｅ０４Ｂ７／００，天井　Ｅ０４Ｂ９／００；　｛屋根被覆材Ｅ０４Ｄ；　壁または天井用被覆材Ｅ０４Ｆ１３／００；　床仕上げ材　Ｅ０４Ｆ１５／００｝　組み込み導管軸のために特に設計された構造要素　Ｅ０４Ｆ１７／００；　｛特定の目的ための建築物用要素　Ｅ０４Ｈ７／００｝；　建築物のかまどまたは炉のための特別な要素　Ｆ２４Ｂ，Ｆ２７Ｄ）
E04C1/24	｛ＩＰＣ　４｝　床，天井，屋根，アーチ，または梁を構築するための要素　（Ｅ０４Ｃ１／３９〜Ｅ０４Ｃ１／４２が優先；フローリングＥ０４Ｆ１５／００）
E04C1/34	｛ＩＰＣ　４｝　充填要素として使用するために設計されたもの
E04C1/36	｛ＩＰＣ　４｝　根太間または桁間におけるもの
E04C1/38	｛ＩＰＣ　４｝　鉄筋コンクリートからなる，リブ付きもしくは交さ状リブ付き床，天井，または屋根におけるもの
E04C1/39	特殊な適用に特徴のあるもの，例．導管を設置するため，ソフィット，じゃばらまたは棚を形成するためまたは壁板または戸枠を取り付けるため，クラウストラのためのもの
E04C1/392	｛換気，加熱または冷却用のもの｝　
E04C1/395	｛クラウストラ，フェンス，植栽壁用のもの，　例．　吸音用のもの　（直立園芸用鉢　Ａ０１Ｇ９／０２２）｝
E04C1/397	｛導管を設置するためのもの　（Ｅ０４Ｃ１／３９２が優先）｝　
E04C1/40	異種材料の部材から構成されたもの，例．異種材料の層からなるもの，または充てん材料または絶縁挿入体を有する石材
E04C1/41	絶縁材料および耐荷重コンクリート，石材または石状材料からなるもの　
E04C1/42	ガラスまたは他の透明材料よりなるもの　｛（ガラスれんが製パネル　Ｅ０４Ｃ２／５４６）｝　
E04C2/00	建築物の部分構造のための比較的薄い形状の建築要素，例．シート部材，スラブまたはパネル　（材料またはその製造は関連するサブクラスを参照，例．Ｂ２７Ｎ，Ｄ２１Ｊ；　現場で作られたもの　Ｅ０４Ｂ；　絶縁または他の保護のために特別に設計されたもの　Ｅ０４Ｂ１／６２；　荷重支持床構造　Ｅ０４Ｂ５／０２，Ｅ０４Ｂ５／１６；　自己支持スラブから成る屋根　Ｅ０４Ｂ７／２０；屋根または類似の被覆要素　Ｅ０４Ｄ３／００；　ライニングまたは仕上げのためのもの　Ｅ０４Ｆ１３／００）
E04C2002/001	パネルの機械的特徴
E04C2002/002	一体型上昇手段を有するパネル，例．巻き上げ取っ手を有するもの
E04C2002/004	かたどった縁を有するパネル，例．段付き，鋸歯状
E04C2002/005	パネルの外観
E04C2002/007	れんが壁の外観を有するパネル
E04C2002/008	天然石壁の外観を有するパネル
E04C2/02	特定材料に特徴のあるもの（透光性を有するもの　Ｅ０４Ｃ２／５４）
E04C2/04	コンクリートまたは他の石状材料からなるもの；　石綿セメントからなるもの；　｛セメントおよび他の鉱物繊維からなるもの｝　（Ｅ０４Ｃ２／２６が優先；　材料または製造　Ｂ２８，Ｃ０４）　
E04C2/041	｛多数のより小さな要素，例．れんが，からなるもの，また硬化性材料からなるスラブと組み合わせたもの｝
E04C2/042	｛より小さな要素または硬化性材料を取扱うための装置；　組み立て式パネル用れんが積み機　（れんが積み機一般　Ｅ０４Ｇ２１／２２｝
E04C2/043	｛プラスターからなるもの　（Ｅ０４Ｃ２／０４９が優先）｝
E04C2/044	｛コンクリートからなるもの　（Ｅ０４Ｃ２／０４９が優先）｝
E04C2002/045	繋ぎ留め金具により接続される平行な２つの薄層を有するもの
E04C2002/046	平留め金具
E04C2002/047	ピンまたは棒状の止め金具
E04C2002/048	屈曲ワイヤ留め金具
E04C2/049	｛完全にまたは部分的に絶縁材からなるもの，例．気泡コンクリートまたは発泡プラスター｝
E04C2/06	補強されたもの
E04C2/08	金属，例．金属薄板，からなるもの　（Ｅ０４Ｃ２／２６が優先）
E04C2/10	木材，繊維，チップ，植物の茎または類似物から成るもの；　プラスチックからなるもの；¨泡体からなるもの　（｛Ｅ０４Ｃ２／０４９｝，Ｅ０４Ｃ２／２６が優先；　｛水硬セメントおよび鉱物繊維　Ｅ０４Ｃ２／０４｝）
E04C2/12	純木材よりなるもの
E04C2/14	補強されたもの
E04C2/16	繊維，チップ，植物の茎または類似物からなるもの
E04C2/18	結束針金，補強棒または類似物を有するもの
E04C2/20	プラスチックからなるもの
E04C2/205	｛プラスチックフォームからなるもの，または随意的に補強された，プラスチックおよびプラスチックフォームからなるもの｝
E04C2/22	補強されたもの　｛Ｅ０４Ｃ２／２０５が優先｝
E04C2/24	グループ　Ｅ０４Ｃ２／１２，Ｅ０４Ｃ２／１６，Ｅ０４Ｃ２／２０の２以上に属する材料を積層して構成したもの
E04C2/243	｛すくなくとも材料の一つが絶縁されているもの｝
E04C2/246	｛Ｅ０４Ｃ２／１６およびＥ０４Ｃ２／２０に完全に属する材料の組み合わせ｝
E04C2/26	グループ　Ｅ０４Ｃ２／０４，Ｅ０４Ｃ２／０８，Ｅ０４Ｃ２／１０の２以上に属する材料から成るものまたはこれらグループの一つに属する材料とこれらのグループの一つに特定されていない材料からなるもの　｛（セメントおよび鉱物繊維からなるもの　Ｅ０４Ｃ２／０４）｝
E04C2/28	グループ　Ｅ０４Ｃ２／０４およびＥ０４Ｃ２／０８に完全に属する材料の組み合わせ　
E04C2/284	少なくとも材料の一つが絶縁されているもの　
E04C2/288	絶縁材料およびコンクリート，石材または石状材料からなるもの　
E04C2/2885	｛絶縁材料が石状材料に完全に囲まれるか，またはそれに埋め込まれているもの，例．絶縁材料が不連続であるもの｝　
E04C2/292	絶縁材料および金属薄板からなるもの　
E04C2/296	絶縁材料および非金属または不特定の薄板材からなるもの（Ｅ０４Ｃ２／２８８が優先）　
E04C2/30	形状または構造に特徴があるもの　（半透明なもの　Ｅ０４Ｃ２／５４）
E04C2/32	波形またはぎざぎざのついたシート状材料から形成されるもの；平らなシート状材料の層を有するかまたは有さないその様な層からなるもの
E04C2/322	｛平行な波形のしわを有するもの｝
E04C2/324	｛表面に切込みまたは浮き彫りを施したもの　（Ｅ０４Ｃ２／３２６が優先）｝
E04C2/326	｛要素の二方向以上に波形のしわ，切込みまたは浮き彫りを施したもの｝
E04C2/328	｛他に分類されない，わずかに曲げられるかまたは折畳まれたパネル｝
E04C2/34	二つ以上の間隔をおいたシート状部より成るもの　（Ｅ０４Ｃ２／３２が優先；　中空壁用スペーサ　Ｅ０４Ｂ２／４４）
E04C2/3405	｛異形スペーサシートによって間隔をあけたもの｝　
E04C2002/3411	窪みをつけたスペーサーシート
E04C2002/3416	筒状の窪みを有するもの
E04C2002/3422	多角形状の窪みを有するもの
E04C2002/3427	円錐状の窪みを有するもの
E04C2002/3433	スペーサーシートの両側端から伸びる窪みを有するもの
E04C2002/3438	鞍状窪みを有するもの，例．鎧格子型スペーサーシート
E04C2002/3444	波板
E04C2002/345	三角状波形を有するもの
E04C2002/3455	台形状波形を有するもの
E04C2002/3461	矩形状波形を有するもの
E04C2002/3466	正弦曲線状波形を有するもの
E04C2002/3472	外形づけられたスペーサーシートの複数の層を有するもの
E04C2002/3477	シートに平行な管状要素を介して間隔をおいて配置されるもの
E04C2002/3483	シートに合わせて型抜きしたスペーサーを介して間隔をおいて配置されるもの
E04C2002/3488	枠状構造物を介して間隔をおいて配置されるもの
E04C2002/3494	外形づけられたスペーサーシートを作製するための装置
E04C2/36	條片によってその條片の幅の方向に隔てられているもの，例．ハニカムパネル（積層体のためのハニカムまたは他のコア部材Ｂ３２Ｂ）
E04C2/365	｛ハニカム構造によるもの｝
E04C2/38	リブ，フランジまたは類似物を有するもの，例．枠付きパネル（構造形成のためのその他のパネルまたは要素への取り付けに関するものについては，関係する構造の箇所を参照，例．Ｅ０４Ｂ２／００）
E04C2/382	｛コンクリートまたはその他の石状物質からなるフレームを有するもの｝
E04C2/384	｛金属フレームを有するもの｝
E04C2/386	｛非再成木材または積層木材からなる枠を有するもの｝
E04C2/388	｛他の材料，例．繊維，プラスチック，からなる枠を有するもの｝
E04C2/40	互いに剛にまたは可動的に結合しあった多数の小さい組成体よりなるもの，例．かみ合わさって結合されているものまたは蝶番式に結合されているもの　｛特定の形状，例．矩形でない形状，からなるもの，可変の形状または大きさからなるもの，例．可撓性または伸縮パネル　（Ｅ０４Ｃ２／０４１が優先）｝
E04C2/405	｛蝶番式に連結した二つ以上の部分からなるもの｝
E04C2/42	格子；　格子状パネル　（補強要素Ｅ０４Ｃ５／００；　組み込み用の格子　Ｅ０４Ｆ１９／１０；　格子一般　Ｆ１６Ｓ３／００）
E04C2/421	｛棒状要素，例．一方向に不連続な棒材，でできたもの｝　
E04C2/422	｛グリッドパターンの交差部で連結する連続棒材を有するもの｝　
E04C2/423	｛切り欠きを有するもの｝　
E04C2/425	｛有孔棒材からなるもの｝　
E04C2/426	｛グリッドパターンの交差部で連結されないままの連続棒材を有するもの，例．波形棒材を有するもの｝　
E04C2/427	｛展伸金物または一体式格子｝　
E04C2/428	｛別個の接続手段，例．基礎構造に格子を接続するもの｝　
E04C2/44	｛ＩＰＣ　４｝　目的に特徴があるもの
E04C2/46	｛ＩＰＣ　４｝　壁の構築に特に適合するもの　（Ｅ０４Ｃ２／５２，Ｅ０４Ｃ２／５４が優先；　スラブ状要素からなる構造　Ｅ０４Ｂ１／０２；≧較的薄い形状の要素からなる壁　Ｅ０４Ｂ２／７２）
E04C2/48	｛ＩＰＣ４｝部屋の高さと同じかそれ以上の高さを有するもの，すなわち少なくとも二つの床との連結に関わる設備を有するもの　（Ｅ０４Ｃ２／５２，Ｅ０４Ｃ２／５４が優先）
E04C2/50	｛ＩＰＣ　４｝　床，天井または屋根に特に適合する自己支持スラブ，例．積載可能なもの　（Ｅ０４Ｃ２／５２，Ｅ０４Ｃ２／５４が優先；　スラブ状要素からなる構造　Ｅ０４Ｂ１／０２；　床構造　Ｅ０４Ｂ５／００；　｛自己支持スラブからなる屋根　Ｅ０４Ｂ７／２０；｝　天井　Ｅ０４Ｂ９／００；　屋根ふき材Ｅ０４Ｄ；　床被覆材Ｅ０４Ｆ１５／００）
E04C2/52	補助的な目的のための特別な適用を有するもの，例．導管を設置するために使用するもの　（Ｅ０４Ｃ２／５４が優先；　そのためのブロック状要素　Ｅ０４Ｃ１／３９；　ダクトを組み込んだ床構造Ｅ０４Ｂ５／４８）
E04C2/521	｛導管を設置するために使用するもの；　換気，加熱または冷却用のもの｝
E04C2/523	｛換気用のもの｝
E04C2/525	｛加熱または冷却用のもの　（太陽熱集熱器　Ｆ２４Ｊ２／０４；　蓄熱　Ｆ２８Ｄ２０／００）｝
E04C2/526	｛他に分類されない適合形態を有するもの，連結，輸送用；《透過性または気密性をもたせるためのもの，例．シーリング材｝
E04C2/528	｛他に分類されない不透過性または気密性パネル｝
E04C2/54	スラブ状の透光性を有する要素（光を透過させる床　Ｅ０４Ｂ５／４６；‐透明または透し細工の天井　Ｅ０４Ｂ９／３２，Ｅ０４Ｂ９／３４；　透光性を有する屋根葺き材　Ｅ０４Ｄ３／０６，Ｅ０４Ｄ３／２８）
E04C2/543	｛一体型ウェブを有する中空多層パネル｝　
E04C2/546	｛ガラスれんが製のもの｝　
E04C3/00	荷重支持のために設計されている長い構造要素（建築補助具Ｅ０４Ｇ）
E04C3/005	｛丸められるか，折りたためるか，または他の方法で長さもしくは高さを調節できる桁または柱　（型枠用支持部材としての桁　Ｅ０４Ｇ１１／５４）｝
E04C3/02	梁；桁，トラスまたはトラス状構造物，例．組み立てられているもの；まぐさ；無目；　｛ブレース｝　（Ｅ０４Ｃ３／３８が優先；　可動，分離可能，または折りたたみ可能な部位を特徴とする構造物用　Ｅ０４Ｂ１／３４３；　｛筋かい入り母屋　Ｅ０４Ｂ７／０２４｝）　
E04C2003/023	無目
E04C2003/026	ブレース
E04C3/04	金属製のもの　（Ｅ０４Ｃ３／２９が優先；　補強用材とするものＥ０４Ｃ５／０６；　製造　Ｂ２１）
E04C2003/0404	横断面に特徴のある梁，桁，または根太
E04C2003/0408	組み立てまたは断面に特徴のあるもの
E04C2003/0413	いくつかの部分から組み立てられたもの
E04C2003/0417	取り外し可能なもの
E04C2003/0421	１つのユニット状部品を持つもの
E04C2003/0426	横断面における材料分布に特徴のあるもの
E04C2003/043	中空横断面が少なくとも１つの閉鎖空洞を含むもの
E04C2003/0434	開放横断面が閉鎖空洞を含まないもの
E04C2003/0439	横断面が開放部分と中空部分を含むもの
E04C2003/0443	横断面の実質的形状に特徴のあるもの
E04C2003/0447	円形状または楕円形状のもの
E04C2003/0452	Ｈ字状またはＩ字状のもの
E04C2003/0456	
E04C2003/046	Ｌ字状またはＴ字状のもの
E04C2003/0465	正方形状または矩形状のもの
E04C2003/0469	三角形状のもの
E04C2003/0473	Ｕ字状またはＣ字状のもの
E04C2003/0478	Ｘ字状のもの
E04C2003/0482	Ｚ字状またはＳ字状のもの
E04C2003/0486	別体のトラス要素より成るトラス状構造物
E04C2003/0491	トラス要素が１つの表面またはいくつかの平行な表面上に位置するもの
E04C2003/0495	トラス要素がいくつかの平行でない表面上に位置するもの
E04C3/06	実質的に中空でない，すなわち孔のあいていない，ウェブをもつもの（Ｅ０４Ｃ３／１０，Ｅ０４Ｃ３／１１が優先）　｛ハニカム梁　Ｅ０４Ｃ３／０８３｝
E04C3/065	
E04C3/07	少なくとも部分的に曲げられているかまたは変形された帯状またはシート状材料からなるもの
E04C3/08	孔のあいているウェブを有するもの，例．棒状構成材からなるウェブを有するもの；　ハニカム梁（Ｅ０４Ｃ３／１０，Ｅ０４Ｃ３／１１が優先）
E04C3/083	｛ハニカム梁；　孔のあいた中実ウェブを有する梁｝
E04C3/086	
E04C3/09	少なくとも部分的に曲げられているかまたは変形させた帯状またはシート状材料からなるもの
E04C3/10	プレストレスされたもの
E04C3/11	平行でない上弦材と下弦材とによるもの，例．屋根トラス　（アーチ梁，門型フレーム　Ｅ０４Ｃ３／３８）
E04C3/12	木製のもの，例．補強材を有するもの，引っ張り材を有するもの（Ｅ０４Ｃ３／２９２が優先）
E04C3/122	
E04C3/125	
E04C3/127	
E04C3/14	実質的に中実な，すなわち孔のあいていない，ウェブをもつもの　（Ｅ０４Ｃ３／１７，Ｅ０４Ｃ３／１８が優先）
E04C3/145	
E04C3/16	孔のあいているウェブを有するもの，　例．トラス　（Ｅ０４Ｃ３／１７，Ｅ０４Ｃ３／１８が優先）
E04C3/17	平行でない上弦材と下弦材とによるもの，例．屋根トラス
E04C3/18	金属｛または他の｝補強材または引っ張り材を有するもの　
E04C3/185	｛合成補強材｝　
E04C3/20	コンクリートまたは他の石状材料からなるもの，例．補強材または引っ張り材を有するもの　（補強要素　Ｅ０４Ｃ５／００）
E04C3/205	｛孔のあいているウェブを有するもの，例．軸組，トラス　（Ｅ０４Ｃ３／２６が優先）｝
E04C3/22	直線に接合された要素により組み立てられているもの
E04C3/26	プレストレスされたもの（Ｅ０４Ｃ３／２２，Ｅ０４Ｃ３／２９が優先；プレストレス部材　Ｅ０４Ｃ５／０８）
E04C3/28	その他の材料からなるもの
E04C3/285	
E04C3/29	材質の異なる部材により組み立てられているもの，　｛すなわち合成構造｝
E04C3/291	
E04C3/292	木と金属とによるもの
E04C3/293	材料が鋼とコンクリートであるもの（内部補強材または引っ張り材を有するコンクリート　Ｅ０４Ｃ３／２０）
E04C3/294	要素の外側で側面に延びる梁状構造物と結合したコンクリートからなるもの（補強用の軽量梁　Ｅ０４Ｃ５／０６５；　床構造の一部分としてのもの　Ｅ０４Ｂ５／２３）
E04C3/30	柱；　柱状物；　支柱　（末端負荷用に設計されていないもの　Ｅ０４Ｃ３／０２；　ポスト，マスト，独立構造のもの　Ｅ０４Ｈ１２／００）
E04C3/32	金属製のもの　（Ｅ０４Ｃ３／３６が優先）
E04C3/34	コンクリートまたは他の石状材料からなるもので，永久型枠要素を有するものまたは有しないもの，内部もしくは外部補強材，例．金属被覆材を有するものまたは有しないもの　（Ｅ０４Ｃ３／３６が優先）
E04C3/36	その他の材料からなるもの　｛または他の材料と組み合わせたもの｝
E04C3/38	アーチ状梁または門型フレーム（曲げることが出来る真直ぐな梁　Ｅ０４Ｃ３／０２；　膨張可能なもの　Ｅ０４Ｈ１５／２０）
E04C3/40	金属製のもの（Ｅ０４Ｃ３／４６が優先）
E04C3/42	木製のもの，例．たる木屋根用のユニット（Ｅ０４Ｃ３／４６が優先）
E04C3/44	コンクリートまたはその他の石状の材料からなるもの，例．補強材または引っ張り材を有するもの（Ｅ０４Ｃ３／４６が優先）
E04C3/46	その他の材料からなるもの
E04C5/00	補強要素，例．コンクリートのためのもの；そのための補助要素（｛補強材を製造するための方法または装置　Ｂ２１Ｄ｝；　材料の組成　｛Ｃ０４Ｂ｝，Ｃ２１，Ｃ２２；　補強要素の配列は関連サブクラス参照）　[Ｎ:注．１．このグループにおいては，下記の用語は以下に示す意味で用いる:補強とは，最終製品のいかなる物理的強度特性，例．　圧縮または曲げ強度，をも向上させることを意味する；要素には，形態を問わない比較的小さな個別体，例．ガラス繊維，も比較的大きな物体，例．鋼棒，も含まれる。２．補強された建築要素と比較して小さく，組成のみに特徴がある個別補強要素はＣ０４Ｂに分類する，例．鋼繊維Ｃ０４Ｂ１４／４８，粒状または繊維状以外の形状を有する可塑性要素Ｃ０４Ｂ１６／１２]
E04C5/01	金属製の補強要素，例．非構造的な被膜をもつもの　｛（Ｅ０４Ｃ５／０８が優先）｝
E04C5/012	｛個別補強要素，例．繊維｝　
E04C5/015	｛防せい塗料または処理組成物，例．水ガラスを含有するものまたは別の金属に基づくもの　（個別補強要素の被覆　Ｃ０４Ｂ２０／１０）｝　
E04C5/017	｛防せい塗料またはセメントを含有する処理組成物｝
E04C5/02	曲げ抵抗の小さいもの　
E04C5/03	コンクリートへの付着を増すための刻み目，突起部，リブまたはその類似物を有するもの
E04C5/04	マット　（｛マットの平面から突出する補強要素と組み合わせたもの　５／０６Ｂ；　立体的マット　Ｅ０４Ｃ５／０６３６｝；　プラスターのための下地　Ｅ０４Ｆ１３／０４）　
E04C5/06	曲げ抵抗の大きいもの，すなわち，本質的に三次元に広がりをもつもの，例．ラチス梁　｛（バルコニーに特に適合した定着装置　Ｅ０４Ｂ１／００３８；　コンクリート壁用連結具補強棒のための支持装置　Ｅ０４Ｇ２１／１２５）｝　
E04C5/0604	｛軸方向鉄筋および開放または閉鎖あばら筋棒からなる角柱状または円柱状鉄筋かご　（Ｅ０４Ｃ５／０６３１が優先）｝　
E04C5/0609	｛二つ以上の協働かご部，例．　横ヒンジ付きまたは横入れ子状部，からなる閉鎖かご｝　
E04C5/0613	｛一枚の折り曲げ鉄筋マット製の閉鎖かご｝　
E04C5/0618	｛らせん状またはコイル状あばら筋棒を有する閉鎖かご｝　
E04C5/0622	｛開放かご，　例．連結用あばら筋かご　（Ｅ０４Ｃ５／０６０９が優先）｝　
E04C5/0627	｛マットの平面から突出する補強要素と組み合わせた組み立て式補強マットからなる立体補強材　（Ｅ０４Ｃ５／０６４５が優先）｝
E04C5/0631	｛分離式組み立て鉄筋かごまたは桁と組み合わせた補強マット　（Ｅ０４Ｃ５／０６４が優先）｝　
E04C5/0636	｛二つ以上の平行平面内にあり，別個の補強部によって連結された補強要素からなる立体的補強マット　（Ｅ０４Ｃ５／０６４５が優先）｝　
E04C5/064	｛各平面内における補強要素が軸方向鉄筋および横鉄筋からなるマットによって形成されるか，またはそのマットを形成するもの｝　
E04C5/0645	｛せん断補強筋，例．床スラブ用シアーヘッド｝　
E04C5/065	軽量梁，例．プレキャスト部を有するもの　（軽量梁一般　Ｅ０４Ｃ３／０８，Ｅ０４Ｃ３／２９４）
E04C5/0653	
E04C5/0656	
E04C5/07	金属以外の材料，例．ガラス，プラスチックまたは金属製に限らないもの，からなる補強要素（非構造的被膜をもつ金属製要素　Ｅ０４Ｃ５／０１）
E04C5/073	｛個別補強要素，例．繊維｝　
E04C5/076	
E04C5/08	特にプレストレスト構造物に使用するのに適した部材　｛（補強物の製造一般　Ｂ２８Ｂ２３／００；　現場で製造されるプレストレス構築物　Ｅ０４Ｇ２１／１２）｝　
E04C5/085	
E04C5/10	シース
E04C5/12	アンカー装置（緊張用の工具または方法　｛現場におけるもの｝　Ｅ０４Ｇ２１／１２）　
E04C5/122	｛引張材はくさび作用によって定着される｝
E04C5/125	｛引張材は固定を確実にするために外形を形成している，例．ねじ山，出っ張り，波形のしわを備える場合｝
E04C5/127	
E04C5/16	補強材用補助部，例．連結具，スペーサ，あばら筋（補強要素を連結する工具　Ｅ０４Ｇ２１／１２）
E04C5/161	
E04C5/162	｛鉄筋用連結部のための連結具または手段　（Ｅ０４Ｃ５／１６８が優先）｝　
E04C5/163	｛補強材があ単一方向に連続しているもの｝　
E04C5/165	｛スリーブを用いた同軸連結｝　
E04C5/166	｛補強材が異なる方向に連続しているもの｝　
E04C5/167	｛クリップまたは他の弾性要素を用いた連結｝　
E04C5/168	｛補強材用部品を連結し，補強材と型枠との間隔をあけるスペーサ｝　
E04C5/18	金属製のものまたは実質的に金属製のもの　｛（Ｅ０４Ｃ５／１６８が優先）｝　
E04C5/20	金属以外の材料からなるものまたは単に付加的な金属部材を有するもの，例．金属製結束ワイヤを有するコンクリートまたはプラスチック製スペーサ　｛（Ｅ０４Ｃ５／１６８が優先）｝　
E04C5/201	
E04C5/203	
E04C5/205	
E04C5/206	
E04C5/208	
