F23B  10/00		２以上の燃焼室の組合わせに特徴のある燃焼装置［８，２０１１．０１］	Combustion apparatus characterised by the combination of two or more combustion chambers	755
F23B  10/02	・	分離した二次燃焼室を含むもの［２０１１．０１］	including separate secondary combustion chambers	969
F23B  20/00		特に携帯または移動可能な燃焼装置［８］	Combustion apparatus specially adapted for portability or transportability	406
F23B  30/00		燃えている燃料を攪拌するための駆動手段を有する燃焼装置；燃えている燃料を燃焼室を介して進ませるための駆動手段を有する燃焼装置［８］	Combustion apparatus with driven means for agitating the burning fuel; Combustion apparatus with driven means for advancing the burning fuel through the combustion chamber	1039
F23B  30/02	・	燃料を支持している可動式の，例．振動する，面を有するもの；可動する部分を有する燃料を支持している面を有するもの［８］	with movable, e.g. vibratable, fuel-supporting surfaces; with fuel-supporting surfaces that have movable parts	450
F23B  30/04	・・	燃料を支持している面を有するものであって，水平または傾斜軸の周囲に回転しその面の内部でその燃料を支持するもの，例．円筒状火格子［８］	with fuel-supporting surfaces that are rotatable around a horizontal or inclined axis and support the fuel on their inside, e.g. cylindrical grates	264
F23B  30/06	・・	燃料を燃焼ゾーンを介して進ませることに特に適した燃料を支持する面を有するもの［８］	with fuel-supporting surfaces that are specially adapted for advancing the fuel through the combustion zone	114
F23B  30/08	・・・	燃焼ゾーンを通って移動する，燃料を支持する面を有するもの，例．鎖状火格子を有するもの［８］	with fuel-supporting surfaces that move through the combustion zone, e.g. with chain grates	633
F23B  30/10	・・・	可動式であるが基本的に同じ場所のままである，燃料を進ませる要素を持った燃料を支持する面を有するもの，例．ローラまたは往復火格子棒［８］	with fuel-supporting surfaces having fuel advancing elements that are movable, but remain essentially in the same place, e.g. with rollers or reciprocating grate bars	287
F23B  40/00		燃料を燃焼室へ供給するための駆動手段を有する燃焼装置［８］	Combustion apparatus with driven means for feeding fuel into the combustion chamber	2953
F23B  40/02	・	燃料を支持している面に散らすことにより燃料が供給されるもの［８］	the fuel being fed by scattering over the fuel-supporting surface	402
F23B  40/04	・	下の燃料を支持している面の開口部分から燃料が供給されるもの［８］	the fuel being fed from below through an opening in the fuel-supporting surface	276
F23B  40/06	・	燃料を支持している面に沿って燃料が供給されるもの［８］	the fuel being fed along the fuel-supporting surface	153
F23B  40/08	・・	ポット型またはトラフ型の火格子に供給されるもの［８］	into pot- or trough-shaped grates	81
F23B  50/00		燃料が重力により燃焼ゾーンにまたはこれを介して供給される燃焼装置，例．燃焼ゾーンの上部に設置された燃料貯蔵手段から供給するもの［８］	Combustion apparatus in which the fuel is fed into or through the combustion zone by gravity, e.g. from a fuel storage situated above the combustion zone	329
F23B  50/02	・	燃料が，下部に燃焼ゾーンを有する柱状物，山状物，または厚い層を形成するもの［８］	the fuel forming a column, stack or thick layer with the combustion zone at its bottom	83
F23B  50/04	・・	燃料の動きに対して燃焼空気および燃焼排ガスの流れがほぼ交差しているもの［８］	the movement of combustion air and flue gases being substantially transverse to the movement of the fuel	75
F23B  50/06	・・	燃料の支持面の開口部分から燃焼排ガスを下方に排気するもの［８］	the flue gases being removed downwards through one or more openings in the fuel-supporting surface	62
F23B  50/08	・・	燃料を偏向させる部材によって燃料層内に燃焼空間を形成しているもの［８］	with fuel-deflecting bodies forming free combustion spaces inside the fuel layer	16
F23B  50/10	・・	燃料が充填された導管の末端が燃料層の表面にあり、その表面に燃焼ゾーンを形成するもの［８］	with the combustion zone at the bottom of fuel-filled conduits ending at the surface of a fuel bed	26
F23B  50/12	・	自由落下または傾斜面に沿って滑らせることにより，燃焼ゾーンに供給される燃料，例．燃料層の上部で終わっているコンベアからの供給［８］	the fuel being fed to the combustion zone by free fall or by sliding along inclined surfaces, e.g. from a conveyor terminating above the fuel bed	479
F23B  60/00		本質的に静止したまま燃料が燃える燃焼装置［８］	Combustion apparatus in which the fuel burns essentially without moving	1274
F23B  60/02	・	火格子を通じて供給される燃焼空気を有するもの［８］	with combustion air supplied through a grate	640
F23B  70/00		固体燃焼残滓を再循環するための手段に特徴がある燃焼装置［８］	Combustion apparatus characterised by means for returning solid combustion residues to the combustion chamber	318
F23B  80/00		燃焼排ガス又は燃料から放出される未燃ガスを導くための流路に特徴があるもの［８］	Combustion apparatus characterised by means creating a distinct flow path for flue gases or for non-combusted gases given off by the fuel	703
F23B  80/02	・	燃焼室へまたは燃焼ゾーンへ燃焼排ガスを再循環するもの［８］	by means for returning flue gases to the combustion chamber or to the combustion zone	840
F23B  80/04	・	燃焼排ガスの流れを案内するための手段によるもの，例．バッフル［８］	by means for guiding the flow of flue gases, e.g. baffles	453
F23B  90/00		装置の種類によらない燃焼方法［８，２０１１．０１］	Combustion methods not related to a particular type of apparatus	599
F23B  90/02	・	始動技術［２０１１．０１］	Start-up techniques	78
F23B  90/04	・	二次燃焼を含むもの（分離した燃焼室内で行われるものＦ２３Ｂ１０／０２）［２０１１．０１］	including secondary combustion(in separate combustion chambers <b>F23B10/02</b>)	304
F23B  90/06	・・	一次燃焼が還元雰囲気下でのガス化または乾留であるもの［２０１１．０１］	the primary combustion being a gasification or pyrolysis in a reductive atmosphere	1233
F23B  90/08	・・	触媒を用いるもの［２０１１．０１］	in the presence of catalytic material	50
F23B  99/00		このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項［８］	Subject matter not provided for in other groups of this subclass	1455
F23B 101/00		燃焼室がボイラ容器内に設置されている，例．冷却面に囲まれているもの，燃焼装置のボイラへの適用［８］	Adaptation of combustion apparatus to boilers in which the combustion chamber is situated inside the boiler vessel, e.g. surrounded by cooled surfaces	114
F23B 103/00		ボイラの開口部内または開口部に向けて設置するための，例．オイルバーナに換えて使用するための，燃焼装置の適用［８］	Adaptation of combustion apparatus for placement in or against an opening of a boiler, e.g. for replacing an oil burner	10
F23B 103/02	・	本質的に水平な炎を作成するためのもの［８］	for producing an essentially horizontal flame	6
