F02P   1/00  \	0	0	3G019	F02P   1/00	54	マグネットまたはダイナモ発電機によって発生する電気点火エネルギを使用する装置で，蓄電装置をもたないもの	Installations having electric ignition energy generated by magneto- or dynamo-electric generators without subsequent storage
F02P   1/02  \	1	1	3G019	F02P   1/02	221	発電機の回転子が機関のはずみ車の一部をなすことを特徴とするもの	the generator rotor being characterised by forming part of the engine flywheel
F02P   1/04  \	1	1	3G019	F02P   1/04	14	特殊な形式の機関に特に応用される発電機，例．Ｖ形シリンダ配列の機関	the generator being specially adapted for use with specific engine types, e.g. engines with V-arrangement of cylinders
F02P   1/06  \	1	1	3G019	F02P   1/06	11	発電機の駆動，例．スナップ継手のあるもの	Generator drives, e.g. having snap couplings
F02P   1/08  \	1	1	3G019	F02P   1/08	58	回路の設計	Layout of circuits
F02P   1/08  C	1	0	3G019	F02P   1/08	39	　多気筒機関に用いるもの	used for the multi-cylinder engine
F02P   1/08  D	1	0	3G019	F02P   1/08	29	機能的特徴を有するもの	characterized by the function
F02P   1/08  E	1	1	3G019	F02P   1/08	41	点火位置の調整〔点火時期の変動防止，点火効率の向上を含む。点火時期の制御→Ｆ０２Ｐ５／００〜〕	Ignition position adjustment (including ignition time change prevention and ignition efficiency improvement. Ignition time control R F 02 P 5/00 or later)
F02P   1/08  F	1	1	3G019	F02P   1/08	24	温度補償	Temperature compensation
F02P   1/08  G	1	1	3G019	F02P   1/08	42	主回路電流の検出	Main circuit current detection
F02P   1/08  H	1	0	3G019	F02P   1/08	49	制御用電源の特徴	Features of the control power supply
F02P   1/08  Z	1	0	3G019	F02P   1/08	62	その他のもの	Others
F02P   1/08 301 \	2	2	3G019	F02P   1/08	0	マグネト発電機を用いるもの	using a magnet power generator
F02P   1/08 301 A	2	0	3G019	F02P   1/08	51	主開閉素子がポイントコンタクトであるもの	Point contact as the main on-off device
F02P   1/08 301 B	2	0	3G019	F02P   1/08	148	主開閉素子がトランジスタであるもの	Transistor as the main on-off device
F02P   1/08 301 C	2	1	3G019	F02P   1/08	163	主開閉素子がトランジスタで制御開閉素子がサイリスタ等のスイツチ素子であるもの	Transistor as the main on-off device and switch device such as thyristor as the control on-off device
F02P   1/08 301 D	2	0	3G019	F02P   1/08	55	主開閉素子がサイリスタ等のスイツチ素子であるもの	Switch device such as thyristor as the main on-off device
F02P   1/08 301 Z	2	0	3G019	F02P   1/08	34	その他のもの	Others
F02P   1/08 302 \	2	2	3G019	F02P   1/08	0	ダイナモ発電機を用いるもの	using a dynamo power generator
F02P   1/08 302 A	2	0	3G019	F02P   1/08	48	主開閉素子がポイントコンタクトであるもの	Point contact as the main on-off device
F02P   1/08 302 B	2	0	3G019	F02P   1/08	34	主開閉素子がトランジスタであるもの	Transistor as the main on-off device
F02P   1/08 302 C	2	1	3G019	F02P   1/08	54	主開閉素子がトランジスタで制御開閉素子がサイリスタ等のスイツチ素子であるもの	Transistor as the main on-off device and switch device such as thyristor as the control on-off device
F02P   1/08 302 D	2	0	3G019	F02P   1/08	33	主開閉素子がサイリスタ等のスイツチ素子であるもの	Switch device such as thyristor as the main on-off device
F02P   1/08 302 Z	2	0	3G019	F02P   1/08	12	その他のもの	Others
F02P   3/00  \	0	0	3G019	F02P   3/00	27	点火エネルギの発生または蓄積の形式に特徴のあるその他の電気火花点火装置	Other electric spark ignition installations characterised by the type of ignition power generation storage
F02P   3/00  A	0	0	3G019	F02P   3/00	59	重ね点火を行うもの	Repeated ignition
F02P   3/00  B	0	1	3G019	F02P   3/00	176	一次側での重ね点火	Repeated ignition on the primary side
F02P   3/00  C	0	2	3G019	F02P   3/00	157	誘導放電と容量放電の組合せ	Combination of induction discharge and capacitance discharge
F02P   3/00  D	0	2	3G019	F02P   3/00	50	容量放電と容量放電の組合せ	Combination of capacitance discharge and capacitance discharge
F02P   3/00  E	0	1	3G019	F02P   3/00	78	二次側での重ね点火	Repeated ignition on the secondary side
F02P   3/00  F	0	2	3G019	F02P   3/00	45	コンデンサ蓄積電荷の放電	Discharge of the charge accumulated in the capacitor
F02P   3/00  G	0	3	3G019	F02P   3/00	135	昇圧回路，例えばＤＣ−ＤＣコンバ−タ，による電荷の蓄積	Charge accumulation by the booster circuit, e.g. DC-DC converter
F02P   3/00  H	0	2	3G019	F02P   3/00	77	誘導エネルギの重畳	Induction energy overlay
F02P   3/00  J	0	1	3G019	F02P   3/00	75	運転状態〔バツテリ電圧を含む〕による制御	Control according to the running state (including the battery voltage)
F02P   3/00  Z	0	0	3G019	F02P   3/00	98	その他のもの	Others
F02P   3/01  \	1	1	3G019	F02P   3/01	9	電気火花点火装置でエネルギ蓄積を行なわないもの，すなわち電気的発信器によりエネルギを供給されるもの（マグネット発電機またはダイナモ発電機をもつものＦ０２Ｐ１／００；圧電点火Ｆ０２Ｐ３／１２；電気火花が連続的なものＦ０２Ｐ１５／１０）［２００６．０１］	Electric spark ignition installations without subsequent energy storage, i.e. energy supplied by an electrical oscillator (with magneto- or dynamo-electric generators F02P 1/00; piezoelectric ignition F02P 3/12; with continuous electric spark F02P 15/10) [2006.01]
F02P   3/01  A	1	0	3G019	F02P   3/01	463	プラズマ点火を行うもの	Plasma ignition
F02P   3/01  K	1	1	3G019	F02P   3/01	15	デイ−ゼル機関用	for diesel engines
F02P   3/01  B	1	1	3G019	F02P   3/01	77	運転状態による制御	Control according to the running state
F02P   3/01  C	1	2	3G019	F02P   3/01	22	始動・暖気	Starting or warming up
F02P   3/01  D	1	2	3G019	F02P   3/01	3	アイドリング	Idling
F02P   3/01  E	1	2	3G019	F02P   3/01	6	加速・減速	Acceleration or deceleration
F02P   3/01  F	1	2	3G019	F02P   3/01	33	負荷の領域	Load range
F02P   3/01  L	1	2	3G019	F02P   3/01	26	回転数の領域	Range of the number of revolutions
F02P   3/01  G	1	2	3G019	F02P   3/01	4	停止	Stopping
F02P   3/01  H	1	2	3G019	F02P   3/01	5	バツテリ電圧	Battery voltage
F02P   3/01  J	1	1	3G019	F02P   3/01	212	回路構成上の特徴	characterized by the circuit configuration
F02P   3/01  Z	1	0	3G019	F02P   3/01	63	その他のもの	Others
F02P   3/02  \	1	1	3G019	F02P   3/02	45	誘導によるエネルギの蓄積，例．誘導コイルを配置したもの	having inductive energy storage, e.g. arrangements of induction coils
F02P   3/04  \	2	2	3G019	F02P   3/04	230	回路の設計	Layout of circuits
F02P   3/04 301 \	3	3	3G019	F02P   3/04	4	回路構成上の特徴をもつもの	characterized by the circuit configuration
F02P   3/04 301 A	3	0	3G019	F02P   3/04	198	信号発生部の回路構成に特徴あるもの〔詳細はＦ０２Ｐ３／０４，３０２Ａ〜Ｚに分類する。〕	characterized by the circuit configuration of the signal generating unit (Details are categorised into F 02 P 3/04, 302 A to Z.)
F02P   3/04 301 B	3	0	3G019	F02P   3/04	332	出力段の回路構成に特徴あるもの	characterized by the circuit configuration of the output stage
F02P   3/04 301 C	3	1	3G019	F02P   3/04	18	トランジスタ以外の素子〔例えばサイリスタ〕の使用	using a device other than transistor, e.g. thyristor
F02P   3/04 301 D	3	0	3G019	F02P   3/04	21	帰還による動作の安定化〔単安定回路等はＦ０２Ｐ３／０４５，３１３Ａ〜Ｚに分類する。〕	Operation stabilised by feedback (Single stabilisation circuit, etc. categorised into F 02 P 3/045, 313 A to Z.)
F02P   3/04 301 E	3	1	3G019	F02P   3/04	88	コンデンサの使用	using a capacitor
F02P   3/04 301 F	3	1	3G019	F02P   3/04	76	抵抗の使用	using a resistor
F02P   3/04 301 G	3	1	3G019	F02P   3/04	64	非線形素子〔例．ツエナ−ダイオ−ド〕の使用	using a non-linear device, e.g. Zener diode
F02P   3/04 301 H	3	1	3G019	F02P   3/04	48	Ｅ〜Ｇの組み合わせ	Combination of E to G
F02P   3/04 301 J	3	0	3G019	F02P   3/04	11	オペアンプの使用	using an operation amplifier
F02P   3/04 301 K	3	1	3G019	F02P   3/04	86	比較，倍数器としての使用	used as a comparator or multiplier
F02P   3/04 301 L	3	1	3G019	F02P   3/04	15	積分器としての使用	used as an integrator
F02P   3/04 301 M	3	1	3G019	F02P   3/04	4	非線形演算素子，例えばヒステリシス特性，としての使用	used as a non-linear operation device, e.g. for hysteresis characteristics
F02P   3/04 301 N	3	0	3G019	F02P   3/04	14	トランジスタ以外の能動素子の使用〔出力段に用いられるもの〔→Ｃ〕を除く〕	using an active device other than transistor (excluding using for the output stage (R C))
F02P   3/04 301 P	3	1	3G019	F02P   3/04	25	サイリスタの使用	using a thyristor
F02P   3/04 301 Q	3	1	3G019	F02P   3/04	4	プログラマブルユニジヤンクシヨントランジスタ〔ＰＵＴ〕の使用	using a programmable unit-junction transistor (PUT)
F02P   3/04 301 R	3	0	3G019	F02P   3/04	64	特殊な回路構成の使用	using a special circuit configuration
F02P   3/04 301 S	3	1	3G019	F02P   3/04	35	定電流源の使用	using a constant-current source
F02P   3/04 301 T	3	1	3G019	F02P   3/04	49	シユミツトトリガ回路の使用	using a Schmidt trigger circuit
F02P   3/04 301 U	3	1	3G019	F02P   3/04	42	温度補償回路の使用	using a temperature compensation circuit
F02P   3/04 301 Z	3	0	3G019	F02P   3/04	48	その他のもの	Others
F02P   3/04 302 \	3	3	3G019	F02P   3/04	0	信号発生部に特徴あるもの	characterized by the signal generation unit
F02P   3/04 302 A	3	0	3G019	F02P   3/04	57	ポイントコンタクトに特有な技術〔その技術内容に特徴がある場合にのみ付与する。〕	Technology peculiar to the point contact (only assigned if the technology details are characterized.)
F02P   3/04 302 B	3	1	3G019	F02P   3/04	19	しや断エネルギの増強	Shut-off energy enhancement
F02P   3/04 302 C	3	1	3G019	F02P   3/04	23	接点の保護〔清浄を含む〕	Contact protection (including cleaning)
F02P   3/04 302 D	3	0	3G019	F02P   3/04	44	電磁ピツクアツプに特有な技術〔その技術内容に特徴がある場合にのみ付与する。〕〔ピツクアツプ装置→Ｆ０２Ｐ７／０６７，そのための回路→Ｆ０２Ｐ７／０７７〕	Technology peculiar to the electromagnetic pickup (only assigned if the technology details are characterized.) (Pickup device R F 02 P 7/067, circuit therefor R F 02 P 7/077)
F02P   3/04 302 H	3	1	3G019	F02P   3/04	15	発振回路を用いるもの	using an oscillation circuit
F02P   3/04 302 E	3	0	3G019	F02P   3/04	13	ホ−ル素子を用いるもの〔ホ−ル効果ピツクアツプ装置→Ｆ０２Ｐ７／０７〕	using a Hall device (Hall effect pickup device R F 02 P 7/07)
F02P   3/04 302 F	3	0	3G019	F02P   3/04	28	フオトカプラを用いるもの〔光学的ピツクアツプ装置→Ｆ０２Ｐ７／０７３〕	using a photo coupler (Optical pickup device R F 02 P 7/073)
F02P   3/04 302 G	3	1	3G019	F02P   3/04	181	クランク角の検出〔検出自体→Ｇ０１Ｂ，Ｐ，Ｆ０２Ｂ７７／０８〕	Crank angle detection (detection per se R G 01 B, P, F 02 B 77/08)
F02P   3/04 302 J	3	0	3G019	F02P   3/04	60	時定数回路を設けるもの	Time constant circuit provided
F02P   3/04 302 K	3	1	3G019	F02P   3/04	21	充放電時定数をダイオ−ド等で変更するもの	changing the charge/discharge time constant by the diode, etc.
F02P   3/04 302 Z	3	0	3G019	F02P   3/04	23	その他のもの	Others
F02P   3/04 303 \	3	3	3G019	F02P   3/04	0	多気筒への分配を特徴とするもの	characterized by distribution to multiple cylinders
F02P   3/04 303 A	3	0	3G019	F02P   3/04	23	デイストリビユ−タを用いたもので，回路構成上の特徴を有するもの〔デイストリビユ−タによる分配→Ｆ０２Ｐ７／００〜〕	using a distributor and characterized by the circuit configuration (distribution by the distributor R F 02 P 7/00 or later)
F02P   3/04 303 B	3	0	3G019	F02P   3/04	98	点火エネルギ−の分配，例えばダイオ−ドによる分配を行うもの	Ignition energy distribution, e.g. distribution by a diode
F02P   3/04 303 C	3	0	3G019	F02P   3/04	99	点火信号の分配を行うもの	Ignition signal distribution
F02P   3/04 303 D	3	0	3G019	F02P   3/04	61	制御回路を共通化したもの	Control circuit made common
F02P   3/04 303 E	3	0	3G019	F02P   3/04	24	その他の回路構成を共通化したもの	Other circuit configurations made common
F02P   3/04 303 F	3	0	3G019	F02P   3/04	20	制御回路間の一部信号を相互利用するもの	Mutual utilisation of some signals between control circuits
F02P   3/04 303 G	3	0	3G019	F02P   3/04	141	気筒判別を行うもの	Cylinder identification
F02P   3/04 303 Z	3	0	3G019	F02P   3/04	10	その他のもの	Others
F02P   3/04 304 \	3	3	3G019	F02P   3/04	0	安全装置	Safety device
F02P   3/04 304 A	3	0	3G019	F02P   3/04	11	通電時期の変動防止	Power delivery time change prevention
F02P   3/04 304 B	3	1	3G019	F02P   3/04	21	点火後のノイズを除去するもの〔ノイズによる誤動作の防止→Ｆ０２Ｐ１５／００，３０１〕	Noise removal after ignition (prevention of malfunction by noise R F 02 P 15/00, 301)
F02P   3/04 304 C	3	1	3G019	F02P   3/04	27	バイアスレベルを変動させるもの	changing the bias level
F02P   3/04 304 D	3	0	3G019	F02P   3/04	30	点火時期の変動防止	Prevention of ignition time variation
F02P   3/04 304 E	3	1	3G019	F02P   3/04	30	バイアスレベルを変動させるもの	changing the bias level
F02P   3/04 304 F	3	0	3G019	F02P   3/04	123	通電時の誤点弧防止	Prevention of incorrect ignition during power delivery
F02P   3/04 304 G	3	0	3G019	F02P   3/04	76	エンジン停止時のバツテリ過放電防止	Prevention of battery over-discharge during engine stop
F02P   3/04 304 Z	3	0	3G019	F02P   3/04	156	その他のもの〔回路の素子等の保護自体→Ｆ０２Ｐ３／０５５Ａ〜Ｚ〕	Others (circuit device protection per se R F 02 P 3/055 A to Z)
F02P   3/045  \	3	3	3G019	F02P   3/045	28	ドウエル時間または反ドウエル時間の制御のためのもの［４］	for control of the dwell or anti-dwell time [4]
F02P   3/045  B	3	0	3G019	F02P   3/045	5	他に分類されない新たな観点を持つもの	having a new category not categorised into the others
F02P   3/045  R	3	0	3G019	F02P   3/045	53	デジタル〔デジタル特１〕以下に設ける分冊識別記号〔Ｆ０２Ｐ３／０４５Ｒ〜Ｙ〕は，単に分冊を識別するものであるから，分類付与，検索のとき使用しないこと。	Digital (digital patent 1). Volume ID symbols (F 02 P 3/045 R to Y) simply identify volumes. Do not use them for category assignment and search.
F02P   3/045  S	3	1	3G019	F02P   3/045	61	カウンタ〔デジタル特２〕	Counter (digital patent 2)
F02P   3/045  T	3	1	3G019	F02P   3/045	7	マイクロコンピユ−タ〔デジタル実〕	Micro-computer (digital utility)
F02P   3/045  U	3	0	3G019	F02P   3/045	126	アナログ〔その他特１〕	Analogue (other patent 1)
F02P   3/045  V	3	1	3G019	F02P   3/045	112	トランジスタ〔その他特２〕	Transistor (other patent 2)
F02P   3/045  W	3	2	3G019	F02P   3/045	125	ダ−リントン〔その他特３〕	Darlington (other patent 3)
F02P   3/045  X	3	1	3G019	F02P   3/045	112	通電角〔その他特４〕	Power delivery angle (other patent 4)
F02P   3/045  Y	3	2	3G019	F02P   3/045	209	機関状態〔その他実１〕	Engine state (other utility 1)
F02P   3/045  Z	3	0	3G019	F02P   3/045	160	その他のもの。「図」	Others, [figure]
F02P   3/045 301 \	4	4	3G019	F02P   3/045	3	通電電流を検出するもの	Detection of the power delivery current
F02P   3/045 301 A	4	0	3G019	F02P   3/045	195	通電電流値を制限するもの。〔詳細はＦ０２Ｐ３／０５Ａ〜Ｚに分類する〕	Limitation of the power delivery current value (Details categorised into F 02 P 3/05 A to Z.)
F02P   3/045 301 B	4	0	3G019	F02P   3/045	86	通電電流検出信号に基づき通電時間を制御するもの	Control of the power delivery period based on the power delivery current detection signal
F02P   3/045 301 C	4	1	3G019	F02P   3/045	26	検出信号によりバイアスレベルを変更するもの	changing the bias level by the detection signal
F02P   3/045 301 D	4	2	3G019	F02P   3/045	45	比較器のバイアスを変更するもの〔比較回路への電流注入を含む〕	changing the comparator bias (including current inflow to the comparator circuit)
F02P   3/045 301 E	4	2	3G019	F02P   3/045	43	検出信号の積分回路に特徴あるもの	characterized by the detection signal integration circuit
F02P   3/045 301 Z	4	0	3G019	F02P   3/045	21	その他のもの	Others
F02P   3/045 302 \	4	4	3G019	F02P   3/045	5	回転数を検出するもの	Detection of the number of revolutions
F02P   3/045 302 A	4	0	3G019	F02P   3/045	37	検出信号によりバイアスレベルを変更するもの	changing the bias level by the detection signal
F02P   3/045 302 B	4	1	3G019	F02P   3/045	72	ピツクアツプ信号出力を積分するコンデンサの出力により直接バイアスレベルを変更するもの〔この場合，Ｆ０２Ｐ３／０４，３０１Ａにも付与する〕	Bias level directly changed by the output of the capacitor that integrates the pickup signal output (F 02 P 3/04, 301 A also assigned in this case)
F02P   3/045 302 C	4	1	3G019	F02P   3/045	36	比較器のバイアスを変更するもの〔比較回路への電流注入を含む〕	changing the comparator bias (including current inflow to the comparator circuit)
F02P   3/045 302 D	4	1	3G019	F02P   3/045	30	検出信号の積分回路に特徴あるもの	characterized by the detection signal integration circuit
F02P   3/045 302 Z	4	0	3G019	F02P   3/045	43	その他のもの	Others
F02P   3/045 303 \	4	4	3G019	F02P   3/045	5	点火エネルギの制御を行うもの	Control of the ignition energy
F02P   3/045 303 A	4	0	3G019	F02P   3/045	136	通電状態による制御〔始動，加減速等のエンジン状態に応じて通電角を変化させるもの〕	Control according to the power delivery state (changing the power delivery angle depending on the engine state such as starting or acceleration/deceleration)
F02P   3/045 303 B	4	0	3G019	F02P   3/045	44	通電角等の補正	Correction of the power delivery angle, etc.
F02P   3/045 303 C	4	1	3G019	F02P   3/045	38	加速補償〔加速時に通電角を増加させるもの〕	Acceleration compensation (increasing the power delivery angle in acceleration)
F02P   3/045 303 D	4	1	3G019	F02P   3/045	43	点火時期変化による補償	Compensation by changing the ignition time
F02P   3/045 303 E	4	1	3G019	F02P   3/045	85	電源電圧変動に対する補償	Compensation against supply voltage variation
F02P   3/045 303 F	4	0	3G019	F02P   3/045	74	他の制御対象と一体的に制御するもの〔例．燃料供給制御，エンジン過給等〕	Control along with other control objects as a unit, e.g. fuel supply control, engine supercharge, etc.
F02P   3/045 303 G	4	0	3G019	F02P   3/045	55	非通電角の補正〔火花持続時間の制御を含む〕	Non power delivery angle correction (including control of the spark holding period)
F02P   3/045 303 Z	4	0	3G019	F02P   3/045	35	その他のもの	Others
F02P   3/045 311 \	4	4	3G019	F02P   3/045	3	デジタル素子の使用	using a digital device
F02P   3/045 311 A	4	0	3G019	F02P   3/045	17	回転角度パルス信号をカウントするもの	counting rotation angle pulse signals
F02P   3/045 311 B	4	1	3G019	F02P   3/045	34	カウンタ回路に特徴あるもの	characterized by the counter circuit
F02P   3/045 311 J	4	1	3G019	F02P   3/045	10	パルス発生手段に特徴あるもの〔例，ピツクアツプの配列上の特徴〕	characterized by the pulse generation means, e.g. characterized by the pickup arrangement
F02P   3/045 311 L	4	2	3G019	F02P   3/045	2	フエイズロツクトル−プ〔ＰＬＬ〕の使用	using the phase locked loop (PLL)
F02P   3/045 311 C	4	0	3G019	F02P   3/045	20	クロツクパルスをカウントするもの	counting clock pulses
F02P   3/045 311 D	4	1	3G019	F02P   3/045	20	アツプダウンカウンタを用いるもの	using the up/down counter
F02P   3/045 311 E	4	1	3G019	F02P   3/045	13	カウントスピ−ドの異なるもの　〔カウントの途中でカウントスピ−ドが変化するもの〕	Different counting speeds (counting speed changed in the middle of counting)
F02P   3/045 311 F	4	1	3G019	F02P   3/045	14	複数カウンタを組み合わせるもの	Combination of multiple counters
F02P   3/045 311 G	4	1	3G019	F02P   3/045	9	アツプ又はダウンカウントの一方のみを行うもの	Either up or down counting only performed
F02P   3/045 311 H	4	1	3G019	F02P   3/045	11	リセツト機能をもつもの〔カウントの途中でカウンタがリセツトされるもの〕	having the reset function (counter reset in the middle of counting)
F02P   3/045 311 K	4	1	3G019	F02P   3/045	19	定デユ−テイ信号と組み合わせるもの	Combination with the constant duty signal
F02P   3/045 311 M	4	1	3G019	F02P   3/045	11	分周器を用いるもの	using a divider
F02P   3/045 311 N	4	0	3G019	F02P   3/045	34	デジタル制御を行うもの	Digital control performed
F02P   3/045 311 Z	4	0	3G019	F02P   3/045	21	その他のもの	Others
F02P   3/045 312 \	4	4	3G019	F02P   3/045	1	信号波形を造るもの	Creation of the signal waveform
F02P   3/045 312 A	4	0	3G019	F02P   3/045	34	アツプダウン信号波形を造るもの	Creation of the up/down signal waveform
F02P   3/045 312 B	4	0	3G019	F02P   3/045	12	アツプ又はダウン信号波形の一方のみを造るもの	Creation of either up or down signal waveform only
F02P   3/045 312 C	4	0	3G019	F02P   3/045	11	リセツト機能をもつもの〔充放電の途中でコンデンサが放電されるもの〕	having the reset function (capacitor discharges in the middle of charging/discharging)
F02P   3/045 312 D	4	0	3G019	F02P   3/045	26	定デユ−テイ信号と組み合わせるもの〔｛（１−Ｋ）Ｔ−Ｔｍ｝Ｋ／（１−Ｋ）信号を用いるものを含む〕	Combination with the constant duty signal (including using the {(1-k)T-Tm}K/(1-K) signal
F02P   3/045 312 E	4	0	3G019	F02P   3/045	13	信号勾配が変化するもの	Signal gradient changed
F02P   3/045 312 Z	4	0	3G019	F02P   3/045	3	その他のもの	Others
F02P   3/045 313 \	4	4	3G019	F02P   3/045	0	マルチバイブレ−タを使用するもの	using a multi-vibrator
F02P   3/045 313 A	4	0	3G019	F02P   3/045	53	単安定マルチバイブレ−タを使用するもの	using a monostable multi-vibrator
F02P   3/045 313 B	4	1	3G019	F02P   3/045	19	充放電時定数が変化するもの	Charging/discharging time constant changed
F02P   3/045 313 C	4	1	3G019	F02P   3/045	9	通電をマスキングするもの	Masking of power delivery
F02P   3/045 313 D	4	0	3G019	F02P   3/045	13	その他，例えば双安定マルチバイブレ−タを使用するもの	Others, e.g. using a bistable multi-vibrator
F02P   3/045 313 Z	4	0	3G019	F02P   3/045	2	その他のもの	Others
F02P   3/045 314 \	4	4	3G019	F02P   3/045	0	並列処理を行うもの	Parallel processing performed
F02P   3/045 314 A	4	0	3G019	F02P   3/045	23	複数の通電角手段を並列に設けるもの	Multiple power delivery angle means provided in parallel
F02P   3/045 314 B	4	1	3G019	F02P   3/045	21	エンジン回転速度等に応じて自動的に切換るもの	Automatic change-over according to the engine rotation speed, etc.
F02P   3/045 314 C	4	0	3G019	F02P   3/045	16	通電角，点火時期をそれぞれ制御する手段を並列に設けるもの	Means for controlling the power delivery angle and ignition time provided in parallel
F02P   3/045 314 Z	4	0	3G019	F02P   3/045	3	その他のもの	Others
F02P   3/05  \	3	3	3G019	F02P   3/05	7	点火コイルに流れる電流の大きさの制御のためのもの（始動時Ｆ０２Ｐ１５／１２）［４］	for control of the magnitude of the current in the ignition coil (during starting F02P 15/12) [4]
F02P   3/05  A	3	0	3G019	F02P   3/05	27	点火コイルを短絡するもの	short-circuiting the ignition coil
F02P   3/05  B	3	0	3G019	F02P   3/05	91	主開閉素子を不飽和とする手段に特徴あるもの	characterized by the means of unsaturating the main on-off device
F02P   3/05  C	3	0	3G019	F02P   3/05	109	点火コイル２次側電流を検出するもの	Detection of the ignition coil secondary side current
F02P   3/05  D	3	0	3G019	F02P   3/05	43	主開閉素子を間欠的に制御するもの〔主開閉素子を飽和状態で間欠制御するものを含む〕	Intermittent control of the main on-off device (including intermittent control of the main on-off device in the saturated state)
F02P   3/05  E	3	0	3G019	F02P   3/05	131	電流制御を行うその他の手段に特徴あるもの〔Ａ〜Ｄに分類されるものを除く〕	Characterized by any other means for current control (excluding those categorised into A to D)
F02P   3/05  W	3	0	3G019	F02P   3/05	2	アナログ（Ｈ１１　新設）	Analogue (H11 newly provided)
F02P   3/05  Y	3	0	3G019	F02P   3/05	87	デジタル	Digital
F02P   3/05  Z	3	0	3G019	F02P   3/05	67	その他のもの	Others
F02P   3/055  \	3	3	3G019	F02P   3/055	4	回路または点火コイルの損傷を防止する保護手段をもつもの［４］	with protective means to prevent damage to the circuit or the ignition coil [4]
F02P   3/055  A	3	0	3G019	F02P   3/055	25	ツエナ−ダイオ−ドを用いるもの	using a Zener diode
F02P   3/055  B	3	1	3G019	F02P   3/055	42	制御用電源を安定化するもの	stabilising the control power supply
F02P   3/055  C	3	1	3G019	F02P   3/055	118	主開閉素子の保護に特徴あるもの	characterized by protection of the main on-off device
F02P   3/055  D	3	1	3G019	F02P   3/055	59	制御回路の保護に特徴あるもの	characterized by protection of the control circuit
F02P   3/055  Z	3	0	3G019	F02P   3/055	129	その他のもの	Others
F02P   3/06  \	1	1	3G019	F02P   3/06	88	容量によるエネルギの蓄積（圧電点火または静電点火Ｆ０２Ｐ３／１２）［２００６．０１］	having capacitive energy storage (piezoelectric or electrostatic ignition F02P 3/12) [2006.01]
F02P   3/08  \	2	2	3G019	F02P   3/08	1268	回路の設計（低電圧のものＦ０２Ｐ３／１０）	Layout of circuits (for low tension F02P 3/10)
F02P   3/08 301 \	3	3	3G019	F02P   3/08	0	電源部に特徴のあるもの	characterized by the power supply
F02P   3/08 301 A	3	0	3G019	F02P   3/08	134	発電機出力を蓄積するもの〔その技術内容に特徴がある場合にのみ付与する。〕	Power generator output accumulated (only assigned if the technical details
F02P   3/08 301 B	3	1	3G019	F02P   3/08	193	昇圧回路を有するもの	having a booster circuit
F02P   3/08 301 H	3	0	3G019	F02P   3/08	50	倍電圧回路を用いるもの	using a double-voltage circuit
F02P   3/08 301 C	3	0	3G019	F02P   3/08	400	ＤＣ−ＤＣコンバ−タを用いるもの	using a DC-DC converter
F02P   3/08 301 D	3	0	3G019	F02P   3/08	313	蓄積エネルギを制御するもの	Control of the accumulated energy
F02P   3/08 301 E	3	1	3G019	F02P   3/08	112	充電電圧制限素子を用いるもの	using a charged voltage limiting device
F02P   3/08 301 F	3	0	3G019	F02P   3/08	29	外部電源を用いるもの	using an external power supply
F02P   3/08 301 G	3	0	3G019	F02P   3/08	97	制御電源に特徴あるもの	characterized by the control power supply
F02P   3/08 301 J	3	0	3G019	F02P   3/08	127	全体回路構成上の特徴を有するもの	characterized by the entire circuit configuration
F02P   3/08 301 Z	3	0	3G019	F02P   3/08	45	その他のもの	Others
F02P   3/08 302 \	3	3	3G019	F02P   3/08	2	信号部に特徴のあるもの	characterized by the signal unit
F02P   3/08 302 A	3	0	3G019	F02P   3/08	87	ポイントコンタクトを有するもの〔その技術内容に特徴がある場合にのみ付与する。〕	Point contact provided (only assigned if the technical details are characterized)
F02P   3/08 302 B	3	0	3G019	F02P   3/08	96	発電コイルの逆半波出力	Reverse half-wave output of the power generation coil
F02P   3/08 302 C	3	1	3G019	F02P   3/08	61	変圧コイルを用いるもの	using the transformer coil
F02P   3/08 302 D	3	1	3G019	F02P   3/08	154	直接開閉素子のゲ−ト回路を駆動するもの	driving the gate circuit of the on-off device directly
F02P   3/08 302 E	3	0	3G019	F02P   3/08	541	点火信号回路部に特徴あるもの〔Ｆ０２Ｐ５／００〜５／１６，Ｆ０２Ｐ９／００〜Ｆ０２Ｐ１５／１２に分類される特徴を含む〕	characterized by the ignition signal circuit (including the features categorised into F 02 P 5/00 to 5/16, F 02 P 9/00 to F 02 P 15/12)
F02P   3/08 302 F	3	1	3G019	F02P   3/08	225	機能上の特徴を有するもの〔Ｆ０２Ｐ５／００〜５／１６，Ｆ０２Ｐ９／００〜Ｆ０２Ｐ１５／１２に分類される特徴を除く。これらの特徴を有するものは，上記各ＩＰＣに分類する。〕	characterized by the function (excluding the features categorised into F 02 P 5/00 to 5/16, F 02 P 9/00 to F 02 P 15/12. These features are categorised into each IPC above.)
F02P   3/08 302 G	3	2	3G019	F02P   3/08	71	火花放電を特徴させるもの〔重ね点火→Ｆ０２Ｐ３／００，多火花点火→Ｆ０２Ｐ１５／０８，連続火花点火→Ｆ０２Ｐ１５／１０〕	characterized by spark discharging (repeated ignition R F 02 P 3/00, multi-spark ignition R F 02 P 15/08, continuous spark ignition R F 02 P 15/10)
F02P   3/08 302 H	3	0	3G019	F02P   3/08	160	安全装置〔この場合，Ｆ０２Ｐ１１／００〜１１／０６にも付与する。〕	Safety device (F 02 P 11/00 to 11/06 also assigned in this case)
F02P   3/08 302 Z	3	0	3G019	F02P   3/08	9	その他のもの	Others
F02P   3/08 303 \	3	3	3G019	F02P   3/08	0	多気筒への分配を特徴とするもの	characterized by distribution to multiple cylinders
F02P   3/08 303 A	3	0	3G019	F02P   3/08	19	回路構成上の特徴	characterized by the circuit configuration
F02P   3/08 303 B	3	1	3G019	F02P   3/08	29	点火エネルギの分配〔点火コイル２次回路中の特徴を含む〕	Ignition energy distribution (including the features in the ignition coil secondary circuit)
F02P   3/08 303 C	3	1	3G019	F02P   3/08	74	コンデンサ充電電荷の分配	Distribution of the capacitor charge
F02P   3/08 303 D	3	1	3G019	F02P   3/08	79	発電機出力の分配	Distribution of the power generator output
F02P   3/08 303 E	3	1	3G019	F02P   3/08	65	信号発電機出力信号の分配	Distribution of the signal power generator output signal
F02P   3/08 303 F	3	1	3G019	F02P   3/08	41	点火コイル，コンデンサの接続に特徴あるもの〔例．点火コイルの直列接続〕	characterized by the connection of the ignition coil or capacitor, e.g. serial connection of the ignition coil
F02P   3/08 303 G	3	0	3G019	F02P   3/08	22	機能上の特徴〔一回転で一点火を行うもの〕	characterized by the function (one-time ignition during one revolution)
F02P   3/08 303 Z	3	0	3G019	F02P   3/08	3	その他のもの	Others
F02P   3/09  \	3	3	3G019	F02P   3/09	52	コンデンサの充電電流の制御のためのもの（Ｆ０２Ｐ１５／１２が優先）［４］	for control of the charging current in the capacitor (F02P 15/12 takes precedence) [4]
F02P   3/10  \	2	2	3G019	F02P   3/10	106	低圧装置，例．表面放電点火プラグを使用するもの	Low-tension installation, e.g. using surface-discharge sparking plugs
F02P   3/12  \	1	1	3G019	F02P   3/12	110	圧電点火；静電点火	Piezo-electric ignition; Electrostatic ignition
F02P   5/00  \	0	0	3G029	F02P   5/00	22	電気点火火花の進めまたは遅延；そのための制御［６］	Advancing or retarding electric ignition spark; Arrangements of distributors or of circuit-makers or -breakers for electric spark ignition; Electric spark ignition control or safety means, not otherwise provided for
F02P   5/02  \	1	1	3G029	F02P   5/02	2	自動的でないもの；機関の人力制御の状態，例．絞り弁位置，によるもの	non-automatically; dependent on position of personal controls of engine, e.g. throttle position
F02P   5/02  A	1	0	3G029	F02P   5/02	67	手動式調節装置	Manual adjusting device
F02P   5/02  B	1	0	3G029	F02P   5/02	48	絞り弁位置によるもの	using the throttle valve position
F02P   5/02  C	1	0	3G029	F02P   5/02	6	チョーク弁位置によるもの	using the choke valve position
F02P   5/02  D	1	0	3G029	F02P   5/02	1	ガバナと連動するもの	linked with the governor
F02P   5/02  E	1	0	3G029	F02P   5/02	10	変速機の変速位置，クラッチ位置によるもの	using the speed change position or clutch position of the transmission
F02P   5/02  F	1	0	3G029	F02P   5/02	10	アクセル位置によるもの	using the accelerator position
F02P   5/02  Z	1	0	3G029	F02P   5/02	41	その他のもの	Others
F02P   5/04  \	1	1	3G029	F02P   5/04	113	機関または車両の作動状態もしくは大気の状態の関数として，自動的なもの（機関の人力制御装置の位置によるものＦ０２Ｐ５／０２）	automatically, as a function of the working conditions of the engine or vehicle or of the atmospheric conditions (dependent on position of personal controls of engine F02P 5/02)
F02P   5/05  \	2	2	3G029	F02P   5/05	9	機械的手段を用いるもの［４］	using mechanical means [4]
F02P   5/06  \	3	3	3G029	F02P   5/06	2	機関速度によるもの［４］	dependent on engine speed [4]
F02P   5/06  C	3	0	3G029	F02P   5/06	95	特定の進角特性に制御するもの	Control to particular advance angle characteristics
F02P   5/06  F	3	0	3G029	F02P   5/06	86	摺動部の摩擦低減，摩耗防止	Friction reduction or wear prevention of the slide unit
F02P   5/06  G	3	0	3G029	F02P   5/06	44	振動防止，騒音防止	Vibration prevention or noise prevention
F02P   5/06  K	3	0	3G029	F02P   5/06	43	フライホイールによる制御	Control using a flywheel
F02P   5/06  Z	3	0	3G029	F02P   5/06	102	その他のもの	Others
F02P   5/07  \	4	4	3G029	F02P   5/07	0	遠心式タイミング機構［６］	Centrifugal timing mechanisms
F02P   5/07  C	4	0	3G029	F02P   5/07	94	特定の進角特性に制御するもの	controls at specific advanced angle characteristics
F02P   5/07  D	4	1	3G029	F02P   5/07	39	ガバナスプリングに特徴のあるもの	characterized by governor spring
F02P   5/07  E	4	1	3G029	F02P   5/07	66	ガバナウエイトに特徴のあるもの	characterized by governor weight
F02P   5/07  F	4	0	3G029	F02P   5/07	86	摺動部の摩擦低減，摩耗防止	friction reduction, wear prevention of sliding portion
F02P   5/07  G	4	0	3G029	F02P   5/07	44	振動防止，騒音防止	vibration prevention, noise prevention
F02P   5/07  H	4	0	3G029	F02P   5/07	190	ガバナウエイト，ガバナプレートの構造及び取り付け	structure and mounting of governor weight, governor plate
F02P   5/07  J	4	0	3G029	F02P   5/07	32	ガバナスプリングの構造及び取り付け	structure and mounting of governor spring
F02P   5/07  K	4	0	3G029	F02P   5/07	43	フライホイールによる制御	control by flywheel
F02P   5/07  Z	4	0	3G029	F02P   5/07	102	その他のもの	Others
F02P   5/10  \	3	3	3G029	F02P   5/10	5	機関の流体圧力，例．燃焼空気の圧力，によるもの［４］	dependent on fluid pressure in engine, e.g. combustion-air pressure [4]
F02P   5/10  A	3	0	3G029	F02P   5/10	210	流体圧力による制御装置，主にダイヤフラムアクチュエータ〔回転板のピンに係合する部分まで〕	Control device using the fluid pressure, mainly diaphragm actuator (to the part engaged with the rotary plate pin)
F02P   5/10  E	3	1	3G029	F02P   5/10	118	多段式ダイヤフラム装置	Multi-stage diaphragm device
F02P   5/10  F	3	1	3G029	F02P   5/10	9	外気状態に応動するもの，例．高度補償	responding the outer air state (altitude compensation, etc.)
F02P   5/10  G	3	1	3G029	F02P   5/10	270	ダイヤフラム装置の構造	Structure of the diaphragm device
F02P   5/10  B	3	0	3G029	F02P   5/10	100	負圧通路に負圧作動弁や絞り等を設けたもの	Negative pressure operation valve or throttle valve provided in the negative pressure channel
F02P   5/10  H	3	1	3G029	F02P   5/10	45	始動・暖機・アイドリング時のためのもの	for starting, warming up, or idling
F02P   5/10  J	3	1	3G029	F02P   5/10	113	加・減速時のためのもの	for acceleration/deceleration
F02P   5/10  K	3	1	3G029	F02P   5/10	52	負荷に応じるもの，例．高負荷時，低負荷時	responding the load, e.g. high-loaded, low-loaded
F02P   5/10  L	3	1	3G029	F02P   5/10	20	外気状態に応動するもの，例．高度補償	responding the outer air state (altitude compensation, etc.)
F02P   5/10  M	3	1	3G029	F02P   5/10	45	特定の型式の機関に特有のもの	peculiar to a particular type engine
F02P   5/10  N	3	2	3G029	F02P   5/10	16	ＥＧＲ付機関	Engine with EGR
F02P   5/10  P	3	1	3G029	F02P   5/10	92	負圧作動弁，絞り等の構造・配置	Structure or layout of the negative pressure operating valve, throttle, etc.
F02P   5/10  C	3	1	3G029	F02P   5/10	91	負圧通路に電磁弁等を設け，その弁を運転パラメータに応じて作動させるもの	Solenoid valve, etc. provided in the negative pressure channel and operated according to the operation parameter
F02P   5/10  Q	3	2	3G029	F02P   5/10	157	始動・暖機・アイドリングのためのもの	for starting, warming up, or idling
F02P   5/10  R	3	2	3G029	F02P   5/10	104	加・減速時のためのもの	for acceleration/deceleration
F02P   5/10  S	3	2	3G029	F02P   5/10	79	負荷に応じるもの，例．高負荷時，低負荷時	responding the load, e.g. high-loaded, low-loaded
F02P   5/10  T	3	2	3G029	F02P   5/10	270	機関温度に応じるもの，例．冷却水温，潤滑油温，排気系温度	responding the engine temperature, e.g. cooling water temperature, lubricant temperature, exhaust system temperature
F02P   5/10  U	3	2	3G029	F02P   5/10	45	外気状態に応じるもの，例．高度補償等	responding the outer air state (altitude compensation, etc.)
F02P   5/10  V	3	2	3G029	F02P   5/10	74	回転数または車速に応じるもの	responding the number of revolutions or car speed
F02P   5/10  W	3	2	3G029	F02P   5/10	34	変速機の変速位置，クラッチ位置に応じるもの	responding the speed change position or clutch position of the transmission
F02P   5/10  X	3	2	3G029	F02P   5/10	37	特定の型式の機関に特有のもの，例．過給機付機関，気筒数制御機関	peculiar to a particular type engine, e.g. engine with a supercharger, number of cylinders controlled engine
F02P   5/10  Y	3	3	3G029	F02P   5/10	142	ＥＧＲ付機関	Engine with EGR
F02P   5/10  D	3	2	3G029	F02P   5/10	63	負圧検出部，負圧取出口に特徴のあるもの	characterized by the negative pressure detection unit or negative pressure outlet
F02P   5/10  Z	3	0	3G029	F02P   5/10	36	その他のもの	Others
F02P   5/12  \	4	4	3G029	F02P   5/12	0	燃焼空気の圧力以外の特定の圧力，例．排気，冷却流体，潤滑剤の圧力，によるもの［４］	dependent on a specific pressure other than that of combustion-air, e.g. of exhaust, cooling fluid, lubricant [4]
F02P   5/12  A	4	0	3G029	F02P   5/12	7	排気圧力によるもの	using the exhaust pressure
F02P   5/12  B	4	0	3G029	F02P   5/12	4	冷却流体の圧力によるもの	using the cooling fluid pressure
F02P   5/12  C	4	0	3G029	F02P   5/12	3	潤滑剤の圧力によるもの	using the lubricant pressure
F02P   5/12  Z	4	0	3G029	F02P   5/12	14	その他のもの	Others
F02P   5/14  \	3	3	3G029	F02P   5/14	10	機関速度または機関の流体圧力以外の特定の状態，例．温度，によるもの［４］	dependent on specific conditions other than engine speed or engine fluid pressure, e.g. temperature [4]
F02P   5/14  A	3	0	3G029	F02P   5/14	34	その他の特定状態時の制御	Control in any other particular state
F02P   5/14  C	3	0	3G029	F02P   5/14	60	機関温度によるもの	using the engine temperature
F02P   5/14  D	3	1	3G029	F02P   5/14	20	排気系温度	Exhaust system temperature
F02P   5/14  E	3	0	3G029	F02P   5/14	16	変速機の変速位置，クラッチ位置によるもの	using the speed change position or clutch position of the transmission
F02P   5/14  F	3	0	3G029	F02P   5/14	8	外気温度によるもの	using the outer air temperature
F02P   5/14  G	3	0	3G029	F02P   5/14	14	ノッキングによるもの	using knocking
F02P   5/14  H	3	0	3G029	F02P   5/14	19	負荷領域によるもの	using the load range
F02P   5/14  B	3	1	3G029	F02P   5/14	95	ポイント切換えによるもの	using point change-over
F02P   5/14  Z	3	0	3G029	F02P   5/14	7	その他のもの	Others
F02P   5/145  \	2	2	3G022	F02P   5/145	7	電気的手段を用いるもの［４］	using electrical means [4]
F02P   5/145  A	2	0	3G022	F02P   5/145	44	点火時期を制御する手段に特徴のあるもの	characterized by the means of controlling the ignition time
F02P   5/145  B	2	1	3G022	F02P   5/145	273	特定の運転状態時の制御	Control in a particular running state
F02P   5/145  C	2	2	3G022	F02P   5/145	59	機関回転数によるもの	using the number of engine revolutions
F02P   5/145  D	2	2	3G022	F02P   5/145	128	燃焼圧，ノッキング強度によるもの	using the combustion pressure or knocking strength
F02P   5/145  E	2	2	3G022	F02P   5/145	87	始動・暖機・アイドリング停止のためのもの	for starting, warming up, idling, or stopping
F02P   5/145  F	2	2	3G022	F02P   5/145	33	加減速のためのもの	for acceleration/deceleration
F02P   5/145  G	2	2	3G022	F02P   5/145	14	ＥＧＲを行う機関のためのもの	for the engine with EGR
F02P   5/145  H	2	2	3G022	F02P   5/145	7	過給を行う機関のためのもの	for the engine with supercharge
F02P   5/145  J	2	2	3G022	F02P   5/145	5	ディーゼル機関のためのもの	for the diesel engine
F02P   5/145  K	2	1	3G022	F02P   5/145	22	フィードバック制御を行うもの（ノッキングフィードバックはＦ０２Ｐ５／１４５Ｄが優先）	Feedback control (D takes precedence for knocking feedback.)
F02P   5/145  L	2	1	3G022	F02P   5/145	35	安全装置	Safety device
F02P   5/145  M	2	2	3G022	F02P   5/145	35	過回転防止	Prevention of over-rotation
F02P   5/145  N	2	1	3G022	F02P   5/145	11	マグネト，交流発電機を用いるもの	using the magnet or AC power generator
F02P   5/145  Z	2	0	3G022	F02P   5/145	51	その他のもの	Others
F02P   5/15  \	3	3	3G022	F02P   5/15	55	ディジタル式データ処理［４］	Digital data processing [4]
F02P   5/15  A	3	0	3G022	F02P   5/15	1046	点火時期を制御する手段に特徴のあるもの，例．構造的に特徴のあるもの	characterized by the means of controlling the ignition time
F02P   5/15  B	3	1	3G022	F02P   5/15	2842	特定の運転状態時の制御	Control in a particular running state
F02P   5/15  C	3	2	3G022	F02P   5/15	518	機関回転数によるもの，例．クランク角あるいは回転数の検出方法に特徴のあるもの	using the number of engine revolutions
F02P   5/15  E	3	2	3G022	F02P   5/15	1986	始動・暖機・アイドリング・停止のためのもの	for starting, warming up, idling, or stopping
F02P   5/15  F	3	2	3G022	F02P   5/15	782	加減速のためのもの	for acceleration/deceleration
F02P   5/15  G	3	2	3G022	F02P   5/15	305	ＥＧＲを行う機関のためのもの	for the engine with EGR
F02P   5/15  H	3	2	3G022	F02P   5/15	188	過給を行う機関のためのもの	for the engine with supercharge
F02P   5/15  J	3	2	3G022	F02P   5/15	24	ディーゼル機関のためのもの	for the diesel engine
F02P   5/15  K	3	1	3G022	F02P   5/15	723	フィードバック制御を行うもの（ノッキングフィードバックはＦ０２Ｐ５／１５Ｄが優先）	Feedback control (D takes precedence for knocking feedback.)
F02P   5/15  L	3	1	3G022	F02P   5/15	597	安全装置	Safety device
F02P   5/15  M	3	2	3G022	F02P   5/15	77	過回転防止	Prevention of over-rotation
F02P   5/15  N	3	1	3G022	F02P   5/15	41	マグネト，交流発電機を用いるもの	using the magnet or AC power generator
F02P   5/15  Z	3	0	3G022	F02P   5/15	295	その他のもの	Others
F02P   5/152  \	4	4	3G022	F02P   5/152	2231	ノッキングによるもの（内燃機関のノックの検出または指示Ｇ０１Ｌ２３／２２）［６］	dependent on pinking (detecting or indicating knocks in internal-combustion engines G01L 23/22)
F02P   5/153  \	4	4	3G022	F02P   5/153	270	燃焼圧力によるもの［６］	dependent on combustion pressure
F02P   5/155  \	3	3	3G022	F02P   5/155	15	アナログ式データ処理［４］	Analogue data processing [4]
F02P   5/155  A	3	0	3G022	F02P   5/155	329	点火時期を制御する手段に特徴のあるもの	characterized by the means of controlling the ignition time
F02P   5/155  B	3	1	3G022	F02P   5/155	329	特定の運転状態時の制御	Control in a particular running state
F02P   5/155  C	3	2	3G022	F02P   5/155	532	機関回転数によるもの	using the number of engine revolutions
F02P   5/155  D	3	2	3G022	F02P   5/155	550	燃焼圧，ノッキング強度によるもの	using the combustion pressure or knocking strength
F02P   5/155  E	3	2	3G022	F02P   5/155	128	始動・暖機・アイドリング・停止のためのもの	for starting, warming up, idling, or stopping
F02P   5/155  F	3	2	3G022	F02P   5/155	57	加減速のためのもの	for acceleration/deceleration
F02P   5/155  G	3	2	3G022	F02P   5/155	20	ＥＧＲを行う機関のためのもの	for the engine with EGR
F02P   5/155  H	3	2	3G022	F02P   5/155	7	過給を行う機関のためのもの	for the engine with supercharge
F02P   5/155  J	3	2	3G022	F02P   5/155	11	ディーゼル機関のためのもの	for the diesel engine
F02P   5/155  K	3	1	3G022	F02P   5/155	51	フィードバック制御を行うもの（ノッキングフィードバックはＦ０２Ｐ５／１５５Ｄが優先）	Feedback control (D takes precedence for knocking feedback.)
F02P   5/155  L	3	1	3G022	F02P   5/155	60	安全装置	Safety device
F02P   5/155  M	3	2	3G022	F02P   5/155	230	過回転防止	Prevention of over-rotation
F02P   5/155  N	3	1	3G022	F02P   5/155	668	マグネト，交流発電機を用いるもの	using the magnet or AC power generator
F02P   5/155  Z	3	0	3G022	F02P   5/155	15	その他のもの	Others
F02P   5/16  \	1	1	3G029	F02P   5/16	29	感知要素または人力制御装置と最終的駆動要素との間の機械的伝動に特徴があるもの	characterised by the mechanical transmission between sensing elements or personal controls and final actuating elements
F02P   7/00  \	0	0	3G019	F02P   7/00	8	電気火花点火のための配電器，回路接続器，回路しゃ断器もしくはピックアップ装置の配置（点火の進めまたは遅延またはその制御Ｆ０２Ｐ５／００；そのような装置それ自体はセクションＨの関連したクラスを参照，例．ロータリースイッチＨ０１Ｈ１９／００；断続器，配電器Ｈ０１Ｒ３９／００；発電器Ｈ０２Ｋ）	Arrangement of distributors, circuit-makers, circuit-breakers or pick-up devices for electric spark ignition (advancing or retarding ignition or control therefor F02P 5/00; such devices <u>per se</u>, <u>see</u> the relevant classes of section H, e.g. rotary switches H01H 19/00, contact-breakers, distributors H01R 39/00, generators H02K)
F02P   7/00  A	0	0	3G019	F02P   7/00	95	配電器への部品の取付	Installation of parts on the power distribution unit
F02P   7/00  F	0	1	3G019	F02P   7/00	198	配電器への変圧器の取付に特徴あるもの	characterized by installation of a transformer on the power distribution unit
F02P   7/00  B	0	1	3G019	F02P   7/00	206	配電器内部の配列に特徴あるもの	characterized by the arrangement in the power distribution unit
F02P   7/00  C	0	1	3G019	F02P   7/00	85	配電器外部への取付に特徴あるもの	characterized by installation outside the power distribution unit
F02P   7/00  D	0	0	3G019	F02P   7/00	13	磁気的分配手段に特徴あるもの	characterized by the magnetic distribution means
F02P   7/00  E	0	0	3G019	F02P   7/00	158	配電器の機関への取付に特徴あるもの	characterized by installation of the power distribution unit on the engine
F02P   7/00  Z	0	0	3G019	F02P   7/00	106	その他のもの	Others
F02P   7/02  \	1	1	3G019	F02P   7/02	118	配電器	of distributors
F02P   7/02 301 \	2	2	3G019	F02P   7/02	1	デイストリビユ−タキヤツプに特徴あるもの	characterized by the distributor cap
F02P   7/02 301 A	2	0	3G019	F02P   7/02	72	中心電極部に特徴あるもの	characterized by the centre electrode
F02P   7/02 301 B	2	0	3G019	F02P   7/02	78	周辺電極部に特徴あるもの	characterized by the peripheral electrode
F02P   7/02 301 C	2	0	3G019	F02P   7/02	68	キヤツプ・ケ−ブルの接続部に特徴あるもの	characterized by the connection of the cap or cable
F02P   7/02 301 D	2	1	3G019	F02P   7/02	91	接続方法・手段に特徴あるもの	characterized by the connection method or means
F02P   7/02 301 Z	2	0	3G019	F02P   7/02	158	その他のもの	Others
F02P   7/02 302 \	2	2	3G019	F02P   7/02	3	ロ−タに特徴あるもの	characterized by the rotor
F02P   7/02 302 A	2	0	3G019	F02P   7/02	212	電極形状に特徴あるもの	characterized by the electrode shape
F02P   7/02 302 B	2	0	3G019	F02P   7/02	142	電極配列，分配に特徴あるもの	characterized by the electrode arrangement or distribution
F02P   7/02 302 Z	2	0	3G019	F02P   7/02	87	その他のもの	Others
F02P   7/02 303 \	2	2	3G019	F02P   7/02	0	電波雑音の発生防止に特徴あるもの	characterized by prevention of electrowave noise generation
F02P   7/02 303 A	2	0	3G019	F02P   7/02	9	ロ−タ先端部に特徴あるもの	characterized by the rotor tip
F02P   7/02 303 B	2	1	3G019	F02P   7/02	151	配列に特徴あるもの〔横から見た垂直方向の構成に特徴あるもの「図」〕	characterized by the arrangement (characterized by the vertical configuration viewed from a side, [figure])
F02P   7/02 303 C	2	1	3G019	F02P   7/02	67	形状に特徴あるもの〔上から見た水平方向の形状に特徴あるもの「図」〕	characterized by the shape (characterized by the horizontal shape viewed from the top, [figure])
F02P   7/02 303 D	2	1	3G019	F02P   7/02	264	材質に特徴あるもの	characterized by the material
F02P   7/02 303 E	2	0	3G019	F02P   7/02	6	ロ−タ基部に特徴あるもの	characterized by the rotor base
F02P   7/02 303 F	2	1	3G019	F02P   7/02	57	配列に特徴あるもの〔横から見た垂直方向の構成に特徴あるもの「図」〕	characterized by the arrangement (characterized by the vertical configuration viewed from a side, [figure])
F02P   7/02 303 G	2	1	3G019	F02P   7/02	25	形状に特徴あるもの〔上から見た水平方向の形状に特徴あるもの「図」〕	characterized by the shape (characterized by the horizontal shape viewed from the top, [figure])
F02P   7/02 303 H	2	1	3G019	F02P   7/02	71	材質に特徴あるもの	characterized by the material
F02P   7/02 303 J	2	0	3G019	F02P   7/02	5	サイド電極，周辺電極に特徴あるもの	characterized by the side electrode or peripheral electrode
F02P   7/02 303 K	2	1	3G019	F02P   7/02	28	形状に特徴あるもの	characterized by the shape
F02P   7/02 303 L	2	1	3G019	F02P   7/02	78	材質に特徴あるもの	characterized by the material
F02P   7/02 303 Z	2	0	3G019	F02P   7/02	47	その他のもの	Others
F02P   7/03  \	2	2	3G019	F02P   7/03	22	電気的手段をもつもの（１つの機関のシリンダ内の，または機関の複数の別々のシリンダ内の，異なった箇所で点火が同時に行われるものＦ０２Ｐ１５／０８）［４］	with electrical means (ignition occurring simultaneously at different places in one engine cylinder or in two or more separate engine cylinders F02P 15/08) [4]
F02P   7/03  A	2	0	3G019	F02P   7/03	9	回路構成上の特徴をもつもの	characterized by the circuit configuration
F02P   7/03  B	2	1	3G019	F02P   7/03	37	ダイナモ発電機型〔低圧マグネト型〕のもの	Dynamo power generator type (low-voltage magnet type)
F02P   7/03  C	2	1	3G019	F02P   7/03	229	誘導放電型のもの	Induction discharge type
F02P   7/03  D	2	1	3G019	F02P   7/03	182	容量放電型のもの	Capacitance discharge type
F02P   7/03  E	2	0	3G019	F02P   7/03	21	構造的特徴をもつもの	characterized by the structure
F02P   7/03  F	2	1	3G019	F02P   7/03	168	デイストリビユ−タレス化に特徴あるもの	characterized by having no distributor
F02P   7/03  Z	2	0	3G019	F02P   7/03	20	その他のもの	Others
F02P   7/04  \	2	2	3G019	F02P   7/04	454	気密ケーシングを備える配電器を持つもの	having distributors with air-tight casing
F02P   7/06  \	1	1	3G019	F02P   7/06	345	回路接続器またはしゃ断器，もしくはタイミング周期の特別の点を感知するのに適合したピックアップ装置［４］	of circuit-makers or -breakers, or pick-up devices adapted to sense particular points of the timing cycle [4]
F02P   7/063  \	2	2	3G019	F02P   7/063	835	機械的ピックアップ装置，回路接続器またはしゃ断器，例．断続器［４］	Mechanical pick-up devices, circuit-makers or -breakers, e.g. contact-breakers [4]
F02P   7/067  \	2	2	3G019	F02P   7/067	698	電磁的ピックアップ装置［４］	Electromagnetic pick-up devices [4]
F02P   7/067 301 \	3	3	3G019	F02P   7/067	0	設置場所に特徴あるもの	characterized by the installed location
F02P   7/067 301 A	3	0	3G019	F02P   7/067	181	機関への取付	Installation on the engine
F02P   7/067 301 B	3	0	3G019	F02P   7/067	395	配電器への取付	Installation on the power distribution unit
F02P   7/067 301 C	3	0	3G019	F02P   7/067	167	フライホイ−ルへの取付	Installation on the flywheel
F02P   7/067 301 Z	3	0	3G019	F02P   7/067	74	その他のもの	Others
F02P   7/067 302 \	3	3	3G019	F02P   7/067	0	形状・構造に特徴あるもの	characterized by the shape or structure
F02P   7/067 302 A	3	0	3G019	F02P   7/067	46	磁石の構造に特徴のあるもの	characterized by the magnet structure
F02P   7/067 302 B	3	0	3G019	F02P   7/067	96	磁石の取付に特徴のあるもの	characterized by magnet installation
F02P   7/067 302 C	3	0	3G019	F02P   7/067	388	磁路，磁極の形状，配列に特徴のあるもの	characterized by the shape or arrangement of the magnetic channel or magnetic pole
F02P   7/067 302 D	3	0	3G019	F02P   7/067	126	ピツクアツプの取付，固定に特徴のあるもの	characterized by installation or fastening of the pickup
F02P   7/067 302 E	3	0	3G019	F02P   7/067	62	コイルの形状に特徴のあるもの	characterized by the coil shape
F02P   7/067 302 F	3	0	3G019	F02P   7/067	64	保護構造に特徴のあるもの	characterized by the protection structure
F02P   7/067 302 G	3	0	3G019	F02P   7/067	12	換気，冷却に特徴のあるもの	characterized by ventilation or cooling
F02P   7/067 302 Z	3	0	3G019	F02P   7/067	76	その他のもの	Others
F02P   7/067 303 \	3	3	3G019	F02P   7/067	1	機能に特徴あるもの	characterized by the function
F02P   7/067 303 A	3	0	3G019	F02P   7/067	46	誤点火防止	Prevention of faulty ignition
F02P   7/067 303 B	3	0	3G019	F02P   7/067	70	ノイズ除去〔主はＦ０２Ｐ１５／００，３０１〕	Noise removal (mainly F 02 P 15/00, 301)
F02P   7/067 303 C	3	0	3G019	F02P   7/067	50	逆転防止〔主はＦ０２Ｐ１１／０２，３０３〕	Prevention of reverse rotation (mainly F 02 P 11/02, 303)
F02P   7/067 303 D	3	0	3G019	F02P   7/067	123	点火時期の制御，調整	Control or adjustment of the ignition time
F02P   7/067 303 Z	3	0	3G019	F02P   7/067	65	その他のもの	Others
F02P   7/07  \	3	3	3G019	F02P   7/07	128	ホール効果ピックアップ装置［４］	Hall-effect pick-up devices [4]
F02P   7/073  \	2	2	3G019	F02P   7/073	141	光学的ピックアップ装置［４］	Optical pick-up devices [4]
F02P   7/077  \	2	2	3G019	F02P   7/077	334	そのための回路，例．パルス発生器［４］	Circuits therefor, e.g. pulse generators [4]
F02P   7/08  \	2	2	3G019	F02P   7/08	6	密閉したケーシングのあるもの	having air-tight casings
F02P   7/10  \	1	1	3G019	F02P   7/10	410	配電器または回路接続器もしくはしゃ断器の駆動	Drives of distributors or of circuit-makers or -breakers
F02P   9/00  \	0	0	3G019	F02P   9/00	69	電気火花点火の制御で他類に分類されないもの	Electric spark ignition control, not otherwise provided for
F02P   9/00 301 \	1	1	3G019	F02P   9/00	0	手動操作による点火の停止を行うもの	Ignition stopped by manual operation
F02P   9/00 301 A	1	0	3G019	F02P   9/00	72	構造に特徴あるもの	characterized by the structure
F02P   9/00 301 B	1	1	3G019	F02P   9/00	62	手動停止押釦スイツチ〔スイツチの取付→Ｆ０２Ｐ１５／００，３０３Ｍ〕	Manual stop pushbutton switch (switch installation R F 02 P 15/00, 303 M)
F02P   9/00 301 C	1	0	3G019	F02P   9/00	57	回路構成上の特徴	characterized by the circuit configuration
F02P   9/00 301 D	1	1	3G019	F02P   9/00	135	容量放電型のもの	Capacitance discharge type
F02P   9/00 301 E	1	1	3G019	F02P   9/00	47	マグネト型〔高圧マグネト型〕のもの	Magnet type (high-voltage magnet type)
F02P   9/00 301 F	1	1	3G019	F02P   9/00	19	ダイナモ発電機型〔低圧マグネト型〕のもの	Dynamo power generator type (low-voltage magnet type)
F02P   9/00 301 G	1	1	3G019	F02P   9/00	42	誘導放電型のもの	Induction discharge type
F02P   9/00 301 H	1	1	3G019	F02P   9/00	27	共通の回路構成	Common circuit configuration
F02P   9/00 301 Z	1	0	3G019	F02P   9/00	12	その他のもの	Others
F02P   9/00 302 \	1	1	3G019	F02P   9/00	0	運転状態の検出による一次側制御を行うもの	Primary side control by running state detection
F02P   9/00 302 A	1	0	3G019	F02P   9/00	120	点火エネルギの制御を行うもの〔コンデンサの充電電荷の制御→Ｆ０２Ｐ３／０８，３０１Ｄ，誘導エネルギ−の制御→Ｆ０２Ｐ３／０４５，３０３Ａ〕	Control of the ignition energy (Capacitor charge control R F 02 P 3/08, 301 D, induction energy control R F 02 P 3/045, 303 A)
F02P   9/00 302 B	1	0	3G019	F02P   9/00	85	誘導放電型のもの	Induction discharge type
F02P   9/00 302 C	1	0	3G019	F02P   9/00	14	容量放電型のもの	Capacitance discharge type
F02P   9/00 302 D	1	0	3G019	F02P   9/00	32	その他の回路構成のもの	Other circuit configurations
F02P   9/00 302 E	1	0	3G019	F02P   9/00	47	機構上の特徴を有するもの	characterized by the mechanism
F02P   9/00 302 Z	1	0	3G019	F02P   9/00	19	その他のもの	Others
F02P   9/00 303 \	1	1	3G019	F02P   9/00	1	点火スイツチオフ後，点火を継続するもの	Ignition continued after the ignition switch is turned off
F02P   9/00 303 A	1	0	3G019	F02P   9/00	16	機械的特徴をもつもの	having a mechanical feature
F02P   9/00 303 B	1	0	3G019	F02P   9/00	92	電気的特徴をもつもの	having an electrical feature
F02P   9/00 303 Z	1	0	3G019	F02P   9/00	12	その他のもの	Others
F02P   9/00 304 \	1	1	3G019	F02P   9/00	0	間引き点火を行うもの	Thinned-out ignition
F02P   9/00 304 A	1	0	3G019	F02P   9/00	79	１つのプラグの間引き制御を行うもの〔同一気筒内に複数のプラグを有するものの間引き点火→Ｆ０２Ｐ１５／０８，３０１，Ｅ，Ｆ〕	Thinning-out control for a plug (thinned-out ignition for multiple plugs provided in a cylinder R F 02 P 15/08, 301, E, F)
F02P   9/00 304 C	1	1	3G019	F02P   9/00	28	回路に特徴のあるもの	characterized by the circuit
F02P   9/00 304 D	1	1	3G019	F02P   9/00	113	運転状態に応じて制御するもの	Control according to the running state
F02P   9/00 304 B	1	0	3G019	F02P   9/00	20	複数のプラグ間の間引き制御を行うもの	Thinning-out control for multiple plugs
F02P   9/00 304 G	1	1	3G019	F02P   9/00	13	回路に特徴のあるもの	characterized by the circuit
F02P   9/00 304 H	1	1	3G019	F02P   9/00	46	運転状態に応じて制御するもの	Control according to the running state
F02P   9/00 304 E	1	0	3G019	F02P   9/00	10	失火試験を行うもの	Fire loss test
F02P   9/00 304 F	1	0	3G019	F02P   9/00	10	失火時の誤点火防止〔同一気筒内に複数のプラグを有するものの失火時の誤点火防止→Ｆ０２Ｐ１５／０８，３０１Ｎ〕	Prevention of faulty ignition upon fire loss (prevention of faulty ignition upon fire loss for multiple plugs in a cylinder R F 02 P 15/08, 301 N)
F02P   9/00 304 Z	1	0	3G019	F02P   9/00	18	その他のもの	Others
F02P   9/00 305 \	1	1	3G019	F02P   9/00	0	他の要素，制御と組み合わせるもの	Combination with another element or control
F02P   9/00 305 A	1	0	3G019	F02P   9/00	180	燃料供給制御と関連するもの	related to fuel supply control
F02P   9/00 305 Z	1	0	3G019	F02P   9/00	111	その他のもの	Others
F02P  11/00  \	0	0	3G019	F02P  11/00	43	電気火花点火の安全装置で他類に分類されないもの	Safety means for electric spark ignition, not otherwise provided for
F02P  11/00  A	0	0	3G019	F02P  11/00	105	センサ部〔検出部〕の異常に対処するもの	accommodating the sensor (detector) fault
F02P  11/00  B	0	0	3G019	F02P  11/00	147	制御部の異常に対処するもの〔ノイズによる誤動作の防止→Ｆ０２Ｐ１５／００，３０１〕	accommodating the controller fault (prevention of malfunction caused by noise R F 02 P 15/00, 301)
F02P  11/00  C	0	0	3G019	F02P  11/00	44	アクチユエ−タ部の異常に対処するもの	accommodating the actuator fault
F02P  11/00  Z	0	0	3G019	F02P  11/00	156	その他のもの	Others
F02P  11/02  \	1	1	3G019	F02P  11/02	29	機関または機関駆動装置の損傷の防止	Preventing damage to engines or engine-driven gearing
F02P  11/02 301 \	2	2	3G019	F02P  11/02	4	過回転時点火を停止するもの	stopping ignition upon over-rotation
F02P  11/02 301 A	2	0	3G019	F02P  11/02	77	共通の制御機能を有するもの	having a common control function
F02P  11/02 301 B	2	0	3G019	F02P  11/02	89	誘導放電型に特有なもの	peculiar to the induction discharge type
F02P  11/02 301 C	2	1	3G019	F02P  11/02	10	多気筒に用いられるもの	used for multiple cylinders
F02P  11/02 301 D	2	0	3G019	F02P  11/02	71	容量放電型に特有なもの	peculiar to the capacitance discharge type
F02P  11/02 301 E	2	1	3G019	F02P  11/02	57	電源部に特徴のあるもの	characterized by the power supply
F02P  11/02 301 F	2	1	3G019	F02P  11/02	66	信号部に特徴のあるもの	characterized by the signal unit
F02P  11/02 301 G	2	1	3G019	F02P  11/02	8	多気筒に用いられるもの	used for multiple cylinders
F02P  11/02 301 H	2	0	3G019	F02P  11/02	6	容量放電型・ダイナモ発電機型共通に用いられるもの	commonly used for the capacitance discharge type and dynamo power generator type
F02P  11/02 301 J	2	0	3G019	F02P  11/02	16	ダイナモ発電機型に特有なもの	peculiar to the dynamo power generator type
F02P  11/02 301 K	2	0	3G019	F02P  11/02	8	ダイナモ発電機型・マグネト型共通に用いられるもの	commonly used for the dynamo power generator type and magnet type
F02P  11/02 301 L	2	0	3G019	F02P  11/02	46	マグネト型に特有なもの	peculiar to the magnet type
F02P  11/02 301 M	2	0	3G019	F02P  11/02	30	電気，機械的特徴を有するもの	having an electrical or mechanical feature
F02P  11/02 301 N	2	0	3G019	F02P  11/02	60	機械的特徴を有するもの	having a mechanical feature
F02P  11/02 301 Z	2	0	3G019	F02P  11/02	21	その他のもの	Others
F02P  11/02 303 \	2	2	3G019	F02P  11/02	9	機関の逆転を防止するもの	Prevention of engine reverse rotation
F02P  11/02 303 A	2	0	3G019	F02P  11/02	70	マグネト又はダイナモ発電機型のもの	Magnet or dynamo power generator type
F02P  11/02 303 B	2	0	3G019	F02P  11/02	69	誘導放電型のもの	Induction discharge type
F02P  11/02 303 C	2	0	3G019	F02P  11/02	167	容量放電型のもの	Capacitance discharge type
F02P  11/02 303 Z	2	0	3G019	F02P  11/02	64	その他のもの	Others
F02P  11/02 304 \	2	2	3G019	F02P  11/02	2	機関の過熱を防止するもの	Prevention of engine overheat
F02P  11/02 304 A	2	0	3G019	F02P  11/02	15	点火エネルギを減少させるもの〔機関の停止→Ｆ０２Ｐ１１／０４，３０２〕	Reduction of the ignition energy (engine stop R F 02 P 11/04, 302)
F02P  11/02 304 Z	2	0	3G019	F02P  11/02	84	その他のもの	Others
F02P  11/04  \	1	1	3G019	F02P  11/04	10	機関の不適当な使用の防止（車両用のものＢ６０Ｒ２５／０４；点火ロックＨ０１Ｈ２７／００）	Preventing unauthorised use of engines (of vehicles B60R 25/04; ignition locks H01H 27/00)
F02P  11/04 301 \	2	2	3G019	F02P  11/04	1	始動時の安全をはかるもの	Safety upon starting attempted
F02P  11/04 301 A	2	0	3G019	F02P  11/04	130	機関等の状態に応じたもの〔例．スロツトル位置，変速機位置等〕	responding the state of the engine, etc., e.g. throttle position, transmission position
F02P  11/04 301 B	2	0	3G019	F02P  11/04	89	関連機器の状態に応じたもの〔安全装置〕〔例．ブレ−キ操作，サイドスタンド，シ−トベルト等〕	responding the state of the related components (safety device, e.g. brake operation, side stand, seat belt)
F02P  11/04 301 C	2	0	3G019	F02P  11/04	185	盗難を防止するもの	Robbery prevention
F02P  11/04 301 D	2	0	3G019	F02P  11/04	27	特殊車輛用〔例．農機具，船外機〕	for special vehicles, e.g. agricultural machine, outboard engine
F02P  11/04 301 Z	2	0	3G019	F02P  11/04	44	その他のもの	Others
F02P  11/04 302 \	2	2	3G019	F02P  11/04	1	機関を停止するもの	stopping the engine
F02P  11/04 302 A	2	0	3G019	F02P  11/04	135	機関の状態によるもの	depending on the engine state
F02P  11/04 302 B	2	1	3G019	F02P  11/04	62	オ−バヒ−ト時〔過熱防止→Ｆ０２Ｐ１１／０２，３０４〕	Overheat (overheat prevention R F 02 P 11/02, 304)
F02P  11/04 302 C	2	1	3G019	F02P  11/04	113	潤滑油減少時	Lubricant reduction
F02P  11/04 302 D	2	0	3G019	F02P  11/04	84	車輛の状態によるもの	depending on the vehicle state
F02P  11/04 302 E	2	1	3G019	F02P  11/04	73	減速，停止時〔エコランを含む〕	Deceleration or stop (including economical running)
F02P  11/04 302 F	2	1	3G019	F02P  11/04	28	車輛転倒時	Fall of the vehicle
F02P  11/04 302 Z	2	0	3G019	F02P  11/04	87	その他のもの	Others
F02P  11/06  \	1	1	3G019	F02P  11/06	52	危険状態の指示	Indicating unsafe conditions
F02P  13/00  \	0	0	3G019	F02P  13/00	99	内燃機関の他の部品と結合した構造の点火プラグ（燃料噴射装置をもつものＦ０２Ｍ５７／０６）［２００６．０１］	Sparking plugs structurally combined with other parts of internal-combustion engines (with fuel injectors F02M 57/06) [2006.01]
F02P  13/00 301 \	1	1	3G019	F02P  13/00	5	機関本体部，シリンダヘツド部との関連に特徴あるもの	characterized by the correlation with the engine body or cylinder head
F02P  13/00 301 A	1	0	3G019	F02P  13/00	698	点火プラグの配置に特徴のあるもの	characterized by the layout of the ignition plug
F02P  13/00 301 B	1	0	3G019	F02P  13/00	213	点火プラグの挿入口に特徴のあるもの	characterized by the insertion hole of the ignition plug
F02P  13/00 301 C	1	1	3G019	F02P  13/00	206	保護管に特徴のあるもの	characterized by the protection pipe
F02P  13/00 301 D	1	0	3G019	F02P  13/00	144	点火プラグの冷却	Cooling of the ignition plug
F02P  13/00 301 E	1	0	3G019	F02P  13/00	107	点火プラグのシ−ル	Seal of the ignition plug
F02P  13/00 301 F	1	0	3G019	F02P  13/00	84	空気導入口を有するもの	having an air guide hole
F02P  13/00 301 G	1	1	3G019	F02P  13/00	24	ガスケツト部に特徴のあるもの	characterized by the gasket
F02P  13/00 301 H	1	2	3G019	F02P  13/00	31	空気弁，フイルタに特徴のあるもの	characterized by the air valve or filter
F02P  13/00 301 J	1	0	3G019	F02P  13/00	1230	点火プラグ自体に特徴のあるもの〔主はＨ０１Ｔ１３／００〕	characterized by the ignition plug per se (mainly H 01 T 13/00)
F02P  13/00 301 Z	1	0	3G019	F02P  13/00	60	その他のもの	Others
F02P  13/00 302 \	1	1	3G019	F02P  13/00	19	燃焼室との関連に特徴あるもの	characterized by the correlation with the combustion chamber
F02P  13/00 302 A	1	0	3G019	F02P  13/00	203	噴出口の特徴	characterized by the nozzle hole
F02P  13/00 302 B	1	0	3G019	F02P  13/00	390	副燃焼室への配置〔デイ−ゼル点火を含む〕	Layout in the sub combustion chamber (including diesel ignition)
F02P  13/00 302 C	1	1	3G019	F02P  13/00	25	グロ−プラグとの関連に特徴あるもの	characterized by the correlation with the glow plug
F02P  13/00 302 D	1	0	3G019	F02P  13/00	70	掃気に特徴のあるもの	characterized by exhaust
F02P  13/00 302 Z	1	0	3G019	F02P  13/00	140	その他のもの	Others
F02P  13/00 303 \	1	1	3G019	F02P  13/00	2	他の要素と組み合わせるもの	Combination with another element
F02P  13/00 303 A	1	0	3G019	F02P  13/00	344	燃料噴射装置〔主はＦ０２Ｍ５７／０６〕	Fuel injection device (mainly F 02 M 57/06)
F02P  13/00 303 B	1	0	3G019	F02P  13/00	398	点火用コイル〔デイストリビユ−タレス→Ｆ０２Ｐ７／０３Ｆ〕	Ignition coil (no-distributor R F 02 P 7/03 F)
F02P  13/00 303 C	1	0	3G019	F02P  13/00	59	雑音防止装置〔電波障害の防止→Ｆ０２Ｐ１５／００，３０１〕	Noise preventive device (prevention of the electrowave failure R F 02 P 15/00, 301)
F02P  13/00 303 D	1	0	3G019	F02P  13/00	367	点火プラグのキヤツプ	Ignition plug cap
F02P  13/00 303 E	1	0	3G019	F02P  13/00	47	グロ−プラグ	Glow plug
F02P  13/00 303 F	1	0	3G019	F02P  13/00	60	シリ−ズギヤツプ〔点火の検出→Ｆ０２Ｐ１７／００Ｅ〕	Series gap (ignition detection R F 02 P 17/00 E)
F02P  13/00 303 G	1	0	3G019	F02P  13/00	174	圧力センサ〔主はＧ０１Ｌ２３／２２〕	Pressure sensor (mainly G 01 L 23/22)
F02P  13/00 303 Z	1	0	3G019	F02P  13/00	193	その他のもの	Others
F02P  15/00  \	0	0	3G019	F02P  15/00	136	電気火花点火でグループＦ０２Ｐ１／００〜Ｆ０２Ｐ１３／００までに分類されない特徴，またはそれらのグループにはない注目すべき特徴を有するもの	Electric spark ignition having characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F02P 1/00-F02P 13/00
F02P  15/00  A	0	0	3G019	F02P  15/00	159	圧縮点火機関の点火装置〔グロ−プラグ→Ｆ０２Ｐ１９／００〜，グロ−プラグと点火プラグの組合せ→Ｆ０２Ｐ１３／００，３０３Ｅ〕	Ignition device of the compressed ignition engine (glow plug R F 02 P 19/00 or later, combination of the glow plug and ignition plug R F 02 P 13/00, 303 E)
F02P  15/00  F	0	0	3G019	F02P  15/00	191	点火プラグのくすぶりの防止	Prevention of ignition plug smoking
F02P  15/00  M	0	0	3G019	F02P  15/00	125	点火電源部に特徴のあるもの	characterized by the ignition power supply
F02P  15/00  Z	0	0	3G019	F02P  15/00	139	その他のもの	Others
F02P  15/00 301 \	1	1	3G019	F02P  15/00	1	電波障害の防止	Prevention of electrowave failures
F02P  15/00 301 A	1	0	3G019	F02P  15/00	62	回路構成上の特徴	characterized by the circuit configuration
F02P  15/00 301 B	1	1	3G019	F02P  15/00	66	コンデンサの設置	Installation of the capacitor
F02P  15/00 301 C	1	1	3G019	F02P  15/00	78	リアクトル・抵抗の設置	Installation of the reactor or resistor
F02P  15/00 301 D	1	1	3G019	F02P  15/00	14	点火コイル２次回路部の特徴	characterized by the ignition coil secondary circuit
F02P  15/00 301 E	1	0	3G019	F02P  15/00	66	点火コイル部の特徴	characterized by the ignition coil
F02P  15/00 301 F	1	0	3G019	F02P  15/00	38	点火栓部の特徴	characterized by the ignition plug
F02P  15/00 301 G	1	1	3G019	F02P  15/00	20	構造・材料の特徴	characterized by the structure or material
F02P  15/00 301 H	1	1	3G019	F02P  15/00	62	プラグキヤツプ，シ−ルド部の特徴	characterized by the plug cap or shield
F02P  15/00 301 J	1	0	3G019	F02P  15/00	72	ケ−ブル部の特徴	characterized by the cable
F02P  15/00 301 K	1	1	3G019	F02P  15/00	18	ケ−ブル相互間の配置	Mutual layout of cables
F02P  15/00 301 L	1	1	3G019	F02P  15/00	131	ケ−ブルの積層構造，材料の特徴	characterized by the cable lamination structure or material
F02P  15/00 301 M	1	1	3G019	F02P  15/00	47	接続端末部の特徴	characterized by the connection terminal
F02P  15/00 301 N	1	0	3G019	F02P  15/00	72	配電器部の特徴〔配電器の材料等の選択を含む，ロ−タ部，電極部→Ｆ０２Ｐ７／０２，３０３〕	characterized by the power distribution unit (including selection of the material, etc. of the power distribution unit. Rotor, electrode R F 02 P 7/02, 303)
F02P  15/00 301 P	1	0	3G019	F02P  15/00	67	全体配列の特徴〔シ−ルド板を含む〕	characterized by the entire arrangement (including the shield plate)
F02P  15/00 301 Q	1	0	3G019	F02P  15/00	61	電波雑音，ノイズによる誤動作を防止するもの	Prevention of malfunction caused by electrowave
F02P  15/00 301 R	1	1	3G019	F02P  15/00	45	マスキングを行うもの	Masking performed
F02P  15/00 301 S	1	1	3G019	F02P  15/00	28	フイルタを用いたもの	using a filter
F02P  15/00 301 T	1	1	3G019	F02P  15/00	37	バイアスを制御するもの	Bias control
F02P  15/00 301 U	1	1	3G019	F02P  15/00	68	構成，構造上の特徴をもつもの	characterized by the configuration or structure
F02P  15/00 301 Z	1	0	3G019	F02P  15/00	16	その他のもの	Others
F02P  15/00 302 \	1	1	3G019	F02P  15/00	1	点火コイル２次回路に特徴のあるもの	characterized by the ignition coil secondary circuit
F02P  15/00 302 A	1	0	3G019	F02P  15/00	67	コンデンサを設けるもの	Capacitor provided
F02P  15/00 302 B	1	0	3G019	F02P  15/00	49	リアクトル，抵抗を設けるもの	Reactor or resistor provided
F02P  15/00 302 C	1	0	3G019	F02P  15/00	113	非線型素子〔例えばダイオ−ド〕を設けるもの	Non-linear device, e.g. diode, provided
F02P  15/00 302 D	1	0	3G019	F02P  15/00	86	シリ−ズギヤツプを設けるもの	Series gap provided
F02P  15/00 302 E	1	0	3G019	F02P  15/00	21	衝撃電圧発生回路を設けるもの	Impact voltage generation circuit provided
F02P  15/00 302 Z	1	0	3G019	F02P  15/00	78	その他のもの	Others
F02P  15/00 303 \	1	1	3G019	F02P  15/00	1	構成部品の特徴	characterized by the component
F02P  15/00 303 A	1	0	3G019	F02P  15/00	571	点火コイルの特徴	characterized by the ignition coil
F02P  15/00 303 B	1	1	3G019	F02P  15/00	825	外付点火コイル〔主はＨ０１Ｆ〕	External ignition coil (mainly H 01 F)
F02P  15/00 303 C	1	1	3G019	F02P  15/00	40	電機子内転，磁石外転型	Armature rotating internally and magnet rotating externally
F02P  15/00 303 D	1	1	3G019	F02P  15/00	41	磁石内転型	Magnet rotating internally
F02P  15/00 303 E	1	0	3G019	F02P  15/00	609	点火コイルの取付〔機関本体への取付を含む〕	Installation of the ignition coil (including installation on the engine body)
F02P  15/00 303 F	1	1	3G019	F02P  15/00	10	点火コイルの試験	Testing of the ignition coil
F02P  15/00 303 G	1	0	3G019	F02P  15/00	256	電気部品の取付〔電子回路パタ−ンを含む〕	Installation of electrical parts (including the electronic circuit pattern)
F02P  15/00 303 H	1	1	3G019	F02P  15/00	481	電子部品の点火コイルへの取付	Installation of electronic parts on the ignition coil
F02P  15/00 303 J	1	1	3G019	F02P  15/00	165	電子部品の機関本体への取付〔配電器への取付→Ｆ０２Ｐ７／００Ａ〕	Installation of electronic parts on the engine body (installation on the power distribution unit R F 02 P 7/00 A)
F02P  15/00 303 K	1	1	3G019	F02P  15/00	61	ピツクアツプコイルの機関への配置	Layout of the pickup coil on the engine
F02P  15/00 303 L	1	1	3G019	F02P  15/00	205	点火コ−ドの取付〔電波障害の防止→Ｆ０２Ｐ１５／００，３０１Ｊ〕	Installation of the ignition cord (prevention of electrowave failures R F 02 P 15/00, 301 J)
F02P  15/00 303 M	1	1	3G019	F02P  15/00	43	スイツチの取付〔手動停止押釦スイツチ→Ｆ０２Ｐ９／００，３０１Ｂ〕	Installation of the switch (manual stop pushbutton switch R F 02 P 9/00, 301 B)
F02P  15/00 303 Z	1	0	3G019	F02P  15/00	83	その他のもの	Others
F02P  15/02  \	1	1	3G019	F02P  15/02	301	複数の点火プラグをもつものの構成	Arrangements having two or more sparking plugs
F02P  15/04  \	1	1	3G019	F02P  15/04	42	火花電極の一方が機関の動作ピストン上にあるもの	one of the spark electrodes being mounted on the engine working piston
F02P  15/06  \	1	1	3G019	F02P  15/06	5	電気火花が機関の動作シリンダの圧縮によって発生するもの	the electric spark triggered by engine working cylinder compression
F02P  15/08  \	1	1	3G019	F02P  15/08	20	多火花点火を行なうもの，すなわち１つの機関のシリンダ内の，または機関の複数の分離したシリンダ内の異なった箇所で点火が同時に行なわれるもの	having multiple-spark ignition, i.e. ignition occurring simultaneously at different places in one engine cylinder or in two or more separate engine cylinders
F02P  15/08  A	1	0	3G019	F02P  15/08	14	複数シリンダ間における同時点火	Simultaneous ignition among multiple cylinders
F02P  15/08  B	1	1	3G019	F02P  15/08	15	マグネト又はダイナモ発電機型のもの	Magnet or dynamo power generator type
F02P  15/08  C	1	1	3G019	F02P  15/08	18	誘導放電型のもの	Induction discharge type
F02P  15/08  D	1	1	3G019	F02P  15/08	10	容量放電型のもの	Capacitance discharge type
F02P  15/08  Z	1	0	3G019	F02P  15/08	21	その他のもの	Others
F02P  15/08 301 \	2	2	3G019	F02P  15/08	1	制御に特徴あるもの	characterized by control
F02P  15/08 301 A	2	0	3G019	F02P  15/08	65	同一シリンダ内に複数の点火プラグを持つもの	having multiple ignition plugs in a cylinder
F02P  15/08 301 B	2	1	3G019	F02P  15/08	160	機関状態に応じて制御するもの	Control according to the engine state
F02P  15/08 301 C	2	2	3G019	F02P  15/08	101	負荷領域に応じて制御するもの	Control according to the load range
F02P  15/08 301 D	2	1	3G019	F02P  15/08	114	同時点火に用いられるもの	used for simultaneous ignition
F02P  15/08 301 E	2	1	3G019	F02P  15/08	140	一方を失火させるもの	Fire lost on one side
F02P  15/08 301 F	2	1	3G019	F02P  15/08	159	位相差を持たせるもの〔結果として失火させるものを含む〕	having a phase difference (including fire loss as a result)
F02P  15/08 301 G	2	1	3G019	F02P  15/08	23	交互に点火を行うもの	Alternate ignition
F02P  15/08 301 H	2	0	3G019	F02P  15/08	48	ロ−タリ−エンジンにも適用可能なもの〔ロ−タリ−エンジンに特有な点火装置→Ｆ０２Ｂ５３／１２〕	also applicable to the rotary engine (ignition device peculiar to the rotary engine R F 02 B 53/12)
F02P  15/08 301 J	2	1	3G019	F02P  15/08	58	機関状態に応じて制御するもの	Control according to the engine state
F02P  15/08 301 K	2	2	3G019	F02P  15/08	19	低温時，始動時の制御	Control at low temperature or upon starting
F02P  15/08 301 P	2	2	3G019	F02P  15/08	6	減速時の制御，カ−シエイクの防止	Deceleration control or car shake prevention
F02P  15/08 301 L	2	0	3G019	F02P  15/08	68	分配を行うための回路構成に特徴のあるもの	characterized by the circuit configuration for distribution
F02P  15/08 301 M	2	0	3G019	F02P  15/08	71	他の制御手段〔例えばＥＧＲ制御〕との組合せ	Combination with another control means, e.g. EGR control
F02P  15/08 301 N	2	0	3G019	F02P  15/08	12	失火時の誤点火防止	Prevention of faulty ignition upon fire loss
F02P  15/08 301 Z	2	0	3G019	F02P  15/08	17	その他のもの	Others
F02P  15/08 302 \	2	2	3G019	F02P  15/08	1	構成に特徴あるもの	characterized by the configuration
F02P  15/08 302 A	2	0	3G019	F02P  15/08	217	シリンダ内の配置に特徴のあるもの	Characterized by the layout in the cylinder
F02P  15/08 302 B	2	0	3G019	F02P  15/08	18	点火エネルギの分配に特徴あるもの〔回路構成上の特徴→Ｆ０２Ｐ１５／０８，３０１Ｌ，配電器自体の特徴→Ｆ０２Ｐ７／０２，３０２Ｂ〕	characterized by distribution of the ignition energy (characterized by the circuit configuration R F 02 P 15/08, 301 L, characterized by the power distribution unit per se R F 02 P 7/02, 302 B)
F02P  15/08 302 C	2	0	3G019	F02P  15/08	82	点火プラグに特徴あるもの〔主はＨ０１Ｔ１３／００〕	characterized by the ignition plug (mainly H 01 T 13/00)
F02P  15/08 302 Z	2	0	3G019	F02P  15/08	16	その他のもの	Others
F02P  15/10  \	1	1	3G019	F02P  15/10	47	電気火花が連続的なもの	having continuous electric sparks
F02P  15/10 301 \	2	2	3G019	F02P  15/10	2	誘導放電型のもの	Induction discharge type
F02P  15/10 301 A	2	0	3G019	F02P  15/10	140	発振回路を用いるもの	using an oscillation circuit
F02P  15/10 301 B	2	0	3G019	F02P  15/10	119	エネルギ蓄積をくり返し行うもの	Energy accumulation repeated
F02P  15/10 301 C	2	0	3G019	F02P  15/10	160	連続火花の制御を行うもの	Continuous spark control
F02P  15/10 301 D	2	1	3G019	F02P  15/10	289	火花持続時間〔点火回数を含む〕の制御を行うもの	Control of the spark retention period (including the number of ignition times)
F02P  15/10 301 Z	2	0	3G019	F02P  15/10	54	その他のもの	Others
F02P  15/10 302 \	2	2	3G019	F02P  15/10	3	容量放電型のもの	Capacitance discharge type
F02P  15/10 302 A	2	0	3G019	F02P  15/10	65	電源部に特徴のあるもの	characterized by the power supply
F02P  15/10 302 B	2	0	3G019	F02P  15/10	131	制御回路部〔サイリスタのゲ−ト回路部〕に特徴のあるもの	characterized by the control circuit (thyristor gate circuit)
F02P  15/10 302 Z	2	0	3G019	F02P  15/10	80	その他のもの	Others
F02P  15/12  \	1	1	3G019	F02P  15/12	4	始動時に火花を強める手段のあるもの	having means for strengthening spark during starting
F02P  15/12  A	1	0	3G019	F02P  15/12	147	電源部に特徴のあるもの	characterized by the power supply
F02P  15/12  B	1	0	3G019	F02P  15/12	70	抵抗制御を行うもの	Resistance control
F02P  15/12  Z	1	0	3G019	F02P  15/12	181	その他のもの	Others
F02P  17/00  \	0	0	3G019	F02P  17/00	30	点火装置の，試験，例．調整と組み合わせたもの（燃料噴射装置の試験Ｆ０２Ｍ６５／００；点火装置の試験一般Ｆ２３Ｑ２３／００）；圧縮−点火機関での点火時期の試験［４］	Testing of ignition installations, e.g. in combination with adjusting (testing fuel injection apparatus F02M 65/00; testing ignition installations in general F23Q 23/00); Testing of ignition timing in compression-ignition engines [4]
F02P  17/00  A	0	0	3G019	F02P  17/00	38	通電の計測を行うもの（通電角，通電時間の計測を行うものＦ０２Ｐ１７／１０が優先）	Power delivery or ignition time measured (power delivery angle, power delivery period, or ignition time measured)
F02P  17/00  E	0	0	3G019	F02P  17/12	1067	点火の検出を行うもの，例えばシリンダ内圧力，イオン，燃料噴射時期等を用いて点火を検出するもの	Ignition detected (ignition time obtained by using, for example, the pressure in the cylinder, ion, fuel injection time, etc.)
F02P  17/00  N	0	1	3G019	F02P  17/12	133	電気的又は磁気的手段により，点火装置から間接的に点火の信号を得るもの	Signal of the ignition time obtained indirectly from the ignition device by an electrical or magnetic means
F02P  17/00  P	0	2	3G019	F02P  17/12	46	さらにその信号により発光表示を行うもの，例．放電管による検出	Light emission indication further performed by the signal (including detection by the discharge tube)
F02P  17/00  F	0	0	3G019	F02P  17/12	773	失火等の検出を行うもの	Detection of fire loss, etc.
F02P  17/00  R	0	1	3G019	F02P  17/12	291	失火以外の異常燃焼状態の検出を行うもの	Detection of the faulty combustion state other than fire loss
F02P  17/00  G	0	0	3G019	F02P  17/00	57	点火装置の試験及び調整	Testing and adjustment of the ignition device
F02P  17/00  T	0	1	3G019	F02P  17/08	37	信号波形を表示するもの，例．オシロスコープ等による点火電圧波形等の表示	Indication of the signal waveform, e.g. indication of the ignition voltage waveform, etc. by the oscilloscope, etc.
F02P  17/00  U	0	1	3G019	F02P  17/00	176	気筒判別を行うもの，例．逆接続，不要火花の検知	Cylinder identification (including detection of reverse connection or unnecessary spark)
F02P  17/00  V	0	1	3G019	F02P  17/00	35	模擬信号を用いてシミユレーションを行うもの	Simulation using the dummy signal
F02P  17/00  W	0	1	3G019	F02P  17/00	420	点火系の不良を検出するもの，例．リークの検出	Detection of the ignition system failure, e.g. leak detection
F02P  17/00  X	0	1	3G019	F02P  17/00	38	点火系のパラメータを検出するもの，例．抵抗，容量等の検出	Detection of the ignition system parameters (resistance, capacitance, etc.)
F02P  17/00  K	0	0	3G019	F02P  17/00	81	ピストン位置等の検出，例．マイクロ波を用いたもの	Detection of the piston position, etc., e.g. using microwave
F02P  17/00  L	0	0	3G019	F02P  17/00	25	コンタクトブレーカの試験，調整	Testing or adjustment of the contact breaker
F02P  17/00  Y	0	0	3G019	F02P  17/00	79	その他の点火系機器の試験，例．点火コイル，点火プラグケーブル等の試験	Testing of other ignition components, e.g. ignition coil, ignition plug cable
F02P  17/00  Z	0	0	3G019	F02P  17/00	85	その他のもの，例．点火系機器以外の機器の試験	Others (including testing of components other than the ignition components)
F02P  17/02  \	1	1	3G019	F02P  17/02	0	点火時期の検査または調整［６］	Checking or adjusting ignition timing
F02P  17/02  C	1	0	3G019	F02P  17/02	115	特に点火時期の計測に特徴のあるもの	characterized especially by measurement of ignition timing
F02P  17/02  J	1	0	3G019	F02P  17/02	58	点火時期等の試験調整を行うもの，例．エンジン全体での点火時期の調整を行うもの	performs testing and adjustment of ignition timing, etc., e.g. adjust ignition timing for the whole engine
F02P  17/02  S	1	1	3G019	F02P  17/02	50	信号発生部での点火時期の調整を行うもの，及びそのための治具等，例．タイミングテスタ	adjust ignition timing at signal generating part, and tools therefor, e.g. timing tester
F02P  17/02  Z	1	0	3G019	F02P  17/02	0	その他のもの	others
F02P  17/04  \	2	2	3G019	F02P  17/04	0	動的に［６］	dynamically
F02P  17/06  \	3	3	3G019	F02P  17/06	179	ストロボスコピックランプを用いるもの［６］	using a stroboscopic lamp
F02P  17/08  \	3	3	3G019	F02P  17/08	0	陰極線オシロスコープを用いるもの（Ｆ０２Ｐ１７／０６が優先）［６］	using a cathode-ray oscilloscope (F02P 17/06 takes precedence);;
F02P  17/10  \	1	1	3G019	F02P  17/10	32	休止時間または非休止時間を測定するもの［６］	Measuring dwell or antidwell time
F02P  17/12  \	1	1	3G019	F02P  17/12	1	火花，点火電圧または電流の特性の試験［６］	Testing characteristics of the spark, ignition voltage or current
F02P  17/12  Q	1	0	3G019	F02P  17/12	42	ギャップ等により直接点火火花の検出，確認を行うもの，例．プラグを外して確認するもの	directly detect or confirm ignition spark by gap, etc., e.g. confirm by taking off plugs
F02P  17/12  H	1	0	3G019	F02P  17/12	222	光フアイバ，光センサにより，直接燃焼室内の点火を検出するもの	directly detect ignition inside combustion chamber by use of optical fiber or optical sensor
F02P  17/12  Z	1	0	3G019	F02P  17/12	9	その他のもの	others
F02P  19/00  \	0	0	3G021	F02P  19/00	29	白熱点火，例．内燃機関の始動時におけるもの；白熱点火と火花点火の組合せ［４］	Incandescent ignition, e.g. during starting of internal-combustion engines; Combination of incandescent and spark ignition [4]
F02P  19/00  A	0	0	3G021	F02P  19/00	134	グロ−プラグのシリンダ内への突出手段に特徴のあるもの	characterized by the means of glow plug protrusion in the cylinder
F02P  19/00  B	0	0	3G021	F02P  19/00	482	グロ−プラグの構成，構造に特徴のあるもの〔グロ−プラグ自体の構造の特徴→Ｆ２３Ｑ７／００〕	characterized by the configuration or structure of the glow plug (characterized by the structure of the glow plug per se R F 23 Q 7/00)
F02P  19/00  Z	0	0	3G021	F02P  19/00	57	その他のもの	Others
F02P  19/02  \	1	1	3G021	F02P  19/02	932	電気的なもの，例．予熱プラグのある装置回路の設計	electric, e.g. layout of circuits of apparatus having glowing plugs
F02P  19/02 301 \	2	2	3G021	F02P  19/02	2	通電制御に特徴あるもの	characterized by power delivery control
F02P  19/02 301 A	2	0	3G021	F02P  19/02	229	抵抗制御を行うもの	Resistance control
F02P  19/02 301 B	2	1	3G021	F02P  19/02	74	抵抗温度係数の選択に特徴のあるもの	characterized by selection of the resistor temperature coefficient
F02P  19/02 301 C	2	1	3G021	F02P  19/02	16	抵抗がキユ−リ−点を有するもの	Resistor having the Curie point
F02P  19/02 301 D	2	1	3G021	F02P  19/02	33	直並列切換を行うもの	Parallel-serial change-over
F02P  19/02 301 T	2	1	3G021	F02P  19/02	30	安定抵抗を用いるもの	using a stabilising resistor
F02P  19/02 301 E	2	0	3G021	F02P  19/02	49	間欠制御を行うもの	Intermittent control
F02P  19/02 301 F	2	1	3G021	F02P  19/02	73	上・下限制御を行うもの	Upper/lower limit control
F02P  19/02 301 G	2	1	3G021	F02P  19/02	28	上限〔又は下限〕＋休止タイマを有するもの	having the upper limit (or lower limit) plus pause timer
F02P  19/02 301 H	2	1	3G021	F02P  19/02	61	発振回路を用いるもの	using an oscillation circuit
F02P  19/02 301 J	2	0	3G021	F02P  19/02	34	回路構成上の特徴をもつもの	characterized by the circuit configuration
F02P  19/02 301 K	2	1	3G021	F02P  19/02	125	タイマ−を用いるもの	using a timer
F02P  19/02 301 L	2	2	3G021	F02P  19/02	87	２以上のタイマ−を用いるもの	using at least two timers
F02P  19/02 301 M	2	1	3G021	F02P  19/02	79	トランジスタによる電流制御を行うもの	Current control by the transistor
F02P  19/02 301 N	2	1	3G021	F02P  19/02	67	コンデンサによる温度シミユレ−シヨンを行うもの	Temperature simulation by the capacitor
F02P  19/02 301 P	2	1	3G021	F02P  19/02	102	デジタル制御を行うもの	Digital control
F02P  19/02 301 Q	2	0	3G021	F02P  19/02	96	他の要素・制御と組み合わせるもの	Combination with another element or control means
F02P  19/02 301 R	2	1	3G021	F02P  19/02	78	スタ−タの制御を行うもの	Starter control
F02P  19/02 301 S	2	0	3G021	F02P  19/02	54	多気筒のプラグ間の制御	Control among plugs on multiple cylinders
F02P  19/02 301 Z	2	0	3G021	F02P  19/02	47	その他のもの	Others
F02P  19/02 302 \	3	3	3G021	F02P  19/02	2	機関等の状態による制御	Control according to the state of engine, etc.
F02P  19/02 302 A	3	0	3G021	F02P  19/02	48	始動操作等を検出するもの	Detection of the start operation, etc.
F02P  19/02 302 B	3	1	3G021	F02P  19/02	52	メインスイツチの検出	Detection of the main switch
F02P  19/02 302 C	3	1	3G021	F02P  19/02	15	ドアスイツチの検出	Detection of the door switch
F02P  19/02 302 D	3	1	3G021	F02P  19/02	23	その他の検出手段に特徴あるもの〔例．シ−トベルト，座席スイツチ等〕	characterized by any other detection means, e.g. seat belt, seat switch
F02P  19/02 302 E	3	0	3G021	F02P  19/02	315	エンジン温度を検出するもの	Detection of the engine temperature
F02P  19/02 302 F	3	1	3G021	F02P  19/02	76	グロ−プラグ温度の検出〔検出手段自体→Ｆ０２Ｐ１９／０２，３１１Ａ〕	Detection of the glow plug temperature (detection means per se R F 02 P 19/02, 311 A)
F02P  19/02 302 G	3	0	3G021	F02P  19/02	47	吸気温度を検出するもの	Detection of the air inlet temperature
F02P  19/02 302 R	3	0	3G021	F02P  19/02	17	大気状態を検出するもの	Detection of the atmospheric state
F02P  19/02 302 H	3	0	3G021	F02P  19/02	68	エンジンの完爆を検出するもの	Detection of the engine's full explosion
F02P  19/02 302 J	3	1	3G021	F02P  19/02	6	油圧スイツチを用いるもの	using a hydraulic switch
F02P  19/02 302 K	3	0	3G021	F02P  19/02	143	　エンジン回転数を検出するもの	Detection of the number of engine revolutions
F02P  19/02 302 L	3	0	3G021	F02P  19/02	44	スロツトル弁開度を検出するもの	Detection of the throttle valve opening
F02P  19/02 302 M	3	0	3G021	F02P  19/02	92	バツテリ−電圧を検出するもの	Detection of the battery voltage
F02P  19/02 302 N	3	0	3G021	F02P  19/02	20	アイドルを検出するもの	Detection of idling
F02P  19/02 302 P	3	0	3G021	F02P  19/02	43	車速を検出するもの	Car speed detection
F02P  19/02 302 Q	3	0	3G021	F02P  19/02	16	ギヤ位置，トランスミツシヨン状態を検出するもの	Detection of the gear position or transmission state
F02P  19/02 302 Z	3	0	3G021	F02P  19/02	111	その他のもの	Others
F02P  19/02 303 \	3	3	3G021	F02P  19/02	3	アフタ−グロ−に特徴あるもの	characterized by after-glow
F02P  19/02 303 A	3	0	3G021	F02P  19/02	141	通電時間の制御を行うもの	Control of the power delivery period
F02P  19/02 303 B	3	0	3G021	F02P  19/02	34	目標温度の制御を行うもの〔制御回路の構成にも特徴→Ｆ０２Ｐ１９／０２，３０１〕	Control of the target temperature (also characterized by the configuration of the control circuit R F 02 P 19/02, 301)
F02P  19/02 303 C	3	0	3G021	F02P  19/02	24	通電電流の制御を行うもの〔制御回路の構成にも特徴→Ｆ０２Ｐ１９／０２，３０１〕	Control of the power delivery current (also characterized by the configuration of the control circuit R F 02 P 19/02, 301)
F02P  19/02 303 D	3	0	3G021	F02P  19/02	16	再熱の防止	Reheat prevention
F02P  19/02 303 Z	3	0	3G021	F02P  19/02	17	その他のもの	Others
F02P  19/02 304 \	4	4	3G021	F02P  19/02	2	機関運転中の加熱に特徴あるもの	characterized by heating during engine operation
F02P  19/02 304 A	4	0	3G021	F02P  19/02	38	エンジンの負荷領域に応じて制御するもの	Control according to the engine load range
F02P  19/02 304 B	4	0	3G021	F02P  19/02	51	エンジン速度に応じて制御するもの	Control according to the engine speed
F02P  19/02 304 C	4	0	3G021	F02P  19/02	35	エンジン温度〔外気温を含む〕に応じて制御するもの	Control according to the engine temperature (including the outer air temperature)
F02P  19/02 304 Z	4	0	3G021	F02P  19/02	29	その他のもの	Others
F02P  19/02 311 \	2	2	3G021	F02P  19/02	3	温度検出に特徴あるもの	characterized by temperature detection
F02P  19/02 311 A	2	0	3G021	F02P  19/02	42	グロ−プラグ温度を直接検出するもの	Direct detection of the glow plug temperature
F02P  19/02 311 B	2	1	3G021	F02P  19/02	19	熱電対を用いるもの	using a thermocouple
F02P  19/02 311 C	2	0	3G021	F02P  19/02	113	通電電流を検出するもの	Detection of the power delivery current
F02P  19/02 311 D	2	1	3G021	F02P  19/02	22	電流検出素子に特徴あるもの〔例．ＣＴ，磁気抵抗素子〕	characterized by the current detection device, e.g. CT, magnetic resistance device
F02P  19/02 311 E	2	0	3G021	F02P  19/02	147	グロ−プラグ端子電圧を検出するもの	Detection of the glow plug terminal voltage
F02P  19/02 311 F	2	1	3G021	F02P  19/02	47	ブリツジ回路を用いるもの	using a bridge circuit
F02P  19/02 311 N	2	0	3G021	F02P  19/02	25	プラグ抵抗を検出するもの〔Ｅ／Ｉの演算を行うもの〕	Detection of the plug resistance (E/I operation performed)
F02P  19/02 311 G	2	0	3G021	F02P  19/02	6	回路上の特徴を有するもの	characterized by the circuit
F02P  19/02 311 H	2	1	3G021	F02P  19/02	25	定電流源を使用するもの	using a constant-current source
F02P  19/02 311 J	2	1	3G021	F02P  19/02	21	電源電圧の補正を行うもの	Correction of the supply voltage
F02P  19/02 311 K	2	1	3G021	F02P  19/02	6	∫Ｅ×Ｉの演算を行うもの	&int;ExI operation performed
F02P  19/02 311 L	2	1	3G021	F02P  19/02	18	バイメタル，発熱素子を含むもの〔素子の発熱によるキユ−リ−点を利用するもの→Ｆ２２Ｐ１９／０２，３０１Ｃ〕	including the bimetal or heat generation device (utilising the Curie point as a result of heat generation by the device R F 22 P 19/02, 301 C)
F02P  19/02 311 M	2	1	3G021	F02P  19/02	28	電流注入回路に特徴あるもの〔例．間欠的な注入，高周波の使用〕	characterized by the current inlet circuit, e.g. intermittent inlet, use of high frequency
F02P  19/02 311 Z	2	0	3G021	F02P  19/02	18	その他のもの	Others
F02P  19/02 312 \	2	2	3G021	F02P  19/02	1	補機に特徴あるもの	characterized by the supplementary component
F02P  19/02 312 A	2	0	3G021	F02P  19/02	8	グロ−プラグ温度制御用抵抗に特徴あるもの	characterized by the resistor for glow plug temperature control
F02P  19/02 312 B	2	1	3G021	F02P  19/02	16	形状，取付，配置に特徴あるもの	characterized by the shape, installation, or layout
F02P  19/02 312 C	2	1	3G021	F02P  19/02	29	冷却手段に特徴あるもの	characterized by the cooling means
F02P  19/02 312 D	2	0	3G021	F02P  19/02	12	指示手段に特徴のあるもの	characterized by the instruction means
F02P  19/02 312 E	2	1	3G021	F02P  19/02	13	赤熱表示を行うもの	Red-hot indication
F02P  19/02 312 F	2	1	3G021	F02P  19/02	65	表示灯〔制御を含む〕に特徴のあるもの	characterized by the indicator lamp (including control)
F02P  19/02 312 G	2	1	3G021	F02P  19/02	12	音響による報知を行うもの	reporting with sound
F02P  19/02 312 H	2	0	3G021	F02P  19/02	42	始動前にヒ−タとして使用するもの	used as the heater before starting
F02P  19/02 312 Z	2	0	3G021	F02P  19/02	14	その他のもの	Others
F02P  19/02 321 \	2	2	3G021	F02P  19/02	3	安全装置に特徴あるもの	characterized by the safety device
F02P  19/02 321 A	2	0	3G021	F02P  19/02	95	断線を検出するもの	Wire break detection
F02P  19/02 321 B	2	0	3G021	F02P  19/02	7	接点溶着を検出するもの	Detection of the molten contact
F02P  19/02 321 C	2	0	3G021	F02P  19/02	13	バツクアツプ回路を有するもの	having a backup circuit
F02P  19/02 321 D	2	0	3G021	F02P  19/02	32	電源電圧変動に対する補正を行うもの	Correction performed against supply voltage variation
F02P  19/02 321 Z	2	0	3G021	F02P  19/02	94	その他のもの	Others
F02P  19/04  \	1	1	3G021	F02P  19/04	266	電気的でないもの，例．バーナによって加熱される白熱部のあるもの（直接点火にバーナを使用するものＦ０２Ｐ２１／００）	non-electric, e.g. heating incandescent spots by burners (use of burners for direct ignition F02P 21/00)
F02P  21/00  \	0	0	3G021	F02P  21/00	50	炎またはバーナの直接の利用による点火	Direct use of flames or burners for ignition
F02P  21/02  \	1	1	3G021	F02P  21/02	7	炎が実質的に機関作動室の外で燃焼するもの	the flames being kept burning essentially external to engine working chambers
F02P  21/04  \	1	1	3G021	F02P  21/04	3	機関作動室内に燃焼筒または類似の挿入物の配置されているもの（始動補助としてのものＦ０２Ｎ１９／０２）	Burning-cartridges or like inserts being arranged in engine working chambers (as starting aid F02N 19/02)
F02P  23/00  \	0	0	3G021	F02P  23/00	8	その他の点火	Other ignition
F02P  23/02  \	1	1	3G021	F02P  23/02	45	摩擦，自然発火，触媒点火	Friction, pyrophoric, or catalytic ignition
F02P  23/04  \	1	1	3G021	F02P  23/04	12	他の物理的な手段による点火，例．レーザ　光線の利用	Other physical ignition means, e.g. using laser rays
F02P  23/04  A	1	0	3G021	F02P  23/04	338	レ−ザ光線の利用	Utilisation of laser beam
F02P  23/04  B	1	0	3G021	F02P  23/04	349	電磁波の利用	Utilisation of electromagnetic wave
F02P  23/04  Z	1	0	3G021	F02P  23/04	69	その他のもの	Others
