F02C1/00	作動流体として高温ガス又は加熱されない圧縮ガスを使用することによって特徴づけられたガスタービン設備（燃焼生成物を使用するものＦ０２Ｃ３／００，Ｆ０２Ｃ５／００）
F02C1/002	｛補助流体を用いるもの｝
F02C1/005	｛再循環されるもの｝
F02C1/007	｛サイクルの組み合わせ｝
F02C1/02	作動流体が加熱されない圧縮ガスであるもの
F02C1/04	作動流体が間接的に加熱されるもの｛（流動層燃焼器内におけるものＦ０２Ｃ３／２０５）｝
F02C1/05	熱の類型又は熱源，例．原子力又は太陽エネルギの使用，によって特徴づけられたもの
F02C1/06	再加熱された排ガスを使用するもの（Ｆ０２Ｃ１／０８が優先）
F02C1/08	セミクローズドサイクル
F02C1/10	クローズドサイクル
F02C1/105	｛構造；細部｝
F02C3/00	作動流体として燃焼生成物を使用することによって特徴づけられたガスタービン設備（間欠燃焼によって生成された場合Ｆ０２Ｃ５／００）
F02C3/02	燃焼空気を圧縮するために圧力交換器において排ガス圧力を利用するもの（圧力交換器それ自体Ｆ０４Ｆ１３／００）
F02C3/04	圧縮機を駆動するタービンを有するもの（動力伝動装置Ｆ０２Ｃ７／３６；作動流体の流れの制御Ｆ０２Ｃ９／１６）
F02C3/045	単一のロータ内に圧縮機とタービンの通路を有するもの（Ｆ０２Ｃ３／０７３が優先）
F02C3/05	圧縮機及びタービンが半径流型であるもの
F02C3/055	圧縮機が容積型であるもの
F02C3/06	圧縮機が軸流段のみから成るもの（Ｆ０２Ｃ３／１０が優先）
F02C3/062	｛タービンが半径流型であるもの｝
F02C3/064	｛圧縮機が同心状の段を有するもの｝
F02C3/067	逆回転ロータを有するもの（Ｆ０２Ｃ３／０７３が優先）
F02C3/073	圧縮段とタービン段が同心状であるもの
F02C3/08	圧縮機が少なくとも１個の半径流段を含むもの（Ｆ０２Ｃ３／１０が優先）
F02C3/085	｛タービンが半径流型（半径流−半径流）であるもの（Ｆ０２Ｃ３／０５が優先）｝
F02C3/09	求心型であるもの
F02C3/10	圧縮機を駆動せずに出力軸を駆動する別のタービンをもつもの
F02C3/103	｛圧縮機が遠心型であるもの｝
F02C3/107	動力伝動装置によって連結された２個以上のロータをもつもの
F02C3/113	ロータ間に可変式動力伝動装置をもつもの
F02C3/13	タービン間または圧縮機間または異なるロータの段間に可変式の作動流体相互連結装置をもつもの｛（多流型ジェット推進設備の異なる流路間の流量比を制御するもの，例．ダクテッドファンＦ０２Ｋ３／０７５）｝
F02C3/14	設備内の燃焼室の配置によって特徴づけられたもの（燃焼室それ自体Ｆ２３Ｒ；Ｆ０２Ｃ３／２０５が優先）
F02C3/145	｛燃焼室が逆流型であるもの｝
F02C3/16	燃焼室が少なくとも部分的にはタービンロータ内に｛または設備の他の回転部内に｝形成されているもの
F02C3/165	｛燃焼室が反動推力を生み出すことにより駆動力に寄与するもの｝
F02C3/20	燃焼生成物を生成するために特別の燃料，酸化剤，又は希釈流体を使用するもの
F02C3/205	｛流動層燃焼器内におけるもの（蒸気サイクルとの組み合わせはＦ０１Ｋ２３／０６１を参照；流動層装置一般Ｂ０１Ｊ８／１８；流動層燃焼器一般Ｆ２３Ｃ１０／００）｝
F02C3/22	燃料又は酸化剤が標準温度標準圧力で気体であるもの（Ｆ０２Ｃ３／２８が優先）
F02C3/24	燃料又は酸化剤が標準温度標準圧力で液体であるもの
F02C3/26	燃料又は酸化剤が固体又は粉体，例．スラリ又は懸濁状，であるもの
F02C3/28	燃焼前に燃料をガス化するために別個のガス発生器を使用するもの
F02C3/30	｛燃焼に影響を及ぼすために，例．より清浄な排気ガスを得るために｝，水，蒸気または他の流体を加えるもの｛（Ｆ０２Ｃ７／１４１，Ｆ０２Ｃ７／３０，Ｆ０１Ｄ２１／００，Ｆ０１Ｋ２１／０４，Ｆ２３Ｄ１１／１０が優先）｝
F02C3/305	｛水，蒸気または他の流体の注入または添加により，ガスタービンの出力，速度，トルクまたは効率を，またはターボジェット機関の推力を増加させるもの（Ｆ０１Ｋ２１／０４が優先）｝
F02C3/32	流体ジェット，例．エジェクタ作用，による空気流の導入
F02C3/34	作動流体の一部の再循環をともなうもの，すなわちサイクルのクローズド部分内で燃焼生成物をともなうセミクローズサイクル
F02C3/36	オープンサイクル
F02C3/365	｛圧縮空気の一部が燃焼し，他の部分が間接的に加熱されるもの（流動層燃焼器内におけるものＦ０２Ｃ３／２０５）｝
F02C5/00	作動流体が間欠的な燃焼により発生することに特徴のあるガスタービン設備
F02C5/02	設備内の燃焼室の配置によって特徴づけられたもの（燃焼室それ自体Ｆ２３Ｒ）
F02C5/04	燃焼室が少なくとも部分的にはタービンロータ内に形成されているもの
F02C5/06	作動流体が実質的に機械的出力をもたない容積型の内燃ガス発生機により生成されるもの（排気タービンを使用して膨脹を長びかせた内燃機関Ｆ０２Ｂ）
F02C5/08	ガス発生機が自由ピストン型であるもの
F02C5/10	作動流体が共鳴又は振動する気柱を形成するもの，すなわち燃焼室が強制的な駆動弁をもたないもの，例．ヘルムホルツ効果を用いたもの
F02C5/11	弁の無い燃焼室を用いるもの
F02C5/12	燃焼室が吸気弁または排気弁をもつもの，例．ホルツワースガスタービン設備
F02C6/00	複数形ガスタービン設備；ガスタービン設備と他の装置の結合；ガスタービン設備の特定の用途への適用
F02C6/003	｛タービン段間に加熱器をもつガスタービン設備｝
F02C6/006	｛オープンサイクルガスタービンであって，作動流体が大気圧未満の圧力まで膨張した後，大気圧まで圧縮されるもの｝
F02C6/02	共通の出力を有する複数形ガスタービン設備
F02C6/04	加熱された又は加圧された作動流体を他の装置に供給するガスタービン設備，例．機械的出力をもたないもの（Ｆ０２Ｃ６／１８が優先；｛流動層燃焼器用のものＦ０２Ｃ３／２０５｝）
F02C6/06	圧縮ガスを供給するもの（Ｆ０２Ｃ６／１０が優先）
F02C6/08	そのガスがガスタービン圧縮機から抽出されるもの
F02C6/10	作動流体を利用装置，例．化学プロセス，へ供給するもので，利用装置が作動流体を設備のタービンへ戻すもの
F02C6/12	ターボチャージャ，すなわち給気圧力の増加により内燃ピストン機関の機械的出力を増大する設備
F02C6/14	エネルギ貯蔵手段を有するガスタービン設備，例．ピーク負荷に対処するためのもの
F02C6/16	圧縮空気をためるもの
F02C6/18	ガスタービン設備自体の外部でのガスタービン設備の排熱の利用，例．ガスタービン利用熱設備（冷凍設備のエネルギ源としての排熱の利用Ｆ２５Ｂ２７／０２；スチーム生成のため，または蒸気サイクル内でのガスタービンの排熱の利用Ｆ０１Ｋ２３／１０参照）
F02C6/20	ガスタービン設備の乗物駆動への適用
F02C6/203	｛乗物が水上航行船舶であるもの｝
F02C6/206	｛乗物がプロペラ駆動されるもの｝
F02C7/00	グループＦ０２Ｃ１／００〜Ｆ０２Ｃ６／００に分類されない，またはそれにはない注目すべき特性，構成部品，細部または付属品；ジェット推進設備のための空気の取り入れ（制御Ｆ０２Ｃ９／００）
F02C7/04	ガスタービン設備又はジェット推備設備のための空気の取り入れ
F02C7/042	可変形状のもの
F02C7/045	騒音抑制手段をもつもの
F02C7/047	氷結防止用の加熱
F02C7/05	損傷を与える物体又は粒子の侵入を回避する手段をもつもの
F02C7/052	ダスト分離装置をもつもの
F02C7/055	取入口に格子，スクリーン又はガードをもつもの
F02C7/057	制御又は調整（燃料供給制御と結合したものＦ０２Ｃ９／５０；ノズル面積制御と結合したものＦ０２Ｋ１／１６）
F02C7/06	軸受の配列（軸受Ｆ１６Ｃ）；潤滑（｛ターボ機械のものＦ０１Ｄ２５／１８；機械又は｝機関の潤滑一般Ｆ０１Ｍ）
F02C7/08	燃焼前に供給空気を加熱するもの，例．排気ガスによるもの
F02C7/10	蓄熱式熱交換器によるもの
F02C7/105	回転型のもの（回転熱交換器それ自体Ｆ２８Ｄ）
F02C7/12	設備の冷却（構成部品の冷却は，関連したサブクラス，例．Ｆ０１Ｄ，を参照；機関の冷却一般Ｆ０１Ｐ）
F02C7/125	｛作動流体の部分噴射運転によるもの，または作動流体及び冷却流体の間欠供給によるもの｝
F02C7/14	設備内の流体，｛例．潤滑剤または燃料｝，の冷却｛（Ｆ０２Ｃ７／１８５が優先）｝
F02C7/141	作動流体の冷却
F02C7/143	圧縮段の前又はその中間におけるもの
F02C7/1435	｛水の噴射によるもの｝
F02C7/16	冷却媒体を特徴とするもの
F02C7/18	冷却媒体が気体，例．空気，であるもの｛（Ｆ０２Ｃ７／１２５が優先）｝
F02C7/185	｛冷却空気又はガスの温度を下げるための冷却手段｝
F02C7/20	設備のすえつけまたは支持；熱膨脹またはクリープを調節するもの
F02C7/22	燃料供給系統
F02C7/222	｛燃料配管，例．マニフォールド｝
F02C7/224	バーナへ供給する前における燃料の加熱
F02C7/228	多数のバーナへの燃料の分配
F02C7/232	燃料弁｛（燃料計量弁による燃料供給の制御Ｆ０２Ｃ９／２６３）｝；ドレン弁又はドレン装置（弁一般Ｆ１６Ｋ）
F02C7/236	２以上のポンプを含む燃料供給系統
F02C7/2365	｛燃料噴霧用の給気系を含むもの｝
F02C7/24	断熱又は騒音遮断（騒音抑制手段をもつ空気取入口Ｆ０２Ｃ７／０４５；タービンの排気ヘッド，排気室又は類以のものＦ０１Ｄ２５／３０；ジェット推進設備のノズルの消音Ｆ０２Ｋ１／００）
F02C7/25	防火（一般Ａ６２）
F02C7/26	始動；点火
F02C7/262	吹き消え後の再始動
F02C7/264	点火
F02C7/266	電気的（スパークプラグＨ０１Ｔ）
F02C7/268	ロータの始動用駆動手段，｛始動させるガスタービンのロータに直接作用するもの｝
F02C7/27	流体駆動（タービン始動機Ｆ０２Ｃ７／２７７）
F02C7/272	カートリッジにより生成されるもの
F02C7/275	機械的駆動
F02C7/277	始動機が｛別個の｝タービンであるもの
F02C7/28	密封装置の配置
F02C7/30	ガス通過空間内における腐食｛または望ましくない沈着物｝の防止
F02C7/32	補機の配列，装着又は駆動
F02C7/36	ガスタービン設備の異なる軸の間の動力伝達装置又はガスタービン設備と動力利用装置の間の動力伝達装置（｛Ｆ０２Ｃ３／１０７〜Ｆ０２Ｃ３／１３および｝Ｆ０２Ｃ７／３２が優先；回転伝達用継ぎ手Ｆ１６Ｄ；歯車装置一般Ｆ１６Ｈ）
F02C9/00	ガスタービン設備の制御；空気吸込ジェット推進設備における燃料供給制御（空気の取り入れの制御Ｆ０２Ｃ７／０５７；タービンの制御Ｆ０１Ｄ；圧縮機の制御Ｆ０４Ｄ２７／００；制御一般Ｇ０５）
F02C9/16	作動流体の流れの制御（Ｆ０２Ｃ９／４８が優先；空気取入流の制御Ｆ０２Ｃ７／０５７）
F02C9/18	抽気によるもの，バイパスによるものまたはタービン間，圧縮機間もしくはそれらの段間の可変速の作動流体相互連結装置によるもの｛（Ｆ０２Ｃ３／１１３が優先）｝
F02C9/20	絞りによるもの；羽根を調節するもの
F02C9/22	タービン羽根を調節するもの
F02C9/24	クローズドサイクルにおける圧力レベルの制御
F02C9/26	燃料供給制御（Ｆ０２Ｃ９／４８が優先；燃料弁Ｆ０２Ｃ７／２３２）
F02C9/263	｛燃料計量弁によるもの｝
F02C9/266	｛間欠燃料噴射をともなうガスタービンに特に適合したもの｝
F02C9/28	設備又は周囲のパラメータ，例．温度，圧力，ロータ速度，に応答する調整装置（Ｆ０２Ｃ９／３０〜Ｆ０２Ｃ９／３８，Ｆ０２Ｃ９／４４が優先）
F02C9/285	｛スロットルレバーと連結された機械的コマンド装置｝
F02C9/30	可変燃料ポンプ出力によって特徴づけられたもの
F02C9/32	燃料の絞りによって特徴づけられたもの（Ｆ０２Ｃ９／３８が優先）
F02C9/34	主及び補助のバーナへの別々の流れの連合制御
F02C9/36	燃料だめへ燃料を戻すことによって特徴づけられたもの（Ｆ０２Ｃ９／３８が優先）
F02C9/38	燃料の絞りおよび燃料だめへの燃料の戻しによって特徴づけられたもの
F02C9/40	特別の燃料又は複数の燃料の使用に特に適合したもの
F02C9/42	２以上の設備の同時制御に特に適合したもの
F02C9/44	航空機の速度に応答するもの，例．マッハ数制御，燃料消費の最適化
F02C9/46	緊急時燃料制御
F02C9/48	設備の他の制御と結合した燃料供給制御（ノズル断面制御と結合したものＦ０２Ｋ１／１７）
F02C9/50	作動流体の流れの制御と結合したもの
F02C9/52	作動流体を抽気又はバイパスするもの
F02C9/54	羽根を調節して作動流体を絞ることによるもの
F02C9/56	動力伝動制御と結合したもの
F02C9/58	可変ピッチプロペラの制御と結合したもの
