G10H   1/00		電気楽器の細部［２００６．０１］	Details of electrophonic musical instruments	25376
G10H   1/02	・	音の周波数，例．アタックまたはディケイ，を制御するための手段；特殊な音楽的効果，例．ビブラートまたはグリサンド，を作り出すための手段	Means for controlling the tone frequencies, e.g. attack or decay; Means for producing special musical effects, e.g. vibratos or glissandos	3323
G10H   1/04	・・	付加的変調によるもの	by additional modulation	593
G10H   1/043	・・・	連続的変調［３］	Continuous modulation	1486
G10H   1/045	・・・・	電気機械的手段によるもの［３］	by electromechanical means	118
G10H   1/047	・・・・	音響機械的手段，例．回転スピーカまたは音響反射板，によるもの［３］	by acousto-mechanical means, e.g. rotating speakers or sound deflectors	218
G10H   1/053	・・・	演奏中のみのもの［３］	during execution only	4259
G10H   1/055	・・・・	可変インピーダンス素子を有するスイッチによるもの［３］	by switches with variable impedance elements	733
G10H   1/057	・・・・	エンベロープ形成回路によるもの［３］	by envelope-forming circuits	2378
G10H   1/06	・・	音の倍音構造を定めるための回路	Circuits for establishing the harmonic content of tones	1075
G10H   1/08	・・・	音を組み合わせることによるもの（Ｇ１０Ｈ１／１４，Ｇ１０Ｈ１／１６が優先；和音Ｇ１０Ｈ１／３８）［２００６．０１］	by combining tones(<b>G10H1/14</b>, <b>G10H1/16</b> take precedence; chord <b>G10H1/38</b>)	725
G10H   1/10	・・・・	コーラス，セレスタまたはアンサンブル効果を得るためのもの（連続的変調Ｇ１０Ｈ１／０４３）［３］	for obtaining chorus, celeste or ensemble effects(continuous modulation <b>G10H1/043</b>)	592
G10H   1/12	・・・	複合波形をろ波することによるもの（Ｇ１０Ｈ１／１４，Ｇ１０Ｈ１／１６が優先）［３］	by filtering complex waveforms(<b>G10H1/14</b>, <b>G10H1/16</b> take precedence)	880
G10H   1/14	・・・	演奏中のもの［２００６．０１］	during execution	465
G10H   1/16	・・・	非線形素子によるもの（Ｇ１０Ｈ１／１４が優先）［２００６．０１］	by non-linear elements(<b>G10H1/14</b> takes precedence)	363
G10H   1/18	・	選択回路［３］	Selecting circuits	4925
G10H   1/20	・・	移調のためのもの［３］	for transposition	530
G10H   1/22	・・	音を抑制するためのもの；優先回路網［３］	for suppressing tones; Preference networks	399
G10H   1/24	・・	複数のプリセット音栓を選択するためのもの［３］	for selecting plural preset register stops	1488
G10H   1/26	・・	一連の音を自動的に作り出すためのもの［３］	for automatically producing a series of tones	881
G10H   1/28	・・・	アルペジオを作り出すためのもの［３］	to produce arpeggios	236
G10H   1/30	・・・	２つの音を繰り返し発音するためのもの［３］	to reiteratively sound two tones	56
G10H   1/32	・	構造上の細部［３］	Constructional details	5542
G10H   1/34	・・	スイッチ装置，例．電気楽器に特に適合する鍵盤または機械的スイッチ［２００６．０１］	Switch arrangements, e.g. keyboards or mechanical switches specially adapted for electrophonic musical instruments	7616
G10H   1/36	・	伴奏装置［３］	Accompaniment arrangements	5003
G10H   1/38	・・	和音［３］	Chord	1857
G10H   1/40	・・	リズム［２００６．０１］	Rhythm	2733
G10H   1/42	・・・	音色形成回路を含むもの［３］	comprising tone forming circuits	302
G10H   1/44	・	調律手段［３］	Tuning means	649
G10H   1/46	・	音量制御［３］	Volume control	1610
G10H   3/00		音を電気機械的手段によって発生する楽器	Instruments in which the tones are generated by electromechanical means	976
G10H   3/02	・	機械的断続器を用いるもの	using mechanical interrupters	51
G10H   3/03	・	記録された波形，例．回転ディスク上に記録された波形，を読み取るためのピックアップ手段を用いるもの［３］	using pick-up means for reading recorded waves, e.g. on rotating discs	116
G10H   3/06	・・	光電ピックアップ手段を用いるもの	using photoelectric pick-up means	393
G10H   3/08	・・	誘導ピックアップ手段を用いるもの	using inductive pick-up means	142
G10H   3/09	・・・	テープまたはワイヤを用いるもの［３］	using tapes or wires	66
G10H   3/10	・・	容量ピックアップ手段を用いるもの	using capacitive pick-up means	103
G10H   3/12	・	機械的共振発生器，例．弦または打撃装置，を用い，それらの音を電気機械変換器によってピックアップし，その電気信号を更に処理または増幅しそしてその後スピーカまたはそれと同等の装置によって音へ変換するもの［３］	using mechanical resonant generators, e.g. strings or percussion instruments, the tones of which are picked up by electromechanical transducers, the electrical signals being further manipulated or amplified and subsequently converted to sound by a loudspeaker or equivalent device	1083
G10H   3/14	・・	ピックアップ手段を有し機械的に駆動される振動体を用いるもの（Ｇ１０Ｈ３／２４が優先）［３］	using mechanically actuated vibrators with pick-up means(<b>G10H3/24</b> takes precedence)	1393
G10H   3/16	・・・	リードを用いるもの［３］	using a reed	334
G10H   3/18	・・・	弦を用いるもの，例．電気ギター［３］	using strings, e.g. electric guitars	4292
G10H   3/20	・・・	音叉，ロッドまたは管を用いるもの［３］	using a tuning fork, rod or tube	256
G10H   3/22	・・	ピックアップ手段を有し電気機械的に駆動される振動体を用いるもの（Ｇ１０Ｈ３／２４が優先）［３］	using electromechanically actuated vibrators with pick-up means(<b>G10H3/24</b> takes precedence)	237
G10H   3/24	・・	帰還手段，例．音響的帰還，を組み入れるもの［３］	incorporating feedback means, e.g. acoustic	58
G10H   3/26	・・・	電気的帰還を用いるもの［３］	using electric feedback	145
G10H   5/00		音を電子的発生器によって発生する楽器（Ｇ１０Ｈ７／００が優先）［３］	Instruments in which the tones are generated by means of electronic generators(<b>G10H7/00</b> takes precedence)	2648
G10H   5/02	・	基本の音の発生を利用するもの	using generation of basic tones	301
G10H   5/04	・・	能動素子として半導体装置をもつもの（Ｇ１０Ｈ５／１０，Ｇ１０Ｈ５／１２が優先）	with semiconductor devices as active elements(<b>G10H5/10</b>, <b>G10H5/12</b> take precedence)	74
G10H   5/06	・・	音を基本の音の周波数逓倍または分周によって発生するもの	tones generated by frequency multiplication or division of a basic tone	249
G10H   5/07	・・・	複合波形となるもの［３］	resulting in complex waveforms	59
G10H   5/08	・・	音をヘテロダインによって発生するもの	tones generated by heterodyning	89
G10H   5/10	・	非正弦波の基本の音，例．のこぎり波，の発生を利用するもの	using generation of non-sinusoidal basic tones, e.g. sawtooth	198
G10H   5/12	・・	能動素子として半導体装置を用いるもの	using semiconductor devices as active elements	56
G10H   5/14	・	周波数決定素子として電気機械的共振器，例．水晶振動子，を用いるもの［３］	using electromechanical resonators, e.g. quartz crystals, as frequency-determining elements	8
G10H   5/16	・	陰極線管を用いるもの［３］	using cathode ray tubes	33
G10H   7/00		音をデータ蓄積装置から合成する楽器，例．電子オルガン［２００６．０１］	Instruments in which the tones are synthesised from a data store, e.g. computer organs	5936
G10H   7/02	・	音の波形の連続するサンプル点における振幅値が１つ以上のメモリに蓄積されているもの［５］	in which amplitudes at successive sample points of a tone waveform are stored in one or more memories	2294
G10H   7/04	・・	振幅値が可変レートで読み出されるもの，例．ピッチに従うもの［５］	in which amplitudes are read at varying rates, e.g. according to pitch	203
G10H   7/06	・・	振幅値が固定レートで読み出され，読出アドレスが所定値ずつ変化するもの，例．ピッチに従うもの［５］	in which amplitudes are read at a fixed rate, the read-out address varying stepwise by a given value, e.g. according to pitch	151
G10H   7/08	・	音の波形の連続するサンプル点における振幅値を関数または多項式近似の計算により求めるもの［５］	by calculating functions or polynomial approximations to evaluate amplitudes at successive sample points of a tone waveform	1562
G10H   7/10	・・	メモリに蓄積された係数またはパラメータを用いるもの，例．フーリエ係数（Ｇ１０Ｈ７／１２が優先）［５］	using coefficients or parameters stored in a memory, e.g. Fourier coefficients(<b>G10H7/12</b> takes precedence)	329
G10H   7/12	・・	メモリに蓄積されている１つ以上のパラメータのセットおよび１つ以上の先行するサンプル点について計算された振幅値を用いる再帰アルゴリズムによるもの［５］	by means of a recursive algorithm using one or more sets of parameters stored in a memory and the calculated amplitudes of one or more preceding sample points	115
