B22D   1/00		鋳造前のとりべ中または湯道中での溶融体の処理（ガス吸込みに関するもの，スライディング・ゲートの開閉部に供給されるものＢ２２Ｄ４１／４２，注湯ノズルに供給されるものＢ２２Ｄ４１／５８）	Treatment of fused masses in the ladle or the supply runners before casting(features relating to gas injection, provided on closures of the sliding-gate type <b>B22D41/42</b>, provided on pouring-nozzles <b>B22D41/58</b>)	9860
B22D   2/00		指示または測定装置の配置，例．溶融塊の温度または粘性のためのもの［３］	Arrangement of indicating or measuring devices, e.g. for temperature or viscosity of the fused mass	5224
B22D   3/00		銑鉄または類似のものの鋳造（溶融金属を運搬するための装置Ｂ２２Ｄ３５／００）	Pig or like casting(equipment for conveying molten metal <b>B22D35/00</b>)	528
B22D   3/02	・	ベッドの造型	Moulding of beds	43
B22D   5/00		銑鉄または類似のものの鋳造のための機械またはプラント	Machines or plants for pig or like casting	679
B22D   5/02	・	回転鋳造テーブルをもつもの	with rotary casting tables	431
B22D   5/04	・	エンドレス鋳造コンベヤーをもつもの	with endless casting conveyors	667
B22D   7/00		インゴットの鋳造（溶融金属を運搬するための装置Ｂ２２Ｄ３５／００）	Casting ingots(equipment for conveying molten metal <b>B22D35/00</b>)	4929
B22D   7/02	・	溶融状態にある二種またはそれ以上の金属からの複合インゴットの鋳造，すなわち複合鋳造	Casting compound ingots of two or more different metals in the molten state, i.e. integrally cast	704
B22D   7/04	・	中空インゴットの鋳造	Casting hollow ingots	484
B22D   7/06	・	インゴット鋳型またはそれらの製造	Ingot moulds or their manufacture	4317
B22D   7/08	・・	分割インゴット鋳型	Divided ingot moulds	568
B22D   7/10	・・	そのためのホットトップ	Hot tops therefor	2991
B22D   7/12	・	付属品，例．シンタリングのためのもの，スプラッシュ防止のためのもの	Accessories, e.g. for sintering, for preventing splashing	3319
B22D   9/00		インゴット鋳造のための機械またはプラント	Machines or plants for casting ingots	1986
B22D  11/00		金属の連続鋳造，すなわち不定長さへの鋳造（金属引抜き，金属押出しＢ２１Ｃ）	Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths(metal drawing, metal extruding <b>B21C</b>)	12729
B22D  11/01	・	鋳型を有しないもの，例．溶融表面上でのもの［２］	without moulds, e.g. on molten surfaces	937
B22D  11/04	・	両端が貫通している鋳型へのもの（Ｂ２２Ｄ１１／０６，Ｂ２２Ｄ１１／０７が優先；連続鋳造のためのプラント，例．ストランドを引き上げるためのＢ２２Ｄ１１／１４）［３］	into open-ended moulds(<b>B22D11/06</b>, <b>B22D11/07</b> take precedence; plants for continuous casting, e.g. for upwardly drawing the strand, <b>B22D11/14</b>)	9480
B22D  11/041	・・	垂直型（Ｂ２２Ｄ１１／０４３，Ｂ２２Ｄ１１／０４９〜Ｂ２２Ｄ１１／０５９が優先）［７］	for vertical casting(<b>B22D11/043</b>, <b>B22D11/049 to B22D11/059</b>  take precedence)	1685
B22D  11/043	・・	湾曲鋳型（Ｂ２２Ｄ１１／０４９〜Ｂ２２Ｄ１１／０５９が優先）［７］	Curved moulds(<b>B22D11/049 to B22D11/059</b>  take precedence)	530
B22D  11/045	・・	水平型（Ｂ２２Ｄ１１／０４９〜Ｂ２２Ｄ１１／０５９が優先）［７］	for horizontal casting(<b>B22D11/049 to B22D11/059</b>  take precedence)	1006
B22D  11/047	・・・	鋳型にダンディッシュを取り付ける手段［７］	Means for joining tundish to mould	303
B22D  11/049	・・	ダイレクト・チル型，例．電磁鋳造［７］	for direct chill casting, e.g. electromagnetic casting	821
B22D  11/05	・・	鋳型の幅・テーパーの変更［７］	into moulds having adjustable walls	980
B22D  11/051	・・	振動壁を持つ鋳型［７］	into moulds having oscillating walls	269
B22D  11/053	・・	鋳型の振動手段［７］	Means for oscillating the moulds	1598
B22D  11/055	・・	鋳型の冷却［７］	Cooling the moulds	3082
B22D  11/057	・・	鋳型の製造または調整［７］	Manufacturing or calibrating the moulds	673
B22D  11/059	・・	鋳型の材料またはメッキ［７］	Mould materials or platings	1852
B22D  11/06	・	移動壁をもつ鋳型へのもの，例．ロール，プレート，ベルト，キャタピラを有する壁をもつ鋳型へのもの（Ｂ２２Ｄ１１／０７が優先）［３］	into moulds with travelling walls, e.g. with rolls, plates, belts, caterpillars(<b>B22D11/07</b> takes precedence)	15495
B22D  11/07	・	鋳型の潤滑［３］	Lubricating the moulds	1162
B22D  11/08	・	鋳造開始のための補助具	Accessories for starting the casting procedure	3144
B22D  11/10	・	溶融金属の供給または処理（Ｂ２２Ｄ４１／００が優先）［１，７］	Supplying or treating molten metal(<b>B22D41/00</b> takes precedence)	17304
B22D  11/103	・・	溶融金属の供給，例．湯道，フロート，ディストリビュータを用いるもの［７］	Distributing the molten metal, e.g. using runners, floats, distributors	2053
B22D  11/106	・・	溶湯のシールド［７］	Shielding the molten jet	801
B22D  11/108	・・	添加剤，パウダー，または類似のものの供給［７］	Feeding additives, powders, or the like	3320
B22D  11/11	・・	溶湯の処理［７］	Treating the molten metal	3067
B22D  11/111	・・・	保護パウダーを用いるもの［７］	by using protecting powders	2993
B22D  11/112	・・・	急冷によるもの［７］	by accelerated cooling	1674
B22D  11/113	・・・	真空処理によるもの［７］	by vacuum treating	432
B22D  11/114	・・・	撹拌，または振動手段を用いるもの（Ｂ２２Ｄ１１／１１７が優先）［７］	by using agitating or vibrating means(<b>B22D11/117</b> takes precedence)	939
B22D  11/115	・・・・	磁場を用いるもの［７］	by using magnetic fields	4776
B22D  11/116	・・・	金属の精製［７］	Refining the metal	1637
B22D  11/117	・・・・	ガス処理するもの（Ｂ２２Ｄ１１／１１８，Ｂ２２Ｄ１１／１１９が優先）［７］	by treating with gases(<b>B22D11/118</b>, <b>B22D11/119</b> take precedence)	1359
B22D  11/118	・・・・	堰の下方，上方，あるいは周囲で金属を循環させることによるもの（Ｂ２２Ｄ１１／１１９が優先）［７］	by circulating the metal under, over or around weirs(<b>B22D11/119</b> takes precedence)	244
B22D  11/119	・・・・	ろ過するもの［７］	by filtering	892
B22D  11/12	・	鋳造型をその場所で引き続いて処理または加工するための付属具（連続鋳造後直ちに圧延するためのものＢ２１Ｂ１／４６，Ｂ２１Ｂ１３／２２）［３］	Accessories for subsequent treating or working cast stock <u>in situ</u>(rolling immediately subsequent to continuous casting <b>B21B1/46</b>, <b>B21B13/22</b>)	7294
B22D  11/124	・・	冷却のため［２］	for cooling	5421
B22D  11/126	・・	切断のため［２］	for cutting	2981
B22D  11/128	・・	取出しのため［２］	for removing	7577
B22D  11/14	・	連続鋳造のためのプラント，例．ストランドを引き上げるためのもの	Plants for continuous casting, e.g. for upwardly drawing the strand	4526
B22D  11/16	・	制御または調整方法または作業［２］	Controlling or regulating processes or operations	11024
B22D  11/18	・・	注湯のためのもの（Ｂ２２Ｄ１１／２０が優先）［４］	for pouring(<b>B22D11/20</b> takes precedence)	5281
B22D  11/20	・・	鋳造片の取出しのためのもの［４］	for removing cast stock	3786
B22D  11/22	・・	鋳造片または鋳型の冷却のためのもの［４］	for cooling cast stock or mould	3780
B22D  13/00		遠心鋳造；遠心力の利用による鋳造	Centrifugal casting; Casting by using centrifugal force	2531
B22D  13/02	・	縦軸のまわりに回転する鋳型中での細長い中実または中空体，例．パイプ，の製造	of elongated solid or hollow bodies, e.g. pipes, in moulds rotating around their longitudinal axis	3937
B22D  13/04	・	シンメトリーの軸のまわりに回転する鋳型中での薄い中実または中空体，例．輪またはリング，の製造	of shallow solid or hollow bodies, e.g. wheels or rings, in moulds rotating around their axis of symmetry	1216
B22D  13/06	・	鋳型の外側に配置された軸のまわりに回転する鋳型中での中実または中空体の製造	of solid or hollow bodies in moulds rotating around an axis arranged outside of the mould	865
B22D  13/08	・	固定鋳型に液状金属の回転塊から注湯するもの	in which a stationary mould is fed from a rotating mass of liquid metal	99
B22D  13/10	・	遠心鋳造装置の補助具，例．鋳型，そのためのライニング，溶融金属供給手段，鋳型清浄，鋳物の取出し（鋳型の製作または内張りＢ２２Ｃ）	Accessories for centrifugal casting apparatus, e.g. moulds, linings therefor; Means for feeding molten metal, cleansing moulds or removing castings (making or lining moulds <b>B22C</b>)	6501
B22D  13/12	・	遠心鋳造に特に適した制御，管理，例．安全のためのもの［３］	Controlling, supervising, specially adapted to centrifugal casting, e.g. for safety reasons	693
B22D  15/00		重要な部分が高熱伝導性である鋳型または中子を使用する鋳造，例．チル鋳造；それに特別に適用される鋳型または補助具（ダイレクト・チル鋳造のために，金属を両端が貫通している鋳型へ入れる連続鋳造Ｂ２２Ｄ１１／０４９）［１，７］	Casting using a mould or core of which a part significant to the process of high thermal conductivity, e.g. chill casting; Moulds or accessories specially adapted therefor(continuous casting of metals into open-ended moulds for direct chill casting <b>B22D11/049</b>)	2924
B22D  15/02	・	シリンダー，ピストン，ベアリングシエルまたは類似の薄壁をもつ物体の鋳造	of cylinders, pistons, bearing shells or like thin-walled objects	1159
B22D  15/04	・	チル鋳造用の機械または装置（Ｂ２２Ｄ１５／０２が優先）	Machines or apparatus for chill casting(<b>B22D15/02</b> takes precedence)	825
B22D  17/00		加圧または噴射ダイキャスト，すなわち，高圧により鋳型に金属を注入する鋳造［３］	Pressure die casting or injection die casting, i.e. casting in which the metal is forced into a mould under high pressure	8426
B22D  17/02	・	ホットチャンバー機械，すなわち金属を溶解する加熱した加圧室をもつもの	Hot chamber machines, i.e. with heated press chamber in which metal is melted	1225
B22D  17/04	・・	プランジャー機械	Plunger machines	800
B22D  17/06	・・	空気噴射機械	Air injection machines	357
B22D  17/08	・	コールドチャンバー機械，すなわち溶融金属を注ぐ加熱していない加圧室をもつもの	Cold chamber machines, i.e. with unheated press chamber into which molten metal is ladled	874
B22D  17/10	・・	水平の加圧作動をもつもの	with horizontal press motion	1060
B22D  17/12	・・	垂直の加圧作動をもつもの	with vertical press motion	1307
B22D  17/14	・	真空のダイキャビティをもつ機械	Machines with evacuated die cavity	2341
B22D  17/16	・	スライドファスナーまたはそのエレメントの鋳造のために特に適合したもの	specially adapted for casting slide fasteners or elements therefor	109
B22D  17/18	・	異種結合用に用意されたユニットから作られた機械	Machines built up from units providing for different combinations	79
B22D  17/20	・	付属具；細部	Accessories; Details	15863
B22D  17/22	・・	ダイス（製造，適切なクラス参照，例．Ｂ２３Ｐ１５／２４）；ダイプレート；ダイ保持具；ダイスの冷却装置；ダイスから鋳物を解放し取出すための補助具	Dies(manufacture, <u>see</u> the appropriate class, e.g. <b>B23P15/24</b>);Die plates; Die supports; Cooling equipment for dies; Accessories for loosening and ejecting castings from dies	27252
B22D  17/24	・・・	中子またはインサートを位置決めし保持するための補助具	Accessories for locating and holding cores or inserts	1872
B22D  17/26	・・	ダイスを締付けたり開いたりするメカニズムまたは装置	Mechanisms or devices for locking or opening dies	5673
B22D  17/28	・・	溶解ポット	Melting pots	1079
B22D  17/30	・・	溶融金属を供給するための補助具，例．定量的に	Accessories for supplying molten metal, e.g. in rations	4880
B22D  17/32	・・	制御装置	Controlling equipment	6543
B22D  18/00		圧力鋳造，真空鋳造（Ｂ２２Ｄ１７／００が優先；圧力または真空を利用して鋳型中の金属を処理する場合はＢ２２Ｄ２７／００）［３］	Pressure casting; Vacuum casting(<b>B22D17/00</b> takes precedence;  treating the metal in the mould by using pressure or vacuum <b>B22D27/00</b>)	902
B22D  18/02	・	機械的加圧装置を用いた加圧鋳造，例．溶湯鍛造（Ｂ２２Ｄ１８／０４が優先）［３］	Pressure casting making use of mechanical pressing devices, e.g. cast-forging(<b>B22D18/04</b> takes precedence)	5135
B22D  18/04	・	低圧鋳造，すなわち，鋳型に注湯するために数バールまでの圧力を利用するもの［３］	Low pressure casting, i.e. making use of pressures up to a few bars to fill the mould	8310
B22D  18/06	・	真空鋳造，すなわち，鋳型に注湯するために真空を利用するもの［３］	Vacuum casting, i.e. making use of vacuum to fill the mould	3453
B22D  18/08	・	制御，管理，例．安全のためのもの［３］	Controlling, supervising, e.g. for safety reasons	1432
B22D  19/00		製品の一部を形成する物体の中，上またはまわりへの鋳造（Ｂ２２Ｄ２３／０４が優先；テルミット溶接Ｂ２３Ｋ２３／００；基板上に溶融材料を鋳込むことによる被覆Ｃ２３Ｃ６／００）	Casting in, on, or around, objects which form part of the product(<b>B22D23/04</b> takes precedence; alumino-thermic welding <b>B23K23/00</b>; coating by casting molten material on the substrate <b>C23C6/00</b>)	9031
B22D  19/02	・	補強された物品の製造のためのもの（Ｂ２２Ｄ１９／１４が優先）［３］	for making reinforced articles(<b>B22D19/14</b> takes precedence)	1304
B22D  19/04	・	部品の結合のためのもの	for joining parts	2638
B22D  19/06	・	工具の製造または修理のためのもの	for manufacturing or repairing tools	700
B22D  19/08	・	ライニングまたは被覆を形成するためのもの，例．耐摩耗性金属の	for building up linings or coverings, e.g. of anti-frictional metal	3808
B22D  19/10	・	金属鋳造技術による欠陥または損傷した物品の補修（他の技術によるものＢ２３Ｐ６／０４）	Repairing defective or damaged objects by metal casting techniques(by other techniques <b>B23P6/04</b>)	426
B22D  19/12	・	互いに関連的に動き得る部分をもつ物品，例．ちょうつがい，の製造のためのもの	for making objects, e.g. hinges, with parts which are movable relatively to one another	172
B22D  19/14	・	物体の形状が繊維状であるかまたは粉体状であるもの（単繊維または糸状繊維を溶けた金属に接触させて，単繊維または糸状繊維を含む合金をつくるＣ２２Ｃ４７／０８）［３］	the objects being filamentary or particulate in form(making alloys containing fibres or filaments by contacting the fibres or filaments with molten metal <b>C22C47/08</b>)	3011
B22D  19/16	・	２種以上の異った金属から鋳造された複合体製造のためのもの，例．圧延機用のロールの製造のためのもの（複合インゴットの鋳造Ｂ２２Ｄ７／０２）［３］	for making compound objects cast of two or more different metals, e.g. for making rolls for rolling mills(casting compound ingots <b>B22D7/02</b>)	4192
B22D  21/00		鋳造方法にとって冶金的性質が重要な影響をもたらす非鉄金属または金属化合物の鋳造（真空鋳造装置Ｂ２２Ｄ１８／００）；そのための組成物の選択	Casting non-ferrous metals or metallic compounds so far as their metallurgical properties are of importance for the casting procedure(apparatus for vacuum casting <b>B22D18/00</b>);Selection of compositions therefor	2712
B22D  21/02	・	強酸化性非鉄金属の鋳造，例．不活性雰囲気中での（一般の金属鋳造における不活性雰囲気の使用Ｂ２２Ｄ２３／００）	Casting exceedingly oxidisable non-ferrous metals, e.g. in inert atmosphere(use of inert atmosphere in casting metals in general <b>B22D23/00</b>)	918
B22D  21/04	・・	アルミニウムまたはマグネシウムの鋳造	Casting aluminium or magnesium	3716
B22D  21/06	・	高溶融点をもつ非鉄金属の鋳造，例．メタリックカーバイド（Ｂ２２Ｄ２１／０２が優先）	Casting non-ferrous metals with a high melting-point, e.g. metallic carbides(<b>B22D21/02</b> takes precedence)	388
B22D  23/00		Ｂ２２Ｄ１／００〜Ｂ２２Ｄ２１／００までのグループに分類されない鋳造方法（鋳造による金属粉の製造Ｂ２２Ｆ９／０８；テルミット溶接Ｂ２３Ｋ２３／００；金属の再溶融Ｃ２２Ｂ９／１６）	Casting processes not provided for in groups <b>B22D1/00 to B22D21/00</b> (making metallic powder by casting <b>B22F9/08</b>; alumino-thermic welding <b>B23K23/00</b>; remelting metals <b>C22B9/16</b>)	3335
B22D  23/02	・	トップ鋳造	Top casting	163
B22D  23/04	・	浸漬による鋳造（形状に影響を及ぼすことのない溶融状態にある被覆材料の適用による溶融メッキまたは溶融浸漬法Ｃ２３Ｃ２／００）	Casting by dipping(hot-dipping or immersion processes for applying coating material in the molten state without affecting the shape <b>C23C2/00</b>)	1094
B22D  23/06	・	金属，例．金属小片，の鋳型中での溶融	Melting-down metal, e.g. metal particles, in the mould	740
B22D  23/10	・・	エレクトロスラグ鋳造［５］	Electroslag casting	1492
B22D  25/00		製品の性質に特徴のある特殊鋳造（Ｂ２２Ｄ１５／０２，Ｂ２２Ｄ１７／１６，Ｂ２２Ｄ１９／００が優先；鉛板の鋳造Ｂ４１Ｄ３／００）［２］	Special casting characterised by the nature of the product(<b>B22D15/02</b>, <b>B22D17/16</b>, <b>B22D19/00</b> take precedence; casting stereotype plates <b>B41D3/00</b>)	1129
B22D  25/02	・	その形状に特徴のあるもの；芸術的製品のもの	by its peculiarity of shape; of works of art	3010
B22D  25/04	・・	電池用金属板または類似のものの鋳造（多数の工程によるそれらの製造Ｈ０１Ｍ４／８２）［２］	Casting metal electric battery plates or the like(manufacture thereof by multi-step processes <b>H01M4/82</b>)	2747
B22D  25/06	・	その物理的性質によるもの（Ｂ２２Ｄ２７／００が優先）	by its physical properties(<b>B22D27/00</b> takes precedence)	541
B22D  25/08	・・	均一な硬度によるもの（Ｂ２２Ｄ１５／００が優先）	by uniform hardness(<b>B22D15/00</b> takes precedence)	22
B22D  27/00		溶融または延性状態にある鋳型中の金属の処理（Ｂ２２Ｄ７／１２，Ｂ２２Ｄ１１／１０，Ｂ２２Ｄ１８／００，Ｂ２２Ｄ４３／００が優先）［３］	Treating the metal in the mould while it is molten or ductile(<b>B22D7/12</b>, <b>B22D11/10</b>, <b>B22D18/00</b>, <b>B22D43/00</b> take precedence)	1456
B22D  27/02	・	電気的または磁気的効果の利用によるもの	Use of electric or magnetic effects	2938
B22D  27/04	・	金属の温度への作用，例．鋳型を加熱または冷却すること，によるもの（連続鋳造において両端が貫通している鋳型を冷却するＢ２２Ｄ１１／０５５）［１，７］	Influencing the temperature of the metal, e.g. by heating or cooling the mould(cooling of open-ended moulds in continuous casting <b>B22D11/055</b>)	13816
B22D  27/06	・・	インゴットのトップディスカードの加熱（インゴット鋳型のためのホットトップＢ２２Ｄ７／１０）	Heating the top discard of ingots(hot tops for ingot moulds <b>B22D7/10</b>)	1261
B22D  27/08	・	鋳型の揺動，振動，または回転（Ｂ２２Ｄ１１／０５１，Ｂ２２Ｄ１１／０５３が優先）［１，７］	Shaking, vibrating, or turning of moulds(<b>B22D11/051</b>, <b>B22D11/053</b> take precedence)	2547
B22D  27/09	・	圧力の利用によるもの［３］	by using pressure	788
B22D  27/11	・・	機械的加圧装置の利用によるもの［３］	making use of mechanical pressing devices	654
B22D  27/13	・・	ガス圧の利用によるもの［３］	making use of gas pressure	698
B22D  27/15	・	真空の利用によるもの［３］	by using vacuum	1046
B22D  27/18	・	鋳物の表面組成に影響を与える化学的方法に使用する手段，例．酸蝕に対する抵抗の増加	Measures for using chemical processes for influencing the surface composition of castings, e.g. for increasing resistance to acid attack	853
B22D  27/20	・	粒子構成または組織に影響を与える手段で前述されていないもの；そのための組成の選択	Measures not previously mentioned for influencing the grain structure or texture; Selection of compositions therefor	2634
B22D  29/00		単一のメイングループに包含される鋳造方法に限定されない，鋳型からの鋳物の除去；中子の除去；インゴットの取扱い［２］	Removing castings from moulds, not restricted to casting processes covered by a single main group; Removing cores; Handling ingots	4847
B22D  29/02	・	型枠を振い落すために特に設計された振動装置	Vibratory apparatus specially designed for shaking out flasks	1919
B22D  29/04	・	鋳物またはインゴットの取扱いまたは除去（つかみ機一般は，関連したサブクラス，例．Ｂ６６Ｃ，を参照）	Handling or stripping castings or ingots(grippers in general, <u>see</u> the relevant subclasses, e.g. <b>B66C</b>)	5999
B22D  29/06	・・	流体圧力により作動されるストリッパー	Strippers actuated by fluid pressure	1783
B22D  29/08	・・	機械的に作動されるストリッパー［２］	Strippers actuated mechanically	1725
B22D  30/00		単一のメイングループに包含される鋳造工程に限定されない鋳物の冷却（金属の連続鋳造における鋳造片の冷却のための補助具Ｂ２２Ｄ１１／１２４；金属の連続鋳造における鋳造片または鋳型の冷却のための方法または作業の制御または調整Ｂ２２Ｄ１１／２２；チル鋳造Ｂ２２Ｄ１５／００）［５］	Cooling castings, not restricted to casting processes covered by a single main group(accessories for cooling cast stock in continuous casting of metals <b>B22D11/124</b>; controlling or regulating processes or operations for cooling cast stock or mould in continuous casting of metals <b>B22D11/22</b>; chill casting <b>B22D15/00</b>)	4237
B22D  31/00		鋳造後の余剰材，例．ゲイト，の切除（サンドブラストによる鋳造品の清浄Ｂ２４Ｃ）	Cutting-off surplus material after casting, e.g. gates(cleaning of castings by sand-blasting <b>B24C</b>)	8229
B22D  33/00		鋳型を操作するための装置	Equipment for handling moulds	809
B22D  33/02	・	鋳型の回転と転置	Turning or transposing moulds	3618
B22D  33/04	・	鋳型の集積または分離	Bringing together or separating moulds	3282
B22D  33/06	・	鋳型への負荷または解除	Burdening or relieving moulds	2178
B22D  35/00		溶融金属をベッドまたは鋳型へ運搬する装置（Ｂ２２Ｄ３７／００〜Ｂ２２Ｄ４１／００が優先）［２００６．０１］	Equipment for conveying molten metal into beds or moulds(<b>B22D37/00 to B22D41/00</b>  take precedence)	2204
B22D  35/02	・	ベッドへのもの	into beds	49
B22D  35/04	・	鋳型，例．定盤，湯道，へのもの	into moulds, e.g. base plates, runners	6401
B22D  35/06	・	加熱または冷却装置	Heating or cooling equipment	1440
B22D  37/00		鋳造用容器から溶融金属の注湯を制御または調整するもの（Ｂ２２Ｄ３９／００，Ｂ２２Ｄ４１／００が優先）［２００６．０１］	Controlling or regulating the pouring of molten metal from a casting melt-holding vessel(<b>B22D39/00</b>, <b>B22D41/00</b> take precedence)	5412
B22D  39/00		一定量の溶融金属を供給するための装置［２００６．０１］	Equipment for supplying molten metal in rations	2119
B22D  39/02	・	体積によって溶融金属の量を制御するための手段をもつもの［３］	having means for controlling the amount of molten metal by volume	1094
B22D  39/04	・	重量によって溶融金属の量を制御するための手段をもつもの［３］	having means for controlling the amount of molten metal by weight	627
B22D  39/06	・	溶融金属上の圧力を制御することにより溶融金属の量を制御するための手段をもつもの［３］	having means for controlling the amount of molten metal by controlling the pressure above the molten metal	736
B22D  41/00		鋳造用容器，例．とりべ，タンディッシュ，カップまたは類似のもの（Ｂ２２Ｄ３９／００，Ｂ２２Ｄ４３／００が優先）［５］	Casting melt-holding vessels, e.g. ladles, tundishes, cups or the like(<b>B22D39/00</b>, <b>B22D43/00</b> take precedence)	8436
B22D  41/005	・	加熱または冷却手段を有するもの［５］	with heating or cooling means	339
B22D  41/01	・・	加熱手段［５］	Heating means	1225
B22D  41/015	・・・	外部加熱を有するもの，すなわち熱源がとりべの一部分でないもの［５］	with external heating, i.e. the heat source not being a part of the ladle	2056
B22D  41/02	・	ライニング材	Linings	6096
B22D  41/04	・	傾動部材	tiltable	1408
B22D  41/05	・・	ティーポット型とりべ［５］	Tea-pot spout ladles	638
B22D  41/06	・	傾けるための装置	Equipment for tilting	2911
B22D  41/08	・	下注ぎのためのもの（Ｂ２２Ｄ４１／１４，Ｂ２２Ｄ４１／５０が優先）	for bottom pouring(<b>B22D41/14</b>, <b>B22D41/50</b> take precedence)	2259
B22D  41/12	・	走行とりべまたは類似の容器；とりべのための車（鋳造用クレーンＢ６６Ｃ）	Travelling ladles or similar containers; Cars for ladles(casting cranes <b>B66C</b>)	4680
B22D  41/13	・・	とりべのターレット［７］	Ladle turrets	631
B22D  41/14	・	鋳造用容器の開閉［５］	Closures	730
B22D  41/16	・・	ストッパー・ロッド型，すなわち，注湯口と合わせるために，ストッパー・ロッドが容器及びその中の溶湯中に下向きに配置されたもの［５］	stopper-rod type, i.e. a stopper-rod being positioned downwardly through the vessel and the metal therein, for selective registry with the pouring opening	593
B22D  41/18	・・・	そのためのストッパー・ロッド［５］	Stopper-rods therefor	1111
B22D  41/20	・・・	ストッパー・ロッド操作装置［５］	Stopper-rod operating equipment	727
B22D  41/22	・・	スライディング・ゲート型，すなわちそれぞれの開口を合わせるために互いに摺動接触する固定プレートと可動プレートとを有するもの［５］	sliding-gate type, i.e. having a fixed plate and a movable plate in sliding contact with each other for selective registry of their openings	586
B22D  41/24	・・・	直線的に動く可動プレートに特徴があるもの（Ｂ２２Ｄ４１／３８〜Ｂ２２Ｄ４１／４２が優先）［５］	characterised by a rectilinearly movable plate(<b>B22D41/38 to B22D41/42</b>  take precedence)	481
B22D  41/26	・・・	回転する可動プレートに特徴があるもの（Ｂ２２Ｄ４１／３８〜Ｂ２２Ｄ４１／４２が優先）［５］	characterised by a rotatively movable plate(<b>B22D41/38 to B22D41/42</b>  take precedence)	209
B22D  41/28	・・・	そのためのプレート（Ｂ２２Ｄ４１／３８〜Ｂ２２Ｄ４１／４２が優先）［５］	Plates therefor(<b>B22D41/38 to B22D41/42</b>  take precedence)	693
B22D  41/30	・・・・	その製造または修理［５］	Manufacturing or repairing thereof	286
B22D  41/32	・・・・・	そのために用いられる材料に特徴があるもの［５］	characterised by the materials used therefor	535
B22D  41/34	・・・・	そのための支持，固定または位置決め手段［５］	Supporting, fixing or centering means therefor	772
B22D  41/36	・・・・	プレートの処理，例．潤滑，加熱（とりべ，カップまたは加熱手段を有する類似のものＢ２２Ｄ４１／０１）［５］	Treating the plates, e.g. lubricating, heating(ladles, cups or the like with heating means <b>B22D41/01</b>)	112
B22D  41/38	・・・	スライディング・ゲートを操作するための手段［５］	Means for operating the sliding gate	524
B22D  41/40	・・・	プレートの加圧手段［５］	Means for pressing the plates together	292
B22D  41/42	・・・	ガス吹込みに関するもの［５］	Features relating to gas injection	626
B22D  41/44	・・	消耗式開閉手段，すなわち開閉手段が一度だけ使用されるもの［５］	Consumable closure means, i.e. closure means being used only once	537
B22D  41/46	・・・	耐火物の充填によるもの［５］	Refractory plugging masses	474
B22D  41/48	・・・	可溶性によるもの［５］	Meltable closures	186
B22D  41/50	・	注湯ノズル［５］	Pouring-nozzles	4665
B22D  41/52	・・	その製造または修理［５］	Manufacturing or repairing thereof	628
B22D  41/54	・・・	そのために用いられる材料に特徴があるもの［５］	characterised by the materials used therefor	1547
B22D  41/56	・・	注湯ノズルの支持，操作または交換のための手段［５］	Means for supporting, manipulating or changing a pouring-nozzle	1847
B22D  41/58	・・	ガス吹込み手段を有するもの［５］	with gas injecting means	1722
B22D  41/60	・・	加熱または冷却手段を有するもの［５］	with heating or cooling means	922
B22D  41/62	・・	攪拌または振動手段を有するもの［５］	with stirring or vibrating means	182
B22D  43/00		機械的清浄，例．溶融金属のスラグ除去	Mechanical cleaning, e.g. skimming of molten metals	6900
B22D  45/00		他に分類されない鋳造装置	Equipment for casting, not otherwise provided for	4957
B22D  46/00		単一のメイングループに包含される鋳造に限定されない制御，管理，例．安全のためのもの［３］	Controlling, supervising, not restricted to casting covered by a single main group, e.g. for safety reasons	3842
B22D  47/00		鋳造プラント	Casting plants	1541
B22D  47/02	・	造型と鋳造の両方のためのもの	for both moulding and casting	916
