G11B   3/00		機械的カッティング，変形またはプレスによる，例．溝またはピットの，記録；機械的感知による再生；そのための記録担体（Ｇ１１Ｂ１１／００が優先）	Recording by mechanical cutting, deforming or pressing, e.g. of grooves or pits; Reproducing by mechanical sensing; Record carriers therefor(<b>G11B11/00</b> takes precedence)	3079
G11B   3/02	・	ヘッドの機構	Arrangements of heads	384
G11B   3/04	・・	複数の，交換自在の，または２者択一的な変換機構	Multiple, convertible, or alternative transducing arrangements	103
G11B   3/06	・・	ヘッド位置の決定または表示	Determining or indicating position of head	325
G11B   3/08	・・	記録担体に対してヘッドを上昇，下降，変換以外のために横断，拘束または離隔保持する手段	Raising, lowering, traversing otherwise than for transducing, arresting, or holding-up heads against record carriers	1560
G11B   3/085	・・・	自動手段を用いるもの（Ｇ１１Ｂ３／０９５が優先）［４］	using automatic means(<b>G11B3/095</b> takes precedence)	1763
G11B   3/09	・・・	手動手段のみを用いるもの（Ｇ１１Ｂ３／０９５が優先）［４］	using manual means only(<b>G11B3/095</b> takes precedence)	84
G11B   3/095	・・・	記録担体の一部を操返すためのもの；記録担体の所望の点で開始または停止するためのもの［４］	for repeating a part of the record; for beginning or stopping at a desired point of the record	1652
G11B   3/10	・・	ヘッドまたは変換器を記録担体に対して相対的に配置または支持または駆動する手段	Arranging, supporting, or driving of heads or of transducers relatively to record carriers	1612
G11B   3/12	・・・	平衡した，平衡させられた，または荷重された動作位置での支持，例．横断方向におけるばね荷重	Supporting in balanced, counterbalanced, or loaded operative position, e.g. loading in direction of traverse	618
G11B   3/14	・・・・	重力または慣性の効果の利用，例．平衡錘（Ｇ１１Ｂ３／２８が優先）［４］	by using effects of gravity or inertia, e.g. counterweight(<b>G11B3/28</b> takes precedence)	414
G11B   3/16	・・・・・	調整可能なもの	adjustable	192
G11B   3/18	・・・・・	粘性効果を利用したダンピング	Damping by using viscosity effect	111
G11B   3/20	・・・・	弾性手段，例．ばね，によるもの（Ｇ１１Ｂ３／２８が優先）［４］	by elastic means, e.g. spring(<b>G11B3/28</b> takes precedence)	251
G11B   3/22	・・・・・	調節可能なもの	adjustable	51
G11B   3/24	・・・・・	記録担体上の圧力を減少する作用を与えるもの	acting to decrease pressure on record	23
G11B   3/26	・・・・・	記録担体上の圧力を増加する作用を与えるもの	acting to increase pressure on record	20
G11B   3/28	・・・・	記録担体に平行な横断バイアスを与えるもの	providing transverse bias parallel to record	239
G11B   3/30	・・・	非動作位置における支持	Supporting in inoperative position	462
G11B   3/31	・・・・	アームの構造［４］	Construction of arms	219
G11B   3/32	・・・・	支持柱の構造または機構	Construction or arrangement of support pillars	345
G11B   3/34	・・・	変換動作中の駆動または案内	Driving or guiding during transducing operation	368
G11B   3/36	・・・・	変換器を溝以外の手段によって記録担体を横切るように前進させる自動送り機構，例．送りねじ	Automatic-feed mechanisms producing progressive transducing traverse across record carriers otherwise than by grooves, e.g. by lead-screw	978
G11B   3/38	・・・・	案内，例．直線的または他の特別なトラッキング特性を与える機構または装置	Guiding, e.g. constructions or arrangements providing linear or other special tracking characteristics	785
G11B   3/40	・・・・	変換のための静止記録担体に対する相対的なヘッドの駆動	Driving of heads relatively to stationary record carriers for transducing	182
G11B   3/42	・・・	ヘッドの取付けまたは交換のための手段をもつもの	with provision for adaptation or interchange of heads	694
G11B   3/44	・	スタイラス，例．サファイヤ，ダイヤモンド	Styli, e.g. sapphire, diamond	285
G11B   3/46	・・	構成または形状，例．支持体への宝石の固着	Constructions or forms, e.g. attachment of point to shank	1320
G11B   3/48	・・・	ニードル	Needles	316
G11B   3/50	・・	スタイラス力を支える支持台またはそのほかの支持手段	Anvils or other supports opposing stylus forces	987
G11B   3/52	・・	過大な圧力に対してスタイラスを逃がす機構	Arrangements permitting styli to yield under excessive pressure	24
G11B   3/54	・・	貯蔵保管；取扱い，例．ヘッドへのスタイラスの着脱	Storing; Manipulating, e.g. feeding styli to and from heads	359
G11B   3/56	・・	とがらせるもの（研削によるものＢ２４Ｂ１９／１６）	Sharpening(by grinding <b>B24B19/16</b>)	145
G11B   3/58	・	記録担体またはスタイラスの清掃，例．削りくずまたは塵埃の除去	Cleaning record carriers or styli, e.g. removing shavings or dust	1699
G11B   3/60	・	記録担体のためのターンテーブル	Turntables for record carriers	1178
G11B   3/61	・・	ターンテーブル上での記録担体の振動の減衰［４］	Damping of vibrations of record carriers on turntables	391
G11B   3/64	・	再記録，すなわち１つの溝付き記録担体から１つ以上の同種または異種の記録担体への情報の転写	Re-recording, i.e. transcribing information from one grooved record carrier on to one or more similar or dissimilar record carriers	219
G11B   3/66	・	情報の消去，例．記録担体の再使用のための消去	Erasing information, e.g. for reuse of record carrier	46
G11B   3/68	・	記録担体	Record carriers	375
G11B   3/70	・・	材料の選定または構造によって特徴づけられたもの；記録担体の製造に特に適合する方法または装置［４］	characterised by the selection of material or structure; Processes or apparatus specially adapted for manufacturing record carriers	2301
G11B   3/72	・・	溝の構成，例．導入溝，導出溝	Groove formations, e.g. run-in groove, run-out groove	271
G11B   3/74	・・・	多重出力トラック，例．バイノーラルステレオ	Multiple output tracks, e.g. binaural stereophonic	211
G11B   3/76	・・・	映面フィルムの一部を形成するもの	forming part of cinematograph films	13
G11B   3/78	・・	マルチトラック配置	Multiple-track arrangements	52
G11B   3/80	・・	ヘッドに対して変調溝以外に補助的案内手段を共働させるもの；変調して記録するために部分的に形成された非変調溝	incorporating subsidiary guide means for heads, other than modulated grooves; Part-formed unmodulated grooves for conversion into transducing grooves	18
G11B   3/90	・・	優先使用または規格外使用を表示する手段をもつもの	with means indicating prior or unauthorised use	34
G11B   5/00		記録担体の磁化または減磁による記録；磁気的手段による再生；そのための記録担体（Ｇ１１Ｂ１１／００が優先）［４］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループ５／０２から５／８６はグループ５／００４から５／０１２に優先する。［２］	Recording by magnetisation or demagnetisation of a record carrier; Reproducing by magnetic means; Record carriers therefor(<b>G11B11/00</b> takes precedence)	10284
G11B   5/004	・	磁気ドラムへの記録またはその再生，消去（Ｇ１１Ｂ１９／００が優先）［２］	Recording on, or reproducing or erasing from, magnetic drums(<b>G11B19/00</b> takes precedence)	574
G11B   5/008	・	磁気テープまたは磁気ワイヤへの記録またはその再生，消去（Ｇ１１Ｂ１５／００が優先）［２］	Recording on, or reproducing or erasing from, magnetic tapes or wires(<b>G11B15/00</b> takes precedence)	4337
G11B   5/012	・	磁気ディスクへの記録，またはそれからの再生，消去（Ｇ１１Ｂ１７／００，Ｇ１１Ｂ１９／００が優先）［２］	Recording on, or reproducing or erasing from, magnetic disks (<b>G11B17/00</b>, <b>G11B19/00</b> take precedence)	4733
G11B   5/016	・・	磁気金属箔を用いるもの［２］	using magnetic foils	233
G11B   5/02	・	記録，再生，または消去方法；そのための読出，書込，または消去回路［２］	Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor	16374
G11B   5/024	・・	消去［４］	Erasing	2200
G11B   5/027	・・	アナログ記録［２］	Analogue recording	11326
G11B   5/03	・・・	バイアス［４］	Biasing	1589
G11B   5/035	・・・	等化［４］	Equalising	1293
G11B   5/09	・・	デジタル記録［２］	Digital recording	15918
G11B   5/10	・	ヘッドのハウジングまたはシールドの構造または製造［４］	Structure or manufacture of housings or shields for heads	3128
G11B   5/105	・・	ハウジング内へのヘッドの取付け［２］	Mounting of head within housing	2691
G11B   5/11	・・	電界または磁界に対するヘッドのシールド［２］	Shielding of head against electric or magnetic fields	1857
G11B   5/115	・・・	ヘッドまたは巻線間に配置された遮蔽装置（Ｇ１１Ｂ５／２９が優先）［２］	Shielding device arranged between heads or windings(<b>G11B5/29</b> takes precedence)	542
G11B   5/127	・	ヘッド，例．誘導型，の構造または製造［４］	Structure or manufacture of heads, e.g. inductive	16702
G11B   5/133	・・	粒子からなるコアをもつもの，例．ダストコアをもつもの，フェライトコアをもつもの［４］	with cores composed of particles, e.g. with dust cores, with ferrite cores	1862
G11B   5/147	・・	金属シートからなるコア，すなわち積層コアをもつもの［４］	with cores being composed of metal sheets, i.e. laminated cores	2698
G11B   5/153	・・・	テープ巻きコアをもつもの［４］	with tape-wound cores	17
G11B   5/17	・・	巻線の構造または配置［４］	Construction or disposition of windings	4277
G11B   5/187	・・	記録媒体と物理的に接触するかまたは直接近接するヘッドの表面の構造または製造；ポールピース；ギャップの特徴（Ｇ１１Ｂ５／２６５，Ｇ１１Ｂ５／３１が優先）［４］	Structure or manufacture of the surface of the head in physical contact with, or immediately adjacent to, the recording medium; Pole pieces; Gap features(<b>G11B5/265</b>, <b>G11B5/31</b> take precedence)	7806
G11B   5/193	・・・	ポールピースがフェライトのもの［４］	the pole pieces being ferrite	360
G11B   5/21	・・・	ポールピースが鉄を含むシート材のもの［４］	the pole pieces being of ferrous sheet metal	252
G11B   5/23	・・・	ギャップの特徴［４］	Gap features	4447
G11B   5/235	・・・・	ギャップ充てんのための材料の選択［４］	Selection of material for gap filler	885
G11B   5/245	・・・	磁気回路のリラクタンスを制御する手段を含むもの（Ｇ１１Ｂ５／２５５が優先）［４］	comprising means for controlling the reluctance of the magnetic circuit(<b>G11B5/255</b> takes precedence)	654
G11B   5/255	・・・	摩耗に対する保護手段を含むもの［４］	comprising means for protection against wear	1504
G11B   5/265	・・	同じトラックを消去，記録または再生するための複数のギャップを有する一つのヘッドの構造または製造（Ｇ１１Ｂ５／３３が優先）［４］	Structure or manufacture of a head with more than one gap for erasing, recording or reproducing on the same track(<b>G11B5/33</b> takes precedence)	3939
G11B   5/29	・・	複数のトラックのための複数のヘッドによって形成された単一装置の構造または製造［４］	Structure or manufacture of unitary devices formed of plural heads for more than one track	3644
G11B   5/31	・・	薄膜を用いるもの（Ｇ１１Ｂ５／３３が優先）［４］	using thin film(<b>G11B5/33</b> takes precedence)	14379
G11B   5/325	・・	永久磁石を用いる消去ヘッド（そのための一般的細部Ｇ１１Ｂ５／１３３〜Ｇ１１Ｂ５／２５５）［４］	Erasing heads using permanent magnets(general details therefor <b>G11B5/133 to G11B5/255</b> )	404
G11B   5/33	・・	磁束感知ヘッドの構造または製造（そのための一般的細部Ｇ１１Ｂ５／１３３〜Ｇ１１Ｂ５／２５５）［４］	Structure or manufacture of flux-sensitive heads(general details therefor <b>G11B5/133 to G11B5/255</b> )	2618
G11B   5/335	・・・	飽和部材を有するもの，例．第２高調波検出，平衡磁束検出ヘッド［４］	with saturated jig, e.g. for detecting second harmonic, balanced-flux head	254
G11B   5/35	・・・	振動素子を有するもの［４］	having vibrating elements	152
G11B   5/37	・・・	電流磁気装置，例．ホール効果装置，を用いるもの（Ｇ１１Ｂ５／３９が優先）［４］	using galvano-magnetic devices, e.g. Hall-effect devices(<b>G11B5/39</b> takes precedence)	469
G11B   5/39	・・・	磁気抵抗装置を用いるもの［４］	using magneto-resistive devices	12167
G11B   5/40	・	ヘッドに関する保護手段，例．過度の温度に対する保護（Ｇ１１Ｂ５／３１が優先，摩耗に対する保護Ｇ１１Ｂ５／２５５）［４］	Protective measures on heads, e.g. against excessive temperature(<b>G11B5/31</b> takes precedence; protection against wear <b>G11B5/255</b>)	1574
G11B   5/41	・	ヘッドの清掃［２］	Cleaning of heads	2912
G11B   5/455	・	ヘッドの機能試験のための装置；ヘッドの測定装置［４］	Arrangements for functional testing of heads; Measuring arrangements for heads	2956
G11B   5/465	・	ヘッドの消磁のための装置［４］	Arrangements for demagnetisation of heads	443
G11B   5/48	・	記録担体に相対的なヘッドの配置または取付け	Disposition or mounting of heads relative to record carriers	8656
G11B   5/49	・・	固定した取付け［２］	Fixed mountings	1688
G11B   5/50	・・	交換自在な取付け，例．再調整なしのへッドの取換え	Interchangeable mountings, e.g. for replacement of head without readjustment	176
G11B   5/52	・・	ヘッドと記録担体との同時移動によるもの，例．ヘッドの回転（Ｇ１１Ｂ５／５８８が優先）［４］	with simultaneous movement of head and record carrier, e.g. rotation of head(<b>G11B5/588</b> takes precedence)	4778
G11B   5/53	・・・	回転支持体へのヘッドの配置または取付け［４］	Disposition or mounting of heads on rotating support	5303
G11B   5/54	・・	ヘッドを動作位置へもしくは非動作位置へまたはトラックと交差して移動させる手段を有するもの［２］	with provision for moving the head into, or out of, its operative position or across tracks	3439
G11B   5/55	・・・	ヘッドの変位によるトラックの切換え，選択または獲得［２］	Track change, selection, or acquisition by displacement of the head	6968
G11B   5/56	・・	ヘッドと記録担体との相対位置を調整するためにヘッドを動かす手段を有するもの，例．トラック中心またはアジマス修正のための手動調整（Ｇ１１Ｂ５／５４，Ｇ１１Ｂ５／５８が優先）［２］	with provision for moving the head for the purpose of adjusting the position of the head relative to the record carrier, e.g. manual adjustment for azimuth correction or track centering(<b>G11B5/54</b>, <b>G11B5/58</b> take precedence)	3298
G11B   5/58	・・	変換動作中におけるヘッドと記録担体との相対的な整列関係を維持するためにヘッドを動かす手段を有するもの，例．記録担体の表面不規則性またはトラック追従性を補償するためのもの［２］	with provision for moving the head for the purpose of maintaining alignment of the head relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following	2695
G11B   5/584	・・・	テープ上のトラック追従のためのもの［４］	for track following on tapes	1796
G11B   5/588	・・・・	回転ヘッドの位置制御によるもの（記録担体の速度制御によるものＧ１１Ｂ１５／４６７；回転ヘッドの速度制御によるものＧ１１Ｂ１５／４７３）［４］	by controlling the position of the rotating heads(by controlling the speed of the record carrier <b>G11B15/467</b>; by controlling the speed of the rotating heads <b>G11B15/473</b>)	2564
G11B   5/592	・・・・・	ヘッドを支持するバイモルフ素子を用いるもの［４］	using bimorph elements supporting the heads	1083
G11B   5/596	・・・	ディスク上のトラック追従のためのもの［４］	for track following on disks	5847
G11B   5/60	・・・	記録担体からのヘッドの流体力学的スペーシング	Fluid-dynamic spacing of heads from record carriers	10967
G11B   5/62	・	材料の選択によって特徴づけられる記録担体<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループは組成物，材料，または方法それら自体を包含せず，それらはセクションＢまたはＣの関連するサブクラスに包含される。［４］	Record carriers characterised by the selection of the material; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>This group <u>does not cover</u> compositions, materials or processes, <u>per se</u>, which are covered by the relevant subclasses of section <b>B</b> or <b>C</b>.</li></ul>	1632
G11B   5/627	・・	磁気テープ用リーダ，例．磁気テープに接続した非磁性ストライプまたは接続用リーダ，に関するもの［４］	of leaders for magnetic tapes, e.g. non-magnetic strips on the tapes or for connection	310
G11B   5/633	・・	磁気トラックを有する映画フィルムまたはスライドに関するもの［４］	of cinematographic films or slides with integral magnetic track	309
G11B   5/64	・・	結合材料をもたない磁性材料のみからなるもの	comprising only the magnetic material without bonding agent	10796
G11B   5/65	・・・	構造によって特徴づけられるもの（Ｇ１１Ｂ５／６６が優先）［７］	characterised by its composition(<b>G11B5/66</b> takes precedence)	5638
G11B   5/66	・・・	記録層が多層よりなるもの	the record carriers consisting of several layers	9556
G11B   5/667	・・・・	軟磁性層を含むもの［７］	including a soft magnetic layer	1910
G11B   5/673	・・・・	２以上の層を繰り返し積層したもの［７］	comprising the repeated occurrence of two or more layers	250
G11B   5/68	・・	結合材料中に均一に混合された１以上の層の磁性粒子からなるもの	comprising one or more layers of magnetisable particles homogeneously mixed with a bonding agent	389
G11B   5/70	・・・	ベース層上に設けられたもの［１，７］	on a base layer	4409
G11B   5/702	・・・・	結合剤によって特徴づけられるもの［４］	characterised by the bonding agent	4363
G11B   5/706	・・・・	磁性材料の組成によって特徴づけられるもの［４］	characterised by the composition of the magnetic material	5635
G11B   5/708	・・・・	磁性層に非磁性粒子を添加することによって特徴づけられるもの［４］	characterised by the addition of non-magnetic particles to the magnetic layer	3479
G11B   5/71	・・・・	潤滑剤によって特徴づけられるもの［４］	characterised by the lubricant	1637
G11B   5/712	・・・・	磁性粒子の表面処理または被覆によって特徴づけられるもの［４］	characterised by the surface treatment or coating of magnetic particles	1414
G11B   5/714	・・・・	磁性粒子の大きさによって特徴づけられるもの［４］	characterised by the dimension of the magnetic particles	1251
G11B   5/716	・・・・	２以上の磁性層によって特徴づけられるもの［４］	characterised by two or more magnetic layers	1526
G11B   5/718	・・・・・	ベース層の表裏に少なくとも各１つの磁性層をもつもの［４］	at least one on each side of the base layer	131
G11B   5/72	・・	保護被膜，例．帯電防止	Protective coatings, e.g. anti-static	5800
G11B   5/725	・・・	潤滑剤を含むもの［７］	containing a lubricant	3062
G11B   5/73	・・	ベース層によって特徴づけられるもの［７］	Base layers	15742
G11B   5/733	・・・	非磁性粒子を添加することによって特徴づけられるもの［７］	characterised by the addition of non-magnetic particles	1679
G11B   5/735	・・・	バック層により特徴づけられるもの［７］	characterised by the back layer	3021
G11B   5/738	・・・	中間層により特徴づけられるもの［７］	characterised by the intermediate layer	7497
G11B   5/74	・	形状によって特徴づけられた記録担体，例．ドラムの周りに巻き付けられるように形成されたシート	Record carriers characterised by the form, e.g. sheet shaped to wrap around a drum	1232
G11B   5/76	・・	ドラム状担体	Drum carriers	226
G11B   5/78	・・	テープ状担体	Tape carriers	2169
G11B   5/80	・・	カード状担体	Card carriers	2775
G11B   5/82	・・	ディスク状担体	Disk carriers	6308
G11B   5/84	・	記録担体の製造に特に適合する方法または装置	Processes or apparatus specially adapted for manufacturing record carriers	17542
G11B   5/842	・・	液状磁性分散体で支持体を被覆するもの［４］	Coating a support with a liquid magnetic dispersion	2852
G11B   5/845	・・・	磁界中におけるもの［４］	in a magnetic field	1018
G11B   5/848	・・	押出しによって磁性層を支持体に形成するもの［４］	Coating a support with a magnetic layer by extrusion	286
G11B   5/85	・・	蒸着によって磁性層を支持体に形成するもの［４］	Coating a support with a magnetic layer by vapour deposition	3983
G11B   5/851	・・	スパッタリングにより磁性層を支持体に形成するもの［７］	Coating a support with a magnetic layer by sputtering	2853
G11B   5/852	・・	磁界中における配向（Ｇ１１Ｂ５／８４５が優先）［４］	Orientation in a magnetic field(<b>G11B5/845</b> takes precedence)	331
G11B   5/855	・・	磁性層を支持体の一部分だけに形成するもの［４］	Coating only part of a support with a magnetic layer	1190
G11B   5/858	・・	電解メッキまたは無電解メッキによる磁性層の形成［４］	Producing a magnetic layer by electro-plating or electroless plating	559
G11B   5/86	・	再記録，すなわち．１つの磁気記録担体から１つ以上の同種または異種の記録担体への情報の転写	Re-recording, i.e. transcribing information from one magnetisable record carrier on to one or more similar or dissimilar record carriers	3891
G11B   7/00		光学的手段による記録または再生，例．光ビームの照射による記録，低パワー光ビームを用いる再生；そのための記録担体（Ｇ１１Ｂ１１／００，Ｇ１１Ｂ１３／００優先）［４，７］	Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation, reproducing using an optical beam at lower power; Record carriers therefor(<b>G11B11/00</b>, <b>G11B13/00</b> take precedence)	31720
G11B   7/002	・	担体の形状により特徴づけられる記録，再生または消去システム［７］	Recording, reproducing or erasing systems characterised by the shape of the carrier	114
G11B   7/0025	・・	円筒状のもの，例．円錐台［７］	with cylinders or cylinder-like carriers, e.g. truncated cones	279
G11B   7/003	・・	帯状のもの，例．ベルト，テープ，またはフィルム［７］	with webs, e.g. belts, spooled tapes or films of quasi-infinite extent	1255
G11B   7/0033	・・	カード状のもの［７］	with cards	1667
G11B   7/0037	・・	ディスク状のもの［７］	with discs	1941
G11B   7/004	・	記録，再生，または消去の方法；そのための読み取り，書き込み，または消去回路［７］	Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor	13155
G11B   7/0045	・・	記録（Ｇ１１Ｂ７／００６，Ｇ１１Ｂ７／００６５が優先）［７］	Recording(<b>G11B7/006</b>, <b>G11B7/0065</b> take precedence)	13230
G11B   7/005	・・	再生（Ｇ１１Ｂ７／００６５優先）［７］	Reproducing(<b>G11B7/0065</b> takes precedence)	9812
G11B   7/0055	・・	消去（Ｇ１１Ｂ７／００６，Ｇ１１Ｂ７／００６５優先）［７］	Erasing(<b>G11B7/006</b>, <b>G11B7/0065</b> take precedence)	2614
G11B   7/006	・・	オーバーライト（Ｇ１１Ｂ７／００６５優先）［７］	Overwriting(<b>G11B7/0065</b> takes precedence)	791
G11B   7/0065	・・	光学的干渉パターンによる記録，再生，または消去，例．ホログラム［７］	Recording, reproducing or erasing by using optical interference patterns, e.g. holograms	3742
G11B   7/007	・	記録担体上の情報の配列，例．トラックの形状［４］	Arrangement of the information on the record carrier, e.g. form of tracks	9938
G11B   7/013	・・	離散的情報のためのもの，すなわち情報単位が各々別個の位置に記憶されているもの［４］	for discrete information, i.e. where each information unit is stored in a distinct location	1666
G11B   7/08	・	記録担体に相対的なヘッドまたは光源の配置または取付け	Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers	7771
G11B   7/085	・・	光ビームを動作位置へまたは動作位置から移動させる手段を有するもの［４］	with provision for moving the light beam into, or out of, its operative position.	14705
G11B   7/09	・・	変換動作中における光ビームと記録担体との相対的な整列関係を維持するために光ビームまたは焦平面を動かす手段を有するもの，例．記録担体の表面不規則性またはトラック追従性を補償するためのもの［４］	with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following	28867
G11B   7/095	・・・	ディスクに特に適合したもの，例．偏心または揺動の補償［４］	specially adapted for discs, e.g. for compensation of eccentricity or wobble	5863
G11B   7/10	・・	交換自在な取付け，例．再調整なしのヘッドの取換え	Interchangeable mountings, e.g. for replacement of head without readjustment	82
G11B   7/12	・	ヘッド，例．光ビームスポットの形成または光ビームの変調（ハウジング内でのヘッド要素の配置または取付け，または変換方法とは無関係な光源，光ビームまたは検出器の位置ズレ対策Ｇ１１Ｂ７／０８）［１，２０１２．０１］	Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam(disposition or mounting of head elements within housing or with provision for moving of light source, optical beam or detector, irrelevant to the transducing method <b>G11B7/08</b>)	7196
G11B   7/121	・・	ヘッドの保護，例．埃または記録担体との衝突に対するもの［２０１２．０１］	Protecting the head, e.g. against dust or impact with the record carrier	334
G11B   7/122	・・	浮上型ヘッド，例．磁気記録におけるウィンチェスター型と類似したもの［２０１２．０１］	Flying-type heads, e.g. analogous to Winchester type in magnetic recording	159
G11B   7/123	・・	集積型ヘッド装置，例．光源と検出器が同一基板上に取り付けられたもの［２０１２．０１］	Integrated head arrangements, e.g. with source and detectors mounted on the same substrate	351
G11B   7/124	・・・	導波路を含む集積型ヘッド装置［２０１２．０１］	the integrated head arrangements including waveguides	75
G11B   7/1245	・・・・	電気光学的または音響光学的な偏向手段を含む導波路［２０１２．０１］	the waveguides including means for electro-optical or acousto-optical deflection	29
G11B   7/125	・・	そのための光ビーム源，例．光学記録装置に特別に適合したレーザ制御回路；光変調器，例．光スポットまたは光跡のサイズまたは強度を制御する手段［４，２０１２．０１］	Optical beam sources therefor, e.g. laser control circuitry specially adapted for optical storage devices; Modulators, e.g. means for controlling the size or intensity of optical spots or optical traces	14141
G11B   7/126	・・・	レーザ制御または安定化のための回路，方法または装置［２０１２．０１］	Circuits, methods or arrangements for laser control or stabilisation	1250
G11B   7/1263	・・・・	変換中のパワーコントロール，例．モニターによる［２０１２．０１］	Power control during transducing, e.g. by monitoring	896
G11B   7/1267	・・・・	パワーキャリブレーション［２０１２．０１］	Power calibration	714
G11B   7/127	・・・	レーザ；複数レーザ配列［２０１２．０１］	Lasers; Multiple laser arrays	424
G11B   7/1275	・・・・	異なる波長を有する２以上のレーザ［２０１２．０１］	Two or more lasers having different wavelengths	321
G11B   7/128	・・・	光変調器（Ｇ１１Ｂ７／１２４５が優先）［２０１２．０１］	Modulators(<b>G11B7/1245</b> takes precedence)	151
G11B   7/13	・・	そのための光検出器［４，２０１２．０１］	Optical detectors therefor	3342
G11B   7/131	・・・	複数配列中の検出器の配置［２０１２．０１］	Arrangement of detectors in a multiple array	426
G11B   7/133	・・・	個々の検出器要素の形状［２０１２．０１］	Shape of individual detector elements	112
G11B   7/135	・・	光源から記録担体にまたは記録担体から光検出器に光ビームを案内する手段［４，２０１２．０１］	Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector	22542
G11B   7/1353	・・・	回折素子，例．ホログラムまたは回折格子［２０１２．０１］	Diffractive elements, e.g. holograms or gratings	1073
G11B   7/1356	・・・	二重または多重プリズム，すなわち協働する２つ以上のプリズムを有するもの［２０１２．０１］	Double or multiple prisms, i.e. having two or more prisms in cooperation	282
G11B   7/1359	・・・	単一プリズム［２０１２．０１］	Single prisms	165
G11B   7/1362	・・・	ミラー［２０１２．０１］	Mirrors	323
G11B   7/1365	・・・	分離または一体化された屈折要素，例．波長板［２０１２．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループにおいて，コーティング要素または位相板のような屈折要素と，レンズのような別の要素の一体化された組合せは，このグループと，その他の要素に対する他の適切なグループとに分類される。［２０１２．０１］	Separate or integrated refractive elements, e.g. wave plates; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>In this group, integrated combinations of a refractive element, such as a coating element or phase plate, with another element, such as a lens, are classified in this group and in other appropriate groups for the other element.     </li></ul>	276
G11B   7/1367	・・・・	階段状位相板［２０１２．０１］	Stepped phase plates	96
G11B   7/1369	・・・・	平板状能動素子，例．液晶パネルまたは電歪要素［２０１２．０１］	Active plates, e.g. liquid crystal panels or electrostrictive elements	230
G11B   7/1372	・・・	レンズ［２０１２．０１］	Lenses	531
G11B   7/1374	・・・・	対物レンズ［２０１２．０１］	Objective lenses	824
G11B   7/1376	・・・・	コリメータレンズ［２０１２．０１］	Collimator lenses	170
G11B   7/1378	・・・・	個別の収差補正レンズ；非点収差を発生するシリンドリカルレンズ；ビームエキスパンダ［２０１２．０１］	Separate aberration correction lenses; Cylindrical lenses to generate astigmatism; Beam expanders	242
G11B   7/1381	・・・	ビームの特性を変える非レンズ要素，例．ナイフエッジ、光学スリット、フィルターまたは遮光素子（Ｇ１１Ｂ７／１３５３からＧ１１Ｂ７／１３６９が優先）［２０１２．０１］	Non-lens elements for altering the properties of the beam, e.g. knife edges, slits, filters or stops(<b>G11B7/1353 to G11B7/1369</b>  take precedence)	511
G11B   7/1384	・・・	光ファイバー［２０１２．０１］	Fibre optics	80
G11B   7/1387	・・・	近接場効果を用いるもの［２０１２．０１］	using the near-field effect	270
G11B   7/139	・・・	開口数制御手段［２０１２．０１］	Numerical aperture control means	130
G11B   7/1392	・・・	ビームの波面を制御する手段，例．収差の補正［２０１２．０１］	Means for controlling the beam wavefront, e.g. for correction of aberration	823
G11B   7/1395	・・・	ビーム分割手段またはビーム結合手段（Ｇ１１Ｂ７／１３５３，Ｇ１１Ｂ７／１３５６が優先）［２０１２．０１］	Beam splitters or combiners(<b>G11B7/1353</b>, <b>G11B7/1356</b> take precedence)	233
G11B   7/1398	・・・	ビーム断面を整形する手段，例．円形または楕円形の断面へ［２０１２．０１］	Means for shaping the cross-section of the beam, e.g. into circular or elliptical cross-section	135
G11B   7/14	・・	２トラック以上に同時に記録するために，またはこれより同時に再生するために特に適したもの［１，２０１２．０１］	specially adapted to record on, or to reproduce from, more than one track simultaneously	1601
G11B   7/22	・・	光学ヘッドを製造する装置または方法，例．組立て方法	Apparatus or processes for the manufacture of optical heads, e.g. assembly	3375
G11B   7/24	・	形状、構造または物性によって、または材料の選定によって特徴づけられる記録担体（記録担体上の情報の配列によって特徴づけられるものはＧ１１Ｂ７／００７）［４，２０１３．０１］	Record carriers characterised by shape, structure or physical properties, or by the selection of the material (characterised by the arrangement of information on the carrier <b>G11B7/007</b>)	15036
G11B   7/24003	・・	ディスク形状以外の記録担体の形状［２０１３．０１］	Shapes of record carriers other than disc shape	178
G11B   7/24006	・・・	円柱状またはシャフト状［２０１３．０１］	Cylindrical or shaft-shaped	122
G11B   7/24009	・・・	テープ、長尺フィルムまたは長尺シート［２０１３．０１］	Tapes, long films or long sheets	399
G11B   7/24012	・・・	光カード［２０１３．０１］	Optical cards	1290
G11B   7/24015	・・	エアーサンドイッチ型ディスク［２０１３．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループに分類付与する場合に、エアーサンドイッチ型ディスクに関して開示された内容に汎用性があるときはグループＧ１１Ｂ７／２４０３にも分類付与する。［２０１３．０１］	Air-sandwiched discs; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>When classifying in this group, classification is also made in group <b>G11B7/2403</b> if the subject matter disclosed in the context of an air-sandwiched disk is of more general application.  </li></ul>	950
G11B   7/24018	・・	貼り合わせ型ディスク（Ｇ１１Ｂ７／２４０１５が優先）［２０１３．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループに分類付与する場合に、貼り合わせ型ディスクに関して開示された内容に汎用性があるときはグループＧ１１Ｂ７／２４０３にも分類付与する。［２０１３．０１］	Laminated discs (<b>G11B7/24015</b> takes precedence);<br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>When classifying in this group, classification is also made in group <b>G11B7/2403</b> if the subject matter disclosed in the context of a laminated disk is of more general application.  </li></ul>	283
G11B   7/24021	・・・	センタリングのため、あるいは偏心防止のために特別な形状または構造を備えるもの、例．芯出し［２０１３．０１］	provided with a special shape or structure for centering or eccentricity prevention, e.g. alignment	151
G11B   7/24024	・・・	接着または接合、例．接着層に特徴があるもの［２０１３．０１］	Adhesion or bonding, e.g. specific adhesive layers	1077
G11B   7/24027	・・・	層；その形状、構造または物性（Ｇ１１Ｂ７／２４０２１、Ｇ１１Ｂ７／２４０２４が優先）［２０１３．０１］	Layers; Shape, structure or physical properties thereof(<b>G11B7/24021</b>, <b>G11B7/24024</b> take precedence)	1407
G11B   7/2403	・・	層；その形状、構造または物性［２０１３．０１］	Layers; Shape, structure or physical properties thereof	413
G11B   7/24033	・・・	電極層［２０１３．０１］	Electrode layers	403
G11B   7/24035	・・・	記録層（基板が記録層を兼ねるものはＧ１１Ｂ７／２４０４７）［２０１３．０１］	Recording layers(substrates also used as recording layers <b>G11B7/24047</b>)	4743
G11B   7/24038	・・・・	積層された複数の記録層［２０１３．０１］	Multiple laminated recording layers	2046
G11B   7/24041	・・・・・	異なる記録特性を有するもの［２０１３．０１］	with different recording characteristics	465
G11B   7/24044	・・・・	光学干渉縞を記録するためのもの、例．ホログラム；データを３次元で記録するためのもの、例．ボリューム記録（Ｇ１１Ｂ７／２４０３８が優先）［２０１３．０１］	for storing optical interference patterns, e.g. holograms; for storing data in three dimensions [3D], e.g. volume storage(<b>G11B7/24038</b> takes precedence)	583
G11B   7/24047	・・・	基板［２０１３．０１］	Substrates	3399
G11B   7/2405	・・・・	プリフォーマット層がトラック層としても利用されるもの（トラックまたはピットＧ１１Ｂ７／２４０７）［２０１３．０１］	being also used as track layers of pre-formatted layers(tracks or pits <b>G11B7/2407</b>)	1388
G11B   7/24053	・・・	光の入射側の反対側にある保護トップコート層、例．静電気帯電を防ぐ層［２０１３．０１］	Protective topcoat layers lying opposite to the light entrance side, e.g. layers for preventing electrostatic charging	63
G11B   7/24056	・・・	光の入射側にあって基板よりも薄い光透過層，例．特にブルーレイ（登録商標）ディスクに適合したもの［２０１３．０１］	Light transmission layers lying on the light entrance side and being thinner than the substrate, e.g. specially adapted for Blu-ray&reg; discs	582
G11B   7/24059	・・・・	近接場記録または再生のために特に適したもの［２０１３．０１］	specially adapted for near-field recording or reproduction	19
G11B   7/24062	・・・	反射層［２０１３．０１］	Reflective layers	2003
G11B   7/24065	・・・	光学的回折限界以下の記録または再生をアシストする層、例．非線形光学層または非線形光学のための構造（近接場媒体のための被覆層はＧ１１Ｂ７／２４０５９）［２０１３．０１］	Layers assisting in recording or reproduction below the optical diffraction limit, e.g. non-linear optical layers or structures(cover layers for near-field media <b>G11B7/24059</b>)	196
G11B   7/24067	・・・	特定の相関関係を有する２以上の層の組合せ［２０１３．０１］	Combinations of two or more layers with specific interrelation	1061
G11B   7/2407	・・	トラックまたはピット；その形状、構造または物性（トラックまたはピットの配置で識別情報を表すものはＧ１１Ｂ７／００７）［２０１３．０１］	Tracks or pits; Shape, structure or physical properties thereof(layout of tracks or pits used as the identification information <b>G11B7/007</b>)	478
G11B   7/24073	・・・	トラック［２０１３．０１］	Tracks	1441
G11B   7/24076	・・・・	ディスクの径方向の断面形状、例．断面形状が非対称型のもの［２０１３．０１］	Cross sectional shape in the radial direction of a disc, e.g. asymmetrical cross sectional shape	780
G11B   7/24079	・・・・	幅または深さ（Ｇ１１Ｂ７／２４０７６が優先）［２０１３．０１］	Width or depth(<b>G11B7/24076</b> takes precedence)	2386
G11B   7/24082	・・・・	蛇行しているもの［２０１３．０１］	Meandering	870
G11B   7/24085	・・・	ピット［２０１３．０１］	Pits	2476
G11B   7/24088	・・・・	２値を超える値で記録するもの、すなわち記録データまたはプリピットで多値記録するもの［２０１３．０１］	for storing more than two values, i.e. multi-valued recording for data or prepits	124
G11B   7/24091	・・・	ピットとトラックが相互に関連しているもの［２０１３．０１］	Combinations of pits and tracks with specific interrelation	1231
G11B   7/24094	・・	識別のための表示部または情報部［２０１３．０１］	Indication parts or information parts for identification	1845
G11B   7/24097	・・	検出、制御、記録動作または再生動作のための構造；センタリングまたは偏心防止のための特別な形状（貼り合わせ型ディスクはＧ１１Ｂ７／２４０２１）；試験、検査または評価のための装置；コンテナー、カートリッジまたはカセット［２０１３．０１］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>このグループに分類付与する場合、光学的記録担体に関して開示された内容に汎用性があるときはグループＧ１１Ｂ２３／００にも分類付与する。［２０１３．０１］	Structures for detection, control, recording operation or replay operation; Special shapes or structures for centering or eccentricity prevention (within laminated discs <b>G11B7/24021</b>);Arrangements for testing, inspecting or evaluating; Containers, cartridges or cassettes; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>When classifying in this group, classification is also made in group <b>G11B23/00</b> if the subject matter disclosed in the context of an optical record carrier is of more general application.  </li></ul>	3492
G11B   7/241	・・	材料の選定に特徴のある記録担体［８］	Record carriers characterised by the selection of the material	1507
G11B   7/242	・・・	記録層［８］	of recording layers	357
G11B   7/243	・・・・	無機材料のみからなるもの、例．穴あけ型記録層［８，２０１３．０１］	comprising inorganic materials only, e.g. ablative layers	4842
G11B   7/2433	・・・・・	金属または周期表の第１３族，第１４族，第１５族または第１６族の元素，例．Ｂ，Ｓｉ，Ｇｅ，Ａｓ，Ｓｂ，Ｂｉ，Ｓｅ，Ｔｅ［２０１３．０１］	Metals or elements of Groups 13, 14, 15 or 16 of the Periodic Table, e.g. B, Si, Ge, As, Sb, Bi, Se or Te	4004
G11B   7/2437	・・・・・	非金属元素［２０１３．０１］	Non-metallic elements	594
G11B   7/244	・・・・	有機材料のみからなるもの［８］	comprising organic materials only	6419
G11B   7/245	・・・・・	重合体成分を含むもの［８］	containing a polymeric component	588
G11B   7/246	・・・・・	色素を含むもの［８，２０１３．０１］	containing dyes	1892
G11B   7/2463	・・・・・・	アズレン［２０１３．０１］	azulene	61
G11B   7/2467	・・・・・・	アゾ色素［２０１３．０１］	azo-dyes	630
G11B   7/247	・・・・・・	メチンまたはポリメチン系色素［８，２０１３．０１］	methine or polymethine dyes	613
G11B   7/2472	・・・・・・・	シアニン［２０１３．０１］	cyanine	1001
G11B   7/2475	・・・・・・・	メロシアニン［２０１３．０１］	merocyanine	92
G11B   7/2478	・・・・・・・	オキソノール［２０１３．０１］	oxonol	101
G11B   7/248	・・・・・・	ポルフィン；アザポルフィン、例．フタロシアニン［８］	porphines; azaporphines, e.g. phthalocyanines	458
G11B   7/249	・・・・・	有機金属化合物を含むもの（Ｇ１１Ｂ７／２４６が優先）［８，２０１３．０１］	containing organometallic compounds(<b>G11B7/246</b> takes precedence)	1331
G11B   7/2492	・・・・・・	中性化合物［２０１３．０１］	neutral compounds	134
G11B   7/2495	・・・・・・	陰イオン性［２０１３．０１］	as anions	146
G11B   7/2498	・・・・・・	陽イオン性［２０１３．０１］	as cations	46
G11B   7/25	・・・・・	液晶を含むもの［８］	containing liquid crystals	157
G11B   7/251	・・・・	有機マトリックス中に分散された無機材料からなるもの［８］	comprising inorganic materials dispersed in an organic matrix	174
G11B   7/252	・・・	記録層以外の層［８］	of layers other than recording layers	361
G11B   7/253	・・・・	基板について［８，２０１３．０１］	of substrates	1302
G11B   7/2531	・・・・・	ガラスからなるもの［２０１３．０１］	comprising glass	643
G11B   7/2532	・・・・・	金属からなるもの［２０１３．０１］	comprising metals	163
G11B   7/2533	・・・・・	樹脂からなるもの［２０１３．０１］	comprising resins	1284
G11B   7/2534	・・・・・・	ポリカーボネート［２０１３．０１］	polycarbonates [PC]	1565
G11B   7/2535	・・・・・・	ポリエステル、例．ＰＥＴ、ＰＥＴＧまたはＰＥＮ［２０１３．０１］	polyesters, e.g. PET, PETG or PEN	248
G11B   7/2536	・・・・・・	ポリスチレン［２０１３．０１］	polystyrene [PS]	65
G11B   7/2537	・・・・・・	エポキシ樹脂［２０１３．０１］	epoxy resins	119
G11B   7/2538	・・・・・・	ポリシクロオレフィン［２０１３．０１］	polycycloolefins [PCO]	80
G11B   7/2539	・・・・・・	生物分解性ポリマー、例．セルローズ［２０１３．０１］	biodegradable polymers, e.g. cellulose	87
G11B   7/254	・・・・	保護トップコート層について［８，２０１３．０１］	of protective topcoat layers	3319
G11B   7/2542	・・・・・	実質的に有機樹脂からなるもの［２０１３．０１］	consisting essentially of organic resins	709
G11B   7/2545	・・・・・・	無機充填剤を含むもの、例．粒子または繊維［２０１３．０１］	containing inorganic fillers, e.g. particles or fibres	61
G11B   7/2548	・・・・・	実質的に無機材料からなるもの［２０１３．０１］	consisting essentially of inorganic materials	284
G11B   7/256	・・・・	積層間の接着度を高める層について［８］	of layers improving adhesion between layers	345
G11B   7/257	・・・・	記録再生特性に関与する層について、例．記録層を保護している、光学干渉層、増感層または誘電体層［８，２０１３．０１］	of layers having properties involved in recording or reproduction, e.g. optical interference layers, sensitising layers or dielectric layers which are protecting the recording layers	3994
G11B   7/2572	・・・・・	実質的に有機材料からなるもの［２０１３．０１］	consisting essentially of organic materials	58
G11B   7/2575	・・・・・・	樹脂［２０１３．０１］	resins	166
G11B   7/2578	・・・・・	実質的に無機材料からなるもの［２０１３．０１］	consisting essentially of inorganic materials	362
G11B   7/258	・・・・	反射層について［８，２０１３．０１］	of reflective layers	2020
G11B   7/2585	・・・・・	アルミニウムを主成分とするもの［２０１３．０１］	based on aluminium	819
G11B   7/259	・・・・・	銀を主成分とするもの［２０１３．０１］	based on silver	1016
G11B   7/2595	・・・・・	金を主成分とするもの［２０１３．０１］	based on gold	423
G11B   7/26	・・	記録担体の製造に特に適した方法または装置	Apparatus or processes specially adapted for the manufacture of record carriers	19916
G11B   7/28	・	再記録，すなわち１つの光学的記録担体から１つ以上の同種または異種の記録担体への光学的感知手段を用いる情報の転写	Re-recording, i.e. transcribing information from one optical record carrier on to one or more similar or dissimilar record carriers using optical sensing means	776
G11B   7/30	・	書き換え可能な担体（Ｇ１１Ｂ７／２４優先）［７］	Rewritable carriers(<b>G11B7/24</b> takes precedence)	1692
G11B   9/00		メイングループＧ１１Ｂ３／００〜Ｇ１１Ｂ７／００の１つに包含されない方法または手段を用いる記録または再生；そのための記録担体（Ｇ１１Ｂ１１／００が優先）［４］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループ９／１２は，グループ９／０２〜９／１０に優先する。［７］	Recording or reproducing using a method or means not covered by one of the main groups <b>G11B3/00 to G11B7/00</b> ; Record carriers therefor(<b>G11B11/00</b> takes precedence)	2329
G11B   9/02	・	強誘電記録担体を用いるもの；そのための記録担体	using ferroelectric record carriers; Record carriers therefor	397
G11B   9/04	・	電気抵抗が可変の記録担体を用いるもの；そのための記録担体	using record carriers having variable electric resistance; Record carriers therefor	249
G11B   9/06	・	電気容量が可変の記録担体を用いるもの（Ｇ１１Ｂ９／０２が優先）；そのための担体	using record carriers having variable electrical capacitance; Record carriers therefor(<b>G11B9/02</b> takes precedence)	1690
G11B   9/07	・・	容量的情報の再生のためのヘッド［４］	Heads for reproducing capacitive information	511
G11B   9/08	・	静電電荷の注入を利用するもの；そのための担体	using electrostatic charge injection; Record carriers therefor	445
G11B   9/10	・	電子ビームを用いるもの；そのための記録担体（Ｇ１１Ｂ９／０８が優先）［４］	using electron beam; Record carriers therefor(<b>G11B9/08</b> takes precedence)	462
G11B   9/12	・	近接場相互作用を用いるもの；そのための記録担体［７］	using near-field interactions; Record carriers therefor	96
G11B   9/14	・・	顕微鏡的プローブ手段を用いるもの［７］	using microscopic probe means	1337
G11B  11/00		記録方法と再生方法，またはその手段が，グループＧ１１Ｂ３／００〜Ｇ１１Ｂ７／００の異なるメイングループに，またはグループＧ１１Ｂ９／００の異なるサブグループに包含される同一の記録担体への記録またはその記録担体からの再生；そのための記録担体<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループ１１／２４は，グループ１１／０３〜１１／１６に優先する。［７］	Recording on, or reproducing from, the same record carrier wherein for these two operations the methods or means are covered by different main groups of groups <b>G11B3/00 to G11B7/00</b>  or by different subgroups of group <b>G11B9/00</b>; Record carriers therefor	3039
G11B  11/03	・	非機械的手段，例．レーザ，粒子のビーム，で変形して記録することを用いるもの［４］	using recording by deforming with non-mechanical means, e.g. laser, beam of particles	263
G11B  11/05	・・	再生が容量的手段によるもの［４］	with reproducing by capacitive means	43
G11B  11/06	・・	再生が機械的感知によるもの［４］	with reproducing by mechanical sensing	47
G11B  11/08	・	電荷によりまたは電気抵抗もしくは容量の変化により記録するもの	using recording by electric charge or by variation of electric resistance or capacitance	444
G11B  11/10	・	磁化あるいは消磁により記録するもの［４］	using recording by magnetisation or demagnetisation	15889
G11B  11/105	・・	光ビームまたは磁界を使って記録し光ビームを使って再生するもの，例．光熱磁気記録，カー効果による再生［２００６．０１］	using a beam of light or a magnetic field for recording and a beam of light for reproducing, e.g. light-induced thermomagnetic recording or Kerr effect reproducing	19621
G11B  11/11	・・	光ビーム以外のビームを用いて記録するもの［７］	using a beam other than a beam of light for recording	46
G11B  11/115	・・	光ビーム以外のビームを用いて再生するもの［７］	using a beam other than a beam of light for reproducing	40
G11B  11/12	・	光学的手段により記録するもの（Ｇ１１Ｂ１１／０３が優先）［４］	using recording by optical means(<b>G11B11/03</b> takes precedence)	290
G11B  11/14	・・	再生が磁気的手段によるもの	with reproducing by magnetic means	89
G11B  11/16	・	機械的カッテイング，変形またはプレスにより記録するもの	using recording by mechanical cutting, deforming or pressing	63
G11B  11/18	・・	再生が光学的手段によるもの	with reproducing by optical means	122
G11B  11/20	・・	再生が磁気的手段によるもの	with reproducing by magnetic means	36
G11B  11/22	・・	再生が容量的手段によるもの［４］	with reproducing by capacitive means	10
G11B  11/24	・	近接場相互作用により記録するもの［７］	using recording by near-field interactions	97
G11B  11/26	・・	顕微鏡的プローブ手段を用いるもの［７］	using microscopic probe means	41
G11B  13/00		異なるメイングループにまたがる方法による同時の，または選択的な記録；そのための記録担体；それからの同時の，または選択的な再生［１，７］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>（１）このグループは，同じ担体の上の，同じ場所または別の場所において，異なる二つの方法または手段を用いる，あるいは異なる二つの物理的特性を含む，少なくとも２つの情報記録が行われる装置を包含する。その記録または再生は，同時にあるいは選択的に行われる。［７］<br>（２）一つの特性を変えるために，このような手段を組み合わせたものが用いられる場合は，関係するメイングループ３／００，５／００，７／００，９／００または１１／００のいずれかに分類する。［７］	Recording simultaneously or selectively by methods or means covered by different main groups; Record carriers therefor; Reproducing simultaneously or selectively therefrom; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>This group <u>covers</u> arrangements in which there are at least two recordings of information involving two different methods or means or two different physical properties, at the same or different locations, on the same record carrier, the recordings being made or reproduced simultaneously or selectively.</li><li>Where such combinations of means are used for changing only one main property, classification is only made in one of the relevant main groups <b>G11B3/00</b>, <b>G11B5/00</b>, <b>G11B7/00</b>, <b>G11B9/00</b> or <b>G11B11/00</b>.</li></ul>	608
G11B  13/02	・	磁気およびスタイラスによるもの（Ｇ１１Ｂ１３／０８が優先）［１，７］	magnetically and by styli(<b>G11B13/08</b> takes precedence)	40
G11B  13/04	・	磁気および光学的手段によるもの（Ｇ１１Ｂ１３／０８が優先）［１，７］	magnetically and optically(<b>G11B13/08</b> takes precedence)	1062
G11B  13/06	・	光学的手段およびスタイラスによるもの（Ｇ１１Ｂ１３／０８が優先）［１，７］	optically and by styli(<b>G11B13/08</b> takes precedence)	49
G11B  13/08	・	記録あるいは再生に，近接場相互作用と，少なくとも一つの他の手段を用いるもの［７］	using near-field interactions or transducing means and at least one other method or means for recording or reproducing	233
G11B  15/00		線状または帯状記録担体の駆動，始動，停止；そのような記録担体とヘッド双方の駆動；そのような記録担体またはその容器の案内；その制御；動作機能の制御（ヘツドの駆動または案内Ｇ１１Ｂ３／００〜Ｇ１１Ｂ７／００，Ｇ１１Ｂ２１／００）［２］	Driving, starting or stopping record carriers of filamentary or web form; Driving both such record carriers and heads; Guiding such record carriers or containers therefor; Control thereof; Control of operating function(driving or guiding heads <b>G11B3/00 to G11B7/00</b> , <b>G11B21/00</b>)	3647
G11B  15/02	・	動作機能の制御，例．記録から再生への切換え	Control of operating function, e.g. switching from recording to reproducing	18459
G11B  15/03	・・	カウンタを用いるもの［４］	by using counters	1053
G11B  15/04	・・	不慮の消去または二重記録の防止，禁止，または警報（Ｇ１１Ｂ１５／０５が優先）［４］	Preventing, inhibiting, or warning against accidental erasing or double recording(<b>G11B15/05</b> takes precedence)	1902
G11B  15/05	・・	記録担体上または容器上のまたはこれらから取出された特徴の感知によるもの（Ｇ１１Ｂ１５／１６が優先）［４］	by sensing features present on, or derived from, record carrier or container(<b>G11B15/16</b> takes precedence)	226
G11B  15/06	・・・	記録担体上または容器上の補助的特徴の感知によるもの，例．テープの終端近傍での機械の停止	by sensing auxiliary features on record carriers or containers, e.g. to stop machine near the end of a tape	1241
G11B  15/07	・・・・	容器上の補助的特徴の感知によるもの［４］	on containers	1941
G11B  15/08	・・・・	光電的感知によるもの（Ｇ１１Ｂ１５／０７が優先）［４］	by photoelectric sensing(<b>G11B15/07</b> takes precedence)	1394
G11B  15/087	・・・	記録された信号の感知によるもの［４］	by sensing recorded signals	6498
G11B  15/093	・・・	記録担体の駆動状態，例．走行状態，テープの張力，の感知によるもの［４］	by sensing driving condition of record carrier, e.g. travel, tape tension	3162
G11B  15/10	・・	手動制御；ソレノイド作動制御	Manually-operated control; Solenoid-operated control	9461
G11B  15/12	・・	ヘッドのマスキング；ヘッドの動作および非動作の選択または切替え；ビーム，例．光ビーム，のマスキング	Masking of heads; Selecting or switching of heads between operative and inoperative functions; Masking of beams, e.g. of light beams	889
G11B  15/14	・・・	周期的マスキングまたは切換，例．回転ヘッドのもの	Masking or switching periodically, e.g. of rotating heads	903
G11B  15/16	・・	記録担体または容器の有無または位置の感知によるもの	by sensing presence, absence or position of record carrier or container	456
G11B  15/17	・・・	容器のもの［４］	of container	625
G11B  15/18	・	駆動；始動；停止；そのための制御または調整機構	Driving; Starting; Stopping; Arrangements for control or regulation thereof	7674
G11B  15/20	・・	前方または後方への記録担体の有限量だけの移動，すなわちバックスペース，フォワードスペース	Moving record carrier backwards or forwards by finite amounts, i.e. back-spacing, forward-spacing	910
G11B  15/22	・・	停止手段（停止に先立つ速度低減で停止手段以外の方法によるものＧ１１Ｂ１５／４８；停止に先立つ速度低減で停止手段とは異なる機械的リンクによるものＧ１１Ｂ１５／５０）	Stopping means(slowing-down preparatory to stopping by means which are different from the stopping means <b>G11B15/48</b>; slowing-down preparatory to stopping by a mechanical linkage which is different from the stopping means <b>G11B15/50</b>)	2949
G11B  15/24	・・	駆動解除手段	Drive-disengaging means	651
G11B  15/26	・・	直接または間接的に記録担体に作用する部材による記録担体の駆動	Driving record carriers by members acting directly or indirectly thereon	2877
G11B  15/28	・・・	記録担体との摩擦接触により駆動するローラによるもの，例．キャプスタンによるもの；駆動速度を制御するための手段と結合したキャプスタンまたはドラムの多重機構；逆転を与えるために交互に記録担体と係合する複数キャプスタン機構	through rollers driving by frictional contact with the record carrier, e.g. capstan; Multiple arrangements of capstans or drums coupled to means for controlling the speed of the drive; Multiple capstan systems alternately engageable with record carrier to provide reversal	2759
G11B  15/29	・・・・	ピンチローラによるもの（Ｇ１１Ｂ１５／２９５が優先）［４］	through pinch-rollers(<b>G11B15/295</b> takes precedence)	3045
G11B  15/295	・・・・	記録担体をその離隔した二点で同時に駆動する単一のキャプスタンまたはドラムによるもの，例．テープ巻回体に直接作用するキャプスタンによるもの［４］	with single capstan or drum simultaneously driving the record carrier at two separate points of an isolated part thereof, e.g. the capstan acting directly on the tape rollers	281
G11B  15/30	・・・	記録担体を支持する手段，例．マンドレル，ターンテーブル，によるもの	through the means for supporting the record carrier, e.g. mandrel, turntable	1590
G11B  15/32	・・・	記録担体が巻かれるリールまたは巻心によるもの	through the reels or cores on to which the record carrier is wound	3000
G11B  15/34	・・・	非すべり駆動手段，例．スプロケット，によるもの	through non-slip drive means, e.g. sprocket	421
G11B  15/38	・・	気体手段による記録担体の駆動	Driving record carriers by pneumatic means	191
G11B  15/40	・・	電動機以外による記録担体の駆動	Driving record carriers otherwise than by electric motor	308
G11B  15/42	・・・	手動によるもの	manually	132
G11B  15/43	・・	記録担体の張力，例．テープ張力，の制御または調整	Control or regulation of mechanical tension of record carrier, e.g. tape tension	4983
G11B  15/44	・・	変速装置；逆転装置；そのための駆動伝達手段	Speed-changing arrangements; Reversing arrangements; Drive-transfer means therefor	5207
G11B  15/46	・・	速度の制御，安定化，または表示	Controlling, regulating, or indicating speed	4459
G11B  15/467	・・・	記録担体とヘッドがともに駆動される記録または再生装置におけるもの［４］	in arrangements for recording or reproducing wherein both record carriers and heads are driven	6021
G11B  15/473	・・・・	ヘッド速度の制御によるもの［４］	by controlling the speed of the heads	815
G11B  15/48	・・・	始動；加速；減速；駆動変更期間の誤動作防止	Starting; Accelerating; Decelerating; Arrangements preventing malfunction during drive change	1395
G11B  15/50	・・・	機械的リンク，例．クラッチによるもの	by mechanical linkage, e.g. clutch	544
G11B  15/52	・・・	記録担体上に記録された信号または記録担体から導出された信号を用いるもの	by using signals recorded on, or derived from, record carrier	1086
G11B  15/54	・・・	ストロボスコープによるもの；タコメータによるもの	by stroboscope; by tachometer	818
G11B  15/56	・	記録担体が緩衝ループを有するもの，例．加速時の慣性の緩和のための緩衝ループを有するもの	the record carrier having reserve loop, e.g. to minimise inertia during acceleration	369
G11B  15/58	・・	真空コラムをもつもの	with vacuum column	761
G11B  15/60	・	記録担体の案内（マガジンまたはカセットと構造的に関連する案内体Ｇ１１Ｂ２３／０４）［４］	Guiding record carriers(guiding devices structurally associated with magazines or cassettes <b>G11B23/04</b>)	6470
G11B  15/61	・・	ドラムに対するもの，例．回転ヘッドを有するドラムに対するもの［４］	on drum, e.g. on drum containing rotating heads	5026
G11B  15/62	・・	記録担体とヘッドとの間の所望のスペースを維持する手段	Maintaining desired spacing between record carrier and head	771
G11B  15/64	・・・	流体力学的スペーシングによるもの	by fluid-dynamic spacing	391
G11B  15/66	・・	挿通；装填；自動装填	Threading; Loading; Automatic self-loading	8048
G11B  15/665	・・・	容器から記録担体のループを引出すことによるもの［４］	by extracting loop of record carrier from container	7312
G11B  15/67	・・・	容器またはスプールから記録担体の端部を引出すことによるもの［４］	by extracting end of record carrier from container or spool	2023
G11B  15/675	・	容器の案内［４］	Guiding containers	12864
G11B  15/68	・・	カセットのオートチェンジャ装置［２］	Automatic cassette-changing arrangements	4843
G11B  15/70	・	記録担体がエンドレスループ状のもの［２］	the record carrier being an endless-loop record-carrier	936
G11B  17/00		線状または帯状の記録担体に属しない記録担体，またはその支持体の案内（カードまたはシートの案内Ｇ０６Ｋ１３／００）	Guiding record carriers not specifically of filamentary or web form, or of supports therefor(guiding cards or sheets <b>G06K13/00</b>)	2602
G11B  17/02	・	細部	Details	3605
G11B  17/022	・・	単一ディスクの位置決めまたは締付け［４］	Positioning or locking of single discs	855
G11B  17/025	・・・	変換動作中に静止しているディスクのためのもの［４］	of discs which are stationary during transducing operation	60
G11B  17/028	・・・	変換動作中に回転するディスクのためのもの［４］	of discs rotating during transducing operation	7226
G11B  17/03	・・・・	容器またはトレイを有するもの［４］	in containers or trays	2086
G11B  17/032	・・・・	ドアまたはカバーを動かすことによる位置決め［４］	Positioning by moving the door or the cover	526
G11B  17/035	・・・・	装填ステーションを動かすことによる位置決め［４］	Positioning by moving the loading station	1246
G11B  17/038	・・	単一カートリッジに入っている複数ディスクの心出しまたは固定係止［４］	Centering or locking of a plurality of discs in a single cartridge	1377
G11B  17/04	・・	単一記録担体の変換部へのまたは変換部からの供給または案内	Feeding or guiding single record carrier to or from transducing unit	13890
G11B  17/041	・・・	カートリッジに収納されているディスクに特に適しているもの［８］	specially adapted for discs contained within cartridges	449
G11B  17/043	・・・・	直接挿入するもの，即ち，外部挿入手段を有さないもの［８］	Direct insertion, i.e. without external loading means	3532
G11B  17/044	・・・・	間接的に挿入するもの，即ち，外部挿入手段を有すもの［８］	Indirect insertion, i.e. with external loading means	50
G11B  17/046	・・・・・	軸支された挿入手段を有すもの［８］	with pivoting loading means	575
G11B  17/047	・・・・・	摺動する挿入手段を有すもの［８］	with sliding loading means	187
G11B  17/049	・・・・	記録または再生の前にカートリッジから取り出されたディスクの挿入［８］	Insertion of discs having to be extracted from the cartridge prior to recording or reproducing	576
G11B  17/05	・・・	カートリッジに収納されていないディスクに特に適しているもの［８］	specially adapted for discs not contained within cartridges	174
G11B  17/051	・・・・	直接挿入するもの，即ち，外部挿入手段を有さないもの［８］	Direct insertion, i.e. without external loading means	2778
G11B  17/053	・・・・	間接的に挿入するもの，即ち，外部挿入手段を有すもの［８］	Indirect insertion, i.e. with external loading means	220
G11B  17/054	・・・・・	軸支された挿入手段を有すもの［８］	with pivoting loading means	656
G11B  17/056	・・・・・	摺動する挿入手段を有すもの［８］	with sliding loading means	2846
G11B  17/057	・・・	カートリッジに収納されているディスクとカートリッジに収納されていないディスク双方を取り扱うことに特に適しているもの［８］	specially adapted for handling both discs contained within cartridges and discs not contained within cartridges	381
G11B  17/08	・	連続アクセス型のディスクレコードマガジンを用いるもの	from consecutive-access magazine of disc records	765
G11B  17/10	・・	垂直軸上のスタックからターンテーブルへの水平移送手段をもつもの	with horizontal transfer to the turntable from a stack arranged with a vertical axis	350
G11B  17/12	・・	垂直軸のスタックからターンテーブルへの軸方向移送手段をもつもの	with axial transfer to the turntable from a stack with a vertical axis	261
G11B  17/14	・・・	回転する中央支柱の機構によるもの，例．両面の演奏が可能なもの	by mechanism in rotating centre post, e.g. permitting the playing of both sides of a record	293
G11B  17/16	・・・	静止している中央支柱の機構によるもの，例．段付支柱をもつもの，支柱の上のフィンガーを用いたもの	by mechanism in stationary centre post, e.g. with stepped post, using fingers on post	1328
G11B  17/18	・・・	ディスクレコードの縁部に作用する機構によるもの	by mechanism operating on the edge of the disc record	97
G11B  17/20	・・	演奏終了後ターンテーブル上のスタックから運び去る手段をもつもの	with transfer away from stack on turntable after playing	37
G11B  17/22	・	ランダムアクセス型のディスクレコードマガジンを用いるもの<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループ１７／３０はグループ１７／２４から１７／２８に優先する。	from random-access magazine of disc records	4449
G11B  17/24	・・	トロイダルまたは部分的トロイダルの形状をもつマガジン	the magazine having a toroidal or part-toroidal shape	958
G11B  17/26	・・	垂直軸の円筒形状をもつマガジン	the magazine having a cylindrical shape with vertical axis	3617
G11B  17/28	・・	水平軸の円筒形状をもつマガジン	the magazine having a cylindrical shape with horizontal axis	766
G11B  17/30	・・	選択されたレコードの位置に応じて演奏装置が移動する形式のもの	wherein the playing unit is moved accordingly to the location of the selected record	660
G11B  17/32	・	記録担体とヘッド間における所望間隙の保持，例．流体力学的スペーシングによるもの［２］	Maintaining desired spacing between record carrier and head, e.g. by fluid-dynamic spacing	3593
G11B  17/34	・	変換動作中の記録担体の案内，例．トラック追従のためのもの（Ｇ１１Ｂ１７／３２が優先）［４］	Guiding record carriers during transducing operation, e.g. for track following(<b>G11B17/32</b> takes precedence)	1565
G11B  19/00		線状または帯状の記録担体に属しない記録担体，またはその支持体の駆動，始動，停止；その制御；動作機能の制御	Driving, starting, stopping record carriers not specifically of filamentary or web form, or of supports therefor; Control thereof; Control of operating function	5844
G11B  19/02	・	動作機能の制御，例．記録から再生への切換え［４］	Control of operating function, e.g. switching from recording to reproducing	13827
G11B  19/04	・・	同一空白部への二重記録または他の記録や再生の誤動作防止，禁止または警報装置	Arrangements for preventing, inhibiting, or warning against, double recording on the same blank, or against other recording or reproducing malfunctions	6071
G11B  19/06	・・	機械作動のタイミングまたは計数によるもの	by counting or timing of machine operations	1103
G11B  19/08	・・	駆動機構の外部の装置，例．コイン作動スイツチ，によるもの（コイン作動機構Ｇ０７Ｆ５／００）［４］	by using devices external to the driving mechanisms, e.g. coin-freed switch(coin actuated mechanisms <b>G07F5/00</b>)	163
G11B  19/10	・・	アクセス可能な貯蔵位置内またはターンテーブルの上のレコードの有無を感知するもの	by sensing presence or absence of record in accessible stored position or on turntable	1295
G11B  19/12	・・	レコードの識別できる特徴，例．直径，を感知するもの	by sensing distinguishing features of records, e.g. diameter	4681
G11B  19/14	・・	ヘッドの移動または位置を感知するもの，例．ヘッドの移動に伴なって移動する手段	by sensing movement or position of head, e.g. means moving in correspondence with head movements	932
G11B  19/16	・・	手動制御	Manual control	852
G11B  19/18	・・・	１つの素子への手動操作がその結果の駆動機構の動作によって間接的に制御効果を発生させるもの	Manual action on one element producing control effect indirectly by consequent action of driving mechanism	159
G11B  19/20	・	駆動；始動；停止；その制御［４］	Driving; Starting; Stopping; Control thereof	12706
G11B  19/22	・・	速度安定化ブレーキ以外のブレーキ	Brakes other than speed-regulating brakes	774
G11B  19/24	・・	記録担体とヘッドの間の相対速度を一定にする機構	Arrangements for providing constant relative speed between record carrier and head	441
G11B  19/247	・・・	電気的手段によるもの［４］	using electrical means	1145
G11B  19/253	・・・	機械的手段によるもの［４］	using mechanical means	22
G11B  19/26	・・	変速装置；逆転装置；そのための駆動伝達手段［４］	Speed-changing arrangements; Reversing arrangements; Drive-transfer means therefor	801
G11B  19/265	・・・	摩擦車駆動［４］	Friction wheel drive	723
G11B  19/27	・・・	ベルト駆動［４］	Belt drive	220
G11B  19/275	・・・	歯車駆動［４］	Gear wheel drive	60
G11B  19/28	・・	速度制御，安定化，または表示（Ｇ１１Ｂ１９／２４が優先）	Speed controlling, regulating or indicating(<b>G11B19/24</b>takes precedence)	5779
G11B  20/00		記録または再生方法に特徴のない信号処理；そのための回路［４］	Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor	11695
G11B  20/02	・	アナログ記録または再生［４］	Analogue recording or reproducing	10213
G11B  20/04	・・	直接記録または再生［４］	Direct recording or reproducing	2901
G11B  20/06	・・	角度変調記録または再生［４］	Angle-modulation recording or reproducing	3137
G11B  20/08	・・	パルス変調記録または再生（パルス符号変調記録Ｇ１１Ｂ２０／１０）［４］	Pulse-modulation recording or reproducing(pulse-code-modulation recording <b>G11B20/10</b>)	285
G11B  20/10	・	デジタル記録または再生［４］	Digital recording or reproducing	64552
G11B  20/12	・・	フォーマット，例．記録担体上のデータブロックまたはワードの配列［４］	Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers	22015
G11B  20/14	・・	セルフクロッキング符号を用いるもの［４］	using self-clocking codes	8736
G11B  20/16	・・	セルフクロッキングでない符号を用いるもの，すなわち．クロック信号が別のクロック用トラックに，または幾つかの情報トラックに組合わされて記録されているもの［４］	using non self-clocking codes, i.e. the clock signals being either recorded in a separate clocking track or in a combination of several information tracks	667
G11B  20/18	・・	エラー検出または訂正；試験［４］	Error detection or correction; Testing	17831
G11B  20/20	・	多トラック記録のスキュー補正［４］	for correction of skew for multitrack recording	699
G11B  20/22	・	ディストーションの低減［４］	for reducing distortions	929
G11B  20/24	・	ノイズの低減［４］	for reducing noise	1294
G11B  21/00		記録または再生方法に特徴がないヘッド機構	Head arrangements not specific to the method of recording or reproducing	650
G11B  21/02	・	ヘッドの駆動または移動	Driving or moving of heads	13461
G11B  21/03	・・	時間軸誤差修正のためのもの［４］	for correcting time base error	274
G11B  21/04	・・	記録担体の移動方向と直角方向にヘッドを移動させるための自動送り機構，例．ヘリカルスキャン	Automatic feed mechanism producing a transducing traverse of the head in a direction which cuts across the direction of travel of the recording medium, e.g. helical scan	1826
G11B  21/06	・・・	記録担体がヘッドの横断移動を確実にする手段をもつもの	the record carrier having means to ensure traverse movement of the head	99
G11B  21/08	・・	トラック変更または選択（Ｇ１１Ｂ２１／１２が優先）	Track changing or selecting(<b>G11B21/12</b> takes precedence)	9332
G11B  21/10	・・	ヘッドの移動によるトラック探索または整列	Track finding or aligning by moving the head	9797
G11B  21/12	・・	上昇または下降；トラックに沿うバックスペースまたはフォアードスペース；始動位置への復帰	Raising and lowering; Back-spacing or forward-spacing along track; Returning to starting position	3975
G11B  21/14	・・・	手動によるもの	manually	14
G11B  21/16	・	ヘッドの支持；プラグイン式ヘッドのためのソケットの支持	Supporting the heads; Supporting the sockets for plug-in heads	1900
G11B  21/18	・・	ヘッドが移動している間のもの	while the head is moving	164
G11B  21/20	・・	ヘッドが動作位置にある間で静止しているかまたは記録担体の表面の不規則状態に追従して微小移動が許容されている間のもの	while the head is in operative position but stationary or permitting minor movements to follow irregularities in surface of record carrier	1793
G11B  21/21	・・・	記録担体からのヘッドの所望間隙を保持する手段を有するもの，例．流体力学的スペーシング，スライダ［４］	with provision for maintaining desired spacing of head from record carrier, e.g. fluid-dynamic spacing, slider	9351
G11B  21/22	・・	ヘッドが動作位置からはずれている間のもの	while the head is out of operative position	1754
G11B  21/24	・・	ヘッド支持の調整	Head support adjustments	937
G11B  21/26	・・	ヘッドまたはヘッド素子の交換または取換え手段	Means for interchange or replacement of head or head element	157
G11B  23/00		記録または再生方法に特徴がない記録担体；記録または再生装置との協同作用に特に適合する付属品，例．容器［４］<br><br><b><ul>注</ul></b><br>グループ２３／００においては，記録または再生装置は，記録担体を含まない。［５］	Record carriers not specific to the method of recording or reproducing; Accessories, e.g. containers, specially adapted for co-operation with the recording or reproducing apparatus; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>In group <b>G11B23/00</b>, recording or reproducing apparatus does not include the record carriers. </li></ul>	8324
G11B  23/02	・	容器；貯蔵手段（記録担体を貯蔵するため一部変更されたキャビネット，ケース，スタンドＧ１１Ｂ３３／０４）［４］	Containers; Storing means(cabinets, cases, stands, modified to store record carriers <b>G11B33/04</b>)	5826
G11B  23/023	・・	マガジンまたはカセット用の容器［４］	Containers for magazines or cassettes	3318
G11B  23/027	・・	単一のリールまたはスプール用の容器［４］	Containers for single reels or spools	511
G11B  23/03	・・	フラットな記録担体用容器［４］	Containers for flat record carriers	10409
G11B  23/033	・・・	フレキシブルディスクのためのもの［４］	for flexible discs	3528
G11B  23/037	・・	単一のリールまたはスプール［４］	Single reels or spools	840
G11B  23/04	・・	マガジン；カセット（Ｇ１１Ｂ２３／１２が優先）	Magazines; Cassettes(<b>G11B23/12</b> takes precedence)	3561
G11B  23/06	・・・	無端の帯状体または線状体のハウジング用	for housing endless webs or filaments	998
G11B  23/07	・・・・	単一のリールまたはコアを用いるもの［４］	using a single reel or core	632
G11B  23/08	・・・	はっきりした２端部をもつ帯状または線状体を収納するためのもの	for housing webs or filaments having two distinct ends	3316
G11B  23/087	・・・・	２個の異なるリールまたはコアを用いるもの［４］	using two different reels or cores	12572
G11B  23/093	・・・・・	リールまたはコアが同軸となっているもの［４］	the reels or cores being coaxial	169
G11B  23/107	・・・・	１個のリールまたはコアを用いるものであって，記録担体の一端がマガジンまたはカセットから引出されるもの［４］	using one reel or core, one end of the record carrier coming out of the magazine or cassette	2064
G11B  23/113	・・	マガジンまたはカセットの製造のために特に適合した装置または方法［４］	Apparatus or processes specially adapted for the manufacture of magazines or cassettes	2208
G11B  23/12	・・	帯状体または線状体をランダムに貯蔵する容器	Bins for random storage of webs or filaments	342
G11B  23/14	・	繰返し位置決めできる機能を与えるもの，例．スプロケット孔を使用するもの	providing ability to repeat location, e.g. using sprocket holes	36
G11B  23/16	・	単一トラック構造をもつ記録担体であってそのトラックに沿って間隔を置いて記録するためのもの，例．発音または言語の練習のためのもの	Record carriers with single track for recording at spaced intervals along the track thereof, e.g. for speech or language training	42
G11B  23/18	・	多重トラックをもつ記録担体，例．１組の“ステレオ”トラックのような相補的および部分的トラックをもつもの	Record carriers with multiple tracks, e.g. with complementary and partial tracks such as paired "stereo" tracks	161
G11B  23/20	・	恒久的または一時的な結合のための継合せ手段をもつもの	with provision for splicing to provide permanent or temporary connections	262
G11B  23/22	・・	無端ベルト；メビウスリング型テープ	of endless belts; of tapes forming M&ouml;bius loops	101
G11B  23/24	・・	喰い違い継ぎ合せにより１またはそれ以上のヘリカルトラックをもつ無端ループを形成するための，記録担体の縁に平行な多重トラックをもつテープのためのもの	of tapes having multiple tracks parallel to edge of record carrier by offset splicing to form endless loop with one or more helical tracks	5
G11B  23/26	・・	装填または挿入用リーダのためのもの，例．一時的な結合を形成するためのもの	of leaders for loading or threading, e.g. to form a temporary connection	411
G11B  23/28	・	優先使用または規格外使用の表示	indicating prior or unauthorised use	3178
G11B  23/30	・	補助信号のための手段をもつもの	with provision for auxiliary signals	2514
G11B  23/32	・・	電気的または機械的接触手段；テープ停止用箔	Electrical or mechanical contacting means; Tape stop foils	177
G11B  23/34	・・	主記録トラックに付加された信号手段，例．タイミングのためにスプロケット孔を光電的に感知する手段	Signal means additional to the main recording track, e.g. photoelectric sensing of sprocket holes for timing	205
G11B  23/36	・・	主記録と同様な方法により記録された記録担体または容器上の信号手段	Signals on record carriers or on containers and recorded by the same method as the main recording	770
G11B  23/38	・	記録トラックに含まれたものまたはスプロケット孔により表されたもの以外の可視的特徴をもつもの	Visual features other than those contained in record tracks or represented by sprocket holes	1995
G11B  23/40	・・	記録担体の再生と同時に可視的表示を行うよう意図された手段以外のもので，記録担体に付着またはその中に組み込まれた識別用のまたはその類似の手段，例．ラベル，リーダ，写真	Identifying or analogous means applied to, or incorporated in, the record carrier and not intended for visual display simultaneously with the playing-back of the record carrier, e.g. label, leader or photograph	2682
G11B  23/42	・・	索引，速度制御，同期，またはタイミングのためのマーク	Marks for indexing, speed-controlling, synchronising, or timing	852
G11B  23/44	・・	記録の再生と同時にディスプレイするための情報，例．写真的事項（カメラまたはプロジェクタと録音または再生手段との関連動作Ｇ０３Ｂ３１／００）［４］	Information for display simultaneously with playback of the record, e.g. photographic matter(associated working of cameras or projectors with sound-recording or -reproducing means <b>G03B31/00</b>)	416
G11B  23/50	・	記録担体の修繕；記録担体のクリーニング（Ｇ１１Ｂ３／５８が優先）［２］	Reconditioning of record carriers; Cleaning of record carriers(<b>G11B3/58</b> takes precedence)	3621
G11B  25/00		使用される記録担体の形状によって特徴づけられるが記録方法または再生方法には特徴がない装置［４］	Apparatus characterised by the shape of record carrier employed but not specific to the method of recording or reproducing	253
G11B  25/02	・	円筒状記録担体を用いるもの	using cylindrical record carriers	633
G11B  25/04	・	平板状記録担体を用いるもの，例．ディスク，カードを用いるもの	using flat record carriers, e.g. disc, card	12585
G11B  25/06	・	帯状記録担体を用いるもの，例．テープを用いるもの	using web-form record carriers, e.g. tape	1750
G11B  25/08	・	線状記録担体を用いるもの，例．ワイヤを用いるもの	using filamentary record carriers, e.g. wire	92
G11B  25/10	・	グループＧ１１Ｂ２５／０２〜Ｇ１１Ｂ２５／０８の２つ以上に定義されている複数種の記録担体を使用できる装置	Apparatus capable of using record carriers defined in more than one of the groups <b>G11B25/02 to G11B25/08</b> 	513
G11B  27/00		編集；索引；アドレス指定；タイミングまたは同期；モニタ；テープ走行量の測定［２，４］	Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel	20458
G11B  27/02	・	編集，例．記録担体へ記録された，または記録担体から再生される情報信号順序の変更［５］	Editing, e.g. varying the order of information signals recorded on, or reproduced from, record carriers	7162
G11B  27/022	・・	アナログ情報信号，例．オーディオまたはビデオ信号，の電子編集［５］	Electronic editing of analogue information signals, e.g. audio or video signals	247
G11B  27/024	・・・	テープ上のもの（Ｇ１１Ｂ２７／０２８，Ｇ１１Ｂ２７／０２９が優先）［５］	on tapes(<b>G11B27/028</b>, <b>G11B27/029</b> take precedence)	1949
G11B  27/026	・・・	ディスク上のもの（Ｇ１１Ｂ２７／０２８，Ｇ１１Ｂ２７／０２９が優先）［５］	on discs(<b>G11B27/028</b>, <b>G11B27/029</b> take precedence)	243
G11B  27/028	・・・	計算機を用いるもの［５］	with computer assistance	806
G11B  27/029	・・・	インサート編集［５］	Insert-editing	748
G11B  27/031	・・	デジタル化されたアナログ情報信号，例．オーディオまたはビデオ信号，の電子編集［５］	Electronic editing of digitised analogue information signals, e.g. audio or video signals	5097
G11B  27/032	・・・	テープ上のもの（Ｇ１１Ｂ２７／０３６，Ｇ１１Ｂ２７／０３８が優先）［５］	on tapes(<b>G11B27/036</b>, <b>G11B27/038</b> take precedence)	1523
G11B  27/034	・・・	ディスク上のもの（Ｇ１１Ｂ２７／０３６，Ｇ１１Ｂ２７／０３８が優先）［５］	on discs(<b>G11B27/036</b>, <b>G11B27/038</b> take precedence)	8871
G11B  27/036	・・・	インサート編集［５］	Insert-editing	2076
G11B  27/038	・・・	そのためのクロスフェーダ［５］	Cross-faders therefor	327
G11B  27/04	・・	記録担体とヘッドの差動駆動を用いるもの	using differential drive of record carrier and head	20
G11B  27/06	・・	切断，接合；記録スタイラス以外による記録担体の切込み，または穿孔（継合せ手段をもつ記録担体Ｇ１１Ｂ２３／２０）	Cutting and rejoining; Notching, or perforating record carriers otherwise than by recording styli(record carriers with provision for splicing <b>G11B23/20</b>)	505
G11B  27/10	・	索引；アドレス指定；タイミングまたは同期；テープ走行量の測定［２］	Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel	25142
G11B  27/11	・・	記録担体上で検出できない情報を用いるもの［４］	by using information not detectable on the record carrier	3215
G11B  27/13	・・・	その情報は記録担体の移動から取り出されるもの，例．回転計を用いるもの［４］	the information being derived from movement of the record carrier, e.g. using tachometer	534
G11B  27/15	・・・・	機械的感知手段を用いるもの［４］	using mechanical sensing means	305
G11B  27/17	・・・・	電気的感知手段を用いるもの［４］	using electrical sensing means	1052
G11B  27/19	・・	記録担体上で検出できる情報を用いるもの［４］	by using information detectable on the record carrier	1490
G11B  27/22	・・・	記録された情報信号の有無に応答する手段	Means responsive to presence or absence of recorded information signals	1699
G11B  27/24	・・・	変換トラック以外の記録担体上の特徴を感知することによるもの	by sensing features on the record carrier other than the transducing track	1142
G11B  27/26	・・・・	光電的検出によるもの，例．スプロケット孔の	by photoelectric detection, e.g. of sprocket holes	218
G11B  27/28	・・・	主記録と同様な方法により記録された情報信号を用いるもの	by using information signals recorded by the same method as the main recording	5044
G11B  27/30	・・・・	主記録体と同一トラック上のもの	on the same track as the main recording	5009
G11B  27/32	・・・・	同一または補助記録担体の別個の補助トラックのもの	on separate auxiliary tracks of the same or an auxiliary record carrier	5368
G11B  27/34	・・	指示装置	Indicating arrangements	13522
G11B  27/36	・	モニタ，すなわち記録または再生過程の監視	Monitoring, i.e. supervising the progress of recording or reproducing	8229
G11B  31/00		記録再生装置とその関係装置との関連動作のための装置（カメラまたはプロジェクタをもつものＧ０３Ｂ３１／００）［１，７］	Arrangements for the associated working of recording or reproducing apparatus with related apparatus(with cameras or projectors <b>G03B31/00</b>)	13889
G11B  31/02	・	自動楽器のためのもの	with automatic musical instruments	1057
G11B  33/00		このサブクラスの他のグループに分類されない構造部分，細部または付属品［４］	Constructional parts, details or accessories not provided for in the other groups of this subclass	4508
G11B  33/02	・	キャビネット；ケース；スタンド；それらの中または上への装置の配置［４］	Cabinets; Cases; Stands; Disposition of apparatus therein or thereon	19261
G11B  33/04	・・	記録担体を貯蔵するために一部変更されたもの［４］	modified to store record carriers	10238
G11B  33/06	・・	異なる主要な機能を持った他の装置と組合されたもの［４］	combined with other apparatus having a different main function	3620
G11B  33/08	・・	好ましくない振動または音の遮断または吸収［４］	Insulation or absorption of undesired vibrations or sounds	8531
G11B  33/10	・	指示装置；警報装置［４］	Indicating arrangements; Warning arrangements	6231
G11B  33/12	・	装置内の構造部分，例．電源，モデュール，の配置［４］	Disposition of constructional parts in the apparatus, e.g. of power supply, of modules	14949
G11B  33/14	・	物理的パラメータ，例．温度変化，湿気，ダスト，の影響の低減［４］	Reducing influence of physical parameters, e.g. temperature change, moisture, dust	13244
