H10K10/00	整流，増幅，発振またはスイッチングに特に適した有機装置；電位障壁または表面障壁を有する有機抵抗器または有機コンデンサ（集積装置または複数の装置の組立体Ｈ１０Ｋ１９／００）<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ１０／００はグループＨ１０Ｋ１０／１０，Ｈ１０Ｋ１０／４０およびＨ１０Ｋ１０／４３への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K10/10	電位障壁または表面障壁を備える有機抵抗器または有機コンデンサ<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ１０／１０はグループＨ１０Ｋ１０／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ１０／００およびＨ０２Ｋ１０／１０はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K10/20	有機ダイオード
H10K10/23	ショットキーダイオード
H10K10/26	有機−有機接合からなるダイオード
H10K10/29	有機−無機のヘテロ接合からなるダイオード
H10K10/40	有機トランジスタ<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ１０／４０およびＨ１０Ｋ１０／４３はグループＨ０２Ｋ１０／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ１０／００，Ｈ１０Ｋ１０／４０およびＨ１０Ｋ１０／４３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K10/43	バイポーラトランジスタ，例．有機バイポーラ接合トランジスタ［ＯＢＪＴ］
H10K10/46	電界効果トランジスタ，例．有機薄膜トランジスタ［ＯＴＦＴ］（Ｈ１０Ｋ１０／４３が優先）
H10K10/462	｛絶縁ゲート型電界効果トランジスタ［ＩＧＦＥＴ］｝
H10K10/464	｛単一のゲートのみからなる横型頂部ゲートＩＧＦＥＴ｝
H10K10/466	｛単一のゲートのみからなる横型底部ゲートＩＧＦＥＴ｝
H10K10/468	｛ゲート絶縁体に特徴のあるもの｝
H10K10/471	｛ゲートの絶縁が有機材料のみからなるもの｝
H10K10/472	｛ゲートの絶縁が無機材料のみからなるもの｝
H10K10/474	｛ゲートの絶縁が多層構造からなるもの｝
H10K10/476	｛少なくとも１つの有機層と少なくとも１つの無機層からなるもの｝
H10K10/478	｛ゲートの絶縁が浸透するまたは埋め込まれた材料，例．重合体母材内のＴｉＯ２粒子，からなる複合材料からなるもの｝
H10K10/481	｛ゲートの導体に特徴のあるもの｝
H10K10/482	｛ＩＧＦＥＴが多数の分離したアドレス可能なゲート電極からなるもの｝
H10K10/484	｛溝領域に特徴のあるもの｝
H10K10/486	｛溝領域が２以上の活性層からなるもの，例．ＰＮヘテロ結合を形成するもの｝
H10K10/488	｛溝領域が浸透するまたは埋め込まれた材料，例．ドナーとアクセプターの半々の混合物であり，それが多量のヘテロ接合からなるもの，からなる複合材料からなるもの｝
H10K10/491	｛縦型トランジスタ，例．縦型カーボンナノチューブ電界効果トランジスタ［ＣＮＴ−ＦＥＴ］｝
H10K10/50	双安定性スイッチング装置
H10K10/701	｛有機分子電子装置｝
H10K10/80	構造的細部<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ１０／８０はグループＨ１０Ｋ７７／００への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ１０／８０およびＨ１０Ｋ７７／００はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K10/82	電極<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ１０／８２はグループＨ１０Ｋ１０／８６への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ１０／８２およびＨ１０Ｋ１０／８６はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K10/84	オーミック電極，例．ソース電極またはドレイン電極
H10K10/86	ショットキー電極<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ１０／８６はグループＨ１０Ｋ１０／８２からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ１０／８２およびＨ１０Ｋ１０／８６はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K10/88	パッシベーション；容器；封緘
H10K19/00	グループＨ１０Ｋ１０／００に包含される，整流，増幅，発振またはスイッチングに特に適した少なくとも１つの有機素子を備える，集積装置または複数の装置の組立体<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ１９／００はグループＨ０１Ｌ２５／１８からの文献の再分類が未完成であり保留されている。グループＨ０１Ｌ２５／１８およびＨ１０Ｋ１９／００はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。<br>グループＨ１０Ｋ１９／００はグループＨ１０Ｋ１９／８０への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ１９／００およびＨ１０Ｋ１９／８０はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K19/10	電界効果トランジスタを含むもの
H10K19/20	無犠導体を含む活性領域を有する構成部品を含むもの
H10K19/201	｛３次元配置をもつ集積装置，例．３Ｄ ＩＣ｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ１９／２０１はグループＨ１０Ｋ３９／４０１およびＨ１０Ｋ５９／７５１への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ１９／２０１，Ｈ１０Ｋ３９／４０１およびＨ１０Ｋ５９／７５１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K19/202	｛共通活性層を含む集積装置｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ１９／２０２はグループＨ１０Ｋ３９／５０１およびＨ１０Ｋ５９／７７１への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ１９／２０２，Ｈ１０Ｋ３９／５０１およびＨ１０Ｋ５９／７７１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K19/80	相互接続，例．端子<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ１９／８０はグループＨ１０Ｋ１９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ１９／００およびＨ１０Ｋ１９／８０はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K19/901	｛多数の装置の組立体が整流，増幅，発振またはスイッチングに特に適した少なくとも１つの有機要素からなるもの｝
H10K30/00	赤外線，可視光，短波長電磁波または粒子線輻射に感応する有機装置（集積装置または複数の装置の組立体Ｈ１０Ｋ３９／００，Ｈ１０Ｋ６５／００；電解感光装置Ｈ０１Ｇ９／２０）<br><br><u>注</u><br><br>このグループは以下のいずれか一方に特に適している限り，輻射線に感応する有犠導体装置を包含する：<br>−輻射線エネルギーの電気的エネルギーへの変換；または<br>−輻射線による電気的エネルギーの制御<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３０／００はグループＨ１０Ｋ３０／５０，Ｈ１０Ｋ３０／５３およびＨ１０Ｋ３０／６０への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ３０／００，Ｈ１０Ｋ３０／５０，Ｈ１０Ｋ３０／５３およびＨ１０Ｋ３０／６０はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K30/10	有犠導体と無犠導体とのヘテロ接合を備えるもの<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３０／１０はグループＨ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ３０／１０，Ｈ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K30/15	増感されたワイドバンドギャップ半導体装置，例．色素増感されたＴｉＯ２（液体電解質または固体電解質を備える光電気化学装置Ｈ０１Ｇ９／２０）<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３０／１５はグループＨ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ３０／１５，Ｈ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K30/151	｛ワイドバンドギャップ半導体がチタン酸化物，例．ＴｉＯ２，を備えるもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３０／１５１はグループＨ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ３０／１５１，Ｈ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K30/152	｛ワイドギャップ半導体が亜鉛酸化物，例．ＺｎＯ，を備えるもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３０／１５２はグループＨ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ３０／１５２，Ｈ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K30/20	有機−有機接合を備えるもの，例．ドナー−アクセプター接合<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３０／２０はグループＨ１０Ｋ３０／５０よよびＨ１０Ｋ３０／５３への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ３０／２０，Ｈ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K30/211	｛多重の接合，例．二重のヘテロ接合，を備えるもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３０／２１１はグループＨ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３への再分類の影響を受ける。<br>Ｈ１０Ｋ３０／２１１，Ｈ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K30/30	バルクヘテロ接合を備えるもの，例．ドナーとアクセプターの材料ドメインの相互貫入ネットワーク<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３０／３０はグループＨ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ３０／３０，Ｈ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K30/35	無機ナノ構造を備えるもの，例．ＣｄＳｅナノ粒子<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３０／３５はグループＨ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ３０／３５，Ｈ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K30/352	｛無機ナノ構造がナノチューブまたはナノワイヤ，例．Ｐ３ＨＴにおけるＣｄＴｅナノチューブ，であるもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３０／３５２はグループＨ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ３０／３５２，Ｈ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K30/353	｛阻止層，例．励起子の阻止層，を備えるもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３０／３５３はグループＨ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／３５３への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ３０／３５３，Ｈ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K30/354	｛金属−絶縁−半導体［ＭＩＳ］構造を備えるもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３０／３５４はグループＨ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ３０／３５４，Ｈ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K30/40	ＰＩＮ構造を備えるもの，例．ｐ型とｎ型の電荷輸送層の間にペロブスカイト吸収体を有するもの<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３０／４０はグループＨ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ３０／４０，Ｈ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K30/451	｛金属−半導体−金属［ＭＳＭ］構造を備えるもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３０／４５１はグループＨ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ３０／４５１，Ｈ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K30/50	光起電［ＰＶ］装置<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３０／５０およびＨ１０Ｋ３０／５３はグループＨ１０Ｋ３０／００，Ｈ１０Ｋ３０／１０，Ｈ１０Ｋ３０／１５，Ｈ１０Ｋ３０／１５１，Ｈ１０Ｋ３０／１５２，Ｈ１０Ｋ３０／２０，Ｈ１０Ｋ３０／２１１，Ｈ１０Ｋ３０／３０，Ｈ１０Ｋ３０／３５，Ｈ１０Ｋ３０／３５２，Ｈ１０Ｋ３０／３５３，Ｈ１０Ｋ３０／３５４，Ｈ１０Ｋ３０／４０およびＨ１０Ｋ３０／４５１からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K30/53	繊維状または管状のもの，例．光起電性の繊維
H10K30/57	多接合を備えるもの，例．タンデムＰＶセル
H10K30/60	輻射線が，装置を通る電流の流れを制御するもの，例．フォトレジスタ<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３０／６０はグループＨ１０Ｋ３０／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ３０／００およびＨ１０Ｋ３０／６０はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K30/65	感光性電界効果装置，例．フォトトランジスタ
H10K30/671	｛有機輻射感応分子電子装置｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３０／６７１はグループＨ１０Ｋ５０／４０１への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ３０／６７１およびＨ１０Ｋ５０／４０１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K30/80	構造的細部<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３０／８０はグループＨ１０Ｋ３０／８４−Ｈ１０Ｋ３０／８６，Ｈ１０Ｋ３０／８９およびＨ１０Ｋ７７／００への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K30/81	電極
H10K30/82	透明電極，例．酸化インジウムスズ［ＩＴＯ］の電極
H10K30/821	｛カーボンナノチューブを備えるもの｝
H10K30/83	セルから電流を抽出するための装置を備えるもの，例．透明電極の直列抵抗を低減するための金属フィンガーグリッドシステム
H10K30/84	高い電荷キャリア移動度を有する層<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３０／８４−Ｈ１０Ｋ３０／８６はグループＨ１０Ｋ３０／８０からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K30/85	高い電子移動度を有する層，例．電子輸送層または正孔阻止層
H10K30/86	高い正孔移動度を有する層，例．正孔輸送層または電子阻止層
H10K30/865	｛中間層が活性層に隣接する材料の混成物を備えるもの｝
H10K30/87	光トラップ手段
H10K30/88	パッシベーション；容器；封緘
H10K30/89	端子，例．接続パッド<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３０／８９はグループＨ１０Ｋ３０／８０からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ３０／８０およびＨ１０Ｋ３０／８９はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K39/00	グループＨ１０Ｋ３０／００に包含される，少なくとも１つの有機輻射線感応素子を備える，集積装置または複数の装置の組立体<br><br><u>注</u><br><br>このグループは，赤外線，可視光，短波長電磁波または粒子線輻射に感応する装置のみを包含する。
H10K39/10	有機光起電［ＰＶ］モジュール；１つ１つの有機ＰＶセルのアレイ<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３９／１０はグループＨ０１Ｌ２５／０６５，Ｈ０１Ｌ２５／０６５２，Ｈ０１Ｌ２５／０６５５，Ｈ０１Ｌ２５／０６５７，Ｈ０１Ｌ２５／１６，Ｈ０１Ｌ２５／１６２，Ｈ０１Ｌ２５／１６５，Ｈ０１Ｌ２５／１６７，Ｈ０１Ｌ２５／１８およびＨ１０Ｋ３９／６０１からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。<br>グループＨ１０Ｋ３９／１０もまたＨ１０Ｋ３９／１２，Ｈ１０Ｋ３９／１５およびＨ１０Ｋ３９／１８への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K39/12	ＰＶセルの電気的配列，例．直列接続または並列接続<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３９／１０はグループＨ０１Ｌ２５／０６５，Ｈ０１Ｌ２５／０６５２，Ｈ０１Ｌ２５／０６５５，Ｈ０１Ｌ２５／０６５７，Ｈ０１Ｌ２５／１６，Ｈ０１Ｌ２５／１６２，Ｈ０１Ｌ２５／１６５，Ｈ０１Ｌ２５／１６７，Ｈ０１Ｌ２５／１８およびＨ１０Ｋ３９／６０１からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K39/15	有機ＰＶセルと無機ＰＶセルの両方を備えるもの<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３９／１５はグループＨ０１Ｌ２５／０６５，Ｈ０１Ｌ２５／０６５２，Ｈ０１Ｌ２５／０６５５，Ｈ０１Ｌ２５／０６５７，Ｈ０１Ｌ２５／１６，Ｈ０１Ｌ２５／１６２，Ｈ０１Ｌ２５／１６５，Ｈ０１Ｌ２５／１６７，Ｈ０１Ｌ２５／１８およびＨ１０Ｋ３９／６０１からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K39/18	相互接続，例．端子<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３９／１８はグループＨ０１Ｌ２５／０６５，Ｈ０１Ｌ２５／０６５２，Ｈ０１Ｌ２５／０６５５，Ｈ０１Ｌ２５／０６５７，Ｈ０１Ｌ２５／１６，Ｈ０１Ｌ２５／１６２，Ｈ０１Ｌ２５／１６５，Ｈ０１Ｌ２５／１６７，Ｈ０１Ｌ２５／１８およびＨ１０Ｋ３９／６０１からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K39/30	輻射線によって制御される装置<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３９／３０はグループＨ１０Ｋ３９／３８への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ３９／３０およびＨ１０Ｋ３９／３８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K39/32	有機固体撮像装置
H10K39/34	有起光ダイオード［ＯＬＥＤ］を集積化したもの<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３９／３４はグループＨ１０Ｋ５９／６５からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５９／６５およびＨ１０Ｋ３９／３４はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K39/36	Ｘ線輻射の検出に特に適した装置
H10K39/38	相互接続，例．端子<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３９／３８はグループＨ１０Ｋ３９／３０からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ３９／３０およびＨ１０Ｋ３９／３８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K39/401	｛３次元配置をもつ集積装置，例．３Ｄ ＩＣ｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３９／４０１はグループＨ１０Ｋ１９／２０１からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ１９／２０１およびＨ１０Ｋ３９／４０１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K39/501	｛共通活性層を含む集積装置｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３９／５０１はグループＨ１０Ｋ１９／２０２からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ１９／２０２およびＨ１０Ｋ３９／５０１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K39/601	｛少なくとも１つの有機光感応素子を備える複数の装置の組立体｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３９／６０１はグループＨ０１Ｌ２５／０６５，Ｈ０１Ｌ２５／０６５２，Ｈ０１Ｌ２５／０６５５，Ｈ０１Ｌ２５／０６５７，Ｈ０１Ｌ２５／１６，Ｈ０１Ｌ２５／１６２，Ｈ０１Ｌ２５／１６５，Ｈ０１Ｌ２５／１６７およびＨ０１Ｌ２５／１８からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。<br>グループＨ１０Ｋ３９／６０１もまたグループＨ１０Ｋ３９／１０，Ｈ１０Ｋ３９／１２，Ｈ１０Ｋ３９／１５，Ｈ１０Ｋ３９／１８およびＨ１０Ｋ３９／６２１への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K39/621	｛有機光感応素子のみを備えるもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ３９／６２１はグループＨ０１Ｌ２５／０６５，Ｈ０１Ｌ２５／０６５２，Ｈ０１Ｌ２５／０６５５，Ｈ０１Ｌ２５／０６５７，Ｈ０１Ｌ２５／１６，Ｈ０１Ｌ２５／１６２，Ｈ０１Ｌ２５／１６５，Ｈ０１Ｌ２５／１６７，Ｈ０１Ｌ２５／１８およびＨ１０Ｋ３９／６０１からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/00	有起光装置（集積装置または複数の装置の組立体Ｈ１０Ｋ５９／００，Ｈ１０Ｋ６５／００；有犠導体レーザーＨ０１Ｓ５／３６）<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／００はグループＨ１０Ｋ５０／１０への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／００およびＨ１０Ｋ５０／１０はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/10	有起光ダイオード［ＯＬＥＤ］またはポリマー発光ダイオード［ＰＬＥＤ］<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／１０はグループＨ１０Ｋ５０／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／００およびＨ１０Ｋ５０／１０はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/11	エレクトロルミネッセンス［ＥＬ］層に特徴があるもの
H10K50/115	活性無機ナノ構造を含むもの，例．発光量子ドット
H10K50/12	ドーパントを含むもの
H10K50/121	｛エネルギー転送を補助するためのもの，例．鋭敏化｝
H10K50/125	多色発光に特に適したもの，例．白色発光用
H10K50/13	１つのＥＬユニット中に積層されたＥＬ層を含むもの
H10K50/131	｛電界発光層の間のスペーサ層のあるもの｝
H10K50/135	可動イオンを含むもの
H10K50/14	キャリア輸送層
H10K50/15	正孔輸送層
H10K50/155	ドーパントを含むもの
H10K50/156	｛多層化された構造を含むもの｝
H10K50/157	｛発光層と陰極との間に｝
H10K50/16	電子輸送層
H10K50/165	ドーパントを含むもの
H10K50/166	｛多層化された構造を含むもの｝
H10K50/167	｛発光層と陽極との間に｝
H10K50/17	キャリア注入層<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／１７はグループＨ１０Ｋ５０／１７１への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／１７およびＨ１０Ｋ５０／１７１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/171	｛電子注入層｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／１７１はグループＨ１０Ｋ５０／１７からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>Ｈ１０Ｋ５０／１７およびＨ１０Ｋ５０／１７１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/18	キャリアブロック層<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／１８はグループＨ１０Ｋ５０／１８１への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／１８およびＨ１０Ｋ５０／１８１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/181	｛電子ブロック層｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／１８１はグループＨ１０Ｋ５０／１８からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／１８およびＨ１０Ｋ５０／１８１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/182	｛繊維構造からなるＯＬＥＤ｝
H10K50/19	タンデムＯＬＥＤ
H10K50/30	有起光トランジスタ
H10K50/401	｛有起光分子電子装置｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／４０１はグループＨ１０Ｋ３０／６７１からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ３０／６７１およびＨ１０Ｋ５０／４０１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/80	構造的細部<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８０はグループＨ１０Ｋ５０／８８，Ｈ１０Ｋ５９／８０およびＨ１０Ｋ７７／００への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/805	電極<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８０５はグループＨ１０Ｋ５９／８０５への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８０５およびＨ１０Ｋ５９／８０５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/81	陽極<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８１はグループＨ１０Ｋ５０／８１６およびＨ１０Ｋ５９／８０５１への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８１，Ｈ１０Ｋ５０／８１６およびＨ１０Ｋ５９／８０５１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/813	形状に特徴があるもの<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８１３はグループＨ１０Ｋ５９／８０５１５への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８１３およびＨ１０Ｋ５９／８０５１５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/814	補助電極との組み合わせ，例．金属配線と組み合わされたＩＴＯ層<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８１４はグループＨ１０Ｋ５９／８０５１６への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８１４およびＨ１０Ｋ５９／８０５１６はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/816	積層電極，例．透明積層電極<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８１６はグループＨ１０Ｋ５０／８１からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８１６もまたグループＨ１０Ｋ５９／８０５１７への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８１，Ｈ１０Ｋ５０／８１６およびＨ１０Ｋ５９／８０５１７はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/818	反射陽極，例．厚い金属層と組み合わされたＩＴＯ<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８１８はグループＨ１０Ｋ５９／８０５１８への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８１８およびＨ１０Ｋ５９／８０５１８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/82	陰極<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８２はグループＨ１０Ｋ５０／８２６およびＨ１０Ｋ５９／８０５２への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８２，Ｈ１０Ｋ５０／８２６およびＨ１０Ｋ５９／８０５２はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/822	形状に特徴があるもの<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８２２はグループＨ１０Ｋ５９／８０５２１への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８２２およびＨ１０Ｋ５９／８０５２１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/824	補助電極と組み合わされたもの<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８２４はグループＨ１０Ｋ５９／８０５２２への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８２４およびＨ１０Ｋ５９／８０５２２はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/826	積層電極，例．不透明積層電極<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８２６はグループＨ１０Ｋ５０／８２からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８２６もまたＨ１０Ｋ５９／８０５２３への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８２，Ｈ１０Ｋ５０／８２６およびＨ１０Ｋ５９／８０５２３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/828	透明陰極，例．薄い金属層を含むもの<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８２８はグループＨ１０Ｋ５９／８０５２４への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８２８およびＨ１０Ｋ５９／８０５２４はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/84	パッシベーション；容器；封緘<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８４はグループＨ１０Ｋ５９／８７への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５９／８４およびＨ１０Ｋ５９／８７はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/841	｛自己補助密封装置｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８４１はグループＨ１０Ｋ５０／８４２，Ｈ１０Ｋ５９／８７１およびＨ１０Ｋ５９／８７２への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/842	容器<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８４２はグループＨ１０Ｋ５０／８４１からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８４１およびＨ１０Ｋ５０／８４２はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/8423	｛金属密封装置｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８４２３はグループＨ１０Ｋ５９／８７２１への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８４２３およびＨ１０Ｋ５９／８７２１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/8426	｛周囲密封装置，例．接着剤，密封剤｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８４２６はグループＨ１０Ｋ５９／８７２２への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８４２６およびＨ１０Ｋ５９／８７２２はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/8428	｛垂直スペーサ，例．密封装置とＯＬＥＤとの間に配置されたもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８４２８はグループＨ１０Ｋ５９／８７２３への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８４２８およびＨ１０Ｋ５９／８７２３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/844	封緘<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８４４はグループＨ１０Ｋ５９／８７３への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８４４およびＨ１０Ｋ５９／８７３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/8445	｛繰り返し構造をもつ多層化されたコーティング，例．多数の有機−無機層をもつもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８４４５はグループＨ１０Ｋ５９／８７３１への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８４４５およびＨ１０Ｋ５９／８７３１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/846	｛ゲッター材料または乾燥剤からなるもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８４６はグループＨ１０Ｋ５９／８７４への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８４６およびＨ１０Ｋ５９／８７４はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/85	装置から光を取り出すための構成<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８５はグループＨ１０Ｋ５９／８７５への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８５およびＨ１０Ｋ５９／８７５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/852	共振構造を含むもの，例．ブラッグ反射対<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８５２はグループＨ１０Ｋ５９／８７６への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８５２およびＨ１０Ｋ５９／８７６はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/854	散乱手段を含むもの<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８５４はグループＨ１０Ｋ５９／８７７への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８５４およびＨ１０Ｋ５９／８７７はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/856	反射手段を含むもの<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８５６はグループＨ１０Ｋ５９／８７８への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８５６およびＨ１０Ｋ５９／８７８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/858	屈折手段を含むもの，例．レンズ<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８５８はグループＨ１０Ｋ５９／８７９への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８５８およびＨ１０Ｋ５９／８７９はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/86	コントラスト改善のための構成，例．周辺光の反射防止<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８６はグループＨ１０Ｋ５９／８７９１への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８６およびＨ１０Ｋ５９／８７９１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/865	｛光吸収層，例．光阻止層，を含むもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８６５はグループＨ１０Ｋ５９／８７９２への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８６５およびＨ１０Ｋ５９／８７９２はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/868	｛偏光した光の発光のための構成（Ｈ１０Ｋ５０／８６が優先）｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８６８はグループＨ１０Ｋ５９／８７９３への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８６８およびＨ１０Ｋ５９／８７９３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/87	加熱又は冷却のための構成<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８７はグループＨ１０Ｋ５９／８７９４への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８７およびＨ１０Ｋ５９／８７９４はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K50/88	端子，例．接続パッド<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５０／８８はグループＨ１０Ｋ５０／８０からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８０およびＨ１０Ｋ５０／８８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/00	グループＨ１０Ｋ５０／００に包含される，少なくとも１つの有起光素子を備える，集積装置または複数の装置の組立体<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／００はグループＨ１０Ｋ５９／７０およびＨ１０Ｋ５９／８０−Ｈ１０Ｋ５９／８８への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５９／００，Ｈ１０Ｋ５９／７０およびＨ１０Ｋ５９／８０−Ｈ１０Ｋ５９／８８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/10	ＯＬＥＤディスプレイ<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／１０はグループＨ１０Ｋ５９／１９への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５９／１０およびＨ１０Ｋ５９／１９はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/12	アクティブマトリクス型ＯＬＥＤ［ＡＭＯＬＥＤ］ディスプレイ<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／１２はグループＨ１０Ｋ５９／１３１およびＨ１０Ｋ５９／１３１５への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５９／１２，Ｈ１０Ｋ５９／１３１およびＨ１０Ｋ５９／１３１５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/1201	｛製造または処理｝
H10K59/121	画素素子の形状または配置に特徴のあるもの
H10K59/1213	｛画素素子がＴＦＴであるもの｝
H10K59/1216	｛画素素子がコンデンサであるもの｝
H10K59/122	画素を定義するための構造または層，例．隔壁
H10K59/123	薄膜トランジスタ［ＴＦＴ］への画素電極の接続
H10K59/124	ＴＦＴ素子とＯＬＥＤ素子との間に形成された絶縁層
H10K59/125	有機ＴＦＴ［ＯＴＦＴ］を含むもの
H10K59/126	遮蔽，例．ＴＦＴ上の光遮蔽手段
H10K59/127	２つの基板を備えるもの，例．ＯＬＥＤアレイとＴＦＴ駆動回路を異なる基板上に有するディスプレイ
H10K59/1275	｛２つの基板の電気的接続｝
H10K59/128	２つの独立したディスプレイを備えるもの，例．ディスプレイの２つの主面から情報を発するためのもの
H10K59/129	チップレット
H10K59/13	輝度を制御するための光センサーを備えるもの
H10K59/131	相互接続，例．配線または端子<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／１３１はグループＨ１０Ｋ５９／１２からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５９／１２およびＨ１０Ｋ５９／１３１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/1315	｛抵抗を下げることに特に適合された構造からなるもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／１３１５はグループＨ１０Ｋ５９／１２からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５９／１２およびＨ１０Ｋ５９／１３１５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/17	パッシブマトリックス型ＯＬＥＤディスプレイ<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／１７はグループＨ１０Ｋ５９／１７９およびＨ１０Ｋ５９／１７９５への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５９／１７，Ｈ１０Ｋ５９／１７９およびＨ１０Ｋ５９／１７９５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/173	バンクまたはシャドーマスクを備えるもの
H10K59/176	２つの独立したディスプレイを備えるもの，例．ディスプレイの２つの主面から情報を発するためのもの
H10K59/179	相互接続，例．配線または端子<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／１７９はグループＨ１０Ｋ５９／１７からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>Ｈ１０Ｋ５９／１７およびＨ１０Ｋ５９／１７９はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/1795	｛抵抗を下げることに特に適合された構造からなるもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／１７９５はグループＨ１０Ｋ５９／１７からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５９／１７およびＨ１０Ｋ５９／１７９５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/18	タイル状のディスプレイ
H10K59/19	セグメント型ディスプレイ<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／１９はグループＨ１０Ｋ５９／１０からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５９／１０およびＨ１０Ｋ５９／１９はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/221	｛静的ディスプレイ，例．永久的にロゴを表示するもの｝
H10K59/30	多色発光に特に適した装置
H10K59/32	異なる波長で発光する２以上の層を有する積層装置
H10K59/35	赤−緑−青［ＲＧＢ］副画素を備えるもの
H10K59/351	｛３より多い副画素を備えるもの，例．赤−緑−青−白［ＲＧＢＷ]｝
H10K59/352	｛ＲＧＢ副画素の領域が異なるもの｝
H10K59/353	｛ＲＧＢ副画素の形状的配置に特徴のあるもの｝
H10K59/38	カラーフィルターまたは色変更媒体［ＣＣＭ］を備えるもの
H10K59/40	タッチスクリーンを組み込んだＯＬＥＤ
H10K59/50	光変調素子を組み込んだＯＬＥＤ，例．エレクトロクロミック素子，フォトクロミック素子または液晶素子の組み込み
H10K59/60	無機光感応素子を組み込んだＯＬＥＤ，例．無機太陽電池または無機フォトダイオードの組み込み
H10K59/65	無機イメージセンサを組み込んだＯＬＥＤ<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／６５はグループＨ１０Ｋ３９／３４への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５９／６５およびＨ１０Ｋ３９／３４はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/70	無起光素子を組み込んだＯＬＥＤ，例．無機電界発光素子の組み込み<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／７０はグループＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／７０はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/751	｛３次元配置をもつ集積装置，例．３Ｄ ＩＣ｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／７５１はグループＨ１０Ｋ１９／２０１からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ１９／２０１およびＨ１０Ｋ５９／７５１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/771	｛共通活性層を含む集積装置｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／７７１はグループＨ１０Ｋ１９／２０２からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ１９／２０２およびＨ１０Ｋ５９／７７１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/80	構造的細部<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８０はグループＨ１０Ｋ５０／８０およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８０，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８０はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/805	｛電極｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８０５はグループＨ１０Ｋ５０／８０５およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８０５，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８０５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/8051	｛陽極｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８０５１はグループＨ１０Ｋ５０／８１およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８１，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８０５１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/80515	｛形状に特徴があるもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８０５１５はグループＨ１０Ｋ５０／８１３およびＨ１０Ｋ５９／００への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８１３，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８０５１５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/80516	｛補助電極との組み合わせ，例．金属配線と組み合わされたＩＴＯ層｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８０５１６はグループＨ１０Ｋ５０／８１４およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８１４，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８０５１６はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/80517	｛積層電極，例．透明積層電極｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８０５１７はグループＨ１０Ｋ５０／８１６およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８１６，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８０５１７はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/80518	｛反射陽極，例．厚い金属層と組み合わされたＩＴＯ｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８０５１８はグループＨ１０Ｋ５０／８１８およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８１８，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８０５１８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/8052	｛陰極｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８０５２はグループＨ１０Ｋ５０／８２およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８２，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８０５２はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/80521	｛形状に特徴があるもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８０５２１はグループＨ１０Ｋ５０／８２２およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８２２，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８０５２１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/80522	｛補助電極との組み合わせ｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８０５２２はグループＨ１０Ｋ５０／８２４およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８２４，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８０５２２はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/80523	｛積層電極，例．不透明積層電極｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８０５２３はグループＨ１０Ｋ５０／８２６およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８２６，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８０５２３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/80524	｛透明陰極，例．薄い金属層を含むもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８０５２４はグループＨ１０Ｋ５０／８２８およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８２８，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８０５２４はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/82	相互接続，例．端子（Ｈ１０Ｋ５９／１３１，Ｈ１０Ｋ５９／１７９が優先）<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８２はグループＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８２はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/84	電気的に並列に接続されたＯＬＥＤ<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８４はグループＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８４はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/86	電気的に直列に接続されたＯＬＥＤ<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８６はグループＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８６はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/87	｛パッシベーション；容器；封緘｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８７はグループＨ１０Ｋ５０／８４およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８４，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８７はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/871	｛自己補助密封装置｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８７１およびＨ１０Ｋ５９／８７２はグループＨ１０Ｋ５０／８４１およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/872	｛容器｝
H10K59/8721	｛金属密封装置｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８７２１はグループＨ１０Ｋ５０／８４２３およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８４２３，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８７２１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/8722	｛周囲密封装置，例．接着剤，密封剤｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８７２２はグループＨ１０Ｋ５０／８４２６およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８４２６，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８７２２はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/8723	｛垂直スペーサ，例．密封装置とＯＬＥＤとの間に配置されたもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８７２３はグループＨ１０Ｋ５０／８４２８およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８４２８，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８７２３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/873	｛封緘｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８７３はグループＨ１０Ｋ５０／８４４およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８４４，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８７３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/8731	｛繰り返し構造をもつ多層化されたコーティング，例．多数の有機−無機層をもつもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８７３１はグループＨ１０Ｋ５０／８４４５およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８４４５，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８７３１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/874	｛ゲッター材料または乾燥剤を含むもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８７４はグループＨ１０Ｋ５０／８４６およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８４６，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８７４はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/875	｛装置から光を取り出すための構成｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８７５はグループＨ１０Ｋ５０／８５およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８５，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８７５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/876	｛共振構造を含むもの，例．ブラッグ反射対｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８７６はグループＨ１０Ｋ５０／８５２およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８５２，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８７６はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/877	｛散乱手段を含むもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８７７はグループＨ１０Ｋ５０／８５４およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８５４，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８７７はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/878	｛反射手段を含むもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８７８はグループＨ１０Ｋ５０／８５６およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８５６，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８７８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/879	｛屈折手段を含むもの，例．レンズ｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８７９はグループＨ１０Ｋ５０／８５８およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８５８，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８７９はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/8791	コントラスト改善のための構成，例．周辺光の反射防止<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８７９１はグループＨ１０Ｋ５０／８６およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８６，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８７９１はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/8792	｛光吸収層，例．黒色層，を含むもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８７９２はグループＨ１０Ｋ５０／８６５およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８６５，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８７９２はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/8793	｛偏光した光の発光のための構成（Ｈ１０Ｋ５９／８７９１が優先）｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８７９３はグループＨ１０Ｋ５０／８６８およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８６８，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８７９３はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/8794	｛加熱および冷却のための構成｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８７９４はグループＨ１０Ｋ５０／８７およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５０／８７，Ｈ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８７９４はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/88	ダミー素子，すなわち機能しない特徴を有する素子<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／８８はグループＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ５９／００およびＨ１０Ｋ５９／８８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/90	少なくとも１つの有起光素子を備える，複数の装置の組立体<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／９０およびＨ１０Ｋ５９／９５はグループＨ０１Ｌ２５／０６５，Ｈ０１Ｌ２５／０６５２，Ｈ０１Ｌ２５／０６５５，Ｈ０１Ｌ２５／０６５７，Ｈ０１Ｌ２５／１６，Ｈ０１Ｌ２５／１６２，Ｈ０１Ｌ２５／１６５，Ｈ０１Ｌ２５／１６７およびＨ０１Ｌ２５／１８からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。<br>グループＨ１０Ｌ５９／９０もまたグループＨ１０Ｋ５９／９５への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K59/95	有起光素子のみから構成されるもの<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ５９／９５はグループＨ０１Ｌ２５／０４，Ｈ０１Ｌ２５／１６，Ｈ０１Ｌ２５／１６２，Ｈ０１Ｌ２５／１６５，Ｈ０１Ｌ２５／１６７，Ｈ０１Ｌ２５／１８およびＨ０１Ｌ２５／９０からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K65/00	少なくとも１つの有起光素子と少なくとも１つの有機光感応素子とを備える，集積装置または複数の装置の組立体，例．有機オプトカプラ（有起光装置と組み合わされた有機イメージセンサーＨ１０Ｋ３９／３２；光センサーと組み合わされたＯＬＥＤディスプレイＨ１０Ｋ５９／１３）<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ６５／００はＨ０１Ｌ２５／０４およびＨ０１Ｌ２５／１８からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K71/00	このサブクラスに包含される有機装置に特に適した製造または処理<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ７１／００はＨ１０Ｋ７１／４０，Ｈ１０Ｋ７１／４２１およびＨ１０Ｋ７１／４４１への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K71/10	有機活性材料の堆積
H10K71/12	液体堆積の利用，例．スピンコーティング
H10K71/125	｛電解液による堆積の利用，例．その場での電気的な重合｝
H10K71/13	印刷技術の利用，例．インクジェット印刷またはスクリーン印刷
H10K71/135	｛インクジェット印刷の利用｝
H10K71/15	使用される溶剤に特徴のあるもの
H10K71/16	物理気相成長［ＰＶＤ］の利用，例．真空蒸着またはスパッタリング
H10K71/162	｛レーザ切除の利用｝
H10K71/164	｛真空蒸着の利用｝
H10K71/166	｛選択的な蒸着の利用，例．マスクの利用｝
H10K71/18	非液体の印刷技術の利用，例．ドナーシートからの熱転写印刷
H10K71/191	｛堆積する層の方向または整列のための設備に特徴のあるもの｝
H10K71/20	装置内での活性層の形状変更，例．パターニング
H10K71/211	｛既存の層の選択的な変質によるもの｝
H10K71/221	｛リフトオフ技法によるもの｝
H10K71/231	｛既存層のエッチングによるもの｝
H10K71/233	｛写真平板エッチングによるもの｝
H10K71/236	｛印刷技法によるもの，例．インクジェットプリンタを用いたエッチング液の適用｝
H10K71/30	活性層へのドーピング，例．電子輸送層
H10K71/311	｛有犠導体材料の清浄化｝
H10K71/40	熱処理，例．溶媒蒸気下におけるアニーリング<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ７１／４０，Ｈ１０Ｋ７１／４２１およびＨ１０Ｋ７１／４４１はグループＨ１０Ｋ７１／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K71/421	｛密着した電磁放射，例．レーザアニーリング，を用いるもの｝
H10K71/441	｛溶媒存在下におけるもの，例．溶媒蒸気アニーリング｝
H10K71/50	２つの基板の貼合による装置の形成，例．ラミネート技術
H10K71/60	導電領域または導電層の形成，例．電極
H10K71/611	｛印刷成膜を用いるもの，例．インクジェット印刷｝
H10K71/621	｛導電層の成形，例．パターン化したまたは選択的な成膜｝
H10K71/70	試験，例．加速寿命試験
H10K71/80	仮基板の利用
H10K71/811	｛工程中の雰囲気の制御（Ｈ１０Ｋ７１／４０が優先）｝
H10K71/821	｛エンボス加工による層のパターン化，例．絶縁層宙に溝を形成するスタンプ押し｝
H10K71/831	｛熟成｝
H10K71/841	｛製造または処理中における交流［ＡＣ］の適用｝
H10K71/851	｛基板の分割｝
H10K71/861	｛修理｝
H10K77/00	このサブクラスに包含されるが，グループＨ１０Ｋ１０／８０，Ｈ１０Ｋ３０／８０，Ｈ１０Ｋ５０／８０またはＨ１０Ｋ５９／８０に包含されない装置の構造的細部<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ７７／００はグループＨ１０Ｋ１０／８０，Ｈ１０Ｋ３０／８０，Ｈ１０Ｋ５０／８０およびＨ１０Ｋ５９／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K77/10	基板，例．フレキシブル基板
H10K77/111	｛フレキシブル基板｝
H10K85/00	このサブクラスで包含する装置の本体または電極に用いられる有機材料<br><br><u>注</u><br><br>このグループは，このサブクラスで包含する装置に特に適した電気的，または他の性質を有する有機材料のみを包含する。<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ８５／００はグループＨ１０Ｋ８５／５０への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ８５／００およびＨ１０Ｋ８５／５０はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K85/10	有機ポリマーまたは有機オリゴマー
H10K85/111	｛芳香族，複素芳香族，またはアリル鎖，例，ポリア二リン，ポリフェニリンまたはポリフェニレンビニレン，からなるもの｝
H10K85/113	｛硫黄またはセレンからなる複素芳香族化合物，例．ポリチオフェン｝
H10K85/1135	｛ポリエチレンジオキシチオフェン［ＰＥＤＯＴ］；その誘導体｝
H10K85/114	｛ポリフェニレンビニレン；その誘導体｝
H10K85/115	｛ポリフルオレン；その誘導体｝
H10K85/141	｛脂肪またはオレフィン鎖からなるもの，例．ポリＮ−ビニルカルバゾール，ＰＶＣまたはＰＴＦＥ｝
H10K85/143	｛ポリアセチレン；その誘導体｝
H10K85/146	｛ポリＮ−ビニルカルバゾール；その誘導体｝
H10K85/151	｛共重合体｝
H10K85/154	｛梯子型重合体｝
H10K85/20	炭素化合物，例．カーボンナノチューブまたはフラーレン
H10K85/211	｛フラーレン，例．Ｃ６０｝
H10K85/215	｛置換基からなるもの，例．ＰＣＢＭ｝
H10K85/221	｛カーボンナノチューブ｝
H10K85/225	｛置換基からなるもの｝
H10K85/30	配位化合物
H10K85/311	｛フタロシアニン｝
H10K85/321	｛ＩＩＩＡ族元素からなる金属錯体，例．Ｔｒｉｓ（８−ヒドロキシキノリン）ガリウム［Gaq3］｝
H10K85/322	｛ほう素からなるもの｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ８５／３２２はグループＨ１０Ｋ８５／６５８への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ８５／３２２およびＨ１０Ｋ８５／６５８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K85/324	｛アルミニウムからなるもの，例．Ａｌｑ３｝
H10K85/326	｛ガリウムからなるもの｝
H10K85/331	｛鉄族金属，例．Ｆｅ，Ｃｏ，Ｎｉ，からなる金属錯体｝
H10K85/341	｛遷移金属錯体，例．Ｒｕ（ＩＩ）ポリピリジン錯体（Ｈ１０Ｋ８５／３３１が優先）｝
H10K85/342	｛イリジウムからなるもの｝
H10K85/344	｛ルテニウムからなるもの｝
H10K85/346	｛白金からなるもの｝
H10K85/348	｛オスミウムからなるもの｝
H10K85/351	｛ランタノイドまたはアクチノイドからなる金属錯体，例．ユーロピウムからなるもの｝
H10K85/361	｛多核錯体，すなわち２以上の金属の中心からなる錯体｝
H10K85/371	｛ＩＢ族元素からなる金属錯体，例．銅，金または銀からなるもの｝
H10K85/381	｛ＩＩＢ族元素からなる金属錯体，例．カドミウム，水銀または亜鉛からなるもの｝
H10K85/40	有機ケイ素化合物，例．ＴＩＰＳペンタセン
H10K85/50	有機ペロブスカイト；有機−無機ハイブリッドペロブスカイト［ＨＯＩＰ］，例．ＣＨ３ＮＨ３ＰｂＩ３<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ８５／５０はグループＨ１０Ｋ８５／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ８５／００およびＨ１０Ｋ８５／５０はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K85/60	低分子有機化合物（Ｈ１０Ｋ８５／１０−Ｈ１０Ｋ８５／５０が優先）
H10K85/611	｛電荷移動錯体｝
H10K85/615	｛多環縮合芳香族炭化水素，例．アントラセン｝
H10K85/621	｛芳香族無水物またはイミド化合物，例．ペリレンテトラカルボキシルジアンヒドリドまたはペリレンテトラカルボキシルダイイミド｝
H10K85/622	｛４つの環からなるもの，例．ピレン｝
H10K85/623	｛５つの環からなるもの，例．ペンタセン｝
H10K85/624	｛６以上の環からなるもの｝
H10K85/625	｛７以上の炭素原子をもつ少なくとも１つの芳香環からなるもの，例．アズレン｝
H10K85/626	｛１以上の多環式の縮合芳香環からなるもの，例．ビスアントラセン｝
H10K85/631	｛少なくとも１つのアミン−窒素原子上に少なくとも２つのアリルの残存をもつアミン化合物，例．トリフェニルアミン｝
H10K85/633	｛窒素原子上の置換基としての多環縮合芳香族炭化水素からなるもの｝
H10K85/636	｛窒素原子上の置換基としての複素芳香環からなるもの｝
H10K85/649	｛ヘテロ原子からなる芳香族化合物｝
H10K85/652	｛シアニン色素｝
H10K85/653	｛ヘテロ原子が酸素のみからなるもの｝
H10K85/654	｛ヘテロ原子が窒素のみからなるもの（Ｈ１０Ｋ８５／６５２が優先）｝
H10K85/655	｛ヘテロ原子が硫黄のみからなるもの｝
H10K85/656	｛環あたりにつき２以上の異なるヘテロ原子からなるもの（Ｈ１０Ｋ８５／６５２が優先）｝
H10K85/6565	｛オキシジアゾール化合物｝
H10K85/657	｛多環縮合複素芳香炭化水素｝
H10K85/6572	｛複素芳香重縮合環の系が窒素のみからなるもの，例．フェナントロリンまたはカルバゾール｝
H10K85/6574	｛複素芳香重縮合環の系が酸素のみからなるもの，例．クマリン染料｝
H10K85/6576	｛複素芳香重縮合環の系が硫黄のみからなるもの，例．ベンゾチオフェン｝
H10K85/658	｛有機ボラン｝<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ８５／６５８はグループＨ１０Ｋ８５／３２２からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ８５／３２２およびＨ１０Ｋ８５／６５８はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K85/701	｛ラングミュアーブロジェット膜｝
H10K85/731	｛液晶材料｝
H10K85/761	｛生体分子または生体高分子，例．蛋白質，葉緑素，脂質または酵素｝
H10K85/791	｛星形化合物｝
H10K99/00	このサブクラスの他のグループで包含されない主題事項<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ９９／００はグループＨ１０Ｋ７７／００への再分類の影響を受ける。<br>グループＨ１０Ｋ９９／００およびＨ１０Ｋ７７／００はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K2101/00	グループＨ１０Ｋ８５／００で包含する有機材料の性質<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ２１０１／００はグループＨ１０Ｋ２１０１／２０−Ｈ１０Ｋ２１０１／２５，Ｈ１０Ｋ２１０１／６０，Ｈ１０Ｋ２１０１／７０およびＨ１０Ｋ２１０２／００への再分類の影響を受ける。<br>この警告に掲載されたすべてのグループはコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K2101/10	三重項発光
H10K2101/20	遅延蛍光発光<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ２１０１／２０およびＨ１０Ｋ２１０１／２５はグループＨ１０Ｋ２１０１／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ２１０１／００，Ｈ１０Ｋ２１０１／２０およびＨ１０Ｋ２１０１／２５はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K2101/25	励起錯体を用いるもの
H10K2101/27	｛蛍光および燐光の発光の組み合わせ｝
H10K2101/30	最高占有分子軌道［ＨＯＭＯ］，最低非占有分子軌道［ＬＵＭＯ］またはフェルミエネルギー値に特徴のあるもの
H10K2101/40	複数の活性層のパラメーター間の相互関係により特徴付けられるもの，例．隣接する層のＨＯＭＯ値
H10K2101/50	酸化還元電位，例．励起状態のレドックス電位
H10K2101/60	アップコンバージョン，例．三重項−三重項消滅によるもの<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ２１０１／６０はグループＨ１０Ｋ２１０１／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ２１０１／００およびＨ１０Ｋ２１０１／６０はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K2101/70	ダウンコンバージョン，例．一重項励起子開裂によるもの<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ２１０１／７０はグループＨ１０Ｋ２１０１／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ２１０１／００およびＨ１０Ｋ２１０１／７０はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K2101/80	｛空間的に変化する化合物，例．空間的な勾配をもつもの｝
H10K2101/90	｛発光層における多数のホスト｝
H10K2102/00	このサブクラスに包含される有機装置の構造的細部<br><br><u>警告</u><br><br>グループＨ１０Ｋ２１０２／００はグループＨ１０Ｋ２１０１／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＨ１０Ｋ２１０１／００およびＨ１０Ｋ２１０２／００はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
H10K2102/10	透明電極，例．グラフェンを用いるもの
H10K2102/101	｛透明導体酸化物［ＴＣＯ］からなるもの｝
H10K2102/102	｛錫酸化物，例．弗素ドープＳｎＯ２，からなるもの｝
H10K2102/103	｛インジウム酸化物，例．ＩＴＯ，からなるもの｝
H10K2102/20	金属電極，例．積層を用いるもの
H10K2102/301	｛ＯＬＥＤの細部｝
H10K2102/302	｛ＯＬＥＤの構造についてのもの｝
H10K2102/3023	｛発光の方向｝
H10K2102/3026	｛頂部発光｝
H10K2102/3031	｛２面発光，例．透明ＯＬＥＤ［ＴＯＬＥＤ］｝
H10K2102/3035	｛端部発光｝
H10K2102/311	｛可撓性ＯＬＥＤ｝
H10K2102/321	｛反転ＯＬＥＤ，すなわち基板とアノードとの間にカソードをもつもの｝
H10K2102/331	｛非発光層に，例．パッキング層に，用いられたナノ粒子｝
H10K2102/341	｛回路短絡の防止｝
H10K2102/351	｛厚さ｝
H10K2102/361	｛温度｝
