F02G   1/00  \	0	0	3G105	F02G   1/00	16	熱ガス容積型機関設備［２００６．０１］	Hot gas positive-displacement engine plants [2006.01]
F02G   1/02  \	1	1	3G105	F02G   1/02	64	開放サイクル形のもの	of open-cycle type
F02G   1/04  \	1	1	3G105	F02G   1/04	90	密閉サイクル形のもの	of closed-cycle type
F02G   1/043  \	2	2	3G105	F02G   1/043	58	機関が常時連通した複数の膨張可能な室の一つにおいて加熱され冷却される作動ガスの容積の膨張と収縮により作動するもの，例．スターリングサイクル型機関	the engine being operated by expansion and contraction of a mass of working gas which is heated and cooled in one of a plurality of constantly communicating expansible chambers, e.g. Stirling cycle type engines [3, 2006.01]
F02G   1/043  A	2	0	3G105	F02G   1/043	168	フリーピストンを有するもの	having a free piston
F02G   1/043  B	2	1	3G105	F02G   1/043	110	フリーピストンが電磁的に駆動されるもの	Free piston driven electromagnetically
F02G   1/043  F	2	1	3G105	F02G   1/043	60	ピストン位置を制御するもの〔Ｂが優先〕	Piston position control (B takes precedence.)
F02G   1/043  C	2	0	3G105	F02G   1/043	62	回転式ピストンを有するもの	having a rotary piston
F02G   1/043  D	2	0	3G105	F02G   1/043	177	機器の配置に特徴のあるもの	characterized by component layout
F02G   1/043  E	2	0	3G105	F02G   1/043	140	用途に特徴のあるもの	characterized by the application
F02G   1/043  Z	2	0	3G105	F02G   1/043	123	その他	Others
F02G   1/044  \	3	3	3G105	F02G   1/044	11	パワー出力を伝える少なくとも２つの作動部材，例．ピストン，をもつもの	having at least two working members, e.g. pistons, delivering power output [3]
F02G   1/044  A	3	0	3G105	F02G   1/044	105	多気筒複動式機関	Multi-cylinder double acting engines
F02G   1/044  Z	3	0	3G105	F02G   1/044	35	その他	Others
F02G   1/045  \	3	3	3G105	F02G   1/045	14	制御［３］	Controlling [3]
F02G   1/045  A	3	0	3G105	F02G   1/045	53	始動時の制御	Control upon starting
F02G   1/045  Z	3	0	3G105	F02G   1/045	120	その他	Others
F02G   1/047  \	4	4	3G105	F02G   1/047	82	加熱または冷却の調節によるもの［３］	by varying the heating or cooling [3]
F02G   1/05  \	4	4	3G105	F02G   1/05	22	作動ガスの流量または体積の調節によるもの［３］	by varying the rate of flow or quantity of the working gas [3]
F02G   1/05  A	4	0	3G105	F02G   1/05	92	制御用機器，例．圧縮機，制御弁	Control components, e.g. compressor, control valve
F02G   1/05  B	4	0	3G105	F02G   1/05	15	平均圧制御	Average pressure control
F02G   1/05  Z	4	0	3G105	F02G   1/05	117	その他	Others
F02G   1/053  \	3	3	3G105	F02G   1/053	55	構成部品または細部［３］	Component parts or details [3]
F02G   1/053  A	3	0	3G105	F02G   1/053	217	ピストン	Piston
F02G   1/053  B	3	1	3G105	F02G   1/053	142	ピストンのシール装置，例．ピストンリング〔ロッドシール→Ｅ〕	Piston seal device, e.g. piston ring (rod seal R E)
F02G   1/053  C	3	0	3G105	F02G   1/053	135	シリンダ	Cylinder
F02G   1/053  D	3	0	3G105	F02G   1/053	80	ロッド，クロスヘッド	Rod, cross head
F02G   1/053  E	3	1	3G105	F02G   1/053	149	ロッドのシール装置	Rod seal device
F02G   1/053  F	3	2	3G105	F02G   1/053	57	可撓性部材を用いるもの，例．ロールソックシール	using a flexible member, e.g. roll sock seal
F02G   1/053  G	3	0	3G105	F02G   1/053	219	クランク機構又は出力取出部	Crank mechanism or output unit
F02G   1/053  H	3	1	3G105	F02G   1/053	69	クランク軸をもたないもの，例．スワッシュ板によるもの	having no crank shaft, e.g. using a swash plate
F02G   1/053  J	3	0	3G105	F02G   1/053	38	潤滑機構〔Ｇ、Ｈが優先〕	Lubrication mechanism (G and H take precedence.)
F02G   1/053  K	3	0	3G105	F02G   1/053	12	作動流体の汚染防止構造〔Ｂ〜Ｊが優先〕	Working fluid contamination preventive structure (B to J take precedence.)
F02G   1/053  L	3	0	3G105	F02G   1/053	21	バッファタンク	Buffer type
F02G   1/053  Z	3	0	3G105	F02G   1/053	199	その他	Others
F02G   1/055  \	4	4	3G105	F02G   1/055	60	加熱器または冷却器［３］	Heaters or coolers [3]
F02G   1/055  A	4	0	3G105	F02G   1/055	198	燃焼による加熱器〔特殊な燃料，例．金属燃料，を用いるもの→Ｅ〕	Heater using combustion (using a special fuel, e.g. metal fuel R E)
F02G   1/055  B	4	1	3G105	F02G   1/055	188	ヒータチューブ又は伝熱部材	Heater tube or heat transmission member
F02G   1/055  H	4	1	3G105	F02G   1/055	33	輻射部材	Radiation member
F02G   1/055  J	4	1	3G105	F02G   1/055	18	アニュラ型	Annular type
F02G   1/055  K	4	1	3G105	F02G   1/055	24	ヒータチユーブの内側に部材を設けたもの〔Ｊが優先〕	Member provided inside the heater tube (J takes precedence.)
F02G   1/055  C	4	1	3G105	F02G   1/055	70	空気予熱器	Air preheater
F02G   1/055  D	4	1	3G105	F02G   1/055	69	付属品，例．バーナ	Accessories, e.g. burner
F02G   1/055  E	4	0	3G105	F02G   1/055	267	特殊な加熱器，例．燃焼以外の熱源を用いるもの，蓄熱器によるもの	Special heaters, e.g. using a heat source other than combustion, using a heat regenerator
F02G   1/055  F	4	0	3G105	F02G   1/055	132	冷却器	Cooler
F02G   1/055  G	4	0	3G105	F02G   1/055	176	加熱器，冷却器の配置	Layout of the heater or cooler
F02G   1/055  Z	4	0	3G105	F02G   1/055	76	その他	Others
F02G   1/057  \	4	4	3G105	F02G   1/057	105	再生器［３］	Regenerators [3]
F02G   1/057  A	4	0	3G105	F02G   1/057	46	蓄熱材〔スターリング冷凍機用再生器はＦ２５Ｂ９／００Ｄ、蓄熱材自体はＦ２８Ｄ２０／００が優先〕	Heat storage member (regenerator for stirring refrigerators F 25 B 9/00 D. F 28 D 20/00 takes precedence for the heat storage member per se.)
F02G   1/057  Z	4	0	3G105	F02G   1/057	60	その他	Others
F02G   1/06  \	1	1	3G105	F02G   1/06	73	制御するもの	Controlling
F02G   3/00  \	0	0	3G105	F02G   3/00	63	燃焼生成容積型機関設備［２００６．０１］	Combustion-product positive-displacement engine plants [2006.01]
F02G   3/02  \	1	1	3G105	F02G   3/02	96	往復ピストン機関をもつもの	with reciprocating-piston engines
F02G   5/00  \	0	0	3G105	F02G   5/00	17	燃焼機関の廃熱を役立てるもので，他に分類されないもの	Profiting from waste heat of combustion engines, not otherwise provided for
F02G   5/00  A	0	0	3G105	F02G   5/00	199	機関冷却流体の排熱を利用するもの	utilising the exhaust heat of the engine cooling fluid
F02G   5/00  E	0	1	3G105	F02G   5/00	66	冷却流体の制御〔Ｂが優先〕	Cooling fluid control (B takes precedence.)
F02G   5/00  B	0	1	3G105	F02G   5/00	458	加熱された流体により動力を発生するもの	generating dynamic power by a heated fluid
F02G   5/00  C	0	0	3G105	F02G   5/00	107	圧縮機，例．過給機の排熱を利用するもの	utilising the exhaust heat of a compressor, e.g. supercharger
F02G   5/00  D	0	0	3G105	F02G   5/00	105	用途に特徴のあるもの〔Ｂ，Ｃが優先〕	characterized by the application (B and C take precedence.)
F02G   5/00  Z	0	0	3G105	F02G   5/00	67	その他	Others
F02G   5/02  \	1	1	3G105	F02G   5/02	19	排気ガスの廃熱を役立てるもの	Profiting from waste heat of exhaust gases
F02G   5/02  A	1	0	3G105	F02G   5/02	472	流体を加熱するもの，例．熱交換部の構成	Heating a fluid, e.g. heat exchanger configuration
F02G   5/02  D	1	1	3G105	F02G   5/02	88	排気ガスの制御〔Ｂが優先〕	Exhaust gas control (B takes precedence.)
F02G   5/02  B	1	1	3G105	F02G   5/02	848	加熱された流体により動力を発生するもの	Dynamic power generated by a heated fluid
F02G   5/02  C	1	0	3G105	F02G   5/02	237	用途に特徴のあるもの〔Ａが優先〕	characterized by the application (C takes precedence.)
F02G   5/02  Z	1	0	3G105	F02G   5/02	110	その他	Others
F02G   5/04  \	2	2	3G105	F02G   5/04	37	燃焼機関からの他の廃熱とを組み合わせたもの	in combination with other waste heat from combustion engines
F02G   5/04  A	2	0	3G105	F02G   5/04	79	熱媒体中に機関を浸漬するもの〔ヒートポンプシステムはＦ２５Ｂ２７／０２が優先〕	dipping the engine in a hot medium (F 29 B 27/02 takes precedence for the heat pump system.)
F02G   5/04  E	2	1	3G105	F02G   5/04	31	支持構造	Supporting structure
F02G   5/04  F	2	1	3G105	F02G   5/04	10	整備、点検の為の構造〔Ｅが優先〕	Structure for maintenance or inspection (E takes precedence.)
F02G   5/04  B	2	0	3G105	F02G   5/04	246	流体を加熱するもの、例、熱交換器の構成〔Ａが優先、ヒートポンプシステムはＦ２５Ｂ２７／０２が優先〕	Heating a fluid, e.g. heat exchanger configuration (A takes precedence. F 25 B 27/02 takes precedence for the heat pump system.)
F02G   5/04  G	2	1	3G105	F02G   5/04	478	機関冷却流体と排気ガス双方の排熱を利用するもの	Utilising the exhaust heat of both engine cooling fluid and exhaust gas
F02G   5/04  H	2	1	3G105	F02G   5/04	980	機関が発電機を駆動するもの、例、熱電併給〔コージェネレーションシステム〕	Power generator driven by the engine, e.g. supplying both heat and electricity (co-generation system)
F02G   5/04  J	2	1	3G105	F02G   5/04	91	機関が圧縮機を駆動するもの、例、ヒートポンプシステム〔Ｆ２５Ｂ２７／００が優先〕	Compressor driven by the engine, e.g. heat pump system (F 25 B 27/00 takes precedence.)
F02G   5/04  K	2	1	3G105	F02G   5/04	156	吸収式冷凍機を備えるもの〔Ｆ２５Ｂ２７／０２Ｊが優先〕	equipped with an absorption type refrigerator (F 25 B 27/02 J takes precedence.)
F02G   5/04  L	2	1	3G105	F02G   5/04	153	熱電素子を備えるもの	equipped with an electrothermal device
F02G   5/04  M	2	1	3G105	F02G   5/04	54	ユニット構造	Unit structure
F02G   5/04  N	2	1	3G105	F02G   5/04	206	制御、例、熱電比制御	Control, e.g. electrothermal ratio control
F02G   5/04  P	2	2	3G105	F02G   5/04	108	給湯、排熱回収温度を制御するもの	Control of hot water supply or exhaust heat recovery temperature
F02G   5/04  Q	2	3	3G105	F02G   5/04	246	排熱回収回路の切り換え	Switch-over of the exhaust heat recovery circuit
F02G   5/04  R	2	3	3G105	F02G   5/04	187	複数のパラメータによる制御、例、排熱回収熱媒温度と機関出力	Control by using multiple parameters, e.g. exhaust heat recovery thermal medium temperature and engine output
F02G   5/04  S	2	3	3G105	F02G   5/04	344	システム外部のパラメータによる制御、例、夜間、消費電力量、消費給湯量	Control by using parameters outside the system, e.g. night time, power consumption, hot water consumption
F02G   5/04  T	2	3	3G105	F02G   5/04	125	補助加熱、例、ヒータ、補助ボイラ、熱発生ブレーキによるもの	Supplementary heating, e.g. by the heater, supplementary boiler, or heat generating brake
F02G   5/04  U	2	2	3G105	F02G   5/04	180	機関出力、発電量を制御するもの	Control of the engine output or power generation volume
F02G   5/04  V	2	1	3G105	F02G   5/04	103	外部電源、蓄電設備を備えるもの	equipped with an external power supply or power storage equipment
F02G   5/04  C	2	1	3G105	F02G   5/04	139	加熱された流体により動力を発生するもの	Dynamic power generated by a heated fluid
F02G   5/04  D	2	0	3G105	F02G   5/04	128	用途に特徴のあるもの〔Ａ、Ｃ、Ｈ〜Ｖが優先〕	characterized by the application (A, C, H to V take precedence.)
F02G   5/04  Z	2	0	3G105	F02G   5/04	84	その他	Others
