G08G1/00	道路上の車両に対する交通制御システム（道路標識または交通信号の装置Ｅ０１Ｆ９／００；｛（自動での車両の制御Ｂ６２Ｄ）｝
G08G1/005	歩行者用の誘導案内表示装置
G08G1/01	計数または制御されるべき交通量の検出（Ｇ０８Ｇ１／０７〜Ｇ０８Ｇ１／１４が優先）
G08G1/0104	｛交通の状況に関連するパラメータの測定または分析｝
G08G1/0108	｛ソースデータに基づくもの｝
G08G1/0112	｛車両からのもの，例．フローティングカーデータ［ＦＣＤ］｝
G08G1/0116	｛道路側の設備，例．ビーコン，からのもの｝
G08G1/012	｛車両または道路側のビーコン以外の他のソース，例．モバイルネットワーク，からのもの｝
G08G1/0125	｛交通データの処理｝
G08G1/0129	｛履歴データの生成または履歴データに基づく処理のためのもの｝
G08G1/0133	｛交通状況の分類のためのもの｝
G08G1/0137	｛特定の用途のためのもの｝
G08G1/0141	｛交通情報の配信のためのもの｝
G08G1/0145	｛能動的な交通の流れの制御のためのもの｝
G08G1/015	２種類以上の車両を判別する装置を持つもの，例．自動車と二輪車との判別
G08G1/017	車両の同定（Ｇ０８Ｇ１／０１５，Ｇ０８Ｇ１／０５４が優先）
G08G1/0175	｛車両の撮影によるもの，例．交通法規に違反したときのもの｝
G08G1/02	道路に設けられた踏板を用いるもの（車両の通過に応答する敷物または他の感応装置Ｅ０１Ｆ１１／００）
G08G1/04	光学式または超音波式検出装置を用いるもの
G08G1/042	誘導または磁気検出装置を持つもの
G08G1/048	環境または条件による補償装置を持つもの，例．雪，検出装置の所で止まった車両
G08G1/052	スピードまたはオーバースピードの検出装置を持つもの｛（速度の測定一般Ｇ０１Ｐ）｝
G08G1/054	オーバースピードの車両の撮影
G08G1/056	車両の移動方向を判別する装置を持つもの
G08G1/065	道路のある区域内の車両または駐車区域にある車両を計数すること，すなわち，入ってくる数と出て行く数との比較によるもの
G08G1/07	交通信号の制御
G08G1/075	｛ランプの制御｝
G08G1/08	検出された車両の数または速度によって制御されるもの
G08G1/081	共通に制御される複数の交差点
G08G1/082	隣接交差点の同一サイクル内における同相信号の開始時間間隔の制御
G08G1/083	同一サイクル内における各相信号の時間配分の制御
G08G1/085	自走式サイクリックタイマを用いるもの
G08G1/087	緊急事態への対応，例．緊急車両から発信された信号によるもの
G08G1/09	可変の交通指令をあたえるための装置（｛踏切り信号Ｂ６１Ｌ；反射板Ｅ０１Ｆ，Ｇ０８Ｂ｝；個別素子の選択または組合わせによる可変情報用の指示装置Ｇ０９Ｆ９／００）
G08G1/091	｛交通情報の放送（放送通信Ｈ０４Ｈ）｝
G08G1/092	｛情報の暗号化または復号化｝
G08G1/093	｛データの選択，例．情報への優先権の付与，メッセージキューの管理，出力する情報の選択｝
G08G1/094	｛ハードウェアの観点；信号の処理または信号の特性，例．周波数帯｝
G08G1/095	交通信号灯
G08G1/0955	可搬型のもの
G08G1/096	時間の経過を示しながら進行するマークをもつ表示装置，例．青信号の
G08G1/0962	車両内に搭載された指示装置を持つもの，例．声によるメッセージを伝えるもの
G08G1/09623	｛車両に搭載された手段による受動的な交通標識からの情報取得を含むシステム（Ｇ０８Ｇ１／０９６７が優先）｝
G08G1/09626	｛情報源を自車両の内部に持つもの，例．ローカル貯蔵装置，電子地図｝
G08G1/0965	他の車両からの信号に応答するもの，例．緊急車両
G08G1/0967	高速道路の情報通信を含むシステム， 例．天候，制限時速（ナビゲーショ ン指示を車両に伝えるものＧ０８Ｇ１／０９６８）
G08G1/096708	｛受信した情報が車両制御における自動的な動作の生成に用いられ得るもの｝
G08G1/096716	｛受信した情報が車両制御における自動的な動作を生成しないもの｝
G08G1/096725	｛受信した情報が車両制御における自動的な動作を生成するもの｝
G08G1/096733	｛情報の選択がされ得るもの｝
G08G1/096741	｛情報の送信元が各車両にどの情報を送信するかを選択するもの｝
G08G1/09675	｛受信した情報からの選択が車両内で行われるもの｝
G08G1/096758	｛送信または受信した情報の選択が行われないもの｝
G08G1/096766	｛システムの情報の送信源に特徴のあるもの｝
G08G1/096775	｛情報源が中央拠点であるもの｝
G08G1/096783	｛情報源が路側の独立した要素であるもの｝
G08G1/096791	｛情報源が他車であるもの｝
G08G1/0968	車両にナビゲーション指示を伝えることを含むシステム
G08G1/096805	｛送信された指示が経路の計算に用いられるもの｝
G08G1/096811	｛経路がオフボードで計算されるもの｝
G08G1/096816	｛完全な経路が直ちに車両に送信されるもの｝
G08G1/096822	｛経路の断片が異なる位置および時において車両に送信されるもの｝
G08G1/096827	｛経路がオンボードで計算されるもの｝
G08G1/096833	｛経路の計算時に異なる観点が考慮されるもの｝
G08G1/096838	｛使用者の選択が考慮に入れられるものまたは使用者が複数の経路から一つの経路を選択するもの｝
G08G1/096844	｛全体の経路が新しいデータに基づいて動的に再計算されるもの｝
G08G1/09685	｛全体の経路が一度のみ計算され更新されないもの｝
G08G1/096855	｛出力が運転者に適切な形式で提供されるもの（車載ナビゲーションコンピュータの入出力装置の細部Ｇ０１Ｃ２１／３６）｝
G08G1/096861	｛即時のルート指示が運転者に出力されるもの，例．次の右左折のための矢印表示｝
G08G1/096866	｛全体の経路が運転者に対して表示されるもの｝
G08G1/096872	｛指示が音声により与えられるもの｝
G08G1/096877	｛ナビゲーション装置への入力が適切な入出力装置により提供されるもの（車載ナビゲーションコンピュータの入出力装置の細部Ｇ０１Ｃ２１／３６；汎用コンピュータのための装置Ｇ０６Ｆ３／００）｝
G08G1/096883	｛携帯機器，例．携帯電話，ＰＤＡ，を用いて入力情報が得られるもの｝
G08G1/096888	｛学習システム，例．履歴データベース，を用いて入力情報が得られるもの｝
G08G1/096894	｛入力がナビゲーション装置により支援されるもの，すなわち，使用者は目的地の完全な名称を入力せず，例．郵便番号，電話番号，先頭文字からの順次の選択，を用いるもの｝
G08G1/0969	地図形式の表示装置を持つもの
G08G1/097	交通制御システムの監視，例．２つの交差する道路が同時に青信号になると警報をあたえるもの
G08G1/123	車両の位置の表示，例．時刻表によって運行される車両；｛定期時刻表に沿って巡回する旅客車両を管理するもの，例．バス，列車，路面電車｝（車両へのナビゲーショ ン指示の伝達Ｇ０８Ｇ１／０９６８）
G08G1/127	中央ステーションに向かうもの；｛中央ステーション内の表示装置｝
G08G1/13	地図形式の表示装置
G08G1/133	車載のもの；｛車内または停留所における表示装置｝
G08G1/137	地図形式の表示装置
G08G1/14	駐車場における空席の表示
G08G1/141	｛利用可能な駐車スペースの指示を与える手段をもつもの｝
G08G1/142	｛車両の外部へのもの｝
G08G1/143	｛車両の内側でのもの｝
G08G1/144	｛携帯可能なまたは移動可能なユニット，例．携帯情報端末，上のもの｝
G08G1/145	｛指示が駐車場に依存するもの｝
G08G1/146	｛駐車場が限定された領域，例．立体駐車場，制限領域，であるもの｝
G08G1/147	｛駐車場が開かれた公共の場所，例．市街地，にあるもの｝
G08G1/148	｛駐車場のネットワークの管理｝
G08G1/149	｛駐車スペースへのアクセスを制限する手段と連動するもの，例．許可，バリア，指示灯｝
G08G1/16	衝突防止システム（特定の単一のサブユニットの制御に関するものではない道路上の車両の運転制御システムであって，起こりうるまたは差し迫った衝突の，予知または回避を目的とするものＢ６０Ｗ３０／０８）
G08G1/161	｛分散システム，例．車々間通信｝
G08G1/162	｛事象により発動するもの｝
G08G1/163	｛連続的な点検をともなうもの｝
G08G1/164	｛中央化システム，例．車両の外部でのもの｝
G08G1/165	｛受動的な交通，例．静止障害物を含む，木，のためのもの｝
G08G1/166	｛能動的な交通，例．走行車両，歩行者，自転車，のためのもの｝
G08G1/167	｛車線の監視，車線の変更のための運転支援，例．死角の検知｝
G08G1/168	｛駐車のための運転支援，例．駐車スペースの音声または資格によるフィードバック｝
G08G1/20	｛グループに属する車両，例．車両の隊列，計数または決定された数の車両，の位置の監視｝
G08G1/202	｛位置に基づく配車，例．タクシーの配車｝
G08G1/205	｛目標として監視される車両，例．事故車，盗難車，レンタカー，の位置の指示｝
G08G1/207	｛特定の領域，例．境界の内または外で可能な警報をともなう禁止または許可された領域，に関するもの｝
G08G1/22	｛隊列走行，すなわち，通信を行う車両の集団｝
G08G3/00	船舶に対する交通制御システム（航路の表示Ｂ６３Ｂ２２／１６，Ｂ６３Ｂ５１／００）
G08G3/02	衝突防止システム
G08G5/00	航空機に対する交通制御システム，｛例．航空交通管制［ＡＴＣ］｝<br><br><u>注</u><br><br>１．このグループは，交通環境の中で航空機を制御するために，航空機における，または地上における装置を包含する<br>２．このグループは，グループＧ０５Ｄ１／００によって包含される，交通環境に特有でない航空機の位置、コース、高度、姿勢の制御のための装置，例．自動操縦装置，を包含しない<br>３．このグループにおいて、下記の用語は、以下の意味で用いる：−「交通」は地上および空中の交通を含む<br>４．検索のための注意：<br>−航空機に適合させるための機器の機械的側面Ｂ６４Ｄ<br>−２個以上の航行用数値を指示する組合せ計器Ｇ０１Ｃ２３／００
G08G5/20	
G08G5/21	
G08G5/22	
G08G5/23	
G08G5/24	
G08G5/25	
G08G5/26	
G08G5/265	
G08G5/27	
G08G5/30	
G08G5/32	
G08G5/34	
G08G5/36	
G08G5/38	
G08G5/50	
G08G5/51	
G08G5/52	
G08G5/53	
G08G5/54	
G08G5/55	
G08G5/56	
G08G5/57	
G08G5/58	
G08G5/59	
G08G5/70	
G08G5/72	
G08G5/723	
G08G5/727	
G08G5/74	
G08G5/76	
G08G5/78	
G08G5/80	
G08G5/90	
G08G7/00	２またはそれ以上の種類の航行体に対する同時制御のための交通制御システム
G08G7/02	衝突防止システム
G08G9/00	種類には無関係であるか特定されない航行体に対する交通制御システム
G08G9/02	衝突防止システム
G08G99/00	このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項
