D	繊維；紙
D01	天然または人造の糸または繊維；紡績<br>このクラスにおいては，下記の用語は以下に示す意味で用いる:<br>―繊維は比較的短く，細長い天然または人造の物質よりなるものを意味する；<br>―フィラメントはエンドレスまたは準エンドレスで，細長い天然または人造の物質よりなるものを意味する；<br>―糸は繊維の単一の集合体を意味し，通常紡績によって製造される；<br>―より糸は糸またはフィラメントの集合体を意味し，通常加ねんによって製造される。
D01B	繊維またはフィラメントを採取するための天然の繊維状またはフィラメント状材料の機械的処理，例．紡績用（鉱石からの石綿の抽出Ｂ０３Ｂ；浸水装置Ｄ０１Ｃ）<br><br><u>注</u><br><br>クラスＤ０１のタイトルに続く注に注意すること。<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D01C	紡績用繊維またはフィラメントを採取するための天然の繊維状またはフィラメント状材料の化学的または生物学的処理；動物繊維再生のためのボロ毛くずの炭化<br><br><u>注</u><br><br>クラスＤ０１のタイトルに続く注に注意すること。
D01D	人造のフィラメント，より糸，繊維，剛毛あるいはリボンの製造における機械的な方法または装置<br><br><u>注</u><br><br>クラスＤ０１のタイトルに続く注に注意すること。<br>炭素フィラメントの製造に特に適合した装置はグループＤ０１Ｆ９／１２に分類される。<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D01F	人造のフィラメント，より糸，繊維，剛毛またはリボンの製造において化学的な特徴をもつもの；炭素フィラメントの製造に特に適合した装置
D01G	繊維の準備処理，例．紡績用（ラップ，ウェブ，スライバまたは粗糸の巻き取りまたは巻き戻し，集束または案内一般，スライバまたは粗糸のケンス，スライバーまたは粗糸のケンスへの貯蔵Ｂ６５Ｈ；製紙用繊維の前処理Ｄ２１）<br><br><u>注</u><br><br>クラスＤ０１のタイトルに続く注に注意すること。<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D01H	紡績またはねん糸（オーカムの加ねんＤ０１Ｇ３５／００；繊維，フィラメント，または糸の捲縮またはカーリングＤ０２Ｇ１／００）<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D02	糸；糸またはロープの機械的な仕上げ；整経またはビーム巻き取り<br>このクラスにおいては，下記の用語は以下に示す意味で用いる:<br>―繊維は比較的短く，細長い天然または人造の物質よりなるものを意味する；<br>―フィラメントはエンドレスまたは準エンドレスで，細長い天然または人造の物質よりなるものを意味する；<br>―糸は繊維の単一の集合体を意味し，通常紡績によって製造される；<br>―より糸は糸またはフィラメントの集合体を意味し，通常加ねんによって製造される。
D02G	繊維，フィラメント，より糸または糸の巻縮処理；糸またはより糸<br><br><u>注</u><br><br>クラスＤ０２のタイトルに続く注に注意すること。<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D02H	整経，ビーム巻き取りまたは綾取り<br><br><u>注</u><br><br>クラスＤ０２のタイトルに続く注に注意すること。<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D02J	フィラメント，糸，より糸，ひも，ロープまたはこれらの類似物の仕上げまたは加工（巻縮Ｄ０２Ｇ；液体，気体または蒸気で処理するものＤ０６Ｂ；液体処理以外の整経糸またはシート状糸群の仕上げＤ０６Ｃ；化学的事項についてはＤ０６Ｌ，Ｄ０６Ｍ，Ｄ０６Ｐ，Ｄ０６Ｑを参照；ロープの製造過程の処理，ロープの製造に付随したロープの処理装置Ｄ０７Ｂ）<br><br><u>注</u><br><br>クラスＤ０２のタイトルに続く注に注意すること。<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D03	織成
D03C	開口機構；紋紙または紋織用チェーン；紋紙のせん孔；模様の設計<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D03D	織物；織成方法；織機<br><br><u>注</u><br><br>１．織成と仕上げ段階の両方を包含する工程に関し，および仕上げられた織物に関し，クラスＤ０６はこのサブクラスに優先する。<br>２．織成方法は，その方法が特殊な織物の製造よりもむしろ特殊な織機の作用に特徴がある場合は織機のグループに分類され，それ以外は織成された織物の属するグループに分類される。<br>３．このメイングループにおいては，繊維に関する観点のためにインデキシング系列Ｄ１０Ｂにおけるさらなる分類が求められる。<br>４．このサブクラスにおいては，最も重要な構成要件（通常最も限定された特微）の把握が困難であれば，織物を指定するグループは，織成されたパイル織物を指定するグループが他の織物を指定するグループに優先する点を除き，分類上先に表われる構成要件として把握される。<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D03J	織成補助装置；織工用の工具；ひ<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D04	組みひも；レース編み；メリヤス編成；縁とり；不織布
D04B	メリヤス編成<br><br><u>注</u><br><br>１．このサブクラスにおいては，機械，装置等を明示するグループは，これらの使用方法または使用に特徴のある方法，およびこのような方法によって製造される物を含む。<br>２．編成製品，すなわち編み地または製品は，編成によって得られる構造上の特徴を有するときのみ，このサブクラスに分類される。<br>３．このサブクラスにおいては，繊維に関する観点のためにインデキシング系列Ｄ１０Ｂのさらなる分類が求められる。<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D04C	ボビンネットまたは炭化レースを含むレースのひも組みあるいは製造；ひも組み機；組みひも；レース（細長片材料から靴底を作る機械Ａ４３Ｄ２９／００；とう細工Ｂ２７Ｊ１／００）<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D04D	装飾品；他に分類されないリボン，テープまたはバンド（つば付き帽子のための付属品または装飾品，例．つば付き帽子のバンドＡ４２Ｃ５／００；装飾美術Ｂ４４；糸またはより糸Ｄ０２Ｇ；織成Ｄ０３；組みひもまたはレースＤ０４Ｃ；不織布Ｄ０４Ｈ）<br><br><u>注</u><br><br>このサブクラスにおいては，下記の用語は以下に示す意味で用いる：<br>−装飾品は，他に分類されておらず装飾の目的のために使用されるような繊維または類似材料，または繊維または類似材料の細長片で全部または一部が構成された装飾品を意味する。<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D04G	フィラメント状材料の結節による製網；ノッテッドカーペットまたはタペストリの製造；他に分類されない結節（ハーベスタ用の糸結び器Ａ０１Ｄ５９／０４；金網Ｂ２１Ｆ；結節による包装Ｂ６５Ｂ；巻き付けまたは巻き返しに関連した結節Ｂ６５Ｈ６９／００；織成における結節Ｄ０３Ｊ）<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D04H	布帛（はく）の製造，例．繊維またはフィラメント状材料から（織成Ｄ０３；編成Ｄ０４Ｂ；組成Ｄ０４Ｃ；製網Ｄ０４Ｇ；縫成Ｄ０５Ｂ；タフティングＤ０５Ｃ；不織布の仕上げＤ０６）；そのような方法または装置で製造された布帛，例．フェルト，不織布；コットンウール；詰め物；｛結合中に少なくとも１つのウェブ状材料に接着される，ステープルファイバ，フィラメントまたは糸からの不織布｝（異種の中間層または外層，例．織成による織物，をもつ不織物Ｂ３２Ｂ）<br><br><u>注</u><br><br>１．このサブクラスにおいては，下記の用語または表現は以下に示す意味で用いる：<br>−不織布は，セクションＤの他のサブクラスで準備された紡績糸，より糸またはフィラメントの織成，編成，組成，レース製造または製網とは異った操作からなる方法によって全部または一部の繊維原料で形成された布帛を意味する。この表現はフェルト，コットンウールおよび詰め物を包含する；<br>−繊維は比較的短く，細長い天然または人造の物質よりなるものを意味する；<br>−フィラメントはエンドレスまたは準エンドレスで，細長い天然または人造の物質よりなるものを意味する；<br>−糸は繊維の単一の集合体を意味し，通常紡績によって製造される；<br>−より糸は糸またはフィラメントの集合体を意味し，通常加ねんによって製造される；<br>−合成繊維またはフィラメントはポリマーまたは低分子を合成させたものから製造される繊維またはフィラメントまたは類似物を意味する。例は，ポリアミド，アクリル，ポリエステルまたは炭素繊維である；<br>−人工繊維またはフィラメントは天然ポリマーまたはその派生物から人が製造した繊維またはフィラメントまたは類似物を意味する。例は，再生セルロース繊維または半合成繊維である；<br>−人造繊維またはフィラメントは人が製造した繊維またはフィラメントを意味し，合成繊維または人工繊維を含む。<br>２．このサブクラスにおいては：<br>−不織布のいくつかは，サブクラスＢ３２Ｂの意味内で積層体とみなすこともでき，そこに記載されている前書きおよび説明にしたがってそのサブクラスの中においてさらに分類（ｆｕｒｔｈｅｒ　ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を考慮すべきである。<br>−不織布の製造が，たとえば繊維，フィラメントまたは糸の処理または接着のために特別な化合物または組成物の使用を含む場合には，他の適切なサブクラスへのさらなる分類（ｆｕｒｔｈｅｒ　ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を考慮すべきである。<br>３．繊維またはより糸と，化合物または組成物との割合を変えることにより，最終製品は紙，厚紙，皮革またはその他の同様な外観をもつことができる。<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D05	縫製；刺しゅう；タフティング
D05B	縫製（裁縫師のための器具Ａ４１Ｈ；裁縫台Ａ４７Ｂ２９／００；製本におけるとじ付けＢ４２Ｂ２／００；編み物用に変形されたミシンＤ０４Ｂ３９／０８）<br><br><u>注</u><br><br>このサブクラスにおいては，縫製装置または機械を示しているグループは，それらを用いることによる縫製工程とそれらによって作られる縫い目とを包含する。<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D05C	刺しゅう；タフティング（不織布の製造Ｄ０４Ｈ；縫製Ｄ０５Ｂ）<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D05D	縫製，刺しゅうおよびタフティングに関するＤ０５ＢおよびＤ０５Ｃに関連するインデキシング系列<br><br><u>注</u><br><br>このサブクラスはインデキシングのみのための内部分類を構成する。
D06	繊維または類似のものの処理；洗濯；他に分類されない可とう性材料
D06B	繊維材料の液体，気体または蒸気を用いる処理（繊維またはフィラメントを採取するための天然の繊維状またはフィラメント状材料の機械的処理Ｄ１０Ｂ）<br><br><u>注</u><br><br>１．このサブクラスにおいては，下記の用語は以下に示す意味で用いる：<br>−布帛は整経糸状またはシート状に並んだ糸を包含する；<br>−繊維材料は布帛，糸または他の繊維状物を包含する；<br>−不定長はその材料を前進させまたは移送する方法をとる限りにおいて，そのたて方向の長さが実質的に無限である特性をもつ材料の範囲を意味する。２．このサブクラスは，サブクラスＤ０６Ｌ−Ｄ０６Ｑに包含される純粋に化学的手段による繊維の処理は包含しない。<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D06C	布帛の仕上げ，化粧仕上げ，幅出しまたは伸張<br><br><u>注</u><br><br>１．このサブクラスにおいては，下記の用語は以下に示す意味で用いる：<br>―布帛（はく）は整経糸状またはシート状に並んだ糸を包含する。<br>２．このサブクラスは，サブクラスＤ０６Ｌ−Ｄ０６Ｑに包含される純粋に化学的手段による繊維の処理は包含しない。<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D06F	布帛製品の洗たく，乾燥，アイロンかけ，プレス又は折り畳み<br><br><u>注</u><br><br>１．このサブクラスは以下のものを包含する：<br>−揮発性溶剤を用いた家庭又は営業用ドライクリーニング装置；<br>−衣料，リンネル製品又はその他の布帛製品の家庭，洗濯業又は仕立業用アイロンかけ又はその他の熱プレス。<br>２．このサブクラスは以下のものを包含しない：<br>−Ｄ０６Ｂ，Ｄ０６Ｃに包含される布帛製造工程中の絞搾，洗濯，ドライクリーニング，アイロンかけ又はその他の熱プレス。<br>−サブクラスＤ０６Ｌ，Ｄ０６Ｍに包含される，純粋な化学的方法による布帛の処理。<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D06G	敷物，袋状物，その他の皮革または繊維の製品または織物の機械式または圧力式清浄；可とう性の筒状または袋状物の内外裏返し
D06H	繊維材料のマーク付け，検査，接合または切断（縫製による接合Ｄ０５Ｂ）<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D06J	布帛または衣類のひだ付け（｛紙または材料を変えないで紙に類似した方法で加工した物を波形またはその他の形状に変形させるものＢ３１Ｆ｝；縫製によるものＤ０５Ｂ）<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D06L	繊維，フィラメント，より糸，糸，布帛，羽毛または繊維製品のドライクリーニング，洗浄または漂白；皮革または毛皮の漂白<br><br><u>注</u><br><br>このサブクラスでは，「漂白」という用語は，「けい光漂白」を包含する。<br>このサブクラスは，純粋に機械的な手段による布帛の処理を包含しない。それはサブクラスＤ０６Ｂ，Ｄ０６ＣまたはＤ０６Ｆに包含される。
D06M	繊維，より糸，糸，織物，羽毛またはこのような材料から製造された繊維製品のクラスＤ０６の他に分類されない処理<br><br><u>注</u><br><br>１．Ｄ０６Ｍ１１／００〜Ｄ０６Ｍ１５／００の各グループにおいては，ラストプレイス優先ルールが適用される，すなわち各階層レベルにおいて相反する指示のない限り，物質は最後の適切な箇所に分類される。<br>２．このサブクラスにおいては，：<br>ａ．Ｄ０６Ｍ１１／００〜Ｄ０６Ｍ１５／００の各メイングループにおいては，物質の混合物は少なくとも必須な成分に従って分類される。複数の成分が必須である場合は，相反する指示がない限り，一連の物質の中で最後の適切な箇所に属する必須成分に従って分類される。<br>ｂ．メイングループＤ０６Ｍ１１／００〜Ｄ０６Ｍ１５／００の２つ以上に包含される物質の混合物による処理は，それぞれの適切なメイングループに分類される。<br>３．このサブクラスにおいては，布地の処理は，クラスＤ０６に分類されていないため，以下の原理に従って分類される。<br>ａ．処理剤に特徴のある繊維製品の処理はグループＤ０６Ｍ１１／００〜Ｄ０６Ｍ１６／００；<br>ｂ．プロセスに特徴のある繊維製品の処理はグループＤ０６Ｍ２３／００<br>４．ＩＰＣがどの版の化学元素周期表を参照しているかを示すセクションＣのタイトルに続く注（３）に注意すること。<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D06N	壁，床または類似の被覆材料，例．リノリュウム，オイルクロス，人造皮革，ルーフィングフェルト，高分子材料の層によって被覆された繊維ウェブからなるもの；他に分類されない柔軟なシート材料<br><br><u>注</u><br><br>このサブクラスに分類された層状生成物はＢ３２Ｂにも分類する。<br><br><u>警告</u><br>１．以下のＩＰＣグループはＣＰＣ分類表にはない。これらのグループに分類される主題事項は，以下の各ＣＰＣグループに分類される：<br>Ｄ０６Ｎ７／０２ は Ｄ０６Ｎ７／０００２−Ｄ０６Ｎ７／００９７ に分類される。<br>Ｄ０６Ｎ７／０４ は Ｄ０６Ｎ７／０００２−Ｄ０６Ｎ７／００９７ に分類される。<br>Ｄ０６Ｎ７／０６ は Ｄ０６Ｎ７／０００２−Ｄ０６Ｎ７／００９７ に分類される。<br>２．このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D06P	繊維製品の染色またはなっ染色；皮革，毛皮または種々の形態の固体状高分子物質の染色<br><br><u>注</u><br><br>このサブクラスは，サブクラスＤ０６Ｂ，Ｄ０６Ｃに包含される純粋に機械的手段による布帛の処理を包含しない。<br><br><u>警告</u><br>１．以下のＩＰＣグループはＣＰＣ分類表にはない。これらのグループに分類される主題事項は，以下の各ＣＰＣグループに分類される：<br>Ｄ０６Ｐ３／８４ は Ｄ０６Ｐ３／８２ に分類される。<br>Ｄ０６Ｐ３／８５ は Ｄ０６Ｐ３／８２ に分類される。<br>Ｄ０６Ｐ３／８５２ は Ｄ０６Ｐ３／８２ に分類される。<br>Ｄ０６Ｐ３／８６ は Ｄ０６Ｐ３／８２ に分類される。<br>Ｄ０６Ｐ３／８７ は Ｄ０６Ｐ３／８２ に分類される。<br>Ｄ０６Ｐ３／８７２ は Ｄ０６Ｐ３／８２ に分類される。<br>Ｄ０６Ｐ３／８７４ は Ｄ０６Ｐ３／８２ に分類される。<br>Ｄ０６Ｐ５／２４〜Ｄ０６Ｐ５／２８ は Ｄ０６Ｐ５／００３ およびサブグループに分類される。<br>２．このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D06Q	繊維製品の装飾（高分子材料上ににかわ付けした繊維より糸，フィラメント，糸またはトウＤ０６Ｎ７／００）<br><br><u>注</u><br><br>１．このサブクラスにおいては，下記の用語は以下の意味で用いる：<br>―装飾とは，繊維材料の外観または性質を，例．視覚的に，変化させるための部分的な処理または生成される部分的な効果を意味する。<br>２．このサブクラスは，サブクラスＤ０６Ｂ−Ｄ０６Ｊに包含される純粋に機械的手段による布帛の処理を包含しない。<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D07	ロープ；電気的なもの以外のケーブル
D07B	ロープまたはケーブル一般（ロープまたはケーブルの相互または他の物体へのタイトル接続Ｂ６５Ｈ６９／００，Ｆ１６Ｇ１１／００；｛登山者用ロープＡ６３Ｂ２９／０２｝；ロープの機械的仕上げまたは加工Ｄ０２Ｊ；｛ひも組みＤ０４Ｃ｝；装飾ロープまたはコードＤ０４Ｄ；橋用つりケーブルＥ０１Ｄ１９／１６；調車または他の伝動要素による駆動または牽引に特に適したものＦ１６Ｇ９／００；電気的な分野に関するケーブルまたは接続具Ｈ０１Ｂ，Ｈ０１Ｒ）<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D10	繊維に関連し，セクションＤのサブクラスに関連づけられたインデキシング系列
D10B	繊維に関する，セクションＤのサブクラスに関連するインデキシング系列<br><br><u>注</u><br><br>このサブクラスはインデキシング系列のみを構成する。<br>このサブクラスは，サブクラスＤ０６Ｍのものを除くセクションＤの各グループに関連して，繊維材料の化学的組成に関して，これらの各グループが繊維の化学的性質に関して情報を与えない場合に，用いられる。<br>多くの分野では，要約に化学的組成が明記される文献でなければ化学的組成に関するインデキシング系列は付与されていない，例．要約でポリアミドに言及されていなければ，Ｄ１０Ｂ２３３１/０２１は付与されていない<br>混合された繊維については各構成繊維についてインデキシングされる。
D21	製紙；セルロースの製造
D21B	繊維原料またはその機械的処理<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D21C	セルロース含有材料から非セルロース物質を除去することによるセルロースの製造；パルプ化薬液の再生；そのための装置<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D21D	抄紙機に送る前に行なう紙料の処理<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D21F	抄紙機；それによる紙の製造方法<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D21G	カレンダ；抄紙機の付属品（完成品用の巻取り機または巻き戻し機，しわまたは横方向伸長の調節手段Ｂ６５Ｈ）<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D21H	パルプ組成物；サブクラスＤ２１Ｃ，Ｄ２１Ｄに包含されないその製造；紙の含浸またはコーティング；クラスＢ３１またはサブクラスＤ２１Ｇに包含されない完成紙の処理；他に分類されない紙<br><br><u>注</u><br><br>１．このサブクラスは湿式による繊維板または他の繊維物品の製造のためのパルプ組成物を包含する。<br>２．このサブクラスにおいては，下記の用語は以下に示す意味で用いる：<br>―パルプは，製紙用繊維および任意の添加物からなる加工されるべき分散物を意味し，用語紙料を包含する；パルプは，湿式または乾式工程のいずれかによって製紙される乾燥した製紙用繊維をも包含する；<br>―紙は紙，厚紙または湿式製造した不織布を意味する。<br>３．パルプ組成物または紙，またはその構成要素が，このサブクラスで提供されている２以上の特性，例えば，繊維状材料およびコーティング双方または着色剤および撥水剤双方などに特徴がある場合，これらの特性に当てはまる全ての場所に分類する。<br>４．グループＤ２１Ｈ１１／００〜Ｄ２１Ｈ１５／００においては，相反する指示がない場合には，最後の適切な箇所に分類する。<br><br><u>警告</u><br>１．以下のＩＰＣグループはＣＰＣ分類表にはない。これらのグループに分類される主題事項は，以下の各ＣＰＣグループに分類される：<br>　Ｄ２１Ｈ２７／１２は　Ｄ２１Ｈ２７／００，Ｈ０１Ｂ３／５２に分類される<br>２．このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D21J	繊維板；セルロース性繊維の懸濁液またはパルプに粘土，油等を加えてどろどろにしたもの（注型圧搾用原料）から造られる物品（乾式法による物品の製造Ｂ２７Ｎ）<br><br><u>警告</u><br><br>このサブクラスにおいては（ＩＰＣ指針第３９段落の意味における）非限定参照も分類表において依然として表示される。
D99	このセクションの中で他に分類されない主題事項［８］
D99Z	このセクションの中で他に分類されない主題事項<br><br><u>注</u><br><br>このサブクラスは，以下の主題事項を包含する：<br><br>ａ．このセクションのサブクラスに包含される主題事項に分類されないが，これに最も関連しているもの，<br>ｂ．別のセクションの何れのサブクラスにも明示的に包含されないもの。
