B65C1/00	本質的に硬い平滑な面へのラベル取付け（織地への取付けＢ６５Ｃ５／００）
B65C1/02	物品，例．包装体，平らなバンド，の１つの平らな面にラベルを取付けるもの
B65C1/021	｛ラベルが，物品へ向けてラベルヘッドを動かすことにより貼り付けられるもの（Ｂ６５Ｃ１／０２８が優先）｝
B65C1/023	｛かつスタックから供給されるもの（スタックからラベルを取り出すものＢ６５Ｃ９／１２）｝
B65C1/025	｛ラベルが，ラベルが取付けられる物品により拾い上げられるもの，すなわち，ラベルヘッドが静止しているもの｝
B65C1/026	｛かつ物品が通常の搬送経路から外れてラベルヘッドの方へ移動するもの（Ｂ６５Ｃ１／０２８が優先）｝
B65C1/028	｛ラベルヘッドと物品とが相互に接近するもの｝
B65C1/04	多面体の物品の２以上の平らな面にラベル，例．巻付ラベル，を取付けるもの
B65C1/042	｛２つ以上の塗布器，例．協働するローラーまたはブラシ，を用いるもの｝
B65C1/045	｛次々と連続して動作するもの｝
B65C1/047	｛物品の１つの軸線を中心にした物品の回転によるもの｝
B65C3/00	平滑面以外へのラベル取付け（織物へのラベル取付けＢ６５Ｃ５／００）
B65C3/02	長い物体，例．金属線，ケーブル，棒，管にラベルを取付けるもの
B65C3/04	葉巻タバコまたは紙巻タバコに帯またはラベルを取付けるもの｛（葉巻たばこまたは紙巻たばこ用バンドＡ２４Ｄ１／１６）｝
B65C3/06	短く硬い容器にラベルを取付けるもの
B65C3/065	｛管状ラベルを容器の周囲にあてがうことによるもの（プラスチックからなる予備成形された管状の被覆材を適用するもの一般Ｂ２９Ｃ６３／１８；閉蓋具に対する保護カバーの適用Ｂ６７Ｂ５／０３）｝
B65C3/08	容器の胴部への取付け｛（Ｂ６５Ｃ３／０６５が優先）｝
B65C3/10	ラベル取付けの際に中心線が水平に位置する容器への取付け
B65C3/105	｛機械が手または足で操作されるもの｝
B65C3/12	円筒状容器，例．ボトル，にラベルを巻付けることによるもの
B65C3/14	ラベル取付けの際に中心線が垂直に位置する容器への取付け
B65C3/145	｛機械が手または足で操作されるもの｝
B65C3/16	円筒状容器，例．ボトル，にラベルを巻付けることによるもの
B65C3/163	｛巻付け型のラベルを用いるもの｝
B65C3/166	｛ラベルが取付け後に収縮するもの｝
B65C3/18	容器の首部への取付け｛（Ｂ６５Ｃ３／０６５が優先）｝
B65C3/20	ボトルの閉鎖具への取付け（ボトルへの閉鎖具または口金の取付けＢ６７Ｂ）
B65C3/22	金属箔製の覆いを取付けるもの
B65C3/24	ボトルのスナップ式閉鎖具またはネジ式閉鎖具の当初の状態を表すラベルの取付け
B65C3/26	硬くない容器，例．ポリエチレン製のボトル，ラベル取付けの前に内部空気圧により膨らませた箱体，にラベルを取付けるもの
B65C5/00	織物または変形可能な面をもった材料または物品，例．紙，巻織物，靴下，靴，へのラベル取り付け（硬くない容器へのラベル取付けＢ６５Ｃ３／２６；縫付によるものＤ０５Ｂ；｛（靴製造工程において荷印を貼付するものＡ４３Ｄ９５／１４；織物材料に荷札を取り付けるものＤ０６Ｈ１／０４）｝
B65C5/02	接着剤を使用するもの
B65C5/04	熱活性化接着剤によるもの
B65C5/06	ステープルを使用するもの｛（手動可搬型ステープラーＢ２５Ｃ５／００；紙葉を相互に永久的にとじることＢ４２Ｂ４／００）｝
B65C7/00	タッグを取付けるもの（ティーバッグの充填と結合したものＢ６５Ｂ２９／０４；｛ラベルまたは付け札をつくるための多段の工程Ｂ３１Ｄ１／０２｝）
B65C7/001	｛少なくとも先鋭な先端が一つあるピンを用いるもの｝
B65C7/003	｛へら状のプラスチックピンを使用するもの（へら状のプラスチックピンを使って衣類にボタンを取り付けるものＡ４１Ｈ３７／００８）｝
B65C7/005	｛携帯用工具｝
B65C7/006	｛電気的に作動するもの｝
B65C7/008	｛流体で作動するもの｝
B65C9/00	ラベル取付け機械または装置の細部｛（物品をキャリヤーに取付けることＢ６５Ｂ１５／００；見本カードＧ０９Ｆ５／０４）｝
B65C2009/0003	｛ＲＦＩＤラベルの使用｝
B65C9/0006	｛裏当てシートを取除くもの｝
B65C2009/0009	｛剥離チップによるもの｝
B65C2009/0012	｛剥離チップが可変な半径をもつもの｝
B65C9/0015	｛ラベルまたは物品の準備，例．表面平滑化，空気泡の除去｝
B65C2009/0018	｛ラベルの準備｝
B65C2009/0021	｛搬送手段または物品への仮貼付のためのもの｝
B65C2009/0025	｛静電荷によるもの｝
B65C2009/0028	｛接着剤を活性化させるためのもの｝
B65C2009/0031	｛放射によるもの｝
B65C2009/0034	｛赤外線｝
B65C2009/0037	｛紫外線｝
B65C2009/004	｛電子ビーム｝
B65C2009/0043	｛レーザ｝
B65C2009/0046	｛加熱空気によるもの｝
B65C2009/005	｛ラベルの向きを変えるためのもの｝
B65C2009/0053	｛回転によるもの｝
B65C2009/0056	｛裏張りウェブから重ね合わさったラベルを剥がすもの｝
B65C2009/0059	｛物品の準備｝
B65C9/0062	｛交換可能なモジュール，例．ラベルマガジンと接着剤ローラーを備えた塗布ヘッド｝
B65C9/0065	｛ウェブから管状ラベルを切り取るもの｝
B65C2009/0068	｛ガスボトルとともに用いられる機械または装置｝
B65C2009/0071	｛接着剤付与装置の細部｝
B65C2009/0075	｛接着剤付与ローラの構造的細部｝
B65C2009/0078	｛ドクターブレードの構造的細部｝
B65C2009/0081	｛ラベルウェブバッファー，例．ラベルウェブループ，を形成するための手段｝
B65C2009/0084	｛次に分配されるラベルを再配置するために，ラベルまたはウェブの移送を逆転させるための手段，例．印刷｝
B65C2009/0087	｛裏紙の取扱いの細部｝
B65C2009/009	｛裏当て片から残留しているラベルを剥がすための装置｝
B65C2009/0093	｛剥離位置と非剥離位置との間で切り替わる装置｝
B65C2009/0096	｛裏紙がローラーを通り過ぎることによる，裏紙のその長手軸沿いの回転｝
B65C9/02	ラベル取付けステーションを通過するよう物品，例．容器，を動かすための装置
B65C9/04	物品を回転させるための手段を有するもの
B65C9/045	｛直径の異なった物品を受け入れることに適合したもの，例．回転動作のプログラムを物品の直径に合わせるもの｝
B65C9/06	ラベル取付けステーションで物品を所定の姿勢にするまたは所定の位置に置くための装置
B65C9/062	｛搖動栓を備える瓶の方向合わせのためのもの，すなわち，搖動栓の位置に応答する手段によるもの｝
B65C9/065	｛不規則な形状を有する物品の方向合わせのためのものであって，不規則性が機械的手段により検知されるもの｝
B65C9/067	｛不規則さ，例．穴，斑点またはマーキング，例．ラベルまたは刻印，を有する物品の方向合わせのためのものであって，不規則さまたはマーキングが検知されるもの｝
B65C9/08	ラベルの供給
B65C9/10	ラベルマガジン
B65C9/105	｛複数のマガジンを含む貯蔵装置｝
B65C9/12	スタックから個々のラベルを取り出すもの（印刷のためのものＢ４１Ｆ；積重ねた状態からの物品の取出一般Ｂ６５Ｈ）（｛ラベルまたは付け札をつくるための多段の工程Ｂ３１Ｄ１／０２｝；印刷のためのものＢ４１Ｆ）
B65C9/14	真空によるもの
B65C9/16	給湿装置によるもの
B65C9/18	ストリップからの，例．ロールからの，ラベルの供給
B65C9/1803	｛ラベルがストリップから切り取られるもの｝
B65C9/1807	｛かつ切断手段から物品へ直接移送されるもの｝
B65C9/1811	｛移送が加熱手段を伴うもの｝
B65C9/1815	｛かつ吸引手段により移送されるもの｝
B65C9/1819	｛吸引手段が真空ドラムであるもの｝
B65C9/1823	｛加熱手段を伴う移送，例．ラベルの熱活性化接着剤コーティング｝
B65C9/1826	｛吸引手段が可動式の真空ぼアームまたはパッドであるもの｝
B65C9/183	｛かつ把持手段または供給ローラーにより移送されるもの｝
B65C2009/1834	｛切断手段の細部｝
B65C2009/1838	｛切断ドラム｝
B65C2009/1842	｛温度制御｝
B65C2009/1846	｛レーザ｝
B65C2009/1849	｛流体噴射｝
B65C2009/1853	｛電気抵抗｝
B65C2009/1857	｛協働する２つのナイフ｝
B65C2009/1861	｛１つのナイフが静止状態を維持するもの｝
B65C9/1865	｛ラベルが裏当て片に貼着されているもの｝
B65C9/1869	｛かつ裏当て片から物品へ直接移送されるもの｝
B65C9/1873	｛加熱手段を伴う移送，例．転写印刷のためのもの｝
B65C9/1876	｛かつ吸引手段により移送されるもの｝
B65C9/188	｛吸引手段が真空ドラムであるもの｝
B65C9/1884	｛吸引手段が可動式の真空のアームまたはパッドであるもの｝
B65C2009/1888	｛重なり合ったラベル｝
B65C9/1892	｛ストリップのためのスプールまたはカセット（一般Ｂ６５Ｈ７５／００）｝
B65C9/1896	｛ラベルがストリップから引き剥がされるまたは引き裂かれるもの｝
B65C9/20	ラベルまたは物品に接着性を付与するもの
B65C9/22	給湿によるもの，例．液状接着剤を塗ることまたは乾いた接着剤の被覆部に液体を付けることによるもの
B65C9/2204	｛吹付け手段を用いるもの｝
B65C9/2208	｛物品に液体を塗布するもの｝
B65C9/2213	｛ラベルに液体を塗布するもの｝
B65C9/2217	｛断続的に，すなわち，いくつかの個所または帯状または非連続なフイルム状に｝
B65C9/2221	｛連続的に，すなわち，途切れのないフィルム状に｝
B65C9/2226	｛マニピュレーターアームを用いるもの｝
B65C9/223	｛物品に液体を塗布するもの｝
B65C9/2234	｛ラベルに液体を塗布するもの｝
B65C9/2239	｛断続的に，すなわち，いくつかの個所または帯状または非連続なフイルム状に｝
B65C9/2243	｛連続的に，すなわち，途切れのないフィルム状に｝
B65C9/2247	｛液体ローラまたは液体バンドを用いるもの｝
B65C9/2252	｛物品に液体を塗布するもの｝
B65C9/2256	｛ラベルに液体を塗布するもの｝
B65C9/226	｛断続的に，すなわち，いくつかの個所または帯状または非連続なフイルム状に｝
B65C9/2265	｛連続的に，すなわち，途切れのないフィルム状に｝
B65C9/2269	｛ローラー上の液体フィルムを制御する手段｝
B65C9/2273	｛ワイパー，パレットまたは弓形部材を用いるもの（Ｂ６５Ｃ９／２２２６が優先）｝
B65C9/2278	｛物品に液体を塗布するもの｝
B65C9/2282	｛ラベルに液体を塗布するもの｝
B65C9/2286	｛断続的に，すなわち，いくつかの個所または帯状または非連続なフイルム状に｝
B65C9/2291	｛連続的に，すなわち，途切れのないフィルム状に｝
B65C2009/2295	｛接着剤または液体のいくつかのトラックの適用｝
B65C9/24	熱によるもの
B65C9/25	接着剤を熱活性化することによるもの
B65C9/26	ラベルを貼り付けるための装置
B65C9/262	｛手動で操作可能なもの｝
B65C9/265	｛コンパクトディスクに特に適合されたもの｝
B65C2009/267	｛非円形のコンパクトディスク用｝
B65C9/28	空気吹付け装置
B65C9/30	ローラ
B65C9/32	物品とラベルがその間に供給される，協働するローラ
B65C9/34	柔軟なバンド
B65C9/36	ワイパ；加圧具
B65C9/38	ラベルの冷却または乾燥
B65C9/40	制御；安全装置
B65C2009/401	｛ラベルが貼付される物品の高さを検知するためのもの｝
B65C2009/402	｛ラベルの性質または欠陥を検知するためのもの｝
B65C2009/404	｛ラベル貼付の前に行うもの｝
B65C2009/405	｛ラベル印刷および貼付の前に情報を読み込むもの｝
B65C2009/407	｛ラベル貼付の後に行うもの｝
B65C2009/408	｛ラベル印刷および貼付の前に情報を読み込むもの｝
B65C9/42	ラベル供給の制御
B65C9/44	ラベルまたは物品上のマークに反応する特殊手段によるもの（包装における供給の制御Ｂ６５Ｂ）
B65C9/46	ラベル取付け中におけるラベルへの日付，コードまたは類似するものの取付け（印刷装置を有する手動式装置Ｂ６５Ｃ１１／０２；切符の印刷および発行Ｇ０７Ｂ１／００；｛切符を確認または取消するための装置Ｇ０７Ｂ１１／００｝）
B65C11/00	手動制御用または手動操作可能なラベルディスペンサ，例．物品へのラベル取付け用に改良されたもの（商店，倉庫，酒場，または類似の場所に用いる特殊な家具，備品，または付属品Ａ４７Ｆ；紙ナプキン用のもの，トイレットペーパー用のものＡ４７Ｋ；遊戯カード用のものＡ６３Ｆ；移動する帯状体の書き込みまたは読み取り装置Ｂ４２Ｄ１９／００；粘着テープ繰出し装置Ｂ６５Ｈ３５／００２；切符配布機Ｇ０７Ｂ；硬貨により作動する切手類配布機Ｇ０７Ｆ；｛乗物からパンフレットを配布する装置Ｇ０９Ｆ２１／２２｝）
B65C11/002	｛物品へのラベル取付け用に改良されたもの｝
B65C11/004	｛ストリップからのラベルの供給｝
B65C11/006	｛電気的または電気機械的な手段を用いるもの（Ｂ６５Ｃ１１／０２８９およびＢ６５Ｃ１１／０６６が優先）｝
B65C11/008	｛空気式手段を用いるもの（Ｂ６５Ｃ１１／０２９４およびＢ６５Ｃ１１／０６８が優先）｝
B65C11/02	印字機構を有するもの
B65C11/0205	｛物品へのラベル取付けのために改良されたもの｝
B65C11/021	｛ストリップからのラベル供給｝
B65C11/0215	｛ウェブに接着されたラベル｝
B65C11/0221	｛摩擦によりウェブを前進させるもの｝
B65C11/0226	｛電気的に駆動されるもの｝
B65C11/0231	｛ハンドルを手動操作することによるもの｝
B65C11/0236	｛はめば歯車によりウェブを前進させるもの｝
B65C11/0242	｛電気的に駆動されるもの｝
B65C11/0247	｛ハンドルを手動操作することによるもの｝
B65C11/0252	｛把持具によりウェブを前進させるもの｝
B65C11/0257	｛電気的に駆動されるもの｝
B65C11/0263	｛ハンドルを手動操作することによるもの｝
B65C11/0268	｛巻き上げることによりウェブを前進させるもの｝
B65C11/0273	｛電気的に駆動されるもの｝
B65C11/0278	｛ハンドルを手動操作することによるもの｝
B65C11/0284	｛ライナレスラベル｝
B65C11/0289	｛電気的または電気機械的な手段を用いるもの（Ｂ６５Ｃ１１／０２０５が優先）｝
B65C11/0294	｛空気式手段を用いるもの｝
B65C11/04	ラベル加湿手段を有するもの
B65C11/043	｛物品へのラベル取付けのために改良されたもの｝
B65C11/046	｛ストリップからのラベル供給｝
B65C11/06	熱活性化ラベルを加熱する手段を有するもの
B65C11/062	｛物品へのラベル取付けのために改良されたもの｝
B65C11/064	｛ストリップからのラベル供給｝
B65C11/066	｛電気的または電気機械的な手段を用いるもの｝
B65C11/068	｛空気式手段を用いるもの｝
B65C2201/00	ラベル取付けまたはタッグ取付け用の携帯工具で，ホルダーと組合せて使用するもの
B65C2210/00	手動制御用または手動操作可能なラベルディスペンサの細部
B65C2210/0002	データ入力装置
B65C2210/0005	読取装置
B65C2210/0008	光学式スキャナ
B65C2210/001	電磁式スキャナ
B65C2210/0013	キーボード；タッチスクリーン
B65C2210/0016	取り外し可能なもの
B65C2210/0018	常設のもの
B65C2210/0021	フロッピーディスク；スマートカード
B65C2210/0024	ホスト
B65C2210/0027	永久接続
B65C2210/0029	ケーブルを介するもの
B65C2210/0032	無線によるもの
B65C2210/0035	メモリーに格納するもの
B65C2210/0037	印刷機器
B65C2210/004	印刷ヘッドを使用するもの
B65C2210/0043	電動式のもの
B65C2210/0045	手動のもの，例．ハンドレバーによるもの
B65C2210/0048	印刷ヘッドの力を制御するための手段
B65C2210/0051	ラベルに印刷を施すための手段
B65C2210/0054	リボン
B65C2210/0056	インクローラー
B65C2210/0059	いくつかの印刷ヘッドを使用するもの
B65C2210/0062	カラー印刷ヘッドを使用するもの
B65C2210/0064	感熱ラベルを使用するもの
B65C2210/0067	異なったサイズのラベルを収容するもの
B65C2210/007	切断器具
B65C2210/0072	異なる部分の特別な細部
B65C2210/0075	貼付ローラ
B65C2210/0078	剥離装置
B65C2210/0081	巻紙供給ブレーキ
B65C2210/0083	計数器
B65C2210/0086	プラテン
B65C2210/0089	ハウジング
B65C2210/0091	修正ラベル貼付装置
B65C2210/0094	ラベル計測装置
B65C2210/0097	ラベルの長さをあらかじめ決定しておくもの
