C06B  21/00  \	0	0	4H100	C06B  21/00	295	火薬を仕上げるための装置または方法，例．成形，切断，乾燥	Apparatus or methods for working-up explosives, e.g. forming, cutting, drying
C06B  23/00  \	0	0	4H100	C06B  23/00	321	非爆発性成分または非発熱性成分に特徴のある組成物［２］	Compositions characterised by non-explosive or non-thermic constituents [2]
C06B  23/02  \	1	1	4H100	C06B  23/02	24	爆破の間に生成した爆発物からの有毒ガスを中和するためのもの［２］	for neutralising poisonous gases from explosives produced during blasting [2]
C06B  23/04  \	1	1	4H100	C06B  23/04	27	爆発ガスを冷却するためのもの［２］	for cooling the explosion gases [2]
C06B  25/00  \	0	0	4H100	C06B  25/00	391	ニトロ化有機化合物を含む組成物［２］	Compositions containing a nitrated organic compound [2]
C06B  25/02  \	1	1	4H100	C06B  25/02	1	ニトロ化されたでんぷんまたはニトロ化された砂糖を含むもの［２］	the nitrated compound being starch or sugar [2]
C06B  25/04  \	1	1	4H100	C06B  25/04	39	ニトロ化芳香族化合物を含むもの［２］	the nitrated compound being an aromatic [2]
C06B  25/06  \	2	2	4H100	C06B  25/06	3	２種以上のニトロ化芳香族化合物を有するもの［２］	with two or more nitrated aromatic compounds present [2]
C06B  25/08  \	3	3	4H100	C06B  25/08	4	少くとも１種はニトロトルエンであるもの［２］	at least one of which is nitrated toluene [2]
C06B  25/10  \	1	1	4H100	C06B  25/10	7	ニトログリセリンを含むもの［２］	the compound being nitroglycerine [2]
C06B  25/12  \	2	2	4H100	C06B  25/12	6	別のニトロ化有機化合物を有するもの［２］	with other nitrated organic compound [2]
C06B  25/14  \	3	3	4H100	C06B  25/14	2	ニトロ化脂肪族ジオールを有するもの［２］	the other compound being a nitrated aliphatic diol [2]
C06B  25/16  \	3	3	4H100	C06B  25/16	0	ニトロ化芳香族化合物を有するもの［２］	the other compound being a nitrated aromatic [2]
C06B  25/18  \	1	1	4H100	C06B  25/18	53	全組成物の１０重量％以上のニトロセルロースを含むもの［２］	the compound being nitrocellulose present as 10% or more by weight of the total composition [2]
C06B  25/20  \	2	2	4H100	C06B  25/20	17	非爆発性成分または非発熱性成分を有するもの［２］	with a non-explosive or a non-thermic component [2]
C06B  25/22  \	2	2	4H100	C06B  25/22	2	ニトロ化芳香族化合物を有するもの［２］	with a nitrated aromatic compound [2]
C06B  25/24  \	2	2	4H100	C06B  25/24	7	ニトログリセリンを有するもの［２］	with nitroglycerine [2]
C06B  25/26  \	3	3	4H100	C06B  25/26	2	有機非爆発性成分または有機非発熱性成分を有するもの［２］	with an organic non-explosive or an organic non-thermic component [2]
C06B  25/28  \	1	1	4H100	C06B  25/28	10	全組成物の１０重量％より少ないニトロセルロースを含むもの［２］	the compound being nitrocellulose present as less than 10% by weight of the total composition [2]
C06B  25/30  \	2	2	4H100	C06B  25/30	5	ニトログリセリンを有するもの［２］	with nitroglycerine [2]
C06B  25/32  \	1	1	4H100	C06B  25/32	12	ニトロ化ペンタエリスリトールを含むもの［２］	the compound being nitrated pentaerythritol [2]
C06B  25/34  \	1	1	4H100	C06B  25/34	92	ニトロ化脂肪族，脂環式または複素環式アミンを含むもの［２］	the compound being a nitrated acyclic, alicyclic or heterocyclic amine [2]
C06B  25/36  \	1	1	4H100	C06B  25/36	5	ニトロパラフィンを含むもの［２］	the compound being a nitroparaffin [2]
C06B  25/38  \	2	2	4H100	C06B  25/38	1	別のニトロ化有機化合物を有するもの［２］	with other nitrated organic compound [2]
C06B  25/40  \	2	2	4H100	C06B  25/40	0	２種以上のニトロパラフィンを有するもの［２］	with two or more nitroparaffins present [2]
C06B  27/00  \	0	0	4H100	C06B  27/00	42	金属，ほう素，けい素，セレンもしくはテルルまたはこれらの混合物，その中間化合物または水素化物と，炭化水素またはハロゲン化炭化水素とを含む組成物［２］	Compositions containing a metal, boron, silicon, selenium or tellurium or mixtures, intercompounds or hydrides thereof, and hydrocarbons or halogenated hydrocarbons [2]
C06B  29/00  \	0	0	4H100	C06B  29/00	169	無機酸素―ハロゲン塩，例．塩素酸塩，過塩素酸塩を含む組成物［２］	Compositions containing an inorganic oxygen-halogen salt, e.g. chlorate, perchlorate [2]
C06B  29/02  \	1	1	4H100	C06B  29/02	83	アルカリ金属の塩を含むもの［２］	of an alkali metal [2]
C06B  29/04  \	2	2	4H100	C06B  29/04	22	無機非爆発性成分または無機非発熱性成分を有するもの［２］	with an inorganic non-explosive or an inorganic non-thermic component [2]
C06B  29/06  \	3	3	4H100	C06B  29/06	3	シアン化物を有するもの；鉄，クロムまたはマンガンの酸化物を有するもの［２］	the component being a cyanide; the component being an oxide of iron, chromium or manganese [2]
C06B  29/08  \	2	2	4H100	C06B  29/08	21	有機非爆発性成分または有機非発熱性成分を有するもの［２］	with an organic non-explosive or an organic non-thermic component [2]
C06B  29/10  \	3	3	4H100	C06B  29/10	1	染料または着色剤を有するもの［２］	the component being a dye or a colouring agent [2]
C06B  29/12  \	2	2	4H100	C06B  29/12	6	炭素または硫黄を有するもの［２］	with carbon or sulfur [2]
C06B  29/14  \	2	2	4H100	C06B  29/14	0	よう素またはよう化物を有するもの［２］	with iodine or an iodide [2]
C06B  29/16  \	2	2	4H100	C06B  29/16	13	ニトロ化有機化合物を有するもの［２］	with a nitrated organic compound [2]
C06B  29/18  \	3	3	4H100	C06B  29/18	1	ニトロトルエンまたはニトロフェノールを有するもの［２］	the compound being nitrated toluene or a nitrated phenol [2]
C06B  29/20  \	3	3	4H100	C06B  29/20	6	ニトロセルロースを有するもの［２］	the compound being nitrocellulose [2]
C06B  29/22  \	1	1	4H100	C06B  29/22	108	過塩素酸アンモニウム塩を含むもの［２］	the salt being ammonium perchlorate [2]
C06B  31/00  \	0	0	4H100	C06B  31/00	270	無機窒素―酸素塩を含む組成物［２］	Compositions containing an inorganic nitrogen-oxygen salt [2]
C06B  31/02  \	1	1	4H100	C06B  31/02	191	アルカリ金属またはアルカリ土類金属の硝酸塩を含むもの［２］	the salt being an alkali metal or an alkaline earth metal nitrate [2]
C06B  31/04  \	2	2	4H100	C06B  31/04	10	炭素または硫黄を有するもの［２］	with carbon or sulfur [2]
C06B  31/06  \	3	3	4H100	C06B  31/06	15	有機非爆発性成分または有機非発熱性成分を有するもの［２］	with an organic non-explosive or an organic non-thermic component [2]
C06B  31/08  \	2	2	4H100	C06B  31/08	28	金属酸素―ハロゲン塩，例．無機塩素酸塩，無機過塩素酸塩を有するもの［２］	with a metal oxygen-halogen salt, e.g. inorganic chlorate, inorganic perchlorate [2]
C06B  31/10  \	3	3	4H100	C06B  31/10	5	炭素または硫黄を有するもの［２］	with carbon or sulfur [2]
C06B  31/12  \	2	2	4H100	C06B  31/12	30	ニトロ化有機化合物を有するもの［２］	with a nitrated organic compound [2]
C06B  31/14  \	3	3	4H100	C06B  31/14	4	ニトロ化芳香族化合物を有するもの［２］	the compound being an aromatic [2]
C06B  31/16  \	4	4	4H100	C06B  31/16	1	ニトロトルエンを有するもの［２］	the compound being a nitrated toluene [2]
C06B  31/18  \	4	4	4H100	C06B  31/18	5	ニトロフェノール，例．ピクリン酸，を有するもの［２］	the compound being a nitrated phenol, e.g. picric acid [2]
C06B  31/20  \	3	3	4H100	C06B  31/20	2	ニトログリセリンを有するもの［２］	the compound being nitroglycerine [2]
C06B  31/22  \	3	3	4H100	C06B  31/22	6	ニトロセルロースを有するもの［２］	the compound being nitrocellulose [2]
C06B  31/24  \	4	4	4H100	C06B  31/24	5	別の爆発性または発熱性成分を有するもの［２］	with other explosive or thermic component [2]
C06B  31/26  \	5	5	4H100	C06B  31/26	2	ニトログリセリンを有するもの［２］	the other component being nitroglycerine [2]
C06B  31/28  \	1	1	4H100	C06B  31/28	309	硝酸アンモニウムを含むもの［２］	the salt being ammonium nitrate [2]
C06B  31/30  \	2	2	4H100	C06B  31/30	79	植物性物質を有するもの；樹脂を有するもの；ゴムを有するもの［２］	with vegetable matter; with resin; with rubber [2]
C06B  31/32  \	2	2	4H100	C06B  31/32	43	ニトロ化有機化合物を有するもの［２］	with a nitrated organic compound [2]
C06B  31/34  \	3	3	4H100	C06B  31/34	2	ニトロ化されたでんぷんまたはニトロ化された砂糖を有するもの［２］	the nitrated compound being starch or sugar [2]
C06B  31/36  \	4	4	4H100	C06B  31/36	4	別の爆発性成分または発熱性成分を有するもの［２］	with other explosive or thermic component [2]
C06B  31/38  \	3	3	4H100	C06B  31/38	5	芳香族ニトロ化化合物を有するもの［２］	the nitrated compound being an aromatic [2]
C06B  31/40  \	4	4	4H100	C06B  31/40	7	有機非爆発性または有機非発熱性成分を有するもの［２］	with an organic non-explosive or an organic non-thermic component [2]
C06B  31/42  \	4	4	4H100	C06B  31/42	8	別の爆発性または発熱性成分を有するもの［２］	with other explosive or thermic component [2]
C06B  31/44  \	3	3	4H100	C06B  31/44	1	ニトログリセリンを有するもの［２］	the compound being nitroglycerine [2]
C06B  31/46  \	4	4	4H100	C06B  31/46	1	植物性物質成分，例．木材パルプ，おがくず，を有するもの［２］	with a vegetable matter component, e.g. wood pulp, sawdust [2]
C06B  31/48  \	4	4	4H100	C06B  31/48	1	別の爆発性または発熱性成分を有するもの［２］	with other explosive or thermic component [2]
C06B  31/50  \	5	5	4H100	C06B  31/50	5	ニトロ化有機化合物を有するもの［２］	the other component being a nitrated organic compound [2]
C06B  31/52  \	3	3	4H100	C06B  31/52	3	全組成物の１０重量％以上のニトロセルロースを有するもの［２］	the compound being nitrocellulose present as 10% or more by weight of the total composition [2]
C06B  31/54  \	4	4	4H100	C06B  31/54	0	別のニトロ化有機化合物を有するもの［２］	with other nitrated organic compound [2]
C06B  31/56  \	3	3	4H100	C06B  31/56	1	全組成物の１０重量％より少ないニトロセルロースを有するもの［２］	the compound being nitrocellulose present as less than 10% by weight of the total composition [2]
C06B  33/00  \	0	0	4H100	C06B  33/00	182	微粒子状金属，合金，ほう素，けい素，セレンまたはテルルと，金属酸化物または金属酸化物を生じることのできる無機もしくは有機塩のいずれか一方である酸素供給物質の少なくとも１つとを含有する組成物［２］	Compositions containing particulate metal, alloy, boron, silicon, selenium or tellurium with at least one oxygen supplying material which is either a metal oxide or a salt, organic or inorganic, capable of yielding a metal oxide [2]
C06B  33/02  \	1	1	4H100	C06B  33/02	29	有機非爆発性または有機非発熱性成分を有するもの［２］	with an organic non-explosive or an organic non-thermic component [2]
C06B  33/04  \	1	1	4H100	C06B  33/04	44	無機窒素―酸素塩を与えるもの［２］	the material being an inorganic nitrogen-oxygen salt [2]
C06B  33/06  \	1	1	4H100	C06B  33/06	44	無機酸素―ハロゲン塩を与えるもの［２］	the material being an inorganic oxygen-halogen salt [2]
C06B  33/08  \	1	1	4H100	C06B  33/08	24	ニトロ化有機化合物を有するもの［２］	with a nitrated organic compound [2]
C06B  33/10  \	2	2	4H100	C06B  33/10	13	ニトロ化芳香族化合物を有するもの［２］	the compound being an aromatic [2]
C06B  33/12  \	1	1	4H100	C06B  33/12	4	２種以上の酸素発生化合物を与えるもの［２］	the material being two or more oxygen-yielding compounds [2]
C06B  33/14  \	2	2	4H100	C06B  33/14	14	少なくとも１種は無機窒素―酸素塩を与えるもの［２］	at least one being an inorganic nitrogen-oxygen salt [2]
C06B  35/00  \	0	0	4H100	C06B  35/00	40	金属アジドを含む組成物［２］	Compositions containing a metal azide [2]
C06B  37/00  \	0	0	4H100	C06B  37/00	9	金属雷酸塩を含む組成物［２］	Compositions containing a metal fulminate [2]
C06B  37/02  \	1	1	4H100	C06B  37/02	0	ニトロ化有機化合物または無機酸素―ハロゲン塩を有するもの［２］	with a nitrated organic compound or an inorganic oxygen-halogen salt [2]
C06B  39/00  \	0	0	4H100	C06B  39/00	8	遊離りんまたはりんの酸素以外との二元化合物を含む組成物［２］	Compositions containing free phosphorus or a binary compound of phosphorus, except with oxygen [2]
C06B  39/02  \	1	1	4H100	C06B  39/02	6	無機酸素―ハロゲン塩を有するもの［２］	with an inorganic oxygen-halogen salt [2]
C06B  39/04  \	2	2	4H100	C06B  39/04	1	りんの酸素以外との二元化合物を有するもの［２］	with a binary compound of phosphorus, except with oxygen [2]
C06B  39/06  \	1	1	4H100	C06B  39/06	5	遊離金属，合金，ほう素，けい素，セレンまたはテルルを有するもの［２］	with free metal, alloy, boron, silicon, selenium or tellurium [2]
C06B  41/00  \	0	0	4H100	C06B  41/00	18	ニトロ化金属有機化合物を含む組成物［２］	Compositions containing a nitrated metallo-organic compound [2]
C06B  41/02  \	1	1	4H100	C06B  41/02	1	鉛を含む組成物［２］	the compound containing lead [2]
C06B  41/04  \	2	2	4H100	C06B  41/04	2	有機爆発性または有機発熱性成分を有するもの［２］	with an organic explosive or an organic thermic component [2]
C06B  41/06  \	3	3	4H100	C06B  41/06	0	無機爆発性または無機発熱性成分を有するもの［２］	with an inorganic explosive or an inorganic thermic component [2]
C06B  41/08  \	2	2	4H100	C06B  41/08	0	金属アジドまたは金属雷酸塩を有するもの［２］	with a metal azide or a metal fulminate [2]
C06B  41/10  \	2	2	4H100	C06B  41/10	1	別のニトロ化金属有機化合物を有するもの［２］	with other nitrated metallo-organic compound [2]
C06B  43/00  \	0	0	4H100	C06B  43/00	486	Ｃ０６Ｂ２５／００〜Ｃ０６Ｂ４１／００に分類されない爆発性または発熱性成分に特徴のあるもの［２］	Compositions characterised by explosive or thermic constituents not provided for in groups C06B 25/00-C06B 41/00 [2]
C06B  45/00  \	0	0	4H100	C06B  45/00	190	成分または生成物の構造または配合に特徴のある組成物または生成物（特定形状の装薬Ｆ４２Ｂ１／００，Ｆ４２Ｂ３／００）［２］	Compositions or products which are defined by structure or arrangement of component or product (explosive charges of particular form or shape F42B 1/00, F42B 3/00) [2]
C06B  45/02  \	1	1	4H100	C06B  45/02	15	異なった大きさまたは形の粒子からなるもの［２］	comprising particles of diverse size or shape [2]
C06B  45/04  \	1	1	4H100	C06B  45/04	13	固溶体または固体母体に分散された固体粒子からなるもの［２］	comprising solid particles dispersed in solid solution or matrix [2]
C06B  45/06  \	2	2	4H100	C06B  45/06	10	有機成分を含む固溶体または固体母体［２］	the solid solution or matrix containing an organic component [2]
C06B  45/08  \	3	3	4H100	C06B  45/08	29	無機爆発性成分または無機発熱性成分を含む分散固体［２］	the dispersed solid containing an inorganic explosive or an inorganic thermic component [2]
C06B  45/10  \	3	3	4H100	C06B  45/10	60	樹脂を含む有機成分［２］	the organic component containing a resin [2]
C06B  45/12  \	1	1	4H100	C06B  45/12	10	連続する層または帯を有するもの［２］	having contiguous layers or zones [2]
C06B  45/14  \	2	2	4H100	C06B  45/14	17	無機爆発性成分または無機発熱性成分を含む層または帯［２］	a layer or zone containing an inorganic explosive or an inorganic thermic component [2]
C06B  45/16  \	3	3	4H100	C06B  45/16	0	アジド，雷酸塩，りんおよびりん化物のうちの少なくとも１種の無機成分を含む層または帯［２］	the layer or zone containing at least one inorganic component from the group of azide, fulminate, phosphorus and phosphide [2]
C06B  45/18  \	1	1	4H100	C06B  45/18	16	被覆された成分からなるもの（母体に分散された粒子Ｃ０６Ｂ４５／０４；被覆された装薬Ｆ４２Ｂ）［２］	comprising a coated component (particles dispersed in a matrix C06B 45/04; coated explosive charges F42B) [2]
C06B  45/20  \	2	2	4H100	C06B  45/20	0	有機爆発性成分または有機発熱性成分を含む成分基剤［２］	the component base containing an organic explosive or an organic thermic component [2]
C06B  45/22  \	3	3	4H100	C06B  45/22	10	有機化合物を含む被覆物［２］	the coating containing an organic compound [2]
C06B  45/24  \	4	4	4H100	C06B  45/24	6	有機爆発性成分または有機発熱性成分を含む被覆物［２］	the compound being an organic explosive or an organic thermic component [2]
C06B  45/26  \	5	5	4H100	C06B  45/26	2	ニトロトルエンを含む被覆物［２］	the compound being a nitrated toluene [2]
C06B  45/28  \	3	3	4H100	C06B  45/28	4	ニトロセルロースおよびニトログリセリンを含む成分基剤［２］	the component base containing nitrocellulose and nitroglycerine [2]
C06B  45/30  \	2	2	4H100	C06B  45/30	7	無機爆発性成分または無機発熱性成分を含む成分基剤［２］	the component base containing an inorganic explosive or an inorganic thermic component [2]
C06B  45/32  \	3	3	4H100	C06B  45/32	16	有機化合物を含む被覆物［２］	the coating containing an organic compound [2]
C06B  45/34  \	4	4	4H100	C06B  45/34	5	有機爆発性成分または有機発熱性成分を含む被覆物［２］	the compound being an organic explosive or an organic thermic component [2]
C06B  45/36  \	2	2	4H100	C06B  45/36	16	有機爆発性成分または発熱性成分と，無機爆発性成分または発熱性成分とを含む成分基剤［２］	the component base containing both an organic explosive or thermic component and an inorganic explosive or thermic component [2]
C06B  47/00  \	0	0	4H100	C06B  47/00	26	爆発の瞬間まで成分が別々に貯蔵される組成物，例．“スプレンゲル”型火薬；固体成分を常態では非爆発性の液体相に懸濁させた，稠密化水性相を含む懸濁液［２］	Compositions in which the components are separately stored until the moment of burning or explosion, e.g. "Sprengel"-type explosives; Suspensions of solid component in a normally non-explosive liquid phase, including a thickened aqueous phase [2]
C06B  47/02  \	1	1	4H100	C06B  47/02	1	二元発射薬からなる成分［２］	the components comprising a binary propellant [2]
C06B  47/04  \	2	2	4H100	C06B  47/04	5	酸化窒素またはその酸を含む成分［２］	a component containing a nitrogen oxide or acid thereof [2]
C06B  47/06  \	2	2	4H100	C06B  47/06	0	酸素を与える，常態では気体状の液化物質（Ｃ０６Ｂ４７／０４が優先）［２］	a component being a liquefied normally gaseous material supplying oxygen (C06B 47/04 takes precedence) [2]
C06B  47/08  \	2	2	4H100	C06B  47/08	13	ヒドラジンまたはヒドラジン誘導体を含む成分［２］	a component containing hydrazine or a hydrazine derivative [2]
C06B  47/10  \	2	2	4H100	C06B  47/10	1	遊離ほう素，有機ボランまたはほう素の酸素以外との二元化合物を含む成分［２］	a component containing free boron, an organic borane or a binary compound of boron, except with oxygen [2]
C06B  47/12  \	2	2	4H100	C06B  47/12	2	一方の成分が常態では気体状の液化燃料であるもの［２］	a component being a liquefied normally gaseous fuel [2]
C06B  47/14  \	1	1	4H100	C06B  47/14	406	固体成分および水性相とからなるもの［２］	comprising a solid component and an aqueous phase [2]
C06B  49/00  \	0	0	4H100	C06B  49/00	10	単一物質の火薬としての使用［２］	Use of single substances as explosives [2]
