C10N2010/00	金属自体，または化合物中に存在する金属<br><br><u>注</u><br><br>このグループにおいては，周期表に従って金属をインデキシングすべきである。
C10N2010/02	第１族または第１１族
C10N2010/04	第２族または第１２族
C10N2010/06	第３族または第１３族
C10N2010/08	第４族または第１４族
C10N2010/10	第５族または第１５族
C10N2010/12	第６族または第１６族
C10N2010/14	第７族
C10N2010/16	第８族，第９族または第１０族
C10N2020/00	潤滑組成物の成分の特定の物理的｛または化学的性質または特徴，すなわち摩擦｝
C10N2020/01	｛物理化学的性質｝
C10N2020/011	｛曇点｝
C10N2020/013	｛よう素価｝
C10N2020/015	｛蒸留温度範囲｝
C10N2020/017	｛特定の比重または密度｝
C10N2020/019	｛剪断安定性｝
C10N2020/02	粘度；粘度指数
C10N2020/04	分子量；分子量分布
C10N2020/055	｛粒子に関する特性｝
C10N2020/06	特別な形状または大きさを有する粒子
C10N2020/061	｛被覆された粒子｝
C10N2020/063	｛繊維状の形態｝
C10N2020/065	｛飽和化合物｝
C10N2020/067	｛不飽和化合物｝
C10N2020/069	｛直鎖化合物｝
C10N2020/071	｛分岐鎖化合物｝
C10N2020/073	｛星形高分子｝
C10N2020/075	｛デンドリマー｝
C10N2020/077	｛イオン液体｝
C10N2020/079	｛液晶｝
C10N2020/081	｛生分解性化合物｝
C10N2020/083	｛揮発性化合物｝
C10N2020/085	｛不揮発性化合物｝
C10N2020/09	｛水に関する特徴｝
C10N2020/091	｛水溶性｝
C10N2020/093	｛水への不溶性｝
C10N2020/095	｛結晶水を含む化合物｝
C10N2020/097	｛冷媒｝<br><br><u>注</u><br><br>インデキシングコードＣ１０Ｎ２０２０／０９９−Ｃ１０Ｎ２０２０／１０６は特定の冷媒に関する情報を提供するためにグループＣ１０Ｍ１７１／００８と組み合わせてのみ使用される。
C10N2020/099	｛クロロフルオロカーボンを含有するもの｝
C10N2020/101	｛ハイドロフルオロカーボンを含有するもの｝
C10N2020/103	｛炭化水素を含有するもの｝
C10N2020/104	｛窒素を含有するもの｝
C10N2020/105	｛アンモニアを含有するもの｝
C10N2020/106	｛二酸化炭素を含有するもの｝
C10N2030/00	潤滑組成物を特徴づける添加剤，例．多機能性添加剤，によって改良された特定の物理的または化学的性質
C10N2030/02	流動点；粘度指数
C10N2030/04	清浄または分散性
C10N2030/041	｛煤による粘度制御｝
C10N2030/06	油性；油膜強度；耐摩耗性；耐極圧性
C10N2030/08	耐極温性
C10N2030/10	酸化の抑制，例．抗酸化剤
C10N2030/12	腐食の抑制，例．防錆剤，防食剤
C10N2030/14	金属の不活性化
C10N2030/16	防腐敗性；殺微生物性｛または殺菌性｝
C10N2030/18	消泡性
C10N2030/20	色彩，例．染料
C10N2030/22	｛脱脂特性｝
C10N2030/24	｛乳化特性｝
C10N2030/26	｛防水または耐水｝
C10N2030/28	｛静電防止｝
C10N2030/30	｛曇り防止｝
C10N2030/32	｛光線またはＸ線抵抗性｝
C10N2030/34	｛芳香または消臭特性｝
C10N2030/36	｛シールの互換性，例．ゴムとの｝
C10N2030/38	｛触媒の保護，例．排気ガスコンバータにおけるもの｝
C10N2030/40	｛低含有量のまたは含有量のない組成物｝
C10N2030/41	｛塩素フリーまたは低塩素含有量の組成物｝
C10N2030/42	｛りんフリーまたは低りん含有量の組成物｝
C10N2030/43	｛いおうフリーまたは低いおう含有量の組成物｝
C10N2030/44	｛ほう素フリーまたは低ほう素含有量の組成物｝
C10N2030/45	｛灰のないまたは少ない灰の含有量｝
C10N2030/50	｛排出または煙の制御特性｝
C10N2030/52	｛塩基価［ＴＢＮ］｝
C10N2030/54	｛燃費｝
C10N2030/56	｛境界潤滑または薄膜潤滑｝
C10N2030/58	｛弾性流体潤滑，例．高圧縮層のためのもの｝
C10N2030/60	｛電気粘性特性｝
C10N2030/62	｛食品グレード特性｝
C10N2030/64	｛環境に優しい組成物｝
C10N2030/66	｛加水分解安定性｝
C10N2030/68	｛剪断安定性｝
C10N2030/70	｛可溶性油｝
C10N2030/72	｛交換間隔の延長｝
C10N2030/74	｛ノアック揮発性｝
C10N2030/76	｛騒音，ジャダー，または振動の低減｝
C10N2030/78	｛燃料汚染物｝
C10N2040/00	潤滑組成物が意図する特定の使用または応用
C10N2040/02	軸受
C10N2040/04	油浴；ギヤボックス；自動変速機；トラクションドライブ
C10N2040/042	｛自動変速機用｝
C10N2040/044	｛手動変速機用｝
C10N2040/045	｛無段変速機［ＣＶＴ用］｝
C10N2040/046	｛トラクションドライブ用｝
C10N2040/06	機器またはその他の精密機械，例．防振油
C10N2040/08	作動液，例．ブレーキ液
C10N2040/10	ランニングインオイル
C10N2040/12	ガスタービン
C10N2040/13	航空機タービン
C10N2040/135	｛蒸気エンジンまたはタービン｝
C10N2040/14	電気的または磁気的用途
C10N2040/16	誘電的；絶縁油
C10N2040/17	｛電気接点用｝
C10N2040/175	｛パンタグラフ，すなわち印刷装置｝
C10N2040/18	磁気テープまたはディスクへの記録に関連した
C10N2040/185	｛磁性流体｝
C10N2040/20	金属加工
C10N2040/22	材料の本質的除去をともなうもの，｛例．切断，研削または穿孔｝
C10N2040/24	材料の本質的除去をともなわないもの，｛例．成形，ｇｏｒｇｉｎｇ［ｆｏｒｇｉｎｇ（鍛造）の誤記？］，引抜き，プレス掛け，印刷，転造または押出し｝；パンチング
C10N2040/241	｛継ぎ目のない管の製造｝
C10N2040/242	｛熱間加工｝
C10N2040/243	｛冷間加工｝
C10N2040/244	｛特定の材料の｝
C10N2040/245	｛軟質金属，例．アルミニウム｝
C10N2040/246	｛鉄または鋼｝
C10N2040/247	｛ステンレス鋼｝
C10N2040/25	内燃機関
C10N2040/251	｛アルコール燃料機関｝
C10N2040/252	｛ディーゼル機関｝
C10N2040/253	｛小型ディーゼル機関｝
C10N2040/255	｛ガソリン機関｝
C10N2040/26	２サイクル｛または２サイクル機関｝
C10N2040/28	ロータリー｛機関｝
C10N2040/29	｛ハイブリッドまたは電気機関｝
C10N2040/291	｛ハイブリッド機関｝
C10N2040/292	｛電気機関｝
C10N2040/30	冷凍機用潤滑剤｛または圧縮機用潤滑剤｝
C10N2040/32	ワイヤ，ロープまたはケーブル用潤滑剤
C10N2040/34	潤滑シール材
C10N2040/36	離型剤｛または鋳造離型剤｝
C10N2040/38	｛コンベアまたは鎖帯｝
C10N2040/40	｛石油またはガスの採掘分野における発生器または電動機｝
C10N2040/42	｛フラッシングオイルまたは識別オイル｝
C10N2040/44	｛超真空または超臨界用途｝
C10N2040/46	｛繊維油｝
C10N2040/48	｛防錆油｝
C10N2040/50	｛医療用途｝
C10N2050/00	潤滑される材料に使用されている潤滑剤の形態
C10N2050/01	｛エマルジョン，コロイド，またはミセル｝
C10N2050/011	｛水中油｝
C10N2050/013	｛油中水｝
C10N2050/015	｛固体潤滑剤の分散｝
C10N2050/02	後で蒸発して潤滑剤塗布層を残すような担体に溶解または懸濁させたもの
C10N2050/023	｛多層潤滑被覆｝
C10N2050/025	｛薄膜またはシートの形状のもの｝
C10N2050/04	エーロゾル
C10N2050/06	少なくとも使用条件の間はガス相
C10N2050/08	固体
C10N2050/10	半固体；グリース状<br><br><u>警告</u><br>グループＣ１０Ｎ２０５０／１０はグループＣ１０Ｍ５／００およびＣ１０Ｍ７／００からの文献の再分類が未完成であり保留されている。<br>グループＣ１０Ｍ５／００，Ｃ１０Ｍ７／００およびＣ１０Ｎ２０５０／１０はコンプリートサーチの完遂のために考慮されるべきである。
C10N2050/12	｛マイクロカプセル｝
C10N2050/14	｛潤滑剤が一体成形された複合材料または摺動材料｝
C10N2060/00	潤滑組成物の構成成分の化学的後処理
C10N2060/01	｛有機ヒドロキシ含有化合物によるもの｝
C10N2060/02	還元，例．水素添加
C10N2060/04	酸化，例．オゾン化
C10N2060/06	エポキシド｛またはオキシアルカリ化反応｝による
C10N2060/08	ハロゲン化
C10N2060/09	｛窒素含有化合物による処理｝
C10N2060/10	硫黄またはいおう含有化合物による
C10N2060/12	りんまたはりん含有化合物，例．ＰｘＳｙ，による
C10N2060/14	ほう素またはほう素含有化合物による
C10N2070/00	特別な調製方法
C10N2070/02	｛添加物の濃縮｝
C10N2080/00	潤滑化される材料に対する特殊な前処理，例．金属のリン酸塩処理またはクロム酸塩処理
